{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["推荐性标准项目（含指导性技术文件）"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"推荐性标准项目（含指导性技术文件）","index":0,"n_rows":1044,"n_cols":15,"rows_kept":1044,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["2013年第一批拟立项推荐性国家标准项目"]
["序号","系统号","项目名称","标准性质","制修订","代替标准号","采用国际标准","完成时间","主管部门","技术归口单位","起草单位","目的意义","范围和主要技术内容","上报单位","备注"]
[1,102528,"北斗卫星授时终端技术要求","推荐","制定",null,null,2014,"工业和信息化部","工业和信息化部（电子）","成都国星通信有限公司、中国电子技术标准化研究院、郑州威科姆科技股份有限公司、北京神州天鸿科技有限公司、深圳市远东华强导航定位有限公司、北京北斗星通导航技术股份有限公司、中国移动设计院、中国电力科学研究院","为适应北斗定位系统应用发展的需要，特制定本北斗卫星授时终端技术要求.该标准根据我国现阶段和今后一段时期内所采用或将采用的北斗卫星系统授时技术而制定.将对我国北斗卫星授时终端的研发和生产起指导作用.","本标准规定了北斗卫星授时终端的功能、性能及接口技术要求.\n本标准适用于北斗卫星授时终端的设计、制造及检验.","工业和信息化部（电子）"]
[2,102530,"电力系统北斗卫星授时应用接口规范  第2部分：检验规范","推荐","制定",null,null,2014,"工业和信息化部","工业和信息化部（电子）","中国电力科学研究院","随着电力调度自动化技术的发展，对标准化、规范化提出了新的要求.北斗卫星授时接口的标准化是为了电力系统时间同步系统推广多授时源的技术发展，是考虑了我国电力系统调度自动化的发展要求和工程应用的现状，编制电力系统北斗卫星授时应用接口规范.","对第1部分的技术要求的内容开展功能、性能、电源影响、电磁兼容的影响、机械性能、绝缘强度、稳定性等要求的测试方法.","工业和信息化部（电子）"]
[3,102529,"电力系统北斗卫星授时应用接口规范 第1部分：技术规范","推荐","制定",null,null,2014,"工业和信息化部","工业和信息化部（电子）","国网电力科学研究院","随着电力调度自动化技术的发展，对标准化、规范化提出了新的要求.北斗卫星授时接口的标准化是为了电力系统时间同步系统推广多授时源的技术发展，考虑到我国电力系统调度自动化的发展要求和工程应用的现状，而编制电力系统北斗卫星授时应用接口规范.","本标准规定电力系统北斗卫星授时系统的统一接口(功能、性能、电源、电磁兼容、机械性能、绝缘强度、稳定性等)的要求.","工业和信息化部（电子）"]
[4,102614,"7.5GHz及以下频段高速数据传输综合电缆","推荐","制定",null,null,2015,"工业和信息化部","工业和信息化部（通信）","成都普天电缆股份有限公司、成都泰瑞通信设备检测有限公司、中兴通讯股份有限公司、佛山市南海讯联信息有限公司","目的：为了顺应国内通信设备与终端设备间越来越多地采用通用串行传输方式进行高速数据传输的发展需求，建立健全通信设备用综合电缆标准，促进该系列产品技术发展， 使之更切实有效的适用于现代通信设备的发展并与国际接轨.\n意义：本标准的制定，有利于产品的规范，有利于产品的应用，及时满足各方对该电缆技术规范的迫切需求.该类综合电缆主要用于通信设备与终端设备的互连传输，对高速通信设备发展具有重要意义.\n必要性：随着串行传输技术的不断成熟，越来越多的通信设备与终端设备间的高速数据传输也开始采用串行方式.目前，串行传输最高速率达到5Gbps(对应的电缆传输带宽为7.5GHz)，与此同时还可向终端设备提供最大900mA的供电(或充电)能力.适于这种使用需求的综合电缆是近年数据通信综合电缆技术的重大突破，但至今尚无此类缆的国家标准和行业标准.当前，国内已有厂商在开始生产此类电缆，各厂家的技术规范也不尽相同，因此有必要对产品的技术要求进行统一和规范并保持标准的先进性和实用性.","1.\t规定了7.5GHz及以下频段高速数据传输综合电缆的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和产品标志、包装等.\n2.\t本电缆由数据线对和向终端提供电能传输的电源线(可选)综合而成.\n3.项目建议性质为推荐性.","全国通信标准化技术委员会"]
[5,102615,"VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法","推荐","制定",null,null,2015,"工业和信息化部","工业和信息化部（通信）","国家无线电监测中心","当前，我国广播电视、民用航空、移动通信、铁路通信、交通运输、气象、渔业、水利、军队等行业和部门在VHF/UHF频段内应用非常广泛，建立了数量巨大的台站.由于台站数量的巨大而频率资源又十分拥挤，造成干扰事件时有发生，严重影响了正常通信.为了准确掌握电磁频谱状况，确保通信安全，尽早排除干扰，民航部门、广播电视部门、军队通信部门及国家及各省无线电管理部门相继建立了无线电监测测向系统.\n本标准是针对VHF/UHF无线电监测测向系统，制定统一的开场测试方法，便于对相关参数做开场测量和信号测向，以验证和标校监测测向系统的工作状态和技术参数，促进VHF/UHF无线电监测测向系统运行标准统一、测试结果互认、系统集成兼容等目标的实现.","本标准规定了VHF/UHF无线电监测测向系统中监测灵敏度、频率测量精度、场强测量精度、测向灵敏度、测向精度、识别信号能力、带内抗扰度、对瞬时信号的监测测向能力等开场测试参数和测试方法等内容.\n本标准适用于VHF/UHF频段内的无线电监测测向系统，包括移动监测测向车、可搬移监测测向系统.\n本标准可作为VHF/UHF无线电监测测向系统进行开场测试的技术参考，同时适用于在用系统校验或新系统参数测量，也可用于VHF/UHF无线电监测测向系统的建设规划、项目立项、方案设计、工程实施的技术参考.","全国通信标准化技术委员会"]
[6,102616,"通信用氢燃料电池供电系统","推荐","制定",null,null,2015,"工业和信息化部","工业和信息化部（通信）","工业和信息化部电信研究院、深圳市威安科技有限公司、中讯邮电咨询设计院、武汉银泰科技电源股份有限公司、中国电信集团公司、中国移动通信集团公司、浙江南都电源动力股份有限公司、上海攀业氢能源科技有限公司、新源动力股份有限公司、艾默生网络能源有限公司、北京邮电大学、北京碧空氢能源科技股份有限公司、苏州氢洁电","氢燃料电池作为新型节能环保能源之一，它的研制受到欧美及日、韩等国的高度重视并快速发展起来，“氢能经济”已成为美国应对金融危机、振兴经济的利器之一.氢燃料电池也是我们国家重点发展支持项目，氢燃料电池将助力通信运营商的节能减排工作，提高竞争力，还将带动原材料、机械、电子、能源等各个国民经济重要产业.\n通信标准化协会通信电源与通信局站工作环境技术工作委员会相关会员单位共同理论研究、实验室检测和实际局站试点应用的基础上，在2010年发布了YDB 051-2010《通信用氢燃料电池供电系统》技术报告.此报告的发布大大推动了氢燃料电池在通信供电领域中的应用.\n随着通信技术、网络发展和电源技术更新演以及该系统在通信供电系统中使用的数量越来越多，国家和通信“十二五规划”对节能降耗要求，各运营企业要完成国家下达节能降耗的指标的需求，使用新型能源，急需行业标准和国家标准的技术支撑.因此将通信标准化协会的该技术报告上升为国家标准.","本标准的主要内容包括通信用氢燃料电池供电系统术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存.\n本标准在YDB 051-2010《通信用氢燃料电池供电系统》技术报告的基础上增加系统燃料消耗速率、系统效率等参数，并对部分条款做相应的修订.","全国通信标准化技术委员会"]
[7,101927,"支持通信应用的北斗授时设备技术要求","推荐","制定",null,null,2014,"工业和信息化部","工业和信息化部（通信）","工业和信息化部电信研究院","在我国各行业的通信领域中，卫星授时已有了很多的应用.例如在各电信运营商的网络中，从同步网的一级基准时钟设备、移动3G基站设备、NTP时间服务器等，都使用了大量的GPS接收机设备，以及少量的GLONASS接收机设备，而GPS的安全性是影响其在我国通信网中大规模使用的最大隐患问题.\n自2003年开始，我国的北斗系统开始正式投入使用，并开始进入各电信运营商的通信领域. 到2008年，通信领域已出现北斗相关设备及示范工程；从2009年开始，部分电信运营商已在移动通信基站中明确要求配置北斗接收机，开展GPS替代方案的研究.到2011年，中国移动已成功组建采用北斗授时设备的高精度时间同步网.但由于缺乏北斗相关标准，近年来北斗设备在通信领域中的研发及应用均受到很大影响，尤其是在北斗二代提供服务后，在通信领域内如何应用一代/二代产品、如何开展北斗二代的特殊服务、如何与其他卫星授时接收机共存等，均需进行明确规定.\n该标准规定的北斗授时设备不仅适用于通信行业，也可以满足其他行业通信专业对北斗应用的功能和性能要求.","1、北斗授时接收机的应用场景\n1.1 同步网\n1.2 移动基站\n1.3 NTP服务器\n1.4 其他应用\n2、北斗授时接收机的设备分类\n2.1 一代有源\n2.2 一代无源\n2.3 二代有源\n2.4 二代无源\n3、北斗授时接收机的功能要求\n3.1 无线频率要求\n3.2 初始定位功能\n3.3 授时接口功能\n3.4 网管功能\n4、北斗授时接收机的性能要求\n4.1 频率准确度\n4.2 相位不连续性\n4.3 时间精度\n4.4 守时性能","全国通信标准化技术委员会"]
[8,102495,"半导体器件 机械和气候试验方法 第11部分:快速温度变化-双液槽法","推荐","制定",null,"IEC 60749-11:2002",2014,"工业和信息化部","全国半导体器件标准化技术委员会","中国电子科技集团公司第十三研究所","半导体器件机械和气候试验方法系列标准是对半导体器件的质量和可靠性进行检验和试验的依据,快速温度变化-双液槽法是检验半导体器件经受温度变化能力的方法之一,制定该标准对器件的检验和可靠性评价具有重要意义.","该标准包括对半导体器件的机械和气候试验方法中快速温度变换试验(双液槽法)的范围、试验设备、试验程序和失效判据等内容.","全国半导体器件标准化技术委员会"]
[9,102494,"半导体器件 机械和气候试验方法 第12部分:变频振动","推荐","制定",null,"IEC 60749-12:2002",2014,"工业和信息化部","全国半导体器件标准化技术委员会","中国电子科技集团公司第十三研究所","半导体器件机械和气候试验方法系列标准是对半导体器件的质量和可靠性进行检验和试验的依据,变频振动试验是检验半导体器件的安装牢固性和对振动环境的适应性的方法之一,制定该标准对器件的检验和可靠性评价具有重要意义.","该标准包括对半导体器件的机械和气候试验方法中变频振动试验的范围、试验设备、试验程序和失效判据等内容.","全国半导体器件标准化技术委员会"]
[10,102465,"半导体器件 机械和气候试验方法 第5部分:稳态温湿度偏置寿命试验","推荐","制定",null,"IEC 60749-5:2003",2014,"工业和信息化部","全国半导体器件标准化技术委员会","中国电子科技集团公司第五十五研究所","半导体器件在使用时会受到各种环境因素的影响,环境试验是评价器件环境适应性的重要手段.本标准采用加速试验的方法,将器件置于稳态温湿度(85℃,85%)环境下,并施加偏置(1000h),评价潮湿环境中非气密性封装固体器件的可靠性.对器件进行该试验,了解高温高湿和偏置组合条件下对器件的影响,对器件设计和工艺质量的改进,对器件的正确使用,以及了解器件是否满足使用环境的需要,具有重要意义.","适用于半导体分立器件和集成电路.主要用于器件的合格鉴定.本标准将规定半导体器件稳态温湿度偏置寿命试验的目的和范围、试验设备要求、试验条件、程序和失效判据等内容.","全国半导体器件标准化技术委员会"]
[11,102466,"半导体器件 机械和气候试验方法 第6部分:高温贮存","推荐","制定",null,"IEC 60749-6:2002",2014,"工业和信息化部","全国半导体器件标准化技术委员会","中国电子科技集团公司第五十五研究所","半导体器件在使用时会受到各种环境因素的影响,环境试验是评价器件环境适应性的重要手段.本标准采用加速试验的方法,将器件长期(1000h)处于高温(150℃)环境下,评价器件耐受长期高温应力的能力.对器件进行该试验,了解高温对器件的影响,对器件设计和工艺质量的改进,对器件的正确使用,以及了解器件是否满足使用环境的需要,具有重要意义.国家标准GB/T4937-1995等同采用的是IEC749:1995,而IEC749已经被IEC60749:2002代替,其他国家标准中没有关于半导体器件高温贮存试验方法,为适时与国际标准接轨,制定该标准.","适用于半导体分立器件和集成电路.主要用于器件的合格鉴定.本标准将规定半导体器件高温贮存试验的目的和范围、试验设备要求、试验条件、程序和失效判据等内容.","全国半导体器件标准化技术委员会"]
[12,102513,"电子设备用电位器 第6-1部分:空白详细规范 表面安装预调电位器 评定水平E","推荐","制定",null,"IEC60393-6-1:2003",2014,"工业和信息化部","全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会","陕西宏星电器有限责任公司","表面安装电位器是发展的热点和方向,其具有体积小、性能稳定等多种优点,因此各类表面安装元件层出不穷.表面安装电位器在国内已有多家生产,但尚无此类产品的标准.本标准的制定将为此类产品的研究、生产提供统一的技术保障.此标准为产品基础标准,此标准的制定是产品出口的保障.","该标准涉及了表面安装预调电位器的详细规范的格式、编排和最少内容的要求.","工业和信息化部（电子）"]
[13,102512,"电子设备用电位器第6部分:分规范  表面安装预调电位器","推荐","制定",null,"IEC60393-6:2003",2014,"工业和信息化部","全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会","陕西宏星电器有限责任公司、工业和信息化部电子工业标准化研究院","表面安装电位器是发展的热点和方向,其具有体积小、性能稳定等多种优点,因此各类表面安装元件层出不穷.表面安装电位器在国内已有多家生产,但尚无此类产品的标准.本标准的制定将为此类产品的研究、生产提供统一的技术保障.此标准为产品基础标准,此标准的制定是产品出口的保障.","表面安装预调电位器分规范,规定了表面安装预调电位器(片式电位器)的各项试验方法,并从总规范中选择合适的质量评定水平、试验和测量方法,并给出这种电位器的一般性能要求.","工业和信息化部（电子）"]
[14,102510,"电子设备用固定电容器  第25-1部分:空白详细规范 表面安装导电高分子固体电解质铝固定电容器 评定水平EZ","推荐","制定",null,"IEC 60384-25-1:2006",2014,"工业和信息化部","全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会","福建国光电子科技股份有限公司","表面安装元件是阻容元件发展的热点和方向,其具有体积小、性能稳定等多种优点,因此各类表面安装元件层出不穷.导电高分子电解质表面安装固定铝电解电容器在国内已有多家生产,但尚无此类产品的标准.本标准的制定将为此类产品的研究、生产提供统一的技术保障.","该标准涉及了导电高分子电解质表面安装固定铝电解电容器的详细规范的格式、编排和最少内容的要求.","工业和信息化部（电子）"]
[15,102511,"电子设备用固定电容器  第25部分:分规范 表面安装导电高分子固体电解质铝固定电容器","推荐","制定",null,"IEC 60384-25:2006",2014,"工业和信息化部","全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会","福建国光电子科技股份有限公司","表面安装元件是阻容元件发展的热点和方向,其具有体积小、性能稳定等多种优点,因此各类表面安装元件层出不穷.导电高分子电解质表面安装固定铝电解电容器在国内已有多家生产,但尚无此类产品的标准.本标准的制定将为此类产品的研究、生产提供统一的技术保障.","导电高分子电解质表面安装固定铝电解电容器分规范,规定电源用双层电容器的各项试验方法,并从总规范中选择合适的质量评定水平、试验和测量方法,并给出这种电容器的一般性能要求.","工业和信息化部（电子）"]
[16,102509,"电子设备用固定电容器 第26-1部分:空白详细规范 导电高分子固体电解质铝固定电容器 评定水平EZ","推荐","制定",null,"IEC 60384-26-1:2010",2014,"工业和信息化部","全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会","南通江海电容器股份有限公司","制定与国际标准IEC60384-26-1(空白详细规范)等同的固体导电高分子电解质铝电容器行业标准.制定本标准有利于我国固体导电高分子电解质铝电容器的技术发展.","范围:适用于固体导电高分子电解质铝电容器.主要技术内容: 1 一般数据 1.1 推荐的安装方法 1.2 尺寸 1.3 额定值和特性 - 标称电容量范围； - 标称电容量允许偏差； - 额定电压； - 气候类别； - 额定温度； - 额定纹波电流； - 损耗角正切； - 漏电流； - 等效串联电阻； - 反向电压(如果详细规范有要求). 1.4 规范性引用文件 1.5 标志 1.6 订货资料 1.7 放行批证明记录 1.8 附加内容 1.9 总规范或分规范方面的其他要求 2 检验要求 2.1 程序 2.1.1 鉴定批准 2.1.2 质量一致性检验质量一致性检验试验一览表(包括抽样、周期、严酷度和要求)","工业和信息化部（电子）"]
[17,102508,"电子设备用固定电容器 第26部分:分规范 导电高分子固体电解质铝固定电容器","推荐","制定",null,"IEC 60384-26:2010",2014,"工业和信息化部","全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会","南通江海电容器股份有限公司","规定固体导电高分子电解质铝电容器优选额定值和特性,并从GB/T 2693-2001《电子设备用固定电容器 第1部分:总规范》中,选择适用固体导电高分子电解质铝电容器的质量评定程序,各项试验和测量方法以及给出一般性能要求.制定与国际标准IEC60384-26(分规范)等同的行业标准.制定本标准有利于我国固体导电高分子电解质铝电容器的技术水平提升.","范围:适用于固体导电高分子电解质铝电容器,该电容器主要用于电子设备中的直流电路.主要技术内容:1 总则:1.1  范围；1.2  目的；1.3  引用标准；1.4  详细规范中应给出的内容；1.5  术语；1.6  标志.2 优先额定值和特性:2.1  优先特性； 2.2  优先额定值.3 质量评定程序:3.1  初始制造阶段；3.2  结构类似元件；3.3  符合性声明；3.4  测试计划和要求进行初步评估；3.5  质量一致性检验.4  试验和测量程序.","工业和信息化部（电子）"]
[18,100543,"电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法","推荐","修订","GB/T 18387-2008","SAE J 551-5",2014,"工业和信息化部","全国汽车标准化技术委员会","中国汽车技术研究中心","电动汽车有大容量的车载动力电池、许多高电压和大电流的电力电子设备,所产生的电磁干扰不仅严重影响外界的电子设备和系统正常工作,车载电子电力设备之间也产生电磁干扰,影响自身的正常工作,电动汽车的电磁干扰比传统汽车要严重的多,电动汽车电磁兼容问题已经成为国际上电动汽车研究的一个重要的研究课题和方向,电动汽车电磁兼容标准和标准体系的研究是最重要的研究内容之一.","本标准规定了电动车辆在频率范围9kHz-30MHz的磁场和电场的辐射发射的限值和测量方法.","全国汽车标准化技术委员会"]
[19,100544,"电动道路车辆用锌空气蓄电池","推荐","修订","GB/Z 18333.2-2001",null,2014,"工业和信息化部","全国汽车标准化技术委员会","中国汽车技术研究中心、中国电子科技集团第十八研究所、武汉泓元伟力新能源科技有限公司等","电锌空气电池是靠金属锌和空气中的氧气在电解液作用下,发生电化学反应输出电能,具有工作电压平稳重量轻工作安全可靠等诸多优点.2001年版的GB/Z 18333.2已经执行十多年,发挥了重要作用,但是随着技术进步和经验积累,原标准已无法满足锌空气电池电动汽车发展需要,有很多技术要求和测试方法需要修订.","本标准修订版将在2001版本基础上增加安全性能测试项目和对应的测试评价方法,其他性能指标进行合理提升.","全国汽车标准化技术委员会"]
[20,95965,"电动汽车动力仓通用要求","推荐","制定",null,null,2014,"工业和信息化部","全国汽车标准化技术委员会","国家电网公司、中国汽车技术研究中心","电动汽车换电技术处于刚刚起步阶段,由于电动汽车的种类较多,使用换电方式的电动汽车动力仓总成通信协议还没有统一的标准,造成各车型之间的动力仓总成通信协议种类繁多,与电池、电动汽车不通用、换电困难的问题,这对电动汽车产业的发展是一个严重的障碍.为了能够实现统一、快速的电池更换、规范电动汽车动力仓,需要对换电方式电动汽车动力仓总成进行统一和规范.电动汽车动力仓国家标准的出台,将对换电方式电动汽车动力仓总成通信协议进行统一规范,保证换电方式的使用能够尽早实现标准化,解决用户将来可能面临难的使用中的困难,为电动汽车产业的发展起到推动作用.","本标准适应于标准适用于快速更换电池箱方式的电动汽车动力仓,规定了电动汽车动力仓(以下简称动力仓)的技术要求、安装要求.","中国电力企业联合会"]
[21,100508,"电动汽车用废旧动力电池拆解技术规范","推荐","制定",null,null,2014,"工业和信息化部","全国汽车标准化技术委员会","中国汽车技术研究中心等","1、符合国家政策导向.2012年4月18日,国务院讨论通过了《节能与新能源汽车产业规划(2012-2020年)》(下称《规划》),《规划》指出加强动力电池梯级利用和回收管理,严格设定动力电池回收利用企业的准入条件,明确动力电池收集、存储、运输、处理、再生利用及最终处置等各环节的技术标准和管理要求.2、科学的拆解方式是动力电池二次使用的首要条件.动力电池是由若干个模块或单体组成的,因此废旧动力电池的二次使用不仅限于电池组,其电池模块及单体亦可根据实际需要进行.所以需对废旧动力电池进行科学的拆解,保证模块和单体的完整性,再按实际情况对模块或单体进行重新组合,实现二次使用.3、科学的拆解方式有利于分类回收,是提高回收率的重要手段.动力电池由多个部件组成,包括电池壳体、线路板、连接导线等.若不通过科学的拆解方式,对不同部件、不同材料进行分类,在回收处理过程中大量的橡胶、塑料、金属外壳等杂物连同电芯一起进入工序,必然产生大量的过程废渣和废物,增加分离、除杂的难度,导致回收处理工艺繁琐冗长,不仅增加产业化的成本,还会大大降低其回收利用率.4、科学的拆解方式可减少对环境的污染.不当的拆解会导致锂离子动力电池中的电解液泄漏,电解液中含有六氟磷酸锂,易与空气中的水发生分解反应产生氟化氢(HF),对人体健康及环境造成影响.电解液中还含有聚丙二乙烯(醇)、有机碳酸酯等化学物质,会挥发出有毒有害气体,对大气、水、土壤造成严重的污染并对生态系统产生危害..5、不当的拆解方式存安全隐患.动力电池报废以后仍然有残余的电量,不当的拆解极易引起短路起火,甚至爆炸.基于国家政策的支持及科学拆解的必要性,拟提出该标准.","范围:本标准规定了电动汽车用废旧动力电池拆解的场地、工具设备、人员以及拆解一般程序与各程序的要求.本标准适用于电动汽车用废旧动力电池的电池组、模块以及方形单体的拆解.主要技术内容:1、总体要求:对拆解场地、工具设备、人员作要求；2、拆解作业程序:拆解预处理、电池组拆解、电池模块拆解、电池单体拆解；3、拆解总体步骤:外壳、线路板、绝缘橡胶、集流片、模块等；4、电池组的拆解:根据电池组的外形结构、外壳材料等特点,以安全、高效为前提,确定拆解方式；5、电池模块拆解:根据模块的外形结构、外壳材料、连接方式等特点,以安全、高效、无损为前提,确定拆解方式；6、电池单体:不建议拆解圆柱形单体,行业内普遍采用欠氧焚烧与破碎分选的短程工艺；但方形单体易于控制切割,且裂开后易剥离外壳.7、贮存与管理:对拆解所得零部件的分类与贮存.","全国汽车标准化技术委员会"]
[22,100509,"电动汽车用废旧动力电池余能检测方法","推荐","制定",null,null,2014,"工业和信息化部","全国汽车标准化技术委员会","中国汽车技术研究中心等","1、符合国家政策导向.2012年4月18日,国务院讨论通过了《节能与新能源汽车产业规划(2012-2020年)》(下称《规划》),《规划》指出加强动力电池梯级利用和回收管理,严格设定动力电池回收利用企业的准入条件,明确动力电池收集、存储、运输、处理、再生利用及最终处置等各环节的技术标准和管理要求.2、余能检测是产品质量和运行安全的重要检测项目.废旧动力电池的实际容量作为评估其可再使用的重要技术指标,实际容量越高,使用价值也越高,而实际容量越低,不仅没有使用价值,还会因为电池的内部结构发生变化,存在安全隐患.3、动力电池新品的容量检测不适用于废旧品.余能检测是针对废旧动力电池实际容量的检测,是为二次使用提供数据支撑的.由于废旧动力电池已经不再应用于电动汽车,转而用于应急电源储能或小功率电器,使用对象和条件的变化使得其检测条件区别于新品,不再是大电流的充放电,新品的条件放电容量对于二次使用的废旧动力电池而言要求过高,所以需要制定新的检测方法.4、有利于规范余能检测.在二次使用时,废旧动力电池的实际容量通常以5h或10h率放电容量计算,整个余能检测的放电、充电、放电过程超过10小时,低电流的充放电激活了废旧动力电池内部材料,过程中易出现电池发热现象,不采取有效的控制措施会导致起火甚至爆炸.因此有必要用科学的方法,对废旧动力电池进行余能检测.基于国家政策的支持及余能检测方法的重要性和必要性,拟提出该标准.","范围:本标准规定了废旧车用动力电池余能检测的术语及定义、检测条件、检测方法.本标准适用于车用锂离子蓄电池和金属氢化物镍蓄电池的模块、单体的余能检测.主要技术内容:1、检测条件:主要包括对检测过程、检测环境及检测以其的要求；2、检测方法:首先对废旧动力电池进行放电后充电,然后在不同的环境温度条件下按规定的电流放电,放电至规定的电压值以后,用电流值和时间计算剩余容量.3、检测指标:20℃放电容量、低温放电容量、 55℃放电容量.","全国汽车标准化技术委员会"]
[23,98070,"汽车贴膜玻璃 第1部分：技术要求","推荐","制定",null,null,2015,"工业和信息化部","全国汽车标准化技术委员会","中国建筑材料检验认证中心、中国汽车技术研究中心等","作为汽车玻璃与玻璃膜的结合应用产品,汽车贴膜玻璃已并非罕见.对太阳光选择性透过的特性使汽车贴膜玻璃体现出节能、安全、防眩光、保护私密等特性,同时也为车身个性展示增添了一抹重彩.对于已广泛应用的汽车贴膜玻璃,至今尚无相应的产品标准来规范其功能其特性,产品质量出现良莠不齐,不仅影响车身外观质量,某些特性功能,特别是一些节能性能也往往名不副实.而贴膜后的汽车的安全性,如光学性能、力学性能也会产生一定的变化.因此,急需制订一个汽车贴膜玻璃产品行业标准,以确保其产品质量,实现产品的正确使用.","本标准适用于具有各种功能的汽车贴膜玻璃,如具有阳光控制、装饰等功能.本标准的主要技术内容:汽车贴膜玻璃的分类、外观质量、光学性能、力学性能及耐老化性能.","全国汽车标准化技术委员会"]
[24,98071,"汽车贴膜玻璃 第2部分:贴膜要求","推荐","制定",null,null,2015,"工业和信息化部","全国汽车标准化技术委员会","中国建筑材料检验认证中心、中国汽车技术研究中心等","汽车玻璃贴膜主要为手工操作,在很大程度上依赖于操作工人的技艺及熟练程度,因此汽车贴膜玻璃的产品质量也在很大程度上取决于贴膜操作过程.如果没有严谨的操作,即使使用质量上乘的膜也贴不出好的贴膜玻璃,不仅损害消费者的利益,同时也有产生安全隐患的可能；如果没有标准化的操作要求,完全依赖操作工个体的技艺,也不能保证贴膜玻璃的产品一致性.因此本项目的两个部分相辅相成,缺一不可.只有从操作过程及最终产品要求两个方面同时进行严格的规定,才能保证司乘的安全、舒适及其消费者利益.","本标准适用于具有各种汽车功能膜的粘贴.本标准的主要技术内容:粘贴准备、粘贴工具、粘贴过程、验收及操作人员要求等.","全国汽车标准化技术委员会"]
[25,98072,"制动衬片和制动衬块粘附性试验方法","推荐","制定",null,"ISO 6315:1980",2015,"工业和信息化部","全国汽车标准化技术委员会","中国第一汽车股份有限公司技术中心","当汽车长时间停放在潮湿的环境下时,由于摩擦衬片/衬块表面长时间与制动鼓/盘表面接触,如果摩擦材料配方不合理,将会出现因摩擦衬片/块与制动鼓/盘接触面发生锈蚀而使制动衬片/块与制动鼓/盘表面粘附在一起,严重时将使汽车起步困难.因此,应制定相关标准来考核摩擦材料的这一特性,并加以控制.目前,我国还没有这方面的行业统一标准.","范围:本标准适用于所有道路车辆使用的制动器摩擦材料.主要技术内容:本标准主要规定摩擦衬片和衬块粘附性的试验方法、样品准备及测试设备要求等内容.","全国汽车标准化技术委员会"]
[26,102527,"便携式电子产品用振动电机通用规范","推荐","制定",null,null,2014,"工业和信息化部","全国信息产业用微特电机及组件标准化技术委员会","中国电子科技集团公司第二十一研究所,上海安和精密电子电器有限公司,浙江金龙机电股份有限公司","随着微电子和计算机技术的发展,以及人们生活水平的不断提高,手机等便携电子产品用振动电机的需求量与日俱增,其广泛应用于手机等便携式通讯器材以及消费电子终端产品,在国民经济各个领域都有应用.因此为了更好地规范手机振动电机的生产及发展,确保产品质量,提高产品的可靠性,增加产品的竞争力,急需制定统一的标准和规范.","本标准规定了手机等便携电子产品用振动电机的分类、型号命名、通用技术要求(包含机械性能、电气性能、各类环境适用性和使用寿命性要求)、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等主要技术内容.本标准适用于手机等便携式电子产品用振动电机.其它类似用途电子产品可参考使用.","工业和信息化部（电子）"]
[27,102525,"减速永磁式步进电动机通用规范","推荐","制定",null,null,2014,"工业和信息化部","全国信息产业用微特电机及组件标准化技术委员会","中国电子科技集团公司第二十一研究所,常州乐士雷利电器有限公司","随着科学技术的不断进步和发展,随着人们对智能电器不断增长的需求,物联网的蓬勃兴起对电器的智能化提出了更高的要求.减速永磁式步进电动机作为智能化空调的重要部分,理应得到更好地发展.  为适应新世纪电机行业的新形势,更好的规范减速永磁式步进电动机的生产及发展,我国需要制定国家标准对该类产品进行统一规范,以保证质量.这也是提高该类产品市场竞争力,走可持续发展道路的必然选择.  减速永磁式步进电动机通用技术条件的制定,将为行业内该类产品提供统一、科学、规范的依据.","本标准规定了BYJ系列减速永磁式步进电动机的型号命名、通用技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等主要技术内容.    本标准适用于BYJ系列减速永磁式步进电动机.","工业和信息化部（电子）"]
[28,102526,"精密外转子轴流风机通用规范","推荐","制定",null,null,2014,"工业和信息化部","全国信息产业用微特电机及组件标准化技术委员会","中国电子科技集团公司第二十一研究所,杭州微光电子股份有限公司,常州祥明电机有限公司,广东中山大洋电机股份有限公司.","随着科学技术的不断进步和发展,随着人们对智能电器不断增长的需求,物联网的蓬勃兴起对电器的智能化提出了更高的要求.其中典型的外转子轴流风机(交流异步)是一款起源于德国的产品,其主要特点是结构紧凑,外形美观,低噪音.被大量选用在制冷、空调、制热、通风、电子、通信、医疗、轨道交通及汽车行业,特别是大量被采用在通讯领域中的精密空调中.制定该类风机的国家标准,既适应形势发展需要,规范该类风机的生产和使用,提升该类电机的产业水平,扩大该类电机在国际出口的影响力,促进行业发展.  外转子轴流风机通用技术条件的制定,将为行业内该类产品提供统一、科学、规范的依据.  本标准的制定对规范外转子轴流风机的生产及发展,引领该行业健康发展具有指导意义.","本标准规定了外转子轴流风机的型号命名、通用技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等主要技术内容.    本标准适用于外转子轴流风机.","工业和信息化部（电子）"]
[29,102435,"OLED电视机通用技术要求","推荐","制定",null,null,2014,"工业和信息化部","全国音频、视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究院","随着数字电视显示技术的不断发展,各种不同设计原理、不同用途及不同定位的显示技术不断涌现,且已经形成规模化、市场化、产品化.为适应并促进OLED电视机产品的发展,制定本标准针对OLED产品的测试方法非常必要.通过本标准的制定与实施,切实起到统一测试方法,规范市场,引导消费者,保护消费者目的的意义.","本部分适用于所有OLED电视产品及其辅助件.标准主要技术内容包括:外观与结构要求、基本功能要求、显示格式、接口要求、遥控发射器性能要求；外观结构检验方法、开箱检验方法、功能接口与显示格式要求检验方法、常温性能测量方法、遥控发射器性能测量方法等.","全国音频、视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会"]
[30,102434,"OLED电视机显示性能测量方法","推荐","制定",null,null,2014,"工业和信息化部","全国音频、视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究院","随着电视机产品设计的不断发展,各种不同设计原理、不同用途及不同定位的电视机产品不断涌现,且已经形成规模化、市场化、产品化.为适应并促进OLED显示的发展,制定本标准针对OLED产品的测试方法非常必要.通过本标准的制定与实施,切实起到统一测试方法,规范市场,引导消费者,保护消费者目的的意义.","本部分适用于所有OLED电视产品及其辅助件.标准主要技术内容包括:测试条件、测试仪器、测试用信号、测试状态、常温性能测量方法--亮度、对比度、亮度均匀性、白色色度误差、基色色度坐标、相关色温、清晰度、可视角、像素缺陷、通断比、色域覆盖率、工作噪声、响应时间等.","全国音频、视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会"]
[31,102507,"印制电路用金属基覆铜箔层压板通用规范","推荐","制定",null,null,2014,"工业和信息化部","全国印制电路标准化技术委员会","咸阳瑞德电子技术有限公司  珠海全宝电子科技有限公司 空军工程大学 中国电子技术标准化研究院","随着电子技术的发展,电子产品向轻薄小、高密度、多功能、高可靠性化发展,印制板组装密度和集成度越来越高,其功耗越来越大,基板的散热性不好,会使印制电路板上元器件过热,严重影响终端电子产品的质量和可靠性.因此,随着技术的发展对印制板的散热性的金属基板的要求越来越高.   印制电路用金属基覆铜板包括铝基覆铜板、铜基覆铜板.铝基覆铜板是市场需求最大,应用最广的高散热金属PCB基材.广泛应用于大功率混合集成电路、汽车、摩托车、家庭消费电子产品、电源、LED照明、LED-TV背光源等高散热PCB基板.铜基覆铜板具有铝基覆铜板的基本性能,散热性优于铝基覆铜板,可承载大电流,用于制造电力电子和汽车电子等大功率电路用PCB,但铜基板密度大、价值高、易氧化,使其应用受到限制,用量远远低于铝基覆铜板.   近年,金属基覆铜板市场快速发展,2009和2010年我国金属基覆铜板产量分别为125万m2,和225万m2,同比增长80%,预计2011同比上年增长将超过100 %.近年LED产业(LED照明、LED显示、LED背光源、LED汽车照明)以年30%~50%的速度增长,带动高散热铝基覆铜板板市场快速增长.    然而,我国至今未制定国家标准“印制电路金属基覆铜板规范“ ,使我国重要的金属基覆铜板科研、生产检验无据可依,成为严重制约金属基覆铜板产业发展的瓶颈.因此,参考国外先进标准,结合我国产业实际,研究制定该标准,对引导我国金属基覆铜板产业发展,规范市场,促进我国金属基覆铜板健康发展十分必要.    该标准位于“印制电路与装联专业标准体系表“第二层次六个基础通用标准系列,四个印制电路基材通用标准之一.","该规范将对金属基覆铜板范围、术语和定义、型号命名、结构和材料、外观、尺寸及公差及金属基覆铜板的各项通用技术要求、热阻、热导率等各项性能检验方法、检验规则及标志、包装、运输及储存等通用要求作出具体规定.参考国外相关标准,结合产业实际研究制定金属基覆铜板热阻测试方法.参考国外相关标准(如ASTM D 5470等)研究制定铝基覆铜板绝缘介质层热导率测试方法,为我国印制电路用金属基覆铜板重要特性(热阻、热导率)检验、验收提供技术依据.","工业和信息化部（电子）"]
[32,101773,"楼寓对讲系统通用技术要求","推荐","制定",null,null,2015,"公安部","全国安全防范报警系统标准化技术委员会","国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海)、国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京)、公安部第一研究所、厦门立林科技有限公司、厦门狄耐克电子科技有限公司、深圳市视得安罗格朗电子股份有限公司、广东安居宝数码科技股份有限公司、厦门万安智能股份有限公司","楼寓对讲系统是安全防范行业中最具代表性的产品之一,是居民住宅楼宇和办公楼宇的重要技术防范产品,在世界各国、各类建筑楼宇中得到广泛应用.楼宇对讲系统产品经过多年的发展,形成了别墅型对讲系统(主要用于独立单元和别墅等单用户系统)、楼寓型对讲系统(用于普通多层单元楼和大厦楼寓的多用户系统)、住宅小区型楼寓对讲系统(多栋复合楼寓集群)等系列产品,目前正逐渐由总线形态向网络形态产品衍化.由于产品需求量庞大,国内外生产厂商众多,该类产品急需统一的标准体系加以有效规范. 2012年7月,我国申报的国际标准新工作提案《楼寓对讲系统通用技术要求》已在IEC正式立项,编号IEC62820.我们将在公安部行业标准GA/T72-2005《楼寓对讲系统及电控防盗门通用技术条件》、GA/T678-2007《联网型可视对讲系统技术要求》的基础上,汲取欧洲欧洲标准和日本标准的优点,结合IEC国际标准《楼寓对讲系统通用技术要求》制定工作,希望能同步开展国家标准《楼寓对讲系统通用技术要求》的制定工作.","本标准规定了楼寓对讲系统的组成、分类、技术要求、试验方法、检验规则等要求,是设计、制造、检验楼寓对讲系统及设备的基本依据.本标准适用于非可视和可视楼寓对讲系统.","全国安全防范报警系统标准化技术委员会"]
[33,98507,"城市消防远程监控系统 第7部分:维保信息管理软件功能要求","推荐","制定",null,null,2014,"公安部","全国消防标准化技术委员会","公安部沈阳消防研究所","维保信息管理软件是城市消防远程监控系统的重要组成部分.公共安全行业标准GA 587-2005《建筑消防设施的维护管理》和GA503-2004《建筑消防设施检测技术规程》规定了建筑消防设施的维护管理和检查测试的技术要求和方法.在构建城市建筑消防设施远程监控平台过程中,维保企业利用平台提供的消防设施状态信息数据,开发维保信息管理软件,实现消防设施的按时检查,以及故障的及时获取、准确定位和快速处置.维保信息管理软件的质量直接关系到对建筑消防设施维护管理检测的质量,因此对其功能有一定的要求,对软件的信息内容、流程等进行规范统一,保障在用消防设施的有效运行.目前尚无此国家和行业标准.制定该标准可以规范消防设施维修过程、定期检查过程、业务流程、信息流程等,促进维保信息软件的推广,以及消防设施维保企业管理水平和工作效率的提高,从而保障消防设施的完好有效,充分发挥消防设施的作用,提升社会单位组织扑救初期火灾的能力.","目前已有维保企业利用城市消防远程监控系统平台提供的消防设施状态信息数据,开发维保信息管理软件.由于尚无此国家和行业标准,消防设施维修过程、定期检查过程、业务流程、信息流程等不够规范.该技术标准适用于城市消防远程监控系统中的维保信息管理软件.主要技术内容:1、范围；2、规范性引用文件；3、术语和定义；4、基本要求；5、功能要求(用户权限管理功能要求、计划检查管理功能要求、维修管理功能要求、系统维护功能要求、分类检索统计功能要求)；6、测试方法.","全国消防标准化技术委员会"]
[34,98508,"城市消防远程监控系统 第8部分:监控中心对外数据交换协议","推荐","制定",null,null,2014,"公安部","全国消防标准化技术委员会","公安部沈阳消防研究所","国内目前已经建设了许多消防远程监控系统,这些监控系统普遍缺乏对外数据交换接口和协议,不仅各监控系统之间不能互联互通,监控系统也不能与其他消防信息系统互联互通,所采集到的消防设施状态信息只能供其自身使用,成为各自独立的信息“孤岛“,大量有价值的数据不能得到有效共享,信息利用率低.本部分标准可指导建设具有对外数据交换能力的消防远程监控系统,使得消防远程监控系统实现数据信息共享.","本部分规定了城市消防远程监控系统中监控中心对外进行数据交换的通讯接口,以及进行数据交换的通讯协议.本部分适用于城市消防远程监控系统中监控中心针对监控数据使用方,提供面向原始数据的通用数据交换规范,具体包括:数据分类、数据格式及定义、 数据交换操作、 数据交换模型、数据交换过程.","全国消防标准化技术委员会"]
[35,102087,"可疑毒品海洛因的液相色谱、液相色谱-质谱检验方法","推荐","制定",null,null,2015,"公安部","全国刑事技术标准化技术委员会","公安部物证鉴定中心","最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发的《办理毒品犯罪案件适用法律若干问题的意见》中指出，可能判处死刑的毒品犯罪案件，毒品鉴定结论中应有含量鉴定的结论.由此，毒品鉴定工作中，分析毒品的有效成分和含量，不仅可以用于推知毒品的来源和制造工艺，帮助缉毒部门查毒缉毒、侦破案件，更成为今后我国涉毒案件定罪量刑的重要依据.长期以来，我国对走私、贩卖、运输、制造及非法持有毒品的检验鉴定没有建立完善的检验鉴定技术体系、形成标准化的分析方法，各省市刑事技术部门对毒品的检验所用方法也不尽相同，大多是定性检验，影响了毒品案件鉴定的质量，不能满足毒品案件诉讼的要求.而毒品的定量直接关系到诉讼的成败和量刑的轻重. 建立一套完整的毒品标准化分析方法，可用于培训和指导我国各省市刑事技术部门及公、检、法、司等系统毒品实验室的案件检验鉴定工作，全面整体提升我国毒品检验鉴定水平，促进我国毒品检验技术领域的发展和创新，从而更加有效地打击国内外毒品犯罪. 制定本标准的目的，就是进一步统一和规范海洛因的检验鉴定工作，提高我国毒品检验鉴定质量.更加有效、准确、科学地为法庭科学服务.","法庭科学领域中进行海洛因的检验鉴定工作所遵循的具体方法.如：检测限、标准曲线、检测浓度、测量不确定度，等等.","全国刑事技术标准化技术委员会"]
[36,102085,"可疑毒品甲基苯丙胺的液相色谱、液相色谱-质谱检验方法","推荐","制定",null,null,2015,"公安部","全国刑事技术标准化技术委员会","公安部物证鉴定中心","最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发的《办理毒品犯罪案件适用法律若干问题的意见》中指出，可能判处死刑的毒品犯罪案件，毒品鉴定结论中应有含量鉴定的结论.由此，毒品鉴定工作中，分析毒品的有效成分和含量，不仅可以用于推知毒品的来源和制造工艺，帮助缉毒部门查毒缉毒、侦破案件，更成为今后我国涉毒案件定罪量刑的重要依据.长期以来，我国对走私、贩卖、运输、制造及非法持有毒品的检验鉴定没有建立完善的检验鉴定技术体系、形成标准化的分析方法，各省市刑事技术部门对毒品的检验所用方法也不尽相同，大多是定性检验，影响了毒品案件鉴定的质量，不能满足毒品案件诉讼的要求.而毒品的定量直接关系到诉讼的成败和量刑的轻重. 建立一套完整的毒品标准化分析方法，可用于培训和指导我国各省市刑事技术部门及公、检、法、司等系统毒品实验室的案件检验鉴定工作，全面整体提升我国毒品检验鉴定水平，促进我国毒品检验技术领域的发展和创新，从而更加有效地打击国内外毒品犯罪. 制定本标准的目的，就是进一步统一和规范海洛因的检验鉴定工作，提高我国毒品检验鉴定质量.更加有效、准确、科学地为法庭科学服务.","法庭科学领域中进行甲基苯丙胺的检验鉴定工作所遵循的具体方法.如：检测限、标准曲线、检测浓度、测量不确定度，等等.","全国刑事技术标准化技术委员会"]
[37,102078,"书面言语鉴定程序规范","推荐","制定",null,null,2015,"公安部","全国刑事技术标准化技术委员会","中国刑警学院","本标准规定了书面言语鉴定程序规范.目的在于统一书面言语鉴定步骤和程序，提高书面言语鉴定的规范性和科学性.","本标准适用于公安、检察等司法科学鉴定领域书面言语鉴定，也适用于公安司法院校文检教学规范活动.\n主要技术内容：书面言语鉴定检验过程规范程序，检验记录，复制检材、样本制作，鉴定文书撰写.","全国刑事技术标准化技术委员会"]
[38,102084,"刑事技术微量物证的理化检验 第16部分：毛细管电泳法","推荐","制定",null,null,2015,"公安部","全国刑事技术标准化技术委员会","公安部物证鉴定中心","毛细管电泳可用于刑事技术微量物证检验中爆炸残留物中离子的检验.在爆炸案件检材检验中发挥着重要作用.可用于爆炸残留物中常见阳离子和阴离子的检验，为确定炸药的种类提供技术支持.","该标准适用于微量物证中爆炸残留物中常见阴、阳离子的检验.该标准主要介绍了毛细管电泳的工作原理、仪器的组成、检材的前处理、检测方法和结果的表述等方面的内容.","全国刑事技术标准化技术委员会"]
[39,102076,"刑事技术纸张检验内容规范","推荐","制定",null,null,2015,"公安部","全国刑事技术标准化技术委员会","北京市公安局第一总队司法鉴定中心","为完善文件检验标准，需制定适合法庭科学领域中的纸张检验内容规范.由于与造纸工业的检验要求、关注点和检验目的不同，将造纸工业中的纸张的分析检测技术，按法庭科学中无损或微损检验的规范要求，有选择、有针对的使用，使其适用于法庭科学中验证、鉴别纸张的生产时间；产地、来源；真伪鉴别和同一认定的检验要求.","内容：从纸张检验的外观检验、物理指标测定、纤维检验、填料和其他微量元素检测四个方面详细规定了检验和检测内容.\n使用范围：适用于法庭科学领域中纸张的检验.可为确定纸张的生产时间；产地、来源；真伪鉴别和同一认定的检验目的服务.","全国刑事技术标准化技术委员会"]
[40,102077,"刑事技术纸张外观检验规范","推荐","制定",null,null,2015,"公安部","全国刑事技术标准化技术委员会","北京市公安局第一总队司法鉴定中心","为完善文件检验标准，需制定适合法庭科学领域中的纸张外观检验鉴定规范.由于与造纸工业的检验要求、关注点和检验目的不同，将制浆造纸工业中的纸张外观的检测技术，按法庭科学的检验鉴定要求和关注要点，有选择的、针对性的进行逐一审定，使其适用于法庭科学中验证.鉴别纸张的生产时间，产地、来源，真伪鉴别和同一认定的检验要求.","内容； (1)正反面鉴别检验；(2)荧光增白剂检验；(3)色泽检验；(4)网纹检验；(5)毯纹检验；(6)均匀性检验；(7)外观纸病的检验；(8)机型鉴别检验.\n使用范围：适用于法庭科学领域中纸张的检验.可为确定纸张的生产时间；产地、来源；真伪鉴别和同一认定的检验目的服务.","全国刑事技术标准化技术委员会"]
[41,102086,"疑似毒品氯胺酮的液相色谱、液相色谱-质谱检验方法","推荐","制定",null,null,2015,"公安部","全国刑事技术标准化技术委员会","公安部物证鉴定中心","最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发的《办理毒品犯罪案件适用法律若干问题的意见》中指出，可能判处死刑的毒品犯罪案件，毒品鉴定结论中应有含量鉴定的结论.由此，毒品鉴定工作中，分析毒品的有效成分和含量，不仅可以用于推知毒品的来源和制造工艺，帮助缉毒部门查毒缉毒、侦破案件，更成为今后我国涉毒案件定罪量刑的重要依据.长期以来，我国对走私、贩卖、运输、制造及非法持有毒品的检验鉴定没有建立完善的检验鉴定技术体系、形成标准化的分析方法，各省市刑事技术部门对毒品的检验所用方法也不尽相同，大多是定性检验，影响了毒品案件鉴定的质量，不能满足毒品案件诉讼的要求.而毒品的定量直接关系到诉讼的成败和量刑的轻重. 建立一套完整的毒品标准化分析方法，可用于培训和指导我国各省市刑事技术部门及公、检、法、司等系统毒品实验室的案件检验鉴定工作，全面整体提升我国毒品检验鉴定水平，促进我国毒品检验技术领域的发展和创新，从而更加有效地打击国内外毒品犯罪. 制定本标准的目的，就是进一步统一和规范海洛因的检验鉴定工作，提高我国毒品检验鉴定质量.更加有效、准确、科学地为法庭科学服务.","法庭科学领域中进行氯胺酮的检验鉴定工作所遵循的具体方法.如：检测限、标准曲线、检测浓度、测量不确定度，等等.","全国刑事技术标准化技术委员会"]
[42,102079,"证件检验程序规范","推荐","制定",null,null,2015,"公安部","全国刑事技术标准化技术委员会","中国刑事警察学院","本标准规范了证件的检验程序规范，目的在于统一检验步骤，提高证件检验程序的科学性和规范性，促进证件的检验结论在法庭科学领域中的证据作用.","本标准规范了证件的检验程序规范，本标准适用于公安、检察及司法鉴定领域证件的检验.","全国刑事技术标准化技术委员会"]
[43,101312,"无损检测用电子直线加速器","推荐","修订","GB/T 20129-2006",null,2014,"国防科技工业局","全国核仪器仪表标准化技术委员会","中国原子能科学研究院","无损检测用电子直线加速器是一种产生高能X射线的设备.《无损检测用电子直线加速器》GB/T20129于2006年发布，随着无损检测用电子直线加速器使用需求的增加和技术的发展，现有标准中的内容已不够完整，技术参数不够先进，无法满足当前无损检测用电子直线加速器的技术需求.对《无损检测用电子直线加速器》GB/T20129国家标准进行修订，可满足无损检测用电子直线加速器使用及技术发展的需求，为无损检测领域提供产品规范；同时，可拓宽X射线的能量范围，更新相应技术指标，完善试验方法，增强实施的可行性.对促进无损探测技术发展具有重要的意义.因此，需在此标准的基础上，更新相应技术参数，明确并细化试验和检验方法等内容.","1、范围：\n    修订后的标准规定了无损检测用电子直线加速器装置的型号命名、技术要求、试验方法、\n检验规则、标志、包装、运输、随行文件、贮存.修订后的标准可适用于1MeV～15MeV无损检测用电子直线加速器装置.\n2、主要技术内容：\n(1) 增加了新的术语；\n(2) 能量范围由原2MeV～9MeV ，拓展到1MeV～15MeV；\n(3) 扩充原单一能量加速器机型，增加能量可切换的无损检测用电子直线加速器机型；\n(4) 修订相应加速器系列能量、剂量率等技术指标，并新增相应技术指标；\n(5) 明确并进一步细化原试验方法，增强了标准的可操作性；\n(6) 增加了使用方法的资料性附录.","全国核仪器仪表标准化技术委员会"]
[44,100269,"职业眼面部防护 强光源(非激光)防护镜 第二部分：使用指南","推荐","制定",null,null,2014,"国家安全生产监督管理总局 ","全国个体防护装备标准化技术委员会","中国标准化研究院、上海安全生产科学研究所、太仓市锐杰实验仪器制造有限公司","中国是人口大国，更是职业防护产品的生产和使用大国.强光源防护镜在我国化妆业和医疗领域使用的十分广泛.\n本标准对强光源防护镜的使用范围和具体使用效果等进行规范，并对该类产品在使用中的各项重要技术指标提出技术要求.对规范强光源防护镜的产品的使用、市场管理、信息交流、文献的存储和检索都非常重要.\n本标准是《个体防护装备?职业眼面部防护?强光源防护镜》的第二部分，将对保护消费者和劳动者的安全和健康，推动产业技术进步及市场规范具有重要意义.","本标准由与强光源防护镜产品有关的使用、效果及评估、以及相关参数和技术指标等内容组成.","全国个体防护装备标准化技术委员会"]
[45,100268,"职业眼面部防护 强光源(非激光)防护镜 第一部分：产品规范","推荐","制定",null,null,2014,"国家安全生产监督管理总局 ","全国个体防护装备标准化技术委员会","上海市安全生产科学研究所、中国标准化研究院、太仓市锐杰实验仪器制造有限公司","本标准主要针对强光源防护镜制订产品规范，并对强光源防护镜提出技术要求和安全指标.随着经济的发展和人们安全生产意识的提高，社会越来越关注安全与健康.强光源防护镜是有效保护装饰和医疗行业从业人员眼面部的必备个体防护用品.该标准的制定涉及到产品的质量检测、生产、流通等诸多领域，对新产品研发、信息交流、文献的存储和检索也十分重要.因此，制订本标准对保护从业人员的安全和健康，推动个体防护装备产业和行业的技术进步，规范市场具有重要意义.","本标准主要包括强光源防护镜类产品的名词术语、技术规范、安全指标、材料、表面质量、包装和标识等有关的内容.","全国个体防护装备标准化技术委员会"]
[46,102699,"农业综合标准化工作指南","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","国家标准委农业食品标准部","中国标准化研究院、浙江省标准化研究院、安徽省标准化研究院、广东省标准化研究院","农业综合标准化是指遵循系统科学理论与思想,为整体解决一定时期内农业生产和发展的跨行业跨领域综合性问题而开展的对象选择、目标确定与分解、标准综合体规划与建立、标准整体实施、实施效果评价以及改进等一系列标准化活动.农业综合标准化是一项复杂的系统工程,是系统理论在农业标准化中的成功应用.   实施农业综合标准化重要的现实意义,特别适合于解决跨行业、跨领域的综合性问题.首先,农业综合标准化能目标明确、主次分明、重点突出的成体系制定标准,综合地、系统地解决问题,更易于体现出标准化的明显效果,提高实施标准化的动力和积极性,进一步提高农业标准化工作有效性；其次,农业综合标准化系统性和整体性等特点,在提升农业生产上技术集成程度、提高农业产业链之间的标准内容的系统和衔接性、加速农业生产组织积聚等方面具有显著优势,是在现有农业生产模式下加快现代农业发展的有效手段；最后,农业综合标准化作为一、二、三产业间的技术和管理融合的重要手段,通过将科技成果、实用技术和管理方法等转化为协调一致的成套标准,并有计划地系统实施,用标准化把农业生产、农产品加工、农产品物流、农业观光旅游商业等产业有机地联系在一起,产生叠加效应,加快促进第一、二、三产业的融合,促进农业综合效益的提高.  农业综合标准化在系统科学的理论和思想指导下,遵循目标导向、系统性和因地制宜等基本原则,通过开展确定对象、建立技术协调机构、确定及分解目标、编制标准综合体规划、制订工作计划、建立标准综合体、标准整体实施、评价以及改进等标准活动,实现确定的农业综合标准化目标.  本标准所提出的农业综合标准化的基本原则、方法和程序能够指导地方和行业更好的开展农业综合标准化工作.","本标准规定了农业综合标准化的术语与定义、基本原则、方法与程序等.  本标准适用于农业(林业、畜牧业、渔业等)领域,以农业生产、经营和服务活动等为对象,为整体解决一定时期内跨行业、跨领域的综合性问题的一系列标准化活动","中国标准化研究院"]
[47,103062,"地面用薄膜光伏组件 设计鉴定和定型","推荐","修订","GB/T 18911-2002","IEC 61646:2008",2015,"国家标准化管理委员会","全国半导体设备和材料标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究院、云南师范大学","IEC61646标准为薄膜光伏组件性能测试的基础标准,根据IEC61646所颁发的认证已成为薄膜光伏组件产品进入国际市场的准入通行证.现行国家标准《地面用薄膜光伏组件  设计鉴定和定型》2002年发布,采用IEC 61646:1996 ,而IEC 61646早已进行修订并于2008年发布第二版,因此,现行国家标准GB/T 18911急需根据IEC 61646:2008进行修订,以提高我国对薄膜光伏组件的设计鉴定水平,规范我国薄膜光伏组件的质量,提高我国薄膜光伏组件的国际竞争力.","本标准规定了地面用薄膜光伏组件设计鉴定和定型的要求,这些组件适于在GB/T 4797.1中所定义的一般室外气候条件下长期使用.本标准适用于IEC61215中未包括的地面用平板光伏组件,不适用于带聚光器的组件.  本标准的主要技术内容包括:抽样、标志、试验、合格判据、严重外观缺陷、报告、重新鉴定和试验程序.主要修订内容包括:  1..增加定义“最大输出功率的最小值“；  2.修改严重外观缺陷的用语,在组件不损坏的条件下允许一定的弯曲和失调；  3.增加ISO/IEC 17025.对报告的要求；  4.删除扭曲试验；  5.根据组件面积制定绝缘电阻和湿漏电流的合格判据；  6.对于要求的测量增加功率的温度系数；  7.修改温度系数以允许在自然光或者太阳模拟器下测量；  8.电池标称工作温度的测量中删除间接方法(参考平板法)；  9.对于上一版本中没有装置参数的试验程序增加装置参数；  10.重写热斑耐久试验；  11.在湿漏电流试验中删除边缘浸泡法；  12.在机械载荷试验中增加至3个循环；  13.增加旁路二极管热性能试验；  14.试验设计改变.","全国半导体材料和设备标准化技术委员会"]
[48,103064,"光伏(PV)组件安全鉴定 第1部分:结构要求","推荐","修订","GB/T 20047.1-2006","IEC61730-1",2015,"国家标准化管理委员会","全国半导体设备和材料标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究院、中国电子科技集团第十八研究所、无锡尚德太阳能电力有限公司","IEC61730标准为光伏组件安全性测试的基础标准,根据IEC61730所颁发的认证已成为光伏组件产品进入国际市场的准入通行证,其中IEC61730-1对光伏组件的结构进行了规定.现行国家标准GB/T 20047.1于2006年发布,随着技术的进步和人们对安全性要求的提高,已经不能满足市场的需求,急需修订.根据最新版IEC61730-1标准,对我国国家标准GB/T 20047.1《光伏(PV)组件安全鉴定 第1部分 结构要求》进行修订,对于规范我国晶体硅光伏组件生产,提高其国际竞争力有重要意义.","GB/T20047的本部分规定了光伏组件的结构要求,以使其在预期的试用期内提供安全的电气和机械运行.对由机械或外界环境影响造成的电击、火灾和人身伤害的保护措施进行评估.本部分说明了光伏组件不同应用等级的基本要求,不适用于海上和交通工具应用时的特殊要求,也不适用于集成逆变器的组件.GB/T20047的本部分主要包括以下技术内容:光伏组件应用等级、结构要求、聚合物材料要求、内部导线和载流部件、接线、接地连接和接地、爬电距离和电气间隙、接线盒、过载保护和标识等.  主要修改内容包括:1.增加了术语；2. 限定本标准适用于最大系统电压 小于等于1500V的光伏组件；3. 增加限定条件,本标准不适用于集成了电子器件的光伏组件；4. 应用等级部分进行修改,对基于组件电输出、保护要求和用途的分级提供指南；5. 删除“环境条件AB8“,增加光伏用环境操作条件范围；6. 重新编辑聚合物材料部分,对于光伏组件用聚合物材料定义9个不同的应用；7.  RTE/RTI等级应达到90℃或温度测试中最高温度这两者之中的高值,RTE/RTI对特定聚合物进行要求:a)带点部分的围护材料b)带电部分的支撑材料c)绝缘层d)外表面(如背板)e)边框；8. 增加一系列封装要求,以满足爬电距离和电气间隙部分对材料的要求；9. 增加材料形变测试；10. 增加拉力测试；11. 增加与可以导致电弧和火灾的外部环境相关的安全条款；12. 增加接地标记；13. 第9章改为“电击和能量灾害预防“；15. 更新标识部分内容,对于负载状态下断开的连接器增加新的标识；16.增加了过电流保护章节.","全国半导体材料和设备标准化技术委员会"]
[49,103065,"光伏(PV)组件安全鉴定 第2部分:试验要求","推荐","制定",null,"IEC 61730-2",2015,"国家标准化管理委员会","全国半导体设备和材料标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究院、中国电子科技集团第十八研究所、无锡尚德太阳能电力有限公司","IEC61730标准为光伏组件安全性测试的基础标准,根据IEC61730所颁发的认证已成为光伏组件产品进入国际市场的准入通行证,其中IEC61730-2对光伏组件的安全性测试进行了规定.IEC 61730-1和IEC 61730-2是光伏组件安全鉴定标准的两个部分,必须配套使用.而我国目前只转化了IEC 61730-1,所以急需根据最新版IEC 61730-2制定该标准,以完善我国光伏组件安全评价标准,提高我国光伏组件安全性能,与国际接轨,对于规范我国晶体硅光伏组件生产,提高其国际竞争力有重要意义.","GB/T20047的本部分规定了光伏组件的试验要求,以使其在预期的试用期内提供安全的电气和机械运行.对由机械或外界环境影响造成的电击、火灾和人身伤害的保护措施进行评估.本部分不适用于海上和交通工具应用时的特殊要求,也不适用于集成逆变器的组件.  GB/T20047的本部分主要包括以下技术内容:光伏组件应用等级、试验分类、应用等级及其所需的试验程序、抽样、试验报告、试验、合格判据、试验程序、部件试验.其中试验程序包括外观检查、接近性试验、抗划伤试验、接地连续性试验、脉冲电压试验、耐电压(绝缘)试验、温度试验、防火试验、反向电流过载试验、组件破损试验、局部放电试验、导线管弯曲试验、接线盒孔口盖敲落试验.","全国半导体材料和设备标准化技术委员会"]
[50,101631,"平板显示器(FPD)彩色滤光片对比度的测试方法","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国半导体设备和材料标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究院、京东方科技集团股份有限公司","彩色滤光片,是液晶面板的核心材料之一.其作用是作为液晶面板的前基板,使来自背光源的白光呈现出彩色显示,其测试指标应包括耐光性、耐化学性、耐热性、颜色、透过率、对比度等.以46寸1080P的LED背光液晶电视模组产品为例,彩色滤光片成本占到该模组成本的13.5%.2006年,彩色滤光片全球产值为95.75亿美元,到2011年增长为121.98亿美元,年平均增长率为5%.另外,从主要生产产地来看,日本占21%,韩国占35%,台湾占44%.目前,韩国、台湾4大面板厂(三星、LG、友达、奇美)都已经能够自行制造彩色滤光片,但是国内此方面技术尚不成熟.  从彩色滤光片的生产发展趋势来看,为控制材料成本,提高产品质量,同时也为保证生产设计的兼容匹配,领先的TFT-LCD面板厂商都大力推进彩色滤光片内置化生产,目前奇美和LG飞利浦的彩膜内置化生产比例已超90%.预计2009年全球TFT-LCD彩色滤光片内制化生产比重将超过70%.而我国本土企业目前已能供应CSTN LCD和小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片,生产的厂家有深圳?宝、深圳南玻和比亚迪等企业,大尺寸TFT-LCD彩色滤光片则依赖进口.目前建设中的高世代生产线都已规划内制彩色滤光片.  目前,国内外相关行业企业均已投入大量人力、物力、财力,针对彩色滤光片产品进行如火如荼的开发,并且国内市场也已具有彩色滤光片产品.鉴于国内各高世代液晶面板生产线早已进行战略布局并已相继陆续开始出货量产(京东方、华星光电等),可预测在不久的将来,国内更多企业也会进行大尺寸彩色滤光片的生产及出货.因此,能够制定出该种产品符合国情的国内标准,规范产品规格,引导技术发展,规避贸易壁垒,避免受制于人,则显得愈发重要.基于此,国家应尽快制定“平板显示器(FPD)彩色滤光片对比度的测试方法“相关标准.","本测试方法主要规定了测试彩色滤光片组件对比度时需要使用的仪器设备、测试操作步骤、测试报告内容等,适用于彩色滤光片组件对比度的测试.","全国半导体材料和设备标准化技术委员会"]
[51,103067,"卧式扩散炉恒温区在线检测方法","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国半导体设备和材料标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究院、中国电子科技集团公司第四十八研究所","国家十二五发展规划将新能源产业列入战略性新兴产业,光伏装备作为新能源产业的重要组成部分,成为重点发展方向.目前,在光伏装备我所已具备“整线交钥匙“的能力,而卧式扩散炉作为光伏装备中的关键工艺装备之一,其技术性能直接决定光伏电池的质量及最终转换效率.其中恒温区指标是该设备最重要的指标,因此本标准的制定有利于规范卧式扩散炉恒温区在线检测方法,有利于提高扩散质量和光伏电池转换效率,降低成本,从而促进我国光伏产业更快更好地发展.","本标准适用于卧式扩散炉恒温区的在线检测及卧式扩散炉性能的评估.   本标准规定了卧式扩散炉恒温区在线检测的相关术语和符号、方法原理、仪器设备、环境条件、操作步骤及恒温区长度的计算.本方法通过直线电动机带动单根热电偶移动来在线测量卧式扩散炉的恒温区.","全国半导体材料和设备标准化技术委员会"]
[52,94120,"动车组轴箱弹簧","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国弹簧标准化技术委员会","山东宁津弹簧有限公司       南车青岛四方机车车辆股份有限公司","目前在国家标准体系或行业中均无此类标准,编写此标准可以对动车组轴箱弹簧的生产、试验、验收方面有指导性的意义.","范围:本标准适用于动车组轴箱弹簧的生产、试验、验收等.主要技术内容:本标准规定了动车组轴箱弹簧的技术要求、试验方法、检验规则、及包装、标志、运输、贮存要求等.","山东省质量技术监督局"]
[53,97987,"热卷圆柱螺旋压缩弹簧 技术条件","推荐","修订","GB/T 23934-2009","ISO 11891",2015,"国家标准化管理委员会","全国弹簧标准化技术委员会","中机生产力促进中心","热卷弹簧是火车、工程机械、石油化工机械等机械设备的重要零件,其市场需求巨大.属于国家中长期科技发展规划纲要(2006-2020)交通运输业中的优先主题支持的重点；也是国家国际科技合作计划2012年度项目建议推荐指南中“转变增长方式、调整产业结构、有促进相关产业技术进步、带动战略性新兴产业发展“要求的支持重点.国际上新发布了ISO11891热卷弹簧技术条件标准,受到广泛的重视.在技术要求充分体现了国际规范的融合,制造商和使用者将会是本标准制定的主要受益者.我国的热卷簧标准虽是2009年新修订的,但在内容上对制造商更具指导意义,但不能在节能降耗,降低成本上给予技术指导,还能实现知识产权与商业的平稳过渡.基于多年的实际经验,及时修订该标准具有重要的意义.","本标准适用于圆截面钢棒热卷成型后,经淬火、回火的普通螺旋压缩弹簧(以下简称弹簧).本标准不适用于铁路、汽车悬挂弹簧.本标准适用于下列尺寸范围的弹簧,其它弹簧经供需双方协商可参照使用:- 自由高度:≤900mm；- 旋绕比:3~12；- 高径比:0.8~4；- 有效圈:≥3；- 节距:<0.5D；- 丝径:8~60mm；- 弹簧直径≤460mm.","全国弹簧标准化技术委员会"]
[54,102647,"电磁兼容 电磁兼容标准起草导则","推荐","修订","GB/Z18509-2001","GUIDE 107: 2009",2014,"国家标准化管理委员会","全国电磁兼容标准化技术委员会","上海电器科学研究院","目的:为了规定起草全部或部分与电磁兼容有关的标准的程序,并使国内的电磁兼容标准制修订原则上与国际保持一致.意义:本标准的修订有助于规范制定国内新的电磁兼容标准或电磁兼容条款,以及规范修订现有的标准；给各类产品标准引用EMC标准提供指导原则,有助于推动国内电子电器类产品的EMC标准制修订与国际接轨,对提高国内电子电气类产品的可靠性有着十分重要的意义.","本指导性技术文件给出了制修订EMC标准的基本原则,划分了EMC标准的类别、明确了不同类别EMC标准的适用范围、规定了起草全部或部分与电磁兼容有关的标准的程序.","全国电磁兼容标准化技术委员会","C3        "]
[55,102646,"电磁兼容 通用标准 发电厂和变电站环境的抗扰度试验","指导 ","制定",null,"IEC/TS 61000-6-5: 2001",2015,"国家标准化管理委员会","全国电磁兼容标准化技术委员会","中国电力科学研究院","本技术规范目的是帮助电力公司采购电子设备和系统,考虑作为通用抗扰性标准的补充,同时针对发电厂和变电站中遇到的特殊环境条件提供相关的额外试验和验收标准.本技术规范应视为有关发电厂和变电站电力公司专用产品的任何电磁兼容标准制定或修改的基本文件.","本技术规范设定电力公司在发电、输电及配电和相关电信系统中所用设备的抗扰度要求,适用的地点为安装电力公司设备的发电厂和变电站.本技术规范主要包括电磁环境、抗扰度要求和型式试验、试验条件、性能判据以及符合性文件等方面.规定抗扰度要求的频率范围是0Hz至400GHz,但仅涉及电磁现象.","全国电磁兼容标准化技术委员会"]
[56,102650,"电磁兼容 限值 低压网络中分布式发电系统的低频电磁抗扰度和发射要求的评估","指导 ","制定",null,"IEC/TR 61000-3-15: 2011 ED.1.0",2015,"国家标准化管理委员会","全国电磁兼容标准化技术委员会","中国电力科学研究院","本技术文件关注的是每相可达75A的单相和多相分布式发电系统,特别是连接公用低压供电网络的整流器,作为起点并最终为定义合适的电磁兼容性要求和试验条件铺平道路.","本技术文件仅限于频率低于9kHz的电磁兼容性问题,不包括发电机连接电网的其他方面内容.本技术文件主要包括分布式发电的发电机分类、分布式发电的电磁兼容性要求调查、推荐的电磁兼容性要求和试验、发射、抗扰度等内容.","全国电磁兼容标准化技术委员会"]
[57,102649,"电磁兼容 限值 骚扰装置接入低压电力系统的谐波、间谐波、电压波动和不平衡的发射限值评估","指导 ","制定",null,"IEC/TR 61000-3-14: 2011 ED.1.0",2015,"国家标准化管理委员会","全国电磁兼容标准化技术委员会","中国电力科学研究院","本技术文件可用作确定骚装置与低压公共电力系统连接要求的基础.此处骚扰装置指产生骚扰(包括谐波和/或间谐波、电压闪烁和/或电压快速变化,和/或电压不平衡)的装置,为系统运营商的工程实践提供指导,以便为所有连接的客户装置提供足够的服务质量.","本技术文件仅适用于接入那些向其他低压载荷或装置供电的低压公共电力系统的装置,主要针对超过某最低规格的大型装置.本技术文件涉及低压装置发射的低频传导骚扰.考虑的骚扰为:谐波及间谐波,闪烁及电压快速变化,电压不平衡.本技术文件提供用于开发大型低压装置发射限值的推荐程序,主要内容是为与低压电网相连的大型装置,给出谐波、电压波动及不平衡发射限值分配的一般程序.","全国电磁兼容标准化技术委员会"]
[58,99197,"电工电子产品可再生利用率评价值  第4部分 复印机和打印机","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国电工电子产品与系统的环境标准化技术委员会","中国标准化研究院、中国文化办公设备制造行业协会等","人类在发展经济的同时，对自然资源的肆意开发和对环境的无偿利用，已经造成了全球生态破坏、资源浪费和短缺、环境污染等重大问题，因此需要从源头及产品的设计阶段开始抓起.欧洲、日本等发达国家为了解决资源化与环境化问题已逐步开始兴起绿色设计.本标准将作为产品的绿色设计提供一项具体的可参考的指标数据，为管理部门和设计部门提供考核手段，鼓励企业采用绿色设计，为制定总体回收目标，贯彻实施我国的《再生资源回收利用管理条例》以及为即将发布的国务院管理条例《废弃产品回收处理管理条例》中对可回收利用的有关要求等规章提供技术依据，从而促进我国资源回收工作，提高资源综合利用率.提高资源综合利用率、保护环境的需要，更是规范废弃资源和废旧材料回收市场的需要.提高资源利用率、保护环境是我们全人类共同追求的目标.","本标准主要包括产品可回收利用率及可再生利用率的定义，计算方法以及复印机、打印机产品的具体可再利用率指标最低限定值及目标值.","全国电工电子产品与系统的环境标准化技术委员会"]
[59,94570,"电工电子产品可再生利用率评价值 第5部分：电机","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国电工电子产品与系统的环境标准化技术委员会","中国质量认证中心，深圳市计量质量检测研究院","我国人口众多，资源相对匮乏，生态环境脆弱，特别是伴随着我国工业化、城市化进程的加快和人口的不断增长，资源和环境问题日益突出.近年来我国对发展循环经济给予前所未有的高度重视.2008年8月29日第十一届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过《中华人民共和国循环经济促进法》,其中确定了减量化、再利用和资源化的核心地位.2009年2月25日，温家宝总理签署国务院令公布《废弃电器电子产品回收处理管理条例》，条例于2011年1月1日起施行，相关配套标准亟需制定.本项目的目的是提高资源综合利用率、保护环境的需要，是规范废弃资源和废旧材料回收市场的需要，是推动生态设计、促进环境友好材料使用的需要.通过该标准的制定及实施，能有效的减少电工电子产品的废弃量，提高资源再利用率，控制其在再利用和处置过程中的环境污染.","本标准规定了电机的可再生利用率限定值和目标值，适用于将电能转化为机械能的各类电机.主要技术内容包括术语和定义、可再生利用率的计算方法、产品可再生利用率的计算准则、产品可再生利用率的限定值和目标值等.","全国电工电子产品与系统的环境标准化技术委员会"]
[60,101946,"环境管理生命周期评价在电子电气产品领域应用指南","指导 ","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国电工电子产品与系统的环境标准化技术委员会","中国标准化研究院、中国电器工业协会、中国质量认证中心等","在当前国际贸易环境下，提供绿色环保产品已成为不可扭转的趋势，迫切要求我国电子电气企业加快推进产品生命周期评价和生态设计工作，为了更有针对性的指导电子电气产品相关组织应用生命周期评价方法和标准，编制针对此领域的实施指南具有重要意义.","本标准规定了电子电气产品开展生命周期评价(Life cycle Assessment, LCA)的基本规则，定义了本标准适用的产品种类、生命周期建模、数据收集、计算所应遵守的规则，以及电子电气产品生命周期报告和环境声明所应遵守的规则.","全国电工电子产品与系统的环境标准化技术委员会"]
[61,101760,"低压机柜  抽出式功能单元机械结构","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国电工电子设备结构综合标准化技术委员会","机械工业北京电工技术经济研究所","低压机柜的抽出式功能单元机械结构是低压机柜重要的安全件之一.由于该类产品用于承载活动的功能单元的电气连接,而正常工作时又要保证可靠的电气连接,所以该类产品的质量将直接影响低压机柜产品的质量和可靠性,因此,制定该类产品的安全标准是非常必要的.","本标准规定了额定电压交流1000V及以下、直流1500V及以低压机柜抽出式功能单元机械结构下户内绝缘机箱的使用环境条件、尺寸系列、防护等级、机械特性、联锁、接地和保护导体及保护电路的有效性、试验方法、铭牌和标牌及标识(志)等.本标准适用于低压机柜抽出式功能单元机械结构(以下简称抽屉)的设计与试验.本项目已进行了近三年的预研制定.基本完成了主体框架、关键技术项目和指标,以及必要的验证.该标准将按照我国安全标准的制定要求和机械结构大国家标准编写.","全国电工电子设备结构综合标准化技术委员会"]
[62,101761,"低压机柜  电气机械结构","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国电工电子设备结构综合标准化技术委员会","机械工业北京电工技术经济研究所","低压机柜的电气机械结构是低压机柜重要的安全件之一.由于该类产品用于活动的电气连接,而正常工作时又要保证可靠的电气连接,所以该类产品的质量将直接影响低压机柜产品的质量和可靠性,因此,制定该类产品的安全标准是非常必要的.","本标准规定了额定电压交流1000V及以下、直流1500V及以下低压机柜电气机械结构的产品分类、使用环境条件、一般要求、防护等级、机械特性、电气间隙与爬电距离、电击防护、温升、接地和保护导体及保护电路的有效性、介电性能、试验方法、包装与运输及贮存、标牌和标识(志)及铭牌等.本标准适用于低压机柜电气机械结构的设计与试验.本项目已进行了近三年的预研制定.主要完成了主体框架、关键技术项目和指标,以及必要的验证.该标准将按照我国安全标准的制定要求和机械结构大国家标准编写.","全国电工电子设备结构综合标准化技术委员会"]
[63,101758,"电工电子设备机械结构  电磁屏蔽和静电放电防护设计指南","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国电工电子设备结构综合标准化技术委员会","机械工业北京电工技术经济研究所、北京四方继保自动化股份有限公司","目的:对电工电子设备机械结构的电磁屏蔽和静电放电防护的一般概念、原则作出规定,对其具体的防护设计提供基本的方法.意义:电磁屏蔽和静电放电防护是电工电子设备机械结构的基本要求之一,是确保相应产品电磁兼容性的基本保障.本标准作为电工电子设备机械结构的基础性标准,对机械结构的电磁兼容性设计有一定的指导意义.","范围:本标准规定电工电子设备机械结构电磁屏蔽及静电放电防护的术语和定义、对机械结构的电磁兼容性要求、电磁屏蔽设计指南和静电放电防护设计指南.本项目依据SAC/TC34的标准体系表,早在2010年9月开始预研,经过工作组资料搜集、整理、验证、文本讨论等多次活动,已形成相对成熟的初稿.主要技术内容:电工电子设备电磁兼容性的一般要求\t；机械结构的电磁兼容要求；电磁屏蔽的一般概念；静电放电防护的一般概念；电磁屏蔽设计基本原则；电磁屏蔽设计基本方法；5电磁屏蔽的密封结构设计；静电放电防护设计基本原则；静电放电防护设计的基本手段机械结构的静电放电防护设计.","全国电工电子设备结构综合标准化技术委员会"]
[64,101759,"电工电子设备机械结构  环境防护设计指南","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国电工电子设备结构综合标准化技术委员会","机械工业北京电工技术经济研究所、北京四方继保自动化股份有限公司","目的:对电工电子设备机械结构与环境防护有关的术语及其定义、环境类别及其严酷等级分类、产品级的环境类别应用、环境防护设计通则、具体的环境防护设计方法等.意义:环境防护设计是电工电子产品可靠性设计的重要组成部分之一.本项目作为电工电子设备机械结构的基础性标准,对机械结构乃至电工电子产品的环境防护设计有一定的指导意义.","范围:本标准规定与电工电子设备机械结构环境设计有关的术语和定义、环境条件类别、环境参数组分类及其严酷程度分级、环境条件在产品中的应用、环境设计指南通则、化学处理层和电镀层的选择及设计、涂覆层的选择和设计以及其它方面的环境防护设计指南.本项目依据SAC/TC34的标准体系表,早在2010年9月开始预研,经过工作组资料搜集、整理、验证、文本讨论等多次活动,已形成相对成熟的初稿.主要技术内容:对电工电子产品的气候环境、生物环境、化学活性物质环境、机械活性物质环境、污染性液体环境、机械环境、电和电磁干扰环境及爆炸性和易燃环境的综合汇总；环境参数组分类及其严酷程度的分级原则及具体分级情况(汇总)；环境条件在产品中的应用、产品应用环境条件的选用方法；环境条件对机械结构的影响； 产品及其机械结构应用环境条件及其严酷等级的确定；环境防护设计基本原则；环境防护设计之一的化学处理层和电镀层的选择和设计；环境防护设计之一的涂覆层的选择和设计；其它类别环境防护设计的具体方法.","全国电工电子设备结构综合标准化技术委员会"]
[65,101764,"绝缘机箱的安全要求","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国电工电子设备结构综合标准化技术委员会","机械工业北京电工技术经济研究所","该类产品主要用于各种配电类设备.由于绝缘材料成型稳定,便于安装电器元器件,避免金属材料锈蚀等缺点,得到了市场的广泛认可,制定此类产品的安全标准是十分重要的.","本标准规定了额定电压交流1000V及以下、直流1500V及以下户内绝缘机箱的使用环境条件、一般要求、防护等级、机械特性、电气间隙与爬电距离、接地和保护导体及保护电路的有效性、介电性能、试验方法、铭牌和标牌及标识(志)等.本标准适用于绝缘机箱的设计与试验.本项目已进行了近两年的预研制定.主要完成了主体框架、关键技术项目和指标,以及必要的验证.该标准将按照我国安全标准的制定要求和机械结构大国家标准编写.","全国电工电子设备结构综合标准化技术委员会"]
[66,100006,"电梯运行联网监测系统","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国电梯标准化技术委员会","江苏物联网研究发展中心,无锡中科智能信息处理研发中心有限公司","随着国民经济的飞速发展,我国的高层建筑数量急剧上升,伴随而来的是电梯保有量的快速增长.截至2011年底,我国的垂直电梯保有量已经达到160万余台,并且以每年18%左右的速度增长,预计在2020年将突破300万台的保有量.作为一种特种设备,电梯的安全运行,不仅关系到楼宇能否正常运转,更关系到乘客的生命安全.据国家质检总局2011年370号文的统计数据显示:我国每年因电梯事故伤亡人数达到40余人,并且近年来有上升的趋势.由此造成的直接和间接经济损失是巨大的,也带来了很大的社会负面影响.诸如2011年北京地铁动物园站电梯事故、深圳地铁电梯事故等事件给社会带来了很不好的影响.电梯的管理已经成为城市管理中的一个重要部分.但电梯的运营具有“基数庞大、分布广泛“的特点,传统的以人力为主的管理方式已经很难适应现代化楼宇对电梯实施7*24小时实时监测的需求.同时政府监管部门也受制于人手不足而无法有效监督维保公司、生产厂家等的后期服务工作.因此,急需一种自动化的管理系统来辅助电梯运营相关各方的工作,提高电梯运行安全系数,提升电梯运营管理水平.物联网(Internet of Things)是物物相连的互联网,是人与物、物与物之间的信息交互.其具有“广泛传感、联网传输、集中处理、智能反馈“等特点,正好符合电梯运营管理的需求.国家质检总局2011年370号文中明确提出:积极研发电梯动态监管系统,与使用、维保单位的监测系统进行数据交换,对各类电梯故障和事故进行统计分析,促进对使用、维保单位的动态监管工作.相应的,已经有多个城市通过了地方性法规推广此类电梯实时监测系统.重庆、杭州、南京、徐州等城市已经通过了地方性法规要求强制安装电梯远程实时监测系统；蚌埠、无锡、盐城、常州、宁波、陕西等多个省、市都在酝酿相关地方性法规的出台.此类远程监测系统的推广工作已经得到了地方质监部门的普遍认可.但由于缺乏统一的全国性标准,目前各城市都根据当地情况对此类系统制定了地方性法规和技术规范.不同城市的法规和规范相差较大,给电梯生产厂家、使用维保单位、监测系统提供商都带来了诸多不便,阻碍了此项民生工程的推广.本项目的工作目的是建立一套关于电梯运行联网监测系统的产品国家标准,对产品所需具备的功能、性能、安全、测试等作出要求.通过此标准的建立,规范此类产品的研制和生产,使得此类产品真正起到提高电梯运行安全系数和提高电梯运营管理水平的效果.","本项目建议建立的国家标准对电梯运行联网监测系统的技术要求进行规范.主要针对可联网监测的远程实时监测系统,尤其针对通过广域网络(Internet)进行联网的远程实时监测系统.此类产品可监测电梯的运行状态,并远程实时传输到监控中心.当电梯运行发生故障时,此类产品可自动判断并自动报警,并可通过视频、音频等方式与轿厢内的乘客进行沟通与安抚.本项目建议建立的国家标准对产品进行规范的内容包括:外观、电源、功能、性能、电气安全、电磁兼容性、环境适应性、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等.","江苏省质量技术监督局"]
[67,102019,"电能质量监测设备通用要求","推荐","修订","GB/T 19862-2005",null,2014,"国家标准化管理委员会","全国电压电流等级和频率标准化技术委员会","中机生产力促进中心、西安博宇电气有限公司、中国电力科学研究院等","GB/T 19862-2005已经颁布实施7年时间,该标准的颁布实施,极大地规范了我国电能质量监测产业的健康发展.    但是,随着时间的推移,近7年来,国内、国际电能质量领域出现了新的变化和发展,特别是随着智能电网建设、新能源发电运行、大规模电力电子装置的应用,电能质量现象的特点、用户对电能质量监测的要求等出现了新的形式,GB/T 19862-2005的相关内容已经难以适应当前电能质量监测产业的需求.    在此背景下,为了进一步引导、规范电能质量监测产业的健康发展,适应新形势下电能质量产业的新需求,需要着手对GB/T 19862-2005进行修订.","该标准将针对应用于380V及以上交流电力系统对电能质量现象进行监测的设备,规范其通用的技术要求及其试验方法.  主要技术内容包括:分类及构成、功能要求及其实现方法、技术要求(包括电气的、机械的、气候环境的、EMC等)、试验方法、检验规则、标志包装运输和储存.","全国电压电流等级和频率标准化技术委员会"]
[68,101892,"电能质量经济数据收集方法","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国电压电流等级和频率标准化技术委员会","华北电力大学 中机生产力促进中心 华南理工大学等","电能质量问题会给社会带来严重的经济损失.尽管该问题已经备受关注,但是在其总的经济影响上还没有产生共识；实际上,甚至在如何评估其影响上都未达成一致.   电能质量改善方案的评估属于经济学范畴.用户管理者和电力公司的工程师在评估电能质量问题的经济影响时,还需考虑不同电能质量改善方案的成本.最佳的选择方法取决于电能质量问题的经济成本和治理措施的运行总成本.     要准确地对电能质量的经济性影响进行评估,首先要对数据进行收集,进而进行分析.    对经济数据的理解是进行不同方面电能质量(PQ)经济分析的基础.在评估电能质量的经济成本、确定提高电能质量水平的解决方案或确定强化电网的投资方案中所需的任何方法,都必须从经济数据的合理收集着手.     本标准将对用户和电网公司对电能质量的经济性影响评估提供数据收集与分析的方法","本标准给出了电能质量经济数据的收集方法之一,本标准适用于用户和配电网运营商对电能质量进行经济性分析时所需数据的收集方法.给出了电能质量的技术数据和经济数据的收集与分析方法,同时给出了一些典型案例供标准使用者参考.","全国电压电流等级和频率标准化技术委员会"]
[69,101893,"电能质量经济性评估  第1部分 面向用户的经济性评估方法","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国电压电流等级和频率标准化技术委员会","华北电力大学  中机生产力促进中心 华南理工大学等","电能质量问题会给社会带来严重的经济损失.尽管该问题已经备受关注,但是在其总的经济影响上还没有产生共识；实际上,甚至在如何评估其影响上都未达成一致.    针对电能质量问题,可采取的治理和解决措施很多.电能质量改善方案的评估属于经济学范畴.通常,随着需要保护的负荷的容量增加,治理措施的成本也相应增加.这也就意味着从不需要保护的设备中间单独隔离出敏感设备或控制器加以保护才具有经济性.提高设备在电能质量扰动过程中的运行性能可以减少大量经济损失,同时也增加设备的竞争优势.因此,对于用户和供应商而言,共同确定保障设备正常运行的最佳方案是非常重要的.    用户管理者和电力公司的工程师在评估电能质量问题的经济影响时,还需考虑不同电能质量改善方案的成本.使用户选择最佳的运行总成本综合考虑电能质量治理方案.    所以在电能质量评估方法上形成统一的认识,对节能降耗,促进我国可持续发展有着重要的意义.","本标准向用户推荐了电能质量经济性分析的一种方法,劣质电能质量对终端用户的经济影响,各类电能质量现象的经济性评估方法以及电能质量方案的评估方法等.","全国电压电流等级和频率标准化技术委员会"]
[70,101894,"电能质量经济性评估 第2部分 面向配电网的经济性评估方法","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国电压电流等级和频率标准化技术委员会","华北电力大学 中机生产力促进中心 华南理工大学等","电能质量问题会给社会带来严重的经济损失.尽管该问题已经备受关注,但是在其总的经济影响上还没有产生共识；实际上,甚至在如何评估其影响上都未达成一致.针对电能质量问题,可采取的治理和解决措施很多.电能质量改善方案的评估属于经济学范畴.通常,随着需要保护的负荷的容量增加,治理措施的成本也相应增加.这也就意味着从不需要保护的设备中间单独隔离出敏感设备或控制器加以保护才具有经济性.提高设备在电能质量扰动过程中的运行性能可以减少大量经济损失,同时也增加设备的竞争优势.因此,对于用户和供应商而言,共同确定保障设备正常运行的最佳方案是非常重要的.用户管理者和电力公司的工程师在评估电能质量问题的经济影响时,还需考虑不同电能质量改善方案的成本.使用户选择最佳的运行总成本综合考虑电能质量治理方案.所以在电能质量评估方法上形成统一的认识,对节能降耗,促进我国可持续发展有着重要的意义.","本标准向配网公司推荐了电能质量经济性分析的一种方法,电能质量对电力公司的成本影响,各类电能质量现象的经济性评估方法以及电能质量方案的评估方法等.","全国电压电流等级和频率标准化技术委员会"]
[71,102020,"静止无功补偿装置(SVC)功能特性","推荐","修订","GB/T 20298-2006",null,2014,"国家标准化管理委员会","全国电压电流等级和频率标准化技术委员会","中机生产力促进中心、中国电力科学研究院、西安博宇电气有限公司、荣信电力电子股份有限公司南方电网公司、河南省电力公司等","GB/T 20298-2006发布实施已6年时间,标准的实施,对于规范我国SVC产业的健康发展起到了良好的作用.  GB/T 20298-2006主要依据IEEE Std 1031-2000制订,近年来,随着电能质量产业的发展以及用户对电能质量问题认识的逐步提高,产业界对SVC的功能、性能要求有了更深入的理解；并且新的无功补偿装置类型在不断增加,另外,标准在实施过程中也积累了更多的反馈及经验.鉴于此,有必要对GB/T 20298-2006进行全面修订,使其更好地反映SVC产业界需求,引导SVC产业健康发展.","标准将对静止无功补偿装置SVC进行明确定义,针对工业环境及输配电系统中SVC,规范其功能、性能要求.  主要技术内容包括:静止无功补偿装置(SVC)的基本功能、特性要求；SVC安装场所的气候环境、电气环境描述；SVC主设备功能及其特性要求；SVC工程研究内容；试验等.增加电磁兼容、控制特性(如V-I特性、短时容性最大量调节等)等方面的内容.","全国电压电流等级和频率标准化技术委员会"]
[72,102021,"静止无功补偿装置(SVC)现场试验","推荐","修订","GB/T 20297-2006",null,2014,"国家标准化管理委员会","全国电压电流等级和频率标准化技术委员会","中机生产力促进中心 中国电力科学研究院 荣信电力电子股份公司 西安博宇电气有限公司南方电网公司、河南省电力公司等","GB/T 20297-2006发布实施已6年时间,标准的实施,对于规范我国SVC产业的健康发展起到了良好的作用.  GB/T 20297-2006主要依据IEEE Std 1303-1994制订,近年来,随着电能质量产业的发展以及用户对电能质量问题认识的逐步提高,产业界对SVC的功能、性能要求有了更深入的理解,并且新的无功补偿装置类型在不断增加,另外对SVC现场试验也积累了更多的反馈及经验.鉴于此,有必要对GB/T 20297-2006进行全面修订,使其更好地反映SVC产业界需求,引导SVC产业健康发展.","标准规定了SVC的现场试验和交接原则.标准主要规定了静止无功补偿装置(SVC)的现场试验内容及交接原则,包括现场试验的准备(试验计划项目、验收和试验计划)、现场试验程序的执行(包括设备试验、子系统试验和系统交接试验计验收试验),修订的标准将增加电磁环境试验内容、预防性试验内容等.","全国电压电流等级和频率标准化技术委员会"]
[73,101632,"保险电子商务服务平台数据交换接口","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国电子业务标准化技术委员会","中国标准化研究院,焦点科技股份有限公司","“保险电子商务服务平台数据交换接口“作为保险业电子商务信息共享和交换的重要组成部分,为了使不同保险公司、代理商、政府机关、保险电子商务运营平台间的保险产品信息以及保险单据信息能够高效接收与交换,实现信息充分共享,发挥其最大化效益,需要重点考虑信息发布数据格式及接口的规范化.  但是,目前我国保险业电子商务刚刚起步,各运营平台、保险公司以及代理公司之间缺乏统一的信息交换标准,严重制约了保险业电子商务的发展,制定合理、科学、统一的保险业电子商务信息交换接口标准,将对各保险业电子商务运营商、保险公司以及代理商间的信息共享起到良好的保障,对保险业电子商务的良性发展起到积极的促进作用.","本标准拟针对保险业电子商务信息交换服务制定接口标准(Open Interface Specification for Insurance Services),制定相应的数据交互格式(主要是一些结构体),以及相关的数据格式标准.这样,使电子商务平台、保险公司以及代理商只要遵照这些规范,就能实现相互间相关信息透明的访问和操作.","全国电子业务标准化技术委员会"]
[74,101633,"电子商务产品信息规范  保险服务","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国电子业务标准化技术委员会","中国标准化研究院、焦点科技股份有限公司","本规范面向保险领域,参考国际电子商务相关标准规范,考虑国内电子商务相关标准规范,研究分析保险类产品电子商务过程的特征及其对相关基础信息标准规范需求,研究制定保险领域全程电子商务基础信息标准规范,为规范与促进保险领域全程电子商务发展奠定坚实的基础.","范围:本规范定义了保险类电子商务产品信息的描述规范,规定了构成这些信息的一组必选的、条件必选的和可选的属性集和属性取值,并提供了信息标准的形式化描述.主要技术内容:本规范适用于保险类电子商务产品信息的描述、整理、建库、汇编和查询.包括保险类电子商务服务信息模型、主要保险类产品的基本属性与附加属性、信息扩展的原则与方法,以及保险类电子商务产品在线发布属性组织与属性值的要求.","全国电子业务标准化技术委员会"]
[75,101992,"电子商务产品信息规范  汽车配件","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国电子业务标准化技术委员会","福建标准化研究院","本规范面向汽车配件领域,参考国际、国内电子商务相关标准规范,研究分析汽车配件电子商务过程的特征及其对相关基础信息标准规范需求,研究制定汽车配件领域全程电子商务基础信息标准规范,为规范与促进该领域全程电子商务发展奠定坚实的基础.","范围:本规范定义了汽车配件类电子商务产品信息的标准,规定了构成这些信息的一组必选的、条件必选的和可选的属性集和属性取值,并提供了信息标准的形式化描述.主要技术内容:本规范适用于汽车配件类电子商务产品信息的描述、整理、建库、汇编和查询.包括术语与定义的规范、符号及相关约定、汽车配件类电子商务产品信息模型、主要汽车配件类产品的基本属性与附加属性、信息扩展的原则与方法,以及汽车配件类电子商务产品在线发布属性组织与属性值的要求.","全国电子业务标准化技术委员会"]
[76,101993,"电子商务产品信息规范  数码产品","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国电子业务标准化技术委员会","中国标准化研究院","本规范面向数码产品领域,参考国际、国内电子商务相关标准规范,研究分析数码产品电子商务过程的特征及其对相关基础信息标准规范需求,研究制定数码产品领域全程电子商务基础信息标准规范,为规范与促进该领域全程电子商务发展奠定坚实的基础.","范围:本规范定义了数码类电子商务产品信息的标准,规定了构成这些信息的一组必选的、条件必选的和可选的属性集和属性取值,并提供了信息标准的形式化描述.主要技术内容:本规范适用于数码类电子商务产品信息的描述、整理、建库、汇编和查询.包括术语与定义的规范、符号及相关约定、数码类电子商务产品信息模型、主要数码类产品的基本属性与附加属性、信息扩展的原则与方法,以及数码类电子商务产品在线发布属性组织与属性值的要求.","全国电子业务标准化技术委员会"]
[77,101994,"电子商务产品信息规范  图书","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国电子业务标准化技术委员会","中国标准化研究院","本规范面向图书领域,参考国际、国内电子商务相关标准规范,研究分析图书电子商务过程的特征及其对相关基础信息标准规范需求,研究制定图书领域全程电子商务基础信息标准规范,为规范与促进该领域全程电子商务发展奠定坚实的基础.","范围:本规范定义了图书类电子商务产品信息的标准,规定了构成这些信息的一组必选的、条件必选的和可选的属性集和属性取值,并提供了信息标准的形式化描述.主要技术内容:本规范适用于图书类电子商务产品信息的描述、整理、建库、汇编和查询.包括术语与定义的规范、符号及相关约定、图书类电子商务产品信息模型、主要图书类产品的基本属性与附加属性、信息扩展的原则与方法,以及图书类电子商务产品在线发布属性组织与属性值的要求.","全国电子业务标准化技术委员会"]
[78,101634,"电子商务供应商评价准则 优质制造商","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国电子业务标准化技术委员会","中国标准化研究院、环球市场集团","随着网络技术的广泛应用,面向消费者的电子商务服务范围不断拓宽,网上消费服务模式日渐丰富.在线交易、电子认证、在线支付等服务业的蓬勃发展,带动了移动商务应用模式的日趋活跃,在整个电子商务活动中,供应商的好坏将直接决定这个电子商务领域的健康发展,,供应商的评价和筛选对提高整个供应链的效率有重要意义,完善成熟的供应商评价指标体系的建立对实现供应商自动评价是至关重要的,对促进整个电子商务的快速发展都具有积极意义.其中,对电子商务制造商的评价优为重要,如何在众多的产品制造商中评选出优质的制造商需要一套易操作、全面、客观的评价体系,本标准将建立这一评价体系,为如何评价我国优质电子商务制造商提供标准化支撑,提高我国电子商务制造商的整体水平.","规范电子商务优质制造商的评价准则信息,从企业基本条件、经营管理能力、财务状况、产品研发能力、优质产品生产能力、企业社会责任、信誉/商誉、客户服务能力等方面给出优质制造商应具备的指标和各项指标的说明.","全国电子业务标准化技术委员会"]
[79,101635,"行政、商业和运输业电子数据交换 段目录","推荐","修订","GB/T 15634-2008","UN/CEFACT  D.06&D.06B",2014,"国家标准化管理委员会","全国电子业务标准化技术委员会","中国标准化研究院","行政、商业和运输业电子数据交换 段目录是UN/EDIFACT最重要的标准之一.所有EDI的参与方在准备他们的报文和进行电子数据交换时,必须使用这套标准.目前,UN/EDIFACT代码表广泛应用于国内外对外经济贸易、商业、海关领域、交通运输、远洋运输、金融行业和工业企业中.鉴于UN/EDIFACT代码表的重要性和应用日益频繁,随着EDI技术的发展,联合国国际贸易程序简化工作组每年对UN/EDIFACT代码表进行一次更新,保证本能及时满足实际需要,促进经济社会的快速发展.为适应国际贸易发展新形势的要求, 与国际惯例接轨,我们提出对该标准的制定计划.","本标准规定了行政、商业、运输业电子数据交换(EDIFACT)中使用的用户数据段的标记、名称、功能、结构和索引.本标准适用于行政、商业、运输业电子数据交换(EDIFACT)中的标准报文的设计.本标准主要技术内容包括:1)范围； 2)规范性引用文件；3)段表示的有关说明；4)段目录；5)索引.","全国电子业务标准化技术委员会"]
[80,101636,"行政、商业和运输业电子数据交换 复合数据元目录","推荐","修订","GB/T 15635-2008","UN/CEFACT  D.06B",2014,"国家标准化管理委员会","全国电子业务标准化技术委员会","中国标准化研究院","行政、商业和运输业电子数据交换 复合数据元目录是UN/EDIFACT最重要的标准之一.所有EDI的参与方在准备他们的报文和进行电子数据交换时,必须使用这套标准.目前,UN/EDIFACT代码表广泛应用于国内外对外经济贸易、商业、海关领域、交通运输、远洋运输、金融行业和工业企业中.鉴于UN/EDIFACT代码表的重要性和应用日益频繁,随着EDI技术的发展,联合国国际贸易程序简化工作组每年对UN/EDIFACT代码表进行一次更新,保证本能及时满足实际需要,促进经济社会的快速发展.为适应国际贸易发展新形势的要求, 与国际惯例接轨,我们提出对该标准的制定计划.","本标准规定了行政、商业、运输业电子数据交换(EDIFACT)中使用的用户复合数据元的名称、标记、功能、结构和索引.本标准适用于行政、商业、运输业电子数据交换(EDIFACT)中的标准报文的设计.本标准主要技术内容包括:1)范围； 2)规范性引用文件；3)复合数据元表示的有关说明；4)复合数据元目录；5)索引.","全国电子业务标准化技术委员会"]
[81,100694,"金属冷冲压件 结构要素","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国锻压标准化技术委员会","上海交通大学、扬州广菱电子有限公司、北京机电研究所等.","冲压行业是金属成形加工行业中的重要分行业，是机械制造业的基础行业，其发展程度从一个侧面反映了一个国家制造工艺技术的竞争力，其产品涉及航空航天、汽车制造、电子电器、仪器仪表、装备制造等行业的诸多方面，适用范围非常广泛.其中，汽车制造业是冲压件的最大需求行业，轿车中的冲压件数占零件总数的75%以上.\n随着汽车、通信电子、家用电器等行业的快速发展，对冲压件，特别是金属冷冲压件的需求持续增长，冲压行业要合理确定冲压件的结构要素，优化冲压件结构，从而提高零件的冲压成形性，减少材料消耗，提高冲压模具寿命，降低冲压成本，从而提高全行业的工艺技术能级，对企业的节能减排，对创建资源节约型社会也有重要意义.\n目前，冲压领域尚无指导金属冷冲压件结构要素确定的国家标准，这种现状与国民经济各行各业对金属冷冲压件量大面广的需求以及国家对制造业应高度重视资源节约的精神极不相符.近年来，随着我国装备制造业整体技术能级的提升，金属冷冲压行业技术进步显著，冲压工艺成形极限被不断突破，新技术、新工艺、新方法不断显现，为适应我国冲压行业技术发展的现实需求，有必要制定金属冷冲压件结构要素国家标准，该标准对于推动我国冲压行业节能减排、提升技术能级的重要意义.","范围：本标准适用于一般结构的金属冷冲压件，不适用于特殊结构的金属冷冲压件和精密冲压件.\n    主要技术内容：① 金属冷冲压件结构要素的一般原则；② 冲裁件的结构要素，包括圆角半径、冲孔尺寸、凸出凹入尺寸、孔边距和孔间距、端头圆弧尺寸等；③ 弯曲件的结构要素，包括弯曲半径、弯曲件直边高度、弯曲件孔边距、弯曲线布置、工艺切口等；④ 拉深件的结构要素，包括拉深件底部圆角半径、拉深件凸缘圆角半径、矩形拉深件的壁部圆角半径等； ⑤ 翻孔件的结构要素.\n2011年全国锻压标准化技术委员会六届一次会议讨论决定，向国家标准化管理委员会提出制定国家标准《金属冷冲压件 结构要素》的立项申请.会后，在全国锻压标准化技术委员会的组织下，成立了由上海交通大学、扬州广菱电子有限公司、北京机电研究所等多家企业的技术人员组成的标准工作组.工作组经讨论后认为，本标准应紧密结合国内外金属冷冲压技术的发展状况编制.工作组根据多年生产实践积累的经验和资料，历时半年多研究确定了本标准的框架，并于2012年7月完成了标准草案.","全国锻压标准化技术委员会"]
[82,100693,"金属冷冲压件 通用技术条件","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国锻压标准化技术委员会","上海交通大学、扬州广菱电子有限公司、北京机电研究所等.","冲压行业是金属成形加工行业中的重要分行业，是机械制造业的基础行业，其发展程度从一个侧面反映了一个国家制造工艺技术的竞争力，其产品涉及航空航天、汽车制造、电子电器、仪器仪表、装备制造等行业的诸多方面，适用范围非常广泛.其中，汽车制造业是冲压件的最大需求行业，轿车中的冲压件数占零件总数的75%以上.\n随着汽车、通信电子、家用电器等行业的快速发展，目前冲压件市场上金属冷冲压件的需求持续增长，但由于缺乏规定金属冷冲压件在原材料、形状和尺寸、冲压件表面质量、热处理、检验规则、标志、包装和运输等方面的通用技术条件国家标准来评估和控制冲压件的质量，制约了我国冲压件设计、生产、销售等的健康发展，也不利于我国冲压行业的规范化发展.\n近年来，随着我国装备制造业整体技术能级的提升，金属冷冲压行业技术进步显著，新技术、新工艺、新方法不断显现，市场对金属冷冲压件产品的要求持续提高，迫切需要制定金属冷冲压件通用技术条件国家标准，规范金属冷冲压件的技术要素、检验规则、标志、包装和运输要求，从而推动我国冲压行业的发展，提升冲压行业的技术能级.鉴于国民经济各行各业对冲压件的需求巨大，且国家对制造业节能、节材、降耗等日益严格的要求，以及该标准对于规范广大冲压企业生产行为、推动企业技术进步，规范我国金属冷冲压市场发展的重要意义，建议制定金属冷冲压件通用技术条件国家标准.","范围：本标准适用于冷冲压方法生产的板料厚度大于0.1mm的金属冷冲压件.型材和管材的冲压件可参照此标准.本标准不适用于用精密冲裁方法生产的冲压件.\n主要技术内容：① 技术要素，包括冲压原材料、冲压件的形状和尺寸、冲压件表面质量、毛刺、热处理和供货状态等；② 检验规则，包括检验类别等；③ 标志、包装和运输要求.\n2011年全国锻压标准化技术委员会六届一次会议讨论决定，向国家标准化管理委员会提出制定国家标准《金属冷冲压件 通用技术条件》的立项申请.会后，在全国锻压标准化技术委员会的组织下，成立了由上海交通大学、扬州广菱电子有限公司、北京机电研究所等多家企业的技术人员组成的标准工作组.工作组经讨论后认为，本标准应紧密结合国内外金属冷冲压技术的发展状况编制.工作组根据多年生产实践积累的经验和资料，历时半年多研究确定了本标准的框架，并于2012年7月完成了标准草案.","全国锻压标准化技术委员会"]
[83,101672,"精密冲裁件 工艺编制原则","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国锻压标准化技术委员会","北京机电研究所等","精密冲裁是冲压工艺的尖端成形技术.其作为一种新型金属压力加工方法经过了几十年的发展，已经从仪器仪表、办公机械、轻工机械等部门扩展到汽车、农机、拖拉机、运输机械、起重机械、纺织机械、军械、飞机和航空器械、冰箱，家电等制造部门.目前，精冲工艺已经成为汽车制造业中节能节材、降低成本、提高性能、增加产量的重要技术措施之一.\n    根据国家标准化管理委员会关于加强资源节约与综合利用标准制修订工作的精神，要求围绕绿色制造，在节能、节水、节材、可再生能源等领域采取积极措施，开展工作.目前，精冲领域中尚没有有关节能、节材的国家标准，这种现状与国家关于装备制造业应高度重视资源节约的精神极不相符.\n 2009年“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项中，将“近净成形技术-复杂零件精冲技术”列为课题之一进行研究.该课题经过众多科研单位3年多的攻坚研究，已经取得了可喜的科研成果，精冲件的覆盖范围以及精冲件成形质量得到了飞速的提高.本标准便是在该课题研究的基础上形成的，本标准是“国家科技重大专项”课题的重要研究成果之一，急需立项.\n国家工业和信息化部于2011年11月发布的“机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划”中，将“精冲工艺”列为锻压领域中重点发展的 “基础制造工艺”之一.该项标准的研究、制定以及实施将对我国锻压行业实现节能、节材、降耗起到积极的推动作用，顺应我国重点产业发展的需求.\n精密冲裁件工艺编制原则标准主要侧重于从工艺编制上规范精冲件的生产、加工和服务，完全符合汽车等行业的质量体系理念，有利于精冲产业化基地的建设.标准从精冲图样的绘制着手，在工艺规程、工艺文件、排样、搭边、后续工序的确定、工艺力的计算、工艺方案的确定以及精冲设备的选择等相关要素上进行规范，为精冲件的稳定生产提供了必要基础.\n近年来精冲件全球采购使得国内精冲产业化生产得到了迅猛发展，目前已经形成了规模不等的诸多产业化基地，但目前各产业化基地衡量精冲件生产工艺的标准却不统一，已给精冲件的交易、特别是出口贸易带来了极大的困难，这就迫切需要出台国家标准来作为衡量精密冲裁件工艺的准则，以进一步在国内推广精冲技术的发展应用.该标准作为判定精冲件生产工艺及其质量的依据，有实际应用价值，是广大精冲生产企业急需的一项标准.","范围：本标准适用于采用强力压边精密冲裁工艺生产的工件.\n主要技术内容：精密冲裁(简称精冲)件工艺方案的确定、精冲件图样的绘制、工艺规程的编制、排样的确定、搭边的确定、工艺力的计算方法和设备的选择.\n2011年全国锻压标准化技术委员会六届一次会议讨论决定，向国家标准化管理委员会提出制定国家标准《精密冲裁件工艺编制原则》的立项申请.会后，在全国锻压标准化技术委员会的组织下，成立了由北京机电研究所技术人员组成的标准工作组.工作组经讨论后认为，本标准应紧密结合国内外精冲技术的发展进行编写.工作组根据多年生产实践积累的经验和资料，以及2009年国家“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项--- “近净成形技术-复杂零件精冲技术”子课题的研究成果，历时近1年研究确定了本标准的框架，并于2012年7月完成了标准草案.","全国锻压标准化技术委员会"]
[84,101671,"精密冲裁件 通用技术条件","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国锻压标准化技术委员会","北京机电研究所等","精密冲裁(简称精冲)是一种先进的金属塑性加工技术.经过几十年的发展，该技术已经从仪器仪表、轻工等行业扩展到汽车、农机、起重、纺织、军工、飞机、航空、家电等行业.国家工业和信息化部于2011年11月发布的“机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划”中，将“精冲工艺”列为锻压领域中重点发展的 “基础制造工艺”之一.根据《国家产业技术政策》，该技术属于先进制造技术，是国家重点支持的高新技术与产业化发展方向，在较长的时间内将会得到国家各方面的支持，精冲技术将得到较好的发展.目前，国内精冲技术的应用范围以及精冲件产品质量均得到了很大的提高.每年仅国内汽车行业就约需要10亿件精冲产品，精冲已经成为国内机械、汽车行业中节能节材、降低成本、提高性能不可或缺的技术之一.\n近10年来，国家自然科学基金、国家科技重大专项等均对精冲技术研发进行了资助.2009年国家重大专项对“复杂零件精冲技术”、“重量1～2kg复杂零件的冷锻模具和6～10mm中厚复杂零件的精冲模具”等3项精冲相关项目进行了资助，这些项目经过众多科研单位多年的攻坚研究，取得了许多科研成果，本标准便是在这些研究成果的基础上形成的，本标准是国家科技重大专项相关精冲课题的重要研究成果之一，急需立项.\n本标准主要是对精冲的试验方法，检验规则，标志、包装与运输等生产过程进行规定.标准的制订将对国内相关精冲产品的设计、生产、检验、销售等起到指导作用.有利于国内精冲行业的良好、有序、健康发展.\n近15年来，随着国内汽车行业的迅速发展以及精冲件的全球化采购，国内精冲行业得到了长足的发展，目前已经形成了规模不等的诸多精冲专业化生产企业，很多企业均装备有具有国际先进水平的精冲设备，一些著名国外的精冲公司也纷纷进入中国，但各公司对精冲件生产的整个过程要求千差万别，这给精冲件的设计、销售以及贸易带来了较大困难，这也迫切需要出台精密冲裁件通用技术条件的国家标准以规范精冲生产的整个过程，有利于国内精冲行业的快速、健康发展.\n根据国家标准化管理委员会关于加强资源节约与综合利用标准制修订工作的精神，要求围绕绿色制造，在节能、节水、节材、可再生能源等领域采取积极措施，开展工作.目前，精冲领域中尚没有相关的国家标准，这种现状与国家关于装备制造业应高度重视资源节约的精神极不相符.本标准的制订能够指导国内精冲行业进行规范生产，在有限条件下取得最佳的精冲技术效果，实现精冲行业的节能节材生产，进一步体现精冲技术的优越性，提高国内的精冲技术水平，扩大精冲技术的应用范围.\n该标准可以作为国内精冲行业在精冲件设计、生产及贸易活动中、供需双方谈判的依据，有较好的实际应用价值，因此本标准也是广大精冲生产企业急需的一项标准.","范围：本标准适用于采用强力压边精密冲裁工艺生产的工件.\n主要技术内容：精精密冲裁(简称精冲)件的技术要求、订货条件、原材料、精冲件质量、试验方法、检验规则以及包装运输等.\n2011年全国锻压标准化技术委员会六届一次会议讨论决定，向国家标准化管理委员会提出制定国家标准《精密冲裁件 通用技术条件》的立项申请.会后，在全国锻压标准化技术委员会的组织下，成立了由北京机电研究所技术人员组成的标准工作组.工作组经讨论后认为，本标准应紧密结合国内外精冲技术的发展进行编写.工作组根据多年生产实践积累的经验和资料，以及2009年国家“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项--- “近净成形技术-复杂零件精冲技术”子课题的研究成果，历时近1年研究确定了本标准的框架，并于2012年7月完成了标准草案.","全国锻压标准化技术委员会"]
[85,102033,"(可变)隐形信息码防伪技术条件","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国防伪标准化技术委员会","无锡新光印防伪技术有限公司等","自2010年开始信息码技术在防伪产品上得到了广泛的应用，信息码技术被誉为继标签、电码防伪防窜货后的第三大防伪防窜货技术，2012年由静态信息码技术升级为可变隐形信息码技术.无锡新光印防伪技术有限公司在经过多年市场应用、客户反馈以及深入分析，对各行业各产品的不同需求进行全面、综合及细致分析，研究、发明了可变隐形信息码防伪(技术条件). 目的：制定“隐形信息码防伪技术条件”国家标准，适应市场需求，开辟、拓宽新的防伪技术应用领域，规范防伪行业的生产和发展，完善标准体系. 意义：“隐形信息码防伪技术”防伪强度高：信息隐藏可变，防伪力度高，信息保密性强；防窜货效果好；可扩展性强 ；被誉为“纸质电子标签”.此技术能满足几乎所有行业的防伪需求，可变信息技术可同时保证对应产品的唯一性，是与RFID射频技术(防伪应用原理)最为接近的技术.该防伪技术属国内首创，属国际领先.该技术防伪信息隐藏度高，制造成本低廉，识别方法简便，因此，该防伪技术在国内外各行业的产品防伪上，具有广阔的发展空间必要性：该标准的研究与制定，在于解析和构造“隐形信息码防伪技术条件”防伪的框架，有利于防伪技术产品的研发和应用.“隐形信息码防伪技术条件”防伪技术的应用有效地保护了需要防伪技术产品(医药、日用日化、烟、酒、服装以及高档消费品等)对防伪技术的需求；有效地保护生产企业和消费者(用户)合法权益.","适用范围：本标准适用于由计算机编译系统生成的对应产品身份信息(产品的品种信息，生产信息，序列号，销售信息等)的无规则点阵码、对应于每个特种身份的个性可变信息和其它防伪技术组成的可变隐形信息码防伪系统. 主要技术内容：本标准规定了(可变)隐形信息码防伪技术的产品分类、要求、试验方法、抽样、标志、包装、运输和贮存.本标准在总结(可变)隐形信息码技术上，运用标准化原理和思想，对运用计算机编码技术，印刷打印技术，数据检测技术等多项技术制成(可变)隐形信息码技术产品进行了归纳和规范，制定了“(可变)隐形信息码技术条件”防伪技术要求和产品质量要求.","全国防伪标准化技术委员会"]
[86,102031,"人脸生物识别特征防伪技术条件","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国防伪标准化技术委员会","深圳市飞瑞斯科技有限公司等","编制适合我国人脸识别防伪技术产业的国家标准，可以规范行业对于产品的技术要求以及实验方法等，可以规范产品的进步和发展，更好的使我国的产品与国际接轨，为人脸识别防伪技术的产业与国际接轨提供技术支持，为规范产业的发展具有积极意义.","涵盖规范性引用的文件、术语定义、技术要求、试验方法、检验规则，包装、运输和贮存等规定了人脸识别防伪技术的技术规格，性能、功能通用要求以及测试方法标准","全国防伪标准化技术委员会"]
[87,102032,"人民币自动柜员机(ATM)鉴别通用技术条件","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国防伪标准化技术委员会","广州广电运通金融电子股份有限公司等","随着我国国民经济的发展，现金流通量的不断增多，自动柜员机(ATM)作为货币自动化处理设备一种，在现钞流通处理和银行日常工作中发挥重要作用. 1、提高日常现金处理工作效率，减轻劳动工作强度，满足对货币点验和票面整洁、残旧钞筛选、清点等的自动化处理需要. 2、成为遏制假币流通的利器，维护人民币法定货币权威.制贩假币犯罪分子千方百计模仿人民币防伪技术，大量制造假币以牟取暴利.假币败坏国家形象，破坏人民币信誉，干扰国家金融秩序和社会稳定，是破坏社会、经济和金融秩序的刑事犯罪活动.假币泛滥影响金融监管部门、银行、货币的信誉，严重危害国家、社会、经济安全. 3、维护国家金融安全.自动柜员机作为货币流通处理的最重要渠道之一，是国家金融网络的重要组成部分，与国家金融安全息息相关.人民币自动柜员机(ATM)鉴别技术水平直接关系到国家金融安全. 目的：制定“人民币自动柜员机鉴别技术条件”国家标准，适应市场需求，防范金融风险，打击假币犯罪，健全人民币自动柜员机货币鉴别技术规范，提高机具产品质量. 意义：满足货币自助设备行业对人民币防伪技术鉴别的需求，保证人民币自动柜员机鉴别技术能够满足国家、社会、金融机构和消费者对人民币“真伪”鉴别和金融信息化发展的需要. 必要性 ：该标准的研究和制定，填补人民币自动柜员机(ATM)产品发展史上无“货币鉴伪识别技术”标准要求的空白，完善产品技术标准和鉴别技术要求指标，促进鉴别技术的研发和产品质量的提高，增强国家金融安全防范能力，规范人民币自动柜员机行业健康发展.","适用范围：本标准适用于人民币自动柜员机(对人民币防伪技术)鉴别技术产品；也适用于具有自动鉴别人民币需求的金融自助设备、自动存款机、现金循环自动柜员机、外币兑换机、售票机、售货机、现金自动充值机等货币自助设备. 主要技术内容：本标准规定了人民币自动柜员机鉴别技术的适用范围、术语和定义、产品分类、型号、(鉴别)技术性能、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存. 本标准在总结定位人民币自动柜员机鉴别技术基础上，运用标准化原理和思想，对于货币真假的鉴别、货币可流通性的检测、账户交易信息的追踪等功能的技术要求进行归纳和规范，制定了人民币自动柜员机鉴别的技术性能和产品技术要求.","全国防伪标准化技术委员会"]
[88,102034,"扫描图像元级联防伪技术条件","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国防伪标准化技术委员会","立德高科(北京)数码科技有限责任公司等","综合目前我国防伪技术情况来看，各种防伪技术手段被大量运用于票证等有较大防伪需求的领域，但通常情况下，这些技术都属于一般水平，较为普通，防伪方式单一，防伪能力不强.随着数码技术的发展，防伪技术与数码科技相结合的防伪手段具有较高的防伪能力，且具有简便易行的特点.因此，通过本项目的研究将一种加密编码植入到票证表面，并通过数码设备的识别来实现有价票证等产品的有效防伪，以此来解决现存票证防伪能力不够的局面. 目的：制定《扫描图像元级联防伪技术条件》国家标准，为此种数码防伪标识的使用建立较为规范的技术标准，为票据和相关产品防伪广泛推广应用“图像元防伪技术”打下基础. 意义：通过本项目的研究与技术成果应用，完成我国图像元防伪标识专用标准的建立，规范行业内此种防伪技术生产与应用.通过规范统一图像元级联防伪技术的标准，保证此种防伪技术的应用可靠性及适用性，并使得该种技术能在普遍范围内易于为使用者接受，为我国票证环境治理与改善提供强有力的支撑. 必要性：图像元级联防伪技术在我国属于一种新兴的数码防伪技术，它以其仿造难度高，使用条件简便、便于用户识读的特点满足了票证防伪领域的相关需求.制定本标准，可以为此种新的防伪技术提供更统一且便于推广的技术条件，遏制犯罪分子制造假冒票证现象的发生，为规范经济秩序提供技术支撑.","适用范围：本标准适用于级联图像元生成产品，对图像元级联的特征加以规范. 主要技术内容：本标准规定了扫描图像元级联防伪技术的图像元生成及印刷打印过程，对产品的要求、分类、试验方法、抽样加以规范.本标准在总结了图像元级联技术的生成阶段相关特征，并规定了图像元级联技术在印刷或打印阶段的相关技术要求，对图像元级联技术实现的整个过程进行了归纳和规范，制定了《扫描图像元级联防伪技术条件》防伪技术要求.","全国防伪标准化技术委员会"]
[89,102035,"扫描图像元快速机读鉴别仪通用技术条件","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国防伪标准化技术委员会","立德高科(北京)数码科技有限责任公司等","近年来我国经济得到了快速的发展，由于利益驱使等多重因素，使得票证造假的情况在全国均有出现，尤其表现在税务发票等关乎国计民生的公共经济领域.目前我国此领域的防伪技术，普遍存在的问题为防伪技术过于普通，科技含量较低，不具备唯一性和独占性，防伪力度较小，从而不能起到真正防伪的作用.另一方面，由于有些防伪技术不易于被消费者识别，也制约了防伪技术的应用和作用.鉴于此种情特展开此项目研究. 目的：制定《扫描图像元快速机读鉴别仪通用技术条件》国家标准，满足市场需求，开辟、拓宽新的防伪技术应用领域，为电子光学防伪推广应用打下基础. 意义：通过本项目的研究与技术成果应用，完成我国数码防伪专用标准的建立、实现相关领域快速机读验证方法的实质性突破，为我国的有价票证的防伪制作、验证等提供技术基础，完善决策与监管所需的基础数据系统.通过减少造假生存空间的方式为增加国家的征收、监管及服务能力提供帮助，为我国票证环境治理与改善提供强有力的技术支撑. 必要性：我国目前由于各种经济原因及具体国情的限制，票证造假的情况时有发生.假票证的出现，迫切需要一种新的防破解能力强、易于消费者在使用过程中辨别的防伪方式，因此，特制定本技术标准，为规范上述产品提供了技术基础.","适用范围：本标准适用于图像元机读系统产品，通过对防伪图像元扫描识别方式来判定真伪. 主要技术内容：本标准规定了扫描图像元快速机读系统的识别与判定过程及产品的要求、分类、试验方法、抽样.本标准在总结定位扫描图像元快速机读系统技术上，对机读设备实现防伪整个过程进行了归纳和规范，制定了《扫描图像元快速机读鉴别仪通用技术条件》防伪技术要求和产品质量要求.","全国防伪标准化技术委员会"]
[90,102231,"12365举报处置热线服务规范","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国服务标准化技术委员会","中国标准化研究院","本标准在总结“12365“系统实施十几年经验的基础上,深入分析研究“12365“系统在发展不平衡、机构不健全、体质机制不完善、保障措施不到位等问题,依据《关印发<关于全面推进12365举报处置指挥系统建设的实施意见>的通知》(国质检执[2010]78号),“12365“举报处置指挥机构的职责职能,制定《12365举报处置热线服务规范》国家标准,为“12365“系统的管理、提升服务质量提供可操作的依据,促进12365系统成为质检部门以人为本,执法为民,优质服务的品牌.","《12365系统服务规范》国家标准,依据“12365“举报处置指挥机构的职责职能,建立涵盖相关术语、工作人员、服务流程、服务质量监督(包括服务质量监控方法、服务质量测评方法以及投诉处理职责、流程等)、应急管理机制等相关要求.","全国服务标准化技术委员会"]
[91,101777,"城市商圈运营管理指南","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国服务标准化技术委员会","北京市标准化研究所","紧贴我国各地城市商圈建设和运营管理中对标准的需求,研制出适合我国的城市商圈运营管理标准,以期规范我国城市商圈运营行为,提高服务质量,满足广大群众要求,维护公众利益.制定的标准既要能跟上国际先进理论与思想的脚步,又要照顾到国内实际建设能力的现状,同时要兼顾发达地区和不发达地区的经济水平和商贸服务业发展水平,使得标准的应用更具广泛性,能在全国范围内推广应用.","本标准适用于城市商圈运营管理；标准规定了城市商圈运营管理的基本要求、管理要求、提出了对服务过程管理、人力资源管理、设备管理和突发事件应急管理方面的具体要求.","北京市质量技术监督局"]
[92,101106,"取水定额  铅冶炼生产","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国工业节水标准化技术委员会","河南豫光金铅股份有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所","加强铅冶炼企业生产过程中对水资源的科学管理、节约用水,提高用水效率,减少水污染,保护水环境,实现水资源的优化配置,以缓解水资源的供需矛盾,也是为实施取水许可制度、下达用水计划和编制水资源综合规划等各项工作提供科学依据.","规定了电解铅生产取水定额的术语和定义、计算方法及取水量定额.本部分适用于现有和新建电解铅生产企业取水量的管理.本次标准的制订是依据我国电解铅行业生产发展和新水消耗的具体情况,参照国外同行业先进的指标,规定企业新水消耗统计范围,统一单耗计量计算方法,确定电解铅生产取水定额指标.按照统一要求铅生产取水限额指标分为三级:目标级、新建准入级、限定级.目标级为推荐性指标,原则上为行业的国际先进水平,或是国内领先水平.新建准入级为强制性指标,是新建企业和改扩建电解铅生产线必须达到的标准,一般为国内先进水平,应优于现有企业产品新水消耗平均水平.限定级为强制性指标,原则上是淘汰现有企业的20%~30%落后工艺或设备.","全国工业节水标准化技术委员会"]
[93,101107,"取水定额  铜冶炼生产","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国工业节水标准化技术委员会","阳谷祥光铜业有限公司；中国有色金属工业标准计量质量研究所","解决水资源供需缺口的主要途径之一是节约用水.而实行用水定额管理制度是节约用水的一项基础性工作,其主要目的是为了加强水资源科学管理、节约用水,提高用水效率,减少水污染,保护水环境,实现水资源的优化配置,以缓解水资源的供需矛盾,也是为实施取水许可制度、下达用水计划和编制水资源综合规划等各项工作提供科学依据.我国目前已出台的“铜冶炼行业准入条件“对水循环利用率,吨铜水耗已作出明确规定,但在具体执行过程中没有现行的国家或行业标准可依,因此,制定本标准对规范生产,推动技术进步,提高资源利用,实现循环经济具有很强现实意义.","本部分规定了铜冶炼生产取水定额的术语和定义、计算方法及取水量定额.本部分适用于现有和新建铜冶炼生产企业取水量的管理.","全国工业节水标准化技术委员会"]
[94,102275,"安全保障型城市评价指南","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国公共安全基础标准化技术委员会","中国标准化研究院等","党的十六届五中全会确立了“安全发展”的指导原则，明确提出要坚持节约发展、清洁发展、安全发展，把安全发展作为一个重要理念纳入我国社会主义现代化建设的总体战略.这是科学发展观以人为本要义的具体体现，更是构建社会主义和谐社会的必然要求.而建设“安全保障型城市”正是该目标的具体实现.随着我国社会发展，人民对生活居住的城市安全提出了更高要求，政府、社会越来越重视城市安全保障水平的发展和提高，安全保障型城市的评价技术标准直接用于安全保障型城市的规划与持续性管理，对于提高城市的综合防灾能力，满足人民群众最直接、最基本的平安需求具有重要意义.","本标准规定了安全保障型城市评价的原则、方法和实施流程，本标准适用于规范全国范围内各城市安全保障水平的评价和改进.本指南主要内容包括总则，评价方式，评价指标体系，评价模型，评价方式等.","全国公共安全基础标准化技术委员会"]
[95,99805,"地铁安全疏散标准","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国公共安全基础标准化技术委员会","中国安全生产科学研究院、中国标准化研究院、广州地铁设计研究院有限公司、南京地下铁道有限责任公司、广州市地下铁道总公司、北京市地铁运营有限公司","目的:为指导地铁安全疏散设计和运营,保护乘客人身安全,制定本规范.意义:当前,我国城市轨道交通正处于空前高速建设发展时期,约30个大中城市分别正处于地铁规划、设计、施工和运营阶段.地铁系统为人流密集的公众聚集场所,一旦发生突发事故,其社会影响力、政治影响力和国际影响力都十分巨大,地铁公共安全的特殊性和脆弱性日益突出.地铁场所的人员安全是需要引起高度重视的公共安全问题,特别是突发事件情况下的地铁人员安全疏散.我国,相关规范包括《建筑设计防火规范》、《地铁设计规范》等都有涉及安全疏散的相关内容,但总的来说,规范中针对地铁安全疏散的条文还比较笼统,考虑的方面还不够完善,具体在执行过程中容易引起规划、设计、建设、运营以及安全监管部门的混淆.特别是随着我国城市地铁建设的高速发展,地铁建设无论在结构类型、换乘形式、规模都出现了一些新的变化,新概念设计需求也越来越多.因此为了全面指导地铁安全疏散设计和运营,保护乘客人身安全,迫切需要制定地铁安全疏散方面的规范.","范围:本规范适用于钢轮钢轨系列地铁新建工程的安全疏散设计及已运营工程的安全管理.主要技术内容:地铁安全疏散的原则,地铁车站安全疏散的策略、安全疏散时间、疏散通道和安全出口的要求,区间安全疏散的策略和疏散通道要求,设备系统疏散防灾要求等.","全国公共安全基础标准化技术委员会"]
[96,99833,"公共避难场所通用技术要求","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国公共安全基础标准化技术委员会","中国标准化研究院,清华大学公共安全研究院,中国安全生产科学研究院,北京城市系统工程研究中心","目的:满足城市防灾减灾的需要,规范城市应急避难场所建设,为灾害情况下人员的生命安全保障提供技术和标准支撑.意义:城市避难场所是灾害情况下人员安全保障的重要基础设施.现阶段,公共避难场所的设施、设备配置、面积、选址、布局、设防标准等规定不一,不利于人民生命安全的保障和公共避难场所的科学建设和有效管理.因此,需要制定公共避难场所通用技术要求,为灾害情况下人员的生命安全保障提供技术和标准支撑","范围:本标准规定了公共避难场所的设施要求、场地要求和建筑要求.本标准适用于公共避难场所的建设.主要技术内容:公共避难场所的设施与设备要求、场地要求和建筑要求,以及应急转换要求.","全国公共安全基础标准化技术委员会"]
[97,102251,"基于城市服务与生活质量的城市指标体系 第一部分：定义与方法","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国公共安全基础标准化技术委员会","中国标准化研究院","研究建立符合国际规则和我国国情的城市管理评价指标体系.开展城市指标体系研究是落实国家“十二五”规划和“十二五”技术标准专项规划中加强城市管理要求的重要技术手段，对满足现阶段我国快速发展的城市化具有重要的意义.","分析世界银行、世界卫生组织、经合组织和欧盟等组织关于城市发展评估指标研究，深入分析“Global City Indicators”国际标准提案中的115项指标，分类提出解决办法，结合我国城市化发展的实际情况，提出符合国际通行做法和我国实际情况的城市管理指标，构建我国城市指标体系","全国公共安全基础标准化技术委员会"]
[98,102736,"奥氏体不锈钢应变强化制真空绝热深冷压力容器","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国锅炉压力容器标准化技术委员会","中国特种设备检测研究院等","《装备制造业调整和振兴规划》中将大型液化天然气运输船及接收站、大型煤化工和天然气输送液化储运设备等列为振兴装备制造业的重点工程.深冷容器作为液化天然气储运的主要设备，在能源、化工等领域扮演着重要的角色，其需求量不断增长.应变强化技术作为一种轻量化技术，可大幅提高奥氏体不锈钢的许用应力，显著减薄容器壁厚，降低重容比，实现深冷容器的轻量化，达到节能减排的目的.符合国务院颁布的《节能减排“十二五”规划》的要求：促进经济发展方式转变，建设资源节约型、环境友好型社会，增强可持续发展能力.\n然而，国内目前缺少奥氏体不锈钢应变强化制真空绝热深冷压力容器(以下简称应变强化深冷容器)的技术标准，制造企业和用户在确定功能、性能的要求及在设计、制造、安装、试验与检验乃至合同签订及履行等诸多方面无标准可依，阻碍了应变强化技术的推广，而国际标准化组织、欧盟、澳大利亚、美国等都已颁布了有关应变强化技术的标准.\n因此，为了确保应变强化深冷容器安全可靠地运行，有必要制订《奥氏体不锈钢应变强化制真空绝热深冷压力容器》国家标准，本标准的制定，将提高公众对应变强化深冷容器的认知程度，并为工业用户设计和使用应变强化深冷容器提供基本指导，有利于我国应变强化深冷容器更加安全可靠地运行，同时也有助于应变强化技术的进一步推广利用.","本标准适用于与下列范围的应变强化深冷内容器：\na)工作压力不小于0.1MPa(不含液柱静压力)，且工作压力与几何容积的乘积不小于2.5 MPa&#8226;；L；\nb)设计温度不低于-196℃且不高于50℃、应变强化前名义厚度不小于4mm且不大于20mm；\nc)由单一直径的钢制圆筒和标准椭圆形封头构成、且完工后在室温下经过加压强化处理；\nd)绝热方式为真空绝热、真空粉末绝热、真空纤维绝热或高真空多层绝热；\ne)适用于充装液氮、液氧、液氩、液态乙烯、液化天然气和液态二氧化碳等无毒介质；\n本标准主要技术内容：应变强化深冷压力容器的术语和定义、材料、设计、制造、检验与试验方法、安全防护等.","全国锅炉压力容器标准化技术委员会"]
[99,102734,"超高压容器","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国锅炉压力容器标准化技术委员会","中国特种设备检测研究院等","超高压(设计压力大于等于100MPa)相关装备的工作对象和工作条件涉及高温高压，是高能耗工业装备，因此对超高压容器设计建造关键技术进行研制攻关，进而制定出符合我国目前发展需要的超高压容器设计建造标准是规范超高压相关装备设计建造的前提，对我国工业化发展中节能减排政策的有效实施具有深远的历史意义.我国由于前期工业发展的需求原因，在压力容器标准体系建设中，一直缺乏该领域的标准.本项目意在技术研究的基础上，制定出符合我国国情的超高压容器标准，以统领规范我国的超高压容器建造，为我国节能环保业的科学发展奠定物质基础.","设计压力大于等于100MPa的容器设计、材料、制造、检验","全国锅炉压力容器标准化技术委员会"]
[100,102738,"成套装置基于风险的检验细则 第1部分：乙烯装置","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国锅炉压力容器标准化技术委员会","中国特种设备检测研究院","本标准主要为乙烯装置实施基于风险的检验提供详细的检验策略的制定方法.","GB/T××××为乙烯装置实施基于风险的检验提供详细的检验策略的制定方法.\n主要技术内容包括：乙烯装置的损伤机理及其分布、关键设备的主要损伤机理及部位、基于风险的检验策略、乙烯装置的工艺、工艺参数及选材等.","全国锅炉压力容器标准化技术委员会"]
[101,102739,"成套装置基于风险的检验细则 第2部分：催化裂化装置","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国锅炉压力容器标准化技术委员会","中国特种设备检测研究院","本标准主要为催化裂化装置实施基于风险的检验提供详细的检验策略的制定方法.","GB/T××××为催化裂化装置实施基于风险的检验提供详细的检验策略的制定方法.\n主要技术内容包括：催化裂化装置的损伤机理及其分布、关键设备的主要损伤机理及部位、基于风险的检验策略、催化裂化装置的工艺、工艺参数及选材等.","全国锅炉压力容器标准化技术委员会"]
[102,102737,"承压设备合于使用评价","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国锅炉压力容器标准化技术委员会","中国特种设备检测研究院","本标准主要为进行与承压设备完整性相关的含缺陷在役承压设备的合于使用评价提供分析和计算方法.","该标准为在用含缺陷承压设备的合于使用评价提供分析和计算方法.主要技术内容包括对存在均匀腐蚀、局部腐蚀、点蚀、氢致开裂和氢鼓泡、偏离制造要求的几何缺陷、机械损伤、裂纹型缺陷、体积型缺陷、疲劳、过火、蠕变、脆性断裂的承压设备的安全性进行评价.","全国锅炉压力容器标准化技术委员会"]
[103,103521,"工业锅炉热工性能试验规程","推荐","修订","GB/T 10180-2003",null,2014,"国家标准化管理委员会","全国锅炉压力容器标准化技术委员会","上海工业锅炉研究所等","当前，我国大气环境状况总体恶化的趋势尚未得到根本遏制，环境矛盾凸显，压力继续加大.“十二五”期间，节能减排继续成为约束性指标.工业锅炉，被广泛应用于工厂动力、建筑采暖、人民生活等各个方面，具有数量多、品种多样、增长快、能源消耗量大的特点.工业锅炉既是国民经济建设的重要基础设备，直接关系到人民群众生命财产安全，又是高耗能能源转换设备，直接关联国民经济的可持续发展，是国家节能减排工作的一个重要抓手.\n2010年，国家质量监督检验检疫总局颁布了TSG G0002-2010《锅炉节能技术监督管理规程》、TSG G0003-2010《工业锅炉能效测试与评价规则》，对工业锅炉从设计、制造、检验、运行等全过程的节能监管提出了更严格的要求.我国环保标准也对工业锅炉排放提出明确指标.\nGB/T 10180-2003《工业锅炉热工性能试验规程》实施和使用已有十年之久，有些技术内容已不能满足工业锅炉产品测试技术、手段发展和技术法规的要求.为促进我国工业锅炉的技术进步和能效水平的提高，为工业锅炉性能评定提供科学公正的方法和准测，急需对原标准的技术要求和相关内容进行修订、补充和完善，使本标准能满足工业锅炉技术发展的需要，同时使标准更具权威性和实用性，与新《锅规》和锅炉核心标准的制定相协调.","本标准适用于工业锅炉的性能试验(包括定型试验、验收试验、运行试验等)的方法.\n 本标准规定了工业锅炉性能试验方法与要求，包括试验准备、试验过程、测量项目、测试方法、计算公式等.","全国锅炉压力容器标准化技术委员会"]
[104,102741,"囊式蓄能用压力容器","推荐","修订","GB/T 20663-2006",null,2015,"国家标准化管理委员会","全国锅炉压力容器标准化技术委员会","上海蓝滨石化设备有限责任公司","蓄能器是液压气动系统中的一种重要的能量储蓄装置，其在适当的时机将系统中的能量转变为压缩能或者位能储存起来，当系统需要时，能将压缩能或者位能转变为液压或者气压等能量释放出来，重新供给系统.当系统瞬间压力增大时，它可以吸收这部分的能量，从而保证整个系统的压力正常.蓄能器作为一种节能产品，现已广泛用于石油、轻工业、工程机械、电子加工、公共交通、金属冶炼、液压电梯等领域.\n囊式蓄能器的国家标准GB/T 20663-2006《囊式蓄能用压力容器》颁布执行6年来，蓄能器制造业发展迅速，原标准中的结构形式、设计原则、材料已经不能满足目前蓄能器的设计、制造、检验的需求；急需对该标准进行修订，以利于蓄能器的规范化生产.","范围：适用于蓄能器：\n设计压力≤63Mpa；设计温度-40℃～93℃；容器0.4L～250L.\n蓄能器壳体材料主要有：优质碳素钢、合金钢、不锈钢；工作介质：壳体：石油基液压油或乳化液，胶囊：氮气.\n主要技术内容：\n1)TSG R0004-2009 《固定式压力容器安全技术监察规程》中对于压力容器设计的抗拉强度安全系数已由3.0降低到2.7，而目前国内蓄能器标准中的设计安全系数仍然是3.0.本项目拟结合新容规对安全系数的调整，对蓄能器壳体设计壁厚进行优化，从而达到节省材料，降低制造成本的目的.\n2)现有标准通用性差，涉及的产品结构单一，材料种类较少，通过对国外先进标准及国内生产企业使用的新材料和新结构的研究，增加标准中产品的结构形式、材料，扩大标准适用范围.\n3)蓄能器的ISO标准正在修订中，本标准修订时将充分考虑与ISO标准及其他国际标准的协调统一，为未来技术发展与进步提供框架.","全国锅炉压力容器标准化技术委员会"]
[105,95522,"熔盐介质锅炉技术规范","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国锅炉压力容器标准化技术委员会","山东省特种设备检验研究院","1、在化工、化肥等行业工艺上经常会用到三四百度甚至更高的温度用于加热反应和催化,想要获取这么高的温度,普通的蒸汽锅炉非常困难,而行业内常用的有机热载体锅炉也已超出了温度上限而无法实现,此时熔盐炉应运而生.熔盐炉是以煤、油、气为燃料,以熔盐为热载体,利用循环泵强制液相循环,将热能输送给用热设备,继而返回重新加热的特种工业炉.它的使用温度达到350~500C的高温.熔盐炉整个系统由加热炉、循环泵及熔融系统构成. 产品具有以下特点:能在较低的运行压力下,获得较高的工作温度；供热温度稳定,能精确地进行调整.2、熔盐炉的传热介质特殊,材料结构、系统设置、运行管理等都与普通锅炉有很大区别,比如虽是低压运行,但是温度较高；起停炉步骤比较复杂；运行中温度不能过低；一旦发生漏盐等事故就可能导致锅炉报废等等.3、由于我国锅炉标准体系尚不完善,现有标准不能涵盖熔盐炉的设计、材料、结构、制造、系统、运行、检测等各方面要求.因此制定“熔盐炉“标准既可完善锅炉标准体系,规范此种锅炉的设计制造要求,同时可推动此种锅炉的发展,利于节能减排,利于提高锅炉安全性能和整体运行效率.4、计划2010年8月至12月完成研究、调研工作；2011年1月-6月完成起草、征求意见及初审工作；2011年8月前完成标准审定工作.","1、该标准主要适用于以煤、油、气作为燃料,以熔盐作为传热介质的传热设备.2、主要内容包括:范围、引用标准、定义、技术要求(包括使用条件、性能、设计要求、制造要求、安装要求、使用要求、配套)、检验试验和验收、测试、鉴定、油漆包装标志和随机文件等.提出燃煤粉工业锅炉相关要求,确定能效标准要求.","山东省质量技术监督局"]
[106,100014,"卧式内燃冷凝式蒸汽锅炉技术条件","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国锅炉压力容器标准化技术委员会","江苏双良锅炉有限公司","规范卧式内燃冷凝式蒸汽锅炉的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存、使用条件和质量责任","以普通柴油、天然气、液化石油气、城市煤气为燃料的以水为介质的承压运行的卧式内燃冷凝式蒸汽锅炉,产品分类、技术要求、检验和试验、检验规则、标志、包装、贮存、使用条件和质量责任","江苏省质量技术监督局"]
[107,102740,"压力容器公称直径","推荐","修订","GB/T 9019-2001",null,2014,"国家标准化管理委员会","全国锅炉压力容器标准化技术委员会","中国石化工程建设公司 中国特种设备检测研究院","原标准GB/T 9019-2001《压力容器公称直径》已施10多年，近年来，随着工程大型化，原标准涵盖的范围(最大直径到6000mm)已远远不能满足压力容器大型化的实际使用情况，为此对原标准进行修订，从而满足工程实际的需求.","范围： 本标准规定了压力容器公称直径系列尺寸.\n主要技术内容：\n(1)以内径为基准的压力容器公称直径；\n(2)以外径为基准的压力容器公称直径","全国锅炉压力容器标准化技术委员会"]
[108,101234,"金矿石","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国黄金标准化技术委员会","长春黄金研究院,中国黄金集团公司","金矿石是黄金生产企业的的原料.近年来含金矿产品的进口贸易需求越来越多，主要为金精矿和金矿石的进口.由于没有金矿石的国家标准，造成我国金矿石进口贸易无法可依的局面，不少进口贸易公司和黄金生产企业先后向中国黄金协会和黄金标委会提出在制定金矿石标准的急迫要求.国内金矿石的贸易也很活跃.GB/T20899-2007金矿石化学分析方法国家标准已颁布多年，与金矿石产品标准相配套，可规范黄金原料交易市场行为，促进保护金矿石进口和国内贸易.因此应及早制定金矿石产品标准.","金矿石标准规定了产品的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单(或合同)内容.适用于露天、井下开采的岩金矿石的生产和贸易.\n受金矿石的赋存状态复杂和黄金价格持续走高等综合因素的影响，随着易选金矿石资源的减少，含砷含硫微细粒难选冶的金矿石资源的利用，增加了金矿石标准起草的难度.长春黄金研究院几年来组织人员开展了金矿石的标准前期研制定工作，对金矿石的分类等关键技术要求进行反复的研究和商榷，确定了金矿石按回收金的工艺分类的原则，解决了金矿石分类的技术问题.金矿石按工艺分为三大类型：堆浸型、全泥(预处理)氰化型、浮选(预处理)氰化型.对于金矿石资源的生产和贸易有明确的规范作用.","全国黄金标准化技术委员会"]
[109,98882,"传动轴T型断面齿","推荐","制定",null,"ISO 8667:1992",2014,"国家标准化管理委员会","全国机器轴与附件标准化技术委员会","许昌远东传动轴股份有限公司 、中机生产力促进中心","传动轴T型断面齿，广泛应用于冶金、重机、汽车、高铁等传动轴系中，其精密、高效，节约空间，收到广泛关注和研究.","本标准规定了传动轴T型断面齿的尺寸公差、标志、技术要求等内容.尤其对其构造、公差、安装精度、检测条件等诸多参数，作为统一、明确的要求.","全国机器轴与附件标准化技术委员会"]
[110,103376,"机械产品三维图样技术规则第10部分:工艺符号的表示法","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国技术产品文件标准化技术委员会","中机生产力促进中心等","目前,国内机械制造业有95%以上的大、中型企业,开展了产品的三维设计建模,并已经替代了计算机二维设计制图.但是,我国现在在产品的三维数字化设计图样方面还没有相应的国家标准,生产企业还需要将三维数字化设计模型转化为二维工程图样后,再拿到生产车间进行下面的加工制造、质量检验等工序.由于各种三维设计软件功能不一样,国产软件与国外软件之间的差异,造成了在产品的三维数字化设计模型转化为二维工程图时结构信息不一致等现象,更严重的甚至会造成结构信息丢失的后果.因此,制订系列的“机械产品三维图样技术规则“标准,满足三维图样下车间的需要具有非常重大的意义.","标准这个部分的范围是在计算机屏幕中显示或绘制输出机械产品三维图样时,对工艺符号的表示.其主要内容为:对三维图样中工艺符号表示的基本规则和工艺流程符号、机械加工定位夹紧符号、金属切削代(符)号、 刀具符号、机加工工艺符号的表示法进行规定.","全国技术产品文件标准化技术委员会"]
[111,103377,"机械产品三维图样技术规则第11部分:产品图样的综合表示要求","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国技术产品文件标准化技术委员会","中机生产力促进中心等","目前,国内机械制造业有95%以上的大、中型企业,开展了产品的三维设计建模,并已经替代了计算机二维设计制图.但是,我国现在在产品的三维数字化设计图样方面还没有相应的国家标准,生产企业还需要将三维数字化设计模型转化为二维工程图样后,再拿到生产车间进行下面的加工制造、质量检验等工序.由于各种三维设计软件功能不一样,国产软件与国外软件之间的差异,造成了在产品的三维数字化设计模型转化为二维工程图时结构信息不一致等现象,更严重的甚至会造成结构信息丢失的后果.因此,制订系列的“机械产品三维图样技术规则“标准,满足三维图样下车间的需要具有非常重大的意义.","标准这个部分的范围是在计算机屏幕中显示或绘制输出机械产品三维图样时,对轴类、轴套类、盘盖类、叉架类、箱体类零件和装配体的综合表示.其主要内容为:对三维图样中的轴类、盘盖类、叉架类、箱体类零件和装配体的综合表示给出了规定.","全国技术产品文件标准化技术委员会"]
[112,103378,"机械产品三维图样技术规则第1部分:总体要求","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国技术产品文件标准化技术委员会","中机生产力促进中心等","目前,国内机械制造业有95%以上的大、中型企业,开展了产品的三维设计建模,并已经替代了计算机二维设计制图.但是,我国现在在产品的三维数字化设计图样方面还没有相应的国家标准,生产企业还需要将三维数字化设计模型转化为二维工程图样后,再拿到生产车间进行下面的加工制造、质量检验等工序.由于各种三维设计软件功能不一样,国产软件与国外软件之间的差异,造成了在产品的三维数字化设计模型转化为二维工程图时结构信息不一致等现象,更严重的甚至会造成结构信息丢失的后果.因此,制订系列的“机械产品三维图样技术规则“标准,满足三维图样下车间的需要具有非常重大的意义.","标准这个部分的范围是在计算机屏幕中显示或绘制机械产品三维图样时,对技术图样的总体要求.其技术内容为:对机械产品三维图样中相关术语及图样配置、图样绘制、图样画法、指引线和基准线、尺寸标注、公差标注、未定义形状边的基本规定和设计符号、工艺符号的表示法.","全国技术产品文件标准化技术委员会"]
[113,103379,"机械产品三维图样技术规则第2部分:图样配置的基本规定","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国技术产品文件标准化技术委员会","中机生产力促进中心等","目前,国内机械制造业有95%以上的大、中型企业,开展了产品的三维设计建模,并已经替代了计算机二维设计制图.但是,我国现在在产品的三维数字化设计图样方面还没有相应的国家标准,生产企业还需要将三维数字化设计模型转化为二维工程图样后,再拿到生产车间进行下面的加工制造、质量检验等工序.由于各种三维设计软件功能不一样,国产软件与国外软件之间的差异,造成了在产品的三维数字化设计模型转化为二维工程图时结构信息不一致等现象,更严重的甚至会造成结构信息丢失的后果.因此,制订系列的“机械产品三维图样技术规则“标准,满足三维图样下车间的需要具有非常重大的意义.","标准这个部分的范围是在计算机屏幕中显示或绘制机械产品三维图样时,对技术图样的配置方法的表示.其技术内容为:对机械产品三维图样中图纸幅面和格式、标题栏、明细栏及技术要求等配置的基本要求.","全国技术产品文件标准化技术委员会"]
[114,103380,"机械产品三维图样技术规则第3部分:图样绘制的基本规定","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国技术产品文件标准化技术委员会","中机生产力促进中心等","目前,国内机械制造业有95%以上的大、中型企业,开展了产品的三维设计建模,并已经替代了计算机二维设计制图.但是,我国现在在产品的三维数字化设计图样方面还没有相应的国家标准,生产企业还需要将三维数字化设计模型转化为二维工程图样后,再拿到生产车间进行下面的加工制造、质量检验等工序.由于各种三维设计软件功能不一样,国产软件与国外软件之间的差异,造成了在产品的三维数字化设计模型转化为二维工程图时结构信息不一致等现象,更严重的甚至会造成结构信息丢失的后果.因此,制订系列的“机械产品三维图样技术规则“标准,满足三维图样下车间的需要具有非常重大的意义.","标准这个部分的范围是在计算机屏幕中显示或绘制机械产品三维图样时,对技术图样的绘制表示.其主要的技术内容为:对机械产品三维图样中比例、字体、图线、剖面符号和尺寸线的终端形式的基本要求.","全国技术产品文件标准化技术委员会"]
[115,103381,"机械产品三维图样技术规则第4部分:图样画法的基本规定","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国技术产品文件标准化技术委员会","中机生产力促进中心等","目前,国内机械制造业有95%以上的大、中型企业,开展了产品的三维设计建模,并已经替代了计算机二维设计制图.但是,我国现在在产品的三维数字化设计图样方面还没有相应的国家标准,生产企业还需要将三维数字化设计模型转化为二维工程图样后,再拿到生产车间进行下面的加工制造、质量检验等工序.由于各种三维设计软件功能不一样,国产软件与国外软件之间的差异,造成了在产品的三维数字化设计模型转化为二维工程图时结构信息不一致等现象,更严重的甚至会造成结构信息丢失的后果.因此,制订系列的“机械产品三维图样技术规则“标准,满足三维图样下车间的需要具有非常重大的意义.","标准这个部分的范围是在屏幕显示及打印绘制输出机械产品三维图样时,对图样画法的表示.其主要的技术内容为:对机械产品三维图样中图样画法的视图、剖视图和断面图、简化表示法的基本规定.","全国技术产品文件标准化技术委员会"]
[116,103382,"机械产品三维图样技术规则第5部分:指引线和基准线的基本规定","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国技术产品文件标准化技术委员会","中机生产力促进中心等","目前,国内机械制造业有95%以上的大、中型企业,开展了产品的三维设计建模,并已经替代了计算机二维设计制图.但是,我国现在在产品的三维数字化设计图样方面还没有相应的国家标准,生产企业还需要将三维数字化设计模型转化为二维工程图样后,再拿到生产车间进行下面的加工制造、质量检验等工序.由于各种三维设计软件功能不一样,国产软件与国外软件之间的差异,造成了在产品的三维数字化设计模型转化为二维工程图时结构信息不一致等现象,更严重的甚至会造成结构信息丢失的后果.因此,制订系列的“机械产品三维图样技术规则“标准,满足三维图样下车间的需要具有非常重大的意义.","标准这个部分的范围是在屏幕显示及打印绘制输出机械产品三维图样时,对指引线和基准线的表示.其主要的技术内容为:对机械产品三维图样中指引线、基准线及其组成部分表达的总原则,以及指引线、基准线的表达方法提出要求.","全国技术产品文件标准化技术委员会"]
[117,103383,"机械产品三维图样技术规则第6部分:尺寸注法的基本规定","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国技术产品文件标准化技术委员会","中机生产力促进中心等","目前,国内机械制造业有95%以上的大、中型企业,开展了产品的三维设计建模,并已经替代了计算机二维设计制图.但是,我国现在在产品的三维数字化设计图样方面还没有相应的国家标准,生产企业还需要将三维数字化设计模型转化为二维工程图样后,再拿到生产车间进行下面的加工制造、质量检验等工序.由于各种三维设计软件功能不一样,国产软件与国外软件之间的差异,造成了在产品的三维数字化设计模型转化为二维工程图时结构信息不一致等现象,更严重的甚至会造成结构信息丢失的后果.因此,制订系列的“机械产品三维图样技术规则“标准,满足三维图样下车间的需要具有非常重大的意义.","标准这个部分的范围是在计算机屏幕中显示或绘制输出机械产品三维图样时,对尺寸注法的表示.其主要技术内容为:对尺寸注法中的基本要求和尺寸界线、尺寸线、尺寸数字标注符号及缩写词、尺寸简化表示的基本规定.","全国技术产品文件标准化技术委员会"]
[118,103384,"机械产品三维图样技术规则第7部分:公差标注的基本规定","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国技术产品文件标准化技术委员会","中机生产力促进中心等","目前,国内机械制造业有95%以上的大、中型企业,开展了产品的三维设计建模,并已经替代了计算机二维设计制图.但是,我国现在在产品的三维数字化设计图样方面还没有相应的国家标准,生产企业还需要将三维数字化设计模型转化为二维工程图样后,再拿到生产车间进行下面的加工制造、质量检验等工序.由于各种三维设计软件功能不一样,国产软件与国外软件之间的差异,造成了在产品的三维数字化设计模型转化为二维工程图时结构信息不一致等现象,更严重的甚至会造成结构信息丢失的后果.因此,制订系列的“机械产品三维图样技术规则“标准,满足三维图样下车间的需要具有非常重大的意义.","标准这个部分的范围是在计算机屏幕中显示或绘制输出机械产品三维图样时,对公差注法的表示.其主要内容为:对相关术语和定义、尺寸公差与配合注法的基本规定、圆锥尺寸和公差注法的基本规定.","全国技术产品文件标准化技术委员会"]
[119,103385,"机械产品三维图样技术规则第8部分:未定义形状边的基本规定","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国技术产品文件标准化技术委员会","中机生产力促进中心等","目前,国内机械制造业有95%以上的大、中型企业,开展了产品的三维设计建模,并已经替代了计算机二维设计制图.但是,我国现在在产品的三维数字化设计图样方面还没有相应的国家标准,生产企业还需要将三维数字化设计模型转化为二维工程图样后,再拿到生产车间进行下面的加工制造、质量检验等工序.由于各种三维设计软件功能不一样,国产软件与国外软件之间的差异,造成了在产品的三维数字化设计模型转化为二维工程图时结构信息不一致等现象,更严重的甚至会造成结构信息丢失的后果.因此,制订系列的“机械产品三维图样技术规则“标准,满足三维图样下车间的需要具有非常重大的意义.","标准这个部分的范围是在计算机屏幕中显示或绘制输出机械产品三维图样时,对未定义形状边注法的表示.其主要内容为:对未定义形状边的术语和未定义形状边注法的基本规定给出了具体的要求.","全国技术产品文件标准化技术委员会"]
[120,103386,"机械产品三维图样技术规则第9部分:设计符号的表示法","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国技术产品文件标准化技术委员会","中机生产力促进中心等","目前,国内机械制造业有95%以上的大、中型企业,开展了产品的三维设计建模,并已经替代了计算机二维设计制图.但是,我国现在在产品的三维数字化设计图样方面还没有相应的国家标准,生产企业还需要将三维数字化设计模型转化为二维工程图样后,再拿到生产车间进行下面的加工制造、质量检验等工序.由于各种三维设计软件功能不一样,国产软件与国外软件之间的差异,造成了在产品的三维数字化设计模型转化为二维工程图时结构信息不一致等现象,更严重的甚至会造成结构信息丢失的后果.因此,制订系列的“机械产品三维图样技术规则“标准,满足三维图样下车间的需要具有非常重大的意义.","标准这个部分的范围是在计算机屏幕中显示或绘制输出机械产品三维图样时,对设计符号的表示.其主要内容为:对设计符号表示的基本规则和尺寸标注符号、几何公差符号、表面特征符号的表示原则提出要求.","全国技术产品文件标准化技术委员会"]
[121,103395,"机械产品三维图样文件管理  第9部分:存储与维护要求","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国技术产品文件标准化技术委员会","中机生产力促进中心等","目前,国内机械制造业有95%以上的大、中型企业,开展了用计算机进行产品的三维数字化设计建模,并已经替代二维计算机设计制图和传统的手工设计制图.但是我国现在,在产品的三维数字化设计的管理方面还没有相应的国家标准,生产企业目前基本上各行其事,有的按照有些类同的标准或规范进行套用,很不一致也很不规范,给生产企业带来了很大的麻烦.因此,制订系列的“机械产品三维图样文件管理“标准,与“机械产品三维图样技术规则“系列标准配套使用,满足三维图样下车间的需要具有非常重大的意义.","标准这个部分的范围是三维图样及设计文件在入档以前的存储与维护管理.其主要的内容为:对机械产品三维图样文件的存储介质在管理上的基本要求、存储编号要求、存储介质的条件及相关要求进行了规定.","全国技术产品文件标准化技术委员会"]
[122,103387,"机械产品三维图样文件管理第1部分:总体要求","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国技术产品文件标准化技术委员会","中机生产力促进中心等","目前,国内机械制造业有95%以上的大、中型企业,开展了用计算机进行产品的三维数字化设计建模,并已经替代二维计算机设计制图和传统的手工设计制图.但是我国现在,在产品的三维数字化设计的管理方面还没有相应的国家标准,生产企业目前基本上各行其事,有的按照有些类同的标准或规范进行套用,很不一致也很不规范,给生产企业带来了很大的麻烦.因此,制订系列的“机械产品三维图样文件管理“标准,与“机械产品三维图样技术规则“系列标准配套使用,满足三维图样下车间的需要具有非常重大的意义.","标准这个部分的范围是在机械产品三维图样总体管理上提出了要求.其主要内容为:对机械产品三维图样文件管理中的文件的命名原则、图层的定义原则、基本程序、更改规则、签署规则、完整性要求、模型与数据质量检测要求、存储与维护要求.","全国技术产品文件标准化技术委员会"]
[123,103388,"机械产品三维图样文件管理第2部分:文件命名原则","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国技术产品文件标准化技术委员会","中机生产力促进中心等","目前,国内机械制造业有95%以上的大、中型企业,开展了用计算机进行产品的三维数字化设计建模,并已经替代二维计算机设计制图和传统的手工设计制图.但是我国现在,在产品的三维数字化设计的管理方面还没有相应的国家标准,生产企业目前基本上各行其事,有的按照有些类同的标准或规范进行套用,很不一致也很不规范,给生产企业带来了很大的麻烦.因此,制订系列的“机械产品三维图样文件管理“标准,与“机械产品三维图样技术规则“系列标准配套使用,满足三维图样下车间的需要具有非常重大的意义.","标准这个部分的范围是机械产品三维图样文件命名的方法.其主要内容为:对机械产品三维图样文件管理中文件命名的基本要求与原则.","全国技术产品文件标准化技术委员会"]
[124,103389,"机械产品三维图样文件管理第3部分:图层定义原则","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国技术产品文件标准化技术委员会","中机生产力促进中心等","目前,国内机械制造业有95%以上的大、中型企业,开展了用计算机进行产品的三维数字化设计建模,并已经替代二维计算机设计制图和传统的手工设计制图.但是我国现在,在产品的三维数字化设计的管理方面还没有相应的国家标准,生产企业目前基本上各行其事,有的按照有些类同的标准或规范进行套用,很不一致也很不规范,给生产企业带来了很大的麻烦.因此,制订系列的“机械产品三维图样文件管理“标准,与“机械产品三维图样技术规则“系列标准配套使用,满足三维图样下车间的需要具有非常重大的意义.","标准这个部分的范围是机械产品三维图样文件中图层定义的要求.其主要内容为:对机械产品三维图样文件中图层的定义原则、一般要求以及层的应用提出了要求.","全国技术产品文件标准化技术委员会"]
[125,103390,"机械产品三维图样文件管理第4部分:基本程序","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国技术产品文件标准化技术委员会","中机生产力促进中心等","目前,国内机械制造业有95%以上的大、中型企业,开展了用计算机进行产品的三维数字化设计建模,并已经替代二维计算机设计制图和传统的手工设计制图.但是我国现在,在产品的三维数字化设计的管理方面还没有相应的国家标准,生产企业目前基本上各行其事,有的按照有些类同的标准或规范进行套用,很不一致也很不规范,给生产企业带来了很大的麻烦.因此,制订系列的“机械产品三维图样文件管理“标准,与“机械产品三维图样技术规则“系列标准配套使用,满足三维图样下车间的需要具有非常重大的意义.","标准这个部分的范围是机械产品三维图样文件形成的基本程序的要求.其主要内容为:对机械产品三维图样文件管理中文件形成的基本阶段、三维设计图样与设计文件形成的基本过程提出规定.","全国技术产品文件标准化技术委员会"]
[126,103391,"机械产品三维图样文件管理第5部分:更改规则","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国技术产品文件标准化技术委员会","中机生产力促进中心等","目前,国内机械制造业有95%以上的大、中型企业,开展了用计算机进行产品的三维数字化设计建模,并已经替代二维计算机设计制图和传统的手工设计制图.但是我国现在,在产品的三维数字化设计的管理方面还没有相应的国家标准,生产企业目前基本上各行其事,有的按照有些类同的标准或规范进行套用,很不一致也很不规范,给生产企业带来了很大的麻烦.因此,制订系列的“机械产品三维图样文件管理“标准,与“机械产品三维图样技术规则“系列标准配套使用,满足三维图样下车间的需要具有非常重大的意义.","标准这个部分的范围是经过签字或批准以后的三维图样文件的更改管理.其主要的内容为:对机械产品三维图样文件管理中文件的更改原则、更改方法、更改程序及更改后的文件名管理提出要求.","全国技术产品文件标准化技术委员会"]
[127,103392,"机械产品三维图样文件管理第6部分:签署规则","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国技术产品文件标准化技术委员会","中机生产力促进中心等","目前,国内机械制造业有95%以上的大、中型企业,开展了用计算机进行产品的三维数字化设计建模,并已经替代二维计算机设计制图和传统的手工设计制图.但是我国现在,在产品的三维数字化设计的管理方面还没有相应的国家标准,生产企业目前基本上各行其事,有的按照有些类同的标准或规范进行套用,很不一致也很不规范,给生产企业带来了很大的麻烦.因此,制订系列的“机械产品三维图样文件管理“标准,与“机械产品三维图样技术规则“系列标准配套使用,满足三维图样下车间的需要具有非常重大的意义.","标准这个部分的范围是三维图样文件的签署.其主要的内容为:对机械产品三维图样文件签署的一般要求、技术责任、签署方法、签署单及填写和签署的完整性要求提出了规定.","全国技术产品文件标准化技术委员会"]
[128,103393,"机械产品三维图样文件管理第7部分:完整性要求","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国技术产品文件标准化技术委员会","中机生产力促进中心等","目前,国内机械制造业有95%以上的大、中型企业,开展了用计算机进行产品的三维数字化设计建模,并已经替代二维计算机设计制图和传统的手工设计制图.但是我国现在,在产品的三维数字化设计的管理方面还没有相应的国家标准,生产企业目前基本上各行其事,有的按照有些类同的标准或规范进行套用,很不一致也很不规范,给生产企业带来了很大的麻烦.因此,制订系列的“机械产品三维图样文件管理“标准,与“机械产品三维图样技术规则“系列标准配套使用,满足三维图样下车间的需要具有非常重大的意义.","标准这个部分的范围是对三维图样文件完整性的要求.其主要内容为:机械产品三维图样文件的完整性要求及其主要内容.各行业或企业也可根据各自的情况进行规定","全国技术产品文件标准化技术委员会"]
[129,103394,"机械产品三维图样文件管理第8部分:模型与数据质量的检测要求","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国技术产品文件标准化技术委员会","中机生产力促进中心等","目前,国内机械制造业有95%以上的大、中型企业,开展了用计算机进行产品的三维数字化设计建模,并已经替代二维计算机设计制图和传统的手工设计制图.但是我国现在,在产品的三维数字化设计的管理方面还没有相应的国家标准,生产企业目前基本上各行其事,有的按照有些类同的标准或规范进行套用,很不一致也很不规范,给生产企业带来了很大的麻烦.因此,制订系列的“机械产品三维图样文件管理“标准,与“机械产品三维图样技术规则“系列标准配套使用,满足三维图样下车间的需要具有非常重大的意义.","标准这个部分的范围是三维工程软件产生的三维几何模型进行检测.其主要的内容为:对应用三维工程软件所建立的三维几何模型进行检测的基本要求、详细要求、检测报告的基本格式及规范化检测程序进行了规定.","全国技术产品文件标准化技术委员会"]
[130,100275,"机械产品有限元分析通用规则","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国技术产品文件标准化技术委员会","中机生产力促进中心、中国电子科技集团公司第三十八研究所等","目前有限元分析技术已广泛应用在机械产品设计的各环节，在概念设计阶段提出最优方案和布局，在详细设计阶段对结构进行局部改进和优化，在实物试验阶段提供高效试验方案.有限元分析技术的应用不仅提高了设计水平，而且减少了物理样机的试验次数，已成为机械产品研制周期缩短和费用降低的重要手段.\n    机械行业有限分析技术在大量推广和应用的同时，也存在一些突出的问题.例如各企业对有限元分析中的模型处理、结果评估和数据管理等方面存在明显的差异，加上人为主观因素的干预 ，造成各企业间有限元分析流程及数据自称体系，形成“信息孤岛”.这些问题都制约了有限元分析技术水平的发展.要解决这些问题，只有立足整个机械行业，制定统一适用的标准，对有限元分析的方法、流程、数据、管理做出系统性规范，促进机械行业有限元分析技术水平的提高，从而实现机械产品设计水平的提升.\n    本标准的目的是为机械产品设计人员提供使用有限元分析方法的标准指南.通过对机械产品结构有限元分析流程、方法、结果评估以及应用的规范定义，实现机械产品有限元分析模型的高度完整性、高可靠性和高重用性.有效保障和促进机械产品有限元分析技术的正确、高速发展，为机械产品设计规范、流程规范和质量规范等提供切实可行的技术支撑，提高机械行业产品设计水平和自主创新能力，降低设计风险，并为有限元分析技术的发展提供基础标准支撑，继而扩大有限元分析技术的应用和发展.","本标准规定了机械产品有限元分析的建模方法、分析过程、结果评估、应用以及管理要求.\n    本标准适用于从事机械产品有限元分析的模型建立、应用、评估及管理.\n    本标准规定了机械产品有限元仿真分析的术语定义、分类、主要功能、分析资源、输入文件、主要内容、结果评估、分析报告以及分析过程管理.","全国技术产品文件标准化技术委员会"]
[131,100276,"技术产品文件 产品生命周期管理 文档管理","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国技术产品文件标准化技术委员会","中机生产力促进中心、上海湃睿信息科技有限公司、中国电子科技集团公司第三十八研究所等","本标准目的在于让企业用户了解产品数据管理过程中文档管理涵盖的内容、管理的各种形式，以期望在文档管理上更专业、更合理地使用其PDM/PLM系统.\n    通过本标准，可以让企业在购买了PDM/PLM软件后，最大程度地挖掘软件的使用价值，同时也为企业用户在PDM/PLM软件实施过程中提供文档管理的指引方向.本标准填补了国内外PDM/PLM应用上标准的空白，虽然这只是应用中的一部分.但是，如果企业用户运用得好，那么必定会给企业带来意想不到的效果：首先是一个庞大的文件体系，各种类型的文件按照规则存放；其次，用户可以很容易创建标准化的文件，走标准化的签审流程；最后，用户可以快速定位所需要的文件.","本标准为企业应用PDM/PLM技术时，提供文档管理涉及的内容及规范化建议.\n    主要技术内容：\n    企业应用PDM/PLM技术过程中文档管理的以下方面：类型和属性、模板、生命周期和工作流程、权限.\n    所有文档都具备的属性称之为通用属性，比如编号、名称、版本、状态、存储位置等.在产品设计和制造过程中，会产生大量的文档，为便于企业管理和企业内部各部门在文档传递过程中更好地交流和理解，可以对文档进行分类划分，同一类型的文档可以制作一个共同的模板，也可以拥有其自定义的特殊属性.文档的模板有效增强了文档的标准化程度.\n    文档从创建到最终处理的时间周期为文档的生命周期.而工作流程则推动文档朝最终处理前进.两者相辅相成，互相约束.在产品设计过程中，文档的生命周期的近似程度越高，通用生命周期的使用可能性越大.对于特殊文档，可以拥有其独有的生命周期.工作流程也类似，工作流程的近似程度决定了文档是否允许批量签审.\n    贯穿文档生命周期过程中的权限，取决于文档类型(如果有分类)、产品设计过程中的状态、存储位置和当前人员角色.文档未到达最终处理状态之前，建议权限进行动态控制，以满足特定人员在特定环节拥有特定权限；当文档达到最终处理状态之后，权限则以静态控制为主.","全国技术产品文件标准化技术委员会"]
[132,103555,"留学咨询服务规范","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国教育服务标准化技术委员会","中国标准化研究院、金吉列留学服务有限公司、北京留学服务行业协会","目的:制定出指导留学咨询服务标准化总体规范性标准；意义:指导、规范留学咨询服务标准化,进一步推进留学咨询服务标准化的工作开展.","主要包括:范围、总则、从业人员、从业机构、服务内容、服务费用等","全国教育服务标准化技术委员会"]
[133,103556,"留学咨询服务术语","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国教育服务标准化技术委员会","中国标准化研究院、金吉列留学服务有限公司、北京留学服务行业协会","目的:制定出指导留学咨询服务标准化总体规范性术语标准；意义:指导、规范留学咨询服务术语标准化工作,推进留学咨询服务标准化的开展.","主要包括:范围、基础概念、服务种类、服务内容等方面的术语.","全国教育服务标准化技术委员会"]
[134,101641,"洁净室及相关受控环境 第9部分：按粒子浓度划分表面洁净度等级","推荐","制定",null,"ISO14644-9:2012",2014,"国家标准化管理委员会","全国洁净室及相关受控环境标准化技术委员会","中国电子工程设计院、中电投工程研究检测评定中心、中国标准化协会等","随着洁净技术的发展，对滞留于工作对象表面的粒子污染的控制更加具有实际意义.无论是微电子、还是医疗方面，表明污染所产生的危害和风险更大.紧跟国际技术发展动态，制定我国相关国家标准，对于促进、提升洁净室及相关受控环境和有关行业的技术发展，具有积极而重要作用.","主要技术内容是术语、定义、缩写；分级体系；符合性证实等.","全国洁净室及相关受控环境标准化技术委员会"]
[135,101640,"洁净室及相关受控环境\n检测技术分析与应用\n","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国洁净室及相关受控环境标准化技术委员会","中国电子工程设计院、中电投工程研究检测评定中心、中国标准化协会等","等同采用ISO14644-3的我国国家标准GB25915.3《洁净室及相关受控环境第3部分：检测方法》已经实施.由于我国相关检测机构和技术正处于发展阶段，这些机构在具体实施GB25915.3时，经常遇到技术问题需要解决.而我国洁净室及相关受控环境正处于快速发展期，微电子、医疗、医药以及一些精密制造的受控环境能否保证要求，需要高效、准确、合理的检测方案和数据，需要合理控制检测成本.洁净室及相关受控环境的运行特点是能耗高，合理的检测方案和准确的数据，有利于合理的控制减少高能耗机组的运行能耗和成本，尽快制定《洁净室及相关受控环境检测技术指南》对于满足上述需求非常必要.","主要技术内容是(一)传统的测量方法和技术规范；(二)有关高端检测技术指南，如空气分子污染检测(光电子产业需要)、自净时间检测、静电ESD检测(按国际标准规范检测方法)、防微振检测(IC产业、TFT-LCD产业、纳米实验室等高科技前沿技术需求)、环境严密性检漏测试(生物安全实验室需求).","全国洁净室及相关受控环境标准化技术委员会"]
[136,101639,"医用洁净室应用规范","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国洁净室及相关受控环境标准化技术委员会","中国标准化协会、中国联和创造有限公司、中日友好医院等","我国医用洁净室正处于快速发展时期，每年约兴建4万平方米，已累计建设了约35万平方米.医用洁净室投资大，运行能耗高(一般占医院能耗的1半左右).医用洁净室的应用包括：监控(保证设施可靠运行、指导关键零部件的更换)、通风换气(保证适宜人体需要和卫生需要)、以及其它涉及保证动态洁净度的日常运行与维护规范，人员要求，人流物流通道、服装清洗与更换等.如果不能正确使用与维护医用洁净室，不仅浪费财力和能源，且形同虚设.制定医用洁净室应用规范非常重要、迫在眉睫.","主要技术内容是医用洁净室监控技术要求、通风换气、日常运行与维护规范，进出人员要求，人流物流通道、服装清洗与更换等.","全国洁净室及相关受控环境标准化技术委员会"]
[137,101652,"超声法颗粒测量与表征--第2部分：线性理论准则","推荐","制定",null,"ISO 20998-2",2014,"国家标准化管理委员会","全国颗粒表征与分检及筛网标准化技术委员会","上海理工大学,中科院过程工程研究所，中机生产力促进中心，丹东百特仪器有限公司","超声法颗粒表征和测量技术目前在很国际上正得到了迅猛的发展，随着各国学者研究的深入，各种工业场合应用案例的增加，技术的发展，对于制定有关的标准提出了越来越迫切的需求，例如ISO组织就已经制定了一部有关超声法颗粒粒度表征的标准ISO20998-1,2006，并已着手制定该标准的第二和三部分.希望据此使得该方法和技术在国际上的应用和推广、包括进一步发展起到非常积极的作用.本项目建议书起草单位近年来一直在从事有关科研领域的研究和企业应用及标准制定，并进行了多项深入的合作，在国内率先开展了超声衰减和速度谱结合的颗粒表征方法研究，同时也积极的参与了ISO20998-2中的部分工作，目前还正在制定的国家标准《超声法颗粒测量与表征第1部分：超声衰减谱法的概念和过程》，基于上述基础，为了进一步统一和加强对超声法颗粒粒度表征的认识，尤其是理解超声法颗粒粒度表征中的理论，促进超声法颗粒粒度表征方法和技术在我国的应用规范和标准化，特提出本表征项目，争取早日更好的服务于国民经济.","范围，参考规范，术语和定义，衰减机制(稀释条件)，总衰减，散射，热损失，黏滞损失，逾量衰减计算，颗粒粒度确定，颗粒粒度分布函数，物理参数，反演，应用限制，仪器质量，标定，精度，参考样品，结果报告.附录：黏性损失模型，ECAH模型，参考文献.","全国颗粒表征与分检及筛网标准化技术委员会"]
[138,99735,"粒度分析 激光衍射法","推荐","修订","GB/T 19077.1-2008","ISO 13320:2009",2014,"国家标准化管理委员会","全国颗粒表征与分检及筛网标准化技术委员会","上海市计量测试技术研究院、中机生产力促进中心、上海理工大学、北京市理化分析测试中心、马尔文仪器公司","激光衍射法粒度分析从创立之初，历经几十年的发展与应用更趋成熟，已无可替代地成为21世纪粒度分析的主流，相对于其它方法，它的优势在于：\n1. 成熟先进的测量原理，因此测量结果准确、可靠；\n2. 测量范围广，约0.04-2000微米，覆盖了纳米、亚微米、微米多个量级的粒径范围；\n3. 测量速度快，测试时间与样品粒度分布无关，典型测试过程一般小于一分钟；\n4. 每次测试，多次对样品进行扫描，测试结果重复性好；\n5. 进样方式种类多，可适用于各种类型的样品.\n\n随着ISO13320:1999的发布，近年来对不同材料光散射以及仪器设计的理解等都取得了相当大的进步，在测定极细微颗粒的性能方面进步尤为显著.其应用领域也不断扩展，得到认可，除一些常规材料领域，如粉末冶金、陶瓷、磨料等，更进一步拓展到食品、农业、环保、生物制药、纳米材料等行业，并成为部分行业的行业标准.\n\n2009年，ISO又重新修订了该标准，相对于1999年的版本，两者非常大的不同(详见表1)： \n1. 新标准包含了该项测量技术的最新进展，如为扩展粒径测量范围，仪器在额外光源、检测器阵列的排布方式等方面所作的改进；\n2. 新标准更强调了对于测量结果的准确性所需引起注意的地方，如样品制备、测量浓度等对测量结果的影响，颗粒形状对光衍射图谱的影响，荧光性物质对光衍射信号的影响，强调了计算模型参数设置对部分范围的粒径测量所引起的测量误差、增加了附录E“为使测试方法达到最高精度的建议”等等；\n3. 从标准的编排结构看，ISO 13320:1999将标准分为了两部分表述，ISO13320-1《粒度分析 激光衍射法 第一部分 通则》和《ISO13320-2 粒度分析 激光衍射法 第二部分 反演算程序的确认》，ISO13320:2009则将两部分和二为一，更强调了测量理论知识的了解对准确测量的重要性.\n\n现有国家标准GB/T 19077.1制订于2008年，等同采用了1999年颁布的ISO13320-1，ISO13320-2至今仍无国家标准.\n\n针对此项已被各行各业广泛应用的粒度分析测量技术，我们提出制订国家标准的申请，旨在顺应该项技术的飞速发展、应用领域的迅速拓展，以规范仪器行业的制造、规范使用者的应用，使不同实验者之间测量结果具有可比性，更为确保测量结果的准确性提供一个规范性的文件.","标准适用范围：\n本标准适用于众多两相体系(如粉末、喷雾、气雾剂、悬浮液、乳剂和液体中的气泡)，通过分析两相体系的光散射性得出粒度分析结果，本标准为仪器的合格性及其粒度分析的方法提供了指导.它并不涉及特定材料粒度分析的具体要求.\n\n主要技术内容：\n1、正文部分\n正文部分主要包括标准适用范围、术语和定义、测量原理、仪器说明、测量程序和测试报告.其中主要内容为仪器说明和测量程序.\n仪器说明分为光源、光路设计、为改善颗粒粒径测量范围所做一些改进、检测器阵列、计算机控制部分、软件计算方式等.\n测量程序分为要求、样本的制备、测量、精度、准确度、误差来源与诊断、分辨率与灵敏度.\n2、附录部分\t\n附录部分主要包括激光衍射法的理论背景、关于仪器说明书的建议、激光衍射法用分散液体、各种液体和固体的折射率、提高测量精度的建议.","全国颗粒表征与分检及筛网标准化技术委员会"]
[139,100987,"成型模  压铸模订货技术规范","推荐","制定",null,"ISO 24233:2008",2014,"国家标准化管理委员会","全国模具标准化技术委员会","桂林电器科学研究院、桂林电子科技大学等","工业产品的结构零件60% ~ 80%采用模具加工生产,采用模具进行结构零件生产已成为现代自动化生产线实现规模生产的核心环节.  现代模具技术的发展,已形成从产品设计、原型制作、模具设计制造,外部采购,直至形成系列化生产能力的现代产品开发模式.专业化的模具外部采购,有助于提高模具设计制造的效率和适用性,缩短模具开发周期,提高整体质量水平.  模具订货技术规范标准作为模具交易的技术性文件,有利于在模具交易中明晰技术要求及说明事项,以便在模具设计、制造和验收过程中予以遵守,也有利于供方与顾客的模具交接和纠纷仲裁,在当今模具商品化、市场化发展中具有普遍需求.  随着生产的发展和对外贸易的扩大,要求标准具有较广泛的统一性.等同采用ISO等国际标准化组织所发布的标准,对消除国际贸易上的技术障碍具有重要意义.靠拢或采用国际标准已成为世界各国标准化发展的总趋势.例如欧洲标准(EN)即优先采用ISO国际标准,EN必须被所有成员国作为本国国家标准采用.有65%欧洲标准与国际标准有关,而且绝大部分是等同采用.","本标准规定了压铸模询价(招标阶段)和订购用条款和技术要求.标准给出了材料采购、设备和压铸模结构(包括表面)设计的要求,并规定了专用设备参数、操作类型及保证条款.    本标准不适用于压缩模和注射模.","全国模具标准化技术委员会"]
[140,100986,"成型模  注射模订货技术规范","推荐","制定",null,"ISO 16916:2004",2014,"国家标准化管理委员会","全国模具标准化技术委员会","桂林电器科学研究院、桂林电子科技大学等","工业产品的结构零件60% ~ 80%采用模具加工生产,采用模具进行结构零件生产已成为现代自动化生产线实现规模生产的核心环节.  现代模具技术的发展,已形成从产品设计、原型制作、模具设计制造,外部采购,直至形成系列化生产能力的现代产品开发模式.专业化的模具外部采购,有助于提高模具设计制造的效率和适用性,缩短模具开发周期,提高整体质量水平.  模具订货技术规范标准作为模具交易的技术性文件,有利于在模具交易中明晰技术要求及说明事项,以便在模具设计、制造和验收过程中予以遵守,也有利于供方与顾客的模具交接和纠纷仲裁,在当今模具商品化、市场化发展中具有普遍需求.  随着生产的发展和对外贸易的扩大,要求标准具有较广泛的统一性.等同采用ISO等国际标准化组织所发布的标准,对消除国际贸易上的技术障碍具有重要意义.靠拢或采用国际标准已成为世界各国标准化发展的总趋势.例如欧洲标准(EN)即优先采用ISO国际标准,EN必须被所有成员国作为本国国家标准采用.有65%欧洲标准与国际标准有关,而且绝大部分是等同采用.","本标准规定了注射模询价(招标阶段)和订购用条款和技术要求.标准给出了材料采购、设备和注射模结构(包括表面)设计的要求,并规定了专用设备参数、操作类型及保证条款.    本标准不适用于压缩模和压铸模.","全国模具标准化技术委员会"]
[141,97781,"隔热砖抗剥落试验方法","推荐","制定",null,"ASTM C-38, ASTM C-107和C-122",2014,"国家标准化管理委员会","全国耐火材料标准化技术委员会","宜兴摩根热陶瓷有限公司、江苏省陶瓷耐火材料检测中心","本方法用于检测隔热砖抵抗结构性剥落和热剥落的能力.\n本方法将试验样品砖砌筑成一个小的墙面并承受急剧的温度变化，最大限度地模拟了隔热砖在高温窑炉里的实际工况，而且能通过最终的剥落量这个准确的数据来直观地反映样品抵抗急冷急热的能力.","制定一种定量检测隔热砖抵抗机构性剥落和热剥落的方法.主要技术内容包括设备、试验程序、结果表示方法等.","全国耐火材料标准化技术委员会"]
[142,91553,"耐火材料 常温抗拉强度试验方法","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国耐火材料标准化技术委员会","中冶集团建筑研究总院,中钢集团洛阳耐火材料研究院 等","耐火材料常温抗拉强度试验方法的提出源于吊挂锚固砖.跨度大于5米的工业炉炉顶往往采用平面吊挂顶板.平面吊挂顶板通过锚固在耐热混凝土中的吊挂件固定在炉顶的钢结构上.平面吊挂顶板有整体浇注吊挂和预制块拼装吊挂两种方式，预制块拼装吊挂安装施工便捷、维护更换迅速，但整体气密性差；整体浇注吊挂气密性好，但不易维护更换，要求炉顶全部的吊挂件处于均匀受力状态，尤其是当单个吊挂锚固砖断裂时，可能会使炉顶的所有吊挂锚固砖产生多米诺骨牌效应，导致整个炉顶坍塌.如何准确地测量吊挂锚固砖的抗拉强度，对于工业炉设计、选材、炉体生产操作工艺有着重要的指导意义.\n自上世纪九十年代国内外众多专家和学者开始涉足耐火材料热应力领域，研究试验表明：耐火材料在受压时呈弹塑性状态，受拉时呈脆性状态，抗拉能力远低于耐压能力，在实际应用中，当材料的局部压应力达到耐压强度或者局部拉应力达到抗拉强度时，裂纹就在此处最先形成，在热应力和残余应力的综合作用下扩展，最终造成耐火材料的开裂和剥落.耐火材料的耐压强度有标准试验方法，而抗拉强度至今没有标准试验方法.","适用于致密定形耐火制品，不定形耐火材料可以参照执行.主要技术内容包括：耐火材料抗拉强度的定义、试验原理、设备、试样尺寸和制备、试验操作程序、结果计算和表述等.","全国耐火材料标准化技术委员会"]
[143,91554,"耐火材料 高温抗拉强度试验方法","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国耐火材料标准化技术委员会","武汉科技大学、湖北省耐火材料产品质量监督检验站","致密定形耐火材料和不定形耐火材料都有可能使用在需要抗拉强度的地方，高温抗拉强度是耐火材料在这种使用条件下必须测量的性能，以保证高温窑炉和设备的安全.目前我国和ISO均没有这个标准，我国是高温工业大国，由我国来制定这个标准意义深远.","本标准适用于致密定形耐火材料和不定形耐火材料不同温度下抗拉强度的测定，同时还可以根据要求进行气氛的控制.该标准的主要技术内容包括：试样的制备和夹持；升温速率的要求及控制；气氛的控制及试验结果处理.","全国耐火材料标准化技术委员会"]
[144,91555,"耐火材料 高温抗扭强度试验方法","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国耐火材料标准化技术委员会","武汉科技大学、湖北省耐火材料产品质量监督检验站","耐火材料在其施工或使用过程中，不可能避免的会在某些场合下受到扭转应力的作用.为了保证耐火材料能够承受扭应力的作用而不发生损毁失效，对其高温条件下的抗扭力强度进行测定以进行合理设计和材料的选取，保证设备和生产过程的安全，非常必要且具有重要意义.我国是水泥生产大国，拥有的高温回转窑位列世界第一，目前我国和ISO均没有这个标准，由我国来制定这个标准意义深远.","本标准适用于各种耐火材料在不同温度和可控气氛下抗扭强度的测定.主要技术内容包括可夹持试样的制备，升温速率和气氛的控制以及扭力加载速率的规定等.","全国耐火材料标准化技术委员会"]
[145,91556,"耐火材料 高温耐压强度试验方法","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国耐火材料标准化技术委员会","武汉科技大学、湖北省耐火材料产品质量监督检验站","耐火材料在高温下的强度关系到高温设备使用的安全，例如高炉和热风炉用耐火材料，高温耐压强度是耐火材料在这种使用条件下必须测量的性能，目前我国和ISO均没有这个标准，我国是高温工业大国，由我国来制定这个标准意义深远.","本标准用来测量致密定形耐火材料和不定形耐火材料及含碳耐火材料的高温耐压强度.主要技术内容包括，加热方法、加热速率、试样制备、加压速率、气氛保护、结果计算等.","全国耐火材料标准化技术委员会"]
[146,99059,"窑炉上部用耐火材料耐气体腐蚀性试验方法","推荐","制定",null,"ASTM C987:2010",2014,"国家标准化管理委员会","全国耐火材料标准化技术委员会","国家镁质耐火材料质量监督检验中心、辽宁耐火材料工业协会","近年来，我国钢厂、水泥厂和玻璃厂窑炉领域频频发生窑炉上部泄露事故，造成了较大财产损失和人员伤亡，如陕西省一钢厂发生钢水喷溅事故(造成1死6伤)等.而《国家中长期科学和技术发展规划纲要》中第十重点领域“公共安全”专门列出一个优先主题??突发公共事件防范与快速处置，在前沿技术领域“先进制造技术”专门列出一个优先主题??重大产品和重大设施寿命预测技术.耐火材料一直应用于工业产品窑炉中，如钢铁窑炉、玻璃窑炉等，然而窑炉生产中，由于窑炉内物质熔融将产生气体，对窑炉上部具有腐蚀作用，存在着重大的安全隐患.窑炉上部用耐火材料耐气体腐蚀性能直接关系到企业安全生产和从业人员的生命安全.因此，制定窑炉上部用耐火材料耐气体腐蚀试验方法国家标准意义重大.","本试验方法适用于在玻璃熔窑或是其他窑炉中，炉气与暴露其中的耐火材料相互作用的过程.试验目的是通过该过程可以提高耐火材料使用寿命.\n主要技术内容包括：术语和定义，一般规定，仪器设备，试样制备，试验步骤，报告，精度与偏差.","全国耐火材料标准化技术委员会"]
[147,91561,"粘土质耐火砖","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国耐火材料标准化技术委员会","山西西小坪耐火材料有限公司、中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司、山东鲁耐窑业有限公司  等","我国耐火材料产品国家标准有硅砖标准、高铝砖标准、镁砖及镁铝砖标准、镁碳砖标准等，而粘土质耐火砖是耐火材料的主要产品之一，但没有国家标准，为了完善耐火材料产品国家标准体系，特制定本标准.","本标准涵盖高炉用粘土砖、玻璃窑用粘土砖、热风炉用粘土砖、焦炉用粘土砖和普通用途粘土砖.主要技术内容包括粘土质耐火砖的分类、牌号及形状尺寸、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存和质量证明书.","全国耐火材料标准化技术委员会"]
[148,103541,"固定资产投资项目节能评估技术导则","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国能源基础与管理标准化技术委员会","中国标准化研究院、国家节能中心、中国国际工程咨询有限公司等","“十二五“期间,面对日趋强化的资源环境约束,我国的节能工作将由单一的能耗强度控制向能耗强度控制和能耗总量调节转变.《节能法》规定,国家对固定资产投资项目实施节能评估和审查制度,2010年国家发改委发布《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》,目的是从源头抑制高耗能产业过快增长.固定资产投资项目节能评估相关的技术标准目前还处于空白状态.本项目将为能评工作提供技术规范,为提高节能评估的有效性提供技术支撑.","本标准规定了固定资产投资项目节能评估的术语和定义、评估方法、评估程序、技术要求和报告框架等.本标准适用于评估机构开展固定资产投资项目节能评估工作.","全国能源基础与管理标准化技术委员会"]
[149,103543,"合同能源管理服务评价技术导则","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国能源基础与管理标准化技术委员会","中国标准化研究院、方圆标志认证集团产品认证有限公司等","在各国节能机制的创新实践中,都有着政府推动与市场机制结合的成功经验.我国近年来也非常重视吸收发达国家节能机制创新的成功经验,将合同能源管理等市场化的、以企业为主体的节能新机制放在重要位置.《中华人民共和国节约能源法》明确提出国家支持推广合同能源管理等节能办法.2010年4月2日,国办转发国家发展改革委等4部门《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见》,为合同能源管理机制的加快发展提出了具体目标,进一步消除了有关障碍.合同能源管理等节能服务机制在我国已有10多年的历史,但有关节能服务的评价标准目前还处于空白状态.实践经验表明,本领域的技术标准对于规范有关节能服务活动,促进各方接受市场化的合同能源管理等节能服务机制,具有重要意义.","本标准规定了合同能源管理服务评价的术语和定义、指标体系和计算方法等.指标体系包括合同能源管理服务的定性评价指标体系和定量评价指标体系,以及相应指标体系的计算和评价方法等.本标准适用于合同能源管理服务的评价工作.","全国能源基础与管理标准化技术委员会"]
[150,103542,"节能量评价技术指南  建筑节能项目","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国能源基础与管理标准化技术委员会","中国质量认证中心,中国标准化研究院,中国建筑标准设计研究院,建设部科技发展促进中心等","当前,国家正在通过建筑节能改造财政奖励、建筑合同能源管理、建筑能效交易和碳交易、建筑能效测评、建筑能效融资等相关政策和措施,推动建筑节能减排.这些政策和措施的有效落实,都需要基于具体的建筑节能项目,由第三方客观地审核与评价项目的节能量和碳减排量.当前,《节能量测量和验证技术通则》已完成制定,但建筑节能项目类型多、节能措施相互影响、项目实施周期长、单体节能量较小,目前缺乏统一的建筑节能项目的节能量和碳减排量评价标准,成为建筑节能市场化和相关政策落实的技术障碍.急需研究制定与国际接轨的、符合我国实际情况的、科学规范的、合理且可操作的评价共性技术和通用方法,在此基础上制定建筑节能项目节能量和碳减排量评价技术指南国家标准.该标准是国家科技支撑计划课题《建筑节能项目碳排放和碳减排量化评价技术研究与应用》中的一项内容,也是与《节能量测量和验证技术通则》配套的系列标准.通过该标准制定,可实现建筑节能项目节能量和减排量审评价工作的规范化和科学化,确保建筑节能项目节能量和减排量评价工作的公平、公正,可以为建筑节能市场化和相关政策落实提供技术支撑,促进建筑节能项目审核与评价技能的提高和建筑节能项目的有效实施.","该技术指南主要用于建筑节能项目第三方节能量和减排量评价,建筑业主、节能服务公司、政府部门、能效融资机构等利益相关方都可参考使用.主要包括总则、规范性引用文件、术语和定义、评价原则、评价内容和评价流程、评价方法、评价技术要求、评价报告等8部分正文及能源碳排放因子数值、数据质量及不确定性管理、评价报告等资料性附录.该技术指南针对我国建筑节能项目节能量和减排量评价方法和流程不统一,造成结果相差较大,大多数建筑没有分项计量,运行记录不完整,技术人员水平有待提高等特点,在国家科技支撑计划课题《建筑节能项目碳排放和碳减排量化评价技术研究与应用》课题研究的基础上,通过对国外标准分析比对及提炼,调研这些标准在国内的使用情况,梳理国内的评价方法和流程,收集大量实际案例,比对各种国内实际方法,研究提出了节能措施隔离系统测量、整体建筑账单分析、整体建筑校准化模拟3类评价方法,每种方法均将均给出详细过程,典型应用、实际案例及适用条件,从而有效指导节能量和减排量评价,提出项目识别+节能量测量验证+减排量计算的第三方评价流程.","全国能源基础与管理标准化技术委员会"]
[151,101976,"热电联产固定资产投资项目节能评估实施指南","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国能源基础与管理标准化技术委员会","中国标准化研究院、中国国际工程咨询公司、国家节能中心等","根据节能法的有关要求,为加强固定资产投资项目节能管理,促进科学合理利用能源,国家要求固定资产投资项目必须进行节能评估和审查管理,以降低能源消耗,实现节能减排.由于缺乏统一的技术标准,大量的固定资产投资项目节能评估工作技术水平不高,没能很好的发挥节能评估的巨大作用.本标准的制定,将有效的指导热电联产固定资产投资项目节能评估工作的实施和审查,是热电联产固定资产投资项目的节能准入的重要技术支撑,对落实国家固定资产节能管理的相关政策具有重要的支持作用.","本标准适用于热电联产固定资产投资项目节能评估工作,热电联产节能评估文件的审查也可参照执行.本标准规定了热电联产固定资产投资项目节能评估的评估程序、方法及技术要求.","全国能源基础与管理标准化技术委员会"]
[152,98893,"汽车用液化天然气(LNG)加气机","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国汽车标准化技术委员会","中国测试技术研究院、重庆市计量质量检测研究院、成都华气厚普机电设备股份有限公司","液化天然气(LNG)加气机尚无国家标准.有关LNG加气机生产企业根据其设计、生产和销售的实际情况编制了企业标准,作为指导企业设计、生产和销售的依据.但是随着有关技术标准和生产技术水平的提高,目前各LNG加气机生产企业自行制定的企业标准差异较大,编制的技术指标参数基本都是自己能达到什么程度就写什么,造成了不同企业生产的LNG加气机产品技术指标、质量标准的不统一,相关质监技术机构无法对其做准确客观的质量评价,已不适应LNG产业发展新的要求.同时LNG加气机国家标准的缺失,技术机构也无依据对其开展质量监督工作,这对于贸易交接的公平性来说是非常严重的问题.因此为了统一LNG加气机的质量要求,避免各LNG加气机生产企业产品技术指标的差异,对LNG加气机有必要制定全国统一的国家标准,以更好的规范LNG加气机的生产和质量监督工作,以促进LNG加气机产业的发展.","适用于液化天然气(LNG)加气机的设计、制造及验收.主要包含LNG加气机的技术要求、试验方法、检验规则、安全指标和标志、包装、运输与贮存等内容.液化天然气(LNG)加气机为超低温计量器具,涉及到低温设备的安全技术检测和贸易结算的公平性,只有达到基本技术要求、试验方法、检验规则、安全指标要求,LNG加气机才有可能满足安全防护、贸易结算等方面的要求.","全国机动车运行安全技术检测设备标准化技术委员会"]
[153,98299,"高温渗碳","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国热处理标准化技术委员会","天龙科技炉业(无锡)有限公司、北京机电研究所、北京航空材料研究院、河北省福昊锻压成型设备有限公司、南京高速齿轮制造有限公司热处理分厂、瓦房店轴承股份有限公司","高温渗碳最大的优点，是渗碳温度从常规920℃提高到1000℃以上，可以缩短约60%的工艺时间，节约50%的能源消耗和减少相应的废气排放.高温渗碳标准的制定,将有力地促进高温渗碳新工艺的普及推广及应用，推动高温渗碳适用钢种的研制和生产，规范高温渗碳设备的设计和制造，推进热处理行业的节能减排,使我国机械加工行业的能耗水平早日进入世界先进行列.","该标准主要应用于钢制零件的高温渗碳、淬火、回火、二次淬火以及1100℃以下的固溶处理等热处理.有利于提高功效、节省能耗、降低成本.该标准规定了工件在950℃以上至1100℃的高温下进行渗碳的常用钢种、设备、工艺、质量检验、能源消耗及安全卫生要求等技术内容.","全国热处理标准化技术委员会"]
[154,98297,"精密渗氮热处理技术要求","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国热处理标准化技术委员会","广东世创金属科技有限公司、北京机电研究所、天龙科技炉业(无锡)有限公司、广东工业大学信息工程学院等","渗氮是重要的热处理表面强化工艺，适用于汽车、能源等动力机械、有色金属型材、电子资讯产品、家用电器、医疗器械、家具、五金制品和各种机械设备等制造业的热处理生产.但沿用传统工艺的气体渗氮，无法对氮势与渗氮层组织实现精确控制，严重制约了渗氮质量的提高，影响机件的力学性能和服役寿命，并且工艺重现性差，设备自动化程度低，可靠性不足，在清洁生产和节能方面也达不到要求.目前国际上对可控气氛热处理技术的研究高度重视，努力向智能化、精密化、绿色化和低成本化的渗氮技术方向发展，着重采用信息技术和先进适用技术对传统技术进行改造，以达到合理选用气体原料、精确控制热处理质量、确定合理的工艺方法和技术标准的目的.精密可控气氛渗氮技术同样成为当今可控气氛热处理生产中重要的发展方向之一，因此，研究开发并推广应用精密可控气氛渗氮技术及其设备，有着相当重要的技术价值和现实意义.","本标准适用于钢件精密渗氮、氮碳共渗等热处理.     \n本标准规定了精密渗氮的设备要求和可靠性、工艺要求、质量控制与检验、安全卫生和环保要求，以及节能要求.","全国热处理标准化技术委员会"]
[155,97138,"热处理生产燃料消耗及其计算和测定方法","推荐","修订","GB/T 19944-2005",null,2014,"国家标准化管理委员会","全国热处理标准化技术委员会","北京机电研究所、江苏丰东热技术股份有限公司、广东世创金属科技有限公司等","由于资源勘探开发和历史上过分依赖于外援的原因，我国机械工业的热处理设备90%以上使用电力.用电干净，易控制温度，辅助设施少，操作简便.用电阻炉加热工件理论上最高可获得80%的热效率.但电是二次能源，热电厂发电效率仅为30%～40%.因此用电加热的理想综合效率只有24%～32%.燃料是一次能源，尤其是天然气和液化石油气作为加热炉热源，同时充分利用烟气废热，在理论上可以使综合热效率达到65%以上.所以说从更节能的角度出发，燃烧炉比例应占到20%～30%.现在由于西气东输的实现，已开放天然气的部分工业应用，热处理炉用天然气加热有逐渐增加趋势，估计在10年后有增到20%的可能，就意味着耗电46亿度的加热炉要用天然气作燃料.充分利用余热和废热的燃料炉比电阻炉的热效率至少可高出一倍.也就是说，热处理用的燃料炉至少可节约23亿度电，相当于全年总用电量的10%.因此，挖掘潜力，在我国部分地区充分利用燃料进行加热将对于缓解电力供应日益紧张的现状具有重要的意义.制定《热处理生产燃料消耗及其计算和测定方法》标准有助于加强热处理能源管理，有效利用能源，节约使用燃料，降低生产成本.","本标准规定了热处理生产燃料消耗的计算和测定方法以及常用热处理工艺的燃料消耗定额.本标准适用于企业制定热处理工艺燃料消耗定额和实行燃料定额管理.本标准所指的燃烧炉不包括固体燃料(煤、焦炭)炉，只包括各种气体燃料和油燃料.","全国热处理标准化技术委员会"]
[156,98288,"热处理质量控制体系","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国热处理标准化技术委员会","江苏丰东热技术股份有限公司、广东世创金属科技有限公司、北京机电研究所等","热处理是机械制造工程中一道非常重要的工序，热处理质量的好坏直接影响零件的使用性能和使用寿命.目前，机械零部件的失效主要是由于设计结构缺陷、零件材料及热处理缺陷和组装缺陷等造成的.其中，材料及热处理缺陷，是一特殊加工过程，这一加工过程往往需要通过后续破坏性试验才能判定，这必然决定热处理加工产品质量只能通过抽检的方式进行，如果加工过程及质量控制体系出现差错，将带来批量性质量事故，给机械零部件甚至整台设备带来质量安全隐患.为应对热处理这个特殊的加工过程可能产生的质量缺陷，急需建立热处理过程中持续改进，强调缺陷预防全面质量控制体系，来促进我国热处理水平的不断提升.","该标准规定了热处理全过程中产品质量的先期策划和持续改进、管理职责、人员配备、作业环境、物料管理和设备及仪表等要求.本标准适用于热处理组织建立热处理全面质量管理，降低热处理产品的风险，建立热处理管理体系提供一个通用的方法；也适用于对热处理供应商的评审.","全国热处理标准化技术委员会"]
[157,101585,"城市公共交通设施工效学设计指南","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国人类工效学标准化技术委员会","中国标准化研究院,北京航空航天大学,建设部标准定额所","公共交通设施是与人民群众出行息息相关的基础设施,设施的宜人性建设直接影响着人们出行安全和方便,也是政府和公共交通部门对市民人文关怀的体现.为此,需要对公共交通设施的功能和特点进行研究,使公共交通设施的建设不仅符合国家相关质量标准,而且还能使人们的生活工作更为方便,从而提高人们出行生活的质量.","本设计指南拟对城市交通的主要设施进行工效学研究,拟通过对交通标志与信号灯、反光镜与减速器、步道与街桥、停放设施、计时收费器、候车亭、加油站与公路收费站等等功能特点进行研究,从使用者的角度,对人、公共交通设施和使用环境进行工效学分析,研究公共交通设施工效学设计要求,制定公共交通设施宜人性设计准则.","全国人类工效学标准化技术委员会"]
[158,101584,"城市公共交通设施无障碍设计指南","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国人类工效学标准化技术委员会","北京航空航天大学,中国标准化研究院,建设部标准定额所","我国洁净室及相关受控环境检测机构和技术正处于发展阶段，而我国洁净室及相关受控环境正处于快速发展期，微电子、医疗、医药以及一些精密制造的受控环境能否保证要求，需要高效、准确、合理的检测方案和数据，需要合理控制检测成本。洁净室及相关受控环境的运行特点是能耗高，合理的检测方案和准确的数据，有利于合理的控制减少高能耗机组的运行能耗和成本，尽快制定《洁净室及相关受控环境  检测技术分析与应用》对于满足上述需求非常必要。","主要技术内容是（一）、各种常规检测技术之间与方法（方案）的协调；（二）、洁净室及相关受控环境高端检测技术：如空气分子污染检测（光电子产业需要）、自净时间检测、静电ESD检测、防微振检测（IC产业、TFT-LCD产业、纳米实验室等高科技前沿技术需求）、环境严密性检漏测试（生物安全实验室需求）。","全国人类工效学标准化技术委员会"]
[159,101011,"可降解聚对苯二甲酸己二酸丁二酯(PBAT)","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国生物基材料及降解制品标准化技术委员会","浙江杭州鑫富药业股份有限公司、山东汇盈新材料科技有限公司、北京工商大学等","本标准项目是科技部十一五支撑计划重点项目“全生物分解塑料的产业化关键技术”支持的课题，同时也是国家质检总局2013年备选公益项目生物聚酯及制品关键技术标准研究(201310256)的研究任务之一.大量塑料的使用不仅消耗了大量的石油和能源，而且因为不能自然降解，燃烧时又释放出大量二氧化碳，部分地造成和加重了“白色污染”和“温室效应”.为净化周围环境，消除塑料废弃物，人们努力地做好以下工作来减少污染：一是卫生填埋(用土掩埋垃圾)，二是废物利用.但不管是回收利用也好，卫生填埋、焚烧也好，终究不能避免无法回收再利用的一次性包装制品释放到密闭垃圾处理系统外，从而污染环境.因此，解决的一个重要途径就是开发可生物分解的塑料. 聚对苯二甲酸己二酸丁二酯作为全生物分解塑料的一种原料，目前已经在全世界得到了广泛的应用.世界上生产的国家包括了德国巴斯夫公司、我国的浙江杭州鑫富药业股份有限公司、山东汇盈新材料有限公司等已经进行中试化生产，并已经在扩大规模..聚对苯二甲酸己二酸丁二酯的产品已经在北京奥运会、上海世博会和伦敦奥运会得到了应用.由于产品已经上市，急需标准来规范市场. 另外，在国家发改委和工信部发布的十二五规划中明确了要发展此类制品.在国家发改委发布的产业目录中，聚对苯二甲酸己二酸丁二酯作为降解塑料而被列入轻工行业中优先发展产业.在科技部2010年国家高技术研究发展计划(863计划)生物和医药技术领域重大化工产品的先进生物制造重大项目中明确了要发展.聚对苯二甲酸己二酸丁二酯. 由此可见，制定.聚对苯二甲酸己二酸丁二酯的标准显得尤为迫切和必要，标准的制定对于国家战略性新兴产业规划的实施将起到保障作用，对行业快速发展将起到积极的推进作用，具有巨大社会效益和经济效益.","本标准规定了聚对苯二甲酸己二酸丁二酯(PBAT)树脂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等.\n本标准适用于以对苯二甲酸、己二酸、1,4-丁二醇为主要原料直接缩聚而成的聚对苯二甲酸己二酸丁二酯树脂.主要技术内容包括外观、理化性能及降解性能要求和试验方法.","全国生物基材料及降解制品标准化技术委员会"]
[160,98620,"基于微阵列芯片的遗传性耳聋基因检测方法","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国生物芯片标准化技术委员会","博奥生物有限公司","规范遗传性耳聋基因芯片检测的操作方法，提高检测结果的准确性和可靠性，提高检测实验室和检验人员检测水平.","范围：本标准规定了基于微阵列芯片的遗传性耳聋基因检测的操作方法；本标准适用于临床辅助诊断、新生儿筛查、流行病学调查、健康人筛查等领域常见遗传性耳聋基因位点的检测；\n主要技术内容：采用基因芯片进行遗传性耳聋基因检测时所需的材料与试剂、样品准备、操作方法、芯片扫描及结果判读.","全国生物芯片标准化技术委员会"]
[161,98621,"结核分枝杆菌耐药检测基因芯片检测方法","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国生物芯片标准化技术委员会","博奥生物有限公司","结核病是由结核分枝杆菌引起的传染性疾病，随着抗结核药物的广泛使用，产生越来越多的耐药菌株，造成治疗失败及高致死率.因此，及时进行结核分枝杆菌感染的鉴定及耐药性检测，以便采取相应的治疗方案成为临床诊断的关键问题.本标准从我国用于结核病诊断的结核分枝杆菌耐药检测基因芯片检测方法的关键问题入手，针对基因芯片检测方法的仪器、材料及操作过程等，提出了建立我国结核分枝杆菌耐药检测基因芯片检测方法标准的要求和科学的检测流程，及样品制备-PCR扩增-芯片杂交-数据分析，旨在提高我国结核病的诊断水平.本标准的编写规则按GB/T 1.1-2000《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T 1.2-2002《标准化工作导则 第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》进行编制，便于使用.","本标准规定了结核分枝杆菌耐药检测基因芯片检测的操作方法的要求.本标准适用于通过基因芯片进行结核分枝杆菌耐药基因的检测.临床用于辅助诊断和治疗.","全国生物芯片标准化技术委员会"]
[162,101713,"航空涡轮燃料中脂肪酸甲酯(FAME)含量的测定  高效液相色谱蒸发光散射法","推荐","制定",null,"IP 590/10",2014,"国家标准化管理委员会","全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会","中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院、中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院","开发生物喷气燃料或其他低排放的替代喷气燃料,以减少温室气体排放.目前我国的含合成烃类的航空涡轮燃料开发应用正在起步,含合成烃类的航空涡轮燃料产品标准目前正在制定,为配合产品标准制定,需制定配套方法标准.  本方法标准中对源自加氢的酯和脂肪酸的加氢合成石蜡煤油的指标要求有一项要求测定其脂肪酸甲酯(FAME)的含量<5ppm,航空涡轮燃料中低含量FAME含量的标准,目前国内尚无方法.脂肪酸甲酯对含合成烃类的航空涡轮燃料流动性影响很大,当生物航煤中含有相对较多的高熔点饱和长链脂肪酸甲酯时,在低温条件下,这些脂肪酸甲酯极易结晶析出,影响生物航煤的低温流动性能,甚至会在低温时聚集堵塞过滤器,因此本标准结果可以作为对合成烃质量控制的一个重要指标.","本标准描述了通过高效液相色谱蒸发光散射检测器对航空涡轮燃料中的脂肪酸甲酯(FAME)进行定性和定量检测的方法.本方法对脂肪酸甲酯的定量检测范围为3mg/kg-140mg/kg.本标准适用于航空涡轮燃料.","全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会"]
[163,101711,"航空涡轮燃料中脂肪酸甲酯含量的测定  GC-MS法","推荐","制定",null,"IP 585/10",2014,"国家标准化管理委员会","全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会","中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院、中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院","生物航煤中微量的脂肪酸甲酯会导致航煤的热稳定性变差、积炭增加、凝点升高,从而显著影响航煤的使用性能和可靠性.生物航煤产品标准ASTM D7566-11中要求脂肪酸甲酯的含量低于5 mg/kg.  为了应对欧盟将对其他国家航空公司征收“碳排放税“的难题,中国将大力开展生物航煤生产技术的研发,并在不久的将来使用含有部分生物航煤的航空煤油进行国际飞行,以保护中国航空公司的基本收益.目前中国的生物航煤产品标准已在制定之中,其中所涉及的脂肪酸甲酯分析方法将指定为IP585方法的等效方法,而国内尚无该方法的等效方法,因此该标准方法的制订工作迫在眉睫!该标准方法的建立对于我国生物航煤的生产过程控制及产品质量把关具有重要意义.","本方法适用于通过各种生物柴油原料制备得到的航空煤油,样品中脂肪酸甲酯含量定量测定的浓度范围为4.5 mg/kg ~150 mg/kg.","全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会"]
[164,94085,"汽油中甲基苯胺的测定(气相色谱-质谱法)","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会","深圳市计量质量检测研究院","建立本标准的目的在于对油品的甲基苯胺的测定提供权威的测定方法标准.\n有些油品供应商或者销售商利用低标号的直馏汽油加入产品标准未明文规定禁止加入的甲基苯胺以提高油品的辛烷值.甲基苯胺具有一定的毒性，对消费者和油站的工作人员的身体健康具有一定的威胁性；加入了甲基苯胺的汽油未洗胶质不稳定，对发动机产生潜在的危害；而且由于人为添加的氮化物，会增加尾气氮氧化物的产量，从而导致空气污染.因此对油品的甲基苯胺进行检测对油品质量评价具有重要意义.","本标准适用于汽油中N-甲基苯胺、邻甲基苯胺、间甲基苯胺、对甲基苯胺的定性和定量测定.\n用一定浓度的稀盐酸萃取出汽油中甲基苯胺，将萃取后的溶液中和至中性，用二氯甲烷萃取中和后溶液中的甲基苯胺，定容，混匀，供气相色谱质谱仪测定，用保留时间定性，外标法定量.","全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会"]
[165,100066,"生物重油","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会","江苏恒顺达生物能源有限公司","生物重油,英文名称:Biological heavy oil英文缩写:BHO,简称:重油,是粗甲酯经减压提取生物柴油后剩余的重质油,其特点是分子量大、粘度适中,燃料性能好.生物重油的比重一般在0.890~0.950g/cm3,比热在9,600~10,000kcal/kg左右.其主要成分为甘油三酯、C24以上的脂肪酸甲酯及脂肪酸类聚合物等的混合物,并含有少量的脂肪酸、色素、胶杂等杂质,常温下呈黑色的粘稠油状液体, 酸值一般小于10?KOH/g,闪点(闭口)一般大于130℃, 运动黏度(50℃)一般小于50mm2/S,硫含量一般小3.5%.可溶于烃类、酯类、酮类、高级醇等有机溶剂,微溶于乙醇,不溶于水. 输出产品可以是该物质与较轻组分的参合物.  能源是维系社会持续发展的基础20世纪70年代以来的能源危机,以及石化燃料燃烧所引发的环境污染、温室效应,全球气候变化、热带雨林消失、物种多样性减少等一系列生态危机,正严重威胁着人类的生存和社会的持续发展.近年来,石油消耗量的增加及国际政治的影响,石油价格飞速上涨.油价的飙升对全球经济和个人生活带来了严重的冲击,同时也推动了世界生物柴油产业的发展.新能源和可再生能源的开发利用已成为现实能源系统中不可缺少的重要组成部分,是可持续发展的重要保证.我国在《“十一 五“规划建议》中,反复强调的一个重点就是能源结构的转变.在《“十二 五“规划建议》中更加注重经济发展的可持续性,经济发展亮点将“凸显“低碳经济、绿色增长、科技创新、产业结构优化升级和改善民生.以生物质能源替代石油来生产燃料与化工产品,因地制宜地利用动植物油油脂作代用燃料油,是原料路线的重大调整,也是目前国际上开发新能源的大趋势.因此生物重油在我国的生产和应用存在巨大的市场空间.我国生物柴油产业在国家政策的支持下也得到了积极的推进,预计2020年为300万吨/年,生物重油的产量约占生物柴油总量的18%,可得到约54万吨/年的生物重油,其替代石油基重油带来的直接经济效益将达到28亿元/年,目前生物柴油产量正以每年15%的增长速度递增,和石化重油相比由于生物重油具有环境友好性,不含苯或其它致癌的多环芳烃,挥发性有机物(VOCs)含量低,整个燃烧过程中可降低尾气中 CO2 排放80%,SOx 排放100%,可降低未燃烧的烃>90%,降低芳烃75-90%,降低致癌物达90%；在低碳经济的当下其间接经济效益比直接经济效益更巨大,同时由于原料为动植物油脂,因此生物重油也具有可再生性.迄今为止国内还一直未有生物重油国家或行业标准,严重影响着该产品的生产、服务和过程控制的有序化及该行业的发展.因此,编制生物重油国家标准以适应市场和生产的需要,推动生物重油产业的稳步发展是很有必要的.本标准的制定和实施,对采用本行业生产的生物重油市场销售具有指导作用,提供一定的技术保障,同时规范零售终端产品的质量,特申请推荐《生物重油》企业标准为国家标准.","本标准规定了生物重油的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存.   本标准适用范围为以粗甲酯经减压提取生物柴油后剩余的重质油,也可用于较轻燃料组分调和的生物重油.   本次制订企标指标项目拟定为:酸值、闪点、运动黏度、倾点、残炭、水分、灰分、硫含量.主要结构采用日本JIS K2205-2006标准之规定的结构模式拟定.   技术指标确定:因生物重油的颜色为黑褐色粘稠状,考虑产品颜色对下游客户的使用没有有影响,所以不需进行色泽判断；酸值是生物重油质量最直接的指标,酸值过高会腐蚀燃烧器喷油嘴,引起堵塞并在喷口形成沉积；闪点是油品蒸发性和着火危险性的指标；运动粘度是保证燃油具有较好雾化性能的的重要指标；倾点是衡量低温性能的指标,是保证产品能在适宜环境下正常使用的基础；残炭是控制生物重油中不能完全燃烧物质含量的手段,水分对产品存储时间、正常使用有很大影响；灰分的大小影响换热设备热的传导；硫含量控制着燃烧后废气中硫化物的排放.","江苏省质量技术监督局"]
[166,101714,"石油产品中氟、氯和硫含量的测定 燃烧离子色谱法","推荐","制定",null,"ASTM D7359-08",2014,"国家标准化管理委员会","全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会","中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院、中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院","油品中的氟、氯和硫含量可造成催化剂中毒和装置腐蚀,是石油石化生产过程中重要的控制指标.为了应对欧盟对其他国家航空公司征收碳排放税的问题,国内外正积极地开展生物航空燃料的研究工作.在美国的生物航煤产品标准ASTM D7566中指定采用ASTM D7359方法测定油品中的氟、氯含量.目前中国的生物航煤产品标准已在制定之中,其中所涉及的卤素分析方法也将指定为D7359方法的等效方法,而国内尚无该方法的等效方法,因此该标准方法的制订工作十分紧迫.本标准完成后,可使卤素测定方法更加完善并能尽快与国际标准接轨,这对于油品的生产和售后服务都会起到不可低估的作用,有着很大的经济效益.","本标准方法适用于测定石油产品(如汽油、煤油、柴油、航煤、生物航煤、润滑油基础油以及芳烃等)中的总氟、总氯及总硫含量；直接进样时的测定范围:0.1~50mg/kg,还可以通过稀释试样扩大测量范围.  方法的主要原理:利用高温裂解炉使样品氧化燃烧,然后用离子色谱法进行检测.主要过程为:试样在富氧、高温环境中氧化燃烧,生成的待测气体被富集在吸收管中,其中卤素生成HX,硫化物生成硫酸根；仪器自动将吸收管中的液体,定量地注射到离子色谱仪器中,并在离子色谱仪器中完成分离和检测.","全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会"]
[167,101712,"石油产品中痕量金属的测定  湿法灰化 电感耦合等离子体原子发射光谱法","推荐","制定",null,"UOP 389-10",2014,"国家标准化管理委员会","全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会","中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院、中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院","石油产品中金属元素含量一直是石油产品的一项重要指标. 因此,准确测定石油产品中微量金属元素具有重要意义. 国内目前有一些测试标准(例如润滑油中金属元素测定标准和原油、渣油中金属元素测定标准),但这些标准对试样的类型进行了明确规定,对需要测试的元素有具体的限制.因此,这类标准不能作为一种用于测定石油产品或有机物的通用的标准方法.国际上很多时候往往采用UOP 389-10标准,即“有机物中痕量金属测定法 湿法灰化 ICP-OES测定法“.该标准可以采用统一的试验条件对多种石油产品进行测定.","本标准是采用电感耦合等离子原子发射光谱仪(ICP - OES法)测定石油产品或有机物中铝(Al)、钙(Ca)、钴(Co)、铬(Cr)、铜(Cu)、铁(Fe)、铅(Pb)、锂(Li)、镁(Mg)、锰(Mn)、钼(Mo)、镍(Ni)、钯(Pd)、磷(P)、铂(Pt)、钾(K)、钠(Na)、锶(Sr)、锡(Sn)、钛(钛)、钒(V)和锌(Zn) 元素的浓度.试样的浓度范围约为0.02 mg/kg至200 mg/kg.本标准主要技术内容包括:试剂与材料、仪器、取样、标样的配制、仪器设置、步骤、工作曲线数据处理、样品数据分析、结果表达、精密度的有关方法和要求..","全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会"]
[168,99712,"标准化与质量术语","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国术语标准化技术委员会","中国标准化研究院","促进标准化与质量领域的术语的统一与协调","标准化与质量领域术语的对照与规范化","全国术语标准化技术委员会"]
[169,101063,"全地形车静态振动试验方法","推荐","制定",null,"EN 15997:2011",2014,"国家标准化管理委员会","全国四轮全地形车标准化技术委员会","金华出入境检验检疫局","国内全地形车行业近年迅猛发展,产能产量快速增长,大部分产品出口海外,国内市场也在成长.但仍存在一定问题:由于全地形车属于机动式移动机械,运行速度快,使用场地复杂,因此运行安全与驾驶安全受到各国政府相关部门和社会公众广泛关注,其中全地形车由于车辆的特殊结构和使用场地的特殊性,车辆的振动较一般车辆要大,其振动对车辆的结构和强度提出了更高的要求,同时,过于强烈的振动也会对人体健康和安全产生伤害.目前我国并无相关标准对此进行规范,为保证全地形车的质量,保正产品设计的人性化,迫切需要制定相应的标准对行业和产品进行引导和规范,并为相应的管理提供技术依据.","规定了全地形车静态振动的试验方法.本标准适用于全地形车.","全国四轮全地形车标准化技术委员会"]
[170,102075,"草鱼配合饲料","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国饲料工业标准化技术委员会","广东海大集团股份有限公司","草鱼是我国养殖产量最大的淡水鱼品种,2010年全国草鱼养殖总产量达到422.6万吨,占淡水养殖(包括鲢鳙鱼)总产量的18%.作为养殖过程中最为重要的物质基础之一,水产饲料发挥了至关重要的作用,也随之得到蓬勃发展,年增长率达到12%.饲料的普及程度进一步提高,按照80%草鱼养殖使用饲料、饲料系数2.0估算,目前草鱼饲料产销量在600万吨以上,接近水产饲料总量的一半.而目前全国饲料企业近万家,产品标准五花八门,质量良莠不齐,给终端养殖户造成很大的困惑和经济损失.因此对草鱼饲料质量做出规范,具有重要的经济价值和社会意义.同时,人们对终端肉品质量安全的需求强烈,对养殖源头饲料的关注和要求也在加强,关于饲料安全的一些新的规范制度相应出台,如《饲料添加剂品种目录》、《饲料添加剂安全使用规范》、《饲料原料目录》等,迫切需要在现行饲料标准中予以要求规范,以保证水产品质量安全和水产饲料行业的可持续发展.","范围:本标准适用于草鱼配合颗粒饲料和草鱼配合膨化饲料主要内容包括:草鱼配合饲料产品的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标签、包装、运输和贮存.主要为:1、产品分类(鱼苗饲料、鱼种饲料和成鱼饲料)与产品规格(破碎饲料、颗粒饲料和膨化饲料)；2、技术要求:感官指标,原料粉碎粒度、混合均匀度,水中稳定性、颗粒粉化率和水分(颗粒饲料≤12.5%,膨化饲料≤10%)等；3、主要营养成分指标:蛋白质(鱼苗、鱼种和成鱼饲料分别大于或等于30、28和24%),脂肪(鱼苗阶段不低于3%,鱼种和成鱼阶段不低于3%),总磷(鱼苗、鱼种和成鱼饲料中总磷含量分别不低于1、0.8和0.6%),赖氨酸(鱼苗、鱼种和成鱼饲料分别大于或等于1.5、1.4和1.2%),含硫氨基酸(鱼苗、鱼种和成鱼饲料分别大于或等于1、0.8和0.8%)、粗纤维(鱼苗阶段不高于10%,鱼种和成鱼阶段不高于12%),粗灰分(不高于15%)","全国饲料工业标准化技术委员会"]
[171,101937,"大黄鱼配合饲料","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国饲料工业标准化技术委员会","广东恒兴饲料实业股份有限公司","俗称黄瓜鱼、黄花鱼、黄鱼,属于鲈形目、石首鱼科、黄鱼属.大黄鱼含有丰富的蛋白质、微量元素和维生素,肉质细嫩,营养丰富,深受国内外广大消费者的青睐,尤其在日本、韩国、东南亚诸国和台湾,市场需求极大.目前已成为我国浙江、广东和福建沿海地区网箱养殖的主要海水品种.由于目前大黄鱼的养殖还是以冰鲜鱼为饵为主,使用配合饲料仅占总量的15%,投喂冰鲜鱼的只能带来海区严重的水质污染,鱼病丛生,养鱼成活率极低,而市售大黄鱼饲料品种繁多,指标差异很大,品质参差不齐,给养殖户正确选择和使用饲料带来很大的困难.农业部曾于2002年颁发SC/T2012-2002文件,规定大黄鱼配合饲料的行业标准,对规范大黄鱼配合饲料的生产和经营,起到很大的积极作用,对发展我国大黄鱼养殖事业具有很大的推动作用,但由于当时条件限制,提出来出来一些标准指标已不能适应日益发展的大黄鱼养殖事业的需要,因此 ,根据新的研究成果、结合现代饲料企业的生产加工工艺水平,对原行业标准进行修订,制定科学的大黄鱼配合饲料的国家标准,更进一步地对规范和指导水产饲料企业的生产和经营,保证和提高大黄鱼配合饲料产品质量,从而引导养殖户改变用冰鲜鱼投喂的传统习惯,科学合理的使用大黄鱼专用配合饲料.","本标准适用于大黄鱼颗粒配合饲料,规定了大黄鱼配合饲料的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标签、包装、运输和贮存等.主要技术内容:原料与添加剂要求、感官要求、加工质量指标、营养指标、卫生指标、净含量等.","全国饲料工业标准化技术委员会"]
[172,101438,"动物饲料中淀粉含量的测定 旋光法","推荐","修订","GB/T 20194-2006","ISO6493:2000",2014,"国家标准化管理委员会","全国饲料工业标准化技术委员会","国家饲料质量监督检验中心(武汉)","淀粉是动物所需能量的主要来源,是由单糖分子缩合而成的复杂的多糖分子,饲料中的淀粉主要由直链淀粉和支链淀粉构成.随着我国加入WTO,国际贸易有了长足发展.采用国际标准是消除贸易技术壁垒的重要基础条件之一,因此,采用国际标准测定饲料中淀粉的含量对于消除贸易技术壁垒、发展国际贸易、提高饲料产品质量具有现实意义,该标准的目的就是以保护消费者利益,打击伪冒假劣产品,为产品的仲裁和生产提供技术依据和技术保证.","同采用ISO标准,修订原标准中的不当之处.","全国饲料工业标准化技术委员会"]
[173,101941,"鲤鱼配合饲料","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国饲料工业标准化技术委员会","苏州大学","制订适合全国范围内鲤鱼配合饲料的生产标准,提高鲤鱼配合饲料的质量和生产量,减少鲤鱼配合饲料对水体的污染,提高鲤鱼的生长速度,降低饲料系数,保护鲤鱼养殖业持续、健康地发展.","本标准规定了鲤鱼苗种、幼种、育成鱼三个养殖阶段、全国不同养殖区域和不同养殖季节鲤鱼养殖所需配合饲料的技术要求,鲤鱼配合饲料质量检测试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等.本标准适用于鲤鱼配合饲料的加工、销售和使用.","全国饲料工业标准化技术委员会"]
[174,101942,"青鱼配合饲料","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国饲料工业标准化技术委员会","中国农业科学院饲料研究所","青鱼(Mylopharyngodon piceus Richardson),又称青鲩、黑鲩等,主要分布在我国长江以南的平原地区.青鱼为我国淡水养殖“四大家鱼“之一,具有生长快、产量高、肉味鲜美的特点,是深受人们喜爱的养殖对象.据统计,目前我国青鱼主要产区为江浙、湖北等地,年产量在20万吨以上,基本上都在投喂全价配合饲料进行养殖.2004年,农业部发布了青鱼配合水产行业标准(SC/T 1073-2004青鱼配合饲料),对养殖户正确选择和使用饲料提供了较好的指导.但是,近年来青鱼养殖技术、饲料配制加工技术及营养生理研究工作进步很快,特别是青鱼膨化配合饲料得到了大面积推广,而市售的饲料种类繁多,指标差异较大,原有行业标准已不能满足市场和行业的要求.因此,根据青鱼的摄食行为特征和营养需求的最新研究成果,结合现代饲料企业的生产加工工艺水平,需要制定青鱼配合饲料国家标准,对规范和指导水产饲料企业的生产和经营,保证和提高青鱼配合饲料产品品质,引导养殖户科学合理的使用专用配合饲料是非常及时和必要的.","本标准适用于青鱼颗粒配合饲料及膨化配合饲料,规定了青鱼配合饲料的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标签、包装、运输和贮存等.主要技术内容:原料与添加剂要求、感官要求、加工质量指标、营养指标、卫生指标、净含量等.","全国饲料工业标准化技术委员会"]
[175,101446,"饲料工业术语","推荐","修订","GB/T 10647-2008",null,2015,"国家标准化管理委员会","全国饲料工业标准化技术委员会","中国饲料工业协会、河南工业大学","新的《饲料和饲料添加剂管理条例》及相关法律法规颁布实施后,饲料行业面临新的管理形势,相比之下原标准内容与之不配套,已不能满足当前行业的要求 ,急需修订GB 10647-2008《  饲料工业术语 》标准,以保持其与新的《饲料和饲料添加剂管理条例》及相关法律法规的一致性,以做好衔接,方便使用.","根据新的《饲料和饲料添加剂管理条例》(以下简称“条例“)的管理要求, 修订GB 10647-2008《  饲料工业术语 》标准中所涉及的与《条例》中规定的术语相同词条,与《条例》保持一致.对于在《条例》中没有明确定义的词条,而在其他行政文件中所做的规定,尽量保证与新颁布的新的法律法规文件的一致.","全国饲料工业标准化技术委员会"]
[176,101445,"饲料和饲料添加剂水产靶动物有效性评价试验技术指南","指导 ","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国饲料工业标准化技术委员会","中国饲料工业协会、中国农业大学","饲料和饲料添加剂有效性评价是我国饲料资源开发利用、新饲料和新饲料添加剂研发和申报以及已批准饲料和饲料添加剂再评价的重要内容和关键环节.但由于长期以来我国饲料和饲料添加剂有效性评价缺乏统一的标准方法,无论是有效性评价的试验方案还是试验开展的条件均很不科学和规范,导致评价结果不稳定、不可靠,我国许多评价试验结果甚至不被国外期刊杂志所认可,严重影响了我国饲料评价工作的进程,制约了我国饲料资源的开发利用效率.本项目旨在建立针对我国水产靶动物的饲料和饲料添加有效性评价技术指南,为规范我国水产靶动物有效性评价试验开展,保证评价结果的科学性和稳定性起到技术支撑作用.","范围:技术指南适用于为新饲料和饲料添加剂、进口饲料和饲料添加剂申报以及已经批准使用的饲料和饲料添加剂再评价而进行的水产靶动物体内有效性评价试验.主要技术内容:针对水产靶动物的生理和生产特点,指南规定了饲料原料和饲料添加剂水产靶动物有效性评价试验的基本原则、试验方案(包括试验动物、试验条件、试验日粮和分组、观测项目和时间等)、试验方法(包括长期有效性试验和短期有效性试验、观测指标、数据记录以及统计分析等)和试验报告等要求.","全国饲料工业标准化技术委员会"]
[177,101453,"饲料和饲料添加剂畜禽靶动物有效性评价试验技术指南","指导 ","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国饲料工业标准化技术委员会","中国饲料工业协会、中国农业大学","饲料和饲料添加剂有效性评价是我国饲料资源开发利用、新饲料和新饲料添加剂研发和申报以及已批准饲料和饲料添加剂再评价的重要内容和关键环节.但由于长期以来我国饲料和饲料添加剂有效性评价缺乏统一的标准方法,无论是有效性评价的试验方案还是试验开展的条件均很不科学和规范,导致评价结果不稳定、不可靠,我国许多评价试验结果甚至不被国外期刊杂志所认可,严重影响了我国饲料评价工作的进程,制约了我国饲料资源的开发利用效率.本项目旨建立针对我国畜禽靶动物的饲料和饲料添加有效性评价技术指南,为规范我国畜禽靶动物有效性评价试验开展,保证评价结果的科学性和稳定性起到技术支撑作用.","范围:技术指南适用于为新饲料和饲料添加剂、进口饲料和饲料添加剂申报以及已经批准使用的饲料和饲料添加剂再评价而进行的畜禽靶动物体内有效性评价试验.主要技术内容:指南规定了饲料原料和饲料添加剂畜禽靶动物有效性评价试验的基本原则、试验方案(包括试验动物、试验条件、试验日粮和分组、观测项目和时间等)、试验方法(包括长期有效性试验和短期有效性试验、观测指标、数据记录以及统计分析等)和试验报告等要求.","全国饲料工业标准化技术委员会"]
[178,101435,"饲料中粗蛋白测定 凯氏定氮法","推荐","修订","GB/T 6432-1994",null,2014,"国家标准化管理委员会","全国饲料工业标准化技术委员会","中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所【国家饲料质量监督检验中心(北京)】","粗蛋白质含量是衡量饲料原料和动物产品营养价值的一个重要指标,因此,准确测定动物饲料及其产品中的粗蛋白质含量是动物饲养和营养的核心内容之一.目前,粗蛋白质的测定主要有凯氏定氮法和杜马斯燃烧法,其中杜马斯燃烧法由于载样量低、难以测定液态样品、仪器价格昂贵等原因未得到广泛推广.凯氏定氮法的使用迄今已有100多年的历史,是目前公认的测定粗蛋白质最为经典的方法,原国家标准GB/T 6432-1994即是采用凯氏定氮法用于饲料中粗蛋白质的测定.由于原标准年代较为久远,其部分指标已难以满足我国饲料行业快速发展的需求.因此需要对其部分内容进行修订,这对于生产企业控制产品质量、促进进出口贸易和规范市场及保护合法经营企业,均具有较深远的意义.","范围:本标准规定了饲料中粗蛋白质含量的测定方法.主要技术内容:修改了空白测定步骤；删除了仲裁法；细化了测定过程中的操作步骤；增加了对计算结果的有效数字规定；增加了资料性附录.","全国饲料工业标准化技术委员会"]
[179,101479,"饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法","推荐","修订","GB/T 13885-2003","ISO 6869:2000",2014,"国家标准化管理委员会","全国饲料工业标准化技术委员会","农业部饲料质量监督检验测试中心(济南)、中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所[国家饲料质量监督检验中心(北京)]","GB/T13885-2003版标准在格式各和内容上存在一些不足,取样量只笼统地规定1至5g；校正曲线在有规律地弯曲时,没有给出相应的处理方法,附录B已有相应的国家标准,失去了存在的意义.如农业部1224号公告对饲料中的铜铁锰锌等金属元素规定了最高限量,完善GB/T13885检测方法标准,使其更科学、合理,有助于对这些指标的控制和监督.","明确不同类型试样的称样量；增加标准溶液浓度范围；研究利用高次方程,提高回归计算的准确性.调整不适用的、意义不大的内容.将等同采用调整为修改采用.","全国饲料工业标准化技术委员会"]
[180,101456,"饲料中亚硝酸盐的测定 比色法","推荐","修订","GB/T 13085-2005",null,2015,"国家标准化管理委员会","全国饲料工业标准化技术委员会","华中农业大学","国家标准《饲料中亚硝酸盐的测定 比色法》(GB/T 13085-2005  )已发布实施近7年,在该标准使用过程中,有检测机构反映,个别样品(如鱼粉等)会出现结果为负值等与实际不符的情况,因此,需要对该标准样品前处理及测定步骤进行修订,以更好满足饲料检测需要.另外,预混合饲料也可能存在亚硝酸盐污染问题,而现标准适用范围并不包括预混合饲料,也需要研究补充.","范围:适用于饲料原料、配合饲料、浓缩饲料、精料补充料及添加剂预混合饲料中亚硝酸盐的测定.   主要技术内容:比色法测定饲料中亚硝酸盐的原理、试剂、仪器设备、测定步骤、结果计算方法及精密度等.","全国饲料工业标准化技术委员会"]
[181,101943,"中华鳖配合饲料","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国饲料工业标准化技术委员会","福建天马科技集团股份有限公司,厦门大学,福建天马饲料有限公司","中华鳖(Trionyx sinensis)因其具有营养、保健价值高和肉味味美等特点,深受人们的青睐,走俏国内外市场.中华鳖自然资源日益锐减,供求矛盾日益突出,价格昂贵,极大地促进了以中华鳖为主要品种的鳖类养殖.2010年中华鳖等鳖类年产量20万吨以上,年消耗饲料25万吨以上.养鳖业的快速发展极大地促进了中华鳖配合饲料的生产,目前,全国生产鳖类配合饲料的厂家有六十多家.制定中华鳖配合饲料标准,对其生产的指导、规范和监管具有十分重要的意义,有助于保证中华鳖配合饲料产品质量.2001年我国制定的SC/T 1047-2001《中华鳖配合饲料》难以满足当前中华鳖配合饲料生产的要求,影响了中华鳖配合饲料业和中华鳖养殖业的健康发展.制订中华鳖配合饲料国家标准,可为中华鳖配合饲料规范生产和监管提供科学依据,以提高配合饲料产品质量,促进中华鳖养殖业健康持续发展.","本标准规定了中华鳖配合饲料的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标签、包装、运输、贮存.主要技术内容包括:感官指标、加工质量、理化指标、卫生指标、试验方法等.产品根据养殖期不同,分成稚鳖配合饲料、幼鳖配合饲料、成鱼配合饲料等3种配合饲料,蛋白质含量分别为>42%,>40%,>38%,脂肪>4%,粗纤维<3%,<4%,<5%,赖氨酸>2.3,>2.1%,>2.0%等.","全国饲料工业标准化技术委员会"]
[182,100338,"游乐设施无损检测 第1部分：总则","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国索道与游乐设施标准化技术委员会","中国特种设备检测研究院","无损检测是游乐设施安全运行的关键技术手段，本项目针对我国游乐设施检验缺少有效的无损检测规范指导和参考的现状，结合我国现有的技术水平和研究成果，在大量游乐设施检验检测的基础上，特制定本标准，以填补国内外游乐设施专用无损检测方法总体性规范及标准缺失的问题，为我国游乐设施安全检测和安全运行提供标准支撑.","本标准规定了游乐设施射线检测、超声检测、磁粉检测、渗透检测、目视检测等五种无损检测方法的一般要求和使用原则.\n本标准适用于在制和在用金属材料、复合材料制游乐设施及部件的无损检测.","全国索道与游乐设施标准化技术委员会"]
[183,100339,"游乐设施无损检测 第2部分：目视检测","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国索道与游乐设施标准化技术委员会","中国特种设备检测研究院","目视检测是游乐设施检验过程中最先使用的无损检测方法.本项目针对我国缺少游乐设施专用目视检测标准和规范的现状，结合我国游乐设施的结构和运行特点，制定本标准，以填补国内外游乐设施专用目视检测方法规范及标准缺失的问题，为我国游乐设施安全检测和安全运行提供标准支撑.","本标准规定了游乐设施的目视检测方法.\n本标准适用于在制和在用游乐设施的目视检测，不适用于其他无损检测方法中的目视观察活动.","全国索道与游乐设施标准化技术委员会"]
[184,100340,"游乐设施无损检测 第3部分：磁粉检测","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国索道与游乐设施标准化技术委员会","中国特种设备检测研究院","磁粉检测是游乐设施检测中最为常用的表面无损检测方法之一，本项目针对我国缺少游乐设施专用磁粉检测标准和规范的现状，在大量游乐设施检验检测的经验基础上，结合我国最新研究成果和检测人员的水平，制定本标准，以填补国内外游乐设施专用磁粉检测方法规范及标准缺失的问题，为我国游乐设施安全检测和安全运行提供标准支撑.","本标准规定了游乐设施磁粉检测方法及质量分级要求.\n本标准适用于铁磁性材料制游乐设施的原材料、结构件、零部件和焊接接头表面、近表面缺陷的检测，不适用于奥氏体不锈钢和其它非铁磁性材料的检测.","全国索道与游乐设施标准化技术委员会"]
[185,100341,"游乐设施无损检测 第4部分：渗透检测","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国索道与游乐设施标准化技术委员会","中国特种设备检测研究院","渗透检测是游乐设施检测中最为常用的表面无损检测方法之一，本项目针对我国缺少游乐设施专用渗透检测标准和规范的现状，在大量游乐设施检验检测的经验基础上，结合我国游乐设施的结构特点，制定本标准，以填补国内外游乐设施专用渗透检测方法规范及标准缺失的问题，为我国游乐设施安全检测和安全运行提供标准支撑.","本标准规定了金属材料制游乐设施的液体渗透检测方法以及质量等级评定.\n本标准适用于非多孔性金属材料或非金属材料制游乐设施表面开口缺陷的制造、安装检测和在用检测.","全国索道与游乐设施标准化技术委员会"]
[186,100342,"游乐设施无损检测 第5部分：超声检测","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国索道与游乐设施标准化技术委员会","中国特种设备检测研究院","超声检测是游乐设施关键部件在制和在役最为常用的无损检测手段，本项目针对我国缺少专用超声检测标准和规范的现状，结合我国最新研究成果，借鉴其他行业的成熟应用经验，在大量游乐设施检验检测的基础上，制定本标准，以填补国内外游乐设施专用超声检测方法规范及标准缺失的问题，为我国游乐设施安全检测和安全运行提供标准支撑.","本标准规定了游乐设施采用A型脉冲反射式超声探伤仪检测工件缺陷的超声检测方法及质量等级评定和超声测厚方法要求.\n本标准适用于金属材料制游乐设施用原材料、零部件和设备的超声检测，也适用于金属材料制在用游乐设施的超声检测.","全国索道与游乐设施标准化技术委员会"]
[187,100343,"游乐设施无损检测 第6部分：射线检测","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国索道与游乐设施标准化技术委员会","中国特种设备检测研究院","射线检测是一种应用最为广泛的无损检测手段，本项目针对我国缺少游乐设施专用射线检测标准和规范的现状，结合我国最新研究成果和我国检测人员的技术水平，在大量游乐设施检验检测的基础上，制定本标准，以填补国内外游乐设施专用射线检测方法规范及标准缺失的问题，为我国游乐设施安全检测和安全运行提供标准支撑.","本标准规定了游乐设施金属材料承载部件的熔化焊对接接头的X射线和γ射线检测技术和质量分级要求.\n本标准适用于游乐设施承载部件的制造、安装、在用检测中对接焊接接头(包括支承件和结构件)的射线检测.用于制作焊接接头的金属材料包括碳素钢、低合金钢、不锈钢、铜及铜合金、铝及铝合金.","全国索道与游乐设施标准化技术委员会"]
[188,101877,"户外运动服装 冲锋衣","推荐","制定",null,"ASTM D4154:2005",2014,"国家标准化管理委员会","全国体育用品标准化技术委员会","上海市服装研究所、国家针织产品质量监督检验中心等","随着人们生活质量的提高，我国已迎来了户外运动市场的快速发展期，户外运动更是很多人所喜好的运动形式之一.冲锋衣是在恶劣的环境下开展各种户外运动必备装备之一，包括负重行走、技术攀登等，冲锋衣的结构要能满足这些活动的要求.该服装其最大的特点是防水、防风、透气性能，其生产工艺和选择面料是具有特殊要求的，一般冲锋衣均为“PU防水涂层+接缝处压胶“工艺.目前在国内国外市场非常畅销，深受广大旅游爱好者的欢迎，但该类产品我国尚无制定产品的标准，更多生产企业使用内控标准或参考相关标准.因此使户外运动服装的质量难以统一，质量相差甚远.为规范市场、提高户外运动服装  冲锋衣的整体质量水平，保护消费者利益，亟需制定《户外运动服装 冲锋衣》国家标准，弥补标准的缺失.","适用范围：适用于鉴定用纺织面料加工制成的户外运动服装 冲锋衣产品.\n主要技术内容：强制性考核指标按GB18401项目规定；功能性能指标考核防水性、防风性、透气性等；产品性能指标考核接缝质量、尺寸变化率、纤维含量、耐光色牢度、强力等.","中国纺织工业协会"]
[189,102832,"室外健身器材的术语和定义","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国体育用品标准化技术委员会","中国体育用品业联合会、舒华(中国)有限公司","全民健身关系人民群众身体健康和生活幸福,是综合国力和社会文明进步的重要标志,是社会主义精神文明建设的重要内容,是全面建设小康社会的重要组成部分.为进一步发展全民健身事业,广泛开展全民健身运动,加快体育强国建设进程,国务院在2011年2月15日颁布了《全民健身计划(2011-2015)》.而室外健身路径的建设作为全民健身的重要载体,规范室外健身器材在整个生命中期中,包括:生产、安装、使用、维护和售后服务等方面的名词术语和定义能够起到提高效率、降低成本和规范行业发展的重要意义.","本标准适用于室外健身器材在生产、安装、使用、维护、售后服务等方面涉及的术语和定义.","全国体育用品标准化技术委员会"]
[190,102831,"室外健身器材应用场所基本要求","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国体育用品标准化技术委员会","中国体育用品业联合会、山西澳瑞特健康产业股份有限公司","全民健身关系人民群众身体健康和生活幸福,是综合国力和社会文明进步的重要标志,是社会主义精神文明建设的重要内容,是全面建设小康社会的重要组成部分.为进一步发展全民健身事业,广泛开展全民健身运动,加快体育强国建设进程,国务院在2011年2月15日颁布了《全民健身计划(2011-2015)》.纲要的目标是到2015年,城乡居民体育健身意识进一步增强,参加体育锻炼的人数显著增加,身体素质明显提高,形成覆盖城乡比较健全的全民健身公共服务体系.室外健身器材安装场所的安全,直接关系到锻炼者的人身安全.","本标准适用于室外健身设施应用的场所的安全要求,主要包括:场地面积、空间、器材、人行通道、排水和电气等方面的要求.","全国体育用品标准化技术委员会"]
[191,102833,"室外健身运动安全指南","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国体育用品标准化技术委员会","中国体育用品业联合会、北京体育大学","全民健身关系人民群众身体健康和生活幸福,是综合国力和社会文明进步的重要标志,是社会主义精神文明建设的重要内容,是全面建设小康社会的重要组成部分.为进一步发展全民健身事业,广泛开展全民健身运动,加快体育强国建设进程,国务院在2011年2月15日颁布了《全民健身计划(2011-2015)》.纲要的目标是到2015年,城乡居民体育健身意识进一步增强,参加体育锻炼的人数显著增加,身体素质明显提高,形成覆盖城乡比较健全的全民健身公共服务体系.为更好地响应国务院的号召,保障民众在健身过程中的安全,建议制定《室外健身运动安全指南》国家标准.该项标准的制定,可正解指导民众安全地使用器材进行身体锻炼,并根据自身条件开展健身活动.","本标准适用于全民健身活动开展,如何正确地,根据锻炼者的自身条件有选择性使用各类运动器材.本标准规定了运动的分类,有器材的运动要求、借助器材的运动要求、无运动器材的运动要求.","全国体育用品标准化技术委员会"]
[192,100327,"安全标识系统  第1部分：要素","推荐","制定",null,"ISO 7010:2011",2014,"国家标准化管理委员会","全国图形符号标准化技术委员会","中国标准化研究院","公共应急疏散标识是构成公共应急疏散导向系统的重要导向要素之一.公共应急疏散导向系统是与公共信息系统向对应的另一种静态标志系统,该系统在突发事件发生时,用于疏导现场人员到安全场所或者集合地点等待救援.由于应急疏散标志的设计和使用涉及到人身安全与健康,因此非常有必要具体规定每个应急疏散标志的形状、颜色和符号,以便规范应急疏散标志的使用.本标准将从通用性的角度对工作场所和公共场所使用的应急标志进行规定,本标准的研制将对保证在工作场所和公共区域内活动人员的人身安全与健康具有重要意义.","本标准规定工作场所和公共区域中在应急疏散、自救和安全救援中使用的通用标志,针对每个标志规定包括颜色和形状在内的完整图形.本标准的主要技术内容包括:--应急疏散标志的分类；--安全场所标志；--安全设施标志；--疏散路线标志；--救援标识等.","全国图形符号标准化技术委员会"]
[193,100329,"安全标识系统  第2部分：设置原则与要求","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国图形符号标准化技术委员会","中国标准化研究院","随着我国经济的快速发展,城市化进程越来越快,城市的规模也在逐步扩大、人口规模及密度急剧增加,公共场所一旦发生意外情况,人们如何通过自救保障自身的生命安全从而最大限度地减少人员伤亡,成了摆在科研人员面前的一个重要课题.近年来,我国已经规划和建设了大量应急避险场所.但在我国公共场所还是不断发生由于火灾、地震造成的大量人员伤亡事件,其中缺乏完善的应急疏散标识系统是造成人们不能尽快撤离灾害现场,人员大量伤亡的主要原因之一.因此,贯彻以人为本的思想,加强公共安全和公共管理,开展城市公共场所应急疏散标识系统研究是十分必要的.通过该项目的研究将最终在公共场所建立起一套“应急疏散标识系统“,该系统将以图形导向标志为主并配合声、光等不同手段引导人们脱离发生危险的环境并到达安全的场所.","范围:本标准规定了公共场所应急疏散标识导向系统的设置原则与要求.本标准适用于发生紧急情况下公共场所内应急疏散标识的设置.主要技术内容:本标准对公共场所应急疏散标识导向系统的设置原则与要求做出了具体的规定,主要对以下内容进行研究:安全标志的使用原则与要求；应急疏散系统的设置原则与要求.","全国图形符号标准化技术委员会"]
[194,100414,"公共信息图形标识  构成元素","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国图形符号标准化技术委员会","中国标准化研究院","我国目前已有公共信息图形标识(国家标准)500多个,并广泛应用于旅游、交通、购物、医疗、等各个方面.但由于没有系统地对标识的构成元素进行研究,造成一些图形标识在表达上的不统一和不协调,因此迫切需要对标识的构成元素进行研究,以提高公共信息图形标识国家标准的制修订质量.","本标准规定了公共信息图形标识的构成元素及其应用原则.本标准适用于公共信息图形标识的设计.","全国图形符号标准化技术委员会"]
[195,101087,"电子存档  第1部分 为电子信息保存针对信息系统设计与操作的规定","推荐","制定",null,"ISO 14641-1:2012",2014,"国家标准化管理委员会","全国文献影像技术标准化技术委员会","全国文献影像技术标准化技术委员会第七分会","为运行、存档而设计的安全信息系统适当地存储全部或部分电子文件是非常重要的.本标准为各领域提供一个参考框架.他描述了在档案馆内用电子信息系统管理文件的方法和技术.结合单位相关档案政策，并为系统设计和业务流程详细规定提供标准.","范围：本标准提供了关于用于捕获、存储、利用电子文件的一组技术规定和组织政策.它保证了文件在保管期间内的可读性、完整性、可追溯性.他适用于产生以下方式的电子文件：原始纸质或缩微文件的扫描；模拟声像内容的转换；信息系统应用天生；数字环境的其他来源如二维、三维地图，草图或设计，数字音频/视频和电子医学用图.\n主要内容： 提出信息系统的功能要求，规定了信息系统的操作程序；对信息存储介质选择的建议，  对模拟信息转化为数字信息的过程、质量等做了明确规定.","全国文献影像技术标准化技术委员会"]
[196,101176,"电子文档管理  词汇 第1部分  电子文档影像","推荐","修订","GB/T 20225-2006","ISO 12651-1:2012",2014,"国家标准化管理委员会","全国文献影像技术标准化技术委员会","全国文献影像技术标准化技术委员会第七分会","随着计算机技术的发展，电子影像管理和保存不断变化，新技术、新方法不断涌现，产生了一些新词汇.在本标准制定的的主要意义是便于电子文件管理领域内的交流，统一不同领域对电子影像词汇的理解，更新完善原有的电子影像词汇.\n本标准在GB/T 20225-2006  《电子成像  词汇》的基础上 ，采标ISO12651-1:2012，形成新的国家标准.其中术语和定义被作为与输入技术(扫描、索引、光学字符识别(OCR)、格式、数字生成等)、管理技术(文件服务、工作流、及其他管理工具)，和存储技术(主要是光学/磁)等相关的通用术语.","范围：适用于各领域产生的电子文档产生及、管理、存储等.\n技术内容：定义、解释了电子文档影像管理过程中主要术语和词汇.","全国文献影像技术标准化技术委员会"]
[197,92915,"无损检测  热中子照相检测  中子束准直比(L/D值)的测定","推荐","制定",null,"ISO 12721:2000",2014,"国家标准化管理委员会","全国无损检测标准化技术委员会","上海材料研究所、中国原子能科学研究院","目的：统一中子检测方法的技术规范.\n意义：确保不同检测机构和实验室的无损检测的结果具有可重复性.","范围：本标准规定了测定热中子照相中子束准直比(L/D值在20至1000之间)的实验技术.\n主要技术内容：1范围，2术语和定义，3原理","全国无损检测标准化技术委员会"]
[198,92914,"无损检测  热中子照相检测  总则和基本规则","推荐","制定",null,"ISO 11537:1998",2014,"国家标准化管理委员会","全国无损检测标准化技术委员会","上海材料研究所、中国原子能科学研究院","目的：统一中子检测方法的技术规范.\n意义：确保不同检测机构和实验室的无损检测的结果具有可重复性.","范围：本标准明确了运用“热中子照相技术”进行探伤检查的基本准则，范围包括中子的产生及准直方法、转换屏的选择、成像胶片的使用、成像技术的选用和被测材料的类型.\n主要技术内容：1范围，2背景材料，3中子照相方法","全国无损检测标准化技术委员会","B1        "]
[199,102674,"电磁发射的试验方法 第1部分：单端和双端荧光灯用电子镇流器","推荐","修订","GB/T 22148-2008","ISO/IEC CISPR 30-1:2011",2015,"国家标准化管理委员会","全国无线电干扰标准化技术委员会","中国电器科学研究院有限公司","照明设备的无线电频率骚扰限值的要求在CISPR 15中被明确地规定了.但只是考虑到最终的产品和建立在终端用户市场，然而，在无线电频谱内必须要有检测镇流器性能的独立的试验方法.本标准的制订，规定了单端和双端荧光灯用电子镇流器电磁发射的试验方法，以适应国际贸易、技术和经济交流以及我国质量认证的需要.","本标准覆盖使用G5或G13灯头的双端荧光灯和2G7、2G11、G24q、GX24q灯头的单端荧光灯用电子镇流器.是关于Ⅰ类灯具用电子镇流器的无线电骚扰特性的一个独立的检测方法.","全国无线电干扰标准化技术委员会"]
[200,102692,"电磁发射的试验方法 第2部分：放电灯(不含荧光灯)电子控制装置","推荐","制定",null,"ISO/IEC CISPR 30-2:2011",2015,"国家标准化管理委员会","全国无线电干扰标准化技术委员会","中国电器科学研究院有限公司","本标准详细介绍通过基准灯具的一个独立的方法,检测保护等级I且/或II的嵌入式电子放电(荧光除外)灯具控制装置的射频骚扰特性能，以满足产品质量控制和贸易的需要.","1)本标准适用于输出功率(灯具功率)大于或等于150W的电子灯控制装置；\n2)照明设备的射频骚扰限值要求在CISPR 15中已经标准化.这些射频骚扰仅限于那些被认为是成品以及打算被投放市场给用户的照明设备，也就是，灯具，自镇流荧光灯已经是独立的灯控制装置.本标准详细介绍通过基准灯具的一个独立的方法,检测保护等级I且/或II的嵌入式电子放电(荧光除外)灯具控制装置的射频骚扰特性能.","全国无线电干扰标准化技术委员会"]
[201,102696,"电磁兼容 第4-22部分 试验和测量技术 全电波暗室中辐射发射和抗扰度测量方法","推荐","制定",null,"IEC IEC61000-4-22:2010",2015,"国家标准化管理委员会","全国无线电干扰标准化技术委员会","工信部电子工业标准化研究院","目的：1)为电磁骚扰和抗扰度测量建立统一的测试场地、EUT试验布置和试验程序以及相关的场地确认方法和认可准则；2)完善EMC测试技术系列国家基础标准和标准体系表；3)为产品委员会在制定其相关等同采用CISPR国家标准时的引用标准提供技术支持.\n意义：1)为实验室和客户提供更多样化的选择；2)提高测试效率和测量一致性；3)节约测试和设备成本；4)与国际标准接轨，消除潜在的贸易壁垒.","本标准规定了针对电子/电器设备在规定的同一个全电波暗室中实施抗扰度试验和辐射发射测量所采用的通用测量方法，包括针对EUT有相同的试验布置要求、相同的的测试程序和场地确认准则.为此本标准还规定了FAR通用测试场地确认方法和场地符合性判定准则.该方法适用的频率范围为30MHz--18GHz..","全国无线电干扰标准化技术委员会"]
[202,102695,"架空电力线和高压设备的无线电干扰特性  第3部分：减少无线电干扰至最小程度的实施规程","推荐","制定",null,"IEC TR CISPR 18-3:2010",2015,"国家标准化管理委员会","全国无线电干扰标准化技术委员会","中国电力科学研究院","为了减少高压电力系统产生的无线电干扰至最小程度，改善对无线电接收的保护情况，需要制定本标准，向架空电力线路和高压电站的设计及维护工程师、关心线路无线电噪声特性以满足无线电接收保护要求的人员提供有用的指南.","本标准提供将电力线和设备引起的无线电噪声降至最低程度的良好实施准则，以及在设计各种附件、部件和在吊装导线、安装线路金属附件时应遵循的合理咨询资料，描述了对引起很高干扰水平的缺陷的探测和定位方法，并提出便于实现的预防和修正程序，给出在各种天气条件下，最可能出现的线路导线电晕无线电干扰场的预测公式.","全国无线电干扰标准化技术委员会"]
[203,102672,"架空电力线路和高压设备的无线电干扰特性  第1部分：现象描述","推荐","制定",null,"IEC CISPR 18-1:2010",2015,"国家标准化管理委员会","全国无线电干扰标准化技术委员会","中国电力科学研究院","制定本标准旨在为许多因素(包括保护无线电和电视广播)不受高压架空电力线路及其辅助设备所产生的无线电干扰影响等方面提供依据，有助于考虑采取措施来避免或减少无线电噪声，也有助于相关无线电业务部门开展对干扰问题的研究.","本标准适用于架空电力线路和高压设备所产生的无线电噪声，这类噪声会引起对无线电接收装置的干扰(不包括来自电力线路载波信号的噪声场)，涉及的频率范围是0.15～300MHz.本标准主要包括工作电压为1kV及以上交流电力线路与设备在0.15～30MHz频段(调幅广播频段)和30～300MHz频段(调频广播频段和电视频段)所产生的无线电干扰及其特征.同时也考虑了由于接触不良所引起的火花放电这一特殊情况.另外还提供了由直流架空线路所产生干扰方面的技术内容.","全国无线电干扰标准化技术委员会"]
[204,102673,"无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第4-2部分: 不确定度、统计学和限值建模 测量设备和设施的不确定度","推荐","修订","GB/T 6113.402-2006","IEC CISPR16-4-2:2011",2015,"国家标准化管理委员会","全国无线电干扰标准化技术委员会","工业和信息化部电子工业标准化研究院","目的：1)增加对GB6113系列标准中新增测量方法所使用的测量设备和辅助测量设备的测量不确定度的规定和评估方法；2)为配套使用的基础和产品类国家标准的引用提供技术支持；3)为校准实验室提供不确定度评估方面的指导；3)满足国内实验室认可的需求.\n意义：1)与最新国际标准保持一致，有利于开展国际间电磁兼容室检测/校准实验室的交流和合作；2)为国内校准和检测实验室的技术水平的提高提供新的途径；3)为电磁兼容检测实验室认可和开展能力验证试验提供技术支持.","本版主要增加了电流探头、容性电压探头、AAN和电压探头进行传导骚扰测量时测量仪器不确定度的评定，在全电波暗室中进行的30～1000MHz和1GHz～18GHz的辐射骚扰测量的测量仪器不确定度的评定，同时也对第1版标准中原有的有关技术内容进行了修订.","全国无线电干扰标准化技术委员会","B1        "]
[205,102697,"无源EMC滤波装置抑制特性的测量方法","推荐","修订","GB/T 7343-1987","IEC CISPR17:2011",2015,"国家标准化管理委员会","全国无线电干扰标准化技术委员会","上海电器科学研究院","目的：追踪最新的国际标准，修订与之对应的国家标准，使得国内行业的产品检测规范与国际接轨，保持一致性.\n意义：当今EMC滤波装置和抑制元件的种类很多，并应用于各种电子设备中.必须通过标准的测量方法测试EMC滤波装置和抑制元件的特性.有利于促进国内研究EMC滤波装置和抑制元件类产品的抑制特性.有利于增强此类产品在国际市场的竞争力.提高国内生产EMC滤波装置和抑制元件的能力.提高各电源线、信号线和其他电流的电磁干扰的能力.","标准规定的方法适用于衡量用在电源线、信号线和其他电路中的无线电干扰抑制元件的抑制和无源滤波装置的特点；规定了测量EMC滤波装置和抑制元件需测试的试验项目及测试方法包括：插入损耗、阻抗和S参数.频率范围由9kHz到40GHz；标准新增对测试EMC滤波装置和抑制元件的阻抗和S参数，并提供了标准化的测试方法；评估EMC滤波装置和抑制元件的抑制特性测量的不确定度.","全国无线电干扰标准化技术委员会"]
[206,102698,"专用数字对讲设备电磁兼容限值和测量方法","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国无线电干扰标准化技术委员会","国家无线电监测中心检测中心、北京交通大学","目的：由国家无线电监测中心检测中心主要负责牵头组织，北京交通大学参与制定.主要基于国际无线电干扰特别委员(CISPR)、国际电信联盟(ITU)及国际标准化组织(ISO)等制定的电磁兼容标准基础上，结合中国国情设计定制的一个具有自主知识产权，支持移动性的数字对讲设备电磁兼容标准.标准将具有兼容国际标准、国际公开和开放、易获得国际厂商支持的优点.基于该标准开发的产品具有大区制、低成本、高性能的特点是符合新型数字对讲机的理想标准.\n意义：现有国内标准还没有专门针对数字对讲设备的电磁兼容标准，因此该标准的制定，可以更好的满足专业无线通信用户对指挥调度的需求，促进个人以及安全、军队、武警、铁路、港口、林业、地铁、矿山、大型企业等部门的无线通信数字化发展，推动国家无线应急通信专用网络建设和改造，提升国家以及各部门的应急通信保障能力和水平，从而进一步提高各部门应对突发事件、抢险救灾的快速处置和协同作战能力.同时，标准的制定还将打破国外厂家对数字对讲设备的垄断，引入竞争，提高产品性能，降低成本，从而推动民族产业的发展壮大.","适用范围：本标准适用于专用数字对讲设备.\n主要技术内容：本标准是数字对讲设备系统技术规范系列标准之一.标准主要参考CISPR颁布的关于电磁兼容测试的各类基础标准，如骚扰测试项目、抗扰测试项目等.另外结合ITU、ISO及ETSI等国际标准化组织提出的相关方法标准，并根据中国国情和专业用户需求，进行了补充和完善及关键技术的仿真验证而形成的.主要包括：1.范围，包括设备允许使用的频率范围；2.引用标准；3.定义；4.设备性能评估和判定；5.测试项目和方法","全国无线电干扰标准化技术委员会"]
[207,102975,"铁矿石仓储服务规范","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国物流标准化技术委员会","中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会 西本新干线 鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司","目的:通过全面梳理、系统研究铁矿石物流的发展现状及标准化现状,分析铁矿石物流标准化方面存在的不足,在充分借鉴国内外相关经验的基础上,理清铁矿石仓储的流程及关键质量控制点,依据铁矿石产品特点及储存方式的差别,研制铁矿石仓储服务规范国家标准.意义:我国是世界上最大的铁矿石消费国,但是我国目前没有铁矿石仓储作业方面的国家标准,企业仍旧采用传统落后的操作方式,致使铁矿石物流存在出入库和在库信息重复抄写、人工统计、信息管理工作量大、出错率高、成本高等问题.因此建立高效的现代化铁矿石仓储服务标准,有利于降低铁矿石仓储成本,提高我国铁矿石物流行业的整体水平和国际竞争力.","本标准规定了铁矿石仓储服务的基本要求、作业流程、信息服务、安全服务,适用于相关企业提供铁矿石仓储服务.    主要内容包括:(1)铁矿石仓储收货与验收要求；(2)铁矿石仓储储存与养护要求；(3)铁矿石仓储发货与出库要求；(4)铁矿石仓储信息服务要求；(5)铁矿石仓储安全服务要求.","全国物流标准化技术委员会"]
[208,102813,"冷链物流信息管理要求","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国物流信息管理标准化技术委员会","中国物品编码中心、山东省标准化研究院等","1.落实国家物流产业政策.    物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业,是国民经济的重要组成部分,为促进物流业发展,国家出台《物流业调整和振兴规划》,其中提到:发展农产品冷链物流；根据物流标准编制规划,加快制订、修订物流通用基础类、物流技术类、物流信息类、物流管理类、物流服务类等标准,完善物流标准化体系.本项目是对国家相关物流产业政策的贯彻落实.    2.规范冷链物流行业发展.    冷链物流主要用于对温度等外部环境有特定要求的果蔬等农产品、鲜活水产品、药品等,但由于冷链物流服务过程难以监控,造成冷链物流物品损失或浪费,为此冷链物流信息服务已成为行业发展的必备手段.本标准的制定为开展冷链物流信息服务提供了标准参考,有利于规范冷链物流行业的发展.","本标准规定冷链物流信息服务内容、服务要求.本标准可作为冷链物流信息服务提供商提供服务的参考,也可为终端企业用户、货主选择冷链物流服务供应商,工商及产品质检相关监管单位开展冷链物流服务监管等提供标准参考.    本标准的主要技术内容包括:    1.冷链物流信息服务内容.主要包括冷链物流加工、仓储、运输、销售等环节的信息化管理服务(包括对温度、湿度、时间、位置等的监控),冷链物流服务全过程关键信息查询服务等.    2.冷链物流信息服务要求.规定开展冷链物流信息服务企业的资质要求,在冷链物流各环节开展信息服务的技术要求、服务质量要求等,利用标准化和信息化手段确保冷链物流行业的规范化.","全国物流信息管理标准化技术委员会"]
[209,102578,"食品追溯 信息记录要求","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国物流信息管理标准化技术委员会","中国物品编码中心、深圳市标准化研究院、宁波市标准化研究院","为了有效实施食品质量可追溯系统,对涉及食品供应链中可追溯性信息(如原材料、生产加工过程以及产品销售与流通信息)的采集与记录提出标准化要求,将有利于食品追溯系统的建设,对《食品安全法》及其实施条例的贯彻实施具有重要的意义.","本标准件规定了食品可追溯性系统信息采集与记录的要求.       本标准适用于食品生产与流通企业可追溯体系的设计和实施.","全国物流信息管理标准化技术委员会"]
[210,102814,"医药物流配送条码应用规范","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国物流信息管理标准化技术委员会","浙江省物品编码中心、中国物品编码中心等","目的:制定《医药物流配送条码应用规范》国家标准将提高医药物流配送中的条码的应用水平,提高物流配送的流通效率.意义:推动医药产品物流条码的实施与应用,有利于改善医疗卫生产品供应链中货物的流转速度,提高供应链效率；有利于改善医疗卫生产品的跟踪与追溯质量,提升医药产品物流配送售后服务品质；加强医药产品物流配送企业对供应链的全程管理；有利于促进我国医药物流企业的品牌建设,降低经营成本,提高医药物流企业竞争力.","本标准适用于医药物流配送企业、医药生产企业、医药批发零售企业,物流配送信息编码及条码表示.规定了医药产品物流配送编码原则、数据结构、符号表示方法、条码符号位置.本标准目标在医药领域推广应用商品条码,优化物流管理,提高物流效率,提高医药产品的可追踪与可追溯性,推动医药物流信息标准化.","全国物流信息管理标准化技术委员会"]
[211,102815,"自动作业仓储配送包装箱信息标识通用规范","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国物流信息管理标准化技术委员会","浙江省物品编码中心、中国物品编码中心等","目的:制定《自动作业仓储配送包装箱通用规范》国家标准将提高采用自动作业的仓储、配送工作的效率,提高仓储的空间利用率,提高物流供应链流通效率.意义:通过规范采用自动作业的仓储、配送工作中的包装规格大小、条码标签、摆放位置等,有望大大缩短仓储配送中的流通过程,并促进我国物流供应链的快速发展.","本标准适用于仓储、运输、配送企业,进行自动作业过程中,物品的包装箱的通用规范.本标准规定了规定用于自动分拣系统的包装箱材料、尺寸大小、信息标识类别选择、信息标识位置选择,技术要求等.","全国物流信息管理标准化技术委员会"]
[212,102572,"电子商务参与方编码与基础信息规范","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国物品编码标准化技术委员会","中国物品编码中心","本标准规定电子商务在行业应用过程中,所涉及到不同的参与方标识,电子商务参与方编码是电子商务数据交换的重要标准.","本标准规定了电子商务参与方编码的数据结构、编码规则.适用于电子商务参与方编码的标识、信息处理和交换.采用参与方位置编码作为电子商务参与方编码进行标识.","全国物品编码标准化技术委员会"]
[213,104157,"名片二维码通用技术规范","推荐","制定",null,null,2013,"国家标准化管理委员会","全国物品编码标准化技术委员会","中国物品编码中心","近年来，以二维条码作为信息载体，以手机作为数据采集装置的手机二维条码应用方兴未艾，通过手机等移动设备扫描名片上印制的二维码，实现自动添加通讯录、发送邮件、拨打电话等功能的手机二维码商业应用逐渐开始进入社会大众生活主流；然而，由于缺乏国家标准的支撑，名片二维码应用中出现的数据格式不统一、印制精度、符号大小不符合应用要求等问题，导致名片信息乱码、无法识读等问题层出不穷，严重阻碍了名片二维码的广泛应用. 为解决这一问题，目前迫切需要根据国内外相关技术、标准现状以及我国中文信息标识等方面的应用需求，研究制定我国名片二维码通用技术规范，通过制定统一兼容、方便扩展的名片二维码数据格式以及名片二维码符号印制质量要求、符号大小等通用技术指标，对我国名片二维码应用进行规范，从而解决目前我国名片二维码应中编码数据格式不统一、符号印制质量无法保证等问题，为我国名片二维码应用提供标准化支撑，保证和促进我国二维码和物品编码事业的发展","本标准适用于我国以手机为数据载体或识读装置的名片二维码生成、名片二维码识读以及名片二维码信息交换与存储等相关业务，本标准将规定承载名片信息的名片二维码的基本数据元、数据结构和符号质量要求、印制条件等技术特性.","全国物品编码标准化技术委员会"]
[214,101331,"汽车零部件的统一编码与标识","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国物品编码标准化技术委员会","中国物品编码中心、中国自动识别技术协会、上海市标准化研究院、上海先达企业发展有限公司、东风汽车公司、力帆汽车发动机公司、陕西重型汽车制造有限公司等","规范并统一各类汽车零部件的编码与标识,通过统一编码与标识提高汽车零部件的可追踪性与可追溯性,有助于零部件和整车企业对产品的全生命周期管理,有利于企业对缺陷产品的召回,促进我国汽车零部件和整车企业的诚信和品牌建设,提高我国汽车零部件和整车企业在出口贸易中的竞争力.","本标准规定了汽车零部件统一编码的数据结构及标识的符号表示方法和标识位置的原则.本标准适用于各类汽车零部件统一编码和标识的编制及使用.","全国物品编码标准化技术委员会"]
[215,100619,"物联网 统一编码标识体系 数据内容标识符","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国物品编码标准化技术委员会","中国物品编码中心","本标准规定物联网在行业应用过程中,所涉及到不同对象属性数据内容的标识,数据内容标识符作为物联网数据交换的重要标准,在语义层面数据内容标识可结合物品主体标识用于惟一标识物品,是国家物联网编码标识体系的重要组成部分.","数据内容标识符也就是数据词典,物联网中数据词典即是有特定含义的数据字段.目前,数据词典有应用标识符AI和数据标识符DI.(AI)是由GSI提出制定的,用于标识数据含义和格式的字符,主要面向贸易供应链过程. (DI)是由美国标准化委员会ASC MH10制定维护的,用于标识对象的总体分类或用途,主要面向制造过程.面向物联网更为复杂的应用,应该在AI和DI基础上,制定一套满足物联网应用需求的数据字典.","全国物品编码标准化技术委员会"]
[216,100621,"物联网统一标识体系 Ecode在RF标签中的存储","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国物品编码标准化技术委员会","中国物品编码中心","Ecode在不同空口标签中的存储.为了方便用户使用,和信息的互联互通.","Ecode在进行射频标签承载时,是以二进制存储在射频标签的内存中.目前射频标签的存储结构主要有三种:  (1)分段内存结构:按照逻辑内存划分的四个区域存储,每个区域存储对应的功能数据,这种方式更方便识读器读取数据,提高识读过程的工作效率,例如ISO/IEC 18000-3 mode 3和ISO/IEC 18000-6 Type C空中接口协议的射频标签内存结构；  (2)离散内存结构:编码的存储位置由标签的智能控制元件进行控制寻址并写入读出,例如ISO/IEC 18000-3 Mode 1与ISO/IEC 18000-6 Type A空中接口协议的射频标签内存结构；  (3)连续内存结构:所有数据按照地址高低依次顺序存储,例如ISO/IEC 18000-4 Mode 1和ISO/IEC 18000-6 Type B空中接口协议的射频标签内存结构.  Ecode宜存放在射频标签的物品唯一标识区.射频标签的物品唯一标识区,根据不同的标签类型而不同.","全国物品编码标准化技术委员会"]
[217,100622,"物联网统一标识体系 Ecode在二维码中的存储","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国物品编码标准化技术委员会","中国物品编码中心等.","Ecode在不同二维码载体中的存储.为了方便用户使用,和信息的互联互通.","通过分析现有的物联网中的二维码载体中对等信息采集标识技术的编码需求,研究各类信息采集设备的编码承载技术,分析信息采集数据协议与标识的兼容性,研究信息采集对象的标识编码应用和管理需求,提出标识与信息采集集成技术方案和标准,实现物联网对象编码与对象信息的对接.Ecode在二维条码上采用国际标准的通用结构,可以在快速响应矩阵码、四一七条码、汉信码、数据矩阵码、Maxi code、Aztec code等多种码制上进行存储.","全国物品编码标准化技术委员会"]
[218,100623,"物联网统一标识体系 Ecode在条码中的存储","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国物品编码标准化技术委员会","中国物品编码中心","Ecode在不同条码载体中的存储.为了方便用户使用,和信息的互联互通.","研究物联网的对象编码如何在条码载体中标识,提出对象统一的标识原则和方法,从而实现信息可靠有效的识别和感知.物联网统一编码Ecode编码采用一维条码表示时,采用规范标注化的数据协议,确保不会被误识读与其他系统混淆.识读存储有Ecode的条码时,应设置识读设备上传码制标识符.根据接收到的码制标识符和数据内容,条码识读器的软件端或者物联网的中间件、应用软件等,去掉码制标识符和数据内容结尾的特殊标识符,从而获得完整的Ecode.","全国物品编码标准化技术委员会"]
[219,100624,"物联网统一标识体系 标识解析服务规范","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国物品编码标准化技术委员会","中国物品编码中心","物联网编码解析规范基于现有互联网DNS协议的解析规范,从而实现物联网统一对象代码的解析.现有的EPC和UID有自己的解析规范,ONS(对象名字服务)利用互联网中现有的DNS协议来实现系统的寻址需求.","本规范采用按照物品编码的分级结构,将物品编码用点分隔并倒置,最后添加根后缀的方式,将物品编码转化为一一对应的FQDN(全域名)格式,进而采用DNS协议完成寻址,并通过NAPTR DNS资源记录来存储相关寻址信息.提出专有的寻址解析协议ucodeRP(泛在编码解析协议),采用类似互联网的DNS协议,对物联网提供分布式轻量目录寻址服务.","全国物品编码标准化技术委员会"]
[220,100625,"物联网统一标识体系 总则","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国物品编码标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究院、中国物品编码中心","本标准旨在给出物联网编码标识系统中编码所遵循的基本原则,并给出系统架构的组成,以及各组成部分之间的逻辑关系","本标准旨在给出物联网编码标识系统中编码所遵循的基本原则,并给出系统架构的组成,以及各组成部分之间的逻辑关系","全国物品编码标准化技术委员会"]
[221,100626,"物联网统一资源编码的注册与维护","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国物品编码标准化技术委员会","中国物品编码中心","物联网的编码标识技术是物联网标准化工作中重点和物联网顶层设计的重要内容,目前我国物联网相关领域中缺乏科学的、统一协调的、广泛兼容的的编码标识方案,物联网万物互联的愿景将无法顺利实现.  本标准与《物联网统一资源编码》配套使用,物联网统一资源编码的注册与维护标准规定了标准的注册维护机制,为了确保编码具有全局唯一性,标准需规定编码体系标识与数据结构的维护.","本标准规定了用于物联网中物品编码标识的顶层代码、数据结构代码的注册与维护.","全国物品编码标准化技术委员会"]
[222,102573,"物品编码-物品标识-产品标识编码","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国物品编码标准化技术委员会","中国物品编码中心","本标准用于对国家跨行业、跨领域中的生产或销售的产品进行惟一标识,是国家物品编码体系中物品唯一标识编码的重要组成部分.物品唯一标识编码是物品基础编码系统中物品单一个体层面的公共基准,以各物品应用编码系统中的管理对象--物品作为编码对象,对流通于国际、国内、各领域、行业中的不同层级、不同形式的物品,进行唯一标识.通过物品的唯一标识代码,可以对同一物品在多个物品编码系统中的应用建立联系和查找应用,对国家产品统计、产品质量监管、产品追溯有着重要意义.","本标准规定了产品编码的编码原则、方法、代码结构、应用和维护办法.标准适用于产品全生命周期.产品编码系统中对相同产品分配相同的代码；不相同的产品分配不同的代码.在流通时,无法根据产品的基本特征属性,如颜色、重量等区别各产品.因为来自于不同商家的产品也不相同.因此将这些区分同一种产品的属性称为通用属性,其中包括企业(产品质量责任人)、品牌和执行标准三个属性.产品的任何一个或数个属性不同,则视为不同的产品.","全国物品编码标准化技术委员会"]
[223,102577,"物品编码-物品标识-商品编码","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国物品编码标准化技术委员会","中国物品编码中心","本标准用于对国家跨行业、跨领域中的流通商品进行惟一标识,是国家物品编码体系中物品唯一标识编码的重要组成部分.物品唯一标识编码是物品基础编码系统中物品单一个体层面的公共基准,以各物品应用编码系统中的管理对象--物品作为编码对象,对流通于国际、国内、各领域、行业中的不同层级、不同形式的物品,进行唯一标识.通过物品的唯一标识代码,可以对同一物品在多个物品编码系统中的应用建立联系和查找应用,对国家商品统计、商品质量监管、商品追溯、商品流通贸易有着重要意义.","标准的范围:规定了商品编码的编码原则、方法、代码结构、应用和维护办法.标准适用于产品全生命周期.商品编码系统中对相同商品项目分配相同的代码.商品项目是指跨行业、跨领域贸易流通环境中,可在供应链的任何一点进行定价、订购或开具发票的产品.商品项目分为预包装和非预包装两种形式.预包装商品是指,经商家出厂时,已预先定量包装或者制作在包装材料和容器中,具有统一的质量或体积标识,并可对其定价、订购或开具发票的商品项目.非预包装商品是指,不能对数量/计量信息做预先规定,并且需按照数量/计量开具发票的特定组成物中的任一商品项目.","全国物品编码标准化技术委员会"]
[224,102571,"物品编码-物品标识-商品储运单元编码","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国物品编码标准化技术委员会","中国物品编码中心","本标准用于对国家跨行业、跨领域中流通交易时作为仓储或运输的物品进行惟一标识,是国家物品编码体系中物品唯一标识编码的重要组成部分.物品唯一标识编码是物品基础编码系统中物品单一个体层面的公共基准,以各物品应用编码系统中的管理对象--物品作为编码对象,对流通于国际、国内、各领域、行业中的不同层级、不同形式的物品,进行唯一标识.通过物品的唯一标识代码,可以对同一物品在多个物品编码系统中的应用建立联系和查找应用,对国家产品质量监管、产品追溯、贸易流通交易有着重要意义.","本标准规定了商品储运单元编码的编码原则、方法、代码结构、应用和维护办法.标准适用于产品全生命周期.规定仓储运输编码是商品在流通过程中对包装运输单元的唯一代码化标识.包装运输单元包括仓储单元和运输单元等,有物流单元、托盘、储运包装等形式.","全国物品编码标准化技术委员会"]
[225,102574,"物品编码-物品标识-商品单品编码","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国物品编码标准化技术委员会","中国物品编码中心","本标准用于对国家跨行业、跨领域中的流通商品单品进行惟一标识,是国家物品编码体系中物品唯一标识编码的重要组成部分.物品唯一标识编码是物品基础编码系统中物品单一个体层面的公共基准,以各物品应用编码系统中的管理对象--物品作为编码对象,对流通于国际、国内、各领域、行业中的不同层级、不同形式的物品,进行唯一标识.通过物品的唯一标识代码,可以对同一物品在多个物品编码系统中的应用建立联系和查找应用,对国家商品统计、商品质量监管、商品追溯、商品召回有着重要意义.","本标准规定了商品项目编码的编码原则、方法、代码结构、应用和维护办法.标准适用于产品全生命周期.规定商品单品编码是对每一个单个商品的代码化表示,其代码标识每个单独的商品,在商品单品全生命周期内具有唯一性.在应用时需要与商品项目代码组合使用.","全国物品编码标准化技术委员会"]
[226,102575,"物品编码-物品标识-商品批次编码","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国物品编码标准化技术委员会","中国物品编码中心","本标准用于对国家跨行业、跨领域中的同批次生产的商品进行惟一标识,是国家物品编码体系中物品唯一标识编码的重要组成部分.物品唯一标识编码是物品基础编码系统中物品单一个体层面的公共基准,以各物品应用编码系统中的管理对象--物品作为编码对象,对流通于国际、国内、各领域、行业中的不同层级、不同形式的物品,进行唯一标识.通过物品的唯一标识代码,可以对同一物品在多个物品编码系统中的应用建立联系和查找应用,对国家商品统计、商品质量监管、商品追溯、商品召回有着重要意义.","标准的范围:规定了商品项目编码的编码原则、方法、代码结构、应用和维护办法.标准适用于产品全生命周期.商品批次编码是对同一个生产批次的产品进行管理的编码,其代码表示同属一个批次的产品.影响批次的因素有3大类:(1)原料/辅料/包材；(2)工厂/生产线/台机具/班组号；(3)具体生产时间年/月/日/时/秒/.","全国物品编码标准化技术委员会"]
[227,102576,"物品编码-物品标识-资产标识编码结构","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国物品编码标准化技术委员会","中国物品编码中心","本标准用于对生产或交易结束后,属于国家或企业的资产进行惟一标识,是国家物品编码体系中物品唯一标识编码的重要组成部分.物品唯一标识编码是物品基础编码系统中物品单一个体层面的公共基准,以各物品应用编码系统中的管理对象--物品作为编码对象,对流通于国际、国内、各领域、行业中的不同层级、不同形式的物品,进行唯一标识.通过物品的唯一标识代码,可以对同一物品在多个物品编码系统中的应用建立联系和查找应用.资产编码有利于国家对全国所有资产的统一调配、统一管理,尤其对于应急设备物资或者救灾物资等的发放、调配等复杂环境时的应用起到基础支撑作用.","标准的范围:规定了产品编码的编码原则、方法、代码结构、应用和维护办法.标准适用于产品全生命周期.资产是指产品进入应用环节后,由所有者或管理者管控的各种物品.既包括道路桥梁等公共设施,也包括企事业单位管理的固定资产及各种物资、物料等.","全国物品编码标准化技术委员会"]
[228,103261,"金属铈","推荐","修订","GB/T 2525-1996",null,2014,"国家标准化管理委员会","全国稀土标准化技术委员会","赣州虔东稀土集团股份有限公司","金属铈具有独特的物理和化学性质,在钢铁、有色金属及其合金、发火合金、永磁材料和贮氢材料等工业领域中应用广泛,其发展前景较好.金属铈非稀土杂质含量的测定是衡量金属铈产品成分的一个重要指标.但是由于之前没有统一的技术指标参照,导致不同机构的分析数据偏差值较高.随着金属铈产业的不断扩展,金属铈产量不断增加, 建立相应的产品国家标准,让生产厂家更好地控制工艺,规范金属铈市场,显得犹为重要.《金属铈》行业标准颁布执行已5年,产品和市场对产品质量的要求已发生新的变化,为使该标准能与产业发展更好的结合,保持标准的先进性,从而更好地指导生产企业及用户,适应市场形势的变化,拟申请做为国家标准来制定.","标准规定了金属铈的要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存及质量证明书,适用于经熔盐电解法制得的,供稀土磁性材料、特种钢及有色金属合金添加剂等用的金属铈.","全国稀土标准化技术委员会"]
[229,103262,"镨钕氧化物","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国稀土标准化技术委员会","赣州虔东稀土集团股份有限公司","镨钕氧化物具有独特物化性质,故常作为镨钕金属、玻璃、陶瓷等的原料,也用于制取永磁材料,玻璃,陶瓷的着色剂和激光材料.镨钕氧化物非稀土杂质含量的测定是衡量氧化镨钕产品成分的一个重要指标.随着氧化镨钕产业的不断扩展,氧化镨钕产量的不断增加, 因此,有必要建立相应的国家产品标准,让生产厂家更好地控制工艺,规范氧化镨钕产品市场.《氧化镨钕》行业标准颁布执行已5年,产品和市场对产品质量的要求已发生新的变化,为该标准能产业更好的结合,更好地指导用户及产商的工作,适应形势的变化,拟申请做为国家标准来制定.","标准规定了镨钕氧化物的要求、试验方法、检验规则、包装、标准、运输、贮存及质量证明书.标准适用于从稀土矿和钕铁硼永磁材料加工后废料中提取制得的镨钕氧化物,供电解制备镨钕合金和玻璃、陶瓷等添加剂,以及制取钕铁硼永磁材料和激光材料等用.","全国稀土标准化技术委员会"]
[230,97717,"热压钕铁硼永磁材料","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国稀土标准化技术委员会","钢铁研究总院","热压钕铁硼永磁材料是重要的金属永磁材料,热压钕铁硼永磁体具有如下优点:第一、工艺流程短,近终成型,材料收得率高；第二、抗氧化性好、耐候性和可靠性明显优于烧结磁体；第三、热压辐射取向环磁性远高于烧结辐射取向环(1~2倍).这种热压多极环能使永磁电机结构优化,可改善电机输出特性,降低电机损耗和重量,因此特别适合新能源和尖端技术等领域的应用.然而国内目前没有热压钕铁硼永磁材料的国家标准,随着热压钕铁硼永磁材料应用领域和范围的不断扩大,急需制定热压钕铁硼永磁材料的国标.","范围包括:化学成分、制造工艺、磁性能、辅助磁性能、物理性能按照制造工艺的不同,稀土永磁体可大致分为烧结、热压和粘结三种, “热压“工艺是与“烧结““粘结“并列的生产钕铁硼永磁材料的主要工艺之一.热压磁体具有制备效率高、近终成型、耐蚀性好等特点,且可制备成为高性能辐向或多极磁环,磁性能显著高于烧结和粘结磁环.主要技术内容:化学成分、晶体结构、相组成、制备流程              磁性能:剩磁、矫顽力、磁能积              辅助磁性能:剩磁温度系数、矫顽力温度系数、回复磁导率              物理性能:居里温度、密度、硬度、热膨胀系数","全国稀土标准化技术委员会"]
[231,103266,"稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  第2部分: 稀土氧化物中灼减量的测定 重量法","推荐","修订","GB/T 12690.2-2002",null,2014,"国家标准化管理委员会","全国稀土标准化技术委员会","赣州有色冶金研究所","GB/T 12690.2-2002标准方法的实施已达10年,产品和市场都有一定的变化,因此需作一定的修订,可更好地满足市场对不断增加的稀土产品质量检测需求,减少贸易争议,对我国稀土产品的生产贸易活动的正常开展有积极的意义.","方法测定范围:0.2~30%.在适当的高温和时间条件下灼烧样品,称量灼烧前后的样品重量,计算灼减量.","全国稀土标准化技术委员会"]
[232,103267,"稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  第3部分: 稀土氧化物中水分量的测定 重量法","推荐","修订","GB/T 12690.3-2002",null,2014,"国家标准化管理委员会","全国稀土标准化技术委员会","赣州有色冶金研究所","GB/T 12690.3-2002标准方法的实施已达10年,产品和市场都有一定的变化,因此需作一定的修订,可更好地满足市场对不断增加的稀土产品质量检测需求,减少贸易争议,对我国稀土产品的生产贸易活动的正常开展有积极的意义.","方法测定范围:0.2~20%.在适当的温度和时间条件下干燥样品,称量干燥前后的样品重量,计算水分量.","全国稀土标准化技术委员会"]
[233,103265,"稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第1部分: 碳、硫量的测定 高频-红外吸收法测定","推荐","修订","GB/T 12690.1-2002",null,2014,"国家标准化管理委员会","全国稀土标准化技术委员会","包头稀土研究院、包钢稀土高科技股份有限公司","随着市场对稀土金属及其氧化物需求量的增加,用户对产品质量的要求不断提高,修订稀土金属及其氧化物国家标准势在必行,本标准的修订可使稀土厂家进一步加强企业内部管理,提高产品质量,按照统一的产品标准来组织生产,以便满足国际、国内市场对稀土金属及其氧化物的需求.","本标准规定了稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法高频-红外吸收法测定碳量(0.005%~1.00%)、硫量(0.005%~0.100%).","全国稀土标准化技术委员会"]
[234,103263,"氧化镨","推荐","修订","GB/T 5239-2006",null,2014,"国家标准化管理委员会","全国稀土标准化技术委员会","湖南稀土金属材料研究院","目的:氧化镨用于制作陶瓷色釉、镨黄以及永磁体、石油催化裂化、磨料抛光、光纤领域,并用于制造摄影机,显微镜,所需各种光学玻璃部件以及光导纤维；在电子陶瓷工业以及催化剂制备等方面也有一定的用途；原GB/T 5239-2006标准是2006年修订的,随着氧化镨用途的推广,原标准中的牌号已不能适用市场的需求.氧化镨的生产厂家和用户单位也对产品标准提出了新的要求,因此修订氧化镨产品标准成了必然发展的趋势.意义:该标准可为氧化镨产品贸易提供仲裁的依据；为氧化镨产品的指标控制提供指导意义.","本标准规定了氧化镨产品的要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存及质量证明书.本标准适用于化学法生产的氧化镨,可供制作金属镨、玻璃、陶瓷添加剂、稀土永磁合金等用.技术内容为删除纯度不小于96%的牌号,增加纯度不小于99.99%和99.95%的牌号,将该产品标准确定为五个牌号.","全国稀土标准化技术委员会"]
[235,103264,"钇铝合金","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国稀土标准化技术委员会","湖南稀土金属材料研究院","目的: 为适应新的稀土合金材料开发,国内已开发了许多稀土铝合金,其在民用产品上也得到开发,用户对产品也提出许多要求,标准制定有利于规范钇铝合金生产,扩大应用范围,提升应用水平；钇铝合金是作为一种新型稀土中间合金材料加入到不同牌号的铝材中可提高他们的各种性能；该合金用途相当广泛,生产的厂家和用户单位也遍布全国各地,但到目前为止国内没有一个统一的产品标准,因此制定钇铝产品标准成了必然发展的趋势.意义:该标准可为钇铝产品贸易提供仲裁的依据；为铝钇产品的指标控制提供指导意义.","本标准规定了钇铝合金产品的要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存及质量证明书.本标准适用于熔配法生产的钇铝合金,作为添加剂供生产铸造铝合金等用.技术内容为确定该产品标准的三个牌号,调研市场收集数据,研究产品的化学成分的指标及检测各指标的试验方法.","全国稀土标准化技术委员会"]
[236,103103,"《信息安全技术 政府部门信息安全管理基本要求》补篇:信息安全管理制度参考模板","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","深圳市能士信息安全有限公司、深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市人民检察院、深圳市委办公厅","《政务部门信息安全管理基本要求的补篇》课题的研发是为了保障和提高电子政务信息系统的安全性.为了更好地指导各单位编制信息安全制度,根据深圳市信息安全联合检查的有关要求,结合工作重点,市经济贸易和信息化委员会牵头编制了“政务部门信息安全管理基本要求的补篇“,供各单位完善电子政务信息安全制度体系建设参考.各单位可根据自身业务特点和信息系统建设情况,对本制度模板进行增加、减少、修改等选择性采用.","《政务部门信息安全管理基本要求的补篇》涉及网络安全、安全组织管理、信息安全事件及应急处置、运行维护、容灾备份、信息发布、系统建设安全管理等近20项信息安全管理制度,内容全面、结构合理、可操作性强.","全国信息安全标准化技术委员会"]
[237,103147,"信息安全技术 IPSec VPN安全接入技术要求与实施指南","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","国家信息中心、迈普通信技术股份有限公司、中安网脉(北京)技术股份有限公司、华为技术有限公司、网神信息技术(北京)股份有限公司、北京天融信科技有限公司.","为指导用户或用户单位通过公众网络接入到内部网络过程中中正确合理地部署IPSec VPN设备,根据我国有关法律、法规和技术规范,落实等级保护制度中在IPSec VPN安全接入方面体现的技术要求,并结合用户网络建设实际的应用需求及产品部署实践编制本标准.","为了满足各级用户单位使用IPSec VPN技术实现安全接入内部网络的需求,特编制本指南用以规范各级用户单位IPSec VPN技术体系的建设,保证各级用户单位业务应用的顺利开展.本指南包括IPSec VPN系统整体框架、基本原则、技术要求、建设实施、过程管理和典型应用场景等主要内容,规范了IPSec VPN技术实施的核心内容和技术要点,适用于指导各级用户单位进行IPSec VPN安全接入体系的规划设计、设备选型、建设实施、运行维护和管理等工作.","全国信息安全标准化技术委员会"]
[238,103099,"信息安全技术 低速无线个域网空口安全测试规范","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","无线网络安全技术国家工程实验室(西安西电捷通无线网络通信股份有限公司)、中国信息安全认证中心、重庆邮电大学等.","本项目是按照如下国家文件而建议的:   (1)2011年12月,国家标准化管理委员会发布的《标准化事业发展“十二五“规划》“七、加快战略性新兴产业标准化步伐““(二)新一代信息技术产业““专栏1 新一代信息技术产业标准体系建设重点““01 信息网络基础设施与新一代移动通信“中“研制第二代移动通信业务网络增强、第三代移动通信及增强技术、第四代移动通信、数字集群与数字蜂窝通信、通信网络安全、光纤宽带网、固定网络与移动网络融合、无线局域网、宽带无线接入、近距离通信等标准“,以及“形成传感器网络、射频识别、云计算、新型显示、信息安全、软件服务等具有自主技术的10大重要标准体系,支撑物联网产业试点示范、三网融合试点等重点工程的实施,促进新一代信息技术产业的发展.“   (2)2012年3月16日,工业和信息化部发布的《工业和信息化部2012年标准化重点工作》“二、加强重要技术标准制定,支撑工业转型升级““(四)强化战略性新兴产业标准制定“中“组织编制重大技术标准项目计划,加快节能环保、新一代信息技术、生物制药、高端装备制造、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业技术标准制定,积极参与相关国际标准制定,强化对战略性新兴产业培育发展的支撑.“     本标准通过规定GB/T 15629.15-2010国家标准中空口安全的测试方法,为低速无线个域网(LR-WPAN)设备生产厂商以及测试机构提供测试依据,从而缩短我国LR-WPAN产品进入市场的时间,推进LR-WPAN的产业化进程.同时,还将填补国内外在LR-WPAN空口安全测试领域的空白,有助于完善LR-WPAN国家标准体系,推动LR-WPAN产业发展,增强自主知识产权LR-WPAN空口安全技术在国际的影响力和LR-WPAN产品的国际竞争力,保障国家信息安全.","本标准规定了低速无线个域网(LR-WPAN)的空口安全测试,包括LR-WPAN接入安全测试和LR-WPAN帧安全保护测试.   本标准适用于符合GB/T 15629.15-2010标准的设备.   本标准主要内容如下:   1 范围\t   2 规范性引用文件\t   3 术语和定义   4 缩略语   5 测试环境\t   5.1 测试网络结构\t   5.2 测试设备要求\t   5.3 测试依据\t   5.4 测试说明\t   6 测试方法\t   6.1 LR-WPAN接入安全测试\t   6.1.1 鉴别能力协商\t   6.1.2 鉴别套件\t   6.1.2.1 SPAP\t   6.1.2.2 IPAP\t   6.1.2.3 PAPTED\t   6.1.3 鉴别状态通告\t   6.2 LR-WPAN帧安全测试\t   6.2.1 帧机密性保护\t   6.2.2 帧完整性保护\t   6.2.3 帧重放保护","全国信息安全标准化技术委员会"]
[239,103140,"信息安全技术 防火墙技术要求和测试评价方法","推荐","修订","GB/T 20281-2006",null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","公安部第三研究所、中国移动研究院、中国电子技术标准化研究院、沈阳东软系统集成工程有限公司、华为技术有限公司、北京天融信科技有限公司","IPv6是发展下一代互联网技术和物联网技术的关键环节.IPv6简化了协议报头,并且引入了两个新的扩展报头AH和ESP.它们帮助IPv6解决了身份认证,数据完整性和机密性的问题,使IPv6极大的提高了物联网传输承载层的安全,这是一大进步.但是,这些安全机制对于当前的计算机网络安全体系造成了很大的冲击.这些原理和特征发生明显变化的安全问题直接影响到信息安全产品的发展方向.随着IPv6的推广与普及,原有的信息安全产品必然面临着全新的设计与实现.一方面,现有的信息安全产品必须适应IPv6的网络环境；另一方面,随着IPv6使用时间的延伸,新的安全问题必将逐渐暴露,新的安全防护技术也必将逐渐产生.这必将催使新一代信息安全产品的诞生.基于3层以上的网络通讯控制类产品,如防火墙、UTM、IPS、网络隔离、安全三层交换机、安全路由器等产品,受到IPv6冲击影响较为严重.在纯Ipv6网络中,Ipv6端与端的IPSec以及最终摆脱NAT的发展构架,最终可能将此类产品降为3层的路由器模式.但在Ipv4和Ipv6共存阶段的物联网中,此类产品还是有些工作需要进行的.由于从原理上发生的改变,测试方法以及标准也因此需要改变.比如在Ipv6下TCP/UDP报头位置同Ipv4的不同,IP报头与TCP/UDP报头之间常常还存在其他的扩展报头,如路由选项报头,AH/ESP报头等.Ipv6的网络通讯控制类产品必须逐个找到下一个报头,直到TCP/UDP报头为止,才能进行过滤,这对网络通讯控制类产品的处理性能会有很大的影响.另外,不同的过渡技术在地址以及通讯协议实现上都有很大区别,这对网络通讯控制类产品的实现支持能力是一个巨大的考验.网络通讯控制类产品根据Ipv6的特点而改变,在Ipv4和Ipv6共存阶段的物联网中,产品将向增强对过渡技术的支持能力以及在这种新环境中的性能负载能力的方向发展.因此在网络通讯控制类产品除坚持测试原功能和性能指标外,着重进行Ipv4/Ipv6双协议以及各种Ipv4/Ipv6过渡网络支持方面的测试.国家发展改革委办公厅在关于组织实施2012年国家下一代互联网信息安全专项有关事项的通知(发改办高技[2012]287号)中明确,高性能防火墙作为发改委重点扶持发展的10类下一代信息安全产品之一.由此表明防火墙在下一代互联网信息安全产品中的地位.而目前的防火墙国标,并没有涉及下一代互联网的相关技术内容,因此,编制基于下一代互联网的防火墙国标显得尤为迫切.","一、范围本标准规定了基于下一代互联网的防火墙的安全功能要求和安全保证要求.本标准适用于基于下一代互联网的防火墙的设计、开发及检测.二、安全环境物理方面 对基于下一代互联网的防火墙资源的处理限定在一些可控制的访问设备内,防止未授权的物理访问.所有与实施数据传输安全略相关的硬件和软件应受到保护以免于未授权的物理修改. 人员方面 所有授权管理员都不具敌意并遵守所有的管理员规则. 连通性方面基于下一代互联网的防火墙是处于不同安全域网络之间的唯一连接点,本身不属于哪个安全域.信息可以通过产品实现不同安全域之间的数据传输.三 主要技术内容1 产品安全功能要求本部分规定了基于下一代互联网的防火墙所提供的安全功能,主要功能包括透明传输、路由协议支持、访问控制安全策略、会话限制、ALG协议、IP/MAC绑定、流量管理、拥塞控制、应用层过滤、抗攻击等.2、性能要求本部分规定了基于下一代互联网的防火墙性能,主要包括吞吐量、延迟、最大并发连接数、最大连接速率.3、安全性测试要求本部分规定了保障基于下一代互联网的防火墙的自身安全,包括抗渗透、恶意代码防御、支撑系统安全性等内容.4、安全保证要求本部分规定了基于下一代互联网的防火墙安全保证要求,包括配置管理、交付与运行、开发、指导性文档、生命周期支持、测试、脆弱性分析保障等内容.5、分级依据基于下一代互联网的防火墙的开发、生产现状及实际应用情况,我们将信息安全技术 基于下一代互联网的防火墙各类要求划分成三个等级.","全国信息安全标准化技术委员会"]
[240,103100,"信息安全技术 个人信息保护管理要求","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","中国软件评测中心、中国电子技术标准化研究院、北京赛迪信息技术评测有限公司","项目目标:本项目通过研究影响个人信息保护的重要因素,结合互联网、移动通信网络广泛应用给个人信息保护带来的新问题,在吸收国内外有关研究成果的基础上,提出“信息系统个人信息保护管理要求“,明确个人信息保护管理原则和基本行为准则,加强对个人信息保护行为的规范和管理,引导我国个人信息保护工作健康有序发展.项目意义:1、填补目前国家个人信息保护领域法律法规的缺失；2、建立个人信息保护管理基本行为准则；3、指导并规范个人信息保护的管理活动；4、为规范个人信息保护管理建立全面的、基础性的行为要求；5、为各企业、各行业深入进行个人信息保护管理工作提供依据和基础；6、推动个人信息保护相关法律法规的建立；7、提高国家、社会和公民的个人信息保护意识","范围:本标准明确了个人信息保护管理原则,提出了个人信息保护中组织管理、安全管理、防护管理和应急管理的基本行为准则,并规定了个人信息保护的教育培训和安全检查.法律、行政法规已规定了个人信息处理有关事项的,从其规定.本标准适用于除政府机关外开展信息系统中个人信息保护活动的企事业单位、社会团体等组织.主要技术内容:1、个人信息保护管理原则2、个人信息处理管理2.1个人信息保护组织管理2.2个人信息保护安全管理2.3个人信息保护防护管理2.4个人信息保护应急管理3、个人信息保护教育培训4、个人信息保护安全检查","全国信息安全标准化技术委员会"]
[241,103094,"信息安全技术 工业控制系统安全防护技术要求和测试评价方法","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","上海三零卫士信息安全有限公司、北京江南天安、武汉钢铁(集团)公司、中国信息安全测评中心、上海自动化仪表研究院","目的:针对工业控制系统的信息安全防护工作提供可以参考的标准或指南.目前,工业控制系统已广泛运用于核设施、石油石化、电力、水利、铁路、城市轨道交通、航天等工业领域,用于控制生产设备的运行.这些控制系统已成为国家关键基础设施的重要组成部分,关系到国家的战略安全.通过该标准的研究和制定,进一步规范今后工业控制系统的信息安全防护工作.意义:工业控制系统信息安全事关工业生产运行、国家经济安全和人民生命财产安全,一旦工业控制系统信息安全出现漏洞,将对工业生产运行和国家经济安全造成重大隐患.工业控制系统信息安全问题日益突出,从信息安全直接关系到国家安全的立意上来看,该标准的研究和制定,具有非常深刻和普适的意义.","范围:本标准规定了工业控制系统信息安全保护要求,包括技术要求,管理要求和运行要求.本标准适用于指导分电力、水利与水处理、石油与天然气、交通、化工、制药、报刊与造纸、食品与饮料、离散制造(如汽车、航空和耐用品)等行业工业控制系统信息系统的安全建设和监督管理.主要技术内容:工业控制系统设计之初需要满足可运行、可靠、安全、易使用等特点.目前,工业控制系统与外部网络物理隔离,基于专用软硬件和通信协议进行构建,具有与传统基于互联网的信息处理系统不同的特点.整体要求包括基本技术要求,管理要求,运行要求.","全国信息安全标准化技术委员会"]
[242,103086,"信息安全技术 工业控制系统安全管理基本要求","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究院、国家信息技术安全研究中心、中国信息安全测评中心、中国电力科学研究院","目的、意义:为工业控制系统信息安全管理提供依据.从信息安全管理的角度对工业控制系统的信息安全建设提出指导性意见.加强工业控制系统的信息安全管理成为一个可较快、较大改进工业控制系统信息安全现状的重要手段.为减少因为信息安全问题而导致的工业控制系统生产安全事件的发生,提高工业控制系统自身的安全防护措施,减少漏洞,减缓安全风险,提高工业控制系统管理、技术人员的信息安全意识.","范围:适用于政府对工业控制系统进行信息安全检查；企业对自身工业控制系统的安全自查,和一般性的常规检查；主要技术内容:术语/定义,信息安全管理要求(组织管理、日常管理、基本要求、人员管理、资产管理、采购管理、外包管理、经费保障),安全网络防护(连接管理、组网管理、配置管理、设备选择和升级),数据管理、应急管理、信息安全测评、信息安全检查、信息安全漏洞发布、介质处理等","全国信息安全标准化技术委员会"]
[243,103092,"信息安全技术 工业控制系统安全检查指南","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","中国信息安全测评中心、工业和信息化部电子工业标准化研究院、上海三零卫士信息安全有限公司","1.目标  本标准制定的目的是为使用工业控制系统的行业进行信息安全建设以及国家政府机构对国家重点行业进行信息安全检查中选择和指定的安全控制提供准则.本标准适用于工业控制系统中处理、存储或传输数据信息的所有组件.本标准制定的目标是帮助实现更安全的工业控制信息系统并在其内部进行有效的风险管理,主要通过以下几点:  1. 为工业控制信息系统中选择和指定的安全控制提供一种更加统一、可比较并且可重复的方法；  2. 提供一种安全控制的分类建议；  3. 提供一种稳定但有弹性的工业控制信息系统安全控制目录(集合 )以满足组织机构的保护需求,并能够满足未来变化的需求和改进的技术所提出的安全要求；  4. 为用于制定安全控制有效性的评估方法和过程创建基础；  本标准从技术角度进行广泛的扩展,为国家安全系统的类似标准提供补充.2.意义  工业控制系统信息安全涉及的领域关系到一个国家的基础设施安全和核心竞争力的安全.纵观欧美各国在工业控制系统信息安全方面的工作,均是从国家安全战略的层面进行顶层设计和战略指导,同时充分发挥市场经济在科技创新方面的主观能动性.从现阶段欧美各国在工业控制系统信息安全领域的标准研制方面来看,已经形成从国家法规、标准到支撑能源、核设施、化工行业等关系国计民生的关键行业的一整套标准规范.其中以美国发展最为迅速,目前美国已在国家层面上建立健全了一系列管理体制,制定了多个大型专项计划；在技术研究层面上建立了由国家职能部门协调管理、国家级专业队伍提供技术支撑、用户及厂商共同参与的技术体系；在标准法规方面已经形成了从国家法规、标准到支撑能源、核设施、化工行业等关系国计民生的关键行业的一整套标准规范.  我国工业控制系统信息安全工作起步晚,总体上尚属起步阶段,但国家近几年来对基础设施网络和重要信息系统的信息安全工作日益重视,国家信息安全主管部门每年组织队伍对关乎国家重要经济发展的行业进行信息安全检查,这其中发现了很多问题,如特定行业(如电力、轨道交通、石油石化、水利等)的网络信息系统与一般的IP网系统无论是从技术架构还是应用方面都存在很大的不同；特定行业的信息系统影响网络安全状态的因素、运行环境、网络安全属性和防护重点均具有鲜明的行业特点,这要求工业控制系统的信息安全管理措施要具有特殊性和针对性.而现实是针对这些工业控制系统存在着管理制度不健全,相关标准规范不完善,技术防护措施不到位,安全防护能力和应急处置能力不高的情况,因此对这些特定行业的工业控制系统进行信息安全建设和检查时,无相关规定可考,无国家标准可依,通常只能照搬通用的IT安全标准,这给工业控制系统的信息安全建设和测评带来诸多不便,并可能会产生安全隐患问题,甚至会威胁工业生产安全的正常运转.   因此应该充分借鉴国外工业控制系统的信息安全相关的研究思路,结合我国信息安全发展战略,制定出符合我国特点的工业控制系统信息安全的管理措施,并进一步的研究和制定出一套国家层面的有关工业控制系统信息安全方面具有框架性和指南性的配套标准体系是摆在信息安全评估领域的一项重要工作.","1. 范围  本标准规定了工业控制系统信息系统安全管理的关键安全控制措施,并为这些安全控制措施的实施提供了一般性指导,适用于工业控制系统环境下加强信息系统安全管理.本标准提供了一个关于工业控制系统安全管理建议和措施的广泛定义及概况,为使用工业控制系统的行业进行信息安全建设以及国家政府机构对国家重点行业进行信息安全检查中选择和指定的安全控制提供准则.本标准适用于工业控制系统中处理、存储或传输数据信息的所有组件.2. 安全控制措施的分类  本标准规定的工业控制系统信息安全管理控制措施表明了预防工业控制系统遭受攻击的安全管理应该包含的内容和过程.  本标准提出的工业控制系统信息安全管理包含三大类,19种控制措施,共250个控制项,其中三大类包括: \t1. 风险分析 \t2. 风险处理 \t3. 安全管理监控和复审  其中,每一类包含多个控制措施,每个控制措施又包含多个控制项.  本标准中列出了每种安全控制措施的目标和基本描述以及包含该安全控制措施的理由,同时制定了其包含控制项的基本要求.  本标准制定了工业控制系统信息安全管理所要求的安全控制措施,但指定一种特定有序的流程来标识、定位及合并这些安全控制措施的风险不是本标准的目的.因此组织机构可按照自身的需求、内部组织结构以及当前的网络安全行为状态来建立一个这样的流程.  工业控制系统信息安全管理对使用工业控制系统的组织机构来讲是一个较好的风险管理工具,在组织机构中工业控制系统信息安全管理可以更加规范化和制度化,可适用于不同的形式,应用于具有差异化的地区.3. 风险分析  安全管理措施的第一类是风险分析,它包括两种控制措施,共24个控制项: \t1. 战略规划(12个控制项) \t2. 风险管理和评估(12个控制项)4.风险处理  安全管理措施的第二类是风险处理,它包括十五种控制措施,共203个控制项: \t1. 安全策略(1个控制项) \t2. 组织机构安全(6个控制项) \t3. 人员安全(9个控制项) \t4. 物理和环境安全(21个控制项) \t5. 采购系统和服务(14个控制项) \t6. 配置管理(11个控制项) \t7. 系统和通信保护(34个控制项) \t8. 信息和文档管理(11个控制项) \t9. 系统开发与维护(10个控制项) \t10. 安全意识和培训(6个控制项) \t11. 应急响应(18个控制项) \t12. 存储介质保护(7个控制项) \t13. 系统和信息完整性(13个控制项) \t14. 访问控制(31个控制项) \t15. 安全计划管理(11个控制项)  其中安全策略、组织机构安全和安全意识和培训属于属于安全策略组织和意识；人员安全、物理和环境安全、采购系统和服务、系统和通信保护、存储介质保护、系统和信息完整性和访问控制属于可选择的安全措施；配置管理、信息和文档管理、系统开发与维护、应急响应和安全计划管理属于实施措施.5. 安全管理监控和复审  安全管理措施的第三类是安全管理监控和复审,它包括两种控制措施,共23个控制项: \t1. 审计与问责(17个控制项) \t2. 安全策略监控和复审(6个控制项)","全国信息安全标准化技术委员会"]
[244,103093,"信息安全技术 工业控制系统测控终端安全要求","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","中国电力科学研究院、中国信息安全测评中心、无线网络安全技术国家工程实验室","随着工控系统信息化和网络化程度的增加,工控系统遭到信息安全攻击的风险增加,而工控现场测控设备位于工控系统的下层,直接与生产过程进行交互,一旦被攻击将直接对生产造成影响.    针对目前工控现场测控设备存在的信息安全功能脆弱性和实现漏洞,亟需针对这些具有处理能力的现场测控设备制定信息安全要求标准,规范设备的安全功能和安全设计与实现,标准化有关部门、测评认证机构对设备的安全性评价、评估、认证基准.","制定的《工业控制系统测控终端安全要求》适用于嵌入式操作系统的工业控制系统现场测控设备,例如SCADA系统中的RTU、智能电子装置IED等.    标准的主要技术内容是设备的安全功能要求和安全开发要求,分条目给出基本要求和附加指南.安全功能要求包括访问控制、数据完整性、数据保密性、数据流控制和网络资源可用性等要求类.安全开发要求包括软件架构设计、安全风险评估和威胁建模、详细的软件设计、模块的实现和验证、安全集成测试和安全验证测试等阶段的安全要求.","全国信息安全标准化技术委员会"]
[245,103136,"信息安全技术 工业控制系统信息安全分级指南","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","北京江南天安科技有限公司、上海三零卫士信息安全有限公司、中国电子技术标准化研究院、北京市信息安全测评中心、上海市信息安全行业协会、广州市信息安全测评中心","本项目起草的标准《信息安全技术 工业控制系统信息安全分级规范》是工业控制系统信息安全方面位于顶层的主要技术标准之一,也是最为基础性的标准.该标准的编制目标是,规范工业控制系统信息安全级别划分的方法,提出工业控制系统信息安全级别的定义和划分原则,规定工业控制系统信息安全的定级过程,为工业控制系统信息安全的级别划分提供依据,为工业控制系统信息安全级别的定级工作提供指导.  本项目依据国家有关工业控制系统的信息安全法规、制度和规范性文件,面向工业控制系统提出信息安全分级标准.","本项目主要研究工业控制系统的信息安全级别及其划分方法,分析工业控制系统的系统结构、基本构成及安全分类,提出工业控制系统信息安全级别的定义和划分原则,确定信息安全级别的定级要素,规范工业控制系统信息安全级别划分的方法和主要过程.  该标准的主要内容包括:  1、对工业控制系统安全的概述,包括工业控制系统基本构成、工业控制系统体系结构、工业控制系统安全分类等概念.  2、对工业控制系统信息安全级别划分的规则,包括工业控制系统信息安全级别的定义、工业控制系统信息安全级别的定级要素、定级要素与信息安全级别的关系.  3、工业控制系统信息安全定级方法, 包括定级的一般流程、确定定级对象、确定受侵害的客体、确定对客体的侵害程度、确定定级对象的安全保护等级等.  在研究过程中将采取应用实践调查和理论研究相结合的技术路线来进行.通过研读我国有关工业控制系统信息安全法规、政策及规范性文件,调研重要工业控制系统信息安全防护现状及态势变化；同时分析国内外有关工业控制系统信息安全管理和技术,以及风险评估、等级保护等信息安全标准规范,形成具有可操作性和普遍指导意义的《信息安全技术 工业控制系统信息安全分级规范》国家标准送审稿.","全国信息安全标准化技术委员会"]
[246,103098,"信息安全技术 基于IPv6的统一威胁管理系统安全技术要求","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","公安部第三研究所、中国电子技术标准化研究院、北京启明星辰信息安全技术有限公司","IPv6是发展下一代互联网技术和物联网技术的关键环节.IPv6简化了协议报头,并且引入了两个新的扩展报头AH和ESP.它们帮助IPv6解决了身份认证,数据完整性和机密性的问题,使IPv6极大的提高了物联网传输承载层的安全,这是一大进步.但是,这些安全机制对于当前的计算机网络安全体系造成了很大的冲击.这些原理和特征发生明显变化的安全问题直接影响到信息安全产品的发展方向.随着IPv6的推广与普及,原有的信息安全产品必然面临着全新的设计与实现.一方面,现有的信息安全产品必须适应IPv6的网络环境；另一方面,随着IPv6使用时间的延伸,新的安全问题必将逐渐暴露,新的安全防护技术也必将逐渐产生.这必将催使新一代信息安全产品的诞生.基于3层以上的网络通讯控制类产品,如防火墙、UTM、IPS、网络隔离、安全三层交换机、安全路由器等产品,受到IPv6冲击影响较为严重.在纯Ipv6网络中,Ipv6端与端的IPSec以及最终摆脱NAT的发展构架,最终可能将此类产品降为3层的路由器模式.但在Ipv4和Ipv6共存阶段的物联网中,此类产品还是有些工作需要进行的.由于从原理上发生的改变,测试方法以及标准也因此需要改变.比如在Ipv6下TCP/UDP报头位置同Ipv4的不同,IP报头与TCP/UDP报头之间常常还存在其他的扩展报头,如路由选项报头,AH/ESP报头等.Ipv6的网络通讯控制类产品必须逐个找到下一个报头,直到TCP/UDP报头为止,才能进行过滤,这对网络通讯控制类产品的处理性能会有很大的影响.另外,不同的过渡技术在地址以及通讯协议实现上都有很大区别,这对网络通讯控制类产品的实现支持能力是一个巨大的考验.网络通讯控制类产品根据Ipv6的特点而改变,在Ipv4和Ipv6共存阶段的物联网中,产品将向增强对过渡技术的支持能力以及在这种新环境中的性能负载能力的方向发展.因此在网络通讯控制类产品除坚持测试原功能和性能指标外,着重进行Ipv4/Ipv6双协议以及各种Ipv4/Ipv6过渡网络支持方面的测试.国家发展改革委办公厅在关于组织实施2012年国家下一代互联网信息安全专项有关事项的通知(发改办高技[2012]287号)中明确,高性能统一威胁管理系统(UTM)作为发改委重点扶持发展的10类下一代信息安全产品之一.由此表明UTM在下一代互联网信息安全产品中的地位.","一、范围本标准规定了基于下一代互联网的统一威胁管理系统的安全功能要求和安全保证要求.本标准适用于基于下一代互联网的统一威胁管理系统的设计、开发及检测.二、安全环境物理方面 对基于下一代互联网的统一威胁管理系统资源的处理限定在一些可控制的访问设备内,防止未授权的物理访问.所有与实施数据传输安全策略相关的硬件和软件应受到保护,以免于未授权的物理修改. 人员方面 所有授权管理员都不具敌意并遵守所有的管理员规则. 连通性方面基于下一代互联网的统一威胁管理系统是处于不同安全域网络之间的唯一连接点,本身不属于哪个安全域.信息可以通过产品实现不同安全域之间的数据传输.三 主要技术内容1 产品安全功能要求本部分规定了基于下一代互联网的统一威胁管理系统所提供的安全功能,主要功能包括各安全模块协调联动、入侵防御、病毒检测与数据包阻断、已知漏洞攻击检测、配置管理、用户鉴别和授权、控制和通信安全、用户登录和入侵报警、碎片包处理、隧道流量处理、基于端口/协议/地址的阻断过滤、用户访问控制、畸形报文检测、端口扫描检测、反垃圾邮件、安全审计和管理等.2、性能要求本部分规定了基于下一代互联网的统一威胁管理系统性能,主要包括吞吐量、延迟、最大并发连接数.3、安全保证要求本部分规定了基于下一代互联网的统一威胁管理系统安全保证要求,包括配置管理、交付与运行、开发、指导性文档、生命周期支持、测试、脆弱性分析保障等内容.4 分级依据基于下一代互联网的统一威胁管理系统的开发、生产现状及实际应用情况,我们将信息安全技术 基于下一代互联网的防火墙各类要求划分成三个等级.","全国信息安全标准化技术委员会"]
[247,103142,"信息安全技术 基于互联网电子政务信息安全实施指南","推荐","修订","GB/Z 24294-2009",null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","解放军信息工程大学电子技术学院、福建榕基软件股份有限公司、济源市信息化工作办公室、郑州信大捷安信息技术股份有限公司","基于互联网电子政务信息安全保障架构设计规范的研制目标是规范地市级(含以下)政府单位进行基于互联网电子政务信息安全建设,针对应用模式多样、建设情况多样和接入方式多样的实际状况,为基于互联网电子政务信息安全保障架构设计提供实施细则,增强基于互联网电子政务信息安全保障的科学性、指导性、规范性和可操作性.  基于互联网电子政务建设是一个复杂的系统工程,基于互联网电子政务信息安全保障架构设计规范的制定,将对地市级非涉及国家秘密的单位开展实用安全的电子政务建设起到积极的推动作用.基于互联网电子政务信息安全保障架构设计规范给出互联网电子政务信息安全标准的基本构成、相互关系及主要内容,针对数据大集中、数据分布存储、移动办公等三种电子政务应用模式的信息安全保障模式进行详细设计,包括系统的基本结构、安全支撑平台的构建方法,及其实施中要注意的关键环节等内容.本技术规范的制定对于推动我国电子政务的信息安全保障建设具有重要的现实意义.","规范适用于地市级(含以下)政府单位,基于互联网开展不涉及国家秘密的电子政务信息安全建设,为工程技术人员设计基于互联网电子政务信息安全保障架构提供技术参考.  规范主要内容包括:(1)数据大集中模式下的安全保障模式的规范和要求.对该模式下的基本结构,以及安全政务网络平台、面向逻辑多级的安全政务办公平台与可信公共服务平台的构建进行规范与要求.(2)数据分布存储模式下的安全保障模式的规范和要求.对该模式下的基本结构,以及分层分级安全政务网络平台、安全政务办公平台与可信公共服务平台的构建进行规范与要求.(3)对移动办公模式下的安全保障基本结构提出规范和要求.内容涉及无线移动终端安全、手机安全适配与接入访问控制和移动办公应用接入适配等方面.","全国信息安全标准化技术委员会"]
[248,103137,"信息安全技术 基于数字证书的可靠电子签名生成及验证技术要求","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","中国电子信息产业发展研究院、北京数字认证股份有限公司、上海格尔软件股份有限公司","《电子签名法》规定只有可靠电子签名具有与手写签名同等的法律效力,如何从技术上保证电子签名是可靠的,是目前亟待解决的问题.按照《电子签名法》对可靠电子签名的相关要求,研究制定《基于数字证书的可靠电子签名生成及验证技术要求》,是贯彻落实《电子签名法》的重要途径,是构建可信网络空间、加快网络信任体系建设的根本保障.","本标准针对基于数字证书的电子签名,规定了可靠电子签名的生成及验证技术要求.本标准适用于所有生成及验证可靠电子签名的程序、模块、流程及环境等的设计及实现.","全国信息安全标准化技术委员会"]
[249,103133,"信息安全技术 具有中央处理器的集成电路(IC)卡芯片安全技术要求(评估保证级4增强级)","推荐","修订","GB/T 22186-2008",null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","中国信息安全测评中心、北京多思科技工业园股份有限公司、清华大学","GB/T 22186在我国IC卡芯片安全建设中起着非常重要的作用,被广泛地应用于芯片的研发与测评中.但随着技术的发展,已有4年历史的GB/T 22186在时效性、易用性、可操作性上还需提高.同时,国际标准ISO/IEC 15408也在逐步更新完善,其概念、内容、架构也较先前版本发生了巨大变化,体系理论更加合理.国外PP的制定、产品的评估都已经开始采用此新标准.目前应用的GB/T 18336已经是2008版,随着ISO/IEC 15408不断更新,GB/T18336新版本已在修订中.而GB/T22186依据的标准为GB/T18336的2001版,显然,GB/T22186已严重落后于GB/T18336的发展.为紧跟CC前沿技术,与国际接轨,有必要对此标准进行修订.","GB/T 22186为具有中央处理器的集成电路(IC)卡芯片类产品定义了一组与具体实现无关的、完整的、紧密关联的最小安全要求集合；标准描述了集成电路(IC)卡芯片使用的环境和面临的威胁；陈述相应保证级别的集成电路(IC)卡芯片应该达到的安全目的和必须满足的安全技术要求和安全保证要求,以及它们之间的基本原理.本项目将结合目前国内外最新技术的发展情况,完善GB/T22186.","全国信息安全标准化技术委员会"]
[250,103070,"信息安全技术 轻量级鉴别与访问控制机制","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","无线网络安全技术国家工程实验室(西安西电捷通无线网络通信股份有限公司)、中国电子技术标准化研究院、中科院软件所、重庆邮电大学、深圳海思半导体有限公司、山东省计算中心等.","本项目是按照如下国家文件而建议的:  (1)2011年12月,国家标准化管理委员会发布的《标准化事业发展“十二五“规划》“七、加快战略性新兴产业标准化步伐““(二)新一代信息技术产业““专栏9 新一代信息技术产业标准体系建设重点““08 物联网“中“研制物联网关键基础标准,传感器网络、自动识别技术、统一资源标识标准“,以及“形成传感器网络、射频识别、云计算、新型显示、信息安全、软件服务等具有自主技术的10大重要标准体系,支撑物联网产业试点示范、三网融合试点等重点工程的实施,促进新一代信息技术产业的发展.“  (2)2012年3月16日,工业和信息化部发布的《工业和信息化部2012年标准化重点工作》“二、加强重要技术标准制定,支撑工业转型升级““(五)加强产业急需、具有创新成果和国际水平的重要技术标准制定.“中“继续推进电动汽车、物联网、三网融合、半导体照明、锂离子电池等领域综合标准化,加强顶层设计,建立和完善标准体系,下达综合标准化项目计划,加快相关标准制定,发挥标准的整体作用,进一步加强标准与产业发展的贴合度.“  (3)2011年11月28日,工业和信息化部发布的《物联网“十二五“发展规划》“三、主要任务““(二)加快构建标准体系““2. 积极推进共性和关键技术标准的研制.重点支持物联网系统架构等总体标准的研究,加快制定物联网标识和解析、应用接口、数据格式、信息安全、网络管理等基础共性标准,大力推进智能传感器、超高频和微波RFID、传感器网络、M2M、服务支撑等关键技术标准的制定工作.“    传感器网络拓展了人类对物理环境的远程监测和控制能力,在军事、环境监测、森林防火、健康医疗等领域有着广阔的应用前景,其发展和应用,将给人类的生活和生产的各个领域带来深远影响.传感器网络的自身特点,包括受限的计算、通信、存储能力,缺乏节点部署的先验知识,部署区域的物理安全无法保证以及网络拓扑结构动态变化等,使得传统的安全技术难以直接应用于传感器网络.但传感器网络安全技术又与传统网络安全技术的出发点是相同的,均需要实现信息的机密性、完整性、新鲜性、消息鉴别以及访问控制和身份鉴别等安全目标.  为实现上述节点身份鉴别、消息鉴别以及访问控制等安全目标,满足传感器网络中的鉴别和访问控制等安全需求,本标准定义了传感器网络中鉴别与访问控制机制相关的安全技术和要求,以建立和完善以我国自主技术主导的传感网标准化体系,进一步提高我国传感网技术水平.","本标准涉及传感器网络中节点身份鉴别、消息鉴别、网络用户的访问控制等安全机制,用于指导传感器网络平台和设备的设计与开发,为传感器网络的部署、实施与运营提供鉴别和访问控制等安全保障.  本标准的主要内容包括:  1.基于预共享密钥的节点间身份鉴别机制；  2.基于ID的节点间身份鉴别机制；  3.单播消息鉴别机制；  4.组播消息鉴别机制；  5.广播消息鉴别机制；  6.传感器网络用户的认证与授权机制.  其中,基于预共享密钥和基于ID的节点间鉴别机制为节点间提供不同安全等级的鉴别服务,用于验证通信双方身份的合法性和有效性；单播/组播/广播消息鉴别机制为节点间提供各种消息的鉴别服务,用于验证传感器网络中通信消息的完整性、机密性和新鲜性；传感器网络用户的认证与授权机制为传感器网络中的节点提供对网络用户的合法性进行认证,并对合法用户根据其身份进行相应的网络访问授权等服务.本标准同时定义上述安全机制与传感器网络通信协议的接口套接实现等.","全国信息安全标准化技术委员会"]
[251,103149,"信息安全技术 网络攻击定义及描述规范","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","北京大学软件与微电子学院、中科院计算所、中国电子技术标准化研究院","项目目标:本项目通过研究网络攻击的基本过程、关键技术和防范策略等问题,在吸收国内外有关研究成果的基础上,提出“网络攻击基本要求“,明确网络攻击的阶段划分及实施步骤,加强对网络的监管和规范,引导我国互联网健康有序发展,打击非法网络攻击等犯罪活动.项目意义:随着计算机网络技术的迅速发展,网络在经济、军事、文教、金融、商业等诸多领域得到广泛应用,可以说网络无处不在,它正在改变我们的工作方式和生活方式.计算机网络在给人们提供便利、带来效益的同时,也使人类面临着信息安全的巨大挑战.如何保护个人、企业、国家的机密信息不受黑客和间谍的攻击和入侵,是国家和单位信息化建设必须考虑的重要问题.然而,网络攻击是一个错综复杂的问题,涉及面非常广,既有技术因素,又有管理因素；既有自然因素,又有人为因素；既有外部的安全威胁,又有内部的安全隐患.通过本项目建立的“网络攻击基本要求“,将具有以下几方面的意义:1、补充完善目前国家关于网络攻击领域的法律法规；2、建立网络攻击与防范基本行为准则3、指导并规范网络攻击与防范的相关活动；4、提高国家、社会和公民的网络安全防范意识.","范围:本标准明确了网络攻击的基本要求,提出了网络攻击与防范的基本行为准则适用于对计算机网络实施攻击和防范的个人、企事业单位和社会团体等组织.主要技术内容:(1)借助系统命令进行攻击,比如早期通过“Ping“命令来执行攻击,不过这一攻击方法,现在已很少有人使用,目前最为简单的防火墙软件,也都可以对这类攻击做出拦截；(2)通过“IP欺骗“发起攻击,通常网络外部的攻击者假冒受信主机,通过伪装成当前内外范围内的IP地址信息,比如从IP地址来看,甚至你会认为那只是你邻居、对门、室友的计算机、或者是你在公司、学校的服务器等等,而一旦骗取用户的信任,黑客就会把数据或命令注入到客户；(3)“破解密码“来实施攻击,破解密码,如同破解电报信息一样,并不容易但或有技巧,利用“密码词典“等程序,就可以采用最为原始,看似乎又更为有效的穷举破解方式,来试图强行计算出密码；(4)“拒绝服务“欺骗式攻击,和其它的攻击方式不同,拒绝服务攻击不是以获得网络或网络上信息的访问权为目的,攻击者主要是使服务不能为正常的使用提供服务；(5)通过系统“应用层“攻击,应用层攻击能够使用多种不同的方法实现,如使用服务器上通常可找到软件的已知缺陷,通过使用这些缺陷,攻击者能够获得计算机的访问权.","全国信息安全标准化技术委员会"]
[252,103141,"信息安全技术 网络和终端设备隔离部件安全技术要求","推荐","修订","GB/T 20279-2006",null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","公安部第三研究所、中国电子技术标准化研究院、杭州合众信息工程有限公司","IPv6是发展下一代互联网技术和物联网技术的关键环节.IPv6简化了协议报头,并且引入了两个新的扩展报头AH和ESP.它们帮助IPv6解决了身份认证,数据完整性和机密性的问题,使IPv6极大的提高了物联网传输承载层的安全,这是一大进步.但是,这些安全机制对于当前的计算机网络安全体系造成了很大的冲击.这些原理和特征发生明显变化的安全问题直接影响到信息安全产品的发展方向.随着IPv6的推广与普及,原有的信息安全产品必然面临着全新的设计与实现.一方面,现有的信息安全产品必须适应IPv6的网络环境；另一方面,随着IPv6使用时间的延伸,新的安全问题必将逐渐暴露,新的安全防护技术也必将逐渐产生.这必将催使新一代信息安全产品的诞生.基于3层以上的网络通讯控制类产品,如防火墙、UTM、IPS、网络隔离、安全三层交换机、安全路由器等产品,受到IPv6冲击影响较为严重.在纯Ipv6网络中,Ipv6端与端的IPSec以及最终摆脱NAT的发展构架,最终可能将此类产品降为3层的路由器模式.但在Ipv4和Ipv6共存阶段的物联网中,此类产品还是有些工作需要进行的.由于从原理上发生的改变,测试方法以及标准也因此需要改变.比如在Ipv6下TCP/UDP报头位置同Ipv4的不同,IP报头与TCP/UDP报头之间常常还存在其他的扩展报头,如路由选项报头,AH/ESP报头等.Ipv6的网络通讯控制类产品必须逐个找到下一个报头,直到TCP/UDP报头为止,才能进行过滤,这对网络通讯控制类产品的处理性能会有很大的影响.另外,不同的过渡技术在地址以及通讯协议实现上都有很大区别,这对网络通讯控制类产品的实现支持能力是一个巨大的考验.网络通讯控制类产品根据Ipv6的特点而改变,在Ipv4和Ipv6共存阶段的物联网中,产品将向增强对过渡技术的支持能力以及在这种新环境中的性能负载能力的方向发展.因此在网络通讯控制类产品除坚持测试原功能和性能指标外,着重进行Ipv4/Ipv6双协议以及各种Ipv4/Ipv6过渡网络支持方面的测试.国家发展改革委办公厅在关于组织实施2012年国家下一代互联网信息安全专项有关事项的通知(发改办高技[2012]287号)中明确,高性能安全隔离与信息交换系统作为发改委重点扶持发展的10类下一代信息安全产品之一.由此表明网络隔离与信息安全交换产品在下一代互联网信息安全产品中的地位.而目前的隔离部件国标,并没有涉及下一代互联网的相关技术内容,因此,编制基于下一代互联网的网络隔离与信息交换产品国标显得尤为迫切.","一、范围本标准规定了基于下一代互联网的网络隔离与信息交换产品的安全功能要求和安全保证要求.本标准适用于基于下一代互联网的网络隔离与信息交换产品的设计、开发及检测.二、安全环境物理方面 对基于下一代互联网的网络隔离与信息交换产品资源的处理限定在一些可控制的访问设备内,防止未授权的物理访问.人员方面 所有授权管理员都不具敌意并遵守所有的管理员规则. 连通性方面基于下一代互联网的网络隔离与信息交换产品是处于不同安全域网络之间的唯一连接点,本身不属于哪个安全域.三 主要技术内容1 产品安全功能要求本部分规定了基于下一代互联网的网络隔离与信息交换产品所提供的安全功能,包括IPv6协议支持；客体访问控制；标记；强制访问控制；访问授权与拒绝；安全功能区域分隔；不可旁路与密码支持等内容.2 产品自身安全要求.本部分规定了保障基于下一代互联网的网络隔离与信息交换产品安全功能实现所必须的自身安全功能,包括身份鉴别、访问控制、客体重用、数据完整性、安全审计等内容.3 安全保证要求本部分规定了基于下一代互联网的网络隔离与信息交换产品安全保证要求,包括配置管理、交付与运行、开发、指导性文档、生命周期支持、测试、脆弱性分析保障等内容.4 分级依据基于下一代互联网的网络隔离与信息交换产品的开发、生产现状及实际应用情况,我们将信息安全技术 基于下一代互联网的网络隔离与信息交换产品各类要求划分成三个等级.","全国信息安全标准化技术委员会"]
[253,103145,"信息安全技术 网站可信标识规范","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究院、北龙中网(北京)、上海格尔科技发展有限公司、百度等","目的:  本标准拟通过建立统一的可信网站展示标准,对经过网站身份可信评测的网站真实身份信息展现形式予以规范,规定如何在浏览器、搜索引擎、即时通讯软件等互联网的重要入口采用更符合中国网民上网习惯的展示方式,使网民能够清楚、直观的辨别网站真实身份,杜绝虚假网站,推动可信互联网的建设.  意义:  随着中国经济社会的高速发展,互联网领域正呈现着高速的增长态势,截至2011年底,我国网民数量已达到5.13亿,网站数量近230万,中国已经成为名副其实的互联网大国.但是,互联网大发展的同时,也出现了以钓鱼网站、诈骗网站、欺诈网站为代表的不良站点,极大的危害了广大网民的利益.  为了打击不法网站,维护网民合法权益,在国内已经有多家单位尝试为网民提供网站真实身份信息的实践工作,但是由于目前尚未有统一的法律法规可供参考,所以没有形成一致、规范的展现形式.网站可信标识展示标准的推出,意在统一各种互联网服务对于网站可信身份的展示形式、内容、颜色等,方便网民辨别,统一互联网业界共识,加快推动构建可信互联网建设的工作.","范围:  本标准规定了网站可信标识的展现形式,包括浏览器、搜索引擎、即时通讯软件等互联网重要入口.本标准适用于为互联网网站提供身份验证服务的各级单位以及支持网站可信标识展现的各级客户端单位.  主要内容:  1、网站可信展示标识分为五级,展现形式为一星到五星,一星级最低,五星级最高；  2、根据网站身份验证深度不同,分为基础验证和深度验证；  3、网站可信标识展示以规定图标形式展现.通过对合法接入的互联网网站进行可信评估后展现统一的可信标识,提高用户对于网站的信任度.","全国信息安全标准化技术委员会"]
[254,103144,"信息安全技术 网站可信评估指标","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究院、北龙中网(北京)、上海格尔科技发展有限公司、百度等","目的:  本标准拟通过建立统一的网站可信评估指标体系,规范网站身份验证的指标、项目和流程,从而建立第三方可信网站权威数据库,并依托于可信标识技术,使得互联网各终端软件厂商(浏览器、搜索、微博、安全软件等平台)可调取经验证的网站真实身份信息,并以适当的方式展示给网民,以实现对网民上网行为的保护,帮助网民有效甄别真假网站,净化网络环境.  意义:  近年来,互联网应用的迅速普及,根据中国互联网络信息中心(CNNIC)的调查显示,中国的网民人数在2011年年底已超过了5亿人,再次成为全球网民人数最多国家,而中国的网站在2011年年底达到了近230万个,这极大地加快了各种网站的发展,但由此产生的网站信任问题也逐渐突出和严重.中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的数据表明,截止到2011年年底,中国有近2亿网民有过上网购物的行为,但大量的假冒网站和钓鱼网站的出现已严重影响了我国网站的健康发展,有6200万的网民被假冒网站和钓鱼网站欺诈过,每年所造成的经济损失已高达300亿元,这引发了互联网的诚信危机,也对社会和经济的发展造成了一定负面的影响.   目前,我国有关网站身份验证的标准和规范尚未出台,因此,通过标准化的形式来将有关网站身份验证和展示等内容进行规范,有助于促进和规范当前国内网站身份验证工作的推进和管理,同时也有利于为我国可信互联网领域法律法规的制定提供支撑.","本网站可信评估指标针对所有国内接入的互联网的网站,主要评估验证项目为:网站ICP备案信息、网站主办者信息、网站名称信息、工商信息、域名信息、经办人信息、网站安全信息等.  该项目充分调研国内网络可信评估实际应用需求和管理需求,研究网络可信标识相关术语和概念、网站可信评估指标、核验流程以及评估结果等问题,从而形成一个有关网络可信标识指标体系建立的通用、基础标准,以对我国网站可信指标相关工作提供支撑.","全国信息安全标准化技术委员会"]
[255,103134,"信息安全技术 信息安全事件管理","推荐","修订","GB/Z 20985-2007","ISO/IEC 27035:2011",2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究院、上海三零卫士信息安全有限公司、中国信息安全测评中心","目前,没有任何一种具有代表性的信息安全策略或防护措施,能够对信息、信息系统、服务或网络提供绝对的保护.即使采取了防护措施,仍存在残留风险,可能使信息安全防护失效,从而导致信息安全事件发生,并对组织的业务运行产生直接或间接的负面影响.此外,以前未被认识到的威胁也可能会发生.组织如果对这些事件没有作好充分的应对准备,其任何实际响应措施的效率都会大打折扣,甚至还可能加大潜在的业务负面影响的程度.因此,对于任何一个重视信息安全的组织来说,采用一种结构严谨、计划周全的方法来处理是十分必要的.  现有国家标准GB/Z 20985-2007《信息技术 安全技术 信息安全事件管理指南》采标的国际标准ISO/IEC TR 18044:2004 Information technology - Security techniques - Information security incident management已被同名的、新发布的ISO/IEC 27035:2011取代,为此,需转换最新国际标准ISO/IEC 27035:2011,以升级现有的国家标准GB/Z 20985-2007,从而汲取最新国际标准的成果并与其保持同步.","本标准提供一种结构化和计划性的方法来:  a)发现、报告和评估信息安全事件；  b)响应和管理信息安全事件；  c)发现、评估和管理信息安全脆弱性；  d)持续改进信息安全和事件管理,以达成管理信息安全事件和脆弱性的效果.  本标准为大型和中型组织提供有关信息安全事件管理的指南.小型组织可根据其涉及信息安全风险的业务规模和类型,使用本标准中所描述文档、过程和惯例的基本集.本标准还为提供信息安全事件管理服务的外部组织提供指南.  本标准将信息安全事件管理划分为计划和准备、发现和报告、评估和判断、响应、经验总结这五个阶段,并分别就各阶段的活动及其内容给出了详尽的指南.为帮助实际开展信息安全事件管理活动,本标准在附录中还给出了信息安全事件及其原因、信息安全事态和事件的分类分级方法、信息安全事态、事件和脆弱性报告表单等方面的示例.","全国信息安全标准化技术委员会"]
[256,103085,"信息安全技术 信息网络安全管理技术支撑平台技术要求","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","浙江远望电子有限公司 公安部科技信息化局 浙江省公安厅科技通信管理局","以GB17859-1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》、GB/T 22239-2008《信息系统安全等级保护基本要求》、GB/Z 24364-2009《信息安全风险管理指南》、GB/Z 20985-2007《信息安全事件管理指南》为依据,吸取国内外先进的信息安全标准的相关内容,根据我国当前政府和企事业单位信息网络安全保障的实际需求:实现安全监管技术的融合；实现人、管理、技术三个层面的融合；实现安全管理工作的信息化；面对政府和企事业单位网络中的边界安全、保密安全、网站安全、应用安全、数据安全、基础安全、运行安全等方面风险,构建有效的监测、响应和防护的安全管理模型.制定出对我国现阶段信息与网络安全管理支撑平台产品的设计、开发具有指导意义的标准文档.以便于不同厂家在产品化过程中按照统一的要求和规范进行设计和生产,以确保产品功能要求符合技术要求中的规定,同时也能对作为产品的其它必备的功能进行规范评测,对产品开发过程的规范化和全程质量管理也会有促进作用.","主要从我国当前信息与网络安全管理的实际需求出发,规定了信息与网络安全管理支撑平台产品的在设计原则、体系结构、监管对象、服务接口等方面的技术要求.描述范围定于政府和企事业单位的信息网络应用环境,主要是支撑政府和企事业单位开展信息与网络安全的全局性、完整性、有效性管理,满足等级保护基本要求.以GB17859-1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》、GB/T 22239-2008《信息系统安全等级保护基本要求》、GB/Z 24364-2009《信息安全风险管理指南》、GB/Z 20985-2007《信息安全事件管理指南》为依据,参照GB/T20271《信息安全技术 信息系统通用安全技术要求》和其他相关标准.","全国信息安全标准化技术委员会"]
[257,103096,"信息安全技术 信息系统安全等级保护测试评估技术指南","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","公安部第三研究所、中国电子技术标准化研究院、国家信息技术安全研究中心","本标准的预研项目《信息安全测试技术指南研究》作为《国家信息安全战略研究与标准制定工作专项》的子课题,已于2010年在全国信息安全标准化技术委员会顺利通过了验收,本项目通过跟踪研究国内外实施信息系安全测试的技术和方法,探讨适合我国的信息安全测试评估的技术指南,并编制形成了《信息安全测试技术指南》研究报告.本标准正式基于该预研项目的研究成果,并结合我国信息系统等级保护测试评估技术现状,进行进一步的分析和梳理.  本标准是信息安全评估方面通用的基本技术指南性文件,系统地归纳并阐述实施信息系统测评过程中涉及的技术性测试和检验的方法,为信息系统的各类安全测评提供技术指导.与《信息安全技术 信息系统安全等级保护测评准则》(报批稿)中专门针对各级信息系统单元测评的具体测评要求不同的是,本标准围绕信息系统安全测评工作进行技术研究、分析和提炼,对系统测评(包括重要信息系统等级保护测评)中的相关测评技术进行明确的分类和定义,概述技术性安全测试和评估的关键要素,重点放在具体的技术及其优点和局限性,并提出建议供参考使用.进行本标准研制的目的包括:(1)指导机构进行计划、实施技术性信息系统安全测试评估,涉及的信息安全测试和检验技术可用来识别、验证和评估技术性漏洞,有助于机构理解、改善其系统和网络的安全态势；(2)本指南面向计算机安全人员和程序管理员,系统和网络管理员,及其他负责系统和网络基础设施的准备、操作与安全技术的技术人员.管理者也可以利用本指南提供的信息,促进与安全测试评估相关的技术决策过程；(3)该指南主要对技术性安全测试评估过程和程序的相关信息的设计、执行和维护提供了切实可行的建议.测评人员在实际测评时,可参考本指南指导并规范的系统测评的技术方法,进而高效地完成信息系统安全测评任务.  随着国家对信息安全的日益重视,研究并制定本标准紧密贴合国家信息安全保障体系建设、国家等级保护制度推行等技术需求,对于规范我国信息安全测试评估工作的发展具有重要意义.","一 范围本指南规定了信息系统安全测评过程中涉及的相关技术,适用于测评机构、信息系统的主管部门及运营使用单位对重要信息系统安全的测评,为重要信息系统的安全等级保护测评工作的规范性提供方法依据.二 主要技术内容1)\t信息系统安全测试和检验技术概述,包括策略、角色与职责、方法和技术；2)\t安全测试评估过程:提供规划安全评估的方法与过程,讨论执行安全性评估的关键因素,包括协调、评估本身、分析和数据处理.提出报告评估结果的方法,并提供了补救行为的概述；3)\t技术方法实现,详细描述了几大类技术性检验技术,主要包括: \t审查技术:包括文档审查、日志审查、规则集审查、系统配置审查、网络嗅探、文件完整性检查等技术. \t目标识别和分析技术:包括网络发现、网络端口和服务识别、漏洞扫描、无线扫描等技术. \t目标漏洞验证技术:包括密码破解、渗透性测试等技术.","全国信息安全标准化技术委员会"]
[258,103150,"信息安全技术 移动智能终端安全体系架构","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","工业和信息化部电信研究院、中国移动通信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司、北京展讯高科通信技术有限公司","《移动智能终端安全体系架构》目标是通过对移动智能终端的安全技术进行全面的研究,提出移动智能终端安全的体系架构,通过该架构指导移动智能终端安全标准体系的建设,最终提高移动智能终端整体的安全性.防范基于移动智能终端的恶意吸费、信息窃取等安全事件的发生,保护用户个人安全以及国家安全.     移动终端智能化让移动终端的处理能力不断增强,存储的信息越来越多,提供的应用越来越丰富,与此同时移动智能终端面临的安全风险越来越多,每一个安全事件造成的危害越来越大.随着移动智能终端的大面积普及,其安全问题不但会影响个人用户的安全,而且会影响移动互联网产业的发展,还可能会导致国家安全面临巨大威胁,因此移动智能终端的安全问题已经成为用户、企业、国家关心的重大问题.在移动智能终端安全事件频发的今日,尽快研究移动智能终端安全体系架构指导移动智能终端安全技术和标准的发展对于移动智能终端、新型移动应用和移动互联网的发展具有重大的意义.","《移动智能终端安全体系架构》标准主要研究以下内容:1、\t移动智能终端所面临的安全风险  本部分主要研究移动智能终端所面临的各方面的安全风险,通过对安全风险的深入分析,归类总结安全风险产生的根源.2、\t移动智能终端安全技术  本部分主要研究可以防范安全风险的各种技术, 3、\t移动智能终端安全目标  本部分定义移动终端安全体系架构所要达到的安全目标,能够防范的安全风险.4、\t移动智能终端安全体系架构  本部分定义移动智能终端的安全体系架构,以及安全体系架构的运作方式,如何通过该安全架构实现安全目标、防范安全风险.  包括:硬件安全、操作系统安全、应用安全、输入输出设备安全、终端访问卡安全、安全存储、安全启动等等.5、\t移动智能终端安全体系架构中各部分的要求  针对移动智能终端安全体系架构中的各部分的基本要求进行定义,为后续标准体系的建立提供指导.","全国信息安全标准化技术委员会"]
[259,103083,"信息安全技术 移动智能终端操作系统安全测试评价方法","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","公安部第三研究所、中国电子技术标准化研究院、上海交通大学","移动智能终端操作系统是应用软件同移动智能终端硬件的接口,其目标是高效地、最大限度地、合理地使用智能终端上的资源.在移动智能终端安全涉及的众多内容中,作为移动智能终端系统软件中最基础部分的操作系统, 其安全问题的解决又是关键中之关键.  目前,全球各大移动智能终端厂商的操作系统类别众多,且竞争激烈,在“十二五“期间,为促进移动互联网产业健康快速发展,我国将抓住移动智能终端快速发展带来的机遇,加强终端自主操作系统的研发和推广,通过移动智能终端和应用平台等关键环节进行发展,以促进具有我国自主版权的移动智能终端操作系统产品的发展成熟,从而满足我国移动智能终端安全应用的迫切需要.  因此国内外智能终端操作系统的研究都处在一个大力发展时期,然而市场上并没有针对移动智能终端操作系统的相关标准,即缺乏相应的技术标准来予以规范其检测和评价,且针对操作系统的开发过程缺乏行之有效的安全监管,给基于移动智能终端的移动互联网服务业务的健康稳定发展带来新的挑战.所以,急需制定标准来规范厂商对移动智能终端操作系统的研发、生产和销售,以保证该类产品的安全性和可靠性.  基于上述目标,编制组将基于长期从事产品检测和标准制定的经验优势,进行技术要求和测评方法的研究并提出相应国家标准.本标准规定了移动智能终端操作系统应具备的安全功能要求和安全保证要求及相应的测评方法,为移动智能终端操作系统的研制、开发和测评提供技术支持和指导,从而构建移动智能终端的安全评测服务体系.  随着国家对移动智能终端安全的日益重视,研究并制定本标准紧密贴合国家十二五规划,对于规范我国移动智能终端相关技术研发和测试评估工作的发展具有重要意义.","本标准拟提出针对移动智能终端操作系统的通用安全技术要求,具体内容包括安全功能要求与安全保证要求两大部分,并针对相关安全技术要求提出对应的测试评价方法.一 范围本标准规定了移动智能终端操作系统的安全技术要求,提出了该类产品应具备的功能要求和安全保证要求.本标准的目的是为移动智能终端操作系统的研制、开发和测评提供技术支持和指导.二 主要技术内容1 、安全要求本部分从安装与卸载安全、访问权限控制、数据安全、存储介质管理、用户策略管理、运行安全保护、升级能力、运行监控、可用性等方面规定了移动智能终端操作系统需遵循的安全要求.其中,1)身份鉴别包括用户标识、鉴别技术手段、鉴别信息保护、鉴别失败处理、用户主体绑定；2)访问控制包括访问控制属性、访问权限规则；3)用户数据安全包括用户数据保护、用户数据完整性、保密性以及剩余信息保护；4)可用性包括系统稳定性和兼容性要求；5)升级能力方面则对升级的时效性作出要求.2 、安全保证要求本部分规定了移动智能终端操作系统的安全保证要求,包括配置管理、交付与运行、开发、指导性文档、生命周期支持、测试、脆弱性分析保障等内容.3、测评方法针对安全功能要求,规定了测试评价方法和测试评价结果判定相关内容.","全国信息安全标准化技术委员会"]
[260,103084,"信息安全技术 移动智能终端个人信息保护技术要求","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","浙江长天信息技术有限公司、成都网安科技发展有限公司、中国软件评测中心、工业和信息化部电子工业标准化研究院","从最初阶段个人信息的所有者应当有充分的知情权和决定权.从学理上讲,个人信息并不是纯粹的财产权,也是一种人格权,由所有人自己掌握.其所有权并非财物那样可以转让,所有人才有处置权,可以在授权商家使用后即时撤回或修改.在个人信息保护方面,国内立法确有不足.本次由浙江长天信息技术有限公司、成都网安科技发展有限公司 联合申请的《信息技术 智能终端安全管理 第三方信息保护的机制》也将围绕着知情权和决定权进行建议建设.存在于智能移动互联网终端设备中的第三方隐私信息包含网络与电子商务中所涉及到对个人数据(包括企业的商业秘密)的收集、传递、存储和加工利用等各个环节中网络用户的个人和生活不被干扰的权利与个人资料的支配控制的权利.面对第三方隐私受到严重威胁的现状,使得智能移动终端设备隐私信息成为人们越来越关心的问题之一,同时也使智能移动互联网终端设备隐私信息安全成为期行业面临的最大挑战之一.许多消费者不愿意使用智能移动终端设备交易的一个重要原因,就是出于对自己个人隐私安全的担忧,从而丧失了对其的信心.因为个人隐私安全的原因是的大批的消费者和网络用户远离智能移动终端设备,严重影响其顺利发展.所以,制定对于智能终端设备安全管理第三方信息保护的机制的标准不仅能够留住一大批消费者和客户,更重要的是,能够在消费者心中建立起对智能移动终端设备的信心,为智能移动终端设备的长远发展奠定坚实基石.2011年全年新增智能终端病毒2943个,目前登记在案的智能终端恶意软件24794个,同比增长266%,隐私窃取在2011年截获的恶意软件分类中占比37.3%,排名第一；在排名前五的智能终端操作系统中,排名前三的操作系统依次为:Android操作系统的感染率占比为43.7%,Windows mobile系统的感染率占比25.3%,Smybian系统的感染率占比19.7%；智能终端隐私保护问题从未离开过人们的关注视线,移动终端设备的使用环境日渐恶化；一般的智能终端安全管理软件的主要功能在于智能终端病毒查杀,但由于缺乏标准,目前大多数常用软件在开发过程中容易忽视隐私保护的问题,导致被不法分子通过这些漏洞窃取使用者个人私密信息,即使一台没有感染木马或病毒的智能终端也有可能泄露第三方的个人隐私,对于可疑的隐私窃取程序、被利用控制的程序、隐私保护能力低下的程序,一般的安全管理和木马病毒查杀软件在技术上无法识别,也就无法达到保护第三方隐私信息的目的.","1范围本指导性技术文件规范了移动智能终端内所有系统软件和应用软件在运行期间采集、传输、存储用户个人信息的行为.为移动智能终端中个人信息保护提供指导.本指导性技术文件适用于为移动智能终端提供软件或服务的提供者,如:购物类软件服务提供者、金融类软件服务提供者、新闻类软件服务提供者、游戏类软件服务提供者、社交类软件服务提供者等.2.1个人信息移动智能终端内的个人信息包括设备中存储的通信数据(通信录、通话记录、短信彩信),媒体数据(图片文件、视频文件、音频文件),身份数据(日志信息、帐号信息、使用习惯、购买习惯、订阅关系),以及利用移动智能终端某部件获得的信息(开启摄像头获得的视频信息、开启GPS定位获得的位置信息、开启录音器获得的音频信息等).2.2位置信息能够通过以下现实方式对移动智能设备所处的地理位置进行定位所获取的信息:a)通过GPS部件卫星定位的方式；b)通过获取移动智能设备网络信号数据发射频率接受的网络运营商基站位置的方式.2.3日志信息指移动智能设备使用者在设备中存储的记事信息、闹钟信息、事件提醒信息、包括但不限于通过文字输入、音频输入、图片或视频输入的方式.2.4账号信息指移动智能设备使用者在设备中存储的与使用者或使用者相关人有关的账号信息与账号相关信息,但不包含日志信息2.5购买习惯指移动智能设备使用者通过该设备所产生的购买行为信息,包含:购买时间、购买地点、购买决策方式、购买选择方式.2.6使用习惯指移动智能设备使用者通过被使用的移动智能设备所产生设备使用习惯以及设备内的应用层产品与管理层产品的使用习惯,a)例如使用者对设备或设备内产品的操作方式b)例如使用者对设备或设备内产品的使用频次c)例如使用者对设备或设备内产品的管理方式2.7订阅关系指移动智能设备使用者通过被使用的移动智能设备以交易的方式获取产品或反馈对产品的相关信息的送达方式具体为:a) 移动智能设备使用者通过被使用的移动智能设备获取产品,包含(独立的应用程序,基于应用程序呈现的媒体资讯信息、社交信息、b) 移动智能设备使用者通过被使用的移动智能设备获取以上产品后反馈的相关信息,包含(送达确认信息、售后服务需求、意见与建议信息)c)订阅关系的送达方式,包含语音业务的方式、短息、彩信、声讯的方式、数据业务的方式2.8通信数据通信数据包括:通信录、通话记录、短信彩信、邮件.2.9媒体数据媒体数据包括:图片、视频、音频.2.10身份数据身份数据包括:位置信息、日志信息、账号信息、购买习惯、使用习惯、订阅关系.","全国信息安全标准化技术委员会"]
[261,103152,"信息安全技术 移动智能终端数据存储安全技术要求和测试评价方法","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","中国移动通信研究院、北京智言金信信息技术有限公司、中科院研究生院委员会","移动终端的更新换代比较快,当用户需要更换移动终端时,则存在旧的移动终端中存储的个人私密信息被泄露的安全威胁.另外用户随身携带移动终端,有时移动终端放置在某些地方,如开会放在会场、上班放在办公桌上,在用户暂时离开的时候,用户移动终端上的信息(电话簿、短信、日程安排等)就存在被泄露的风险,这可能导致一些商务机密被泄露,给用户造成巨大的损失.移动终端丢失、被盗容易造成用户私密信息的泄露.除非移动终端已经由其拥有者设置了保护以禁止未经授权的使用,否则任何得到移动终端的人都能够与手机所有者一样任意地查看手机信息.如果移动终端里面的机密信息(电话簿、短信、个人身份信息等)被他人获得并利用,则会给用户造成很大的损失.因此需要研究相应的安全机制来保护移动终端用户数据,需要制定针对动智能终端用户数据的保护安全技术规范和要求,保护用户数据不被侵害.","结合国内外现有的信息安全评估检测标准,研究针对移动智能终端用户数据保护实施安全评测的关键技术并制定相应标准.研究智能终端用户数据保护安全评估及测试关键技术,提出相应的安全技术要求.","全国信息安全标准化技术委员会"]
[262,103151,"信息安全技术 移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","公安部第三研究所(公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心)、中国电子技术标准化研究院、上海交通大学","随着无线网络和移动通信技术的发展,面向移动智能终端的应用越来越广泛,常见的类别有游戏娱乐、影音媒体、金融交易、网络通信、商务应用等.然而移动智能终端的特点使其同时暴露在众多的网络安全风险和威胁之下, 遭受到病毒、木马、蠕虫等恶意程序的攻击.如果没有正确的防范机制,用户将面临程序被破坏,数据丢失和信息窃取等安全威胁.  应用软件通常功能运行正常但却不安全,移动智能终端有着自身的特点,在测试策略上不能完全照搬传统应用软件的测试策略、方法和内容,需要分析其使用特点以及使用过程中可能存在的一些安全性隐患,针对这些隐患提出针对性的安全要求,可以有效提高移动智能终端应用软件的安全性和可靠性,从而保证终端用户的软件使用安全.  该类应用软件的安全主要包括安装与卸载、访问权限控制、数据安全、运行安全等方面.  一、安装与卸载的安全  为了防止移动智能终端应用软件对原有系统内的应用造成不当的影响或破坏,使其得到认可并被安装, 应用软件应具备供应者或开发者的数字签名信息, 其安装过程只能运行在特定环境中且不能破坏其运行环境, 需要检查相应的授权和数字签名.卸载时应将其安装进去的文件全部卸载, 自动运行权限需要得到用户的明确授权等.  二、访问权限控制  移动智能终端应用软件的权限, 包括网络访问、信息发送、自动启动、媒体录制、读取\\写入用户数据等权限, 关系到用户个人信息和隐私的保护, 需要对应用软件的权限和访问安全机制进行要求.  三、数据安全  从密码的显示、存储, 敏感数据处理的预期行为, 数据备份和恢复、安全性提示等等方面进行要求,确保用户数据的安全性.  四、运行安全  从程序的代码安全、稳定性和容错性等方面进行要求,保证程序的正常工作.  因此,公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心和中国电子技术标准化研究所共同成立联合编制组,研究该类应用软件的安全特点,利用检测中心长期从事安全性测试的优势,进行制订并提出相应国家标准.该国家标准应满足先进性、兼容性与实用性良好结合的要求.","一、范围本标准规定了移动智能终端应用软件的安全功能要求和安全保证要求.本标准适用于移动智能终端应用软件的设计、开发及检测.二、 主要技术内容1 、安全要求本部分从安装与卸载安全、访问权限控制、数据安全、运行安全、升级能力等方面规定了移动智能终端应用软件需遵循的安全要求.a)安装与卸载安全要求防止对系统及原有应用造成不当的影响和破坏；b)访问权限控制要求保护系统中的个人信息和敏感数据；c)数据安全包括密码安全、敏感数据安全、备份和恢复、数据删除等内容,要求防止数据被破坏、未授权获取；d)运行安全包括代码安全、稳定性、容错性,要求保证应用软件的可靠运行；e)升级能力方面则对升级的时效性作出要求.2 、安全保证要求本部分规定了移动智能终端应用软件的安全保证要求,包括配置管理、交付与运行、开发、指导性文档、生命周期支持、测试、脆弱性分析保障等内容.3、测试评价方法本部分规定了移动智能终端应用软件安全要求和安全保证要求所实施的测试评价方法.","全国信息安全标准化技术委员会"]
[263,103076,"信息安全技术 硬拷贝设备安全测试评价方法","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究院、天威飞马打印耗材有限公司、北大方正、天津复印技术研究所","1.目的: 配合制定的国家标准《信息安全技术  办公设备安全基本要求》,制定出相应的可操作的《信息安全技术 办公设备安全测评方法》,使办公设备的安全性评价有据可依,并使之处于受控状态. 2. 意义:为了减少因办公设备安全造成的信息泄漏和损坏,提高办公设备本身的安全防范措施与性能,尤其在政府、商务等对信息安全有较高要求的办公环境中,将目前几乎所有办公人员都要用到的办公设备本身的安全功能与性能加以评估,减缓安全风险,尽可能多地消除威胁,提高搞安全要求办公环境下办公设备哦使用人员的信息安全意识.","1. 范围:本标准从信息技术方面规定了按照《信息安全技术  办公设备安全基本要求》对办公设备进行信息安全评估所需要的内容,适用于政府部门等对信息处理环境具有较高安全要求的办公设备的评估,用于办公设备的测评,也可为办公设备的设计提供参考.2.主要技术内容:术语和定义/安全环境(物理方面、人员方面、连通性方面)/测评内容包括(标识和鉴别、访问控制、安全审计、残余信息保护、安全功能、维护、会话、可移动非易失性存储、安全管理等).","全国信息安全标准化技术委员会"]
[264,103097,"信息安全技术 政府部门互联网安全接入技术规范","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","国家计算机网络应急技术处理协调中心、国家信息中心、北京邮电大学、中国科学院计算所、中国联通、国防科技大学计算机学院网络所、西安邮电学院、上海市青浦区科委信息化服务中心","通过研究国外政府互联网安全接入标准情况和项目进展,以及对国内各级政府部门接入互联网现状展开深入调研,分析当前我国政府部门接入互联网的安全隐患,从技术和体制层面提出通过统一接入方式实现政府部门安全接入互联网的方法和政策建议,并进行标准化工作,从而引导各级政府部门实现互联网安全统一的接入方式,提高政府部门互联网接入的安全水平,有力保障政府信息安全工作的开展.","本项目旨在从技术和体制层面提出政府部门安全接入互联网的方法和政策建议,对政府互联网安全接入方式进行标准化工作,最终形成一个国家标准,从而指导各级政府部门的互联网接入工作开展.本规范既可作为政府部门开展互联网安全接入的规划、设计、建设等工作的依据,也可作为各部门开展网络安全检查的依据.","全国信息安全标准化技术委员会"]
[265,103102,"信息安全技术 政府部门信息技术外包服务信息安全管理规范","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","北京信息安全测评中心、信息产业信息安全测评中心、工业和信息化部电子科学技术情报研究所、中国信息安全测评中心","一、目的  信息系统设计与开发、信息系统集成、监理与测试、运行维护、数据处理、数据备份与灾难恢复、应急技术支持、安全测评、信息系统托管等信息技术服务外包在政府部门非常普遍.这些信息技术服务外包经常会涉及政府部门的业务流程、网络拓扑、关键信息设备配置、安全防护情况等敏感信息.各政府部门为降低信息技术服务外包工作给政府部门的信息和信息系统带来的风险,也从技术、管理方面采取了一定的措施,但做法各一,没有统一的标准.为加强政府部门信息技术外包服务的信息安全管理,保证政府信息和信息系统安全,依据工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局、中国人民银行、国务院国有资产监督管理委员会、国家保密局、国家认证认可监督管理委员会联合印发的《关于加强信息安全管理体系认证安全管理的通知》(工信部联协〔2010〕394号),通过对国内外相关情况的深入调研,制定出符合我国政府部门信息技术服务外包情况特点的信息安全管理规范.  二、意义  随着政府对信息化建设投入的不断加大,信息化建设采购成为政府采购的重要部分.由于信息系统比较复杂,政府部门很难也没有必要自身储备太多的专业人员来维护,因此,将信息系统的维护、服务等工作外包给专业公司,是政府部门现实的选择.  政府部门信息技术外包在我国已经成为一种发展的必然趋势,外包作为政府部门信息技术建设的战略行为,能够帮助政府机构全面提高IT水平,提升政府的服务质量.但服务商的引入,从当前实践来看,也使政府部门信息技术安全管理变得复杂,安全风险有可能加大,而且政府部门信息技术外包在我国才刚刚起步,存在着很多的问题.如:  (1)国家法律法规、政策标准的缺失在一定程度上影响了外包工作的开展.我国有关外包的法律约定还不健全,对于政府部门信息技术相关标准还十分缺乏,还缺乏统一的规范和行业标准,各个组织实施的都是一些零散没有经过整理的规则或者章程,这给具体实施带来很大的困难,也严重制约了政府部门信息技术外包的发展.  (2)部分单位认为“外包等于什么都不用管“,结果导致信息技术管理部门职能弱化,造成项目管理混乱,信息安全得不到保障.  (3)政府部门在选择外包服务商时,缺乏对其全面、详细的评估,没有全面考评其综合服务水平,导致后期服务过程政府部门处于被动,无法获取及时优质的服务.  (4)随着外包的深入开展和合作时间的推移,政务部门对外包服务商的依赖性越来越强,最终极易导致完全依赖外包服务商,当需求发生变更时受制于外包服务商,降低了IT建设的灵活性,,自身人员技术水平也大大降低.  (5)在外包执行阶段,没有对服务商进行必要的管理和监督,省略必须的沟通、技术文档的交接、关键点的评审,导致总体服务水平的降低.  政府部门信息技术外包是一个技术、管理加应用的复杂系统,其中蕴藏着大量的风险,政府部门需要完善外包的法律法规环境、积极扶持外包服务的供给市场、大力培养外包人才,同时也要制定严格的政府部门信息技术外包管理规范,强化政府部门信息技术外包的管理,为探索我国政府部门信息技术外包管理要求提供统一标准.","一、范围  本规范适用于中华人民共和国国务院各部委、各直属机构对信息技术外包服务的信息安全管理.其中信息技术外部服务主要包括信息系统设计与开发、信息系统集成、监理与测试、运行维护、数据处理、数据备份与灾难恢复、应急技术支持、安全测评、信息系统托管等.  二、主要技术内容  本规范从外包信息技术工作的全生命周期考虑,将信息技术外包服务的信息安全管理从信息技术外包服务选择过程、信息技术外包服务实施过程、安全事件响应与应急管理、备案管理、监督检查等方面提出管理要求,以保证政府部门信息和信息系统的安全.  1. 信息技术外包服务选择  信息技术服务外包工作满足政府采购要求的,要实施政府采购.外包实施机构要满足招投标相关法律规定的条件.签订明确包含安全要求的合同及保密协议.  2. 信息技术外包服务实施  规范了外包服务人员的基本安全管理要求,并要求对重点区域进行重点控制.要对外包服务机构提出安全风险控制要求、人员教育培训要求、考核要求等,并对外包服务机构及相关人员、设备等进行定期安全审查.  3. 安全事件响应与应急管理  建立信息技术外包服务事件通报机制,制定相应的应急预案,并定期组织应急预案培训和演练.  4. 备案管理  政府部门与外包服务机构签订的合同要备案.如备案信息发生变更,要及时对变更情况进行变更.  5. 监督检查  信息技术外包服务使用部门要对外包服务进行信息安全管理自查,工业和信息化部要对政府部门信息技术外包服务信息安全管理要求落实情况进行监督检查.","全国信息安全标准化技术委员会"]
[266,103146,"信息安全技术 政府部门云计算安全指南","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","四川大学、中国电子技术标准化研究院、北京信息安全测评中心、中金数据系统有限公司、未来国际、中国移动研究院、华为技术有限公司等.","云计算作为一种全新的IT资源服务模型与运营模型,具有快速弹性、泛在访问、自助服务等特点,能显著降低用户的IT运营成本、提高用户的快速应变能力.政府部门采用云计算可以明显减少政府部门的IT资源投入,提高政府部门服务的交互性、响应敏捷性等.但云计算的数据和资源集中将会带来空前的安全威胁,作为政府部门“血液“的信息在云计算环境中的安全问题尤其重要.本标准在云计算技术和市场发展未成熟情况下,通过制定纲领性安全要求,确保政府部门采购云计算服务及其使用过程中的安全,加快云计算在国内的推进步伐,规范云计算在国内的应用与发展.","本标准规定政府部门采购云计算服务时,云计算服务提供商必须满足的安全技术和管理要求.主要内容:1.分析政府部门采用云计算服务模式时面临的主要安全风险 2.跟踪国内外云计算安全标准、技术指南、管理指南等最新研究成果 3.制定政府部门云计算安全规范:一、范围 二、规范性引用文件 三、术语定义 四、安全风险描述 五、云计算服务提供商要求 六、安全防护技术要求 七、责任义务.","全国信息安全标准化技术委员会"]
[267,103148,"信息安全技术 政府联网计算机安全配置指南","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","北京信息安全测评中心、国家互联网应急中心、中国科学院软件研究所、铁道部信息技术中心等.","一、范围通过研究国内外现有的计算机安全配置相关法律法规和研究成果,结合我国党政机关办公计算机安全保护工作的现状,根据前期总结分析的计算机主要安全威胁和安全需求,统一政府机关办公计算机安全配置和管理要求,制定出符合我国党政机关办公计算机业务特点的安全配置规范.二、意义随着我国电子政务的不断推进,党政机关信息化建设成效显著,办公计算机更成为政务信息接收、处理、传送的重要载体,为提高政府行政效率、提升管理水平做出了重要的贡献.本课题旨在从我国办公计算机安全现状出发,总结长期以来的计算机安全研究和试点经验,对计算机的安全配置对象、要求以及流程进行研究,指导党政机关办公用计算机的使用管理、安全配置和运行维护,规范党政机关办公计算机的安全配置和管理工作,为探索我国政府信息系统规范统一管理模式提供基础.1、\t实行计算机配置管理是贯彻国家信息安全政策的方式我国从《国家信息化领导小组关于加强信息处理安全保障工作的意见》(中办发【2003】27号文)以来,把信息安全提到了促进经济发展、维护社会稳定、保障国家安全、加强精神文明建设的高度,并提出了“积极防御,综合防范“的信息安全管理方针.2008年6月,国信办发布《国务院办公厅关于加强政府信息系统安全和保密管理工作的通知》(国信办发【2008】17号文件),指出“实行计算机配置管理和安全审计“,加快办公用计算机的配置管理工作,对各部门、各单位办公用计算机的安全配置和管理工作提出了要求.2、\t加强计算机安全配置是保证政府整体网络安全的基础传统的政府网络安全体系大多侧重于信息系统和网络边界防御,往往忽略来自网络内部安全威胁.据统计,超过85%的安全威胁来自内部,而办公计算机又大约占据80%的网络节点,由于配置和操作不当而引发计算机病毒感染甚至网络瘫痪,从而导致敏感信息或数据泄露的安全事件屡有发生.另外,政府机关中办公人员技术水平参差不齐,信息安全意识薄弱,管理制度不完善或执行力度不到位,从而使得办公计算机成为整个网络安全防护的短板.3、\t加强软件安全配置是解决政府办公计算机安全的关键目前对办公计算机的安全防护大多局限在操作系统漏洞扫描和补丁修复等方面,考虑到计算机应用软件类型复杂、安装混乱、厂商编码能力较弱和管理制度执行不力等因素,使其成为内部和外部攻击的主要对象.据微软2008年安全研究报告统计数据表明:2008年所有安全漏洞中,与操作系统相关的少于6%,而与其他应用软件相关的漏洞占到了90%-94%.因此,加强计算机系统软件和应用软件安全配置是解决计算机安全的关键因素.4、\t加强外围安全配置是完善政府办公计算机安全的保障  由于计算机硬件设备日益多样化,移动办公计算机日益普遍化,办公计算机网络管理不统一,任意通过接口、代理或无线等方式进行非法外联,同时对外来计算机接入内网、移动存储设备接入计算机等行为无法进行审计和控制,从而对内部网络资源造成了极大的安全隐患.因此,对政府机关办公计算机的安全保护既要重视软件的安全配置和管理,同时也要关注计算机接入控制、流量监控以及安全审计等外围配置,才能从整体上保障办公计算机的信息安全.","一、范围本规范适用于中华人民共和国境内各级政府机关日常办公计算机软件及其外围环境的安全配置和管理,不适用于处理涉及国家秘密的专用计算机及手持式设备.二、主要技术内容本规范根据办公计算机处理业务和数据的重要程度,结合办公计算机面临的主要安全问题和威胁,分别提出“基本配置要求“和“增强配置要求“.1、计算机软件安全配置概述重点描述规范实行不同强度安全配置的分类,明确不同强度安全配置要求保护的前提、对象和目标,为政府机关办公用计算机的信息安全保护提供基础.2、计算机软件安全配置原则重点描述了规范实行计算机软件安全配置的原则,即1)要求重点突出,解决办公计算机面临的主要安全威胁和问题；2)要求综合防护,将办公计算机信息安全作为一项全面系统的工程；3)要求适度保护,根据办公计算机处理业务的重要程度实行不同强度的配置要求.3、基本配置要求根据政府机关基本办公计算机软件的主要特点和典型威胁,围绕软件配置(软件安全管理、系统软件配置和应用软件配置)和外围配置(接入控制配置、流量监控配置和安全审计配置)提出要求,指导政府机关办公用计算机的安全配置和管理.软件配置:1)“软件安全管理“包含责任人员、软件选用、软件升级、软件使用以及变更审批等管理要求；2)“系统软件配置“包含操作系统命名、账号、口令、访问控制、日志审计以及其他安全配置要求；3)“应用软件配置“包含应用软件选用、安装、维护以及操作通用要求,和针对字处理软件、网页浏览器、邮件客户端以及安全防护软件等典型应用软件配置要求.外围控制:1)“接入控制配置“包含办公计算机接入网络结构、控制策略以及外联控制等要求；2)“流量监控配置“包含办公计算机网络资源访问控制、流量监控和安全防护等要求；3)“安全审计配置“包含办公计算机网络资源访问行为安全审计、移动存储介质接入和使用安全审计等要求.4、增强配置要求根据政府机关增强办公计算机软件的主要特点和典型威胁,围绕软件配置(软件安全管理、系统软件配置和应用软件配置)和外围配置(接入控制配置、流量监控配置和安全审计配置)提出要求,指导政府机关办公用计算机的安全配置和管理.软件配置:1)“软件安全管理“包含责任人员、软件选用、软件升级、软件使用以及变更审批等管理要求；2)“系统软件配置“包含操作系统命名、账号、口令、访问控制、日志审计以及其他安全配置要求；3)“应用软件配置“包含应用软件选用、安装、维护以及操作通用要求,和针对字处理软件、网页浏览器、邮件客户端以及安全防护软件等典型应用软件配置要求.外围控制:1)“接入控制配置“包含办公计算机接入网络结构、控制策略以及外联控制等要求；2)“流量监控配置“包含办公计算机网络资源访问控制、流量监控和安全防护等要求；3)“安全审计配置“包含办公计算机网络资源访问行为安全审计、移动存储介质接入和使用安全审计等要求.5、附录分别根据“基本配置要求“和“增强配置要求“,分别基于典型的适用系统、安全目标、安全需求、办公网络环境及设备配置下,提供满足典型业务需求的办公计算机软件安全配置示例,指导政府机关单位办公计算机安全配置的部署和实施.","全国信息安全标准化技术委员会"]
[268,103132,"信息安全技术 智能卡嵌入式软件安全技术要求(EAL4增强级)","推荐","修订","GB/T 20276-2006",null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","中国信息安全测评中心、北京多思科技工业园股份有限公司、天地融科技股份有限公司","GB/T 20276在我国IC卡安全建设中起着非常重要的作用,被广泛地应用于嵌入式软件的研发与测评中.但随着技术的发展,已有6年历史的GB/T 20276在时效性、易用性、可操作性上还需提高.同时,国际标准ISO/IEC 15408也在逐步更新完善,其概念、内容、架构也较先前版本发生了巨大变化,体系理论更加合理.国外PP的制定、产品的评估都已经开始采用此新标准.目前应用的GB/T 18336是2008版,随着ISO/IEC 15408不断更新,GB/T 18336新版本已在修订中.而GB/T 20276依据的标准为GB/T 18336的2001版,显然,GB/T 20276已严重落后于GB/T 18336的发展.为紧跟CC前沿技术,与国际接轨,有必要对此标准进行修订.","GB/T 20276为智能卡嵌入式软件类产品定义了一组与具体实现无关的、完整的、紧密关联的最小安全要求集合；标准描述了智能卡嵌入式软件使用中的环境和面临的威胁；陈述相应保证级别的智能卡嵌入式软件应该达到的安全目的、必须满足的安全技术要求和安全保证要求,以及它们之间的基本原理.本项目将结合目前国内外最新技术的发展情况,完善GB/T20276.","全国信息安全标准化技术委员会"]
[269,103101,"信息技术 安全技术 部门间和组织间通信的信息安全管理","推荐","制定",null,"ISO/IEC 27010:2011",2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","山东省标准化研究院、山东大学、青岛大学","ISO 27001和ISO 27002处理组织之间的信息交换,用了一种通用的方式.当组织期望与多个其他组织通信敏感信息时,发起者必须确信他们的信息在其他接收组织实施时有足够的安全控制措施.这可以通过建立信息共享团体来实现,在团体中,每个成员相信其他成员可以保护共享信息,即使这个组织在其他方面与其是竞争关系.信息共享团体没有足够的信任和信息安全协议则不能良好运行.提供信息的成员必须能确信接收者不会泄露或不当的使用这些数据.接收信息的成员必须信任这些信息是准确的,且接受发起者通知的任何条件.在发起和接收信息方面,必须有论证有效的安全策略和好的实践应用来支持,特别是涉及两个不同团体之间共享敏感信息.为了获得这些条件,团体成员必须都实施一个通用的涵盖共享信息安全的管理体系.这就是信息共享团体的信息安全管理体系.本标准提供如何使用已建立信息和其他技术方法达到部门间和组织间指定需求的指南和通用规范,即提供ISO/IEC 27001:2005和ISO/IEC27002:2005之外的控制措施和指南以满足这些安全需求.","本标准为信息共享团体内部实施信息安全管理提供了ISO 27000标准族原有指导之外的指南,是ISO/IEC 27001和ISO 27002在信息共享团体中信息安全管理要求的补充.本标准提供了在组织之间和部门之间通信中涉及发起、实施、维护和改进信息安全的控制措施和指南.本标准适用于所有形式的交换和敏感信息共享,包括公共的和私有的、国内的和国际的、在同一个工厂或市场部门或者部门之间.也可适用于涉及组织或者国家关键基础设施的供应、维护和保护的信息交换和共享.本标准主要从以下几个方面提出信息共享团队通信安全管理的要求:1)信息共享团体的基础要求,包含团体管理、支撑实体、部门间通信、通信模型等相关内容.2)信息安全方针,涉及信息共享团体成员间通信的安全方针；3)信息安全组织管理中的安全要求；4)资产管理中的安全要求,包括资产管理职责、信息分级、信息共享和交换保护等方面的安全要求；5)人员安全要求,包括任用前、任用中和任用后变更和终止的安全要求；6)通信和操作管理的安全要求,包括操作规程和职责、第三方交付管理、系统规划和接收、防止恶意和移动代码、备份、网络安全管理、介质处理、电子商务服务、监控等方面的安全要求；7)信息系统开发、获取和维护过程中的安全要求,包括信息系统、密码控制、系统文件、技术脆弱性管理等方面的安全要求；8)业务连续性管理中的信息安全管理要求；9)符合性要求,包括符合法律要求、符合安全标准和策略要求、技术符合性要求、安全审计要求等方面的内容.","全国信息安全标准化技术委员会"]
[270,103073,"信息技术 安全技术 密钥管理 第3部分:采用非对称技术的机制","推荐","制定",null,"ISO/IEC 11770-3",2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","无线网络安全技术国家工程实验室(西安西电捷通无线网络通信股份有限公司)、中国电子技术标准化研究院、重庆邮电大学等.","本项目是按照如下国家文件而建议的:  (1)2011年12月,国家标准化管理委员会发布的《标准化事业发展“十二五“规划》“七、加快战略性新兴产业标准化步伐““(二)新一代信息技术产业““专栏9 新一代信息技术产业标准体系建设重点““08 物联网“中“研制物联网关键基础标准,传感器网络、自动识别技术、统一资源标识标准“,以及“形成传感器网络、射频识别、云计算、新型显示、信息安全、软件服务等具有自主技术的10大重要标准体系,支撑物联网产业试点示范、三网融合试点等重点工程的实施,促进新一代信息技术产业的发展.“  (2)2011年11月28日,工业和信息化部发布的《物联网“十二五“发展规划》“三、主要任务““(二)加快构建标准体系““2. 积极推进共性和关键技术标准的研制.重点支持物联网系统架构等总体标准的研究,加快制定物联网标识和解析、应用接口、数据格式、信息安全、网络管理等基础共性标准,大力推进智能传感器、超高频和微波RFID、传感器网络、M2M、服务支撑等关键技术标准的制定工作.“    本标准将采用非对称技术进行密钥管理,实现密钥的安全管理,包括密钥生成、密钥分发、密钥验证、密钥更新、密钥备份、密钥有效期等内容.本标准的研制将弥补我国在此领域的研究空白,促进我国在基础性信息安全技术领域的研究进展.","本标准将修改采用国际标准ISO/IEC 11770-3.,规定了非对称密码技术的密钥管理机制,该机制将达到如下目标:  a)通过实体A和实体B之间的密钥协商,采用对称密码技术确定共享秘密密钥.在秘密密钥协商机制中,秘密密钥是实体A和实体B数据交换的结果.任意实体不能预先知道共享秘密密钥的信息.  b)通过实体A和实体B之间的密钥传输,采用对称密码技术确定共享秘密密钥.在秘密密钥传输机制内,秘密密钥由实体A选择,并且传输到另一实体B,整个过程采用非对称技术进行保护.  c)通过密钥传输使得一个实体公共密钥传到另一个实体,在该公共密钥传输机制内,实体A的公共密钥通过鉴定方法将被传输到其他实体,此过程不需要保密.  本标准主要内容如下:  1. 范围\t  2. 规范性引用文件\t  3. 术语和定义  4. 符号和缩略语  5. 需求分析  6. 密钥派生函数\t  7. 代数乘法  8. 密钥承诺  9. 密钥确认  10. 密钥管理架构  11. 密钥协商   11.1 密钥协商机制1   11.2 密钥协商机制2   11.3 密钥协商机制3   11.4 密钥协商机制4   11.5 密钥协商机制5   11.6 密钥协商机制6   11.7 密钥协商机制7   11.8 密钥协商机制8   11.9 密钥协商机制9   11.10 密钥协商机制10   11.11 密钥协商机制11   11.12 密钥协商机制12   12. 秘密密钥传输   12.1 秘密密钥传输机制1   12.2 秘密密钥传输机制2   12.3 秘密密钥传输机制3   12.4 秘密密钥传输机制4   12.5 秘密密钥传输机制5   12.6 秘密密钥传输机制6  13. 公钥传输   13.1 公钥传输机制1   13.2 公钥传输机制2   13.3 公钥传输机制3","全国信息安全标准化技术委员会"]
[271,103075,"信息技术 安全技术 匿名实体鉴别 第2部分 基于群组公钥签名的机制","推荐","制定",null,"ISO/IEC 20009-2",2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","无线网络安全技术国家工程实验室(西安西电捷通无线网络通信股份有限公司)、中国电子技术标准化研究院、重庆邮电大学等.","本项目是按照如下国家文件而建议的:  (1)2011年12月,国家标准化管理委员会发布的《标准化事业发展“十二五“规划》“七、加快战略性新兴产业标准化步伐““(二)新一代信息技术产业““专栏9 新一代信息技术产业标准体系建设重点““08 物联网“中“研制物联网关键基础标准,传感器网络、自动识别技术、统一资源标识标准“,以及“形成传感器网络、射频识别、云计算、新型显示、信息安全、软件服务等具有自主技术的10大重要标准体系,支撑物联网产业试点示范、三网融合试点等重点工程的实施,促进新一代信息技术产业的发展.“  (2)2011年11月28日,工业和信息化部发布的《物联网“十二五“发展规划》“三、主要任务““(二)加快构建标准体系““2. 积极推进共性和关键技术标准的研制.重点支持物联网系统架构等总体标准的研究,加快制定物联网标识和解析、应用接口、数据格式、信息安全、网络管理等基础共性标准,大力推进智能传感器、超高频和微波RFID、传感器网络、M2M、服务支撑等关键技术标准的制定工作.“    当今社会,人们越来越重视对自身隐私的保护,在很多要验证居民身份的场合,人们并不希望在自己身份合法性被验证的同时又将自己的身份信息公开给对方,从而充分保护自己的隐私.例如,在对一些敏感事件进行表决时,表决人既希望以合法的身份完成表决,又不希望暴露自己的身份；在一些消费场合,消费者在进行支付时并不希望商户知道自己的个人信息；网络用户在以可管控的身份登录网络后,在很多时候并不希望自己的身份信息暴露给公众.目前,这类隐私保护的需求越来越明显.  提供实体鉴别服务的技术有多种,目前通常采用的是基于公钥密码技术的实体鉴别方法,这种方法通过数字签名完成对被鉴别者身份合法性的验证,同时被鉴别者的身份信息也将公开给鉴别者,很明显这类技术在为上述应用场合提供鉴别服务时有明显的局限性,因为它无法保护用户的隐私.另一方面,提供隐私保护的实体鉴别技术,又必须提供可追踪能力,便于管理者在必要时的管控.  本标准规定了基于群组公钥签名的匿名实体鉴别技术以及该技术方案的不同机制,在提供实体鉴别服务的同时保护用户的隐私.本标准将弥补我国在匿名实体鉴别技术领域的空白,对我国相关产业发展起到一定的促进和保障作用.  项目起草单位是ISO/IEC对应国际标准ISO/IEC 20009-2的主要贡献单位,所提出的多项方案已被该国际标准项目采纳.","本标准规定了群组公钥签名的匿名实体鉴别机制,验证者利用群组签名方案来鉴定相互连接又不知道对方身份的实体.主要包括密钥产生过程、有无在线可信第三方参与的匿名鉴别机制、群组成员公开过程以及群组签名链接过程等.   本标准主要内容如下:   1. 范围\t   2. 规范性引用文件\t   3. 术语和定义   4. 符号和缩略语   5. 模型和需求   6. 密钥产生过程\t   7. 无在线可信第三方的匿名鉴别机制   7.1 引言   7.2单向匿名鉴别   7.2.1 总则   7.2.2 一步鉴别   7.2.3 两步鉴别   7.3 双向匿名鉴别   7.3.1 总则   7.3.2 两步鉴别   7.3.3 三步鉴别   7.3.4 两步平行鉴别   8. 有在线可信第三方的匿名鉴别机制   8.1 引言   8.2 五步鉴别(由实体A发起)   8.3 五步鉴别(由实体B发起)   9. 群组成员公开过程   9.1 总则   9.2 证据评价过程   10. 群组签名连接过程   10.1 总则   10.2 与公开者的连接过程   10.3 与连接密钥的连接过程   10.4 与连接底层的连接过程","全国信息安全标准化技术委员会"]
[272,103143,"信息技术 安全技术 信息安全控制措施审计人员指南","推荐","制定",null,"ISO/IEC 27008",2014,"国家标准化管理委员会","全国信息安全标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究院、中国信息安全认证中心、上海三零卫士信息安全有限公司","信息技术-安全技术-信息安全控制措施审计人员指南提供了对运营和实施的控制措施是否符合组织信息安全管理标准的审核指南,包括信息系统控制措施的技术符合性检查.其为所有类型和规模的组织,包括实施信息安全审计和技术符合性检查的公共和私营公司、政府机构和非营利性组织建立信息安全标准提供了有力指导.  信息技术-安全技术-信息安全控制措施审计人员指南与ISO/IEC 27007审核指南相互补充,相辅相成.为按照风险评估的结果所选择的控制措施(一般在适用性声明中体现)提供了可操作的审核指导.","研究信息安全控制措施审计人员指南所涉及的控制措施评审过程、方法、活动(准备、制定计划、实施评审、分析并报告结果),梳理总结技术符合性检查的实践指南,也包括人力资源安全、信息安全策略、信息安全组织、物理和环境安全、信息安全事件管理等内容.  在此过程中最大化地将信息安全管理体系认证积淀的管理、技术二层面实践知识与审核指南、控制措施审计人员指南理论相结合.系统化梳理标准法、审计法、安全法、认证认可条例等相关文件,为标准研究准备背景知识.分析总结风险管理内部环境、目标设定、事件识别、风险评估、风险回应、控制活动、信息与沟通、监督8要素相关内容；信息安全5大安全治理规范；信息技术发展主流云技术、物联网、虚拟化技术相关信息安全内容的总结等.最终提交成熟具有实际指导意义的《信息技术-安全技术-信息安全控制措施审计人员指南》国家标准送审稿.","全国信息安全标准化技术委员会"]
[273,101991,"电子商务产品分类与编码","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息分类与编码标准化技术委员会","中国标准化研究院","随着信息技术的飞速发展,在电子商务和第三方服务平台渠道中流通的产品和服务迅猛增加,产品和服务的结构、类型和品种千差万别,新型产品和服务迅速涌现,经由这种方式进行贸易、消费需求量日益扩大,电子商务已经成为一种不可忽视的经济形态.产品供需的匹配是电子商务这一经济形态运行过程中最重要的触发点,为了对繁杂的产品和服务进行分类管理,满足用户简单快捷查找目标产品的需求,本规范通过规范电子商务和第三方服务平台中的产品的分类结构与编码方法,指导我国电子商务平台的进一步建设.","本标准规定了电子商务产品分类与编码的原则和方法,用于指导电子商务和第三方服务平台上流通的产品与服务的分类和编码工作,以便促进电子商务平台、第三方服务平台、企业和个人用户间产品与服务信息资源的共享和交互,是建立电子商务产品与服务资源目录的重要依据.本标准适用于电子商务产品与服务资源目录体系的规划、建设、管理及使用.","全国电子业务标准化技术委员会"]
[274,101486,"非行政区划分类与代码","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息分类与编码标准化技术委员会","中国标准化研究院","本标准的主要目的是紧密结合我国城乡发展的实际需要,规定我国开发区、工业园区等非行政区划的分类和代码,作为GB/T 2260和GB/T 10114的有效补充,为我国非行政区划进行标识、信息处理和交换提供基础；本标准将解决非行政区划定义、分类不清的问题,避免各部门将行政区划与非行政区划混淆使用,从而完善我国各类区划的管理和信息共享和交换.","本标准规定了我国非行政区划的代码,其适用于我国非行政区划的标识、信息处理和交换.本标准将为民政部、统计局、税务总局、工商总局、公安部、计生委等各部门和各地区使用.本标准规定了我国非行政区划的分类和代码表.本标准采用层次代码结构,共分二层.","全国信息分类与编码标准化技术委员会"]
[275,103416,"知识管理 第7部分 知识分类通用要求","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息分类与编码标准化技术委员会","中国标准化研究院、中国运载火箭技术研究院","知识正逐渐成为当今组织取得竞争优势的关键因素，意味着当代社会正在进入知识经济时代.对知识的有效管理是一个组织取得成功和可持续发展的关键. GB/T 23703的本部分界定知识分类的相关概念，提出组织进行知识分类的原则、方法、步骤，并提供知识型企业的知识分类示例，为组织开展知识鉴别、知识创造、知识获取、知识存储、知识共享及知识应用活动奠定基础，促进组织的知识管理实施.","GB/T 23703的本部分规定了对组织内的知识进行分类的一般原则、方法和步骤.","全国信息分类与编码标准化技术委员会"]
[276,103417,"知识管理 第8部分 知识管理系统功能构件","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息分类与编码标准化技术委员会","中国标准化研究院、中国运载火箭技术研究院","知识正逐渐成为当今组织取得竞争优势的关键因素，意味着当代社会正在进入知识经济时代.对知识的有效管理是一个组织取得成功和可持续发展的关键. GB/T 23703的本部分规定了知识管理系统的统一功能框架，可以为知识管理信息系统的发展提供指导和借鉴，以此可以规范知识管理信息系统的开发和使用，也可以帮助用户了解和认识知识管理系统的通用功能，还可以用于知识管理信息系统的测评，从而推动知识管理在我国的广泛应用.","GB/T 23703的本部分规定了知识管理系统的功能框架.适用于知识管理系统的开发、选型、测试以及验收.","全国信息分类与编码标准化技术委员会"]
[277,101785,"读屏软件技术要求","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究院、中国残疾人联合会","残疾人是当前构建和谐社会的重要群体,作为社会大众的一员,他们对信息同样有强烈的需求,对信息无障碍产品有很强烈的期待,而从现况来看,他们的需求远远未得到满足.我国的信息无障碍工作起步较晚,还有大量问题需要解决.我国的信息无障碍产业从无障碍产品的开发商、产品经销商到服务商,整个产业链条都没有形成,在实现信息无障碍方面,仅仅处于初期的探索阶段.信息无障碍领域的很多工作基本上还处于空白状态,而缺乏信息无障碍相关技术标准,是约束产业发展的一个难题.中国信息无障碍相关的技术标准和法规应尽快制定和完善,确保企业和政府相关机构能够在统一的标准下开发服务于残障人士的信息产品,提供方便残疾人士的信息服务,全面改善残疾人士的信息环境.因此,尽快制定服务于残疾人的信息无障碍标准,从而推动我国信息无障碍事业的长足发展,对于体现国家社会人文关怀精神、构建和谐社会具有非常重要的意义.","该标准规范了读屏软件的技术参数、接口等内容","全国信息技术标准化技术委员会"]
[278,101815,"多媒体教学环境数字语言学习系统设计规范","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","北京外国语大学等","教育信息化建设主要依托现代教育技术来实现,现代教育技术的发展离不开行业技术标准的指引和督导,开展《多媒体教学环境》系列标准的研究和制定工作不仅十分必要,而且非常及时,其必要性可以简单总结为:  开展该规范的研究工作是贯彻《国家中长期教育改革与发展规划纲要》的需要,是信息化时代推进教学模式改革和资源共享的需要,是维护各级各类院校消费者合法权益的需要,是促进教育技术企业不断发展壮大的需要,是推动行业技术创新与可持续发展的需要.开展“多媒体教学环境“系列标准的研究和制定工作对整个行业发展有很重要的意义和作用, 规范和标准的推广应用不仅对加快国家教育信息化进程产生有利影响,而且具有重要的经济效益(低碳、节能环保)和社会效益.具体可表现为:  1.可以填补我国正在进行的教育信息化标准理论研究方面的空白.  2.有利于提高低碳时代节能环保效益和建设、管理、运行效率.  3.有利于推动教育技术产业大发展.","《多媒体教学环境 数字语言学习系统设计规范》主要规定了数字语言学习环境的系统规划、建设、验收的要求和测试方法.数字语言学习系统包含数字化语言实验室和同声传译系统.该规范适用于所有采用数字化语言实验室和同声传译训练系统进行语言教学的学校和培训机构进行相关工程的规划设计和系统集成,也可作为数字语言学习系统工程招标、验收和测评的技术依据.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[279,102523,"固态硬盘测评技术规范","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","国家电子计算机质量监督检验中心,苏州捷泰科信息技术有限公司,中国传媒大学,浪潮电子信息产业股份有限公司,华为赛门铁克科技有限公司","一、目的  随着数据量急剧增长,数据安全性、可用性的要求越来越高,存储系统的瓶颈越来越明显,特别在嵌入式领域、移动设备和工业自动化控制等恶劣环境下,传统机械结构的硬盘已经无法满足要求,但是随着固态硬盘(SSD)技术的飞速发展,这一情况正随之改变.虽然SSD技术飞速发展,但是其相应的测评技术却发展滞后,各个SSD制造厂商都采用自己的测试方法进行测试,而没有形成统一的测评标准,直到最近,存储网络行业协会(Storage Networking Industry Association,简称SNIA)才提出了SSD性能测评规范(简称PTS),而国内相关评测机构或组织在SSD测评方面,目前还没有相关标准.  由于厂商对SSD的测试环境以及测试细节都不公开,测试结果往往不具有很高的可信性,再则,在测试指标选择上,厂商不免对自己的产品有所偏向,导致用户在选择产品时无法进行横向比较,此外,厂商的测试指标往往不够全面,无法给产品一个客观、全面的评价.因此,在SSD市场上,亟需一个行业认可的、全面的测评标准,这样不仅有利于厂商优化自己的产品,也方便用户能够根据自己的业务发展需求,选择适合的产品.二、意义或必要性  《固态硬盘测评技术规范》的建立将对SSD市场的发展起到很好的监督与促进作用.统一的测评技术标准使不同产品具有可比性,方便用户根据自己需求进行选择.同时,《固态硬盘测评技术规范》也促进存储厂商的发展,使他们开发出适合用户需求的产品.更重要的是,随着SSD在新型信息技术领域,如云计算、物联网、绿色存储等领域的逐渐应用,建立《固态硬盘测评技术规范》将在很大程度上促进国内厂商掌握关键核心技术,增强我国在信息技术领域的竞争力,为我国的信息技术领域事业发展起到极大的促进作用.","一、范围    《固态硬盘测评技术规范》主要是规范SSD(既包括企业级SSD,也包括消费级的SSD)的测评,测评内容主要包括性能、功能、可靠性、功耗.二、主要技术内容  对不同厂商的SSD从性能、功能、可靠性、功耗方面进行测试研究,形成一个比较通用的测评指标体系,对测试环境、测试工具、测试方法、测试记录和测试结果判定等做出详细规定和说明.  SSD的性能测评主要从综合性能,应用性能,I/O重放性能等方面进行研究,测试指标包括IOPS,数据传输率(吞吐率),I/O平均响应时间；功能测评主要从容量,数据读写一致性,坏道检测,擦写次数,RAID支持等方面进行研究；可靠性测评主要研究在不同的温度、湿度、电磁环境以及机械运行环境中SSD的工作运行情况,建立相应的测试模型,研究各种故障插入技术等测评技术；功耗测评主要研究SSD在不同负载下的功耗.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[280,101778,"机构编制统计及实名制网络管理系统数据规范  第1部分 总则","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中央编制机构委员会办公室电子政务中心 中国电子技术标准化研究院，全国组织机构代码管理中心","机构编制统计及实名制管理系统数据规范是为了指导全国机构编制统计及实名制管理系统建设与运行,支持机构编制统计及实名制管理业务水平提高,推动国家行政体制改革的进一步深化的基础标准.","管理系统数据规范对于机构编制统计与实名制业务涉及的实体、活动、角色、关系等从数据标准化管理的角度进行了分析、抽象、归纳,明确了在该管理系统环境下的描述规则、描述方法以及描述实例,以规范支持数据库以及应用软件的开发与运行维护. 第1部分 总则:规定了机构编制统计及实名制网络管理系统建设与实施涉及的术语,总体原则及其各部分的内容.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[281,101779,"机构编制统计及实名制网络管理系统数据规范  第2部分 代码集","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中央编制机构委员会办公室电子政务中心 中国电子技术标准化研究院，全国组织机构代码管理中心","机构编制统计及实名制管理系统数据规范是为了指导全国机构编制统计及实名制管理系统建设与运行,支持机构编制统计及实名制管理业务水平提高,推动国家行政体制改革的进一步深化的基础标准.","管理系统数据规范对于机构编制统计与实名制业务涉及的实体、活动、角色、关系等从数据标准化管理的角度进行了分析、抽象、归纳,明确了在该管理系统环境下的描述规则、描述方法以及描述实例,以规范支持数据库以及应用软件的开发与运行维护.  第2部分 编码代码:规定了机构编制统计及实名制网络管理系统建设与实施中编码代码及其相关内容.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[282,101780,"机构编制统计及实名制网络管理系统数据规范  第3部分 数据字典","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中央编制机构委员会办公室电子政务中心 中国电子技术标准化研究院，全国组织机构代码管理中心","机构编制统计及实名制管理系统数据规范是为了指导全国机构编制统计及实名制管理系统建设与运行,支持机构编制统计及实名制管理业务水平提高,推动国家行政体制改革的进一步深化的基础标准.","管理系统数据规范对于机构编制统计与实名制业务涉及的实体、活动、角色、关系等从数据标准化管理的角度进行了分析、抽象、归纳,明确了在该管理系统环境下的描述规则、描述方法以及描述实例,以规范支持数据库以及应用软件的开发与运行维护.  第3部分 数据字典:规定了机构编制统计及实名制网络管理系统建设与实施中的基本数据元素,支持数据库建设与开发.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[283,98188,"基于传感器的产品监测软件集成接口规范","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国海洋大学,中国电子技术标准化研究所, 北京赛迪时代信息产业股份有限公司,上海交通大学,青岛海尔软件股份有限公司,青岛南天信息技术有限公司","为保证产品质量,生产企业在产品的设计和生产过程中,要对所生产的产品进行各种监测,包括性能监测、可靠性监测和产品抽样监测等.监测手段已由传统的人工监测、人工+智能仪表监测,发展到目前的传感器+数据采集设备+计算机+测试软件的自动化监测系统.监测软件集数据采集、存储、处理等功能于一体,是监测系统的核心,在目前的生产企业中得到非常广泛的应用,一个大型企业中往往包含数百套监测软件系统.     由于该类软件的开发没有标准规范,造成软件模块不能复用、不同厂商开发的同类监测软件系统无法集成,测试电子文档数据无法交换和互操作.对于国家相关管理部门,由于测试种类繁多、监测系统复杂多样,负责管理的人力资源有限等原因,对企业的产品质量宏观控制难度大,影响了国家主管部门监督检查效率.对于产品生产企业,由于监测软件数量多、软件结构各异,即使由不同厂商研发的同类监测软件,软件结构及操作界面也不同,造成监测数据管理和系统集成困难,导致大型企业的测试和质量管理效率低下,影响企业的核心竞争力.对于我国监测软件的开发企业,造成软件复用效率低,开发成本高、周期长,企业盈利能力低.  事实上,这些监测软件系统具有很多共性,如基础数据都是时间序列的传感器数据,监测系统的功能都包括元数据录入(对监测产品的描述信息),监测结果的计算,监测数据及监测曲线的显示、打印、查询等.只要对该类软件的体系结构、监测软件系统间的数据交换等进行规范,可以有效解决以上面临的各种问题.本标准中针对目前监测软件开发和应用中存在的主要问题,提出基于传感器的产品监测软件系统的集成接口规范,包括系统层次结构模型,系统组件划分及接口设计规范,数据存储及交换模型等.为实现监测软件系统的组件复用、数据交换,信息集成和共享提供了依据.对于提升国家主管部门的监督效率、生产企业的质量管理效率和软件企业的监测软件研发效率具有重要作用.","适用于基于传感器的产品监测软件的研发、系统集成、监测信息的共享和交换.  本标准定义了基于传感器的产品监测软件开发的体系结构和接口规范,包括监测软件的总体层次结构划分,各层的结构、功能定义,各层之间的接口及监测软件之间系统集成接口和数据共享的规范.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[284,102518,"基于以太网技术的局域网系统验收测评规范","推荐","修订","GB/T 21671-2008",null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","上海市计量测试技术研究院、中国电子技术标准化研究院","现在随着计算机网络技术的发展和普及,网络在人们工作生活中的重要性和关键性越来越突出.网络出了故障将会直接影响到整个公司或机关的工作.由于网络问题而导致数据丢失、工作中断的教训越来越多.基于以太网技术的局域网系统验收测评规范的实施为网络集成商的集成工作提供了技术指导,也为广大用户的网络规划、认证测评、验收及日常维护工作提供技术依据.规范自2008年实施以来,万兆网络的普及及大量应用,对网络性能及系统验收测评提出了更高的要求.对基于以太网技术的局域网系统验收测评规范进行修订可以更好的规范局域网建设市场,提高局域网质量,从而保护消费者利益.","标准从功能、传输媒体、设备、性能、网络管理功能、供电和环境等各个方面规定了局域网系统验收测评的技术要求和测试方法,提出了综合验收的测试规则.标准主要适用于基于以太网技术的局域网系统验收测试、评估测试以及日常维护中的相关测试；在某些情况下,也可用于设计、施工中的相关测试.其他类型局域网可参照执行.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[285,101211,"可追溯农产品产地准出标签标识规范","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","北京设施农业物联网示范工程项目组、黑龙江大田种植物联网示范工程项目组、无锡市养殖业物联网示范工程项目组","本项目的目的在于建立健全、规范的农产品产地准出标签标识和标识规范,统一粮油类、畜禽类、水产类、果蔬类等主要农产品的产地准出标签,实现我国农产品产地质量安全信息可追溯.  农产品产地是影响农产品质量安全的重要源头,农用耕地、畜牧业生产环境、水域生产环境的污染,农产品种养殖过程中投入品不合理使用,产地自身的重金属状况等,都可能严重影响农产产品的质量安全,农产品产地准出标签标识是实现农产品“从农田到餐桌“全程质量安全可追溯体系的首要环节.","本标准的适用范围是全国农产品质量安全追溯和农产品产地质量安全管理物联网应用领域.  本标准将从我国农产品生产的实际出发,制定可追溯农产品产地标识射频识别(RFID)规则、产地标识内容、产地感知数据融合与编码,产地准出标签规格、产地数据条码编码和二维码编码规则和标识规程.","农业部"]
[286,101212,"农产品供应链质量安全信息交换标准","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","北京设施农业物联网示范工程项目组、黑龙江大田种植物联网示范工程项目组、无锡市养殖业物联网示范工程项目组","本标准制定的目的在于统一我国农产品质量安全信息交换标识和载体、交换内容、交换格式和交换规程,实现农产品生产者-采购/加工企业-批发市场-零售市场-消费者的质量安全信息的交换和共享,  农产品供应链链条长,涉及主体众多,各环节质量安全信息缺乏统一的交换标准,导致农产品供应链各信息不对称,严重影响了供应链的运营效率和农产品质量监管水平.农产品供应链质量安全信息交换标准的制定,将实现农产品供应链中各环节之间质量安全信息的统一描述、统一标识和信息共享,为农产品质量安全监管部门、供应链各主体质量安全信息交换、质量安全控制提供强有力的技术手段.","本标准的适用范围为:全国畜禽类、水产类、果蔬类、粮油类等主要农产品供应链物联网质量安全监管领域,涉及全国农产品生产者、采购/加工企业、第三方物流企业、批发市场、零售市场和消费者等.  本标准的制定将以我国农产品分类标准、农产品质量安全标准和食品卫生标准为基础,确定农产品供应链质量安全控制单元,制定控制单元质量安全信息交换标识和载体标准,制定可追溯农产品生产者、采购/加工企业、第三方物流企业、批发市场、零售市场感知设备接口、感知数据内容、感知数据格式标准,","农业部"]
[287,102519,"识别卡  机器可读旅行文件  第1部分:机器可读护照","推荐","制定",null,"ISO/IEC 20457-25",2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究所","为了进一步提升我国护照的防伪性能和信誉度,给持照人的国际旅行提供更大的便利与保障,根据《中华人民共和国护照法》第十二条规定,参照国际民航组织提出的技术标准,报经国务院批准,外交部、公安部正在积极筹备签发电子护照.为了规范电子护照的芯片研发制造、天线设计制造等,有必要参考采用电子护照国际标准制定我们的国家标准.","电子护照是在传统本式护照中嵌入电子芯片,并在芯片中存储持照人个人基本资料的新型本式证件.本标准规定了机器可读护照(MRPs)的形态,并对其结构提供了指南,尤其是对那些既可以视读又可以机读的持有人信息相关的方面提供了指南.本标准包括加载以光学字符识别格式存储的机读数据的护照和具有生物特征识别能力的护照两部分内容.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[288,102520,"识别卡  卡服务生命周期  第1部分:应用轮廓和需求","推荐","制定",null,"ISO/IEC 24789-1",2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究所","随着“金卡工程“在我国的发展,国内的IC卡技术和应用水平有了极大的提高,截止到2010年底,我国各类识别卡的发卡量已超过了六十亿张.但是各行业、各部门在各类卡的应用过程中也碰到了一些问题,例如卡的耐久性和寿命等问题如何进行评估和选择等,本标准针对目前主要的IC卡应用场景提出了卡的应用轮廓和需求,并对卡的耐久性和寿命的提出了评估方法.","本标准包括确定一种IC卡应用轮廓的方法,以及该种应用轮廓的需求及其相应的实例.本标准对其他适用标准中定义的ID卡的属性没有额外的要求或变更.相反,本标准试图通过一套简单但合理的评价方法严格定义标准中每一种应用之间关系.本标准的目的在于在模拟卡的使用寿命方面提供方法和使用上的指导.为了达成这一目标,定义了卡服务生命周期的两个参数:年限和使用.这可能表示为一个二维矩阵,其中每个年限/使用组合对应于一种卡的使用寿命类.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[289,98159,"数据中心 资源利用 能效要求和测量方法","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究所","气候变化是本世纪全球性的问题,应对气候变化关系到世界各国的长远发展.随着温家宝总理在哥本哈根会议上的承诺,我国已唱响了低碳生活的主旋律.在此大环境下,无论国际还是国内,绿色、节能都是一项热点和重点工作.节能减排也成为我国“十一五“、“十二五“期间的重点工作之一. 目前,数据中心的耗电量约占全世界耗电量的1.5%,运行一个数据中心的50%以上的费用与用电相关,有85%的数据中心得不到充分利用；在我国,2009年数据中心总耗电量约364亿kWh,占当年全国总电耗的1%.未来几年,我国数据中心仍将快速发展,如果维持当前的高能耗水平,到2015年,仅全国的数据中心就将消耗掉三峡电站1年的发电量.由于数据中心是一个生产类型的能耗单元,能耗与其业务处理能力相关,与数据中心设计和管理的合理性紧密相关,因此,数据中心的能耗更加难以控制.但是,解决好数据中心能耗问题,统一数据中心能耗的测试方法,不仅有利于促进先进的节能技术尽快应用于我国的数据中心的建设,提高数据中心节能技术指标的控制能力,减少因为测试方法引起的测试结果数据的不统一,难比较的现状,也有利于帮助国内数据中心的建设以标准为核心、以自主创新为动力,不断营造我国绿色节能数据中心,为提高数据中心设计、施工、管理部门的水平,由此渗透到产业的方方面面,为引领产业乃至整个社会经济的发展创造条件.","本方法主要规定数据中心的能耗要求,并为评价是否达到标准提供一致的测试方法.本标准适用于各类数据中心.本标准的主要技术内容包括:    1,数据中心的分类；2,数据中心能耗要求......3.测试方法......","全国信息技术标准化技术委员会"]
[290,101786,"网页内容无障碍访问测试方法","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国残疾人联合会、中国电子技术标准化研究院","残疾人是当前构建和谐社会的重要群体,作为社会大众的一员,他们对信息同样有强烈的需求,对信息无障碍产品有很强烈的期待,而从现况来看,他们的需求远远未得到满足.我国的信息无障碍工作起步较晚,还有大量问题需要解决.我国的信息无障碍产业从无障碍产品的开发商、产品经销商到服务商,整个产业链条都没有形成,在实现信息无障碍方面,仅仅处于初期的探索阶段.信息无障碍领域的很多工作基本上还处于空白状态,而缺乏信息无障碍相关技术标准,是约束产业发展的一个难题.中国信息无障碍相关的技术标准和法规应尽快制定和完善,确保企业和政府相关机构能够在统一的标准下开发服务于残障人士的信息产品,提供方便残疾人士的信息服务,全面改善残疾人士的信息环境.因此,尽快制定服务于残疾人的信息无障碍标准,从而推动我国信息无障碍事业的长足发展,对于体现国家社会人文关怀精神、构建和谐社会具有非常重要的意义.","该标准规范了网页内容无障碍访问评估测试要求与方法.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[291,101787,"信息技术 包括老年人和残疾人的所有用户可访问的图标和符号设计指南","推荐","制定",null,"ISO/IEC 19766",2015,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究院、中国残疾人联合会","残疾人是当前构建和谐社会的重要群体,作为社会大众的一员,他们对信息同样有强烈的需求,对信息无障碍产品有很强烈的期待,而从现况来看,他们的需求远远未得到满足.我国的信息无障碍工作起步较晚,还有大量问题需要解决.我国的信息无障碍产业从无障碍产品的开发商、产品经销商到服务商,整个产业链条都没有形成,在实现信息无障碍方面,仅仅处于初期的探索阶段.信息无障碍领域的很多工作基本上还处于空白状态,而缺乏信息无障碍相关技术标准,是约束产业发展的一个难题.中国信息无障碍相关的技术标准和法规应尽快制定和完善,确保企业和政府相关机构能够在统一的标准下开发服务于残障人士的信息产品,提供方便残疾人士的信息服务,全面改善残疾人士的信息环境.因此,尽快制定服务于残疾人的信息无障碍标准,从而推动我国信息无障碍事业的长足发展,对于体现国家社会人文关怀精神、构建和谐社会具有非常重要的意义.","该标准为所有图标的可访问标记提供了指导.它扩展了对图标的理解,其他图标标准关注于图标的图形符号,而它远超于此,标识了在设计可访问图标时需要考虑的四个主要的交互方面: \t图标内部标识的属性； \t以文本形式描述图标的属性； \t在图标以图形展示时使用的属性； \t图标相关的操作.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[292,101796,"信息技术 传统蒙古文常用单词词形规范-基本集","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究所、内蒙古教育出版社、内蒙古人民出版社、内蒙古大学","蒙古语是一种黏着语,中国现行蒙古文(传统蒙古文)是一种特殊的拼音文字,其字母不但在书写形式上与众不同,而且字母的长短也不一,计算机处理这种竖写的、字母不等值的文字很不方便.蒙古文词的形态变化极其复杂,属世界各语种所罕见,一个连缀形式既构形也构词,还能以独立形式出现(不连接),特别是词根+词缀+附加成分(多层次)的变化令人难以控制,但又不能把每个动词的多种变形一一再现,只能采用词典收录形式这种方法.这一切均为计算机处理蒙古语言文字增加了不确定因素和不可逾越的障碍.  为此,我们有必要确立一个传统蒙古常用单词词形规范,并通过蒙古文标准词形库来处理蒙古文信息处理用蒙古文词形及其变形,从而达到使其规范化和标准化.  本规范对于科学技术的发展和传播、世界性科学技术的交流、科技成果的推广以及科技文献的编撰、出版和检索等都有着规范、促进和推动作用.","本标准是依据《蒙古文正字法词典(修订版)》、《蒙汉词典(第二版)》为基础,规定了约四万条传统蒙古文常用单词词形.本标准规定的传统蒙古文常用单词词形适用于蒙古文的各种语料库建立、蒙古文文字处理和校对纠错软件、科研、教学和出版等方面.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[293,102522,"信息技术 磁盘阵列通用规范","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","浪潮(北京)电子信息产业有限公司,中国电子技术标准化研究院,国家电子计算机质量监督检验中心,清华大学,华中科技大学","磁盘阵列是信息存储的基础,它是由多个磁盘组及其相关的管理软件组成的存储系统,在需要更大容量时,可以挂接多个磁盘扩展柜.  磁盘阵列市场发展迅猛,全球市场和中国市场都显示出强劲的增长态势,这得益于磁盘价格的下降和客户持续对企业级磁盘阵列提出的经济性要求,预期磁盘阵列市场在未来几年将持续保持高速增长.随着磁盘阵列市场的不断发展和规模的不断扩大,磁盘阵列的国家标准仍处于空白状态.相比较之下,美国、日本等国家磁盘阵列相关企业均在积极推进磁盘阵列相关标准的制定.当前,磁盘阵列通用规范国家标准的制定主要有以下两点意义.   1、合理开发和利用资源,推广磁盘阵列技术成果  磁盘阵列市场各企业存在着重复投入研发费用等现象,使有限资源遭到浪费.通过制定《信息技术 磁盘阵列通用规范》可以使各个硬件制造商形成统一的生产制造标准,使各厂商的产品之间具备更好的通用性和兼容性,从而降低使用者的使用成本；同时《磁盘阵列通用规范》的制定也将有助于在存储行业内推广磁盘阵列技术成果,从而起到提高磁盘阵列市场上各企业整体市场竞争力的效果.  2、推动行业发展,减少与国外先进企业的技术差距  磁盘阵列市场在技术和产品上,与国外同行业相比还有一定的差距,仍处在努力追赶国外先进技术的阶段.形成《信息技术 磁盘阵列通用规范》可以在进一步提高磁盘阵列市场准入门槛的同时促使磁盘阵列相关企业加快技术改造与升级,淘汰落后技术装备,提高生产水平.这样,磁盘阵列市场才能更好地为当前信息化建设提供支持与服务,为系统间实现互联互通、信息共享、业务协同、数据的高效安全打好基础.","本标准规定了磁盘阵列的术语定义、技术要求、检验方法、质量保证等内容,适用于磁盘阵列的生产、订购、检验、运输等方面.其主要技术内容有:磁盘阵列的功能特性、性能特性、可靠性,以及在设计过程中遵循的各种电磁兼容、安全性、电源适应性、人机工程、接口规范,并阐述了磁盘阵列的能耗、安全性、检验、运输、包装等内容.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[294,102524,"信息技术 高效多媒体编码 第3部分:音频","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","工业和信息化部“数字音视频编解码技术标准工作组“","随着数字化、网络化的高速发展,对更高质量和更高效率的编码技术和多种媒体的融合提出了新的要求.《信息技术 高效多媒体编码》(简称AVS2)定位在引领未来五到十年数字媒体产业的发展,本部分是AVS2的第3部分,目的是制定出适合超高清、3D等新一代视听系统所需要的高质量音频编码标准多媒体信号.","支持单声道、立体声、多声道以及空间音频对象编码,支持从主观听觉有失真到主观听觉无失真(高保真)乃至客观数据无失真的多层次音质回放.编码效率超过当前国际标准,实现复杂度不高于同等级的音频编码标准.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[295,102517,"信息技术 开放系统互连 简化目录协议及服务","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究院,北京邮电大学","随着物联网产业和技术的发展,对物联网互联的需求日益增加,为了实现异构物联网的互连,必须完成对物联网的统一命名、统一管理及统一服务.目录是解决开放系统互联、异构系统融合的成熟技术和方法.因此针对物联网的异构、种类繁多复杂、智慧对象能力受限、物理位置动态变化等特点,提出异构物联网互联轻型目录协议及服务是解决物联网应用层互联的有效途径,遵循该目录协议可以完成不同物理特性、不同(行业)协议管理、不同服务需求以及不同复杂程度的异构物联网和异构智慧对象的互连.","针对异构物联网应用层的异构系统和智慧对象制定轻型目录协议及服务集,采用已有的相关先进技术(包括OID、LDAP、分布式数据库等),对如下内容进行研究:1)名字定义规范,包括:目录名字组成、全局名字、本地名字等；2)管理定义规范,包括:区域管理,层次管理,加入退出层次的规则管理,安全,可扩充属性管理,漫游管理,位置管理等3)服务定义规范,包括:目录搜索、更新、各种应用等4)等等物联网互联轻型目录协议、模型及服务集.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[296,102521,"信息技术 系统间远程通信和信息交换局域网和城域网 特定要求 强抗干扰性低速无线个域网媒体访问控制和物理层规范","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","北京威讯紫晶科技有限公司、中国电子技术标准化研究院、北京邮电大学","制定本标准目的是在国家无线电管理局批准的、为医疗应用的微功率无线接入频段上(174-216MHz,407-425MHz,608-630MHz)研发医疗和保健无线物联网、传感网、体域网物理层和媒体访问层技术规范,为中国及全球医疗保健物联网产业高速发展以及全人类的健康作出贡献.医用物联网产业包括医院/诊所监视管理,家庭病人监护、远程监护医疗及其他医用领域是一个有上万亿元的巨大市场,中国卫生系统和国际众多厂家希望无线物联网早日应用到医用产业.因此可以预计这该标准的发展将使得无线物联网在医用领域应用巨大产业发展成为可能,为中国医用物联网产业发展做好支撑.","研发标准支持医用无线传感网的媒体访问控制和物理层调制规范要解决的问题包括有:    1、研究现有的频段是否能够满足无线物联网在医疗领域的应用,特别是在已批准的频段上；   2、在此频段上建立回避机制, 改进现有物理层收发机得机制和介质层传输方法,以适应医疗环境的使用；    3、开发该标准的应用实例,证明这种网络可用于大多数的医院和医疗诊所及家庭健康场所,并有与现有移动网络和以太核心网相互通讯的能力；   4、建设一个测试平台,围绕标准发展的技术得到验证；   5、最终制定出新的医用无线物联网通信技术标准.   技术关键:   1、在给定医疗频道上的无线信道分配；   2、与频带外工业民用无线干扰的回避和带内各个重叠信道的互干扰抑制；   3、适合医疗习惯的介质层协议升级；   4、与现有通用无线传感网标准的配合；本标准项目的关键创新点包括有:   1、本标准是将新型无线个域网(传感网技术)创新的用于智能医疗物联网的标准；   2、本标准针对城市、社区无线通信接入环境和频段干扰的复杂程度,同时采用新型的频段通道和调制方式技术； 3、本标准使用新型实用的大规模无线接入网络技术； 将以上技术用于复杂环境中的医疗领域物联网网络,提高医疗水平和病人监护水平,满足家庭病人、老人小孩智能监护的要求.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[297,101817,"信息技术 学习、教育和培训 电子课本信息模型","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究院、华东师范大学","目前,数字化智能终端产业发展迅猛,以数字化阅读为主要用途的各种电子终端在大众生活中得到了普及,这一趋势逐步渗透、影响到了教育领域.在教育领域出现的电子课本(书包)的应用探索,即试图通过给每一位学习者配备轻便的学习用终端,为学习者提供真正意义上的个人学习工具.随着数字化学习的理念趋于普及,需要从理论高度开展以电子课本(书包)等智能化学习工具、学习环境为基础的教学模式、教学设计、教学方法、教学应用等方面的研究.同时,也急需开展针对于学习资源格式的相关研究,将数字出版领域与数字化学习领域相结合,引入广泛的电子资源,转换成可以为课堂、教学所有效应用的学习资源,支持数字化学习.电子课本作为首要的数字化学习终端产品在内容描述、展示与封装、元数据定义、内容互操作、软硬件等方面,还没有相关的统一标准,由于缺乏统一的标准规范,目前所谓的电子书、电子课本、电子书包的概念杂芜、范围混乱、产品繁多、功能不一,尚不能有效满足教育领域的专业需求,这为电子课本产品应用及推广、电子课本资源建设、数字化学习等造成了严重的阻碍.而且,随着数字化学习资源向多元化和多形态方向发展,如富媒体技术、虚拟实验(Virtual Experiment)、微型学习资源,对电子课本作为主要的学习工具提出更高的要求；各类数字资源格式日趋增多、难以统一,也急需有电子课本相关的标准进行规范指导.因此,本项目力求从国家标准层面规范目前电子课本的学习资源描述、展示与封装；规范电子课本专用的资源格式与包装规范；解决电子课本的内容互操作问题；指导形成具有教育特性的专业电子课本；并探索如何为“电子书包“配备适用的新型“电子课本“,使其既能成为电子书包中满足正式学习的传统“课本“的对应物,更能以电子课本作为载体,通过电子课本所提供的教育功能和所连接的教育服务,使得电子书包成为学习者真正意义上的个人学习工具,服务于学习者的正式及非正式学习过程,满足学习者的个性化学习需求.","本项目研究范围和主要技术内容如下:1)定义了电子课本的概念模型,为信息技术 学习、教育和培训范围内电子课本的应用提供指导.2)定义电子课本信息模型(Information Model),定义电子课本内容表征的概念模型与逻辑层面的信息模型.体现电子课本在e-Publishing和e-Learning领域的内容层级结构与关系.在信息模型中包含了相应的电子课本内容结构与功能结构元数据.3)\t定义了电子课本的功能模型,对电子课本中支持学习活动的操作进行了描述,这些操作可以是连接电子课本内部或外部的工具和服务.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[298,101801,"信息技术 学习、教育和培训 电子课本与电子书包总体框架","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","华东师范大学、中国电子技术标准化研究院、华中师范大学","电子课本与电子书包涉及到数字内容、数字出版和数字化学习等领域和产业；其中电子课本属于一类特殊的电子书,在功能上必须兼具阅读性与教学性；电子书包是整合了电子课本阅读器、虚拟学具以及连通无缝学习服务的个人学习终端.电子课本与电子书包是一个复杂的、新兴的事物,涉及的领域众多,本标准将对电子课本与电子书包的范围及其组成进行规定,从整体上、框架上指导电子课本与电子书包系列标准的应用和实施,推动电子课本与电子书包产业发展和应用,带动数字内容、数字出版和数字化学习等产业发展,推进教育创新,促进我国教育信息化和教育现代化.","研究范围:本标准研究数字内容、数字出版和数字化学习等领域所涉及到电子课本与电子书包标准信息模型问题.主要技术内容:本标准对电子课本与电子书包体系框架模型进行规定,界定了电子课本与电子书包的范围和主要内容,解决电子课本与电子书包各部分之间的耦合性、互操作性问题.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[299,101810,"信息技术 学习、教育和培训 教育管理基础代码","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","教育部教育管理信息中心、上海交通大学、清华大学、中国电子技术标准化研究院等","近年来,我国教育管理信息化得到了很大发展,各级教育行政管理部门以及各级各类学校都建设了教育管理信息系统,积累了相当数量的教育管理数据,但在管理信息系统中广泛使用的各类代码没有统一,使得这些数据没有得到有效的共享,因而造成了极大的浪费.制定统一的教育管理基础代码标准,统一各数据元的取值范围,有助于有效实现教育管理信息的跨系统和跨环境共享,有利于政府部门以及各级各类学校之间的信息交换与共享.","《教育管理基础代码》标准规定全国教育管理基础代码集,主要包括学校管理类、学生管理类、教学管理类、教职工管理类等代码,适用于各级各类教育机构如幼儿园、普通中小学、中等职业学校、高等学校的内部管理以及各级教育行政部门对学校(教育机构)的管理需要.本标准适用于相关信息处理系统之间的信息交换","全国信息技术标准化技术委员会"]
[300,101811,"信息技术 学习、教育和培训 教育管理基础信息","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","清华大学、复旦大学、北京大学、教育部、中国电子技术标准化研究院等","近年来,我国教育管理信息化得到了很大发展,各级教育行政管理部门以及各级各类学校都建设了教育管理信息系统,积累了相当数量的教育管理数据,但在教育管理中非常重要的基础信息无统一标准,使得这些数据没有得到有效的共享和交流,系统互连困难.制定统一的教育管理基础信息标准,有助于有效实现教育管理信息的跨系统和跨环境共享,有利于政府部门以及各级各类学校之间的信息交换与共享.","《教育管理基础信息》标准规定教育管理信息中最基本的信息体系结构、数据元素的元数据结构以及教育管理基本数据元素组合,主要包括学校、学生、教职工、办学条件等方面的信息组合,适用于各级各类教育机构如幼儿园、普通中小学、中等职业学校、高等学校的内部管理以及各级教育行政部门对学校(教育机构)的管理需要,适用于相关信息处理系统之间的信息交换","全国信息技术标准化技术委员会"]
[301,101805,"信息技术 学习、教育和培训 教育管理数据元素 第1部分:设计与管理规范","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","清华大学、复旦大学、教育部、中国电子技术标准化研究院等","近年来,我国教育管理信息化得到了很大发展,各级教育行政管理部门以及各级各类学校都建设了教育管理信息系统,积累了相当数量的教育管理数据,但这些数据没有得到有效的共享,因而造成了极大的浪费.教育部《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》要求加强标准建设,解决数据共享问题.  教育管理信息数据元是教育管理所有业务活动中涉及的元数据的总称.通过定义、标识、表示以及允许值等一系列属性描述,使不同用户可以对数据拥有一致的理解、表达和标识,可以有效实现教育管理信息的跨系统和跨环境共享,有利于政府部门以及各级各类学校之间的信息交换与共享.本标准将确定教育管理信息数据元的设计和管理规范.","本标准将规定教育管理数据元的基本概念和结构、教育管理数据元的表示规范以及特定属性的设计规则和方法,并给出教育管理数据元的动态维护管理机制.该部分属于方法论,指导各部门编制通用或专用的数据元目录.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[302,101808,"信息技术 学习、教育和培训 教育管理数据元素 第2部分:公共数据元素","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","清华大学、复旦大学、教育部、中国电子技术标准化研究院等","近年来,我国教育管理信息化得到了很大发展,各级教育行政管理部门以及各级各类学校都建设了教育管理信息系统,积累了相当数量的教育管理数据,但这些数据没有得到有效的共享,因而造成了极大的浪费.教育部《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》要求加强标准建设,解决数据共享问题.  教育管理信息数据元是教育管理所有业务活动中涉及的元数据的总称.通过定义、标识、表示以及允许值等一系列属性描述,使不同用户可以对数据拥有一致的理解、表达和标识,可以有效实现教育管理信息的跨系统和跨环境共享,有利于政府部门以及各级各类学校之间的信息交换与共享.本标准将确定教育管理中的公共数据元.","本标准规定各级各类教育管理部门及学校实施教育管理中实际要用到的通用数据元的集合,它主要包括人员类、机构类、教学类、日期/时间类以及其它类公共数据元.这些数据元的制定来自于实际业务的需求,并遵循第 1 部分的规范.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[303,101804,"信息技术 学习、教育和培训 教育云服务:框架","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究院、华中师范大学 、华中科技大学","为促进云计算在教育服务领域的应用,教育云服务框架标准定义了教育云服务平台的结构框架,以促进可重用、低成本和适用性好的组件和子系统的设计和应用,同时为整个教育云服务平台实现资源的共享和数据传输提供了有力支持","本项目主要研究在信息化学习、教育和培训领域内整个教育云服务的研究的结构框架体系,并确定不同标准、规范间的相互关系,使多种标准与规范能有机结合,在教育云服务资源和系统的开发、管理以及应用过程中发挥基础性作用.本标准研究项目将应用于国内教育云服务软件和系统的开发、管理和应用领域中,对于教育云服务中的资源的共享和数据传输,以及系统的互操作和协同运行,推广网络教育的应用具有极大的推动和促进作用.本项目的标准研究与制订工作将对国内今后的标准制定工作提供很好的示范和参考价值.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[304,101809,"信息技术 学习、教育和培训 数字化学习资源语义描述","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究院、华中师范大学","目前,信息技术的迅猛发展正推动教育和学习模式发生着前所未有的变革,人们的学习方式从传统的模式迅速向数字化方向发展,形成了数字化学习.随着Web技术飞速发展,数字化学习资源不断丰富,为学习者提供了一个极具价值的知识源.然而,由于资源无法有效地处理,其利用效率非常低,并且严重阻碍了学习者便捷地查找和学习知识.为此,国内外众多研究机构和学者致力于数字化学习资源的研究工作.目前对数字化学习资源的关注主要还是停留在资源层面上,研究不同的数字化学习资源的表示,而未考虑其代表的知识间的联系,没有利用知识间的联系,真正达到数字化学习资源的共享和有效检索.在数字化学习资源的表示方面,本体作为一种能在知识层提供知识共享和重用的工具,是对概念模型和概念间关系的规范描述,是共享概念模型的明确的形式化规范和说明,其目标是“捕获相关领域的知识,提供对该知识的共同理解,确定该领域内共同认可的词汇,并从不同层次的形式化模式上给出这些词汇及词汇间的相互关系的明确定义“.随着互联网应用逐渐向智能化和自动化方向发展,本体被广泛应用于信息系统和下一代互联网语义Web领域.本标准在本体研究的基础上,定义了学习资源的语义描述标准.统一学习资源的语义描述标准是建立学习资源所代表的知识间联系的基础,是实现数字化学习资源共享以及知识共享的核心途径,也是实现语义检索的关键.","本标准为数字化学习资源定义一种标准的语义描述模型,该模型由数据描述部分和关系描述部分组成,并且采用OWL绑定,形成约定格式,对数字化学习资源进行语义标注.本标准解决了学习资源的语义信息关联和数字化学习资源间关系的呈现问题,形成通用的描述规则标准,实现数字化学习资源的有效获取、语义检索和高效共享,提高数字化学习资源的使用效率.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[305,101812,"信息技术 学习、教育和培训 虚拟实验 工作流","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","华东师范大学、华中科技大学、中国电子技术标准化研究院","随着信息技术的发展,虚拟实验已经成为加强实践教学、提高教学质量的重要手段.虚拟实验是指在计算机系统中采用虚拟现实技术实现的各种虚拟实验环境,实验者可以在模拟的真实环境中完成各种预定的实验项目,所取得的学习或训练效果等价于甚至优于在真实环境中所取得的效果.它是计算机技术、虚拟现实技术、人机交互技术结合的产物,也是教育领域应用信息技术的一种创新.虚拟实验系统的工作流技术将把相关业务流程规格化为格式良好的任务定义和人员分类,并使用工作流引擎按照实际的业务规则和流转过程执行这些任务,进行过程监控,以达到提高虚拟实验系统执行效率和业务管理水平.  研制虚拟实验工作流标准、申报国家标准并积极推进国际标准工作(ISO IEC/JTC1 SC36),规范虚拟实验工作流,使各种功能模块之间的信息交互标准化,促进虚拟实验各种构件和功能模块的共享和复用,将有利于推动虚拟实验系统的发展和应用,带动虚拟实验、虚拟现实和网络教育等产业发展,推进教育创新,促进我国教育信息化和教育现代化.","研究范围:主要研究虚拟实验的工作流技术术语规范、工作流系统组织结构应用规范和工作流信息模型.主要技术内容:   (1)研究和定义虚拟实验工作流的技术术语,包括工作流、业务过程、活动、活动实例、任务项、工作流参与者等,促进了工作流技术的向前发展和工作流在虚拟实验系统及产品中的推广、实施和应用.   (2)将以过程定义、执行服务、客户端应用程序、可调用应用程序、管理和监控以及工作流应用编程接口等为基础,研究虚拟实验工作流系统的组织结构.   (3)在研究工作流系统组织结构的基础上,构建虚拟实验工作流信息模型,确定各组成部分之间的可编程应用接口规范.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[306,101807,"信息技术 学习、教育和培训 虚拟实验 框架","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究院、华中师范大学、华中科技大学","由于信息技术的发展,虚拟实验教学成为网络教育中一个不可或缺的环节.虚拟实验作为传统实验教学的一种有效的补充,已经成为加强实践教学、提高教学质量的重要手段,它不仅可以在一定程度上代替传统的实验教学,而且可以克服传统实验的各种制约和弊端,从而有效地解决目前实验教学中存在的诸多问题,达到优化教育资源、提高教学质量的目的.在虚拟实验教学环境关键技术研究与应用中,需要解决的最基本的问题就是研究制定虚拟实验开发、评价及管理和基础软件跨平台规范,使多种标准与规范能有机结合,重点研究制定虚拟实验标准体系,从虚拟构件的开发、虚拟实验教学环境、实验参与者、实验过程等方面形成完整的虚拟实验教学的标准和规范体系,实现平台和资源的高度共享及可扩展,通过多种标准与规范的有机结合,解决分布式的实验教学与现有的教学系统协同工作问题.本标准制定了一个虚拟实验体系的体系架构,呈现了虚拟实验系统组件结构和系统层次结构,阐明了整体设计、协作构件之间的依赖关系、责任分配和控制流程,定义了必需的接口模块以及相关标准,确定不同标准、规范间的相互关系.目前,本标准提案以得到国际标准组织ISO/IEC JTC1 SC36的支持,获得了超过2/3的投票率,其将应用于国内外网络教育中虚拟实验教学资源和系统的开发、管理和应用领域中,对于虚拟实验教学资源的共享和利用以及虚拟实验教学系统的互操作和协同运行,推广网络教育的应用具有极大的推动和促进作用,也为我国与国际标准工作的协调一致发展起到积极的推动作用.此标准也是后续各项虚拟实验领域国际标准的研制基础.","本标准定义了整个虚拟实验开发、评价及管理规范的研究与测试体系的结构框架,并明确各部分之间的关系,描述了虚拟实验系统的设计及其构件.本标准确定了不同标准、规范间的相互关系,使多种标准与规范能有机结合.本标准适用于“信息技术 学习、教育和培训“领域中的整个虚拟实验教学资源和系统的开发、管理和应用.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[307,101814,"信息技术 学习、教育和培训 虚拟实验 评价测试","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","华东师范大学、北京邮电大学、中国电子技术标准化研究院","为了对虚拟实验教学环境进行标准化得评价测试,制定本标准.本标准有利于虚拟实验资源的评价、测试、互换与交流,有利于虚拟实验技术、平台和教学的健康发展.","本标准适用于虚拟实验的研究开发与教学应用.虚拟实验属于教学环境中的实验领域.虚拟实验通常包含实验仿真平台,是现实各类学科实验室的数字化和虚拟化.本标准所针对的评价对象是基于网络超媒体开发的作为最终产品或阶段性产品的虚拟实验教学系统,不针对那些主要在单台计算机上安装运行,且不支持与其他教学相关人员网络互动的实验仿真系统或实验模拟系统.本标准对虚拟实验的基本术语和范围进行定义,从实验资源、教学过程、实验体验、实验指导和系统平台5个维度建立虚拟实验评价测试的总体框架和3级评价指标体系,可供获取、开发、使用、支持、维护或评审虚拟教学环境的有关人员使用.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[308,101831,"信息技术 学习、教育和培训 虚拟实验 数据交换","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究院、华中师范大学、华中科技大学","虚拟实验是教育领域中实验教学改革的重要发展方向,它打破了传统的实验教学只能在有限空间、有限时间、有限受众的约束下开展的局限,创造性的采用多媒体技术、计算机软件技术、虚拟现实技术和互联网技术,将实验教学的内容共享和过程控制、结果评估等一些列环节都集中于虚拟的数字化环境中,在较低成本的情况下实现了不受时空限制的虚拟实验教学,并在很大程度上提升了实践教学效果.虚拟实验教学系统的重要环节之一是虚拟实验数据交换,在虚拟实验平台中,虚拟实验数据主要包括两个方面:虚拟实验构件数据和虚拟实验场景数据.虚拟实验构件数据是系统中最为核心的数据,通过虚拟实验构件数据可以组成虚拟实验构件库,虚拟实验场景数据是描述虚拟实验场景的数据,用来创建虚拟实验教学环境.为了统一不同虚拟实验系统间数据交换的方式,保证不同虚拟实验系统开发者开发的系统间的互操作性,本标准定义了一套统一的虚拟实验系统间数据交换的标准化信息结构,为标准化数据绑定提供基础,用以指导虚拟实验教学资源的开发和应用.","本标准从虚拟实验教学平台开发和资源整合所涉及的虚拟实验构件数据和虚拟实验场景数据入手,研究制定应用于虚拟实验教学环境下的数据交换规范,主要描述了虚拟实验教学平台上虚拟实验构件数据和虚拟实验场景数据的数据交换格式,为虚拟实验系统开发者处理虚拟实验构件和虚拟实验场景相关数据交换提供标准的指导,从而使虚拟实验资源可以在不同的虚拟实验平台之间实现有效共享.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[309,101816,"信息技术 学习、教育和培训 学习 资源统合包装组谱","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","北京邮电大学、华东师范大学、中国电子技术标准化研究院","IMS学习资源统合包装组谱是由IMS推出的下一代统合型学习资源包装规范,是一个用于发布多媒体网络教学内容的开放标准,是一个用于解决跨平台共享和播放教学内容相关问题的技术规范.该规范通过定义协议组谱的方式,简化并整合了IMS学习对象元数据,IMS 内容包装规范等业界广泛认可和应用的标准,降低了这些标准应用的难度,使数字化学习资源的平台独立性和学习资源播放工具的向后兼容性都得以增加.因此,e-learning产业链的各方都可以从该规范的应用中受益,它的发布是数字化内容和学习系统的一大进步.","学习资源统合包装组谱的内容简介,适用范围,文档结构；学习资源统合包装组谱的角色定义和关键用例；学习资源统合包装组谱的结构方法,学习资源统合包装组谱的信息模型；学习资源统合包装组谱最佳实践指南；学习资源统合包装组谱的一致性检验文档等.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[310,101813,"信息技术 学习、教育和培训--虚拟实验 教学指导","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","华东师范大学、北京邮电大学、中国电子技术标准化研究院","本标准定义虚拟实验的实时智能指导模型和接口标准,可用于指定并规范虚拟实验的设计、开发.引入该标准,可以将智能指导模块从各个不同的虚拟实验中分离出来,降低虚拟实验的开发工作；为虚拟实验教学指导提供一致的展现方式及使用方法,有助于提高虚拟实验的使用体验.","本标准适用于虚拟实验的研究开发与教学应用.虚拟实验属于教学环境中的实验领域.虚拟实验通常包含实验仿真平台,是现实各类学科实验室的数字化和虚拟化.本标准所针对的评价对象是基于网络超媒体开发的作为最终产品或阶段性产品的虚拟实验教学系统,不针对那些主要在单台计算机上安装运行,且不支持与其他教学相关人员网络互动的实验仿真系统或实验模拟系统.本标准定义虚拟实验实时智能指导模型与接口标准.从虚拟实验的标准场景中分析出指导规则,并利用规则引擎对比指导规则和实时的实验场景,以便在虚拟实验过程的不同步骤为用户提供有针对性的智能指导信息.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[311,101802,"信息技术 学习、教育和培训学习系统体系结构与服务接口第2部分:教育管理信息服务接口","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","北京大学、中国电子技术标准化研究院","信息标准化是组织现代化管理的重要基础.加强教育管理信息标准化工作,对发展教育事业,保障教育信息化健康有序发展,建立健全我国各级教育行政部门和学校的管理信息系统,提高管理水平,合理开发和使用教育管理信息化软件产品,保证产品质量,提高社会和经济效益具有重要意义.","为教育管理信息系统的建立、教育管理信息资源的共享交换、信息系统的应用集成和协同工作提供基础标准与规范.它从多个角度描述教育管理信息系统的软件体系结构、服务的分层结构,以及教育管理信息数据处理服务的接口定义,主要包括针对教育管理信息系列标准的信息存取、检索、更新、批量导入导出等接口.包括服务接口的描述信息和服务接口调用信息,具体包括教育基础信息、教育行政管理、高等学校管理信息、中等职业学校管理信息、普通中小学校管理信息等几方面的服务接口","全国信息技术标准化技术委员会"]
[312,101803,"信息技术 学习、教育和培训学习系统体系结构与服务接口第3部分:资源访问服务接口","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","清华大学、中国电子技术标准化研究院","在数字化学习系统中,学习资源管理是最为重要的基础,目前已经发布的国家标准和已经立项的国家标准计划项目,包括了一系列学习资源标准,涵盖学习对象、学习内容包装、学习设计、测试试题信息等方面.本部分标准的目的是定义标准化资源的访问服务以及服务的接口规范.以实现标准化学习资源的跨系统共享与互操作,并通过规范化的服务接口实现资源标准化与资源应用的隔离.本标准是教育部“教育服务与监管体系信息化建设“项目“信息标准与技术规范“子项目的成果,将用于指导教育信息化系统的建设.","本部分依据本标准第1部分规定的学习系统的软件体系结构模型、服务的抽象框架,以及系统的上下文以和服务和接口的抽象表示,定义了数字化学习系统软件中的资源访问服务接口.主要内容包括:学习对象管理服务接口、学习内容包装服务接口、学习设计服务接口、测试试题信息服务接口、资源统计服务接口.本标准附录还给出了所有接口的Java语言绑定.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[313,101788,"信息技术 用户、系统及其环境的需求和能力的公共访问轮廓框架","推荐","制定",null,"ISO/IEC 24756",2015,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究院、中国残疾人联合会","残疾人是当前构建和谐社会的重要群体,作为社会大众的一员,他们对信息同样有强烈的需求,对信息无障碍产品有很强烈的期待,而从现况来看,他们的需求远远未得到满足.我国的信息无障碍工作起步较晚,还有大量问题需要解决.我国的信息无障碍产业从无障碍产品的开发商、产品经销商到服务商,整个产业链条都没有形成,在实现信息无障碍方面,仅仅处于初期的探索阶段.信息无障碍领域的很多工作基本上还处于空白状态,而缺乏信息无障碍相关技术标准,是约束产业发展的一个难题.中国信息无障碍相关的技术标准和法规应尽快制定和完善,确保企业和政府相关机构能够在统一的标准下开发服务于残障人士的信息产品,提供方便残疾人士的信息服务,全面改善残疾人士的信息环境.因此,尽快制定服务于残疾人的信息无障碍标准,从而推动我国信息无障碍事业的长足发展,对于体现国家社会人文关怀精神、构建和谐社会具有非常重要的意义.","该标准是面向专家的高级技术标准,以便专家评估可访问性需要,选取满足这些需要的辅助技术.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[314,101839,"信息技术 增强现实 第1部分:术语","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","工业和信息化部电子工业标准化研究所、北京理工大学、中兴通讯","增强现实是在虚拟现实技术基础上发展起来的一种综合了计算机视觉、图形学、图像处理、多传感器技术、显示技术的新兴计算机应用和人机交互技术.与传统虚拟现实技术所要达到的完全沉浸的效果不同,增强现实技术致力于将计算机生成的物体叠加到现实景物上.由于增强现实具有将真实场景同虚拟物体加以融合的特性,从而增强用户对现实环境的理解、认识并进行交互,相关技术已广泛应用于工业、医疗、教育、娱乐、文化等领域.为规范领域应用,推动产业发展,制定增强现实系列标准迫在眉睫,术语标准作为第一部分,定义了增强现实的各种概念的术语和定义,为研究和制定增强现实其他相关标准打下基础.","本部分是增强现实标准的第1部分,定义了增强现实的各种概念的术语和定义.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[315,101794,"信息技术 智慧城市标准应用指南 SOA技术","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究院、北京航空航天大学、大唐软件技术股份有限公司、山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司等","近年来,智慧城市成为我国各城市信息化建设的热潮.目前我国有上百个大中城市将智慧城市纳入2012年的工作规划或方案当中,我国“智慧城市“建设已进入快速发展阶段.智慧城市建设涉及智慧产业体系、应用服务体系、安全保障体系和运营管理体系等多方面的内容,其中,应用服务体系建设是智慧城市的一个重要环节,包括智慧交通、智慧市政管理、智慧节能等市政设施类应用；智慧政务、智慧医疗、智慧文化教育等公共服务类应用；智慧社区、智慧公共安全、智慧环保、智慧食品药品安全等社会管理类应用；智慧制造、智慧电力、智慧旅游、智慧物流等产业经济类应用.SOA是当前各行业和领域信息化中打破信息孤岛、促进横向协同、提升信息资源有效利用的主要技术方法,也是智慧城市建设中打破信息孤岛,解决城市各类信息资源、应用系统资源和服务资源的共享、整合和协同的的主要技术手段.智慧城市建设依托于物联网、云计算、移动互联网、SOA、开放数据等核心技术的综合应用.目前我国正在大力推进SOA标准体系的建设,已完成或在研的SOA相关国家标准有19项,涵盖基础、技术、工程、质量和测评等各方面.根据全国信标委SOA分技术委员会(筹)在2012年的调研,79%的智慧城市项目使用或准备使用SOA,各地信息化用户和承建单位对SOA的标准关注度很高、急需要相关的标准应用指南来指导.制定智慧城市的SOA标准应用指南,可以切实为各地信息化用户和承建单位提供明确、具体的标准使用建议和案例参考,提升我国智慧城市建设中SOA的应用效果和质量,促进信息和系统的共享和整合,保障用户投资和后续建设的可持续性,增强智慧城市建设的开放性和可扩展性.","本标准规定了智慧城市的SOA应用参考模型及智慧城市建设中SOA标准的综合应用建议,在资料性附录中将提出典型智慧城市项目中的SOA标准应用案例.本标准适用于智慧城市及具体领域信息化项目的设计、开发、运行和维护.本标准为在智慧城市建设中应用SOA系列标准提供了指导和依据.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[316,101795,"信息技术 智慧城市标准应用指南 技术参考模型","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究院、北京航空航天大学、大唐软件技术股份有限公司、山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司等","近年来,智慧城市成为我国各城市信息化建设的热潮.目前我国有上百个大中城市将智慧城市纳入2012年的工作规划或方案当中,我国“智慧城市“建设已进入快速发展阶段.智慧城市建设涉及智慧产业体系、应用服务体系、安全保障体系和运营管理体系等多方面的内容,其中,应用服务体系建设是智慧城市的一个重要环节,包括智慧交通、智慧市政管理、智慧节能等市政设施类应用；智慧政务、智慧医疗、智慧文化教育等公共服务类应用；智慧社区、智慧公共安全、智慧环保、智慧食品药品安全等社会管理类应用；智慧制造、智慧电力、智慧旅游、智慧物流等产业经济类应用.智慧城市将物联网、云计算、移动互联网、SOA、开放数据等先进的信息技术与城市运行管理相结合,通过各领域智能化应用、充分的信息整合与互联、各方面的协同运作,以提升城市基础设施的运作效率、城市运行管理和公共服务水平,提高城市居民的生活水平.关于智慧城市,目前全社会还没有统一公认的定义,目前虽然全国上百个城市都提出了各自的智慧城市建设方案,但各地都在摸索阶段、对智慧城市建设的理解和认知水平参差不齐,由于缺乏统一的、总体性的体系结构相关标准的指导和支撑,各地智慧城市的基础设施、支撑平台和智慧应用的体系结构设计和建设中差异较大,有可能会造成重复投资和资源浪费、各个城市盲目建设、城市间应用造成更多孤岛和难以连通的问题.制定信息技术层面的智慧城市参考模型,可以为各地信息化用户和承建单位提供统一的设计参考依据和技术原则,提升我国智慧城市建设中核心技术和服务的互联互通能力及可扩展性,保护投资、提升建设质量.","本标准规定了智慧城市的技术参考模型、基本技术原则和要求.本标准适用于智慧城市整体及具体领域信息化项目的设计、开发、运行和维护.本标准是指导和综合应用智慧城市的具体技术、服务实现标准依据,也是建立智慧城市相关质量测评标准、工程标准及应用标准的依据.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[317,101789,"信息技术设备用户界面的可访问性测试方法","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国残疾人联合会、中国电子技术标准化研究院","残疾人是当前构建和谐社会的重要群体,作为社会大众的一员,他们对信息同样有强烈的需求,对信息无障碍产品有很强烈的期待,而从现况来看,他们的需求远远未得到满足.我国的信息无障碍工作起步较晚,还有大量问题需要解决.我国的信息无障碍产业从无障碍产品的开发商、产品经销商到服务商,整个产业链条都没有形成,在实现信息无障碍方面,仅仅处于初期的探索阶段.信息无障碍领域的很多工作基本上还处于空白状态,而缺乏信息无障碍相关技术标准,是约束产业发展的一个难题.中国信息无障碍相关的技术标准和法规应尽快制定和完善,确保企业和政府相关机构能够在统一的标准下开发服务于残障人士的信息产品,提供方便残疾人士的信息服务,全面改善残疾人士的信息环境.因此,尽快制定服务于残疾人的信息无障碍标准,从而推动我国信息无障碍事业的长足发展,对于体现国家社会人文关怀精神、构建和谐社会具有非常重要的意义.","该标准规范了信息设备用户界面的可访问性评估测试要求与方法.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[318,101790,"信息技术设备用户界面的可访问性要求","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究院、中国残疾人联合会","残疾人是当前构建和谐社会的重要群体,作为社会大众的一员,他们对信息同样有强烈的需求,对信息无障碍产品有很强烈的期待,而从现况来看,他们的需求远远未得到满足.我国的信息无障碍工作起步较晚,还有大量问题需要解决.我国的信息无障碍产业从无障碍产品的开发商、产品经销商到服务商,整个产业链条都没有形成,在实现信息无障碍方面,仅仅处于初期的探索阶段.信息无障碍领域的很多工作基本上还处于空白状态,而缺乏信息无障碍相关技术标准,是约束产业发展的一个难题.中国信息无障碍相关的技术标准和法规应尽快制定和完善,确保企业和政府相关机构能够在统一的标准下开发服务于残障人士的信息产品,提供方便残疾人士的信息服务,全面改善残疾人士的信息环境.因此,尽快制定服务于残疾人的信息无障碍标准,从而推动我国信息无障碍事业的长足发展,对于体现国家社会人文关怀精神、构建和谐社会具有非常重要的意义.","本标准指明了使得可访问性设置可访问的需求和建议.提供了明确的可访问性设置的指南.它指明了如何访问和操作可访问性设置模式,以及如何直接激活具体的可访问性特征.本标准适用于计算机上的所有操作系统用户界面,同时也适用于适当的其他信息/通信技术类型.在操作系统被加载和激活前,.本标准不适用于用户界面.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[319,101791,"信息无障碍术语","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究院、中国残疾人联合会","残疾人是当前构建和谐社会的重要群体,作为社会大众的一员,他们对信息同样有强烈的需求,对信息无障碍产品有很强烈的期待,而从现况来看,他们的需求远远未得到满足.我国的信息无障碍工作起步较晚,还有大量问题需要解决.我国的信息无障碍产业从无障碍产品的开发商、产品经销商到服务商,整个产业链条都没有形成,在实现信息无障碍方面,仅仅处于初期的探索阶段.信息无障碍领域的很多工作基本上还处于空白状态,而缺乏信息无障碍相关技术标准,是约束产业发展的一个难题.中国信息无障碍相关的技术标准和法规应尽快制定和完善,确保企业和政府相关机构能够在统一的标准下开发服务于残障人士的信息产品,提供方便残疾人士的信息服务,全面改善残疾人士的信息环境.因此,尽快制定服务于残疾人的信息无障碍标准,从而推动我国信息无障碍事业的长足发展,对于体现国家社会人文关怀精神、构建和谐社会具有非常重要的意义.","该标准规范了信息无障碍用术语.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[320,101792,"应用软件用户界面可访问性设计要求","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究院、中国残疾人联合会","残疾人是当前构建和谐社会的重要群体,作为社会大众的一员,他们对信息同样有强烈的需求,对信息无障碍产品有很强烈的期待,而从现况来看,他们的需求远远未得到满足.我国的信息无障碍工作起步较晚,还有大量问题需要解决.我国的信息无障碍产业从无障碍产品的开发商、产品经销商到服务商,整个产业链条都没有形成,在实现信息无障碍方面,仅仅处于初期的探索阶段.信息无障碍领域的很多工作基本上还处于空白状态,而缺乏信息无障碍相关技术标准,是约束产业发展的一个难题.中国信息无障碍相关的技术标准和法规应尽快制定和完善,确保企业和政府相关机构能够在统一的标准下开发服务于残障人士的信息产品,提供方便残疾人士的信息服务,全面改善残疾人士的信息环境.因此,尽快制定服务于残疾人的信息无障碍标准,从而推动我国信息无障碍事业的长足发展,对于体现国家社会人文关怀精神、构建和谐社会具有非常重要的意义.","该标准规范了信息无障碍用应用系统的无障碍技术要求.包括用户能力和缺陷；一般技术需求；硬件技术需求和软件和电子技术内容等.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[321,102651,"智慧城市评价模型及基础评价指标体系","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","浙江省标准化研究院、中国电子技术标准化研究院、北京大学、北京航空航天大学、华为技术有限公司、大唐软件技术股份有限公司、山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司、中国软件与技术服务股份有限公司、北京东方通科技股份有限公司、东软集团股份有限公司、南京市信息中心、扬州市政府信息资源管理中心、雅安市经信委等.","近年来,智慧城市成为我国各城市信息化建设的热潮.目前我国有上百个大中城市将智慧城市纳入2012年的工作规划或方案当中,并开始大力推进建设实施.由于我国智慧城市建设整体上处于起步阶段,很多城市对于城市当前状态和未来智慧城市建设目标缺乏更科学、全面的认识,导致许多城市在规划和建设中缺乏依据,存在盲目投资建设的情况.为明确和量化地方智慧城市建设的成效,上海已尝试并初步提出了智慧城市相关评价指标体系、部分城市也在此基础上参考提出了各自的评价指标体系.对于城市管理者及相关机构来说,通过使用智慧城市评价指标体系,能够很好地把握其“智慧城市“的发展水平,合理规划未来发展目标,从而进行城市建设和管理的科学决策.对于具体实施机构来说,也可以通过“智慧城市“评价指标体系对建设项目进行正确的评估,以便找出不足之处予以纠正,从而确保“智慧城市“建设快速、健康地发展.但智慧城市是动态、持续建设和发展的过程,指标体系需要根据城市快速建设不断调整,同时,不同类型城市的需求和重点不同、照搬其他城市的各项指标未必适应城市本身.因此,从国家层面,有必要制定一套较为稳定的、通用的、可扩展的包含智慧城市基本要素和基本评价指标的标准,积极研究和固化我国部分城市的共性经验,分析不同地域、不同规模的城市在智慧城市建设中的特色,并研究和提炼出智慧城市评估模型及基本评价指标,为各地扩展和制定各自的评价指标体系提供统一的依据.建立我国统一、科学合理的智慧城市评价模型和基础评价指标,可为各地进行智慧城市建设程度、水平和效益评估提供统一依据,为有需求的地方扩展和建立各自的评价指标体系提供基础,也将为我国主管部门从整体上综合分析各城市智慧城市规划和建设提供统一维度.","本标准规定了智慧城市的通用评价模型以及由多个维度关键评价指标组成的智慧城市基础评价指标体系.本标准适用于城市管理者和建设者对城市的“智慧城市“建设和运行水平进行分析,可协助评估者开展特定城市的“智慧城市“现状和建设成效评估；本标准同时为各城市扩展和建立各自智慧城市评价指标体系提供了统一依据.","浙江省质量技术监督局"]
[322,101833,"智能终端软件平台测试规范 第1部分:操作系统","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究院","我国正在大力发展战略性新兴产业,在国务院颁布实施的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中明确提出包括新一代信息技术在内的七个重大发展领域,其中推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化是新一代信息技术发展的重要内容之一.近年来,随着硬件技术、通信技术、网络技术和网络应用的迅猛发展,以智能手机为代表包括平板电脑、智能电视、车载系统在内的移动智能终端产业发展迅速,全球智能手机出货量于2011年首次超过PC.智能终端软件平台包括操作系统和应用程序等两部分.操作系统是管理智能终端资源,提供应用编程框架和应用编程接口的系统软件,是智能终端产业发展的关键.应用程序是发挥智能终端功能特性,满足用户应用和服务需求的手段,是操作系统生态环境的重要组成部分.制定该系列标准,有利于形成我国统一的智能终端操作系统内核、运行库、应用框架和应用编程接口,为智能终端生产商提供统一的系统软件平台,解决智能终端操作系统碎片化问题；为应用开发者提供统一的包括编程框架和编程接口在内的应用开发平台,降低智能终端应用开发成本.各智能终端生产商可以将研发重点聚焦于终端硬件适配和用户体验,为用户提供浅度或深度定制,高可靠、高性能、用户体验好的智能终端,提高我国智能手机、平板电脑、智能电视、车载系统等智能终端产业以及智能终端应用与服务产业的市场竞争力.","本标准为系列标准,分为二个部分,分别是操作系统部分和应用与服务部分. 应用与服务部分规定应用程序与应用商店的测试方法和测试规程等.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[323,101832,"智能终端软件平台测试规范 第2部分:应用与服务","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究院","我国正在大力发展战略性新兴产业,在国务院颁布实施的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中明确提出包括新一代信息技术在内的七个重大发展领域,其中推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化是新一代信息技术发展的重要内容之一.近年来,随着硬件技术、通信技术、网络技术和网络应用的迅猛发展,以智能手机为代表包括平板电脑、智能电视、车载系统在内的移动智能终端产业发展迅速,全球智能手机出货量于2011年首次超过PC.智能终端软件平台包括操作系统和应用程序等两部分.操作系统是管理智能终端资源,提供应用编程框架和应用编程接口的系统软件,是智能终端产业发展的关键.应用程序是发挥智能终端功能特性,满足用户应用和服务需求的手段,是操作系统生态环境的重要组成部分.制定该系列标准,有利于形成我国统一的智能终端操作系统内核、运行库、应用框架和应用编程接口,为智能终端生产商提供统一的系统软件平台,解决智能终端操作系统碎片化问题；为应用开发者提供统一的包括编程框架和编程接口在内的应用开发平台,降低智能终端应用开发成本.各智能终端生产商可以将研发重点聚焦于终端硬件适配和用户体验,为用户提供浅度或深度定制,高可靠、高性能、用户体验好的智能终端,提高我国智能手机、平板电脑、智能电视、车载系统等智能终端产业以及智能终端应用与服务产业的市场竞争力.","本标准为系列标准,分为二个部分,分别是操作系统部分和应用与服务部分. 应用与服务部分规定应用程序与应用商店的测试方法和测试规程等.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[324,101835,"智能终端软件平台技术要求 第1部分:操作系统","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究院","我国正在大力发展战略性新兴产业,在国务院颁布实施的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中明确提出包括新一代信息技术在内的七个重大发展领域,其中推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化是新一代信息技术发展的重要内容之一.近年来,随着硬件技术、通信技术、网络技术和网络应用的迅猛发展,以智能手机为代表包括平板电脑、智能电视、车载系统在内的移动智能终端产业发展迅速,全球智能手机出货量于2011年首次超过PC.智能终端软件平台包括操作系统和应用程序等两部分.操作系统是管理智能终端资源,提供应用编程框架和应用编程接口的系统软件,是智能终端产业发展的关键.应用程序是发挥智能终端功能特性,满足用户应用和服务需求的手段,是操作系统生态环境的重要组成部分.制定该系列标准,有利于形成我国统一的智能终端操作系统内核、运行库、应用框架和应用编程接口,为智能终端生产商提供统一的系统软件平台,解决智能终端操作系统碎片化问题；为应用开发者提供统一的包括编程框架和编程接口在内的应用开发平台,降低智能终端应用开发成本.各智能终端生产商可以将研发重点聚焦于终端硬件适配和用户体验,为用户提供浅度或深度定制,高可靠、高性能、用户体验好的智能终端,提高我国智能手机、平板电脑、智能电视、车载系统等智能终端产业以及智能终端应用与服务产业的市场竞争力.","本标准为系列标准,分为二个部分,分别是操作系统部分和应用与服务部分. 应用与服务部分规定应用程序与应用商店的测试方法和测试规程等.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[325,101834,"智能终端软件平台技术要求 第2部分:应用与服务","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息技术标准化技术委员会","中国电子技术标准化研究院","我国正在大力发展战略性新兴产业,在国务院颁布实施的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中明确提出包括新一代信息技术在内的七个重大发展领域,其中推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化是新一代信息技术发展的重要内容之一.近年来,随着硬件技术、通信技术、网络技术和网络应用的迅猛发展,以智能手机为代表包括平板电脑、智能电视、车载系统在内的移动智能终端产业发展迅速,全球智能手机出货量于2011年首次超过PC.智能终端软件平台包括操作系统和应用程序等两部分.操作系统是管理智能终端资源,提供应用编程框架和应用编程接口的系统软件,是智能终端产业发展的关键.应用程序是发挥智能终端功能特性,满足用户应用和服务需求的手段,是操作系统生态环境的重要组成部分.制定该系列标准,有利于形成我国统一的智能终端操作系统内核、运行库、应用框架和应用编程接口,为智能终端生产商提供统一的系统软件平台,解决智能终端操作系统碎片化问题；为应用开发者提供统一的包括编程框架和编程接口在内的应用开发平台,降低智能终端应用开发成本.各智能终端生产商可以将研发重点聚焦于终端硬件适配和用户体验,为用户提供浅度或深度定制,高可靠、高性能、用户体验好的智能终端,提高我国智能手机、平板电脑、智能电视、车载系统等智能终端产业以及智能终端应用与服务产业的市场竞争力.","本标准为系列标准,分为二个部分,分别是操作系统部分和应用与服务部分. 应用与服务部分规定应用程序与应用商店的测试方法和测试规程等.","全国信息技术标准化技术委员会"]
[326,103674,"科技报告保密等级代码与标识","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息与文献标准化技术委员会","中国科学技术信息研究所、国家档案局、中国国防信息中心等","科学技术报告是用于描述一项科学或技术研究的过程、进展和结果,或描述一个科学或技术问题状态的文件.目前我国已经开始实施科技报告制度,为了统一确定科技报告保密等级及其受限范围,方便密级等级变更和解密,需要制定科技报告保密等级代码和标识,以促进科技报告的管理、交流和使用.","本标准规定了科技报告保密等级的确定、变更和解密的原则,规定了科技报告保密期限,科技报告保密等级代码和标识. 科技报告保密等级代码在《中华人民共和国保守秘密法》和《科学技术保密规定》保密等级划定为涉密(绝密、机密、秘密)和公开两类基础上,根据科技报告文献性质,将涉密科技报告分为秘密、机密、绝密三级,同时增加内部级. 科技报告保密等级代码标识采用GB/T 7156-2003的编码原则,即采用数字、汉语拼音和汉字3种形式. 科技报告密级标识符为“★“.“★“前标密级,“★“后标保密期限,“★“下标制发日.科技报告保密期限的确定、变更或解密应按照有关的国家保密规定执行.内部级科技报告采取文摘公开,全文技术报告延迟公开的方式.限制使用期限一般不超过五年,五年内交流和使用需经承担单位授权.","全国信息与文献标准化技术委员会"]
[327,103676,"科学技术报告编写规则","推荐","修订","GB/T 7713.3-2009",null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息与文献标准化技术委员会","中国科学技术信息研究所、中国国防科技信息中心等","科技报告是科技人员为了描述其从事的科研、设计、工程、试验和鉴定等活动的过程、进展和结果,按照规定格式编写而成的特种文献.它在记述技术先进性、实用性等方面具有独特的优势,是促进科学技术迅速发展的重要信息资源和宝贵财富. 编制“科技报告编写规则“,对科技报告的构成、类型、编排格式、主要内容等进行详细规定,统一科技报告编写格式,其主要目的和意义在于保证科技报告的内容质量和整体编写水平.一方面,该标准可以引导科研人员真实完整地记录科研的过程、方法、结果、经验和教训等,规范形成逻辑严谨、文字准确、重点突出、简明易读的科技文献.另一方面,统一格式要求、规范基本信息项也便于信息的加工处理和检索利用.","“科学技术报告编写规则“将对科技报告的外观格式和技术内容提出统一要求,以保证科技报告的质量,促进科技报告的规范、有效利用.但其本质上是着重对报告的构成及其编排格式的规范. 考虑到不同行业不同类型科技报告的特殊性,本标准侧重描述在格式和必备内容上的一些通用要求和规定,通过明确必备元素(核心元素)、可选元素(通用元素)、内容和格式上的基本要求等,基本保证科技报告的完整描述、长期保存和有效利用.在非印刷版科技报告的有关要求方面,尤其是编排格式、元数据元素、数字报告的长期可用性等方面的要求要吸收国外有关标准的一些规定,以保证标准的国际性和先进性. 根据实践经验及科研一线人员的反馈,并充分考虑和现有科研管理流程的衔接,同时依据继承性、易用性原则,本次修订工作将充分兼容继承原标准中的合理规定,保持科技报告组成部分、核心构成元素、编排格式相对稳定的基础上,对各部分包含的要素、必选项和备选项、语言表达等方面进行调整.适当细化和完善对元素含义、内容表达、编排格式等方面的基本要求.此外,完善对《科学技术报告编号规则》、《科学技术报告保密等级代码与标识》等标准的规范引用、兼容统一.","全国信息与文献标准化技术委员会"]
[328,103675,"科学技术报告元数据规范","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国信息与文献标准化技术委员会","中国科学技术信息研究所、中国国防信息中心、清华大学图书馆等","科技报告是科学技术报告的简称,是进行科研活动的组织或个人描述其从事的研究、设计、工程、试验和鉴定等活动的进展或结果,或描述一个科学或技术问题的现状和发展的文献.科技报告元数据是描述科技报告技术文献背景、内容、结构和管理的数据.当前,美国产生的四大套科技报告已成为美国国家发展的重要战略资源,对全世界的科技创新都有深远的影响.当前我国正在进行科技报告制度建设,建立统一的科技报告元数据标准,对于促进我国科技报告的共享利,促进科技决策和立项管理,都具有重要的意义.","本标准规定了科技报告元数据规范的元素集,并详细定义了元素及其修饰词.适用于各类科学技术项目所创建的科学技术报告,含各种载体的科学技术报告. 科技报告元数据集由13个元素、26个元素修饰词、8个编码体系修饰词组成.其中元素是科技报告元数据的基本语义单位,描述科技报告元数据框架内的基本实体.元素修饰词对元素的语义进行修饰,提高元素的专指性和精确性.编码体系修饰词用来帮助解析某个术语值的上下文信息和解析规则.其形式包括受控词表、规范表或者解析规则.","全国信息与文献标准化技术委员会"]
[329,101351,"特色农业 基础术语","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国休闲标准化技术委员会","中国标准化研究院","《特色农业 基础术语》的制定将为我国特色农业多功能事业发展的标准化打下坚实的基础,提供有力的标准基础支撑,从而使得特色农业多功能帮助优化乡村产业结构,提高乡村综合竞争力；促进城乡经济交流,就地扩大乡村就业,提高乡村生活品质；成果的推广将惠及广大乡村民生,促进新农村建设,推动乡村地区全面进步.","《特色农业 基础术语》规定特色农业多功能的基础术语,研究特色农业多功能开发利用的标准化需求,按照符合中国国情、突出特色、促进新农村建设的要求,实地调查研究区域差异大,功能多样化的特色农业多功能开发利用模式,分析特色农业多功能开发利用标准体系框架的基本要素,研究和制定特色农业多功能基础术语标准.","北京市质量技术监督局"]
[330,103607,"休闲露营地建设与服务规范","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国休闲标准化技术委员会","北京联合大学旅游学院，北京同和时代旅游规划设计院，中天行露营发展有限责任公司","休闲露营地(RecreationalCamp，简称RC)特指在环境和生态优良区域设置，主要提供露营服务，并具备休闲运动和娱乐功能的营区.\n    我国居民收入目前已进入中等收入国家水平，私家汽车保有量增长很快，家庭房车也开始进入发展初期，而且随着社会发展，公民的闲暇时间不断延长，休闲意愿也更加强烈，休闲旅游逐渐成为旅游行业的发展方向，休闲露营作为新兴的休闲旅游方式必将呈快速发展态势.从人的发展来看，休闲露营既可以强健体魄，磨砺意志，又可以贴近自然，深度体验，实现人与自然的和谐统一.从产业发展来看，在国家加快旅游业发展的大背景下，规划、引导和发展休闲露营地既可以迎合人民群众改善物质文化生活水平的需求，契合促进消费的经济发展战略，切合国家和地方经济社会发展战略要求，也符合从观光旅游到休闲旅游的行业发展趋势.从行业发展来看，休闲露营地必将逐步成为我国休闲旅游的重要方式，从营地数量和服务质量上都将呈持续快速发展态势.\n    休闲露营地的发展还要符合我国的国情，不能贪多求大，一涌而上，必须未雨绸缪，防范无序和不规范开发.因此，有必要制定《休闲露营地建设与服务规范》，引导地方政府和旅游企业规划先行，合理布局，完善服务，实现企业、行业和地方经济健康发展，并促进环境保护. 这是本标准的主旨所在，各项主要标准也以此为中心制定，并力图通过各项标准规范的系统作用实现实现环境保护、旅游开发和发展经济的综合效用.","本标准规定了休闲露营地营区规划建设、营地经营服务质量控制的依据、条件及实施的基本要求.\n    1、本标准适用于全国各种类型的休闲露营地.\n    2、主要技术内容\n    (1)术语和定义\n    (2)指导原则\n    (3)规划建设\n    (4)休闲露营地在基础设施、安全保障、服务设施、休闲娱乐设施和培训教育等方面的质量控制","全国休闲标准化技术委员会"]
[331,100633,"冷轧机组主传动鼓形齿式联轴器","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国冶金设备标准化技术委员会","泰尔重工股份有限公司、中国重型机械研究院有限公司","随着冷轧带钢的广泛应用,国内冷轧生产线也越来越多.由于冷连轧机组的特点,对主传动鼓形齿式联轴器要求转速高的同时传递转矩也比较高,国内现有的鼓形齿式联轴器产品标准无法满足专业生产要求.现有制造企业的产品质量参差不齐,给钢铁企业备件的互换性带来很大的难度,也造成不必要的损失,不能满足现代化企业发展要求.为了解决以上问题,在目前技术上已经成熟,并且经过应用多年的基础上,有必要对此产品进行统一化、规范化、标准化,以便于选用、设计、制造及验收.","本标准规定了冷轧轧机用鼓形齿式联轴器的结构形式、基本参数和主要尺寸、型号标记、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装和贮存.本标准适用于联接冷轧轧机轧辊与齿轮机座输出轴两个传动轴系的接轴.传递公称转矩110kN.m~1270kN.m,轧辊端最大回转直径φ285mm~φ550mm,轴线折角小于1.5°,工作温度-25℃~80℃.本标准计划在2010年标委会全体会议上,经表决,全票同意制定国家标准.","全国冶金设备标准化技术委员会"]
[332,100634,"冷轧机组主传动十字轴式万向联轴器","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国冶金设备标准化技术委员会","泰尔重工股份有限公司、中国重型机械研究院有限公司","随着冷轧带钢的广泛应用,国内冷轧生产线也越来越多.由于冷连轧机组的特点,对主传动十字轴式万向联轴器要求转速高的同时传递转矩也比较高,国内现有的十字轴式万向联轴器产品标准无法满足专业生产要求.现有制造企业的产品质量参差不齐,给钢铁企业备件的互换性带来很大的难度,也造成不必要的损失,不能满足现代化企业发展要求.为了解决以上问题,在目前技术上已经成熟,并且经过应用多年的基础上,有必要对此产品进行统一化、规范化、标准化,以便于选用、设计、制造及验收.","本标准规定了冷轧轧机用十字轴式万向联轴器的结构形式、基本参数和主要尺寸、型号标记、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装和贮存.本标准适用于联接冷轧轧机、平整机轧辊与齿轮机座或电机输出轴的主传动轴系的十字轴式万向联轴器.传递最大转矩为115kN m~1000kN m,双向疲劳转矩为50kN m~500kN m,额定转速不得超过1500r/min,轧辊端最大回转直径φ285mm~φ550mm,轴线最大折角为5°,无伸缩结构.本标准计划在2010年标委会全体会议上,经表决,全票同意制定国家标准.","全国冶金设备标准化技术委员会"]
[333,100635,"冶炼设备 术语","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国冶金设备标准化技术委员会","中国重型机械研究院有限公司","在经济全球化、信息网络化、国际间技术交流与贸易日益融合、渗透、频繁的今天,在工程建设、国际合作、进出口贸易、以及产品研发和教学、新闻出版、统计等领域非常需要权威的、规范的、统一的中外文对照的装备专业术语标准,特别是制定冶金重型高端装备、战略新兴产业装备的术语国家标准,对促进我国冶金装备制造工业技术进步以及加强重大装备对外合作都有较大社会意义.同时制定重大装备的系列标准,完善了国家标准体系.","本标准规定了钢铁和有色金属冶炼设备的基本和常用术语,包括:炼焦机械、造块设备、耐火材料设备、炼铁设备、炼钢设备、连铸设备、检测、控制与智能化等方面的术语及其定义.同时给出了英文译名.本标准适用于科研、工程设计文件、出版物中冶炼设备的称谓.在2011年标委会年会上,全体委员一致同意制定《冶炼设备 术语》国家标准.","全国冶金设备标准化技术委员会"]
[334,100636,"轧制设备 术语","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国冶金设备标准化技术委员会","中国重型机械研究院有限公司","在经济全球化、信息网络化、国际间技术交流与贸易日益融合、渗透、频繁的今天,在工程建设、国际合作、进出口贸易、以及产品研发和教学、新闻出版、统计等领域非常需要权威的、规范的、统一的中外文对照的装备专业术语标准,特别是制定冶金重型高端装备、战略新兴产业装备的术语国家标准,对促进我国冶金装备制造工业技术进步以及加强重大装备对外合作都有较大社会意义.同时制定重大装备的系列标准,完善了国家标准体系.","本标准规定了钢和有色金属压力加工用各种轧机及其辅助设备、轧材深加工设备的基本和常用术语.本标准适用于一般术语、加热炉、轧机名称、工作机座及其传动、主要零部件、冷却和润滑设备、剪切设备、矫直设备、输送和导卫设备、轧材收集和捆包设备,以及轧材深加工设备等方面的术浯及其定义,包括同时给出了术语的英、德文对应词.在2011年标委会年会上,全体委员一致同意制定《轧制设备 术语》国家标准.","全国冶金设备标准化技术委员会"]
[335,101897,"设备工况测试移动实验室通用技术规范","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国移动实验室标准化技术委员会","三一重型装备有限公司、沈阳产品质量监督检验研究院、沈阳标准化研究院.","移动实验室又称专业移动检验车，能够在温度、湿度、震动、噪声等环境条件随时变化的情况下准确地完成检测、校准和科学实验等工作任务，并出具科学权威的定性或定量检验报告，拥有广泛的应用领域和良好的发展前景。由于移动实验室是一个要求极高的复杂综合系统，因此在设计、制造、运行、使用、维护、自身检验等诸多环节都需要制定相关标准。\n目前，我国很多机械设备在试验时并不能发现问题，通常的测试采用的是简单模拟实际工况对被试件加载时再进行测试，由于模拟加载与实际工况有一定误差，获得的数据不一定可靠。一些测试工作必须对在实际使用时采集的数据进行分析更有价值，但是由于场地和使用环境的限制，现场需耗费时间搭建试验系统，很多试验无法完成。测试设备一般为精密的仪器，暴露在现场环境中，有时并不符合使用要求。因此我们提出建立移动实验室，将必须的试验仪器配置在移动实验室内，充分固定使之适合移动运输，测试系统在车内已经搭建完毕，运输到现场后只做传感器的连接工作，可大大节约现场的测试时间，并且试验仪器在封闭的测试车内，可保护仪器能在一个清洁的环境中工作，从而大大提高了试验测试的可靠性。因此设备工况测试移动实验室必将在未来的试验检测中发挥巨大的作用，制定设备工况测试移动实验室通用技术规范标准对移动实验室在工况检测领域规范发展具有重要意义。\n","本标准归属物理移动实验室。经过充分调研与需求分析，并遵循相关国际、国家及行业标准、检验技术规程的基础上，我们确定了《设备工况测试移动实验室通用技术规范》技术标准的总体架构，本标准规定了用于设备在线测试所用的移动实验室术语及定义、试验原理、试验用车辆及实验舱要求、仪器及设备配置要求、试验条件要求、试验方法、检验规则等。","全国移动实验室标准化技术委员会"]
[336,101374,"移动实验室操作台通用技术条件","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国移动实验室标准化技术委员会","辽阳市疾病预防控制中心、沈阳产品质量监督检验研究院、辽宁鑫洋实验装备有限公司、国家家具质量监督检验中心(沈阳).","目前由于没有移动实验室使用的操作台等实验设施的国家标准,国内相关企业在设计、生产此类产品时没有相关标准参考,无法及时参与到移动实验室相关相关产业中,延误行业发展.  为了适应我国移动实验室使用设施市场发展的需要,完善标准体系,协助相关企业参与其中,制定移动实验室操作台通用技术条件标准非常必要,社会需求非常迫切.","标准的适用范围为移动实验室使用的操作台.标准中对移动实验室操作台相关术语作出明确解释,对操作台进行分类,对尺寸、外形尺寸偏差、形位偏差、用料、外观、理化性能、耐振动性能等多项指标提出要求,并对相关要求的试验方法进行规定.由于移动实验室内使用的操作台与固定实验室要求上有所不同,要求更严格,尤其在制作材料和耐振动方面要求更严.本标准在起草过程中会突出阐述上述两方面的内容.","全国移动实验室标准化技术委员会"]
[337,101375,"移动实验室供、排水系统技术要求","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国移动实验室标准化技术委员会","沈阳紫微机电设备有限公司、沈阳产品质量监督检验研究院.","本标准的编制力求为移动实验室供排水系统的技术要求提供可靠依据,符合相应产品的检测标准,使检测结果满足移动实验室其它各产品的要求,更加细化供排水系统的技术要求.  本标准的制定使移动实验室的供排水系统更加完善,推动了移动实验室市场的发展,对于移动实验室的设计和生产起到非常重要的作用.","本标准适用范围为车载移动实验室.规定了移动实验室供、排水系统的术语和定义、技术要求、实验方法.在基本要求中提到了供、排水的具体实验参数和实验方法.","全国移动实验室标准化技术委员会"]
[338,101376,"移动实验室仪器设备量值溯源与传递","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国移动实验室标准化技术委员会","沈阳产品质量监督检验研究院、中国食品药品检定研究院、中国计量科学研究院、沈阳计量测试院、沈阳中标移动实验技术研究院有限公司.","目前由于移动实验室还没有明确的仪器设备量值溯源与传递相关标准作为支撑,使检测结果的准确性、有效性和权威性受到质疑.  为了适应我国移动实验室市场发展的需要,规范移动实验室仪器设备溯源体系,制定移动实验室仪器设备量值溯源与传递国家标准的工作已迫在眉睫.","本标准适用于移动实验室仪器设备量值溯源与传递.标准中对移动实验室设备量值的溯源进行了细致的分类.规范了设备校准类和应用标准物质/标准样品类两种溯源体系的溯源方法,对采用两种方法溯源的检测设备最终溯源到SI国际单位的方法给予明确的界定.","全国移动实验室标准化技术委员会"]
[339,101373,"移动实验室用载具通用技术要求","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国移动实验室标准化技术委员会","南京南汽专用车有限公司、沈阳产品质量监督检验研究院.","目前国内还没有专门针对移动实验室的相关载具的统一标准.本标准作为完善移动实验室的系列基础标准之一,规范移动实验室用载具一般应满足的要求,为移动实验室管理部门、移动实验室生产企业提供载具的指导性文件,健全移动实验室的基础标准体系.","本标准适用于移动实验室使用的陆地载具.   规定了移动实验室载具的术语及定义、分类与代号、要求(一般要求、环境、安全、可靠性、维护方便性)、检查与保养、运输及贮存等.","全国移动实验室标准化技术委员会"]
[340,102707,"甘蔗条纹花叶病毒实时荧光RT-PCR检测方法","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国植物检疫标准化技术委员会","农业部甘蔗及制品质量监督检验测试中心,农业部福建甘蔗生物学与遗传育种重点开放实验室,福建农林大学甘蔗综合研究所","甘蔗条纹花叶病毒(Sugarcane streak mosaic virus,SCSMV)是引起甘蔗花叶病的病原物之一,甘蔗感染后叶部症状表现为退绿斑点或条纹.SCSMV最早报道于1998年,从印度甘蔗品种上分离获得,随后,在巴基斯坦、泰国、马来西亚等的亚洲国家陆续发现.在我国的广东、云南、海南甘蔗种质资源圃有检测到SCSMV,生产蔗区种植的甘蔗尚未发现.国内外有关SCSMV检测技术主要利用血清学反应和RT-PCR技术,实时荧光RT-PCR检测技术未见报道.该方法与常规PCR检测方法相比,具有高效、定量、准确的优点.制定甘蔗条纹花叶病毒实时荧光RT-PCR检测方法国家标准,对我国甘蔗科研、检疫、质检等部门提供技术标准,防止国外甘蔗SCSMV随蔗茎种苗入境以及在国内进一步扩散具有重要的现实意义.","本标准适用于甘蔗植株、种苗及种茎中甘蔗条纹花叶病毒的快速检测、诊断.本标准规定了甘蔗条纹花叶病毒实时荧光PCR检测方法所需的仪器与试剂、样品的采集与前处理、操作方法以及结果判定","福建省质量技术监督局"]
[341,101476,"芒果苗木产地检疫规程","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国植物检疫标准化技术委员会","广西壮族自治区亚热带作物研究所、南宁市质量技术监督局","芒果是重要的热带水果,素有“热带水果之王“的美誉,深受人们的喜爱.目前,世界上约有87个国家和地区种植芒果.我国是芒果主要生产国之一,2010年全国芒果栽培面积193.5万亩,产值39亿元,芒果生产已成为我国热区农业的重要经济来源.近些年来,世界芒果生产受到了病虫害的严重威胁,芒果象甲属(果实象甲、果核象甲和果肉象甲)、芒果黑斑病菌、芒果畸型病、芒果蛎蚧、根结线虫(非中国种)、穿孔线虫等进境检疫对象随时可能随着品种(种苗、种子)引进、果实调运等措施进入国内,威胁我国芒果产业.制定《芒果苗木产地检疫规程》,可防止这些检疫对象向我国扩散,保护我国芒果产业的健康发展.同时,标准的制定可加强我国芒果标准体系建设,规范我国芒要生产技术,促进芒果标准化生产,对进一步提高芒果产业的整体水平,增强国际竞争力,促进产业增效和可持续发展具有重要意义 .","本标准规定了芒果苗木产地检疫的程序和方法.本标准适用于各级农业植物检疫机构对芒果苗木繁育基地实施产地检疫","广西壮族自治区质量技术监督局"]
[342,102742,"供应商管理评价准则","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国质量管理和质量保证标准化技术委员会","中国质量协会、卓越国际质量科学研究院、中国标准化研究院","供应商提供的产品和服务对于组织的发展起着越来越重要的作用,组织和供应商的关系也已不再是单纯的买卖关系,而供应商管理长期得不到足够的重视,国内大多数企业在这方面的管理水平较低,缺乏先进的管理理念和方法的引导,缺乏从政府和行业的促进.这种局面严重制约了我国企业供应商管理整体水平的提升.   尽管各个企业对供应商有不同具体要求,但供应商管理工作却有共性规律可遵循的.本准则用于评价组织的供应商管理,不是用于评价供应商的能力,通过标准形式为广大企业解决方法论问题.   实施供应商管理是一项复杂的系统工程.标准为企业全面评价、衡量一个组织实施供应商管理的成熟度和效果,发现在供应商管理方面的优势和不足,实现在供应商管理方面的持续改进,构建了一个相互学习的平台.  标准征求了许多企业的意见,并得到了供应商管理突出企业,如戴尔、方太等知名企业的高度认同.","本准则适用于实施供应商管理的各类企业组织,为组织实施供应商管理提供了系统框架和自我评价准则,也可用于第二方、第三方对组织供应商管理的评价.  供应商管理评价包括定性评价和定量评分,评分系统和评分指南参见附录.","全国质量管理和质量保证标准化技术委员会"]
[343,103537,"企业质量文化建设","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","全国质量管理和质量保证标准化技术委员会","中国质量协会、中国标准化研究院等","本标准的制定是落实党中央、国务院关于加强质量文化建设工作相关要求的具体举措,旨在改变并满足我国企业开展质量文化建设缺乏可依据的基本原理及路径的现状与需求.  本标准给出了企业质量文化建设的基本框架,旨在提供系统、科学、可操作的质量文化建设路径,帮助企业有效地进行质量文化建设工作,对于中小企业具有更加重要的现实意义.本标准对于企业建设和优化质量文化,全面提升企业质量管理水平而提供必要的“软环境“具有深远意义.","本标准适用范围:a)有志于创建和优化质量文化的任何组织；b)通过质量文化建设寻求竞争优势和持续经营的各类企业；c)对于企业质量文化及质量文化建设有兴趣的所有人员(如文化研究人员)；d)与质量管理有关的培训、咨询、认证机构,尤其是为企业质量文化建设提供培训和指导的服务机构；e)制定相关标准的人员.《企业质量文化建设》标准主要技术内容包括:引言、范围、术语和定义、质量文化建设基础、质量文化建设工作内容和具体要求等.","全国质量管理和质量保证标准化技术委员会"]
[344,95325,"电工电子产品加速应力试验规程 高加速应力筛选导则","推荐","制定",null,null,2015,"国家标准化管理委员会","全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会","深圳市计量质量检测研究院","目的是编制国家标准：《电工电子产品加速应力试验规程高加速应力筛选导则》，为国内电工电子产品研发、生产企业或检测机构开展高加速应力筛选试验提供技术依据，引导企业开展高加速应力筛选试验，规范高加速应力筛选试验的方法和技术.","具体研究内容包括该标准适用范围、涵盖的产品、?加速应力筛选设备的要求、产品何时进行?加速应力筛选、?加速应力筛选的基本程序和方法及进行筛选试验的要求和细节等内容.","全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会"]
[345,97236,"低温承压铁素体和马氏体钢铸件","推荐","制定",null,"ASTM A352/M352:2006",2014,"国家标准化管理委员会","全国铸造标准化技术委员会","中核苏阀横店机械有限公司","目前我国低温承压用铁素体和马氏体钢铸件普遍采用ASTMA352/352M生产，此钢种行业大，产品广泛用于石油化工、核电等行业.在该领域，目前没有对应的我国标准.通过制定本标准可提高国家低温承压钢的产品档次和规范产品和质量，适应国家装备制造业以国产代替进口的产业政策，提升我国低温承压钢的技术工艺水平，促进行业产业结构的优化升级.","1、适用于低温用途的阀门、法兰、管件和其他承压件的铸钢件，包括10个牌号的低温承压钢(LCA、LCB、LCC、LC1、LC2、LC2-1、LC3、LC4、LC9、CA6NM)；\n2、本标准规定了低温钢的化学成分、热处理要求、机械性能、质量等要求.\n3、本标准规定了低温钢的检测方法、试验方法.","全国铸造标准化技术委员会"]
[346,97237,"高温承压马氏体不锈钢和合金钢铸件","推荐","制定",null,"ASTM A217/M217:2010",2014,"国家标准化管理委员会","全国铸造标准化技术委员会","中核苏阀横店机械有限公司","目前我国高温承压用马氏不锈钢和合金钢普遍采用ASTMA217/217M生产，此钢种行业大，产品广泛用于石油化工、核电等行业.在该领域，目前没有对应的我国标准.通过制定本标准可提高国家高温承压钢的产品档次和规范产品质量，适应国家装备制造业以国产替代进口件的产业政策，提升我国高温承压钢的技术工艺水平，促进行业产业结构的优化升级.","1、包括阀门、法兰、管件和其他承压件用的马氏体不锈钢和合金钢铸件，主要用于高温和腐蚀场合.\n2、本标准包括一个牌号的马氏体钢和9个牌号的铁素体合金钢(WC1、WC4、WC5、WC6、WC9、WC11、C5、C12、C12A、CA15)，应根据设计要求和使用条件、机械性能以及高温和耐腐蚀性能进行选择.\n3、本标准包含了高温承压钢铸件的检验方法和验收的规则.","全国铸造标准化技术委员会"]
[347,97238,"一般用途耐蚀钢铸件","推荐","修订","GB/T 2100-2002","ASTM A 890/A 890M:2007",2014,"国家标准化管理委员会","全国铸造标准化技术委员会","湖南湘电长泵铸造有限公司","GB/T 2100-2002的诞生已近十年，这十年间，社会发展迅速，相关行业对一般用途耐蚀钢铸件的要求不断提高，国内外相关标准已修订至新的版本.因此，为满足发展需要，根据最新情况对一般用途耐蚀钢铸件的标准进行及时修订，必将为国民经济的发展做出积极贡献.","1、增加了四个常用的铸造双相不锈钢牌号(ZG03Cr22Ni5Mo3N、ZG06Cr25Ni7Mo2N、ZG03Cr25Ni7Mo4N、ZG04Cr25Ni5Mo2Cu3).\n2、重大焊补按ISO 4990:2003做了相应修订.\n3、其他如不锈钢晶间腐蚀试验方法等根据最新国家标准进行了相应修订.","全国铸造标准化技术委员会"]
[348,101175,"电子商务信用 自营型购物网站信用规范","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","中国标准化研究院","中国标准化研究院等","根据《电子商务“十二五“发展规划》精神和规范电子商务信用服务的迫切需求,研究并解决自营型B2C购物网站信用评价关键技术,制定此类网站的信用规范和评价方法标准,帮助电子商务网站提高网站信用建设方案的科学性和降低信用成本,给广大电子商务网站和由对网络经济规律认识不足的传统企业新开展的电子商务渠道的信用建设提供指导.","按照顾客网上购物信任形成理论,网站的诚信经营、网络技术安全和对顾客隐私保护等构成顾客信任形成的主要因素,同时这些因素也决定了顾客在网上购物所面临的风险大小.所以,本标准就从这三个方面对自营型B2C购物网站提出建议性要求,作为可信网站的基本条件.","全国质量信用标准化工作组"]
[349,98796,"机械产品模块化设计规范","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","中国标准化研究院","浙江大学、中国标准化研究院、杭州汽轮机股份有限公司、中国计量学院","在市场需求呈现动态化和个性化的背景下,机械制造企业普遍面临产品创新设计的重要课题,为此需要采取以低成本、高质量快速响应客户需求的模块化设计方法.模块化设计通过产品结构重组,实现模块的重用,增加模块的生产批量,获得批量效益,提高产品的可回收性、可拆卸性、可再生性,支持产品生命周期设计.本标准的制定将促进和引导机械制造企业开展模块化设计,提高产品模块化设计水平,规范和推广模块化设计方法,有助于制造资源的节约和合理利用.","本标准规定了机械产品模块化设计的过程和方法,适用于开展机械产品模块化设计.本标准给出了机械产品模块化建立过程和模块重用过程,给出了模块化需求描述、产品功能模块划分、产品结构模块划分、模块的建立、产品配置设计和模块变型设计等6个工作环节.","中国标准化研究院"]
[350,101174,"企业信用管理体系","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","中国标准化研究院","中国标准化研究院,中国合作贸易企业协会等","本标准的目的是使组织通过贯彻本标准以及内部审核和外部评价,持续提升组织满足顾客、利益相关方和社会的要求以及组织自身要求的能力.向企业推荐适用于满足社会对企业诚信要求和适应国际市场竞争、有利于企业健康持续成长的信用管理体系,以指导企业开展信用体系建设和信用管理活动,并提供具有可操作性的、科学化、系统化、标准化的信用管理体系,以全面提升中国企业的信用管理与风险预防与防范能力.建立和实施信用管理体系,将对中国企业信用发展产生积极而深远的影响,对构建中国社会信用体系起到积极的推动作用.","本标准规定的所有要求是通用的,适用于各种类型、规模的组织.信用管理体系以组织的自身健康(而非自私性)为关注焦点,通过不断提高满足顾客、利益相关方和社会要求的能力,来获得组织持续健康发展.信用管理体系鼓励组织分析顾客、利益相关方和社会的要求,以及自身满足于要求的能力和预警、防范、控制与处置可能存在或已经存在的信用风险、信用危机和失信,规定相关的过程,并使其持续受控,以实现满足这种要求,增加组织持续提升信用度和信誉度.","全国质量信用标准化工作组"]
[351,101871,"知识产权管理体系 高等院校实施指南","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","中国标准化研究院","国家知识产权局、中国标准化研究院","我国的高等院校承担了大量的国家基础性科研工作，产出了大量知识产权。目前，对科研院所自身的知识产权管理还缺乏科学的、系统的指导，还没有充分发挥高等院校和科研员工的积极性。本标准是将指导我国高等院校开展科学的知识产权管理，保护高等院校的组织知识产权，激励和强化有效知识产权保护下的员工的科技创新、技术转移与辐射。","本标准规定了我国高等院校实施知识产权管理体系的策划、实施和运行、评审和改进等方面应满足的要求。主要包括知识产权管理体系的总体要求、文件要求、管理职责、资源管理、基础管理、实施和运行、审核和改进等方面的具体要求。\n本标准适用于在从事科学技术研究和高等教育工作的各种高等教育组织中实施知识产权管理体系，包括从事高等教育的全日制大学、独立学院和职业技术学院、高等专科学校、广播电视大学、职工大学、业余大学、职工医学院、管理干部学院、教育学院、普通高校的成人（继续）教育学院等。\n","全国信息分类与编码标准化技术委员会"]
[352,101872,"知识产权管理体系 科研组织实施指南","推荐","制定",null,null,2014,"国家标准化管理委员会","中国标准化研究院","国家知识产权局、中国标准化研究院","科研院所是我国开展科研活动和知识产权产出的主体。目前，对科研院所自身的知识产权管理还缺乏科学的、系统的指导，还没有充分发挥科研组织和科研人员的积极性。本标准是将指导我国科研组织开展科学的知识产权管理，保护科研组织的组织知识产权，激励和强化有效知识产权保护下的员工的科技创新、技术转移与辐射。","本标准规定了我国科研院所中实施知识产权管理体系的策划、实施和运行、评审和改进等方面应满足的要求。主要包括知识产权管理体系的总体要求、文件要求、管理职责、资源管理、基础管理、实施和运行、审核和改进等方面的具体要求。\n本标准适用于在为解决某些方面科学及实践问题而开展研究的科学院、研究院、研究所等科研单位中实施知识产权管理体系，适用范围包括从自然科学、人文社会科学、工程技术等各种基础科学研究和工程应用技术研究的组织机构。\n","全国信息分类与编码标准化技术委员会"]
[353,103192,"地热电站接入电力系统技术规定","推荐","修订","GB/T 19962-2005",null,2014,"国家能源局","全国电力监管标准化技术委员会","中国能建中电工程西南院","中国政府高度重视可再生能源的开发利用，一直将其作为解决资源紧缺、环境污染压力的重要措施.为大力发展可再生能源，推广地热发电技术，进一步规范地热发电站接入电力系统技术要求，对现有标准进行修编是必要的.","中国政府高度重视可再生能源的开发利用，一直将其作为解决资源紧缺、环境污染压力的重要措施.为大力发展可再生能源，推广地热发电技术，进一步规范地热发电站接入电力系统技术要求，对现有标准进行修编是必要的.","全国电力监管标准化技术委员会"]
[354,103194,"电力用户供配电设施运行维护规范","推荐","制定",null,null,2014,"国家能源局","全国电力监管标准化技术委员会","福建电监办","为加强供用电安全监管，提高供电企业供用电安全管理水平，落实电力用户供配电设施运行维护的主体责任，维护电网安全稳定可靠运行，依法保护供电企业、电力用户的合法权益和社会公共利益.","适用于已取得电力业务许可证(供电类)的供电企业及由其供电的电力用户、承装(修、试)企业. \n\t本规范对电力用户供配电设施开展预防性试验、定检和计划检修，用电设施产生谐波、冲击负荷等非线性负荷的治理，老旧且属于国家明令淘汰设备的更新改造，用户配备合格的进网作业电工、建立必要的安全管理规程制度、涉网应急管理等运行维护涉网安全管理加以规范.","全国电力监管标准化技术委员会"]
[355,99887,"高效能环保设备评价技术要求 袋式除尘器","推荐","制定",null,null,2014,"国家发展和改革委员会","全国环保产品标准化技术委员会","中国标准化研究院、科林环保装备股份有限公司","袋式除尘器作为能够高效捕集微细粉尘粒子--PM10、PM2.5的除尘设备,成为劳动保护、环境保护等污染物有效控制的主要手段.袋式除尘器应用广泛,如冶金钢铁、建材、电力、垃圾焚烧、粮食、医药、机械、轻工化学等行业都大量采用.除尘器的主要生产企业200多家,产品除了满足国内需求,还有部分出口.  “十二五“期间,面对日趋严格的大气污染物排放标准和严峻的节能减排形势,如何提高工业除尘设备连续运行的可靠性、降低设备能耗和运行维护费用、提高运行管理水平成为新的重要任务.  制定《高效能环保产品技术要求 袋式除尘器》国家标准对于提高电力、建材、冶金、化工、轻工等行业环保除尘设施性能、充分发挥除尘设备的功能和作用、与主体设备具有同步的运转率、满足环境保护的要求具有重要指导意义.","本标准规定了袋式除尘器节能环保评价的术语和定义、评价方法、综合评价指标、测试方法和评价结果与分级.  本标准适用于电力、建材、冶金、化工、轻工等行业的除尘、原料及副产品回收工程中使用的袋式除尘器设备评价.","全国环保产品标准化技术委员会"]
[356,99894,"高效能环保设备评价技术要求 电除尘器","推荐","制定",null,null,2014,"国家发展和改革委员会","全国环保产品标准化技术委员会","中国标准化研究院、科林环保装备股份有限公司","除尘设备主要包括电除尘器、袋式除尘器和电袋除尘器三大类,被广泛应用于电力、建材、冶金、等工业领域.其中电除尘器和袋式除尘器在我国已有四十年应用历史,电袋除尘器是我国新开发应用的除尘设备,自2006起得到大范围推广应用.我国目前生产制造各类除尘器的主要生产企业200多家,产品除了满足国内需求,还有部分出口.  “十二五“期间,面对日趋严格的大气污染物排放标准和严峻的节能减排形势,如何提高工业除尘设备的可靠性、降低设备能耗和运行维护费用、提高运行管理水平成为新的重要任务.  制定《高效能环保产品技术要求 电除尘器》国家标准对于提高火电厂、水泥厂、钢铁厂等治污企业环保除尘设施的运行效率和管理水平,确保环保设施安全可靠稳定运行,实现达标排放的目标,具有重要的意义.","本标准规定了除尘器运行评价总则、评价范围及标准、评价办法、评价结果与考核.本标准适用于电力、建材、冶金、化工、轻工等行业的除尘、原料及副产品回收工程中使用的除尘器运行评价.","全国环保产品标准化技术委员会"]
[357,103581,"空气源生化节电环保装置技术条件","推荐","制定",null,null,2014,"国家发展和改革委员会","全国环保产品标准化技术委员会","浙江光炎节能环保科技股份有限公司等","1. 目前,在涂布机、复合机、印刷机等印染设备上都配置有干燥加热系统,通过干燥加热系统来烘干织布等印染产品,可是现在干燥加热系统主要通过电力来加热,如一台涂布机生产一般需要180千瓦/小时的电力来加热,耗电成本约为150元/小时.电加热是将电能转换为热能的过程,消耗1度电,仅获得860Kcal的热量.电能是一种使用起来比较方便和清洁的能源,但它也是一次能源转化而来的二次能源,发电厂的污染依旧,这就是“清洁了城市,污染了地球“.在我国,80%的电是从煤转化的,而煤又是不可再生和高污染的,并且煤电能量转化效率低,比例为2:1.电加热是将电能转换为热能的过程,是二次能源的逆使用,考虑电的生产、传输、使用效率,它是一种高能耗、高成本、高污染的能源使用方式.为满足当前节能环保的形式需求,研发了空气源深化节能装置,其主要目的:一是提高能源的使用效率.二是使用新型可再生能源-生物质能.三是配套涂布机等烘干设备使用,将生产排出的有机废气直接引入生物质热风炉燃烧,变废为宝同时实现环保的要求.2. 本装置暂无相应国家或行业的质量标准,为了规范行业生产技术、提高产品质量,特制定本标准,作为组织生产和检验产品的依据,也为今后产业结构调整与优化升级打下坚实的基础.","1. 本标准规定了空气源深化节能装置的术语,对空气源深化节能装置进行了明确的定义；2. 本标准规定了空气源深化节能装置的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存等.","全国环保产品标准化技术委员会"]
[358,101592,"燃煤烟气脱硝催化转化器性能测试方法","推荐","制定",null,null,2014,"国家发展和改革委员会","全国环保产品标准化技术委员会","中国标准化研究院、清华大学、浙江大学热能工程研究所、西安热工研究院有限公司、江苏龙源催化剂有限公司、中电投远达环保等等","工业上NOx 污染主要来源于燃煤烟气,近年来国家颁布了相应的排放标准用于限制烟气NOx的污染,因此脱硝技术装备得以广泛应用.催化转化器是SCR脱硝技术装备中最为关键的设备,其性能好坏直接关系到SCR脱硝技术装备运行的成败.为规范催化转化器性能测试,限制落后、不合格的催化剂进入市场,针对SCR脱硝技术装备的催化转化器性能测试,订立此项目.本项目同时也是国家高技术研究发展计划(863计划)《高效低成本燃煤电站烟气SCR脱硝催化剂开发与示范 》项目“高效脱硝催化剂开发及关键生产设备的研制“中提出制定的标准.","本标准适用于:燃煤烟气SCR脱硝催化转化器的性能测试.主要技术内容包括:SCR催化转化器性能测试标准的技术术语和功能,以及催化转化器测试的要求、测试规则和测试方法.","全国环保产品标准化技术委员会"]
[359,101130,"杂粮碾磨加工品包装运输储藏条件","推荐","制定",null,null,2015,"国家粮食局","全国粮油标准化技术委员会","安徽省标准化研究院、安徽燕之坊食品有限公司","1、国内空白，目前，该行业在国内没有行业标准和国家标准.\n2、市场发展的需要.杂粮碾磨加工品是谷物加工品中的一种，在粮食加工中普遍存在.杂粮碾磨加工品以其简单、健康，深受消费者欢迎，但是在包装、运输和存储方面缺少统一规范的标准进行管理，据市场调查食品中工业有害物质引起的危害和粮食及其制品容器、包装材料对粮食及其制品的污染分别为31%和30%.目前中国杂粮碾磨加工品市场已经形成起来，杂粮品种繁杂、种植分散，各有特点，其碾磨加工品更是五花八门，所以包装、运输、储存尤为重要.\n3、产品品质的提高.通过对物流过程中运输条件和包装条件的控制，能够保持产品应有的气味，将产品的水分控制在合理的范围内，控制产品的过氧化值.\n4、行业规范整理的需要.及时出台杂粮碾磨品物流包装、标志、运输和储存，对杂粮食品行业发展意义重大.\n通过本标准的制定将为杂粮碾磨品在物流水平的明确性、可行性和及时性等方面有所提高提供依据.","本标准适用于适用于杂粮碾磨加工品的物流.\n本标准规定了杂粮碾磨加工品物流过程中的包装、标志、运输和储存要求.","安徽省质量技术监督局"]
[360,101998,"生物质成型燃料","推荐","制定",null,null,2014,"国家林业局","国家林业局","山东昊源物产有限公司、武城县质量技术监督局","生物质成型燃料是利用农作物秸秆、农作物废弃物、木材、木材废弃物、工业料渣等原料经过机械挤压成型的生物质燃料,目前,该产品在国内外应用广泛,该产品的应用既有助于促进能源多样化,帮助我们摆脱对传统化石能源的严重依赖,还能减少温室气体排放,缓解对环境的压力.但目前还没有该产品的行业标准和国家标准,随着生物质燃料的普遍应用,该标准的建立可促进产品质量提高,确保产品生产、检验和验收的规范和统一.","用于生物质成型燃料的生产、检验和验收.1、对生物质成型燃料的色泽、组织状态、理化指标、检验规则及标志、包装、运输、贮存进行规范.2、生物质成型燃料的理化指标严格按照GB/T 211和GB/T 213的规定检验.","山东省质量技术监督局"]
[361,102051,"内河旅游船星级的划分与评定","推荐","修订","GB/T 15731-2008",null,2014,"国家旅游局","全国旅游标准化技术委员会","国家旅游局监督管理司、湖北省旅游局","《内河旅游船星级的划分与评定》(GB/T 15731-2008)国家标准自2008年发布实施以来，对我国内河旅游船发展的规范和提升起到了积极的推动作用.当前，我国内河旅游船发展呈现出很多新的特点，新版《旅游饭店星级的划分与评定》也于2011年正式实施，2008年版《内河旅游船星级的划分与评定》中的一些内容亟需进行相应的调整和修订，以进一步推动我国内河旅游船的规范和发展.","本标准规定了我国内河旅游船星级的划分条件、评定规则及服务质量和管理制度要求.","国家旅游局"]
[362,98246,"昆虫微粒子病诊断和病原鉴定","推荐","制定",null,null,2014,"国家认证认可监督管理委员会","国家认证认可监督管理委员会","中华人民共和国辽宁出入境检验检疫局","微粒子属的原生动物可以感染多种昆虫,经口水平传播和经卵垂直传播,使其大规模流行微粒子病,因而该微生物不仅是生物防治的重要因子,同时又是某些大规模饲养的有益昆虫的重要病原,特别在桑蚕养殖业上,微粒子病是首要的毁灭性病害.家蚕微粒子病是与良种繁育关系最密切的传染性蚕病,历史上法国、意大利等国曾发生该病的流行,几乎导致养蚕业毁灭,欧洲蚕业因此而一蹶不振.1980-2000年间,在我国苏、浙、皖、云、渝、川、粤、桂和鄂等蚕茧主产省区发生流行家蚕微粒子病,年均烧毁200万张超过国家规定检出率的超毒蚕种,年损失5000万元以上,有的年份超过300万张、损失近亿元,造成部分蚕种场倒闭破产.近年来,我国本已得到控制的家蚕微粒子病又有重新抬头的现象,这对目前严竣的蚕桑生产形势而言无疑是雪上加霜.因此防治家蚕微粒子病已成为稳定蚕桑生产的当务之急,在蚕业上,控制微粒子病最有效的方法是切实有效的做好预防检测工作,使该病在大规模流行前得到很好的控制.","适用于桑蚕、蜜蜂养殖、工厂化生产昆虫病毒和寄生蜂等产业.针对微粒子属16S的小亚基rRNA的基因序列的保守区域,涉及特异性高的引物和探针并用PCR法扩增,对家蚕及其他昆虫的微粒子病进行检测.使微粒子病的防治技术更加完善,对加强蚕种生产的管理,保证和监督蚕种的有序流通,控制家蚕微粒子病的危害提供了可靠的技术保障,本方法具有快速、简便、广谱、实用性强和应用范围广等特点.","国家认证认可监督管理委员会"]
[363,101591,"财经信息技术 企业资源计划软件数据接口 第1部分：公共基础数据部分","推荐","制定",null,null,2014,"国家审计署","全国审计信息化标准化技术委员会","浪潮集团山东通用软件有限公司、审计署计算机技术中心","企业资源计划(ERP)系统日渐普及，已形成产业化规模，ERP向纵向、横向的深化应用还停留在表面.制定“财经信息技术 企业资源计划(ERP)系列标准”的目的，就是在财经信息化方面促进、深化财经信息化标准的应用.在财经领域，规范企业管理模式、管理流程，优化企业的组织机构，提升全国各类企业的核心竞争力.\n    制定本系列标准，是以财务资金流程为主线，在企业资源计划(ERP)的采购、库存、销售、预算、资金等方面，制定软件数据接口的标准，降低企业资源计划(ERP)的库存、生产成本，提高企业资源计划(ERP)的资金占用率和产能效率，真正提高企业面向市场的应变能力.\n    在企业的信息化过程中，以财务管理为核心，规范预算、资金数据要求，加强在资金运作上的精确控制，扩大企业的应用面和应用深度.制定软件数据接口的系列标准，为审计、财务、税务等监察部门的电子政务工作服务.","本系列标准的(ERP)采购、库存、销售、预算、资金等五个标准已经列入2012年的标准制定计划，我们在制定过程中发现，五部分标准中共用数据的数据量比较大，可以单独分离为“公共基础数据部分”标准.\n    本提案是增加一个标准：第1部分 公共基础数据部分.\n    其他5个标准(已列入计划的)往后顺延，为：第2部分  采购；第3部分  库存；第4部分  销售；第5部分  预算；第6部分  资金.","全国审计信息标准化技术委员会"]
[364,102954,"财经信息技术 养老保险基金审计数据接口","推荐","制定",null,null,2014,"国家审计署","全国审计信息化标准化技术委员会","广东省审计厅、审计署驻广州特派员办事处、广东省人力资源与社会保障厅","近年来，我国社会保障信息化建设飞速发展，各级政府部门自行研制开发的社保信息系统越来越多.但是，这些信息系统往往自成体系，缺乏统一的顶层设计，采用不同的数据库平台和数据库结构，而且不同地区的信息化程度相差甚大.这些原因导致了社保信息系统与其他行业信息系统之间乃至各类社保信息系统之间在数据交换上存在障碍，形成了众多的“信息孤岛”.\n社保信息系统缺乏统一、规范的数据接口，为政府监督管理部门尤其是审计部门在信息化条件下履行监管职能带来了一定的困难.审计工作中，审计机关往往难以快速、全面地获取相关部门的社保数据，难以准确地获知社保数据的结构，也就无法确保在真实、完整、规范的审计数据基础上科学、合理地开展审计分析和跟踪核查等工作，从而大大影响审计工作的效率和质量，影响审计“免疫系统”功能的正常发挥.对于每年都要进行的养老保险基金审计，这个问题尤为迫切需要得到解决.\n要解决这个问题，必须以标准化为抓手，制定养老保险基金审计数据接口并形成国家标准，一方面可以解决社保信息系统与审计信息系统之间的数据交换难题，提高审计工作效率和质量，另一方面可以规范我国社保信息系统数据接口，促进社保信息系统朝着规范化、标准化的方向健康发展.该标准的编制也可以为其他行业审计数据接口的研究工作提供参考.","本标准规定了养老保险基金审计数据接口的格式要求，包括养老保险基金审计数据元素、数据接口输出文件的内容和格式的要求.\n本标准适用于养老保险基金审计的数据交换和处理.","全国审计信息标准化技术委员会"]
[365,103318,"财政预算管理软件数据接口","推荐","制定",null,null,2015,"国家审计署","全国审计信息化标准化技术委员会","审计署计算机技术中心、审计署财政审计司","我国在十五期间，会计电算化、审计信息化及其它政务信息化方面有了长足的发展，但是由于采用了不同的数据库平台和数据库结构，使得当前国内财务软件众多，且自成体系，对不同财务软件之间以及财务软件与业务系统软件之间的数据交换形成障碍，同时也使得政府监管部门和社会财务信息使用者无法获取企事业单位真实的财务数据.\n建立财政部门信息系统输出数据的软件接口标准，将满足财政、审计等国家经济监管部门实施监管职能对电子数据的共同需要.","依据财政部门预算管理和国库集中支付的两项内容，作为财政预算管理软件数据接口标准的编制范围.\n\t编制财政预算管理软件数据接口标准的数据内容包括：财政部门组织预算编制、对部门预算的审查和批复、组织部门预算执行、部门预算调整、财政机动财力的使用管理和决算，对国库集中支付的用款计划受理与批复、财政直接支付审核与批准、财政授权支付管理、预算部门的财政直接支付和财政授权支付的国库支付数据等.","全国审计信息标准化技术委员会"]
[366,97457,"医疗器械生物学评价  第10部分：刺激与皮肤致敏试验","推荐","修订","GB/T 16886.10-2005","ISO 10993-10:2010 Ed.3.0",2014,"国家食品药品监督管理总局","全国医疗器械生物学评价标准化技术委员会","国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心","该标准是GB/T 16886系列标准的重要组成部分，刺激与皮肤致敏试验是评价医疗器械和材料生物学相容性最常用、最敏感的试验，被广泛采用.通过评价医疗器械和材料刺激与皮肤致敏反应有助于推断其人体应用生物学反应，达到更有效保障医疗器械临床安全应用的目的.","GB/T 16886的本部分描述了评价医疗器械体外、体内刺激与皮肤致敏试验方法.包括：刺激与致敏试验材料制备、试验步骤、试验报告和结果评价；推荐了体外刺激试验方法、体内四种刺激和三种致敏试验方法.这些方法包括当前我国医疗器械检验实验室常用和不常用的方法，面前技委会秘书处正在组织有关实验室进行验证并比较不同方法的可操作性、敏感性以及适用范围.","全国医疗器械生物学评价标准化技术委员会","B1     "]
[367,97456,"医疗器械生物学评价  第5部分：体外细胞毒性试验","推荐","修订","GB/T 16886.5-2003","ISO 10993-5:2009 Ed.3.0",2014,"国家食品药品监督管理总局","全国医疗器械生物学评价标准化技术委员会","国家食品药品监督管理局济南医疗器械质量监督检验中心","该标准是GB/T 16886系列标准的重要组成部分，细胞毒性试验是评价医疗器械和材料生物学相容性最常用、最敏感的试验，被广泛采用.通过评价医疗器械和材料细胞毒性反应有助于推断其人体应用生物学反应，达到更有效保障医疗器械临床安全应用的目的.","GB/T 16886的本部分描述了评价医疗器械体外细胞毒性的试验方法.包括：样品和对照品制备、细胞系、培养基、原种培养细胞制备、试验步骤、试验报告和结果评价；推荐了四种细胞毒性试验方法.这些方法包括当前我国医疗器械检验实验室常用和不常用的方法，面前技委会秘书处正在组织有关实验室进行验证并比较不同方法的可操作性、敏感性以及适用范围.","国家食品药品监督管理局","B1      "]
[368,99801,"包装印刷材料分类","推荐","制定",null,null,2014,"国家新闻出版广电总局","全国印刷标准化技术委员会","深圳职业技术学院 深圳市劲嘉印刷有限公司","1、目的：包装印刷所涉及到的材料种类繁多，但国内尚无包装印刷材料分类的相关标准，本标准的制定将规范我国包装印刷材料的分类.\n2、意义：为包装印刷品材料供应商、用户、包装生产企业以及相关教学科研机构提供指导.","1、范围：按承印材料、后加工材料等对包装印刷所用材料进行分类；\n2、主要技术内容：①包装印刷材料的术语和定义  ②包装印刷材料的分类原则  ③包装印刷材料的分类及适用范围.","全国印刷标准化技术委员会"]
[369,99799,"包装印刷产品分类","推荐","制定",null,null,2014,"国家新闻出版广电总局","全国印刷标准化技术委员会","深圳职业技术学院 深圳市绍永福印刷有限公司","1、目的：我国包装印刷增加非常迅速，是我国印刷业的增长点，包装印刷产品的应用面广泛，种类繁多，但国内尚无包装印刷品分类的相关标准，本标准的制定将规范我国包装印刷产品的分类.\n2、意义：为包装印刷品的用户、生产企业以及相关教学科研机构提供指导.","1、范围：按印刷方法、承印材料、成品型态等对包装产品进行分类；\n2、主要技术内容：①包装印刷产品的术语和定义  ②包装印刷产品的分类原则  ③包装印刷产品的分类及适用范围.","全国印刷标准化技术委员会"]
[370,99797,"书刊印刷产品分类","推荐","制定",null,null,2014,"国家新闻出版广电总局","全国印刷标准化技术委员会","深圳职业技术学院、深圳雅昌彩印集团等","1、目的：对1999年颁布的行业标准进行修订和更新，并同时升级制定国家标准；按最新的书刊印刷产品生产技术和产品型态进行分类，规范书刊印刷产品的分类体系，建立书刊印刷的基础性标准.\n2、意义：规范书刊印刷产品的分类方法，制定一套适应最新生产工艺和产品类别的分类体系，用于指导书刊印刷生产和教学研究.","1、范围：按印刷方法、成品型态等对书刊产品进行分类；\n2、主要技术内容：①书刊印刷产品的分类原则  ②书刊印刷产品的分类方法  ③各类书刊印刷工艺流程与方法","全国印刷标准化技术委员会"]
[371,99798,"水性胶粘剂装订精装书生产过程控制要求及检测方法","推荐","制定",null,null,2014,"国家新闻出版广电总局","全国印刷标准化技术委员会","鹤山雅图仕印刷有限公司、东莞市星宇高分子材料有限公司","本项目主要规范了水性胶粘剂装订精装书行业的使用工艺参数及装订后成型后的测试方法.对于规范装订行业的精装书成品质量，引领印刷装订技术的发展，促进精装书制品的规范具有相当重要意义.\n通过本标准的制定，可以有系统、有组织的开展精装书装订质量方面的研究，控制书本质量等级，从而系统地提高精装用水性胶粘剂质量水平，规范市场准入制度，加强我国印刷装订行业在世界领域的竞争力，起到一个较有力的促进作用.","本标准规定了水性胶粘剂装订精装书生产过程控制的术语和定义及原材料要求、生产过程控制要求、质量要求、检测方法和运输、贮存.\n本标准适用于水性胶粘剂装订精装书生产工艺过程控制.","全国印刷标准化技术委员会"]
[372,99733,"印刷技术  网目调分色片、样张和印刷成品的加工过程控制  第6部分：柔性版印刷","推荐","制定",null,"ISO 12647-6:2006",2014,"国家新闻出版广电总局","全国印刷标准化技术委员会","上海印刷技术研究所、中国印刷技术协会柔性版印刷分会","本标准是修改采用国际同类标准.目前我国还没有柔性版印刷过程控制标准.本标准的制定实施对于我国在柔性版印刷过程控制方面学习和追赶国际先进水平具有重要意义.","参数以及参数值.选择这些参数以及参数值时考虑到了整个印刷工艺，包括了“分色”，“胶片输出”，“印版制作”“样张生产”“印刷”以及“表面整饰”等的各个阶段. 这个标准适用于在白色的材料和表面已经涂布有白色涂层的塑料薄膜或金属箔上印刷的情况.\n本标准可以直接应用于：\n?采用柔性版印刷的出版物包括杂志、目录和商业印刷材料；采用柔性版印刷的包装产品包括标签、纸盒和柔性包装产品；\n?对柔性版印刷的印刷品的色度值进行预测的网目调和连续调打样工艺","全国印刷标准化技术委员会"]
[373,99758,"印刷技术术语 第9部分 书刊印刷术语","推荐","制定",null,null,2014,"国家新闻出版广电总局","全国印刷标准化技术委员会","深圳职业技术学院、中华商务安全印务有限公司","1、目的：对书刊印刷所涉及到的重要术语进行系统研究、分析、整理和界定，给出规范的描述，用以规范和指导书刊印刷领域的生产及教学研究.\n2、意义：规范书刊印刷术语的解释，使之科学、严谨、系统，便于生产和学术过程中的规范使用.","1、范围：书刊印刷及装订中所涉及的重要术语；\n2、主要技术内容：①书刊基本术语  ②书刊印刷术语  ③书刊印后加工术语","全国印刷标准化技术委员会"]
[374,98795,"牦牛毛","推荐","制定",null,null,2014,"国家质量监督检验检疫总局","全国纤维标准化技术委员会","农业部动物毛皮及制品质量监督检验测试中心(兰州)中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所","牦牛是世界上十分宝贵的稀有畜种，主要分布在青藏高原、天山山脉、阿尔泰山脉、萨彦岭至贝加尔湖的东南部，全世界现有牦牛1 500 多万头.中国是牦牛的发源地，也是世界上饲养牦牛最多的国家，全国牦牛存栏总数约1400 多万头，主要分布于西起帕米尔, 东到岷山, 南自喜马拉雅山，北至阿尔泰山约300 万平方公里的藏族同胞聚居区.其中，青海约500万头、西藏约395万头，四川约387万头，甘肃约108万头，新疆22万头.牦牛是青、藏、\n甘、川草原畜牧业的支柱，是藏区人民不可替代的生产、生活资料，在当地的国民经济中占有十分重要的地位.\n    牦牛被毛是由不同类型纤维组成的混合型毛被，根据被毛毛丛形态的不同，牦牛体表被毛可分为以下几个区域：(1)尾毛区：分布于尾根至尾端，纤维长、粗、无卷曲、断裂强力大、弹性和光泽好.尾毛每两年剪一次，一般情况下成年公牦牛尾毛产量0.34kg/次.头，成年母牦牛产0.24kg/次.头，成年阉牦牛产0.36kg/次.头，尾毛经济价值非常高，是传统的出口创汇产品.(2)裙毛区：分布区域为肩端至肘、腰角、髋结节及臂端联线以下，包括胸骨至下颔的垂皮部位.裙毛的长度、细度、强力及弹性略次于尾毛，光泽与尾毛相似甚至优于尾毛.裙毛每年剪一次，占全身被毛总量的50%左右，其中，成年公牦牛裙毛产量约1.16 kg/头，成年母牦牛0.54 kg/头，成年阉牦牛0.58kg/头.(3)短毛绒区：指牦牛体表除尾毛区、裙毛区及四肢内侧、前后胁、母牛乳镜、乳房及四周、公牛阴囊及周围以外的区域，这些部位着生着短而粗的粗毛和较多的底绒，很容易脱落，每年剪(抓)一次.其中，粗毛短、粗、硬、无卷曲、断裂强力大，伸长率小，可纺性差，一般只用于地毯、里衬或工业用，产量占全身被\n毛总产量的25%左右，绒毛细软滑腻，纺织性能好，产量占全身被毛总产量的25%左右.\n牦牛毛就是裙毛、尾毛和短毛区生长的直径大于35.0um的粗毛的合称.其中尾毛自古以来就是比较珍贵的贡品，主要用于制作假发、拂尘、古装剧的胡须等道具及工艺品，是我国重要的出口创汇产品.而裙毛和短粗毛的开发利用非常少，常常被作为下脚料而遗弃，造成很大的资源浪费.近年来，对裙毛的研究和开发利用逐渐被人们所重视，2007年牛春娥曾对牦牛裙毛、尾毛的各项物理性能及超微结构进行了全面系统的研究，并与人类头发进行了比对研究，发现牦牛裙毛、尾毛与人类头发的各项性能都很相似，均具有粗、硬、强力大、弹性好、无卷曲、不变形等特点，特别是裙毛的各项物理性能、组织结构和超微结构与人发非常接近.因此，牦牛裙毛、尾毛是制作假发的理想原料，而用裙毛制作假发效果会更好.另外，用牦牛毛为原料生产的西服里衬具有人发黑炭衬坚韧、硬挺、弹性好、不毡缩、不变形等特点，可以缓解我国每年大量进口人发黑炭衬的局面，降低毛纺企业的成本.这些研究成果已逐渐被一些生产企业所认可，牦牛毛的贸易量也不断增加.但是，由于没有统一的分等分级标准，牧民卖毛无标可依，没有定价的依据，给牦牛毛的贸易带来了很多困难，无法实现优毛优价，牧民的利益无法保障，因此，制定牦牛毛标准，促进和规范牦牛毛的贸易，对保障牧民的经济利益和少数民族地区的经济发展都是非常迫切和必要的.","1 范围：本标准规定了牦牛毛的分等方法、技术指标、试验方法、检验规则及检验证书、包装、标志、储存及运输的要求.本标准适用于牦牛毛生产、交易、加工、质量监督和进出口检验中的质量鉴定.\n2.主要技术内容：\n(1) 规范性引用文件：本标准中引用的相关标准或文件.\n(2)术语和定义：该标准中涉及到的名词术语解释.\n(3) 等级要求：牦牛毛的等级判定内容及各等级指标，牦牛毛根据颜色分为白色、黑色和褐色，分根据丛自然长度、含绒率、草杂含量、死毛含量及外观特征分为特等、一等、二等、三等和等外.\n(4) 等级评定方法：取样方法、洗净率检测方法、平均长度检测方法、平均直径检测方法、\n强伸度检测方法等.\n(5) 包装、贮存、运输要求：对天祝白牦牛毛的包装要求，环境要求及运输过程中涉及到和应注意的问题","中国纤维检验局"]
[375,101918,"棉短绒","推荐","修订","GB/T 20223-2006",null,2015,"国家质量监督检验检疫总局","全国纤维标准化技术委员会","山东省纤维检验局","目的、意义：\t棉短绒是棉花加工工业的重要副产品，是军工、化纤、造币等行业的重要原料,棉短绒质量优劣直接影响其后加工产品质量.国家标准化委员会于2006年9月1日正式实施了GB/T20223-2006《棉短绒》国家，该标准实施对规范指导棉短绒生产，评价棉短绒产品质量起重要的作用.\n\t但是经过五年实施，该标准在棉短绒的分类、含杂率及成熟度等方面还存在一定的问题，在检测中可操作作性不强，同时，随着棉短绒加工工艺、设备的不断改进以及各行业对棉短绒质量要求的提高，该标准部分内容已不能完全适应市场经济的需要.因此，对棉短绒标准进行修订，有助提高棉短绒质量，对推动行业发展有非常重要意义.","范围及主要技术内容：\n1、确定研究方案，进一步研究明确棉短绒分类原则；\n2、收集不同地区不同品种原棉，研究操作性强含杂率试验方法；\n3、研究成熟程度的判定标准，制作不同成熟程度样照.","中国纤维检验局"]
[376,101920,"棉花 农药残留量的测定 第1部分 有机氯类农药","推荐","制定",null,null,2015,"国家质量监督检验检疫总局","全国纤维标准化技术委员会","江苏出入境检验检疫局、浙江出入境检验检疫局","我国是纺织品生产和出口大国.西方发达国家为了阻碍我国纺织品，以保护消费者身体健康为由不断设置贸易技术壁垒.众所周知，农药对人体具有强度性，农药残留就成为纺织品品质的重要监控指标.国际生态纺织品协会颁布的纺织品生态标准Oeko-tex standard 100禁止63种农药(杀虫剂)在纺织品中使用.在纺织品生产的纺纱织造、印染整理等过程中并不会使用农药，而纺织品中农药残留的唯一来源就是天然纤维的生产过程中.目前，棉纤维在纺织工业原料中占60%的比重，每年我国纺织工业用棉量约为1200多万吨.在棉花的播种、生长和采摘等过程中都会使用农药来去除棉虫和杂草的危害，以及控制棉花植株的生长和落叶.欧盟委员会2002/371/EC决议也要求：棉花及其它天然纤维素纤维中艾氏剂等有机氯农药、杀虫脒等有机磷农药和毒杀酚的含量不得超过0.05ppm.因此，为了控制棉纤维织品中的农药残留量，需要从源头上控制棉花中农药残留量.\n我国是棉花的进口大国，2010年从国外进口棉花336.4万吨，同比增加18.6%.2010年3月，《中国纤检》杂志刊登了一篇文章《进口棉花农药残留检测不容忽视》报道了对湖北地区进口的棉花进行抽样检测，发现检出农药残留的棉花样品占总数的61.9%! 进口棉花中大量残留的农药，不仅会进入纺织品加工生产链条，造成最终产品因含有农药残留而品质不达标，而且部分农药还会被排入环境中，大面积污染我国的环境，危害我国国民的身体健康和生态安全.\n因此，为了从源头上控制棉织品的生态安全性能，也为了保护我国生态环境和国民身体健康，需要尽快制定棉花中农药残留量的检测方法，制定规范的标准检测方法.","本标准适用于未经加工整理的棉花纺织原料，检测对象是艾氏剂、氯丹、DDT、狄氏剂、异狄氏剂、七氯、六氯苯、敌菌丹、杀虫脒、2,4,5-T、乙基杀螨醇、五氯苯酚、六六六(混合异构体)等15种杀虫剂.\n本标准采用合适的提取方法，使用有机溶剂对棉花中的有机氯农药进行高效提取.由于棉花中含有较高含量的果糖、葡萄糖和松三糖等糖类物质，本标准的技术难点就是要有效去除这些糖类物质的干扰.由于农药是半挥发性物质，有机氯类农药用气相色谱分离后用电子捕获检测器(GC-ECD)或质谱检测器(GC-MS)检测，本标准要建立有机氯类农药的GC-ECD和GC-MS两套检测方法.\n本标准方法对杀虫剂的测定限都不高于0.05ppm，达到欧盟2002/371/EC对棉花中农药残留的限定要求，可有效突破国外的技术壁垒.方法的回收率和精密度等技术指标都达到化学残留物定量分析要求.标准方法适用于在全国范围内各检测机构的推广使用.","中国纤维检验局"]
[377,101923,"棉花染色色差试验方法","推荐","制定",null,"ASTM D1464:2007",2015,"国家质量监督检验检疫总局","全国纤维标准化技术委员会","湖北省纤维检验局","染色色差是纺织材料及制品在印染过程中经常出现的质量及技术问题，包括对样色差，批间色差、底面色差、左中右色差、批内色差等.纤维原材料的品质是造成染色色差的关键原因之一，尤其是棉花，原棉在其生产过程中的受到产地、季节、环境等因素影响，会产生纤维品质如品级、成熟度和细度的差异，从而导致其染色性能的不稳定，出现色泽明亮程度不一、得色率不高，染色不均匀等问题.为控制和预防因原棉引起的染色色差现象的出现，提高印染企业棉纤维及制品的染色质量和效果，有必要对棉花染色色差试验方法进行研究和探讨，建立国内统一的测试标准.","本标准规定了棉花染色色差的试验方法，主要适用于棉纤维，对以棉纤维为原材料的纱线、纺织品也同样适用.借鉴国外标准与方法，在对大量棉花样本进行采集、分类实验的基础上,探讨一种适于我国印染行业的棉花染色色差的方法和程序，包括化学染料及药品、 设备及器具、工艺及参数等，同时可引入计算机色差分析和评定系统，对结果进行综合判断.\n    1、按照国家标准GB/T 6097 棉纤维试验取样方法取适量的棉纤维，将其缝制于一定尺寸的本色纱布内；\n    2、按照试样和本色纱布的重量配比红色和绿色混和染料溶液，待沸腾后,将缝制好的试样置于其中浸泡，不断搅拌一段时间，再加入一定量的印染助剂,在规定的条件下,反复浸提样品数次；\n    3、快速挤去多余的染料与水分，拆分试样与本色纱袋，置于一定的大气环境下晾干；\n    4、在一定的光源条件下观察试样，根据红色和绿色纤维的分布状况判定棉花本身的染色性能.","中国纤维检验局"]
[378,101919,"棉纤维长度试验方法 第1部分：罗拉式分析仪法","推荐","修订","GB/T 6098.1-2006",null,2015,"国家质量监督检验检疫总局","全国纤维标准化技术委员会","河南工程学院","长度是棉花最主要的内在质量指标之一，不但与棉花的使用价值密切相关，而且和纺织生产工艺及产品质量密切相关.罗拉式棉纤维长度分析仪能测得较多的长度分布数据，纺织厂普遍采用.随着我国农业、纺织工业和科技的发展，随着棉花质量检验体制改革和HVI大容量纤维测试仪广泛的应用，特别是对GB1103《棉花 细绒棉》国家标准的不断修订，纤维标准化水平不断提高.目前国内专门针对罗拉式棉纤维长度测试的技术标准是GB/T 6098.1-2006《棉纤维长度试验方法 第1部分：罗拉式分析仪法》，已不能全部满足该测试的特点和要求，使得棉纺织产品开发、工艺设计、生产控制、学术交流、教学科研等工作受到影响.需要由原来的2 mm组距进行分组改为1 mm进行分组，修改真实重量计算公式和各长度指标计算公式及试验记录单，增加当仅测棉花短纤维率时，将16mm及以下和16mm以上分两组称重计算.\n本标准是中国纤维检验局《复审后2012年需修订标准目录》中的项目，属基础通用和关键共性技术标准项目，解决棉纤维长度方法标准修订问题，符合《2012年国家标准立项指南》中的立项原则和立项重点要求，有利于加强与现行相关标准的协调和配套.因此，制定本标准具有重要的意义.","标准本部分规定了使用罗拉式分析仪测定棉纤维长度的方法.本部分适用于测定棉纤维长度指标，包括皮棉及纺纱各道工序中的半成品棉条的长度测定，不适用于从棉与其他纤维的混合物中取出的纤维，以及从棉纱或棉织物中取出的纤维的长度测定.\n主要技术内容有：术语和定义、原理、仪器和工具、仪器调整、试验用标准大气、试验试样的抽取和制备、试验步骤、试验结果的计算、精密度、试验报告等.\n所要进行的修订有：由原来的2 mm组距进行分组改为1 mm进行分组；与之相应的真实重量计算公式；各长度指标计算公式；天平改为:分度值≤0.1 mg；分度值≤0.01mg；删除了5.3计算机或计算圆盘；试验记录单；增加当仅测棉花短纤维率时，将16mm及以下和16mm以上分两组称重计算；EXCEL工作表在长度计算中的使用方法；将异常值改为离群值；基数和均匀度的计算；删除附录A(资料性附录)计算圆盘的使用方法，等.","中国纤维检验局"]
[379,101924,"洗净毛 烷基苯酚和烷基苯酚聚氧乙烯醚的测定","推荐","制定",null,null,2015,"国家质量监督检验检疫总局","全国纤维标准化技术委员会","江苏出入境检验检疫局","2011年8月，国内多家媒体报道了“国际绿色和平组织在阿迪达斯、李宁等著名品牌的服装中检测出有毒物质-壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)”，该报道在国内引起轩然大坡，引起人们对烷基酚聚氧乙醚(APEO)的重视.而德国、法国等西方发达国家早在上世纪八十年底就禁止使用APEO.2003年欧盟颁布2003/53/EC指令规定产品中NPEO及其其分解产物NP(壬基酚).APEO是指烷基苯酚聚氧乙烯醚类化合物，主要包括NPEO、辛基酚聚氧乙烯醚(OPEO)等，是一类非离子表面活性剂，常作为乳化剂、渗透剂、洗涤剂等纺织用助剂的主要成分，也常用作含脂羊毛的洗涤剂.长期的实验室检测结果也表明，洗净毛和羊毛条中APEO的检出率较高.为了防止有毒有害物质通过纺织纤维进入服装产品中，需要监控洗净毛中的APEO，需要制定洗净毛中APEO及其分解产物AP的测定方法，为了规范检测流程、统一检测方法，需建立相关的检测方法标准.","由于APEO主要用于原羊毛的洗涤试剂中，APEO类产品主要是NPEO和OPEO，其分解产物NP和OP也具有水生物毒性，因此本标准适用于洗净毛中NPEO、OPEO、NP和OP等四种有害物质的检测.本标准采用合适的溶剂对洗净毛中的NPEO、OPEO、NP和OP进行同时、高效提取.由于洗净毛中仍含有一定的油脂，本标准重点采取合适的方法去除提取液中的油脂，降低杂质干扰.根据APEO的性质，本标准拟建立反相高效液相色谱法(RP-HPLC)、歫盰高效液相色谱法(NP-HPLC)和液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)，检测方法齐全、定性定量准确，为不同条件实验室提供较多的方法选择，有利于本标准的推广应用.","中国纤维检验局"]
[380,101933,"羊驼毛","推荐","制定",null,null,2015,"国家质量监督检验检疫总局","全国纤维标准化技术委员会","农业部种羊与羊毛羊绒质量安全检验中心(乌鲁木齐)    新疆畜牧业质量标准研究所","羊驼毛以其质量与色泽独一无二的特点而闻名于世.其韧性为绵羊毛的两倍，无毛脂,杂质少，净毛率达90%.用羊驼毛制成的时装,轻盈柔软，穿着舒适,垂感好，不起皱,不变型，深受欧美、日本消费者的青睐.目前我国有大量引进的羊驼进行饲养，每年生产的羊驼毛的数量也日益增加，极大满足市场需求，也为广大农牧民饲养者和羊驼毛经营者提供增收途径.每年通过各种渠道进口的羊驼毛也大量在国内加工销售.制定为进一步规范国内羊驼毛的市场秩序，保证羊驼毛原料的质量水平，给广大羊驼毛生产者、经营者、消费者提供技术依据和发展方向.","本标准适用于国内羊驼毛的生产、加工、流通、质量监督等.\n本标准规定了国内羊驼毛的术语定义、产品特征、技术条件、检验方法、包装、标志、贮运等技术内容.","中国纤维检验局"]
[381,102456,"可靠性评价的寿命试验方法","推荐","制定",null,null,2014,"国家质量监督检验检疫总局","中国标准化协会","中国标准化协会、中标宇信质量与可靠性工程技术研究院、长虹集团等","我国民用产品的可靠性不高和寿命试验密切相关，由于寿命试验时间长、费用高，许多企业不按标准要求做或不认真做，成为提高产品质量水平的关键,许多重要产品、重大设备(或系统)由于寿命问题造成安全事故屡屡发生.本标准设计的3种寿命试验方法：恒定应力寿命试验、加速寿命试验、用户使用环境下的寿命试验，使企业能够根据时间、成本、效果等具体情况方便地选择适宜的寿命试验方法，从整体上提高产品的可靠性水平.该标准是质检公益性项目“产品可靠性标准技术体系及关键可靠性标准的研究”(项目编号：201210279)要制定的标准之一.","寿命试验是可靠性评价的重要内容，该标准首次将可靠性寿命试验归纳为三种类型：恒定应力寿命试验、加速寿命试验、用户使用环境下的寿命试验，并且对可靠性试验中的破坏模型机及相应加速因子的计算，根据具体情况分别给出了3种不同模型和计算公式：对于温度敏感的零件，可以使用阿伦尼斯(the Arrhenius Model)计算温度应力造成的破坏和加速因子；对于因为机械应力等引起的材料结构破坏等情况，可以使用S-N加速模型(逆幂率模型，the Inverse Power Law Model)进行计算；对于多应力综合作用下，如阿伦尼斯和逆幂率模型组合后，形成艾因模型(the Ayring Model)，综合考虑温度和机械应力等的影响.适用于产品可靠性工作中对各种可靠寿命指标进行测试和评价.","中国标准化协会"]
[382,102454,"可靠性评价准则","推荐","制定",null,null,2014,"国家质量监督检验检疫总局","中国标准化协会","中国标准化协会、中标宇信质量与可靠性工程技术研究院、长虹集团等","可靠性是产品的主旋律，我国民用产品的可靠性不高成为提高产品质量水平的关键,许多重要产品、重大设备(或系统)缺乏可靠性评估，故障多、安全性差、维修难、费用高.多年来由于可靠性问题突出，已严重影响了我国产品在国际上的声誉和竞争力.通过可靠性评价标准的实施推动企业重视产品设计、生产、试验和管理全过程的可靠性，从整体上提高产品的可靠性水平.该标准是质检公益性项目“产品可靠性标准技术体系及关键可靠性标准的研究”(项目编号：201210279)要制定的标准之一.","可靠性评价是提高和保证产品可靠性的关键手段，制定该标准是基于可靠性共性技术的需求，确立可靠性评价原则、确定可靠性评价指标、故障模式的选择、故障判定和统计原则、可靠性试验要求、可靠性评价技术方法和试验数据处理等方法的通用要求.该标准将评价技术、验证(检测)技术和信息技术用于产品可靠性评价，形成评价产品可靠性的通用技术标准，将广泛用于以监督、考核、改进和提高产品可靠性水平为目的的产品可靠性评价.","中国标准化协会"]
[383,102455,"可靠性要求论证方法","推荐","制定",null,null,2014,"国家质量监督检验检疫总局","中国标准化协会","中国标准化协会、中标宇信质量与可靠性工程技术研究院、长虹集团等","为落实《国家质量发展纲要》中的可靠性提升工程的要求，对有可靠性要求的产品制定标准时都应确定定量和定性的可靠性要求，这些要求是否合理、科学、可行，需要事先的科学论证，该标准概括了论证要求、具体可靠性指标的确定过程，以及应考虑的维修可靠性、试验可靠性等相关过程.通过实施该标准明确了论证要求和论证方法，推动企业重视产品设计、生产、试验和管理全过程的可靠性，从整体上提高产品的可靠性水平.该标准是质检公益性项目“产品可靠性标准技术体系及关键可靠性标准的研究”(项目编号：201210279)要制定的标准之一.","该标准规定了可靠性论证中的术语和定义、可靠性要求的论证原则、可靠性要求的确定，包括定量和定性参数的确定、可靠性要求论证报告的编写等通用要求的内容.适用于组织研制开发产品以及以监督、考核、改进和提高产品可靠性水平为目的的产品可靠性要求论证.制定该标准是基于可靠性共性技术的需求，确定可靠性定量和定性指标、制定与可靠性有关的维修性要求和试验可靠性要求，在论证中使用可靠性验证(检测)技术和信息技术，形成论证产品可靠性要求的通用技术标准.","中国标准化协会"]
[384,102457,"可靠性增长-统计检验及估计方法","推荐","制定",null,null,2014,"国家质量监督检验检疫总局","中国标准化协会","中国标准化协会、哈尔滨理工大学、中标宇信质量与可靠性工程技术研究院等","产品可靠性技术是一项复杂的系统工程，覆盖了从方案论证至用户服务的设计、生产、管理的全过程.产品在设计和研制阶段的可靠性工作，是提高和保证产品可靠性的关键.可靠性增长技术适用于产品设计和研制阶段，通过“试验/分析?发现故障隐患和缺陷?纠正与改进?在试验/分析”的循环过程，使产品可靠性达到计划任务书中的要求.因此，可靠性增长技术是产品设计研制阶段有效提高产品可靠性的重要手段.许多发达国家都已制定了可靠性增长技术标准，制造商在贯彻标准中受益很大，保证和提高了产品可靠性，也因此占领了市场.该标准是质检公益性项目“产品可靠性标准技术体系及关键可靠性标准的研究”(项目编号：201210279)要制定的标准之一.","可靠性增长技术是可靠性工程的重要研究方向，也是提高和保证产品可靠性的关键手段.这一技术适用于各类产品(或系统)，主要应用在产品设计和研制阶段.制定该标准可为基于故障数据的可靠性增长评估提供了的模型和数值方法，以实现可靠性提升计划.其内容包括产品可靠性增长、可靠性评估、可靠性置信区间，以及拟合优度检验等内容.为了推进标准的应用，给出了应用范例.","中国标准化协会"]
[385,101371,"创意农业园区  评价","推荐","制定",null,null,2014,"国家质量监督检验检疫总局","中国标准化研究院","北京同和时代旅游规划设计院","随着我改革开放的不断深入和生产力水平的不断提高,创意农业园区应运而生,园区存在许多问题,如创意的形态 、园区的类型、软、硬件建设如何构筑产业链、人才缺乏、管理水平等问题,通过研究分析我国创意农业园区存在的一些不足,提出对创意农业园区评价标准,促进我国创意农业园区健康发展.其意义有:一是创意农业综合开发上一个新台阶的增长点；二是创意农业科技示范新的展示点；三是创意农业是农业现代化建设的新的生长点；四是创意农业走向农村千家万户的紧密结合点.","适用范围为:各种类型的创意农业园区；主要从园区载体建设、创意农业园区的类型、创意形态、质量等级划分与评价、构筑产业链、服务设施、环卫系统、保障体系等方面去评价我国创意农业园区的发展.","北京市质量技术监督局"]
[386,102700,"农产品实物标样制备、传递和复制规范","推荐","制定",null,null,2015,"国家质量监督检验检疫总局","中国标准化研究院","中国标准化研究院、中国烟叶公司、中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院、河南工业大学等","对于产品或材料的特性值检测存在二种方式:一是通过资质认可的实验室(这里的资质认可实际上就是对实验室的技术能力和管理进行标准化).采用标准检测方法(在标准化环境条件下,采用标准化的仪器设备),对产品或材料进行定量或定性检测.通过这种检测获得的量值具有计量学上的溯源,能保证检测结果具有广泛认可的重复性和复现性,即能确保在不同时间和空间对同一被测量进行检测获得的结果具有一致性.这种检测管理模式通过100多年来的发展和完善,获得国际上的一致认可.二是人类历史上最古老的检测方法,即通过人类的感官(耳、眼、鼻、舌、身、意)对产品或材料的特性进行评价.这种方法适用于对食品类的产品检测.因为对食品质量的品质要求,并不主要取决于其中的成分含量的精确多少,而取决于人类对其的感觉--也就是感官特性的表现.例如:对于酒类、茶叶类、烤烟类的农产品,对这些产品的特性评价,主要取决于人的心理和生理的满足度.但是这种评价特性值的方法虽然历史久远,不过却因为评价特性值的主要三个因素的非理性特征:因素一,心理感受(属于六种感觉中的意)会产生非客观的偏好；因素二,生理器官(耳、眼、鼻、舌、身)会存在敏感度差异；因素三,经验能力(属于经验累积)高低等等.所以长期以来一直没有被包含在“测量性学“覆盖的领域之中,被认为是一种非科学的检测方式.不具有科学所应具有的普遍性、可重复性和可复现性特征.  本标准所提出的感官类标准样品研制的理论基础突破了这种局限性.为感官特性值的评价确认建立科学的检测体系提供了一种有效的途径.即通过规范和建立研制感官类标准样品程序的基本前提,确立通过这种程序研制获得的标准样品特性值具有普遍的一致,可重复性和可复现性.依据一些基本前提,本标准为建立科学的感官特性评价检测体系提供了有效的技术支撑,从而使感官评价这种最古老的产品和材料特性值的检测方式获得新的生命力.  本标准所提出的农产品感官类标准样品属于GB/15000.3(idt ISO导则35)中规定的定性类标准样品的一个分类.该国家标准中所规定的定性类标准样品是一个大类,它还包括实验室采用仪器、设备进行化学分析类标准样品(例如多肽分子中氨基酸的排序标准样品)、物理特性的标准样品(例如中国颜色体系、建筑颜色标准样品条),其他如分子生物学的DNA排序、冶金学的金属全相标准照条标准样品都不属于本标准规定感官特性标准样品的范围.","本通则依据GB/T15000《标准样品工作导则》系列国家标准、ISO/Remeo发布的有关标准样品系列技术指南,有关感官分析方面的国家标准及国际标准的规定,结合我国各类农产品具体的感官类标准样品制作的成功经验,提出了研制和应用该类标准样品的一般原则.  本标准提出了如下主要内容:  --感官类标准样品的分类和定义；  --感官类标准样品评价专家心理偏好最小化、生理感官器官的感度一致化及感官经验能力标准化的理论；  --感官类标准样品评价获得特性值溯源性原则.","中国标准化研究院"]
[387,101352,"农业遗产的划分与评价","推荐","制定",null,null,2014,"国家质量监督检验检疫总局","中国标准化研究院","北京同和时代旅游规划设计院","通过对我国农业遗产范围和类型的划分,提出对农业遗产的评价标准,促进农业遗产的动态保护和适应性管理.其意义有:一是有利于促进农业遗产地生物多样性、土地景观系统的保护；二是有利于促进传统农业和乡村文化系统的传承；三是有利于农业遗产的多功能性开发利用,促进农村经济发展和农民生计改善.","适用范围为:在生态系统功能、土地利用景观、农业生产效率、社会组织文化、农民知识技术等方面,具有突出的资源禀赋、产品与服务特征的农业遗产地系统.主要的分类体系为物质类、非物质类和混合类农业遗产；关键的评价指标有生物与文化多样性、文化与生态及经济的可持续性、对当地经济社会发展的作用、区域与类型的代表性和可示范性、对履行国际公约的贡献、地方保护的积极性和项目的实施能力等.","北京市质量技术监督局"]
[388,101372,"特色农业 保护与传承通则","推荐","制定",null,null,2014,"国家质量监督检验检疫总局","中国标准化研究院","安徽省标准化研究院","特色农业是将区域内独特的农业资源开发区域内特有的名优产品,转化为特色商品的现代农业.其特点表现在如下三个方面:一是特色农业之“魂“是惟我独存或惟我独尊.我国自古以来就有“物以稀为贵“的道理,对于发展特色农业来讲,也只有做到了人无我有、人有我优才能称之为“特“.二是特色农业之“根“是天赋,也就是自然地理环境条件.各地的自然条件自古以来就有所不同,农业发展自然各有特色.三是特色农业之“本“是传统,即我们通常所讲的种植、养殖或加工习惯,尤其是先进的农业科技.特色农业的发展随着我国大力发展农业的步伐加快已经加快,是现代农业发展的重要组成部分,得到了各级政府部分的高度重视,对提高我国农业生态环境可持续发展、解决入世后国外农产品的竞争压力、加快农业结构深层次调整都做出了贡献.那么对特色农业的保护和传承工作既有利于促进特色农业的发展,又有利于特色农业的文化传承.近年来随着特色农业在国民生活、经济发展中的地位越来越重要,如何在经济发展中把特色农业的特殊技术、文化和赖以生存的自然环境保护和传承下去,不在社会发展中渐渐为流失,是目前摆在我们面前的重要课题.开展此项标准的研究有利于促进特色农业中特殊的技术、文化和自然生存环境和文化生态环境的保护和传承,采取主动保护的方式引起社会的重视,保护国家特色农业文化和发扬光大.","本标准规定了特色农业的术语和定义、保护和传承原则、保护内容、传承方法、保护和传承主体要求以及信息化建设要求.  本标准适用于规范特色农业的保护和传承.","北京市质量技术监督局"]
[389,101353,"特色农业多功能开发与建设指南","推荐","制定",null,null,2014,"国家质量监督检验检疫总局","中国标准化研究院","北京同和时代旅游规划设计院","我国农业和农村经济目前正在进行战略性结构调整,开发与建设特色农业多功能势必成为农业结构调整的重要方向.通过对我国重要特色农业多功能的特点、类型研究与分析,提出特色农业多功能开发与建设指南,一是有利于我国农业结构战略性调整 ；二是有利于提高我国农业国际竞争力；三是有利于增加农民收入.四是有利于我国农产品市场消费需求变化.通过引导特色农业多功能开发与建设,优化农村产业结构、优化农业区域布局、实现特色农业的可持续发展和农村经济新的增长点.","适用范围为:特色种植业、养殖业、水产业、林业、畜牧业等特色农业,具有突出的特色资源禀赋、产品的特色农业.特色农业的多功能主要包括基本功能、生产功能、观光功能、休闲功能、文化创意、生态功能、科研功能等六个功能.","北京市质量技术监督局"]
[390,102088,"主要工业行业循环经济评价指标体系 有色行业","推荐","制定",null,null,2015,"国家质量监督检验检疫总局","中国标准化研究院","广西壮族自治区工业和信息化委员会、广西节能技术服务中心、广西资源节约与综合利用协会、广西标准化协会","针对主要工业行业循环经济发展实际情况,制定了评价考核的三级指标体系,有效地对工业企业的循环经济发展状况实施数据评估和量化判断,为政府、园区、企业制定循环经济发展规划和加强管理提供依据,对促进主要工业行业循环经济发展具有重要的指导和推动作用.","本标准制定了有色金属矿(铅、锌)采选、有色金属(铝、铜、铅锑、锌、锡)、有色金属园区的循环经济评价指标.对资源产出指标、资源消耗指标、资源综合利用指标、废物处置降低指标进行了说明,以表格的形式规定了10个工业行业、1个工业园区的三级指标值.","广西壮族自治区质量技术监督局"]
[391,103632,"上肢假肢通用技术条件","推荐","制定",null,null,2014,"民政部","全国残疾人康复和专用设备标准化技术委员会","飞龙扶残假肢有限公司、安徽省标准化研究院","上肢假肢是为上肢的全部或部分缺损的人安装，弥补其身体缺陷，代替其由于缺损而失去的肢体功能的康复器具，是事关上肢截肢者身体健康和生活质量的重要产品.装配完全的上肢假肢成品【含装饰性、自身力源(索控)(不含用传统成品塑料臂筒装配的)、肌电控制、电动开关控制、混合控制上肢假肢】的设计、制作、装配等方面，至今尚无国家标准、行业标准、地方标准.虽然MZ002-93《自身力源上肢假肢》的适用范围中规定该标准适用于自身力源上肢假肢成品，但由于该标准发布实施近20年之久，仅对使用传统塑料成品臂筒装配的自身力源上肢假肢进行了规定，对于以用丙烯酸合成树脂为主要材料，采用抽真空热塑成型工艺制作接受腔为代表的现代上肢假肢没有涉及.为了确保装饰性、自身力源(索控)、肌电控制、电动开关控制、混合控制上肢假肢成品的质量，根据《中华人民共和国标准化法》的相关要求，特制定本标准，作为装饰性、自身力源(索控)、肌电控制、电动开关控制、混合控制上肢假肢成品的设计、制作、装配及验收的依据，以保证产品的质量.","本标准规定了上肢假肢成品的型号、技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和储存. 本标准适用于装饰性、自身力源(索控)(不含使用传统塑料成品臂筒装配的自身力源上肢假肢)、肌电控制、电动开关控制、混合控制上肢假肢成品的设计、制作、装配及验收.","安徽省质量技术监督局"]
[392,100855,"农药合理使用准则(十)","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","农业部","农业部农药检定所","农药是人类向病虫草等有害生物宣战的有力武器,正确使用农药,可以提高作物产量,增加农民收入.但若使用不当,不合理施用、滥用,可能会导致农作物中农药残留超标,造成农产品和环境污染,危害人类健康,影响出口贸易.本准则每项技术要求中,规定了农药在相应防治作物上的施药量、施药次数、施药方法、安全间隔期、最高残留限量参考值及施药注意事项,可在保证对农作物病、虫、草等有害生物防治效果的前提下,保障农产品安全,保护生态环境,保障人身安全.","本准则根据2002~2010年所完成的农药登记残留试验资料,制定了300余种农药产品,40余种农作物共600余项技术要求.每项技术要求中,根据每种农药产品的适用作物和防治对象,规定了相应的施药量、施药方法、施药次数、安全间隔期、最高残留限量参考值及施药注意事项.","农业部"]
[393,100845,"食用甘薯淀粉","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","农业部","中国农业科学院农产品加工研究所,中国淀粉工业协会,山东泗水利丰食品有限公司","目前在国家标准体系或行业标准体系中均无此类标准.编制适合我国甘薯淀粉产业发展的国家标准,可以规范行业对于产品的技术要求以及试验方法等,可以促进产业的进步和发展,可以更好的使我国的产品与国际接轨,为甘薯淀粉产业与国际接轨提供技术支持,同时为产品的合同订立和产品交易提供技术支持.编制此标准,对于规范甘薯淀粉市场,促进甘薯淀粉产品标准化及产业的发展等方面有指导性的意义.","甘薯淀粉类产品","农业部"]
[394,100846,"天然橡胶生产良好操作规范","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","农业部","中国热带农业科学院橡胶研究所","本规范旨在引导天然橡胶生产者在生产、加工过程通过环境控制、病虫害综合防治、养分综合管理和保护性农业等操作,在生产优质天然橡胶产品的同时,保护、维持或改善土壤、水源、空气、动植物生存环境,确保环境、经济和社会的可持续性,从而获得安全健康的天然橡胶产品.其次,我国作为世界最大的天然橡胶进口国家,通过NYGAP的建立,指导或影响产胶国,形成天然橡胶进口“绿色壁垒“.这对于指导、管理我国的天然橡胶生产、加工,确保我国天然橡胶产业以及产业环境的可持续发展,对于扩大我国作为世界第六大天然橡胶生产大国和最大的天然橡胶进口国国际地位的影响等方面有重大的意义,而且对于纠正目前在天然橡胶生产、加工过程的不规范现象,既是十分必要也是十分紧迫的.","天然橡胶生产良好操作规范(NRGAP)体系其主要结构分总则、分则和附则(相关法律与规范).  1、胶园开垦与建设  包括:立地选择要求(土壤类型、土层深度和肥力、坡度、耕作历史、排灌性能等)、等高开垦与保护措施(防止土壤流失、促进水分垂直渗透,更有效地保持土壤、降低土壤流失和被侵蚀程度)；防护林设置与建设；胶园覆盖建设(时间和种类等).  2、种苗推荐与使用  品种审批及推荐程序与范围、种子种苗生产与使用、种子种苗的追踪溯源制度、新品种培育等.  3、种植管理  树身管理、胶园间作利用、不同阶段胶园土壤肥力保持措施、人造肥料合理施用；胶园水分保持措施等等.  4、割胶生产  开割标准、割胶技术、胶刀与磨刀技术、提高产品质量措施和提高割胶劳动效率措施等.  5、病虫害综合防治  橡胶树各种病虫害综合防治预防、病虫害综合防治控制、病虫害综合防治化学和生物控制(农药的选择与使用、生物措施的采用) 等.  6、农药与刺激剂管理  包括安全使用农药的指南、农药使用的关键原理和规范、农药储存、农药清除,刺激剂生产规范、刺激剂使用标准(品种、时间间隔、浓度)、刺激剂储存管理等.  7、胶园更新  更新胶园要求、更新胶园病虫草害源处理、木材和枝叶处理、更新胶园土壤肥力维持、水土保持措施等等.  8、橡胶种植地区生物多样性保护  设置保护带能有效地降低沉积物、化肥和农药的流动速度,增加乡土树种植被覆盖度和类型,从而增加野生物的居住场所,保护生物多样性.  9、胶水与干胶储存管理  鲜胶水储存与处理、氨水添加、干胶片储存管理等.  10、天然橡胶加工废水处理  天然橡胶加工规范、操作管理、废水产生处理、水分循环利用措施等.  11、橡胶生产工人培训与保护  主要进行NRGAP培训(包括有:对全体职员和农户进行培训,对NRGAP所有要素的持续培训和教育,强调有关法律要求、行业期望、安全工作条件、童工保护、正确的农药与刺激剂处理、施用、储存和清除方法、品种审定、土壤和水分管理、橡胶种植管理、病虫害综合防治、橡胶种植地区生物多样性保护、胶水与干胶储存管理、天然橡胶加工废水处理等方面的知识,时间安排,覆盖相关的法律规定、农药可能造成的危险、安全操作规范、应急措施、健康监督和记录,引入病虫害综合防治,降低对农药的依赖性等.)  12、社会经济问题  可接受的安全的工作条件、未成年人和未受过培训的劳动者不应从事危险工作、有关劳动力使用的任何法规、教育机会的提供、尽可能减轻劳动强度、优化橡胶生产产量质量和胶农的毛利、限定和确定生产过程中劳动力和机械的需求等.","农业部"]
[395,100954,"口蹄疫诊断技术","推荐","修订","GB/T 18935-2003",null,2014,"农业部","全国动物防疫标准化技术委员会","中国农业科学院兰州兽医研究所","口蹄疫(Foot-and-Mouth Disease, FMD)是由口蹄疫病毒(FMDV)引起的一种急性、热性、高度接触传染性和可快速远距离传播的动物疫病.侵染对象是猪、牛、羊等主要畜种及其它家养和野生偶蹄动物,被世界动物卫生组织〔World Organization for Animal Health(英), Office In ternational des Epizooties(法),OIE〕列为必须报告的疾病,我国列为一类动物疫病.FMDV有7种血清型,分别为O、A、C、SAT1、SAT2、SAT3和Asial型.FMD临床上表现为口、舌、唇、鼻、蹄、乳房等部位发生水泡,破溃形成烂斑.由于FMD在临床上不易与其它水泡性疾病(猪水泡病、水泡性疹、水泡性口炎等)区别,因此实验室诊断技术是必要的.  我国现行《口蹄疫诊断技术》(GB/T 18935-2003)系2003年1月10日由国家质量监督检疫总局发布,2003年5月1日起实施.该标准中所涉及的均为2003年之前的FMD病原和抗体常规检测方法,已远不能适应当前及今后一段时期我国口蹄疫诊断的技术需求.其主要缺陷为:1)随着检测技术的发展,“微量补体结合试验“在全世界多数实验室已经被ELISA方法所替代.2)“病毒感染相关抗原琼脂凝胶免疫扩散试验“作为诊断感染与否的可信度低.国际动物卫生组织(OIE)在口蹄疫诊断指南中推荐采用检测FMDV NSP 3ABC抗体的间接ELISA方法与检测多个NSP抗体酶联免疫电转印技术(EITB)配套用于区分感染动物和免疫动物,以ELISA方法为初筛方法,阳性与可疑样本通过EITB方法进行确认,这一方法体系在南美洲FMD防控实践中发挥了重要的作用.3)抗原捕获ELISA是OIE检测FMDV抗原和鉴定病毒血清型的首选方法,该方法已逐渐成为世界各国定型诊断的必备方法,而该标准中没有列入.4)“反转录-聚合酶链反应(RT-PCR)技术“一节中“总RNA萃取“、“反转录“、“PCR扩增“等涉及的方法、步骤因近年技术革新较快,已经不实用.而且,为提高检测敏感性和病毒定型,目前趋向于用多重RT-PCR方法和定型RT-PCR方法来检测病毒核酸,这二种方法均未列入.5)“液相阻断-酶联免疫吸附试验(LPB-ELISA)“所述材料完全是按照世界口蹄疫参考实验室提供的试剂操作写的,结果判定与目前我国已获得新兽药证书并批准生产和广泛使用的LPB-ELISA试剂盒中内容不相符,给检测方法标准化造成困难.6)新型分子诊断技术如基因测序技术、实时荧光定量RT-PCR技术在其中未涉及(实时荧光定量RT-PCR已经有GB/T 22915-2008,因此在此次修订中不再涉及).  2003年之后,口蹄疫诊断技术发展快速,方法更加科学准确,诊断技术标准也不断提升和完善(OIE几乎每年都有所修订),被作为口蹄疫防疫和检疫的重要依据.在此期间,我国也研制出多种口蹄疫诊断检测技术,从病原到抗体,从感染到免疫,从采用常规血清学方法到新型分子诊断方法,形成了多环节全方位的口蹄疫系列诊断技术,适用于各种目的的诊断检测.本次对口蹄疫诊断技术的修订,指导原则有三点:一是与国际先进技术保持一致,与国际标准形成衔接,改变国家标准滞后于国际标准的状况；二是将一批在我国经过多年实践检验证明成熟可行的方法纳入进来,提高实用性,改变原有标准难以使用的状况；三是所包含方法全面系统,内容丰富,能够满足今后我国防治口蹄疫对诊断技术的需要,为口蹄疫诊断检测提供技术依据.","范围:本标准规定了口蹄疫实验室诊断技术,包括样品采集、保存运输、病毒分离鉴定、免疫及感染抗体检测等口蹄疫诊断所需要的全部技术和方法,适应于各种诊断目的需要.  主要技术内容:口蹄疫样品采集、保存和运输；病毒分离；口蹄疫病毒定型ELISA；反刍动物食道探杯查毒技术；口蹄疫病毒多重RT-PCR检测方法；口蹄疫病毒定型RT-PCR方法；口蹄疫病毒VP1基因序列分析.病毒中和试验；液相阻断ELISA(LB-ELISA)检测口蹄疫病毒抗体；口蹄疫病毒非结构蛋白3ABC抗体的间接ELISA检测方法(3ABC-ELISA)与口蹄疫病毒五种非结构蛋白抗体的斑点印迹(Dot-blot)检测方法.","全国动物防疫标准化技术委员会"]
[396,100719,"脑心肌炎病毒间接ELISA抗体检测方法","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国动物防疫标准化技术委员会","南京农业大学动物医学院","脑心肌炎病毒(EMCV)是一种重要的人兽共患病病原,能够引起多种脊椎动物共患的以脑炎、心肌炎及心肌周围炎症为主要特征的传染性疾病.自巴拿马于1958首次报道脑心肌炎病毒能够感染并引起猪的急性致死性心肌炎后,该病毒已在比利时、希腊、澳大利亚、韩国、日本等多国发生,并造成了严重的经济损失.  我国自2005年以来已从发病猪场分离获得多株EMCV病毒,本病目前在我国的流行情况和危害还不清楚.目前我国还没有本病的诊断技术标准.制定有效的的诊断技术标准对EMCV诊断、流行病学研究、危害评估和有效防控措施制定、国际畜产品贸易、进出口检验检疫十分必要.  近5年来,南京农业大学动物医学院动物传染病防制实验室分离获得了EMCV NJ08毒株,对EMCV体诊断技术进行了研究开发.目前,已成功建立EMCV间接ELISA抗体检测方法与初步应用.","适用范围:规定了猪感染脑心肌炎病毒的间接ELISA抗体检测方法及其检测结果的判定方法.     主要技术内容:1.间接ELISA最佳工作条件.2.特异性试验、重复性试验、相对敏感性测定.","全国动物防疫标准化技术委员会"]
[397,100717,"伪狂犬病检疫规程","推荐","修订","GB/T 18641-2002",null,2014,"农业部","全国动物防疫标准化技术委员会","华中农业大学动物医学院","伪狂犬病是危害猪、牛、羊、狗、猫、家兔等多种家畜和野生动物的一种多种动物共患传染病.除猪以外的动物感染伪狂犬病病毒后,临床上以发热、奇痒和脑脊髓炎症状为特征,以死亡为结局,并呈散发形式.本病对养猪业危害最大,感染后可引起妊娠母猪流产、产死胎和木乃伊胎；仔猪大量死亡,15日龄内死亡率为100%,断奶仔猪死亡率10%-20%,种猪不育,母猪返情,空怀,公猪睾丸发炎肿胀、萎缩、失去种用能力；育肥猪增重缓慢、饲料报酬降低.本病呈世界性分布.  原有标准制定于2002年,实施有,有力促进了该病的诊断与防治.但是,经过10年的发展,我国在伪狂犬病诊断技术研究上取得了很大的成绩,如先后研制了伪狂犬病基因缺失疫苗和配套的野毒感染和疫苗免疫猪的鉴别诊断试剂盒,获得了新兽药注册证书；也研制了区分野毒与疫苗毒的鉴别PCR.这些技术和产品在临床上得到了广泛的应用,我国也启动了伪狂犬病根除计划.为了加强伪狂犬病诊断技术的标准化,特修订本标准.本标准修订版也吸纳了OIE组织的新技术.",{"$error":"#VALUE!"}]
[398,100713,"无乳支原体PCR检测方法","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国动物防疫标准化技术委员会","中国农业科学院兰州兽医研究所","无乳支原体(Mycoplasma agalactiae)是接触传染性无乳症(contagious agalactia)的主要病原,主要引起山羊和绵羊乳腺炎、关节炎和角膜结膜炎.该病主要分布于欧洲、西亚、美国和北非,是世界动物卫生组织(OIE)所列法定报告传染病,已有OIE诊断技术标准,但目前我国还没有本病的诊断技术标准.  我国最早在1962年有CA的发病报道,但迄今只有上世纪80年代从新疆、青海等地分离到无乳支原体,此后鲜见报道.因此,本病目前在我国的流行情况和危害并不清楚,但由于该病在国际贸易和地区流行上的重要性,制定有效的的诊断技术标准是传染性无乳症诊断、流行病学研究、危害评估和有效防控措施制定、国际畜产品贸易、进出口检验检疫迫切需要.  “十一五“期间,中国农业科学院兰州兽医研究所从OIE/FAO有关参考实验室引进了无乳支原体及相关支原体参考株,对无乳支原体诊断技术进行了研究开发.目前,已成功将建对OIE诊断标准中的PCR方法进行了验证与初步应用.","适用范围:规定了山羊、绵羊感染无乳支原体以及新鲜羊奶中无乳支原体的PCR检测方法,包括样品的采集、PCR检测操作方法以及检测结果的判定.     主要技术内容:本标准设置的内容参照OIE中队本病的核酸检测规定.1.病料的采集与处理,包括活体眼拭子、关节液和奶样标本,死亡动物的乳房组织及淋巴结、关节液等样本的采集和处理.2.核酸的提取及PCR检测方法.3. PCR检测方法敏感性和特异性验证.","全国动物防疫标准化技术委员会"]
[399,100720,"隐孢子虫套式PCR检测方法","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国动物防疫标准化技术委员会","中国农业科学院上海兽医研究所","隐孢子虫(Cryptosporidium spp.)是一种人兽共患的寄生原虫,可导致人和动物的严重腹泻,免疫缺损患者死亡风险达50%-60%,是造成艾滋病(AIDS)患者死亡的主要因素之一.隐孢子虫自1907年发现以来,目前世界各大洲的人和动物均已报道存在感染.我国自1986年发现第一例犊牛隐孢子虫病(cryptosporidiosis)后,全国20多个省、市、自治区的人和各种动物均报道存在该病.  隐孢子虫的检测方法主要有漂浮法、染色法、PCR法等,其中套式PCR检测法敏感性高、特异性强,结果容易判定.目前,改良抗酸染色法检测技术已经有行业标准(NY/T 1949-2010),但其它方法尚无标准.不同的学者在不同的时间、条件下,选择了不同的方法,至今仍缺乏统一的检测技术和规程,由此造成检测结果不准确、不一致,缺乏可比性.因此,完全有必要结合我国生产和科研实际,制定国家统一的隐孢子虫套式PCR检测技术标准,规范该虫的检测.  中国农业科学院上海兽医研究所自上世纪九十年代初开始隐孢子虫的检测研究,已经采用套式PCR法检测了大量的猪、牛、羊、犬、兔、鸡、鸭、鼠等各种动物粪便样品,技术已非常成熟.","适用范围:规定了猪、牛、羊、犬、兔、鸡、鸭、鼠等各种动物粪便中隐孢子虫的套式PCR检测方法,包括样品的采集与处理、套式PCR检测操作方法以及检测结果的判定.     主要技术内容:1. 样品的采集与处理,包括粪便样本的采集、保存、运输、浓集和纯化；2. 样品DNA的提取；3. 套式PCR扩增；4. 结果判定.","全国动物防疫标准化技术委员会"]
[400,100718,"猪传染性胃肠炎病毒-流行性腹泻病毒-轮状病毒多重RT-PCR诊断方法","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国动物防疫标准化技术委员会","华中农业大学动物医学院","病毒性腹泻是养猪场冬季最为常见的疾病.猪流行性腹泻病毒(PEDV),猪传染性胃肠炎病毒(TGEV)及猪A群轮状病毒 (PGAR)被认为是引起仔猪腹泻的主要病原.这三种病毒能引起不同生长阶段猪的高度接触性腹泻,其临床症状、病理变化和流行病学极为相似,很难作出临床诊断,必须借助实验室病原学检测.病毒分离、免疫组织化学和电镜观察等常规的诊断技术操作繁琐且耗时；ELISA检测病原和单个病原RT-PCR方法也得到应用,但对于混合感染的及时检测,有利于采取针对不同病原感染特点的预防和防治措施.  我们在前期工作中,建立了检测上述三个病原的多重RT-PCR,用于近3年中3000多份腹泻粪便和其他带毒样品的检测,结果表明,该方法稳定,敏感和特异,满足临床诊断的需要.申请将该方法列入国家检测标准,以规范我国这三种病原的检测,从而对疾病作出准确的诊断,利于疾病的防治.","适用范围:本标准适用于猪流行性腹泻病毒、猪传染性胃肠炎病毒和猪A群轮状病毒这三种病毒的检测.     主要技术内容:1.引物的设计与合成；2.病料的处理:主要包括腹泻病料处理的具体步骤.3.总RNA的提取及cDNA合成.4.PCR检测与结果判定.5.附录:试剂配制","全国动物防疫标准化技术委员会"]
[401,100721,"猪肺炎支原体PCR检测方法","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国动物防疫标准化技术委员会","江苏省农业科学院","猪支原体肺炎(Mycoplasmal pneumonia of swine ,MPS),俗称为猪气喘病或猪地方流行性肺炎(Enzootic Pneumonia of Swine, EPS).它是由猪肺炎支原体(Mycoplasma hyopneumoniae)引起的一种呼吸道疾病,是全世界广泛存在的一种严重危害养猪业健康发展的主要猪病之一.我国是世界养猪大国,每年在MPS上损失百亿元以上.本病还诱导免疫缺陷,特别是当前蓝耳病广泛的存在,混合感染给养猪业带来更大损失,对规模化养猪意义重大.我国将其列为二类动物疫病.及时、准确地诊断本病,既便于采取针对性治疗措施,有效的降低该病的发病率,从而提高养猪业的经济效益.  OIE无诊断技术标准,目前我国仅有NY/T 1186-2006、SB/T 10463-2008、DB32/T1771-2011,还没有本病的国家标准.  江苏省农业科学院在猪支原体肺炎研究已有50余年的历史,曾主持“六五““七五““八五“全国协作攻关.已对猪支原体肺炎进行了病原、诊断、治疗、疫苗、防控等方面的大量研究,申报国家发明专利 8项,授权3项,“猪支原体肺炎活疫苗(168株)“获国家二类新兽药注册证书.“猪气喘病活疫苗(168株)的研制、控制技术及推广应用研究“获江苏省科技进步二等奖、中华农业科技一等奖和第五届金桥奖.对猪支原体肺炎诊断技术进行了研究开发,制定了DB32/T 1771-2011猪支原体肺炎诊断技术、DB32/T 1461-2009 猪肺炎支原体检测  PCR法和DB32/T 1462-2009  猪气喘病综合防控技术.","适用范围:规定的分离鉴定和PCR法适用于本病的确诊,间接血凝试验和ELISA试验适用于大批量样品的普查.   主要技术内容:本标准设置的内容参照NY/T 1186-2006和DB32/T 1771-2011 猪支原体肺炎诊断技术中的规定.1.流行病学；2.临床诊断；3.病理学；4.病原学；5.血清学；6.判定标准.","全国动物防疫标准化技术委员会"]
[402,100984,"猪瘟病毒RT-nPCR检测技术","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国动物防疫标准化技术委员会","中国兽医药品监察所、中国人民解放军军事医学科学院军事兽医研究所","猪瘟(Classical Swine Fever,CSF)是由猪瘟病毒(Classical Swine Fever Virus,CSFV)引起的猪高度接触性致死性传染病,给世界养猪业造成巨大威胁和经济损失,被世界动物卫生组织(OIE)列为必须报告的法定传染病之一.目前我国猪瘟病毒持续性感染比较普遍,尤其是种猪可长期带毒、排毒,而本身不表现任何临床症状,若猪瘟病毒残留在体内未检出的时间越长,病毒传播的风险就越大.CSFV同属的还有牛病毒性腹泻病毒、绵羊边界病毒,均能引起猪的感染,基因组核苷酸序列同源性高,且存在血清学交叉反应,加大了CSF的鉴别困难.现有的常规CSF诊断方法主要有免疫荧光、ELISA、病毒分离等,但分别存在特异性低、敏感性差及时耗长等方面的不足.而RT-PCR或RT-nPCR等分子诊断方法以其准确、灵敏、特异等特点而弥补上述缺点.目前国内外已经针对不同靶区建立了不同的猪瘟病毒RT-PCR诊断方法,已成为实验室诊断猪瘟病毒的基本方法之一,但没有经过权威的统一系统对比鉴定.因此建立猪瘟病毒RT-PCR标准诊断方法对早期确诊并快速清除感染猪是我国猪瘟控制的关键.  猪瘟病毒RT-nPCR方法为1998年由军事医学科学院军事兽医研究所与中国兽医药品监察所承担的国家重大自然科学基金项目“猪瘟病病原生态学和分子流行病学研究“的支持下,参考Lowings等1996年设计的引物(同实验室的Paton等2000年又进行了优化)而建立的,其扩增的区域为E2基因区域的2477-2748之间共272bp的片段作为序列测定和分析目标,它包含有CSFV主要的抗原位点.由于该方法使用的简并引物,可以扩增目前国际上流行的所有3个基因群的毒株,最能反应不同毒株抗原基因序列变化的特点,是国际上用于毒株间系统发生分析的首选公认区域,特异性很好,只扩增猪瘟病毒,不能扩增同属的牛病毒性腹泻病毒和羊边界病病毒,解决了鉴别其它瘟病毒的问题.此后,欧盟将其列为标准方法(EU DIAGNOSTIC MANUAL FOR CLASSICAL SWINE FEVER (CSF) DIAGNOSIS: TECHNICAL PART(SECOND DRAFT MARCH 2002)、(THIRD DRAFT JUNE 2007)).在中国兽医药品监察所和军事兽医研究所承担的国家十五“猪瘟诊断技术研究“、十一五“猪瘟、猪伪狂犬病综合防控技术集成与示范“等多个项目的支持下,经过长达12年临床应用和不断改进,最终定性为从猪瘟病料(组织、血液及分泌物)直接提取病毒RNA,RT-PCR扩增CSFV E2基因片段,纯化后直接测序的方法,优化了方法.该方法不仅简单,而且最大限度确保了获得的流行毒株序列的真实性.同时,由于该方法灵敏度增加的特性,既能用于诊断又能用于我国乃至国际上猪瘟病毒遗传进化分析,达到了一举两得的目的,获得的诊断结果可以直接与国外毒株进行系统发生分析,明确分离株的基因型和来源.在近几年参与的欧盟猪瘟参考实验室组织的和国内组织的猪瘟比对验证试验中,其特异性和敏感性均排列第一,达到了欧盟的技术标准,实现了与国际猪瘟诊断技术的接轨,为我们获得国际贸易认可铺平了道路.目前,该方法在上述两个实验室已经形成了标准化的猪瘟病毒诊断和猪瘟分子流行病学分析的重要手段.  使用该方法12年来,获得我国31个省市自治区连续32年(1979-2010年)的501条E2基因序列,分析表明我国的猪瘟流行在大部分地区依然是基因2群(74.66%)和1群(25.34%),没有发现在周边地区如韩国、台湾和泰国等流行的基因3群.多年监测数据显示,发现疫苗毒株抗原基因与流行株的同源性没有低于77.2%,疫苗免疫保护试验也证实了我国目前使用的疫苗对高于同源性为77.2%的野毒攻击依然有效.该方法不仅阐明了我国猪瘟病毒分子流行病学研究及猪瘟病毒的遗传变异及遗传多样性现状；还对我们现行使用的疫苗的有效性的监测也是一个重要手段.不仅对我国猪瘟防制具有重要的指导意义,对建立该病毒的全球监测体系具有深远意义.建议对该方法标准化并在全国各省推广应用,除了能对带毒种猪进行病原监测,也是我国进一步开展连续性的猪瘟病毒分子流行病学调查研究的重要手段.","范围:本标准规定了猪瘟(Classical Swine Fever,CSF)病原RT-nPCR方法(reverse transcription nested polymerase chain reaction,RT-nPCR).本标准适用于猪瘟的诊断和分子学监测,适用于猪活体及其脏器、血液、排泄物和细胞培养物中CSFV核酸的检测.   主要技术内容:将待检样本(猪的脏器匀浆悬液、排泄物、细胞培养特等)提取病毒核酸,然后经反转录、外围PCR、内围PCR、凝胶电泳、成像观察等4个步骤,通过观察是否有250bp特异扩增条带对样本中的带毒情况进行定性分析.在此基基础上,对PCR产物进行基因测序,序列可用于对猪瘟病毒进行基因分群.","全国动物防疫标准化技术委员会"]
[403,100985,"猪瘟病毒抗体阻断ELISA检测技术","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国动物防疫标准化技术委员会","中国兽医药品监察所","我国对猪瘟的控制主要依赖于疫苗免疫,而抗体水平监测是评价疫苗免疫效果的最主要的手段.猪瘟抗体检测主要采用ELISA方法,该方法具有操作简便,敏感性和特异性高,效果稳定等特点.目前,商业化产品中最为稳定的仍然是进口试剂盒,价格昂贵,不适用于大范围使用.国内虽然有很多ELISA方法检测猪瘟抗体的报道,但是仍没有成熟的试剂盒面世.液相阻断ELISA是目前开发猪瘟抗体检测方法的主要方向.由于该方法采用了针对猪瘟病毒的特异性单克隆抗体和纯化的真核表达的猪瘟主要抗原蛋白,因此使敏感性和特异性都有了很大提高.由于单克隆抗体能够对猪瘟病毒及其同属的BVDV和BDV相鉴别,使该方法可以在猪瘟抗体的检测上发挥更大的作用.将液相阻断ELISA检测方法进行标准化,使其敏感性、特异性可以达到进口同类试剂盒的水平,会大大降低我国猪瘟防控成本,推动猪瘟防疫水平的大幅提高.","范围:  本标准规定了猪瘟抗体阻断ELISA检测方法；本标准适用于猪瘟疫苗免疫猪抗体水平的检测,以及无母源抗体且未免疫猪瘟疫苗猪野毒感染抗体的检测.主要技术内容:  猪瘟抗体阻断ELISA检测方法采用真核系统表达的猪瘟病毒E2蛋白作为包被物,4℃包被16h.包被后用3%BSA作为封闭液,4℃封闭24h.封闭后用血清稀释液对待检血清和标准对照血清进行1:2稀释,加入反应孔,37℃作用1h.洗板后加入工作浓度的辣根过氧化物酶标记的猪瘟单抗,37℃作用1h后,加入底物显色,进行结果判定.  阻断ELISA根据公式计算样本及对照血清的阻断率(阻断率%= (ODneg-ODsample)/ODneg×100%).如果被检样本的阻断率≥40%,则该样本可以判为阳性,即有猪瘟抗体存在；如被检样本的阻断率≤32%,则该样本可以判为阴性,即无猪瘟抗体存在；如果该样本的阻断率在32%-40%之间,为可疑.","全国动物防疫标准化技术委员会"]
[404,100746,"猪圆环病毒2型阻断ELISA抗体检测方法","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国动物防疫标准化技术委员会","南京农业大学","猪圆环病毒相关性疾病是由猪圆环病毒2型引起的猪的一种新的传染病,其临床表现多种多样,包括仔猪多系统衰竭综合症、皮炎肾病综合症等,主要特征为体质下降、生长发育不良、消瘦、贫血、黄胆、呼吸困难、渗出性皮炎、腹泻、母猪繁殖障碍.本病还可以导致猪群产生严重的免疫抑制,从而容易导致继发和病发其它传染病发生,或加重其它传染病的临床表现和病理过程,已给世界养猪业造成严重的经济损失. 该病分布于欧洲、美洲和亚洲,是世界动物卫生组织(OIE)所列法定报告传染病,已有OIE诊断技术标准,但目前我国还没有本病的诊断技术标准.  我国最早在2001年有本病报道,目前,几乎所有规模猪场,因此已经有多种检测方法,包括PCR、免疫组织化学、间接免疫荧光试验、间接ELISA、阻断ELISA等,但尚无本病阻断技术标准.制定有效的的诊断技术标准对该病阻断、流行病学研究、危害评估和有效防控措施制定、国际畜产品贸易、进出口检验检疫具有重要意义.  近十年来,南京农业大学对PCV2病原学、流行病学、致病机制、诊断、免疫和疫苗等进行了系统研究,目前,已成功建立阻断ELISA,并对OIE诊断标准中的抗体检测方法进行了验证与初步应用.","适用范围:规定了PCV2 抗体检测方法,包括样品的采集、诊断ELISA检测操作方法以及检测结果的判定.     主要技术内容:本标准设置的内容参照OIE中本病的抗体检测规定.1.血清样品的采集与处理.2.重组蛋白抗原的制备.3.阻断ELISA检测方法.3. 检测方法敏感性和特异性验证.","全国动物防疫标准化技术委员会"]
[405,100712,"猕猴桃鲜果质量分等分级标准","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国果品标准化技术委员会","中国农业科学院郑州果树研究所","2010年,中国猕猴桃栽培面积居世界第1位,达7.0万公顷，而新西兰只有12800公顷.中国不仅是猕猴桃的种植大国，也是猕猴桃的原产地，但是将猕猴桃发扬光大的却是新西兰，2006年至今，新西兰平均每年的猕猴桃产量在38万吨左右，出口量为35万吨，出口比例达到90%以上.中国猕猴桃产量约为49.0万吨，出口量仅有5000吨，在世界五大猕猴桃主产国(意大利、新西兰、智利、法国、中国)中排名垫底，在这五个国家中，排名倒数第二的法国出口量也在2.4万吨以上.众所周知，猕猴桃果品的保健价值为众果之首，随着我国猕猴桃产业的迅猛发展，人民物质生活水平、消费水平的不断提高，对猕猴桃果品的数量和质量要求也越来越高.所以，我国猕猴桃产业发展的增长模式应该从过去单纯的外延扩张、追求数量向提高质量转变，猕猴桃产业要做强做大必须适应形势发展需要，把提高质量放到更加突出的位置，这对制定和推行猕猴桃鲜果质量分等分级标准提出了迫切要求.\n猕猴桃果品不同品种单果重差异较大，同时外观、品质还比较容易受雄株配置、栽培土肥水等环境条件的影响.由于消费导向和经济利益的驱使，为了片面追求眼前利益，很多果农在猕猴桃幼果期蘸用高浓度的膨大剂，使其果个严重增大，但成熟果实的品质和贮藏性却大幅下降，而且加速了树龄老化，致使猕猴桃在国内外高端市场声望大跌.同时盲目早采现象普遍存在，导致果实品质尚未稳定，影响了整个产业的健康发展.为了进一步提高我国猕猴桃新鲜果品的质量，实现产品的优质优价，促进高效、有序地果品流通和贸易，保证交易简便和公正，降低成本，提高商业效率，满足不同消费者的需求，应加快建立我国猕猴桃鲜果的质量分等分级标准的制定.","技术参数：常规品种检测时间、检测方法、各类等级基本要求、不允许缺陷、容许度(％)、不同产地之间的对比试验等.\n技术内容：研究适合猕猴桃不同品种主产地等级划分的检测时间、检测方法；标准品种的选择；主要检测性状的确定等.\n技术路线：标准制定任务下达→成立标准编制工作组→资料收集、汇总和比较→召开参编人员会议，征求意见→确定具体操作技术并实施→不同产区或相同产区不同品种对比实验→编写征求意见稿→起草送审稿→召开专家评审会议→形成报批稿.","全国果品标准化技术委员会"]
[406,100469,"苹果冷链流通技术操作规程","推荐","制定",null,null,2015,"农业部","全国果品标准化技术委员会","中华全国供销合作总社济南果品研究院、全国供销合作总社济南果蔬华德公司、国家苹果工程技术研究中心、中华全国供销合作总社果蔬冷链物流工程技术研究中心、烟台泉源食品有限公司、莒县世纪果蔬有限公司","苹果是我国第一大水果，产量和种植面积均居世界首位.苹果属典型的呼吸跃变型果实，采后具有明显的后熟过程，已有的研究表明低温贮藏对苹果的采后贮运保鲜具有显著的效果，本标准规定了苹果从“田间”到“餐桌”的低温冷链流通操作规程.本标准的制定有利于苹果采后增值，对于推进苹果产业的快速发展具有深远的意义.","本标准的主要技术内容包括冷链流通苹果的采前时间、采收要求、质量要求(感官、理化和卫生)、采后处理(分级、保鲜处理、预冷、冷藏)、包装标识(容器、方法、标志和标签)和冷链流通(场所和设备)等内容.","全国果品标准化技术委员会"]
[407,100470,"桃冷链流通技术操作规程","推荐","制定",null,null,2015,"农业部","全国果品标准化技术委员会","中华全国供销合作总社济南果品研究院、全国供销合作总社济南果蔬华德公司、中华全国供销合作总社果蔬冷链物流工程技术研究中心","我国桃种植面积和产量居世界第一，桃果实味道鲜美，营养丰富，深受消费者的喜爱.桃属典型的呼吸跃变型果实，采后具有明显的后熟过程，已有的研究表明低温贮藏对桃果实的采后贮运保鲜具有显著的效果，本标准规定了桃果是从“田间”到“餐桌”的低温冷链流通操作规程.本标准的制定有利于桃果实采后增值，对于推进苹果产业的快速发展具有深远的意义.","本标准的主要技术内容包括冷链流通桃的采前时间、采收要求、质量要求(感官、理化和卫生)、采后处理(分级、保鲜处理、预冷、冷藏)、包装标识(容器、方法、标志和标签)和冷链流通(场所和设备)等内容.","全国果品标准化技术委员会"]
[408,100897,"主要农作物品种真实性及纯度SSR分子标记检测方法(玉米)","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国农作物种子标准化技术委员会","全国农业技术推广服务中心、北京市农林科学院、北京市种子管理站、辽宁省种子管理局、陕西省种子管理站等","品种真实性和纯度是保证良种优良遗传特性充分发挥的前提，是评价种子质量的重要指标和依据.品种纯度的高低对农产品的产量和品质都有较大影响，品种不真实即假种子危害更大，有时会造成绝产绝收.品种真实性和纯度检验在种子生产、加工、贮藏及经营贸易中具有重要意义和应用价值.现行检测标准为田间小区种植鉴定，周期较长，不利于及时快速有效查处假劣种子.制订杂交玉米品种真实性和纯度SSR分子检测标准，有助于为打击品种假冒侵权、维护农民利益、保障农业生产用种安全提供技术保障.","范围：规定杂交玉米品种真实性和纯度SSR分子检测方法.\n主要技术内容：规定杂交玉米品种真实性和纯度SSR分子检测程序、检测方法等","农业部"]
[409,100898,"主要农作物品种真实性及纯度SSR分子标记检测方法(杂交稻)","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国农作物种子标准化技术委员会","全国农业技术推广服务中心、中国水稻研究所、湖北省种子管理局、湖南省种子管理局、四川省种子站、农业部农作物种子质检中心(深圳)等","品种真实性和纯度是保证良种优良遗传特性充分发挥的前提，是评价种子质量的重要指标和依据.品种纯度的高低对农产品的产量和品质都有较大影响，品种不真实即假种子危害更大，有时会造成绝产绝收.品种真实性和纯度检验在种子生产、加工、贮藏及经营贸易中具有重要意义和应用价值.现行检测标准为田间小区种植鉴定，周期较长，不利于及时快速有效查处假劣种子.制订杂交稻品种真实性和纯度SSR分子检测标准，有助于为打击品种假冒侵权、维护农民利益、保障农业生产用种安全提供技术保障.","范围：规定杂交稻品种真实性和纯度SSR分子检测方法.\n主要技术内容：规定杂交稻品种真实性和纯度SSR分子检测程序、检测方法等","农业部"]
[410,99451,"豇豆抗锈病鉴定与评价技术规程","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国蔬菜标准化技术委员会","浙江省农业科学院","农作物病虫害是自然灾害群中的重要生物灾害，直接影响食品安全(包括数量安全和质量安全)和社会安定.全世界每年因病虫危害造成粮食的损失量，约占总产量的5～6%.因此，世界各国十分重视农作物病虫害防治.生产实践证明，种植抗病虫品种是控制病虫害最经济、最有效的、最安全环保的途径，特别是对一些药剂不易防治的病害如土传病害等，效果更为显著，并且可以减少药械、人力的开支，还可减少农药对农产品和环境的污染.因此，种植抗病虫品种也是生产无公害农产品、绿色食品、有机食品等的重要前提和基础.在农业的科技史中，抗病育种的重要性已被人所共知.然而，抗病虫育种的成效往往取决于抗病虫种质的发掘和利用.因此，农作物种质资源抗病虫鉴定与评价已成为抗病虫育种工作的基础.人们直观观察到的抗病虫性表现，是由植物抗病虫性的遗传特性，病虫致病为害的遗传特性，接种方法及环境条件等四方面因素相互作用的结果.因而只有在一致的菌种(虫源)、接种方法、环境条件和病情分级记载标准下，使鉴定与评价方法具有科学的统一标准，才能横向比较出各供试农作物材料的遗传抗性差异.只有有了这样一套科学统一的标准化基准方法，且全国统一采用，不同单位、地区与年份的鉴定数据才有可比性，才便于抗病虫育种参考.因此，农作物品种抗性鉴定与评价的标准制定是一项迫在眉睫的重要基础工作.\n豇豆(Vigna unguiculata (Linn.)Walp)耐热、耐旱、营养价值高,是我国重要的夏季豆类蔬菜之一.因其适应性广,栽培容易,产量高,经济效益稳定,嫩荚中富含蛋白质、氨基酸、多种维生素和矿质元素,深受生产者和消费者的喜爱.但是豇豆是一种较易感病的作物，豇豆锈病(Uromyces vignae Barclay)是为害豇豆的重要病害，多发生在较老的叶片上，茎和豆荚也发生.初病时叶生黄白色的斑点，稍隆起，后逐渐扩大，黄褐色疱斑表皮破裂，散出红(黄)褐色粉末状物.发病率可达50%以上，严重时造成叶片干枯脱落，间接影响产量.这是由于种植的豇豆品种对豇豆锈病感病造成，也即缺乏对豇豆抗锈病种质的发掘和利用，而造成这种情况的根本原因则是缺乏豇豆种质抗锈病鉴定与评价.因此，为了给生产者提供优质高产抗病的豇豆品种，提高种植效益，从根本上和源头上对豇豆安全生产进行全程控制和管理.迫切需要针对病原菌、接种方法、病情调查分级标准和鉴定结果评价的豇豆抗锈病鉴定与评价技术的统一标准，这对发展绿色食品和有机食品，提升我省十大农业主导产业中蔬菜支柱产业的品质及产业化均具有重大的现实意义.","适用范围：\n本规范规定了豇豆抗锈病鉴定与评价的病原菌(包括鉴定所用病原菌、培养方法)、被鉴定材料豇豆的种植管理方法、鉴定时期、病菌浓度、接种方法、病情调查时间、病情分级标准、调查结果的统计、鉴定结果校正和鉴定结果评价.\n本标准适用于豇豆品种及其种质资源抗锈病鉴定与评价.\n主要技术内容：\n主要技术内容根据豇豆抗锈病鉴定与评价技术规程，包含：标准的适用范围；规范性引用文件；标准使用的术语和定义；具体技术要求四个部分.其中具体技术要求根据其抗锈病鉴定与评价技术流程设置，主要包括：\n1、鉴定用病原菌：包括保存病原菌的基本设备、鉴定所用锈病菌的挑选等，其中鉴定所用锈病菌中对所用病菌菌株作出了规定；锈病病原菌保存中对菌株的保存方法作出了规定.\n2、被鉴定材料豇豆植株准备：包括育苗、管理和标准对照等，其中育苗对育苗基质和方法、播种、定苗、重复株数等作出了规定；管理中对育苗温度、肥水管理等作出了规定；标准对照中对感病对照和抗病对照的选用作出了规定.\n3、鉴定方法：规定了抗性鉴定的接种时期、方法，病菌浓度、接种量和保湿时间.\n4、调查记载方法：包括病情调查时间、病情分级，其中病情调查时间对鉴定调查时间作出了规定；病情分级中对调查时病情的分级作出了具体规定.\n5、调查结果的统计：规定了根据调查结果计算不同豇豆品种(系)的发病率和病情指数.\n6、鉴定结果的校正：规定了对鉴定结果校正的具体要求；\n7、鉴定结果的评价：规定了根据被鉴定品种的相对病情指数的大小评定品种的抗性级别的具体要求.","全国蔬菜标准化技术委员会"]
[411,99452,"茄子抗黄萎病鉴定与评价技术规程","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国蔬菜标准化技术委员会","浙江省农业科学院","农作物病虫害是自然灾害群中的重要生物灾害，直接影响食品安全(包括数量安全和质量安全)和社会安定.全世界每年因病虫危害造成粮食的损失量，约占总产量的5～6%.因此，世界各国十分重视农作物病虫害防治.生产实践证明，种植抗病虫品种是控制病虫害最经济、最有效的、最安全环保的途径，特别是对一些药剂不易防治的病害如土传病害等，效果更为显著，并且可以减少药械、人力的开支，还可减少农药对农产品和环境的污染.因此，种植抗病虫品种也是生产无公害农产品、绿色食品、有机食品等的重要前提和基础.在农业的科技史中，抗病育种的重要性已被人所共知.然而，抗病虫育种的成效往往取决于抗病虫种质的发掘和利用.因此，农作物种质资源抗病虫鉴定与评价已成为抗病虫育种工作的基础.人们直观观察到的抗病虫性表现，是由植物抗病虫性的遗传特性，病虫致病为害的遗传特性，接种方法及环境条件等四方面因素相互作用的结果.因而只有在一致的菌种(虫源)、接种方法、环境条件和病情分级记载标准下，使鉴定与评价方法具有科学的统一标准，才能横向比较出各供试农作物材料的遗传抗性差异.只有有了这样一套科学统一的标准化基准方法，且全国统一采用，不同单位、地区与年份的鉴定数据才有可比性，才便于抗病虫育种参考.因此，农作物种品种抗性鉴定与评价的标准制定是一项迫在眉睫的重要基础工作.\n茄子(Solanum melongena L.)是我国的主要蔬菜之一,在我国普遍栽培，按果实形状可分为圆茄、灯泡茄和线茄三种，在它的紫皮中含有丰富的维生素E和维生素P.但是茄子是一种较易感病的作物，茄子黄萎病(Verticillium dahliae Kleb.)是为害茄子的重要病害，在苗期即可染病，一般自下向上发展.初期叶缘及叶脉间出现褪绿斑，病株初在晴天中午呈萎蔫状，早晚恢复，经一段时间后叶缘上卷变褐脱落，病株逐渐枯死，叶片大量脱落呈光秆.剖视病茎，维管束变褐.此病对茄子生产为害极大，发病严重年份绝收或毁种.这是由于种植的茄子品种对茄子黄萎病感病造成，也即缺乏对茄子抗黄萎病种质的发掘和利用，而造成这种情况的根本原因则是缺乏茄子种质抗黄萎病鉴定与评价.因此，为了给生产者提供优质高产抗病的茄子品种，提高种植效益，从根本上和源头上对茄子安全生产进行全程控制和管理.迫切需要针对病原菌、接种方法、病情调查分级标准和鉴定结果评价的茄子抗黄萎病鉴定与评价技术的统一标准，这对发展绿色食品和有机食品，提升我省十大农业主导产业中蔬菜支柱产业的品质及产业化均具有重大的现实意义.","适用范围：\n本规范规定了茄子抗黄萎病鉴定与评价的病原菌(包括鉴定所用病原菌、培养方法)、被鉴定材料茄子的种植管理方法、鉴定时期、病菌浓度、接种方法、病情调查时间、病情分级标准、调查结果的统计、鉴定结果校正和鉴定结果评价.\n本标准适用于茄子品种及其种质资源抗黄萎病鉴定与评价\n主要技术内容：\n主要技术内容根据茄子抗黄萎病鉴定与评价技术规程，包含：标准的适用范围；规范性引用文件；标准使用的术语和定义；具体技术要求四个部分.其中具体技术要求根据其抗黄萎病鉴定与评价技术流程设置，主要包括：\n1、鉴定用病原菌：包括培养病原菌的基本设备、鉴定所用黄萎病菌、黄萎病病原菌培养等，其中鉴定所用黄萎病菌中对所用病菌菌株作出了规定；黄萎病病原菌培养中对菌株的保存、挑选、培养基、培养温度和方法等作出了规定.\n2、被鉴定材料茄子植株准备：包括育苗、管理和标准对照等，其中育苗对育苗基质和方法、播种、定苗、重复株数等作出了规定；管理中对育苗温度、肥水管理等作出了规定；标准对照中对感病对照和抗病对照的选用作出了规定.\n3、鉴定方法：规定了抗性鉴定的接种时期、方法，病菌浓度、接种量和保湿时间.\n4、调查记载方法：包括病情调查时间、病情分级，其中病情调查时间对鉴定调查时间作出了规定；病情分级中对调查时病情的分级作出了具体规定.\n5、调查结果的统计：规定了根据调查结果计算不同茄子品种(系)的发病率和病情指数.\n6、鉴定结果的校正：规定了对鉴定结果校正的具体要求；\n7、鉴定结果的评价：规定了根据被鉴定品种的相对病情指数的大小评定品种的抗性级别的具体要求.","全国蔬菜标准化技术委员会"]
[412,99453,"芹菜等级规格","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国蔬菜标准化技术委员会","中国农业科学院蔬菜花卉研究所(农业部蔬菜品质监督检验测试中心(北京))","芹菜Apium graveolens L.，别名芹、旱芹、药芹菜、野芫荽等，为伞形花科(Umbelliferae)芹属二年生草本植物.芹菜(茎)中每100g含水95.4g，膳食纤维1.3g，碳水化合物3.1g，蛋白质0.4g，脂肪0.2g(中国预防医学科学院营养与食品卫生科学研究所，《食物成分表》第二册，2004)，并含有矿物盐和维生素等多种营养物质，茎叶中含有挥发性芳香油，能促进食欲.芹菜还具有降血压、镇静、健胃、利尿、润肺等保健功能.芹菜栽培历史悠久，世界各地广为栽培，是世界性重要蔬菜之一.芹菜栽培技术简便，生产成本低，产量高，栽培方式多，可排开播种，周年生产.因此，对市场蔬菜的均衡供应和花色品种的调节起着重要的作用.\n芹菜一般指叶用芹菜(var. dulce (Mill.) Pers.)，以叶柄供食用，叶用芹菜在欧美国家的栽培种，植株多矮壮粗大、叶柄宽厚，通常称为西芹；叶用芹菜在中国经长期驯化改良形成的栽培种植株较高，叶柄细长且窄，香气浓，称为本芹.此外还有根用芹菜(var.rapaceum Mill)，即根芹菜，以根部供食，根用芹菜在欧美国家有一定的栽培面积，在中国很少栽培.\n芹菜是我国的大宗蔬菜产品，芹菜等级规格标准是生产者、经销商和市场交易执行产品分级的依据，是确定同类不同等级芹菜的价格，以实现优质优价、公平竞争的重要手段，是对交易过程中可能出现的有关纠纷进行仲裁处理的依据，是收集和发布市场行情、统一市场信息指标的依据，也是广大消费者评价农产品质量、做出消费选择的依据.制定和推广实施芹菜的等级规格标准，有利于引导农民按照标准化的要求组织生产、加工与销售，提高产品质量，促进农民增产增收，有利于开拓国际市场.\n据了解，美国、欧盟成员国、日本等国家都已制定和推广实施了一大批有别于食品卫生标准、营养标准的蔬菜产品分等分级标准，从而保证了蔬菜的质量，提高了流通效率，增强了农产品的竞争力.目前我国已制定了一部分蔬菜产品等级规格标准，但数量较少，不能满足生产和流通的需要，有些标准与农产品生产和市场流通结合得不够紧密，可操作性不强.这种状况与调整优化农业结构，发展农产品市场流通产业和对外贸易的要求很不适应.\n目前我国已制定的有关芹菜的标准有：芹菜 ZB/T B31 031-1990(已作废)、芹菜 NY/T 580-2002、无公害食品 芹菜 NY/T 5091-2002、绿色食品 绿叶菜类蔬菜NY/T 743-2003、芹菜等级规格NY/T 1729-2009.在上述标准中，《无公害食品 芹菜》和《绿色食品 绿叶菜类蔬菜》标准的内容以卫生指标为主，重点考虑的是产品的安全性，芹菜 ZB/T B31 031-1990和芹菜 NY/T 580-2002标准中既有品质指标又有安全指标，但品质指标作为分级的依据操作性较差，本标准的目的是将农业行业标准芹菜等级规格转化为国家标准.据查询，美国制定了芹菜等级规格标准，但未查到欧盟、日本和我国的台湾地区的相关标准，本标准将参考这些标准制定适合我国国情的分级标准.","适用范围：\n本标准规定了芹菜等级规格的要求、抽样、包装、标识和图片.本标准适用于鲜食的叶用芹菜，不适用于根用芹菜.\n主要技术内容：\n1)适用范围\n2)规范性引用文件\n3)要求\n4)抽样方法\n5)包装\n6)标识","全国蔬菜标准化技术委员会"]
[413,98804,"斑节对虾杆状病毒病诊断规程  PCR检测法","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国水产标准化技术委员会","中国水产科学研究院黄海水产研究所等","斑节对虾杆状病毒病的病原是斑节对虾杆状病毒(MBV)，是对虾幼体、仔虾和幼虾早期阶段潜在的严重疾病.带毒亲虾的粪便污染虾卵后会将MBV传给下一代. 因此，建立和制定一系列对虾病毒检测技术和检疫标准，以监测、控制疾病的流行是十分必要的.目前，我国缺乏该病的检疫规程.本标准的建立将有利于我国对虾养殖的健康管理，使我国水产疫病检疫与国际接轨，为国内和国际的对虾生产和贸易过程中疫病控制提供保障.","本标准规定了斑节对虾杆状病毒病PCR检测法、外观症状诊断法和组织病理学诊断法所需试剂与材料、仪器设备、操作步骤和结果判定.本标准适用于进行病原筛查和疾病的确诊.其中核型多角体基因保守序列法仅适用于对虾活体、粪便以及冰冻和冰鲜虾产品的MBV的筛查和疾病的初步诊断.主要技术内容包括范围、规范性引用文件、原理、试剂和材料、仪器设备、操作步骤、结果判定.","全国水产标准化技术委员会"]
[414,102772,"长江刀鲚养殖规范","推荐","制定",null,null,2015,"农业部","全国水产标准化技术委员会","江苏中洋集团股份有限公司,上海海洋大学","刀鲚(Coilia ectenes Jordan et Seale )俗称刀鱼,属鲱形目,?科,鲚属,是江海洄游性鱼类,我国长江、黄河、钱塘江及其它通海的流域及沿海均有分布,其中长江流域产量较高.70年代成鱼产量为3500吨左右,幼鱼产量为11000吨左右,刀鲚以肉质细嫩,味道鲜美而著称,由于环境恶化及过度捕捞,长江流域刀鲚产量急剧下降,2012年产量仅为20000kg,产量仅为40年前的1/1000,预计到2020年长江刀鲚可能会成为濒危物种,研究刀鲚保护刀鲚长江珍贵物种已刻不容缓.  在刀鲚的进化过程中刀鲚已经形成了不同的地理种群,如黄河刀鲚、钱塘江刀鲚、湖鲚、海刀鲚,以及陆封型不洄游的短颌鲚.在众多刀鲚中以洄游型的长江刀鲚体型大、生长快、品质好、味道鲜美,是长江流域人民最喜爱的珍稀鱼类,由于野生资源的日趋减少,近年,长江刀鲚的人工养殖也开始起步,研究长江刀鲚的种质特征并制定相应国家标准可为长江刀鲚物种保护及人工养殖纯种长江刀鲚提供重要的标准依据,为规范市场和产业发展发挥重要指导作用.","长江刀鲚形态结构特征、食性、生活习性、食性、繁殖和生长、标志性寄生虫、再生、生化遗传特征和检测方法.","江苏省质量技术监督局"]
[415,98761,"赤点石斑鱼 亲鱼和苗种","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国水产标准化技术委员会","中国水产科学研究院黄海水产研究所","赤点石斑鱼俗称红斑、红石斑鱼，是名贵的海产鱼类，也是重要的海水增养殖鱼类之一.它的肉质细嫩鲜美，是餐饮业中高等鱼，当前市场价格每公斤200元以上，深受消费者的喜爱，养殖和消费市场十分广阔，经济价值极高.我国从1980年已经开展了赤点石斑鱼的人工苗种繁育和养殖，1996年以后人工养殖业发展迅速，目前在山东、江苏、浙江、福建和广东、广西沿海都能养殖，主要养殖方式以网箱、池塘、工厂化养殖为主，近几年随着苗种繁育技术日渐完善，养殖面积逐年扩大，已经成为我国海水鱼类养殖的重要品种.\n以前我国的赤点石斑鱼养殖的苗种部分主要来源于野生苗种，现在人工培育苗种已经完全可以保证养殖和增殖放流及资源恢复的需求，在山东、天津、辽宁等省已经开展其室内工厂化养殖和全循环室内养殖模式，赤点石斑鱼的亲鱼和苗种市场不断扩大.由于目前还缺乏规范的亲鱼、苗种标准，种鱼的选择、评价质量参差不齐，苗种繁育水平良莠不齐，使其亲鱼和苗种销售、质量评估无据可依，直接影响了生产者的切身利益，在发生纠纷时更缺乏相应的判断依据，通过制定赤点石斑鱼的亲鱼和苗种标准，将会有利于规范其亲鱼和苗种的交易市场，保证其亲鱼和苗种的质量，有利于其养殖业的健康、可持续发展.","本标准将包括以下技术内容和技术参数：(1) 亲鱼来源； (2) 亲鱼质量要求； (3)苗种来源；(4)苗种质量要求；(5)检验方法；(6)检验规则；(7)运输方法.\n本标准将分为5章，具体内容为范围、规范性引用文件、亲鱼、苗种、检验方法、检验规则、运输要求.","全国水产标准化技术委员会"]
[416,98776,"传染性造血器官坏死病(IHN)诊断方法","推荐","修订","GB/T 15805.2-2008",null,2014,"农业部","全国水产标准化技术委员会","宁波市海洋与渔业研究院等","IHN为二类动物疫病.主要危虹鳟、鲑.虹鳟是我国冷水性鱼类养殖的主要品种，在北方地区淡水鱼养殖中占有绝对的重要位置.随着水产品贸易的发展与流通，IHN分布也在逐渐扩大，成为水产养殖业健康发展、水产品质量安重要因素.","修订标准规定了传染性造血器官坏死病毒(IHNV)的EPC、FHM分离和用PCR、DNA探针、间接荧光抗体试验、酶联免疫吸附试验(ELISA)等其中一种进行病毒鉴定的方法；适用于IHNV鉴定和IHN流行病学调查、诊断、检疫和监测.","全国水产标准化技术委员会"]
[417,98831,"刺参","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国水产标准化技术委员会","山东省海洋水产研究所","刺参(Apostichopus japonicus Selenka)，属棘皮动物门(Echinodermata)，游走亚门(Eleutherozoa)，海参纲(Holothuroidea)，?手目(Aspidochirota)，刺参科(Stichopodidae)，仿刺参属(Apostichopus)，主要分布于北纬 35&ordm;；；N 到 44&ordm;；；N 的广大西北太平洋沿岸.由于刺参具有较高的食用价值和养生保健作用，自古以来就受到亚洲尤其是我国人民的青睐.近年来，随着人们对海参医疗药用和保健价值的认识，其开发利用日益广泛，市场价值和需求日益增加，刺参增养殖业得到迅猛发展，除山东省、辽宁省两大刺参主要养殖区外，“北参南养”的规模也随之发展，全国刺参养殖规模可达千万亩，年产值达数百亿元，刺参成为我国海水养殖单品种产值最高的种类之一和优势主导品种，刺参养殖业成为沿海渔业增效、渔民增收的主要增长点.\n    目前刺参养殖苗种来源以人工育苗为主，刺参的种质情况和遗传多样性对刺参育苗和刺参养殖产业的发展有重要的影响，但目前却还没有一个统一的刺参种质标准，这与刺参的经济地位十分不符.为保护我国刺参种质资源、促进刺参养殖业可持续发展、保护刺参养殖企业的合法权益，同时为质量检测部门提供科学的检测依据，为渔业行政主管部门加强质量监督提供统一的管理依据，研究刺参的生长、繁殖、遗传特性，制定一个统一的刺参种质标准，对于保障刺参养殖业及整个刺参产业的健康持续发展具有重大的意义.","1、适用范围：本标准适用于刺参种质的检测和鉴定.\n2、主要技术内容包括：刺参主要形态构造特征、生长与繁殖、遗传学特性、检测方法.\n(1)调查刺参野生资源分布，从各海域取样进行检测，参考现有的文献和资料，对刺参外部形态特征、内部构造特征指标加以限定.\n(2)调查刺参育苗、养殖及放流增殖状况，积累相关资料对生长与繁殖特性加以限定.\n(3)分别用胚胎幼体法、体细胞体内培养法、体细胞体外培养法对刺参染色体进行检测，确定适用于刺参染色体的检测方法.\n(4)根据各种以PCR为基础的分子生物学方法，确定一种快速有效的刺参遗传学特征检测技术.\n3、项目预研情况:\n    挂靠山东省海洋水产研究所的农业部渔业产品质量监督检验测试中心(烟台)自2006年以来一直承担山东省水产原、良种场种质鉴定工作.迄今为止已为省内外十几个海、淡水养殖品种进行了种质检测，熟悉国内外的相关标准，在种质检测内容和方法上积累了丰富的理论和实践经验.\n    本单位具有一支长期从事海参海水养殖和遗传育种的研究团队，研究方向包括海参生态养殖、遗传育种、种质基因资源发掘与利用以及海参饲料与病害等多个方面，目前承担刺参相关课题包括：\n国家海洋公益项目“黄河三角洲海参池塘生态养殖模式研究(200705008-2)” \n山东省财政支持农业技术推广项目“‘东参西养’集成技术推广(鲁财农指[2008]131号)\n山东省良种工程重大课题“速生抗病耐高温刺参良种选育(2008-2011)”\n山东省科技发展计划项目“刺参优良新品系的选育与构建(2008GG10005023)”\n山东省博士基金“高温胁迫对刺参基因表达影响的分析及相关基因克隆与表达调控(2008BS06004)”\n山东省自然基金“刺参重要经济性状基因的挖掘及功能评价(ZR2011CM036)\n山东省科技发展计划项目“刺参育苗及养成用无公害配合饲料的研制(22150104)”\t\n烟台市科技发展计划“刺参苗种中间培育新技术研究(04141)”\n山东省财政厅农业推广项目“海参海蜇池塘生态混养技术(20090618)”\n等已完成或正进行的课题十余项，发表论文20余篇，制定DB0038《胶东刺参苗种生产技术规程》、DB0039《胶东刺参池塘养殖技术规程》、DB0041《无公害食品 刺参池塘养殖技术规范》等刺参相关山东省地方标准5项.具有丰富的研究经验和技术设备条件，具备完成刺参种质编订项目的能力和高质量完成项目的保障.\n本标准起草小组在刺参种质标准技术内容方面进行了大量的基础研究：\n(1)2000年始进行刺参的选育与高效生态养殖研究.经过11年连续四代选育，于2009年获得速生子四代(F4)，速生子四代较普通刺参平均体重大7.4倍，群体体重离中性(个体极差)小约15倍，变异系数小约4倍，被山东省水产原良种审定委员会2007年审定为“刺参良种”.通过对刺参养殖各环节的系统研究，建立了以营养均衡的高蛋白含量饲料替代藻粉，并将流水方式改进为每天换水加清底的苗种中间培育新技术，构建了刺参高效池塘生态养殖模式.以上项目成果均通过研究鉴定.\n(2)通过多种实验方法对刺参染色体制备及分型这一难点进行研究.采用胚胎幼体法、体细胞体内培养法、体细胞体外培养法对刺参染色体进行检测，最终确定12-18小时囊胚期幼体为最佳取样时期；通过不同秋水仙素浓度和处理时间进行对比试验，确定0.005%的秋水仙素处理2h效果最佳；实验不同的低渗液氯化钾、柠檬酸钠、四分之一海水，确定柠檬酸钠低渗效果最佳.\n(3)开发并筛选用于遗传分析的分子标记利用快速富集AFLP片段法(FIASCO)，构建刺参小片段基因组微卫星DNA富集文库，以BSSR-1：5’bio-CACACACACACACACACACACACA 3’为探针，采用生物素标记的磁珠分离刺参的微卫星DNA片段；利用微卫星查找软件对现已公布的6632条刺参ESTs数据库中的2～6个碱基重复单元组成的简单序列重复进行筛选，进而对其微卫星的丰度和分布进行比较研究.设计合成引物21对，其中13对有扩增产物且均为多态位点.在13个微卫星位点上，等位基因的数目从3到8不等，等位基因长度从175～382bp，观测杂合度和期望杂合度分别为0.158-0.650和0.198-0.841，所筛选微卫星标记可于遗传分析.","全国水产标准化技术委员会"]
[418,102632,"淡水育珠品种及其珍珠分类","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国水产标准化技术委员会","广东绍河珍珠有限公司、广东海洋大学、广西壮族自治区产品质量监督检验研究院、中国商业联合会珠宝首饰委员","拟制定的国家标准《淡水育珠品种及其珍珠分类》，主要是对国内市场上众多淡水珍珠的来源于某种育珠品种和珍珠形成方式进行系统的分析及分类，为国内淡水珍珠的科研、生产、贸易、质量评价等提供鉴别与鉴定依据.规范珍珠的相关用语，方便人们对淡水珍珠的区分识别，为珍珠市场的管理、贸易及鉴赏等商务活动提供技术指导","拟制定的国家标准主要是对淡水育珠品种及其珍珠产品进行分类与命名，适用于三角帆蚌、褶纹冠蚌、池蝶蚌等淡水河蚌所培育的游离珍珠(淡水无核珍珠、定型无核珍珠、淡水有核珍珠)、附壳珍珠(造粒珍珠与造型珍珠).该标准主要包括河蚌育珠品种、淡水珍珠的分类与命名等内容.","全国水产标准化技术委员会"]
[419,98815,"冻银鱼","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国水产标准化技术委员会","江苏省淡水水产研究所","通过对原有标准中鲜度、规格、理化指标等的修订.使新标准能更好的规定冻银鱼的产品品质，实现冻银鱼得标准化生产和优质优价，拓展国内/国际市场，确保冻银鱼产品质量和消费者的消费安全.","标准修订主要包括主题内容、引用标准、术语、要求(规格、感官、理化、微生物)、检验方法、检验规则、包装、运输及标志等内容.\n项目申报单位长期与冻银鱼生产单位有长期的合作关系，已收集了冻银鱼产品的相关资料，并进行了初步的生产调研工作.","全国水产标准化技术委员会"]
[420,98813,"干鲍鱼","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国水产标准化技术委员会","中国水产科学研究院南海水产研究所","在鲍鱼养殖业迅猛发展的同时，也出现了一些不法养殖户为了追求水产品的产量，在养殖过程中，过量或不适当地使用渔药、饲料添加剂、激素等，造成了水产品的药残量大和出现一些有毒、有害物质的问题，从而影响水产品的食用安全.为了确保人民群众“菜蓝子”的安全和面向国际市场，提供质量安全的水产品，特别是干鲍鱼尚无统一的产品标准，影响了干鲍鱼产品的认证和产品的市场准入，因此制定“干鲍鱼”产品标准具有非常重要的意义.同时，为引导干鲍鱼加工企业按标准进行加工生产，提高干鲍鱼产品质量及其在国际市场的竞争力，提高干鲍鱼加工企业经济效益，促进干鲍鱼加工业的发展，同时也为主管部门和技术监督管理部门提供监督管理依据，制定鲍鱼干产品标准非常必要.","范围：本标准适用于以鲜、冻鲍鱼(Haliotis Spp.)为原料，经取肉、去内脏、干燥、整形加工而成的产品.\n主要技术内容：规定了干鲍鱼的要求、试验方法、检验规则及标识、包装、运输、贮存.","全国水产标准化技术委员会"]
[421,98802,"对虾肝胰腺细小病毒病诊断规程PCR检测法","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国水产标准化技术委员会","中国水产科学研究院黄海水产研究所等","肝胰腺细小病毒病的病原为肝胰腺细小病毒(Hepatopancreatic Parvovirus, HPV)是对虾幼体、仔虾和幼虾早期阶段潜在的严重病原，感染群体在四周内累积死亡率可达50%-100%. 因此，建立和制定一系列对虾病毒检测技术和检疫标准，以监测、控制疾病的流行是十分必要的.目前，我国缺乏该病的检疫规程.本标准的建立将有利于我国对虾养殖的健康管理，使我国水产疫病检疫与国际接轨，为国内和国际的对虾生产和贸易过程中疫病控制提供保障.","本标准规定了肝胰腺细小病毒病PCR检测法、组织病理学法和T-E染色法所需试剂与材料、仪器设备、操作步骤和结果判定.本标准适用于对虾活体、冰鲜虾产品及其粪便和敏感宿主等样品中肝胰腺细小病毒(Hepatopancreatic Parvovirus, HPV)带毒情况的定性检测.标准主要技术内容包括范围、规范性引用文件、原理、试剂和材料、仪器设备、操作步骤、结果判定.","全国水产标准化技术委员会"]
[422,98673,"龟类种质测定","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国水产标准化技术委员会","中国水产科学研究院珠江水产研究所","龟类具极高的营养价值，是美味佳肴，高蛋白、低脂肪、富含多种维生和氨基酸，具有医药效果的高级营养食品，同时具有极高的观赏价值，近年来全国各地兴起了龟类人工繁育与养殖热潮，如何保护野生资源同时有效开发利用龟类资源是我国水产业发展中必须关注的问题，因物种资源利用日益增加，保护和利用优良野生品种和养殖对象就日益重要，但随着环境恶化，渔业资源衰退，物种基因一旦丢失，物种或品种一旦消灭，就永远不能恢复.但我国关于龟类种质鉴定技术标准严重滞后，对开展龟类品种选育、种质资源保护和原良种场的申报极为不利.龟类种质鉴定技术标准制定为实现原良种保护和良种生产的科学化、标准化、系列化及产业化，促进我国水产养殖业的可持续发展和重要野生资源保护具有重要意义.","范围：本标准给出了龟类种质鉴定主要检测方法.本标准适用龟类种质检测与鉴定.\n主要技术内容：.1术语和定义；2.仪器设备2.生物学测量；3.年龄鉴定4.生长与繁殖；5细胞与生化遗传学特征.6检测方法.7检测规则与结果判定.","全国水产标准化技术委员会"]
[423,102633,"海水育珠品种及其珍珠分类","推荐","制定",null,null,2015,"农业部","全国水产标准化技术委员会","广西壮族自治区产品质量监督检验研究院、广西达恩珍珠公司","拟制定的国家标准《海水育珠品种及其珍珠分类》，主要是对国内外市场上众多海水珍珠的来源于某种育珠品种和珍珠形成方式进行系统的分析及分类，为国内海水珍珠的科研、生产、贸易、质量评价等提供鉴别与鉴定依据.规范珍珠的相关用语，方便人们对海水珍珠的区分识别，为珍珠市场的管理、贸易及鉴赏等商务活动提供技术指导.","拟制定的国家标准主要是对海水育珠品种及其珍珠产品进行分类与命名，适用于白蝶贝、黑蝶贝、企鹅贝等所培育的游离珍珠、附壳珍珠.","全国水产标准化技术委员会"]
[424,98818,"活水产品运输技术规范 ","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国水产标准化技术委员会","中国水产科学研究院南海水产研究所","鲜活贝类运输的关键在于保活防病.近年来，一些企业在流通过程中为了给贝类保活防病，不适当的使用抗菌药，甚至是违法使用禁用药物如孔雀石绿、呋喃唑西酮等；还存在不按规定使用非养殖用水来运输贝类，特别是海水贝类的运输较多使用海水精(也称海水素)调配成的人工海水，导致运输用水重金属等指标超标，给活虾的质量安全带来隐患.\n目前，欧盟已有相关标准对活体运输的水产品质量进行规定，并以此设定贸易技术壁垒，而我国目前尚无规范对鲜活贝类运输技术进行规定，因此产品质量参差不齐，不利于贝类的出口.因此，需要制定一个统一的国家标准对鲜活贝类运输技术进行规定，引导贝类养殖、捕捞企业按规范进行贝类运输，对保证贝类产品质量有重要的作用.活虾运输的关键在于保活防病.近年来，一些企业在流通过程中为了给活虾保活防病，不适当的使用抗菌药，甚至是违法使用禁用药物如孔雀石绿、呋喃唑西酮等；还存在不按规定使用非养殖用水来运输活虾，特别是海水虾的运输较多使用海水精(也称海水素)调配成的人工海水，导致运输用水重金属等指标超标，给活虾的质量安全带来隐患.\n目前，欧盟已有相关标准对活体运输的水产品质量进行规定，并以此设定贸易技术壁垒，而我国目前尚无规范对活虾运输技术进行规定，因此产品质量参差不齐，不利于活虾的出口.因此，需要制定一个统一的国家标准对活虾运输技术进行规定，引导虾类养殖、捕捞企业按规范进行活虾运输，对保证活虾产品质量有重要的作用.","范围：本标准适用于食用的活体贝类(主要是指滤食性双壳贝类)的流通运输.商品虾的活体流通运输，亲虾和虾苗的运输可参照执行.\n主要技术内容：规定了活贝运输的术语和定义、活贝、用水、用冰、运前处理、运输工具、运输管理和到站管理的技术要求.规定了活虾运输的术语和定义、活虾及其他要求和运输、卸虾暂养管理的技术要求.","全国水产标准化技术委员会"]
[425,98764,"脊尾白虾","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国水产标准化技术委员会","中国水产科学研究院黄海水产研究所","脊尾白虾(Exopalaemon carinicauda) 隶属节肢动物门(Arthropoda)、甲壳纲(Curstacea) 、十足目(Decapoda) 、游泳亚目(Natantia) 、长臂虾科(Palaemonidae)、白虾属(Exopalamon)，其产量仅次于中国对虾和中国毛虾，是我国重要的海水养殖虾类之一(王兴强，2005).广泛分布于中国大陆沿岸和朝鲜半岛西岸的浅海低盐水域，以渤海和黄海数量最大(李新正，2003).脊尾白虾具有繁殖能力强、生长速度快、生长季节长和环境适应性广等优点(王兴强，2005；时冬晴，2007).近年来由于环境污染和过度捕捞，野生脊尾白虾资源受到一定的影响.研究脊尾白虾遗传结构及其遗传多样性现状，对于保护、合理的开发利用脊尾白虾资源具有重要的意义.","1、标准的技术参数、主要技术内容： \n(1)形态构造特征；(2) 生长和繁殖特征；(3) 细胞遗传学特征，如染色体数和核型；(4) 生化遗传学特征，如同工酶电泳等特性；(5)各技术内容和指标的检测方法.\n2、标准的结构\n标准的结构如下：\n(1)范围；\n(2)规范性引用文件；\n(3)术语和定义；\n(4)主要技术内容；\n(5)检验方法和判定规则.","全国水产标准化技术委员会"]
[426,98777,"鲤春病毒血症(SVC)诊断方法","推荐","修订","GB/T 15805.5-2008",null,2014,"农业部","全国水产标准化技术委员会","宁波市海洋与渔业研究院等","SVC为一类动物疫病.主要危害鲤、锦鲤.鲤是我国大宗养殖种类，在淡水鱼养殖中占有绝对的重要位置.随着水产品贸易的发展，SVCV分布也在逐渐扩大，成为水产养殖业健康发展、水产品质量安全和锦鲤等观赏鱼出口的重要因素.","修订标准规定了鲤春病毒(SVCV)的CO、EPC、FHM分离,逆转录聚合酶链式反应、酶联免疫吸附试验和DNA探针检测或荧光RT-PCR等方法；适用于SVCV鉴定和SVC流行病学调查、诊断、检疫和监测.","全国水产标准化技术委员会"]
[427,98805,"牡蛎包纳米虫病诊断规程 显微镜检查组织法","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国水产标准化技术委员会","中国水产科学研究院黄海水产研究所等","包纳米虫病是由牡蛎包纳米虫(Bonamia ostreae)、牡蛎包纳米虫(Bonamia exitiosus)和鲁夫来小胞虫(Mikrocytos roughleyi)所引起的.该寄生虫在全年都可能会出现，但其患病率和感染强度随温度升高而增加.目前，我国缺乏该病的检疫规程，这与我国贝类养殖现状及国际水产动物疫病检疫要求不相适应.本标准的建立将有利于我国贝类养殖的健康管理，使我国水产疫病检疫与国际接轨，为国内和国际的贝类贸易疫病控制提供保障.","本标准规定了牡蛎包纳米虫病组织印片的细胞学诊断法和组织病理学诊断法所需试剂与材料、仪器设备、操作步骤和结果判定.本标准适用于现场或基层实验室对患病牡蛎及其他贝类个体进行包纳米虫病的普查和初步诊断.主要技术内容包括范围、规范性引用文件、原理、试剂和材料、仪器设备、操作步骤、结果判定.","全国水产标准化技术委员会"]
[428,98806,"牡蛎单孢子虫病诊断规程 原位杂交法","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国水产标准化技术委员会","中国水产科学研究院黄海水产研究所等","牡蛎单孢子虫病是由尼氏单孢子虫(Haplosporidium nelsoni=Minchinia nelsoni)和沿岸单孢子虫(Haplosporidium costale=Minchinia costalis)引起的.普遍感染牡蛎稚贝，可引起较高死亡率.我国是牡蛎养殖大国,目前缺乏该病的检疫规程，这与我国贝类养殖现状及国际水产动物疫病检疫要求不相适应.本标准的建立将有利于我国贝类养殖的健康管理，使我国水产疫病检疫与国际接轨，为国内和国际的贝类贸易疫病控制提供保障.","本标准规定了牡蛎单孢子虫病原位杂交诊断法、组织印片的细胞学诊断法和组织病理学诊断法所需试剂与材料、仪器设备、操作步骤和结果判定.本标准根据尼氏单孢子虫在组织中的定位与感染程度对牡蛎单孢子虫病进行确诊.主要技术内容包括范围、规范性引用文件、原理、试剂和材料、仪器设备、操作步骤、结果判定.","全国水产标准化技术委员会"]
[429,98807,"牡蛎马尔太虫病诊断规程 显微镜检查组织法","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国水产标准化技术委员会","中国水产科学研究院黄海水产研究所等","马尔太虫病是由折光马尔太虫(Marteilia refringens)和悉尼马尔太虫(Marteilia. sydneyi)感染所引起的.被感染的牡蛎具较高的死亡率.我国是牡蛎养殖大国,目前缺乏该病的检疫规程，这与我国贝类养殖现状及国际水产动物疫病检疫要求不相适应.本标准的建立将有利于我国贝类养殖的健康管理，使我国水产疫病检疫与国际接轨，为国内和国际的贝类贸易疫病控制提供保障.","本标准规定了牡蛎马尔太虫病组织印片的细胞学诊断法和组织病理学诊断法所需试剂与材料、仪器设备、操作步骤和结果判定.本标准适用于现场或基层实验室对由折光马尔太虫(Marteilia refringens)和悉尼马尔太虫(M. sydneyi)引起的患病牡蛎及其他贝类进行马尔太虫病的初步诊断.主要技术内容：包括范围、规范性引用文件、原理、试剂和材料、仪器设备、操作步骤、结果判定.","全国水产标准化技术委员会"]
[430,98808,"牡蛎小胞虫病诊断规程 显微镜检查组织法","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国水产标准化技术委员会","中国水产科学研究院黄海水产研究所等","由马可尼小胞虫引起的小胞虫病也称作丹名岛病，太平洋牡蛎小胞虫病；由鲁夫来小胞虫引起小胞虫病引起的澳大利亚冬季病、冬季死亡症、或者悉尼牡蛎小胞虫病.在牡蛎可引起较高死亡率.我国是牡蛎养殖大国,目前缺乏该病的检疫规程，这与我国贝类养殖现状及国际水产动物疫病检疫要求不相适应.本标准的建立将有利于我国贝类养殖的健康管理，使我国水产疫病检疫与国际接轨，为国内和国际的贝类贸易疫病控制提供保障.","本标准规定了牡蛎小胞虫病组织印片的细胞学诊断法、组织病理学诊断法和透射电镜诊断法所需试剂与材料、仪器设备、操作步骤和结果判定.本标准适用于在现场或基层实验室对患病牡蛎及其他贝类个体进行小胞虫病的初步诊断.主要技术内容包括范围、规范性引用文件、原理、试剂和材料、仪器设备、操作步骤、结果判定.","全国水产标准化技术委员会"]
[431,98767,"日本对虾 亲虾和苗种","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国水产标准化技术委员会","中国水产科学研究院黄海水产研究所","日本对虾Marsupenaeus japonicus 俗称花虾、竹节虾、花尾虾、斑节虾、车虾.是我国乃至世界最重要的对虾养殖品种之一，我国的福建、广东、浙江、江苏、山东、河北和天津等有大量的养殖，2010年养殖产量已达5万吨左右.该虾甲壳较厚，耐干露，适于活体运输，利润较高.\n目前日本对虾的池塘养殖和工厂化养殖正在迅速普及推广，山东、河北、天津、江苏、浙江、福建和广东等地海水养殖地区，亲虾和苗种供不应求.养殖规模的扩大，一些问题也日益突出如：亲虾需求过大导致日本对虾自然资源的数量在逐渐减少，有效群体大小降低，粗放的苗种生产和放流增殖程序导致苗种的质量和养殖对虾的抗病力都在降低等，这些问题如果不能够及时解决，会制约着日本囊对虾养殖业的进一步健康发展.因此制定规范的亲虾、苗种标准，将会有利于规范日本对虾的亲虾、苗种交易市场，保证亲虾、苗种的质量，有利于保证日本对虾养殖业的健康、持续发展.","本标准设置以下技术参数：(1) 亲虾规格；(2) 苗种分级；(3) 苗种规格；(4) 运输方法；\n本标准主要包括以下技术内容：亲虾、苗种质量检测技术，亲虾和苗种的运输技术；\n本标准的结构：本标准将分为9章，具体内容为范围、规范性引用文件、术语和定义、质量要求、苗种计数方法、检验方法、检验规则、判定规则、运输要求.","全国水产标准化技术委员会"]
[432,98820,"水产品感官评价指南","推荐","制定",null,"CAC-GL 31:1999",2014,"农业部","全国水产标准化技术委员会","中国水产科学研究院黄海水产研究所","我国水产品总产量连续数年居世界首位，其出口量也在逐年增加.从近几年出口质量状况看，除了微生物、农兽药残留、添加剂问题之外，产品感官检验不合格遭通报、退运的情况也呈现上升趋势.由于感官检验收到受到产品特点、检验人员素质、检验环境等因素影响，使得感官检验判断产品质量优劣的弹性成分比较大，已经成为发达国家阻碍我国水产品出口的又一重要贸易技术性壁垒措施.我国目前尚没有制定水产品感官评价标准，因此，亟需制定我国水产品的感官评价指南并监督生产企业的产品质量，规范我国水产品市场，保护消费者和进出口企业的合法权利.","范围：本指南适用于为测定水产品加工过程中的缺陷而在实验室中对样品进行的的实验室中的感官检验程序(包括蒸煮)，而这类感官检验程序在实验室外不能正常进行.另外，本指南还提供了用于此种检验或用于培训检验员的实验设施方面的技术资料.主要技术内容包括：实验室的设备、布局要求、感官检验的程序(运输、准备工作、蒸煮、产品评价步骤、产品的评估)、检验员的培训、样品特性的描述等方面内容.","全国水产标准化技术委员会"]
[433,98821,"水产品加工术语","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国水产标准化技术委员会","中国水产科学研究院黄海水产研究所","目前，水产品加工科技术语很混乱，“一物多名”与“一名多物”是普遍存在的问题.如“饲料”与“饵料”、“水产品”与“鱼品”、“甲壳胺”与“壳聚糖”等并存使用.特别是随着科学技术的迅猛发展以及国内外科技合作与交流的不断发展，水产品加工领域出现了大量的新词汇、新概念.对这些新概念、新词汇的命名与定义更是加剧了当前水产加工品术语的混乱状况.对外来语的翻译更是五花八门，如“HACCP”的中文翻译便有“危害分析与关键控制点”“危害分析与重要管制点”“潜害分析与重要管制环节”等几种，贝类净化中的“conditioning”也有“调节”“吐沙”等不同译法.\n另外，对外来语的产品名称乱用情况也不少.如直接用日文汉字作产品名称并在产品包装和报刊杂志上出现的“天妇罗”或“添福乐”其实就是冷冻鱼糜制品；标着“海苔”的产品往往使一般消费者误认为“海带”，而实际上它是日文的紫菜的直用.海峡两岸水产品术语不统一的现象也大量存在，如“鱼糜”台湾称为“鱼浆”，“琼胶”称为“洋菜”等，已严重影响到两岸的学术及商业的发展.\n凡此种种问题，对我国水产品的出口，对生产领域中技术规程的制订和执行，对我国水产品工业的发展，对国内外的学术交流与合作，对科技人才的培养等等均十分不利.而我国目前2002年的行业标准，已不能适应现在加工技术的飞速发展所产生的新术语规定要求，目前我国还未制订水产品加工术语的国家标准.因此，迫切需要制定《水产品加工基本术语》的国家标准，来对此类术语进行规范、统一.","范围：本标准规定了水产品加工的基本术语、对应英文及其定义.本标准适用于水产品加工业的生产与流通、科研、教学及相关领域.\n技术内容如下：⑴本标准收录了水产品加工专业常用的具有科学性、普遍性且与其它专业不相重复混淆的词条共计359条，水生生物名称、方言或口语性质的词条则不收录；⑵本标准不收录或尽量少收录和其它专业共用的，涵义基本相同的术语，如次黄嘌呤、二甲胺、吲哚等化学名词，及类似的化学名词术语，这些可由化学专业来定义，本标准中则不收录；对于绿色食品、方便食品、功能食品、要素食品等术语已归入食品工业术语中，本标准中也不再收录；⑶水产加工产品种类繁多，涉及面广，为体现其术语的系统性，本标准主要按水产品加工技术分为：一般术语、保鲜、冷藏与冻藏、盐制与发酵、干制与熏制、罐藏、鱼糜制品、鱼油与鱼粉、水产品质量控制、海藻利用及其它等10章，这样也有利于术语的修改和词条的增删；(4)选定本专业同义多名的术语时，既注意其科学性，也尽可能照顾到已经形成的习惯要通俗易懂，如“机冰”和“人造冰”，因“人造冰”已成为习惯用语，国家统计中使用已久，故被选用，“机冰”则作为同义词收入；(5)本标准只收录本专业的加工品种、保藏方法、质量检测等及其有关的术语，而对于加工机械、设备、仪表及水产品运输等术语未收入，它们已收在渔业机械与仪器术语中；(6)尽量采用国际标准，特别是与国际食品法典委员会 (CAC)、欧盟及美国等的国际先进标准接轨.如“水产食品”的英文单词“seafood”以及“废弃物”的英文单词“offal”等都是采用了相应的国际或国外标准的叫法.并将我国的一些英文的习惯用法作为同义词收入.","全国水产标准化技术委员会"]
[434,98803,"桃拉综合征诊断规程  RT-PCR检测法","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国水产标准化技术委员会","中国水产科学研究院黄海水产研究所等","桃拉综合征由桃拉综合征病毒(TSV)感染凡纳滨对虾(Litopenaeus vannamei)尤其是幼虾对该病毒高度敏感，累计死亡率在40%-90%，TSV也能感染其它对虾种，是危害仅次于白斑综合症病毒的一种严重病原. 因此，建立和制定一系列对虾病毒检测技术和检疫标准，以监测、控制疾病的流行是十分必要的.目前，我国缺乏对虾病毒检疫规范.本标准的建立将有利于我国对虾养殖的健康管理，使我国水产疫病检疫与国际接轨，为国内和国际的对虾生产和贸易过程中疫病控制提供保障.","本标准规定了对虾桃拉综合征RT-PCR检测法、外观症状诊断法和组织病理学诊断法所需试剂与材料、仪器设备、操作步骤和结果判定.本标准适用于对虾的各生活期、非对虾的生物和底泥等样品中TSV带毒情况的定性检测，以进行病原筛查和疾病的确诊.主要技术内容包括范围、规范性引用文件、原理、试剂和材料、仪器设备、操作步骤、结果判定.","全国水产标准化技术委员会"]
[435,98770,"牙鲆","推荐","修订","GB/T 21441-2008",null,2014,"农业部","全国水产标准化技术委员会","黄海水产研究所","随牙鲆在我国俗称牙片、偏口、比目鱼，是名贵的海产鱼类，又是重要的海水增养殖鱼类之一.它的个体硕大、肉质细嫩鲜美，是做生鱼片的上等材料，深受消费者的喜爱，市场十分广阔，经济价值很高.我国从1990年开始牙鲆的人工育苗和人工养殖，1992年以后牙鲆人工养殖业发展迅速，目前在山东、辽宁、河北、江苏、浙江甚至福建沿海都开展了牙鲆的人工养殖，开展了网箱、池塘、工厂化养殖等多种生产方式，，已经成为海水鱼类养殖的重要品种，养殖前景广阔.\n我国于2008年发布了牙鲆种质标准(GB/T21441-2008)，标准的主要技术内容包括形态特征、生长与繁殖、细胞遗传学特征、生化遗传学特征(同工酶)，由于牙鲆人工养殖主要是依赖全人工苗种，随着牙鲆养殖规模的扩大，养殖过程中逃逸的个体进入自然水域，由于大部分苗种是由有限繁育群体(亲本数量很少，有的甚至只有几尾鱼)产生的，所以一旦这些苗种由于各种原因逃逸到自然海域，必将对自然种群产生负面影响：近交、杂交与遗传渐渗、遗传瓶颈和遗传漂变，使鱼类基因库损失大量的遗传变异.尤锋(2001年)对同工酶的分析结果表明，自然群体的多态座位比例和平均杂合度要比养殖群体的数值高，养殖群体较自然群体的降低幅度同工酶中在1.7～22.3%之间，牙鲆人工养殖已经开展了20余年，逃逸的人工繁殖个体已经对野生群体的遗传结构发生了影响，原标准的同工酶指标已经不适用于目前牙鲆的种质鉴定，需要修订.","本标准将包括以下技术内容和技术参数：(1) 名称与分类； (2) 形态特征； (3)生长与繁殖；(4)遗传学特征；(5)检测方法；(6)判定规则.\n本标准将分为8章，具体内容为范围、规范性引用文件、名称与分类、形态特征、生长与繁殖、遗传学特征、检测方法、判定规则.","全国水产标准化技术委员会"]
[436,98769,"牙鲆 亲鱼和苗种","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国水产标准化技术委员会","黄海水产研究所","随牙鲆在我国俗称牙片、偏口、比目鱼，是名贵的海产鱼类，又是重要的海水增养殖鱼类之一.它的个体硕大、肉质细嫩鲜美，是做生鱼片的上等材料，深受消费者的喜爱，市场十分广阔，经济价值很高.我国从1990年开始牙鲆的人工育苗和人工养殖，1992年以后牙鲆人工养殖业发展迅速，目前在山东、辽宁、河北、江苏、浙江甚至福建沿海都开展了牙鲆的人工养殖，开展了网箱、池塘、工厂化养殖等多种生产方式，，已经成为海水鱼类养殖的重要品种，养殖前景广阔.\n目前牙鲆养殖的苗种大部分来源于人工培育苗种，山东、辽宁、河北等省沿海均有海水苗种场开展牙鲆人工育苗工作，随着牙鲆养殖业的开展，牙鲆的亲鱼、苗种市场也不断扩大，但由于目前缺乏规范的亲鱼、苗种标准，质量参差不齐，使牙鲆的亲鱼、苗种交易受到影响，在发生纠纷时也缺乏相应的判断依据，通过制定牙鲆 亲鱼、苗种标准，将会有利于规范牙鲆的亲鱼苗种交易市场，保证亲鱼苗种的质量，有利于保证牙鲆养殖业的健康、持续发展.","本标准将包括以下技术内容和技术参数：(1) 亲鱼来源； (2) 亲鱼质量要求； (3)苗种来源；(4)苗种质量要求；(5)检验方法；(6)检验规则；(7)运输方法.\n本标准将分为5章，具体内容为范围、规范性引用文件、亲鱼、苗种、检验方法、检验规则、运输要求.","全国水产标准化技术委员会"]
[437,98749,"银鲳","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国水产标准化技术委员会","中国水产科学研究院东海水产研究所","随着人类社会和经济的发展，海洋生物资源的合理利用越来越受到各国政府和科技界的重视.近几十年来，人类对海洋鱼类的过度捕捞、海区污染严重、海洋生态环境日益恶化等因素，使得海洋鱼类的生物多样性及种质状况受到严重威胁，鱼类资源正面临枯竭的危险.因此，积极开展海洋鱼类的渔业资源保护，制定相关种质标准，对于保障海洋鱼类资源合理利用与可持续发展具有至关重要的意义.银鲳是我国东部沿海一种价值较高的食用鱼类，具有全球性市场需求.本标准的目的在于制定银鲳种质的检测与鉴定方法，有利于实时监测国内银鲳的种质状况，对于我国银鲳资源的合理利用与资源保护具有重要意义.","本标准适用于银鲳种质的检测与鉴定，主要技术内容如下：\n(1)学名与分类\n(2)形态特征\n     外部形态、内部特征、可量形状、侧线管系统\n(3)生长与繁殖特性\n    年龄与生长、体长与体重的关系、性成熟年龄、产卵特性、怀卵量、卵子精子形态\n(4)细胞遗传学特征\n    染色体数、染色体核型\n(5)生化遗传学特征\n    同工酶\n(6)分子特征\n    细胞色素b、线粒体D-loop\n(7)检测方法\n(8)判定规则\n(9)附录","全国水产标准化技术委员会"]
[438,98771,"云纹石斑鱼 亲鱼和苗种","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国水产标准化技术委员会","中国水产科学研究院黄海水产研究所","云纹石斑鱼俗称油斑、石斑鱼，是名贵的海产鱼类，也是重要的海水增养殖鱼类之一.它的肉质细嫩鲜美，是餐饮业中高等鱼，因其生长速度快，在我国可养殖的地域广泛，市场价格较高，深受消费者的喜爱，养殖和消费市场十分广阔.我国从1990年已经开展了石斑云纹鱼的研究工作，2000年开始人工养殖业发展迅速，目前在山东、江苏、浙江、福建和广东、广西沿海都能养殖，主要养殖方式也是以网箱、池塘、工厂化养殖为主，随着苗种繁育技术日渐完善，养殖面积逐年扩大，已经成为我国海水鱼类养殖的重要品种.\n我国的云纹石斑鱼养殖的苗种部分以前主要来源于野生苗种，现在人工培育苗种已经完全可以保证养殖和增殖放流及资源恢复的需求，在山东、天津、辽宁、浙江、福建、广东和广西已经开展了网箱、室内工厂化和全循环室内养殖模式，云纹石斑鱼的亲鱼和苗种市场不断扩大.由于目前还缺乏规范的亲鱼、苗种标准，种鱼的选择、评价质量参差不齐，苗种繁育水平良莠不齐，使其亲鱼和苗种销售、质量评估无据可依，直接影响了生产者的切身利益，在发生纠纷时更缺乏相应的判断依据，通过制定云纹石斑鱼的亲鱼和苗种标准，将会有利于规范其亲鱼和苗种的交易市场，保证其亲鱼和苗种的质量，有利于其养殖业的健康、可持续发展.","本标准将包括以下技术内容和技术参数：(1) 亲鱼来源； (2) 亲鱼质量要求； (3)苗种来源；(4)苗种质量要求；(5)检验方法；(6)检验规则；(7)运输方法.\n本标准将分为5章，具体内容为范围、规范性引用文件、亲鱼、苗种、检验方法、检验规则、运输要求.","全国水产标准化技术委员会"]
[439,99102,"根菜类蔬菜产地的土壤重金属(Cd、Hg、As、Pb、Cr)食品安全阈值","推荐","制定",null,null,2015,"农业部","全国土壤质量标准化技术委员会","中国科学院南京土壤研究所等","农产品产地土壤环境质量直接关系到农产品的产量和安全质量，当前，我国农产品产地土壤污染有蔓延和加重的趋势，农产品产地土壤环境质量评价多以我国1995年颁布的《土壤环境质量标准》(GB 15618?1995)为评价依据，但是由于制订该标准时缺乏必要的基础研究和数据资料，没有充分考虑我国幅员辽阔、农产品产地土壤性质差异大和种植作物类型和品种较多的特点，标准的科学性和可操作性亟待完善和提升.在应用该标准进行产地土壤环境质量评价时经常出现 “土壤超标，农产品不超标”和“土壤不超标，农产品超标”的情况.同时，近年来我国调整了部分农产品污染物的含量限值，因此，对农产品产地重金属污染物阈值亟需开展研究.\n保证食品安全的土壤重金属限量阈值是制定土壤环境质量标准的基础，因此制订合理的土壤重金属阈值是开展农产品产地土壤环境质量评价的基础，是对产地土壤污染进行源头控制、过程阻断和末端治理的重点和核心工作.蔬菜是人们每天必不可少的主要鲜食农产品，根菜类蔬菜(块根块茎类)直接与土壤重金属接触，其对重金属的吸收富集与其他蔬菜有明显的不同，开展根菜类蔬菜产地土壤重金属污染物含量阈值研究，对于根菜类蔬菜产地适宜性评价和禁产区划分至关重要，从而保障《中华人民共和国农产品质量安全法》和《农产品产地安全管理办法》贯彻落实，实现根菜类蔬菜产地安全和农业可持续发展.","针对我国不同土壤类型的主要蔬菜产区，研究\n1)不同根菜品种的重金属富集系数的差别；\n2)不同土壤条件下根菜的重金属富集系数差别；\n3)建立基于土壤不同性质的蔬菜重金属含量的预测模型；\n4)确定不同土壤和蔬菜产地中土壤重金属(Cd、Hg、As、Pb、Cr)食品安全阈值.","全国土壤质量标准化技术委员会"]
[440,99116,"土壤采样程序设计指南","推荐","制定",null,"ISO 10381-1：2002",2014,"农业部","全国土壤质量标准化技术委员会","中国科学院南京土壤研究所等","本标准规定各种目的土壤调查的取样程序，是土壤质量调查信息系统的基础.","此国家标准为以描述和控制土壤质量，确认土壤和相关物质的污染来源及其影响为目的的取样程序设计制定了一般原则，并着重于：定位采集检测样本或安装用于包含统计学意义的原位测定的仪器的样点所需的方案；确定取样量的大小及是否需要混合样本的程序；取样方法；盛放、贮存及运输样本以防止损坏或污染的方法.","全国土壤质量标准化技术委员会"]
[441,99118,"土壤采样技术指南","推荐","制定",null,"ISO 10381-2：2002",2014,"农业部","全国土壤质量标准化技术委员会","中国科学院南京土壤研究所等","此标准为采集和贮存土壤样本的技术提供指南，是土壤质量调查信息系统的基础.","此国家标准提供特定取样情形下典型装备的信息，此典型装备用以执行正确的取样程序并采集到有代表性的样本.对在不同深度正确采集扰动和非扰动样本的装备和技术选择提供技术指南.指南希望对农业用途的土壤质量的样本采集提供帮助，同时也为需要不同的技术和技能的污染调查取样提供指导.","全国土壤质量标准化技术委员会"]
[442,99115,"土壤健康综合表征的生物测试方法","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国土壤质量标准化技术委员会","中国科学院南京土壤研究所等","土壤作为一个生命系统具有维持其功能的能力.土壤健康是农产品安全和人类健康的基础，越来越受到人们的重视.土壤理化性质对土壤健康的重要性已经被人们广泛认同，但是土壤生物及土壤生物学性质对土壤健康的重要性才刚刚被人接受.土壤生物学指标可以用于测定土壤结构的发展、养分储量和生物活动.","本标准规定了土壤健康状况评价的经济适用的生物学指标\n主要内容包括植物根系健康状况、可矿化氮含量、活性炭含量、 有机质含量.","全国土壤质量标准化技术委员会"]
[443,99119,"自然、近自然及耕作土壤调查程序指南","推荐","制定",null,"ISO 10381-4：2003",2014,"农业部","全国土壤质量标准化技术委员会","中国科学院南京土壤研究所等","自然、近自然及耕作土壤是我国农业发展的基础，本标准对对自然、近自然及耕作土壤调查程序制定了指南，该指南是土壤质量信息系统的基础，可更好的促进我国农业的可持续发展.","此国家标准描述以下的取样场地：自然及近自然场地；用于农业(耕作或牧场场地)的地区；用作园艺(包括家庭花园，社区蔬菜园)的地区；用作特殊的作物种植、树木、葡萄园等的地区；森林地区及林地.适用于：田间进行的土壤调查及评估；取样后土壤及土壤物质的实验室化学、地球化学、生物学及放射性特征描述.此部分GB ××××国家标准，阐述了取样程序、田间程序的设计及后续样本预制备(如干燥、研磨)之前的运输、贮存等后续处理的适当策略.","全国土壤质量标准化技术委员会"]
[444,100422,"规模化鸡场死禽堆肥无害化处理技术规范","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国畜牧业标准化技术委员会","中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所、全国畜牧总站","2010年我国家禽出栏110.06亿只,如果按照饲养周期死淘率1%进行计算,年死禽数为1.1亿只,加上年染疫禽类1183.52万只,共约1.22亿只,对如此大量的死禽进行适当处理是保护环境和确保生物安全的重要保障.目前国内死畜禽处理方法主要有填埋、焚烧和化制三种,这些方法在使用过程中都存在一定的局限:焚烧方法要消耗大量的燃料,而且所产生臭气污染环境,露天焚烧污染尤其严重；填埋场大量动物尸体腐烂后的渗出液容易渗漏污染地下水源；化制方法需要对动物尸体进行长途运输,存在疫病扩散的危险.虽然《高致病性禽流感无害化处理技术规范》(NY/T 766-2004)中规定了发酵(即堆肥)为无害化处理方法之一,但是由于国内对死鸡堆肥技术缺乏研究,堆肥在生产实践中并未得到应用,然后相比其他三种主要死畜禽处理方法,堆肥不仅能对动物尸体进行就地处置、而且能对其进行资源化利用,具有显著的环境和生物安全优势.为此,项目单位对死鸡堆肥技术进行多年研究,优化了其关键技术参数,以此为基础上并结合国外的相关文献资料,制定本标准,将为死鸡处理提供资源化新方法,对确保死鸡处理过程中的环境和生物安全具有重要意义,也填补了国内动物尸体堆肥处理技术标准空白.","范围:适用于所有的规模化鸡场、养鸡小区可参照执行.主要技术内容包括:死鸡堆肥的一般原则、死鸡运输要求、死鸡堆肥场地要求、死鸡堆肥处理技术要求、记录和应急预案","全国畜牧业标准化技术委员会"]
[445,100427,"规模鸡场流感防控设施与设备配置要求","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国畜牧业标准化技术委员会","中国农业大学‘、全国畜牧总站","流感病毒是目前最常见的畜禽呼吸道致病因子之一,由于其流行性较强,加之常与其他病原的混合感染而给畜禽场造成一定损失.因此,防控流感病毒,减少其对畜禽场的危害,是我国畜牧业发展的一项重要环节.但是在我国,目前提出和制定的对于畜禽流感等传染病的防制办法,只注意应用疫苗免疫预防、药物防治、益生菌(微生态制剂)防治,而很少重视应用完善的设施设备进行流感防控.而畜禽场疫病的控制与净化,是提高畜禽质量,从源头上切断畜禽传染病传播的关键举措.近年来,国内有关专家学者在借鉴国内外现行的生产工艺模式和工程防疫措施的基础上,结合中国国情和多年的实践与推广应用效果,形成了一些的工程的流感防控措施及配套设施设备,这些防控措施和配套设施设备在畜禽场的应用,为提高我国畜禽养殖技术水平,确保猪畜禽产品优质、安全提供了技术保障.本着畜禽生产疾病“预防为主、防重于治“的原则,以现有的相关技术为基础,结合鸡场流感发生和传播的环境与机理,制订“畜禽场流感防控设施与设备配置要求“.标准的制订,将为我国在养鸡生产过程中有效控制动物源性流感传播的传染源、切断流感的传播途径和增强动物的疫病抵抗力,有效防控动物源性流感提供可参考的科学依据.","标准范围:  标准将对规模鸡场流感防控的场址选择、场区布局、隔离及其设施配置、消毒及其设施配置等提出了相应的要求.适用于不同地区、不同性质的规模养鸡场流感防控,养鸡小区也可参照使用.标准主要技术内容:  1.鸡场流感防控的选址与场区布局:包括畜禽场址选择与水源地、动物屠宰加工场所、集贸市场、种畜禽场、动物诊疗场所、无害化处理场所3000m以上、居民区、公路、铁路等主要交通干线的隔离距离；畜禽场围墙、防疫沟、绿化带等设施的配置,场区布局,各功能区之间的距离和隔离设施配置,场内道路、雨水、污水组织,畜禽舍等生产建筑之间的隔离距离和隔离措施等.  2.隔离及其设施配置要求:包括缓冲区、场区隔离设施配置原则、要求,以及需要配置的设施、设备等.  3.畜禽场流感防控的消毒设施:包括对车辆、人员、环境、鸡舍、物品、病死鸡消毒设施、设备配置要求,以及消毒、诊疗和检测等防疫设备配置要求.  3.通风管理设施设备配置要求:包括夏季、冬季、春秋季应选择的鸡舍通风技术和通风组织方式,以及可有效减少流感发生的通风设备配置等要求.","全国畜牧业标准化技术委员会"]
[446,100428,"鸡禽流感防控环境管理技术规范","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国畜牧业标准化技术委员会","中国农业大学、全国畜牧总站","近年来流行性(包括高致病性)禽流感在全世界范围内时有大规模的暴发和漫延,使得家禽养殖业蒙受了巨大的经济损失,同时还严重威胁人类的健康与安全.虽然国家有一系列要求来规范养鸡场的生产过程,广大生产企业也在生产实践中积累了大量、有效的经验以防范禽流感的发生,但尚未在环境管理方面形成有针对性的、系统的标准与规范,导致在鸡场设计与生产管理中存在无据可依、多凭经验的状况.针对这一突出问题,本着畜禽生产疾病“预防为主、防重于治“的原则,以现有的相关技术为基础,结合鸡场流感发生和传播的环境与机理,制订“鸡场禽流感防控环境管理技术规范“.标准的制订,将为我国在养鸡生产过程中有效控制动物源性流感传播的传染源、切断流感的传播途径和增强动物的疫病抵抗力,有效防控动物源性流感提供可参考的科学依据.","标准范围:  标准将对鸡场在饲养管理、环境管理、人/物/动物流管理、疫病防控设施(设备)管理、鸡场档案管理以及预警等方面的禽流感防控环境管理技术要求.标准适用于规模鸡场以及养鸡小区禽流感防控的环境管理.标准主要技术内容:  1.鸡场饲养管理:包括控制饲养过程中的不良应激,选择适宜的饲养密度、实行“全进全出“等要求.  2.鸡场日常卫生管理:包括对人员的要求,鸡场卫生消毒,水、料安全供给等管理求.环境管理:包括场区环境管理、舍内温度、湿度、通风、空气质量等环境管理要求以及环境监测、预警制度,以及疫区环境管理等要求.  3.人/物/动物流管理:包括对场内管理、技术、饲养、勤杂人员的管理、外来业务人员管理,日常生产中饲料、药品、用具、车辆、鸡蛋、鸡苗、种鸡、淘汰鸡只、粪污等废弃物,以及鸡舍之间转群等物品出入场区、场内、舍内的管理与隔离要求.  4.疫病防控设施(设备)管理:包括便于生产和满足环境调控需要的场内设施、设备配套要求,化验室及其配置的化验设备、试剂盒、冰箱(柜)和防疫器具要求,隔离舍、焚尸室、焚尸炉配置与管理、粪污处理与运输管理要求,外来动物禁止进入等措施要求.  5.档案管理:包括鸡入场档案、鸡场日常生产管理档案、免疫档案、预防消毒和用药档案、病历档案、出场检疫档案等要求.  6.预警:包括鸡群状况预警、免疫抗体监测预警、禽流感疫情监测预警等要求.","全国畜牧业标准化技术委员会"]
[447,101177,"沼肥肥效评估方法","推荐","制定",null,null,2015,"农业部","全国沼气标准化技术委员会","中国农业大学","施用适量的沼肥不但提高作物抗性、促进作物生长、改善产品品质；而且改善土壤理化性状和生物性状,增强土壤肥力,提高农业可持续发展的能力.  目前国内外对于沼肥的利用,主要集中在如何施用上,而对施用沼肥的肥效如何评估及对环境风险评价没有规范、统一的方法,难以对沼肥利用效果进行科学、客观、充分的评价,制约了沼肥利用技术的快速健康推广.制定沼肥肥效评估办法将提供系统的、定量、规范的的检测和评估沼肥肥效方法,具有重要意义.","本标准适用于以畜禽粪便为主要发酵原料的沼气发酵装置所产生的沼肥田间试验施肥效果的综合评估.  本标准规定了沼肥的理化性状、主要污染物允许含量、沼肥田间试验的方案设计、试验实施、肥效评估技术与方法.","全国沼气标准化技术委员会"]
[448,101178,"沼气发酵物料产气能力测试方法","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国沼气标准化技术委员会","农业部规划设计研究院、、合肥创想能源环境科技有限公司","发酵物料是保障沼气生产的基础,其产气能力也是进行沼气工程设计和计算的重要参考依据,目前很多沼气工程都依据各单位自测的产气能力数据进行设计,这些数据没有统一测试方法和评价标准,差异较大；部分单位依旧参考《沼气技术手册》上的数据,但由于近年来我国养殖业发展迅速,畜禽养殖的饲喂方式、饲料成分等发生了巨大变大,畜禽粪便特性与以前大不相同,原有数据偏差较大.因此,需要制定统一的沼气发酵物料产气能力测试方法,为沼气发酵过程和沼气工程的设计与评价进行规范和指导,以利于对沼气工程进行优化控制,使其达到产能最大化、投入最小化的高效状态.","沼气发酵物料的产气能力测试方法的一般规定和要求.主要包括术语与定义,样品的采取和制备、测定项目与次数、试验步骤、结果表述、精密度、试验记录与试验报告.其中测定项目主要包括产气速率、产气量、沼气中甲烷含量、消化能力等.","全国沼气标准化技术委员会"]
[449,101179,"沼气发酵物料成分分析方法","推荐","制定",null,null,2015,"农业部","全国沼气标准化技术委员会","清华大学、农业部沼气科学研究所、农业部规划设计研究院","沼气工程在国内研究与推广已经持续了较长时间,用于沼气发酵的物料成分趋向于高浓度、多样化和复杂化,对沼气发酵物料的成分分析简单沿用废水中的一些测试方法,从而造成一定程度的测试偏差,间接造成了发酵工程的合理设计和启动运行的众多问题.亟需对各种发酵物料的成分分析制定统一完善的分析方法,从而为沼气发酵技术的设计和提供真实合理的依据,促进沼气发酵技术的推广和高效应用.","沼气发酵所用原料成分,包括含水率和含固率,有机物含量,脂肪、纤维素、蛋白质等有机成分分析,特征元素碳氮磷分析,pH,化学需氧量等的标准测试方法的制定","全国沼气标准化技术委员会"]
[450,101180,"沼气工程火焰燃烧器","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国沼气标准化技术委员会","农业部沼气科学研究所、农业部沼气产品及设备质量监督检验测试中心、北京中环科技发展中心、","有机废弃物厌氧消化沼气工程得到越来越广的应用.沼气作为燃气充分燃烧提供热能后排空,提供了清洁的可再生能源,大大减少了温室气体排放量,对环境保护起到了很好的作用.我国目前缺乏沼气专用锅炉类火焰燃烧器及火炬系统燃烧器的相关技术规范和产品标准,对沼气燃烧利用率及排放烟气成分缺乏约束,存在一定的安全和环境隐患.通过建立相关的技术指标和技术要求,建立符合我国国情的沼气工程用火焰燃烧器的标准,推动沼气专用火焰燃烧器产品在节能、安全和技术上的发展.","本标准适用于沼气热水锅炉用沼气火焰燃烧器,沼气工程正常生产及异常情况下排放沼气的火炬系统燃烧器的设计与质量控制,不包括民用灶具、沼气灯等.本标准规定了沼气火焰燃烧器的分类、系统构成、性能技术要求、试验方式和检验规则等；本标准在性能技术要求中规定了沼气火焰燃烧器的设计要求、沼气进气成分、排放烟气成分、点火装置以及安全与控制装置等.","全国沼气标准化技术委员会"]
[451,101181,"沼气提纯技术规范","推荐","制定",null,null,2015,"农业部","全国沼气标准化技术委员会","中国石油大学、北京化工大学","沼气经净化提纯后是一种生物燃气,具有清洁、高效、安全和可再生等特征.对实现节能减排和资源综合利用目标、环境保护、、推进新农村建设和提高农民生活品质,具有非常重要的意义.制定本标准可以规范沼气提纯技术的开发利用,更好的把沼气提纯到车用和工业用天然气水平,以替代化石燃料用于车用、民用燃料和工业生产原料,改变目前沼气只能用于农村炊事供热和发电、利用价值低、经济效益差、利用范围窄的情况,大大拓展沼气的应用范围,显著提升沼气的利用价值.","范围:规范沼气提纯技术工艺设计原则、设计内容、主要技术参数,设施的基本功能和性能要求.适用于沼气提纯技术的设计、设施的建设、运行维护和使用.主要技术内容:1.术语定义、设计原则、工艺设计(依据、内容、参数等),贮存、罐装、输配和利用.","全国沼气标准化技术委员会"]
[452,100965,"甘蓝型油菜品种鉴定技术规程SSR分子标记法","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国植物新品种测试标准化技术委员会","单位名称：四川省农业科学院作物研究所","特异性、一致性、稳定性(DUS)是对农作物品种的基本要求，是品种审定和品种权授权的重要前提条件.其中特异性测试是DUS测试最重要的组成部分.一个品种具备特异性的前提是其性状表达明显区别于同一作物其他所有已知品种.DUS测试主要通过对形态性状的鉴定区分不同品种，因此主要在田间进行.主要农作物已知品种的数量数以万计，既不可能也无必要将一个申请品种与其他所有已知品种同时在田间种植比较.一般是通过使用一些分组性状将明显区别于申请品种的已知品种排出在田间试验之外后，将申请品种与通过分组性状和其他手段不能明显区分的已知品种(“近似品种”)进行田间DUS测试，通过在相同田间条件下进行观测比较，鉴定申请品种与这些近似品种是否具有明显差异，从而做出是否具备特异性的结论.由于形态性状的表达容易受环境条件的影响，只有少量性状适合用作分组性状.主要农作物已知品种数量众多，即使使用分组性状分组后，同一组内的品种数量也会很多.在进行特异性鉴定时，既会占用很大的试验地面积，也容易造成测试数据的较大误差.\nDNA指纹技术(DNA 分子标记技术)为特异性鉴定中近似品种的选择提供了新的技术手段.和形态性状相比，DNA分子标记不受环境条件的影响，多态性水平高，容易鉴别品种之间的差异.DNA指纹鉴定不需要在田间种植，具有快速高效的特点.由于品种的DNA分子数据和形态性状数据存在高度相关性.当申请品种和已知品种间分子数据的差异达到一定水平时，就可以推断其形态性状间也存在明显差异，这些已知品种不需田间种植，而只需种植与申请品种差异很小或没有差异的已知品种.大量研究表明，通过使用SSR分子标记技术，可以在保证测试结论准确的前提下，大大减少近似品种的数量，从而减少DUS测试试验的种植面积，使申请品种与最近似的品种种植在一起，提高测试的准确性和效率.随着分子标记技术的发展和仪器设备的进步，利用这一技术进行品种鉴别和鉴定的成本已大大降低，使得该技术的大规模应用成为可能.国际植物新品种保护联盟(UPOV)于2011年正式批准DNA指纹技术应用于近似品种的辅助选择.\n我国已于2004年在玉米、水稻上开展了该项研究，2009年又启动了该技术普通小麦、甘蓝型油菜等作物上的应用研究.通过该项研究，可以利用DNA指纹技术实现准确、高效的近似品种选择以及品种真实性辅助鉴定和纯度鉴定，提高DUS测试的准确性和科学性，提高DUS测试效率，完善我国植物新品种测试技术体系.","1..主要技术参数：\n(1)研究总体技术要求，包括本测试标准范围、原理、仪器设备及试剂、溶液配制、操作程序以及数据的读取与判定；\n(2)利用变性聚丙烯酰胺凝胶平台研究确定引物名称、等位基因、等位基因片段大小以及对应的标准品种；\n(3)利用基因分析仪平台对所确定的每对引物扩增片段大小进行测定，确定片段大小，并筛选确定每个等位基因对应的标准品种；\n(4)设计技术问卷；\n(5)收集和保存性状表中所列标准品种及其代表性照片.\n2.工作方法：本项目采取自主研制与吸收借鉴相结合、资料分析与科学实验相结合、田间试验和室内分析相结合的方法，制定出与我国甘蓝型油菜品种鉴定适应的鉴定方法.\n3.年度计划：本项目应做2年的实验室筛选验证试验，2012年?2013年12月完成.\n(1)2012年：收集研究国内外关于甘蓝型油菜品种鉴定的有关文献，构建甘蓝型油菜品种鉴定技术规程框架.依据相关资料设计试验方案，通过查阅相关文献和网站，共收集已公布的甘蓝型油菜SSR引物580对，利用收集的200余份甘蓝型油菜品种作为候选标准品种，采用变性聚丙烯酰胺凝胶平台进行实验室筛选试验.根据筛选试验结果，利用基因分析仪，对筛选出的引物进行扩增片段大小测定，最终确定引物以及对应等位基因的标准品中国，撰写出甘蓝型油菜品种鉴定技术规程初稿；\n(2)2013年：通过多家实验室验证比对试验，依据比对试验结果对初稿进行完善，确定引物、等位基因、等位基因片段大小以及对应的标准品种，确定甘蓝型油菜品种鉴定的可靠、准确、规范的SSR标记法.\n(3)于2013年12月30日前向农业部种子管理局提交科学、准确、权威、标准的甘蓝型油菜品种鉴定技术规程(SSR分子标记法)，并通过项目验收.","全国植物新品种测试标准化技术委员会"]
[453,100982,"植物新品种DUS测试指南(普通小麦)","推荐","修订","GB/T 19557.2-2004","TG/3/11",2014,"农业部","全国植物新品种测试标准化技术委员会","农业部单位名称：山东省农业科学作物研究所","根据《中华人民共和国植物新品种保护条例》规定，特异性(Distinctness)、一致性(Uniformity)和稳定性(Stability)是授予植物新品种品种权应当具备的条件，简称DUS.对申请品种进行DUS测试不仅是审批机关进行实质审查的重要内容和作出授权与否决定的重要依据，而且还是保证并维护授权品种的公正性、合法性、权威性的重要手段.\n根据UPOV公约，在对每种植物进行保护前，各国的主管机关对本国立法中规定的属或种需要制定测试指南.制定测试指南的重要目的是对新品种以标准的方式进行技术审查，并以标准的形式描述品种.国际植物新品种保护联盟(简称UPOV)制定了DUS测试指南，指导UPOV各成员国审查部门或测试机构进行新品种DUS测试.由于UPOV指南中的标准品种不适用于其他国家，而且有些国家的植物的重要性状在UPOV指南中的性状表中没有列入.因此，在UPOV测试指南的基础上，各国主管机关需要根据本国环境下观测到的现有品种的性状，去按照每个种的属性制定本国的测试指南.中国地大物博，生态环境与欧洲各国差异较大，为保证我国植物新品种保护条例的顺利实施，充分发挥植物新品种保护对我国社会经济和科学技术的作用，研制我国植物新品种DUS测试指南工作势在必行.\n为了促进植物新品种保护制度的建立和完善，我国不断扩大农业植物新品种保护范围.自1999年加入UPOV起到2011年，农业部已公布八批农业植物保护名录，目前列入保护名录的植物已达到80个属或种.为了保证后续名录公布后，审批机关能正常开展国内外品种权申请的受理与审查测试工作，制定出符合我国国情和国际惯例的、科学的、完整的、客观的、公正的DUS测试指南就成为一项十分必要而又紧迫的任务.","范围和主要技术内容：\n1.提要研究总体技术要求，包括本测试标准适用范围、应递交的繁殖材料数量和质量、性状观测方法与结果判定，用于品种分组的性状和符号等；\n2. 研究制定性状表，包括性状名称、表达类型、表达状态及相应的代码和标准品种、性状的观测时期和方法等；\n3. 对所确定的每一性状作出解释，包括观察时间、观察部位、观察方法及观察条件、分级标准、绘制性状形态特征图等；\n4. 标准品种的筛选和确定；\n5. 设计技术问卷；\n6. 收集和保存性状表中所列相关性状表达状态对应的标准品种及其代表性状照片.","全国植物新品种测试标准化技术委员会"]
[454,100969,"植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南    芥菜","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国植物新品种测试标准化技术委员会","单位名称：四川省农业科学院作物研究所","根据《中华人民共和国植物新品种保护条例》规定，特异性(Distinctness)、一致性(Uniformity)和稳定性(Stability)是授予植物新品种品种权应当具备的条件，简称DUS.对申请品种进行DUS测试不仅是审批机关进行实质审查的重要内容和作出授权与否决定的重要依据，而且还是保证并维护授权品种的公正性、合法性、权威性的重要手段.\n根据UPOV公约，在对每种植物进行保护前，各国的主管机关对本国立法中规定的属或种需要制定测试指南.制定测试指南的重要目的是对新品种以标准的方式进行技术审查，并以标准的形式描述品种.国际植物新品种保护联盟(简称UPOV)制定了DUS测试指南，指导UPOV各成员国审查部门或测试机构进行新品种DUS测试.由于UPOV指南中的标准品种不能完全适用于其他国家，而且有些国家的植物的重要性状在UPOV指南中的性状表中没有列入.因此，在UPOV测试指南的基础上，各国应根据各个物种在本国环境下现有品种的性状表达状态，制定本国的测试指南.中国幅员辽阔，生态环境类型复杂多变，与欧美等其他国家差异较大，为保证我国植物新品种保护条例的顺利实施，充分发挥植物新品种保护对我国社会经济和科学技术的作用，研究制定适合我国植物新品种DUS测试的测试指南工作势在必行.\n为了促进植物新品种保护制度的建立和完善，我国不断扩大农业植物新品种保护范围.自1999年加入UPOV起到2011年，农业部已公布八批农业植物保护名录，目前列入保护名录的植物已达到80个属或种.为了保证后续名录公布后，审批机关能正常开展国内外品种权申请的受理与审查测试工作，制定出符合我国国情和国际惯例的、科学的、完整的、客观的、公正的DUS测试指南就成为一项十分必要而又紧迫的任务.","范围和主要技术内容：\n1.提要研究总体技术要求，包括本测试标准适用范围、应递交的繁殖材料数量和质量、性状观测方法与结果判定，用于品种分组的性状和符号等；\n2. 研究制定性状表，包括性状名称、表达类型、表达状态及相应的代码和标准品种、性状的观测时期和方法等；\n3. 对所确定的每一性状作出解释，包括观察时间、观察部位、观察方法及观察条件、分级标准、绘制性状形态特征图等；\n4. 标准品种的筛选和确定；\n5. 设计技术问卷；\n6. 收集和保存性状表中所列相关性状表达状态对应的标准品种及其代表性状照片.","全国植物新品种测试标准化技术委员会"]
[455,100956,"植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南  百合","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国植物新品种测试标准化技术委员会","单位名称：云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所","我国是国际植物新品种保护联盟(UPOV)的成员国之一.1997年3月20日国务院颁布了《中华人民共和国植物新品种保护条例》，条例规定特异性(Distinctness)、一致性(Uniformity)和稳定性(Stability)是授予植物新品种品种权应当具备的条件，简称DUS.对申请保护的植物新品种进行DUS测试是保证并维护授权品种的公正、合法、权威性的重要手段.\n百合是世界四大切花之一，国内外申请品种权的百合品种较多，我国在第三批农业植物新品种保护名录中就把它列入保护范围，并取得明显成绩，目前百合品种权申请达67件，授权6件.这当中现行百合测试指南(初稿)发挥了重要作用，但它是在基本没有测试经验基础上根据UPOV指南编制的，难免存在一些对UPOV指南掌握不准或不透的地方，实际应用中发现它对不同类型百合品种的栽培要求分类不够明确，部分性状设置需要进一步商榷，有些测试器官定位明晰程度有待提高，有的性状测试方法易生歧义等问题，这些在一定程度上导致了品种性状的表型不确定性，干扰了测试性状判定的准确性，最终可能影响到测试结果的客观性.更重要的是该文本尚未形成国家标准，不利于审批机关对百合新品种审查授权与维权.为适应国际国内百合产业的发展和促进我国植物新品种保护制度的健全和完善，迫切需要制定出符合我国国情和国际惯例的、科学的、完整的、客观的、公正的百合DUS测试指南标准，以保障审批机关正常开展国内外百合品种权申请的受理与审查测试工作.","范围和主要技术内容：\n1.提要研究总体技术要求，包括本测试标准适用范围、应递交的繁殖材料数量和质量、性状观测方法与结果判定，用于品种分组的性状和符号等；\n2. 研究制定性状表，包括性状名称、表达类型、表达状态及相应的代码和标准品种、性状的观测时期和方法等；\n3. 对所确定的每一性状作出解释，包括观察时间、观察部位、观察方法及观察条件、分级标准、绘制性状形态特征图等；\n4. 标准品种的筛选和确定；\n5. 设计技术问卷；\n6. 收集和保存性状表中所列相关性状表达状态对应的标准品种及其代表性状照片.","全国植物新品种测试标准化技术委员会"]
[456,100959,"植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南  大豆","推荐","修订","GB/T 19557.4-2004","TG/80/6",2014,"农业部","全国植物新品种测试标准化技术委员会","单位名称：黑龙江省农业科学院作物育种研究所","2000年，根据农业部农市发[2000]5号文《关于印发第一批农业行业标准制定和修订项目计划(专项)的通知》，农业部科技发展中心和中国农科院作物所等单位共同承担了《植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南  大豆》标准的研制.2002年7月，该标准通过了农业部组织的专家审定会审定.2004年6月，该标准以国家推荐性标准由中华人民共和国国家质量监督检验检疫局和中国国家标准化管理委员会发布(标准号GB/T 19557.4?2004).该标准的发布与实施为我国大豆新品种特异性、一致性和稳定性测试提供了可靠的技术依据，对我国大豆育种的发展和育种者知识产权的保护起了十分重要的作用.但由于该标准主要依据国际植物新品种保护联盟(UPOV)1998年的《大豆特异性、一致性和稳定性测试指南》(TG80/6)，而UPOV在此后发布了一系列技术文件，对测试技术标准的内容格式作了新的规定.同时，该标准在实际使用中已发现存在一定的问题.因此，急需对现行标准GB/T 19557.4?2004进行修订，使修订后的国家标准更加符合我国当前的国情和大豆育种的发展趋势，并且与UPOV新的技术文件的要求相协调.","范围和主要技术内容：\n1.提要研究总体技术要求，包括本测试标准适用范围、应递交的繁殖材料数量和质量、性状观测方法与结果判定，用于品种分组的性状和符号等；\n2. 研究制定性状表，包括性状名称、表达类型、表达状态及相应的代码和标准品种、性状的观测时期和方法等；\n3. 对所确定的每一性状作出解释，包括观察时间、观察部位、观察方法及观察条件、分级标准、绘制性状形态特征图等；\n4. 标准品种的筛选和确定；\n5. 设计技术问卷；\n6. 收集和保存性状表中所列相关性状表达状态对应的标准品种及其代表性状照片.","全国植物新品种测试标准化技术委员会"]
[457,100960,"植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南  大蒜","推荐","制定",null,"TG/162/4",2014,"农业部","全国植物新品种测试标准化技术委员会","农业部单位名称：山东省农业科学作物研究所","根据《中华人民共和国植物新品种保护条例》规定，特异性(Distinctness)、一致性(Uniformity)和稳定性(Stability)是授予植物新品种品种权应当具备的条件，简称DUS.对申请品种进行DUS测试不仅是审批机关进行实质审查的重要内容和作出授权与否决定的重要依据，而且还是保证并维护授权品种的公正性、合法性、权威性的重要手段.\n根据UPOV公约，在对每种植物进行保护前，各国的主管机关对本国立法中规定的属或种需要制定测试指南.制定测试指南的重要目的是对新品种以标准的方式进行技术审查，并以标准的形式描述品种.国际植物新品种保护联盟(简称UPOV)制定了DUS测试指南，指导UPOV各成员国审查部门或测试机构进行新品种DUS测试.由于UPOV指南中的标准品种不适用于其他国家，而且有些国家的植物的重要性状在UPOV指南中的性状表中没有列入.因此，在UPOV测试指南的基础上，各国主管机关需要根据本国环境下观测到的现有品种的性状，去按照每个种的属性制定本国的测试指南.中国地大物博，生态环境与欧洲各国差异较大，为保证我国植物新品种保护条例的顺利实施，充分发挥植物新品种保护对我国社会经济和科学技术的作用，研制我国植物新品种DUS测试指南工作势在必行.\n为了促进植物新品种保护制度的建立和完善，我国不断扩大农业植物新品种保护范围.自1999年加入UPOV起到2011年，农业部已公布八批农业植物保护名录，目前列入保护名录的植物已达到80个属或种.为了保证后续名录公布后，审批机关能正常开展国内外品种权申请的受理与审查测试工作，制定出符合我国国情和国际惯例的、科学的、完整的、客观的、公正的DUS测试指南就成为一项十分必要而又紧迫的任务.","范围和主要技术内容：\n1.提要研究总体技术要求，包括本测试标准适用范围、应递交的繁殖材料数量和质量、性状观测方法与结果判定，用于品种分组的性状和符号等；\n2. 研究制定性状表，包括性状名称、表达类型、表达状态及相应的代码和标准品种、性状的观测时期和方法等；\n3. 对所确定的每一性状作出解释，包括观察时间、观察部位、观察方法及观察条件、分级标准、绘制性状形态特征图等；\n4. 标准品种的筛选和确定；\n5. 设计技术问卷；\n6. 收集和保存性状表中所列相关性状表达状态对应的标准品种及其代表性状照片.","全国植物新品种测试标准化技术委员会"]
[458,100963,"植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南  番茄","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国植物新品种测试标准化技术委员会","单位名称：上海市农业科学院 植物新品种测试(上海)分中心","根据《中华人民共和国植物新品种保护条例》规定，特异性(Distinctness)、一致性(Uniformity)和稳定性(Stability)是授予植物新品种品种权应当具备的条件，简称DUS.对申请品种进行DUS测试不仅是审批机关进行实质审查的重要内容和作出授权与否决定的重要依据，而且还是保证并维护授权品种的公正性、合法性、权威性的重要手段.\n根据UPOV公约，在对每种植物进行保护前，各国的主管机关对本国立法中规定的属或种需要制定测试指南.制定测试指南的重要目的是对新品种以标准的方式进行技术审查，并以标准的形式描述品种.国际植物新品种保护联盟(简称UPOV)制定了DUS测试指南，指导UPOV各成员国审查部门或测试机构进行新品种DUS测试.由于UPOV指南中的标准品种不适用于其他国家，而且有些国家的植物的重要性状在UPOV指南中的性状表中没有列入.因此，在UPOV测试指南的基础上，各国主管机关需要根据本国环境下观测到的现有品种的性状，去按照每个种的属性制定本国的测试指南.中国地大物博，生态环境与欧洲各国差异较大，为保证我国植物新品种保护条例的顺利实施，充分发挥植物新品种保护对我国社会经济和科学技术的作用，研制我国植物新品种DUS测试指南工作势在必行.\n为了促进植物新品种保护制度的建立和完善，我国不断扩大农业植物新品种保护范围.自1999年加入UPOV起到2011年，农业部已公布八批农业植物保护名录，目前列入保护名录的植物已达到80个属或种.为了保证后续名录公布后，审批机关能正常开展国内外品种权申请的受理与审查测试工作，制定出符合我国国情和国际惯例的、科学的、完整的、客观的、公正的DUS测试指南就成为一项十分必要而又紧迫的任务.","范围和主要技术内容：\n1.提要研究总体技术要求，包括本测试标准适用范围、应递交的繁殖材料数量和质量、性状观测方法与结果判定，用于品种分组的性状和符号等；\n2. 研究制定性状表，包括性状名称、表达类型、表达状态及相应的代码和标准品种、性状的观测时期和方法等；\n3. 对所确定的每一性状作出解释，包括观察时间、观察部位、观察方法及观察条件、分级标准、绘制性状形态特征图等；\n4. 标准品种的筛选和确定；\n5. 设计技术问卷；\n6. 收集和保存性状表中所列相关性状表达状态对应的标准品种及其代表性状照片.","全国植物新品种测试标准化技术委员会"]
[459,100966,"植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南  甘蓝型油菜","推荐","制定",null,"TG/36/6",2014,"农业部","全国植物新品种测试标准化技术委员会","单位名称：四川省农业科学院作物研究所","根据《中华人民共和国植物新品种保护条例》规定，特异性(Distinctness)、一致性(Uniformity)和稳定性(Stability)是授予植物新品种品种权应当具备的条件，简称DUS.对申请品种进行DUS测试不仅是审批机关进行实质审查的重要内容和作出授权与否决定的重要依据，而且还是保证并维护授权品种的公正性、合法性、权威性的重要手段.\n根据UPOV公约，在对每种植物进行保护前，各国的主管机关对本国立法中规定的属或种需要制定测试指南.制定测试指南的重要目的是对新品种以标准的方式进行技术审查，并以标准的形式描述品种.国际植物新品种保护联盟(简称UPOV)制定了DUS测试指南，指导UPOV各成员国审查部门或测试机构进行新品种DUS测试.由于UPOV指南中的标准品种不能完全适用于其他国家，而且有些国家的植物的重要性状在UPOV指南中的性状表中没有列入.因此，在UPOV测试指南的基础上，各国应根据各个物种在本国环境下现有品种的性状表达状态，制定本国的测试指南.中国幅员辽阔，生态环境类型复杂多变，与欧美等其他国家差异较大，为保证我国植物新品种保护条例的顺利实施，充分发挥植物新品种保护对我国社会经济和科学技术的作用，研究制定适合我国植物新品种DUS测试的测试指南工作势在必行.\n为了促进植物新品种保护制度的建立和完善，我国不断扩大农业植物新品种保护范围.自1999年加入UPOV起到2011年，农业部已公布八批农业植物保护名录，目前列入保护名录的植物已达到80个属或种.为了保证后续名录公布后，审批机关能正常开展国内外品种权申请的受理与审查测试工作，制定出符合我国国情和国际惯例的、科学的、完整的、客观的、公正的DUS测试指南就成为一项十分必要而又紧迫的任务.\n甘蓝型油菜作为我国最重要的油料作物，适应性强，用途广，经济价值高，具有产量和抗病优势，栽培面积占我国油菜面积的80%，面积和总产量均稳居世界第一位，育成品种多，品种权申请量位居前列.迫切需要研制出适合国情的甘蓝型油菜DUS测试指南，使甘蓝型油菜新品种DUS测试结果准确、客观、科学、可靠，为我国甘蓝型油菜新品种授权提供可靠的技术支撑.","范围和主要技术内容：\n1.提要研究总体技术要求，包括本测试标准适用范围、应递交的繁殖材料数量和质量、性状观测方法与结果判定，用于品种分组的性状和符号等；\n2. 研究制定性状表，包括性状名称、表达类型、表达状态及相应的代码和标准品种、性状的观测时期和方法等；\n3. 对所确定的每一性状作出解释，包括观察时间、观察部位、观察方法及观察条件、分级标准、绘制性状形态特征图等；\n4. 标准品种的筛选和确定；\n5. 设计技术问卷；\n6. 收集和保存性状表中所列相关性状表达状态对应的标准品种及其代表性状照片.","全国植物新品种测试标准化技术委员会"]
[460,100967,"植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南  高粱","推荐","制定",null,"TG/122/3",2014,"农业部","全国植物新品种测试标准化技术委员会","单位名称：吉林省农业科学院","根据《中华人民共和国植物新品种保护条例》规定，特异性(Distinctness)、一致性(Uniformity)和稳定性(Stability)是授予植物新品种品种权应当具备的条件，简称DUS.对申请品种进行DUS测试不仅是审批机关进行实质审查的重要内容和作出授权与否决定的重要依据，而且还是保证并维护授权品种的公正性、合法性、权威性的重要手段.\n根据UPOV公约，在对每种植物进行保护前，各国的主管机关对本国立法中规定的属或种需要制定测试指南.制定测试指南的重要目的是对新品种以标准的方式进行技术审查，并以标准的形式描述品种.国际植物新品种保护联盟(简称UPOV)制定了DUS测试指南，指导UPOV各成员国审查部门或测试机构进行新品种DUS测试.由于UPOV指南中的标准品种不适用于其他国家，而且有些国家的植物的重要性状在UPOV指南中的性状表中没有列入.因此，在UPOV测试指南的基础上，各国主管机关需要根据本国环境下观测到的现有品种的性状，去按照每个种的属性制定本国的测试指南.中国地大物博，生态环境与欧洲各国差异较大，为保证我国植物新品种保护条例的顺利实施，充分发挥植物新品种保护对我国社会经济和科学技术的作用，研制我国植物新品种DUS测试指南工作势在必行.\n为了促进植物新品种保护制度的建立和完善，我国不断扩大农业植物新品种保护范围.自1999年加入UPOV起到2011年，农业部已公布八批农业植物保护名录，目前列入保护名录的植物已达到80个属或种.为了保证后续名录公布后，审批机关能正常开展国内外品种权申请的受理与审查测试工作，制定出符合我国国情和国际惯例的、科学的、完整的、客观的、公正的DUS测试指南就成为一项十分必要而又紧迫的任务.","范围和主要技术内容：\n1.提要研究总体技术要求，包括本测试标准适用范围、应递交的繁殖材料数量和质量、性状观测方法与结果判定，用于品种分组的性状和符号等；\n2. 研究制定性状表，包括性状名称、表达类型、表达状态及相应的代码和标准品种、性状的观测时期和方法等；\n3. 对所确定的每一性状作出解释，包括观察时间、观察部位、观察方法及观察条件、分级标准、绘制性状形态特征图等；\n4. 标准品种的筛选和确定；\n5. 设计技术问卷；\n6. 收集和保存性状表中所列相关性状表达状态对应的标准品种及其代表性状照片.","全国植物新品种测试标准化技术委员会"]
[461,100968,"植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南  花生","推荐","制定",null,"TG/93/3",2014,"农业部","全国植物新品种测试标准化技术委员会","单位名称：华南农业大学","根据《中华人民共和国植物新品种保护条例》规定，特异性(Distinctness)、一致性(Uniformity)和稳定性(Stability)是授予植物新品种品种权应当具备的条件，简称DUS.对申请品种进行DUS测试不仅是审批机关进行实质审查的重要内容和作出授权与否决定的重要依据，而且还是保证并维护授权品种的公正性、合法性、权威性的重要手段.\n根据UPOV公约，在对每种植物进行保护前，各国的主管机关对本国立法中规定的属或种需要制定测试指南.制定测试指南的重要目的是对新品种以标准的方式进行技术审查，并以标准的形式描述品种.国际植物新品种保护联盟(简称UPOV)制定了DUS测试指南，指导UPOV各成员国审查部门或测试机构进行新品种DUS测试.由于UPOV指南中的标准品种不能完全适用于其他国家，而且有些国家的植物的重要性状在UPOV指南中的性状表中没有列入.因此，在UPOV测试指南的基础上，各国应根据各个物种在本国环境下现有品种的性状表达状态，制定本国的测试指南.中国幅员辽阔，生态环境类型复杂多变，与欧美等其他国家差异较大，为保证我国植物新品种保护条例的顺利实施，充分发挥植物新品种保护对我国社会经济和科学技术的作用，研究制定适合我国植物新品种DUS测试的测试指南工作势在必行.\n为了促进植物新品种保护制度的建立和完善，我国不断扩大农业植物新品种保护范围.自1999年加入UPOV起到2011年，农业部已公布八批农业植物保护名录，目前列入保护名录的植物已达到80个属或种.为了保证后续名录公布后，审批机关能正常开展国内外品种权申请的受理与审查测试工作，制定出符合我国国情和国际惯例的、科学的、完整的、客观的、公正的DUS测试指南就成为一项十分必要而又紧迫的任务.\n花生在我国栽培历史悠久，种质资源丰富、品种多样，被列入第2批植物新品种保护名录.《花生新品种DUS测试指南》是进行新品种DUS测试的依据，为了有效保护我国花生优良种质资源，保护育种者和生产者的合法利益，充分发挥植物新品种保护对我国社会经济和科技的作用，确保我国审批机关对国内外花生品种权的申请能科学、公正的予以审查、授权，制定出符合我国国情和国际惯例的、科学的、完整的、客观的、公正的花生DUS测试指南就成为一项十分必要而又紧迫的任务.","范围和主要技术内容：\n1.提要研究总体技术要求，包括本测试标准适用范围、应递交的繁殖材料数量和质量、性状观测方法与结果判定，用于品种分组的性状和符号等；\n2. 研究制定性状表，包括性状名称、表达类型、表达状态及相应的代码和标准品种、性状的观测时期和方法等；\n3. 对所确定的每一性状作出解释，包括观察时间、观察部位、观察方法及观察条件、分级标准、绘制性状形态特征图等；\n4. 标准品种的筛选和确定；\n5. 设计技术问卷；\n6. 收集和保存性状表中所列相关性状表达状态对应的标准品种及其代表性状照片.","全国植物新品种测试标准化技术委员会"]
[462,100971,"植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南  辣椒","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国植物新品种测试标准化技术委员会","单位名称：上海市农业科学院 植物新品种测试(上海)分中心","根据《中华人民共和国植物新品种保护条例》规定，特异性(Distinctness)、一致性(Uniformity)和稳定性(Stability)是授予植物新品种品种权应当具备的条件，简称DUS.对申请品种进行DUS测试不仅是审批机关进行实质审查的重要内容和作出授权与否决定的重要依据，而且还是保证并维护授权品种的公正性、合法性、权威性的重要手段.\n根据UPOV公约，在对每种植物进行保护前，各国的主管机关对本国立法中规定的属或种需要制定测试指南.制定测试指南的重要目的是对新品种以标准的方式进行技术审查，并以标准的形式描述品种.国际植物新品种保护联盟(简称UPOV)制定了DUS测试指南，指导UPOV各成员国审查部门或测试机构进行新品种DUS测试.由于UPOV指南中的标准品种不适用于其他国家，而且有些国家的植物的重要性状在UPOV指南中的性状表中没有列入.因此，在UPOV测试指南的基础上，各国主管机关需要根据本国环境下观测到的现有品种的性状，去按照每个种的属性制定本国的测试指南.中国地大物博，生态环境与欧洲各国差异较大，为保证我国植物新品种保护条例的顺利实施，充分发挥植物新品种保护对我国社会经济和科学技术的作用，研制我国植物新品种DUS测试指南工作势在必行.\n为了促进植物新品种保护制度的建立和完善，我国不断扩大农业植物新品种保护范围.自1999年加入UPOV起到2011年，农业部已公布八批农业植物保护名录，目前列入保护名录的植物已达到80个属或种.为了保证后续名录公布后，审批机关能正常开展国内外品种权申请的受理与审查测试工作，制定出符合我国国情和国际惯例的、科学的、完整的、客观的、公正的DUS测试指南就成为一项十分必要而又紧迫的任务.","范围和主要技术内容：\n1.提要研究总体技术要求，包括本测试标准适用范围、应递交的繁殖材料数量和质量、性状观测方法与结果判定，用于品种分组的性状和符号等；\n2. 研究制定性状表，包括性状名称、表达类型、表达状态及相应的代码和标准品种、性状的观测时期和方法等；\n3. 对所确定的每一性状作出解释，包括观察时间、观察部位、观察方法及观察条件、分级标准、绘制性状形态特征图等；\n4. 标准品种的筛选和确定；\n5. 设计技术问卷；\n6. 收集和保存性状表中所列相关性状表达状态对应的标准品种及其代表性状照片.","全国植物新品种测试标准化技术委员会"]
[463,100972,"植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南  棉花","推荐","制定",null,"TG/88/6",2014,"农业部","全国植物新品种测试标准化技术委员会","单位名称：江苏省农业科学院","植物新品种是人类智力劳动的成果，在农业增产、增效和品质改善中发挥着至关重要的作用.对植物新品种实施知识产权保护，越来越受到世界各国政府和农业科学家的重视.我国于1997年3月20由国务院正式颁布了《中华人民共和国植物新品种保护条例》，1999年3月23日，我国政府向国际植物新品种保护联盟(UPOV)递交了加入《国际植物新品种保护公约(1978年文本)》的加入书，成为UPOV的第39个成员国.自1999年6月16日至2011年，农业部已经相继公布了八批农业植物新品种保护名录.2005年5月13日农业部发布的第六批保护名录中棉花得到保护，并于该年开始受理棉花新品种保护的申请.迄今为止，棉花的申请量达到了335份.\n    棉花是世界上栽培最广的纤维作物，是纺织工业的重要原料.我国是世界棉花生产、消费及贸易大国，植棉历史悠久，宜棉区域辽阔，近几年棉花新品种申报数量不断增加，为了让棉花新品种的审定工作更加公正、客观，棉花新品种DUS测试工作就显得尤为重要.因此，制定并发布实施棉花新品种特异性、一致性和稳定性(DUS)测试指南，是一项十分迫切的工作.","范围和主要技术内容：\n1.提要研究总体技术要求，包括本测试标准适用范围、应递交的繁殖材料数量和质量、性状观测方法与结果判定，用于品种分组的性状和符号等；\n2. 研究制定性状表，包括性状名称、表达类型、表达状态及相应的代码和标准品种、性状的观测时期和方法等；\n3. 对所确定的每一性状作出解释，包括观察时间、观察部位、观察方法及观察条件、分级标准、绘制性状形态特征图等；\n4. 标准品种的筛选和确定；\n5. 设计技术问卷；\n6. 收集和保存性状表中所列相关性状表达状态对应的标准品种及其代表性状照片.","全国植物新品种测试标准化技术委员会"]
[464,100974,"植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南  水稻","推荐","修订","GB/T 19557.7-2004","TG/16/8",2014,"农业部","全国植物新品种测试标准化技术委员会","单位名称：中国水稻研究所","根据《中华人民共和国植物新品种保护条例》规定，特异性(Distinctness)、一致性(Uniformity)和稳定性(Stability)是授予植物新品种品种权应当具备的条件，简称DUS.对申请品种进行DUS测试不仅是审批机关进行实质审查的重要内容和作出授权与否决定的重要依据，而且还是保证并维护授权品种的公正性、合法性、权威性的重要手段.\n2000年，根据农业部农市发[2000]5号文《关于印发第一批农业行业标准制定和修订项目计划(专项)的通知》，农业部科技发展中心和中国水稻研究所共同承担了《植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南  水稻》标准的研制.2002年7月，该标准通过了农业部组织的专家审定会审定.2004年6月，该标准以国家推荐性标准由中华人民共和国国家质量监督检验检疫局和中国国家标准化管理委员会发布(标准号GB/T 19557.7?2004).该标准的发布与实施为我国水稻新品种特异性、一致性和稳定性测试提供了可靠的技术依据，对我国水稻育种的发展和育种者知识产权的保护起了十分重要的作用.但由于该标准主要依据国际植物新品种保护联盟(UPOV)1985年的《水稻特异性、一致性和稳定性测试指南》(TG16/4)，而现行UPOV水稻测试指南(TG16/8，2004年版)较以前版本已发生了较大变化，我国现行水稻测试指南与UPOV指南已有部分内容不相一致.同时，该标准在实际使用中已发现存在一定的问题.因此，急需对现行标准GB/T 19557.7?2004进行修订，使修订后的国家标准更加符合我国当前的国情和水稻育种的发展趋势，并且与UPOV水稻测试指南TG16/8相协调.","范围和主要技术内容：\n1.提要研究总体技术要求，包括本测试标准适用范围、应递交的繁殖材料数量和质量、性状观测方法与结果判定，用于品种分组的性状和符号等；\n2. 研究制定性状表，包括性状名称、表达类型、表达状态及相应的代码和标准品种、性状的观测时期和方法等；\n3. 对所确定的每一性状作出解释，包括观察时间、观察部位、观察方法及观察条件、分级标准、绘制性状形态特征图等；\n4. 标准品种的筛选和确定；\n5. 设计技术问卷；\n6. 收集和保存性状表中所列相关性状表达状态对应的标准品种及其代表性状照片.","全国植物新品种测试标准化技术委员会"]
[465,100958,"植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 大白菜","推荐","修订","GB/T 19557.5-2004","TG/105/4",2014,"农业部","全国植物新品种测试标准化技术委员会","山东省农业科学院作物研究所","我国是国际植物新品种保护联盟(UPOV)的成员国之一.1997年3月20日国务院颁布了《中华人民共和国植物新品种保护条例》，条例规定特异性(Distinctness)、一致性(Uniformity)和稳定性(Stability)是授予植物新品种品种权应当具备的条件，简称DUS.对申请保护的植物新品种进行DUS测试是保证并维护授权品种的公正、合法、权威性的重要手段.\n中国是大白菜变异的多样性中心，世界其他地区栽培的大白菜源于中国.大白菜在我国栽培历史悠久，种质资源极为丰富，是中国特产蔬菜，1999年被列入首批植物新品种保护名录.我国于2004年发布了GB/T 19557.5-2004《植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 大白菜》国家标准.该标准包括性状多，可操作性强，应用于新品种测试以来，为我国大白菜品种的授权、保护提供了技术依据，在保护育种者和生产者的合法利益方面发挥了重要作用.然而，该标准在一致性评价标准等方面与现行技术文件存在较大差距，有些性状的选择不符合测试指南性状的入选标准，部分性状的表达状态描述和代码使用不够合理，一些UPOV测试指南采用的带星号性状未得到明确描述.另外，标准的格式也不符合现行技术文件的要求.因此，农业部新品种保护办公室于2008年委托山东省农业科学院作物研究所对其进行修订.\n\n范围和主要技术内容：\n1.提要研究总体技术要求，包括本测试标准适用范围、应递交的繁殖材料数量和质量、性状观测方法与结果判定，用于品种分组的性状和符号等；\n2. 研究制定性状表，包括性状名称、表达类型、表达状态及相应的代码和标准品种、性状的观测时期和方法等；\n3. 对所确定的每一性状作出解释，包括观察时间、观察部位、观察方法及观察条件、分级标准、绘制性状形态特征图等；\n4. 标准品种的筛选和确定；\n5. 设计技术问卷；\n6. 收集和保存性状表中所列相关性状表达状态对应的标准品种及其代表性状照片.","国际植物新品种保护联盟(简称UPOV)目前已制定出约272个种属或种的DUS测试指南；日本作为UPOV成员国目前已制定出约600个种属植物的DUS测试指南.目前中国DUS测试指南研制刚刚起步，仅有14个种属植物的指南作为国家标准颁布，且与现行技术文件存在较大差距，标准的有些格式也不符合现行技术文件的要求，因此指南的修订将为植物新品种保护条例的顺利实施奠定有力的技术基础.","全国植物新品种测试标准化技术委员会"]
[466,100970,"植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 菊花","推荐","制定",null,"TG/25/8",2014,"农业部","全国植物新品种测试标准化技术委员会","单位名称：云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所","菊花是我国人民较为熟悉的花卉之一，是我国栽培的四大切花品种之一，世界范围内对菊花育种及应用研究非常广泛，我国也培育出了许多品种.根据《中华人民共和国植物新品种保护条例》规定，特异性(Distinctness)、一致性(Uniformity)和稳定性(Stability)是授予植物新品种品种权应当具备的条件，简称DUS.对申请品种进行DUS测试不仅是审批机关进行实质审查的重要内容和作出授权与否决定的重要依据，而且还是保证并维护授权品种的公正性、合法性、权威性的重要手段.\nDUS审查测试是一个复杂的技术检测过程，它不仅要判定申请品种是否明显区别于已知品种，而且还要判定与已知品种在哪些方面有明显区别；还要判定该品种是否符合一致性和稳定性的要求.DUS测试指南就是用于判定品种是否具有特异性、一致性和稳定性的审查标准，是审批机关或测试机构对植物新品种进行DUS检测的技术规程，包括种植比较试验、数据采集和处理、结果评价的方法与标准.无论是书面审查还是田间试验测试审查或考察已完成的种植试验，要做到授权的客观、公正、准确，必须制定可靠的测试方法和指南标准.DUS测试指南是保护育种者权利，开展国际合作和对授权品种的法律状态进行监控的技术依据.\n根据UPOV公约，在对每种植物进行保护前，各国的主管机关对本国立法中规定的属或种需要制定测试指南.制定测试指南的重要目的是对新品种以标准的方式进行技术审查，并以标准的形式描述品种.国际植物新品种保护联盟(简称UPOV)制定了许多DUS测试指南，指导UPOV各成员国审查部门或测试机构进行新品种DUS测试.但由于UPOV指南中的标准品种不适用于所有成员国家，而且有些国家的植物的重要性状在UPOV指南中的性状表中没有列入.因此，在UPOV测试指南的基础上，各国主管机关需要根据本国环境下观测到的现有品种的性状，来制定本国的测试指南.为保证我国植物新品种保护条例的顺利实施，充分发挥植物新品种保护对我国社会经济和科学技术的作用，研制我国植物新品种DUS测试指南工作势在必行.\n为了促进植物新品种保护制度的建立和完善，我国不断扩大农业植物新品种保护范围.自1999年加入UPOV起到2011年，农业部已公布八批农业植物保护名录，目前列入保护名录的植物已达到80个属或种.为了保证后续名录公布后，审批机关能正常开展国内外品种权申请的受理与审查测试工作，制定出符合我国国情和国际惯例的、科学的、完整的、客观的、公正的DUS测试指南就成为一项十分必要而又紧迫的任务.","范围和主要技术内容：\n1.提要研究总体技术要求，包括本测试标准适用范围、应递交的繁殖材料数量和质量、性状观测方法与结果判定，用于品种分组的性状和符号等；\n2. 研究制定性状表，包括性状名称、表达类型、表达状态及相应的代码和标准品种、性状的观测时期和方法等；\n3. 对所确定的每一性状作出解释，包括观察时间、观察部位、观察方法及观察条件、分级标准、绘制性状形态特征图等；\n4. 标准品种的筛选和确定；\n5. 设计技术问卷；\n6. 收集和保存性状表中所列相关性状表达状态对应的标准品种及其代表性状照片.","全国植物新品种测试标准化技术委员会"]
[467,100973,"植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 茄子","推荐","制定",null,"TG/117/4",2014,"农业部","全国植物新品种测试标准化技术委员会","单位名称：江苏省农业科学院","植物新品种DUS测试是确定新品种授权的重要条件，而测试指南是开展新品种DUS测试的依据.我国于1997年3月20日由国务院颁布了《中华人民共和国植物新品种保护条例》，\n于1999年加入了国际植物新品种保护联盟(UPOV)，成为UPOV第39个成员国，并于同年4月23日起开始受理首批公布的18个植物属或种的新品种.\n根据UPOV公约，在对每种植物进行保护前，各国的主管机关对本国立法中规定的属或种需要制定测试指南.而UPOV制定了许多种作物的属或种的DUS测试指南，是我国审查部门或测试机构制订或修订适宜本国实际环境条件下表达的测试指南的重要参考.为了促进我国植物新品种保护制度的完善，不断扩大农业植物新品种保护范围，农业部自1999年至2011年，已相继公布了八批农业植物新品种保护名录.为了保证名录公布后，审批机关和审查测试工作，制定出符合我国国情和国际惯便的、科学的、客观的、公正的作物指南就成为一项十分紧迫的任务.\n2003年8月5日农业部发布的第五批保护名录中茄子得到保护，2004-2011年期间，茄子的申请量共计12件，授权4件.\n茄子是我国主要的蔬菜作物，是人们日常生活中不可缺少的蔬菜产品.我国栽培茄子的历史悠久，类型品种繁多，茄子在全世界都有分布，世界各国中以我国茄子栽培面积最大，总产量最高.据FAO年鉴的统计资料,2004年全球茄子收获面积为170.1万公顷，总产量2984万吨.而我国收获面积为81.7万公顷，总产量为1653万吨，分别占世界收获面积和总产量的一半左右.因此，开展茄子新品种保护是一项非常重要的工作.为了让茄子新品种保护的审定工作更加公正、客观，制定适宜我国生态环境条件的茄子新品种DUS测试工作就显得尤为重要.因此，制定并发布实施茄子新品种种特异性、一致性和稳定性(DUS)测试指南工作是十分必要的.","范围和主要技术内容：\n1.提要研究总体技术要求，包括本测试标准适用范围、应递交的繁殖材料数量和质量、性状观测方法与结果判定，用于品种分组的性状和符号等；\n2. 研究制定性状表，包括性状名称、表达类型、表达状态及相应的代码和标准品种、性状的观测时期和方法等；\n3. 对所确定的每一性状作出解释，包括观察时间、观察部位、观察方法及观察条件、分级标准、绘制性状形态特征图等；\n4. 标准品种的筛选和确定；\n5. 设计技术问卷；\n6. 收集和保存性状表中所列相关性状表达状态对应的标准品种及其代表性状照片.","全国植物新品种测试标准化技术委员会"]
[468,100975,"植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 甜瓜","推荐","制定",null,null,2014,"农业部","全国植物新品种测试标准化技术委员会","单位名称：新疆农业科学院农作物品种资源研究所","植物新品种保护是实施国家知识产权保护战略和科教兴农的重要组成部分，通过植物新品种保护，使育种者合法权利得到保护，进而更加有效调动育种者的积极性.植物新品种特异性特异性(Distinctness)、一致性(Uniformity)和稳定性(Stability)测试(简称DUS测试)，为植物新品种授权提供依据.植物新品种DUS测试指南是进行新品种测试的基础，只有制定了适合我国的植物新品种DUS测试指南并应用到新品种测试中去，才能保证新品种授权的公正性、合法性和权威性.\n我国于1999年加入了国际植物新品种保护联盟(简称UPOV)，根据UPOV公约，在对每种植物进行保护前，各国的主管机关对本国立法中规定的属或种需要制定测试指南.制定测试指南的重要目的是对新品种以标准的方式进行技术审查，并以标准的形式描述品种.UPOV公布了271个植物种(属)的DUS测试指南，指导UPOV各成员审查部门或测试机构进行新品种DUS测试.由于UPOV指南并不能完全适用于全世界所有国家或地区，如UPOV指南中标准品种不适用于其他国家，性状表没有列入某些国家特色植物重要性状等.因此，在UPOV测试指南的基础上，各成员主管机关需要根据本国或地区环境下观测的实际情况，制定适合的植物新品种DUS测试指南.中国地大物博，品种资源丰富，尤其是拥有国外没有的特色植物种质资源，为更好地保护我国植物品种权，充分发挥植物新品种保护对我国社会经济和科学技术的作用，研制我国植物新品种DUS测试指南工作势在必行.\n为了促进植物新品种保护制度的建立和完善，我国不断扩大农业植物新品种保护范围.我国农业部现已公布了八批农业植物保护名录，包括大田作物、蔬菜、花卉、果树和牧草等80个种(属).为了保证后续名录公布后，审批机关能正常开展国内外品种权申请的受理与审查测试工作，制定出符合我国国情和国际惯例的、科学的、完整的、客观的、公正的DUS测试指南就成为一项十分必要而又紧迫的任务.\n甜瓜是人们普遍喜食的传统夏季鲜食水果，由于甜瓜品质风味特优，是餐后的最佳高档果品，也是当前国际市场上的畅销水果之一.随着经济的发展和人民生活水平的提高，甜瓜商品化生产发展很快，尤其是甜瓜新品种的推广面积扩大，随之而来的品种侵权和假冒行为也越发严重.因此，为了保护更多的育种者权利，植物新品种保护名录的保护范围逐步扩大，甜瓜已被列入第六批保护名录并已于2005年开始受理甜瓜的新品种权申请，育种者从此开始可以申请甜瓜新品种权保护.根据甜瓜新品种DUS测试的经验，结合UPOV和日本等甜瓜DUS测试指南，制订《植物新品种DUS测试指南 甜瓜》国家标准，提高甜瓜测试结果的准确性和可靠性，为更好地保护甜瓜新品种权人的利益提供技术支持.","范围：\n规定了甜瓜新品种特异性、一致性和稳定性测试的技术要求和结果判定的一般原则，适用于甜瓜(Cucumis melo L.)新品种DUS测试.\n主要技术内容：\n(1)研究总体技术要求，包括本测试技术标准适用的范围、繁殖材料要求、规范性状观测与判别的方法、用于品种分组的性状和符号；\n(2)研究制定性状表，包括性状类别、定义、观测时期、代码、性状分级和代码，筛选标准品种；\n(3)对所确定的每一性状作出解释，包括观察时间、观察部位、观察方法及观察条件、分级标准、绘制性状形态特征图等；\n(4)设计技术问卷；\n(5)收集和保存性状表中所列标准品种或具有代表性性状照片.","全国植物新品种测试标准化技术委员会"]
[469,100976,"植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 豌豆","推荐","制定",null,"TG/7/10",2014,"农业部","全国植物新品种测试标准化技术委员会","单位名称：四川省农业科学院作物研究所","根据《中华人民共和国植物新品种保护条例》规定，特异性(Distinctness)、一致性(Uniformity)和稳定性(Stability)是授予植物新品种品种权应当具备的条件，简称DUS.对申请品种进行DUS测试不仅是审批机关进行实质审查的重要内容和作出授权与否决定的重要依据，而且还是保证并维护授权品种的公正性、合法性、权威性的重要手段.\n根据UPOV公约，在对每种植物进行保护前，各国的主管机关对本国立法中规定的属或种需要制定测试指南.制定测试指南的重要目的是对新品种以标准的方式进行技术审查，并以标准的形式描述品种.国际植物新品种保护联盟(简称UPOV)制定了DUS测试指南，指导UPOV各成员国审查部门或测试机构进行新品种DUS测试.由于UPOV指南中的标准品种不能完全适用于其他国家，而且有些国家的植物的重要性状在UPOV指南中的性状表中没有列入.因此，在UPOV测试指南的基础上，各国应根据各个物种在本国环境下现有品种的性状表达状态，制定本国的测试指南.中国幅员辽阔，生态环境类型复杂多变，与欧美等其他国家差异较大，为保证我国植物新品种保护条例的顺利实施，充分发挥植物新品种保护对我国社会经济和科学技术的作用，研究制定适合我国植物新品种DUS测试的测试指南工作势在必行.\n为了促进植物新品种保护制度的建立和完善，我国不断扩大农业植物新品种保护范围.自1999年加入UPOV起到2011年，农业部已公布八批农业植物保护名录，目前列入保护名录的植物已达到80个属或种.为了保证后续名录公布后，审批机关能正常开展国内外品种权申请的受理与审查测试工作，制定出符合我国国情和国际惯例的、科学的、完整的、客观的、公正的DUS测试指南就成为一项十分必要而又紧迫的任务.","范围和主要技术内容：\n1.提要研究总体技术要求，包括本测试标准适用范围、应递交的繁殖材料数量和质量、性状观测方法与结果判定，用于品种分组的性状和符号等；\n2. 研究制定性状表，包括性状名称、表达类型、表达状态及相应的代码和标准品种、性状的观测时期和方法等；\n3. 对所确定的每一性状作出解释，包括观察时间、观察部位、观察方法及观察条件、分级标准、绘制性状形态特征图等；\n4. 标准品种的筛选和确定；\n5. 设计技术问卷；\n6. 收集和保存性状表中所列相关性状表达状态对应的标准品种及其代表性状照片.","全国植物新品种测试标准化技术委员会"]
[470,100977,"植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 香石竹","推荐","制定",null,"TG/25/8",2014,"农业部","全国植物新品种测试标准化技术委员会","单位名称：云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所","香石竹是我国人民较为熟悉的花卉之一，是我国栽培的四大切花品种之一，世界范围内对香石竹育种及应用研究非常广泛，我国也培育出了许多品种.根据《中华人民共和国植物新品种保护条例》规定，特异性(Distinctness)、一致性(Uniformity)和稳定性(Stability)是授予植物新品种品种权应当具备的条件，简称DUS.对申请品种进行DUS测试不仅是审批机关进行实质审查的重要内容和作出授权与否决定的重要依据，而且还是保证并维护授权品种的公正性、合法性、权威性的重要手段.\nDUS审查测试是一个复杂的技术检测过程，它不仅要判定申请品种是否明显区别于已知品种，而且还要判定与已知品种在哪些方面有明显区别；还要判定该品种是否符合一致性和稳定性的要求.DUS测试指南就是用于判定品种是否具有特异性、一致性和稳定性的审查标准，是审批机关或测试机构对植物新品种进行DUS检测的技术规程，包括种植比较试验、数据采集和处理、结果评价的方法与标准.无论是书面审查还是田间试验测试审查或考察已完成的种植试验，要做到授权的客观、公正、准确，必须制定可靠的测试方法和指南标准.DUS测试指南是保护育种者权利，开展国际合作和对授权品种的法律状态进行监控的技术依据.\n根据UPOV公约，在对每种植物进行保护前，各国的主管机关对本国立法中规定的属或种需要制定测试指南.制定测试指南的重要目的是对新品种以标准的方式进行技术审查，并以标准的形式描述品种.国际植物新品种保护联盟(简称UPOV)制定了许多DUS测试指南，指导UPOV各成员国审查部门或测试机构进行新品种DUS测试.但由于UPOV指南中的标准品种不适用于所有成员国家，而且有些国家的植物的重要性状在UPOV指南中的性状表中没有列入.因此，在UPOV测试指南的基础上，各国主管机关需要根据本国环境下观测到的现有品种的性状，来制定本国的测试指南.为保证我国植物新品种保护条例的顺利实施，充分发挥植物新品种保护对我国社会经济和科学技术的作用，研制我国植物新品种DUS测试指南工作势在必行.\n为了促进植物新品种保护制度的建立和完善，我国不断扩大农业植物新品种保护范围.自1999年加入UPOV起到2011年，农业部已公布八批农业植物保护名录，目前列入保护名录的植物已达到80个属或种.为了保证后续名录公布后，审批机关能正常开展国内外品种权申请的受理与审查测试工作，制定出符合我国国情和国际惯例的、科学的、完整的、客观的、公正的DUS测试指南就成为一项十分必要而又紧迫的任务.","范围和主要技术内容：\n1.提要研究总体技术要求，包括本测试标准适用范围、应递交的繁殖材料数量和质量、性状观测方法与结果判定，用于品种分组的性状和符号等；\n2. 研究制定性状表，包括性状名称、表达类型、表达状态及相应的代码和标准品种、性状的观测时期和方法等；\n3. 对所确定的每一性状作出解释，包括观察时间、观察部位、观察方法及观察条件、分级标准、绘制性状形态特征图等；\n4. 标准品种的筛选和确定；\n5. 设计技术问卷；\n6. 收集和保存性状表中所列相关性状表达状态对应的标准品种及其代表性状照片.","全国植物新品种测试标准化技术委员会"]
[471,100978,"植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南 玉米","推荐","制定",null,"TG/2/7",2014,"农业部","全国植物新品种测试标准化技术委员会","单位名称：吉林省农业科学院","根据《中华人民共和国植物新品种保护条例》规定，特异性(Distinctness)、一致性(Uniformity)和稳定性(Stability)是授予植物新品种品种权应当具备的条件，简称DUS.对申请品种进行DUS测试不仅是审批机关进行实质审查的重要内容和作出授权与否决定的重要依据，而且还是保证并维护授权品种的公正性、合法性、权威性的重要手段.\n根据UPOV公约，在对每种植物进行保护前，各国的主管机关对本国立法中规定的属或种需要制定测试指南.制定测试指南的重要目的是对新品种以标准的方式进行技术审查，并以标准的形式描述品种.国际植物新品种保护联盟(简称UPOV)制定了DUS测试指南，指导UPOV各成员国审查部门或测试机构进行新品种DUS测试.由于UPOV指南中的标准品种不适用于其他国家，而且有些国家的植物的重要性状在UPOV指南中的性状表中没有列入.因此，在UPOV测试指南的基础上，各国主管机关需要根据本国环境下观测到的现有品种的性状，去按照每个种的属性制定本国的测试指南.中国地大物博，生态环境与欧洲各国差异较大，为保证我国植物新品种保护条例的顺利实施，充分发挥植物新品种保护对我国社会经济和科学技术的作用，研制我国植物新品种DUS测试指南工作势在必行.\n为了促进植物新品种保护制度的建立和完善，我国不断扩大农业植物新品种保护范围.自1999年加入UPOV起到2011年，农业部已公布八批农业植物保护名录，目前列入保护名录的植物已达到80个属或种.为了保证后续名录公布后，审批机关能正常开展国内外品种权申请的受理与审查测试工作，制定出符合我国国情和国际惯例的、科学的、完整的、客观的、公正的DUS测试指南就成为一项十分必要而又紧迫的任务.","范围和主要技术内容：\n1.提要研究总体技术要求，包括本测试标准适用范围、应递交的繁殖材料数量和质量、性状观测方法与结果判定，用于品种分组的性状和符号等；\n2. 研究制定性状表，包括性状名称、表达类型、表达状态及相应的代码和标准品种、性状的观测时期和方法等；\n3. 对所确定的每一性状作出解释，包括观察时间、观察部位、观察方法及观察条件、分级标准、绘制性状形态特征图等；\n4. 标准品种的筛选和确定；\n5. 设计技术问卷；\n6. 收集和保存性状表中所列相关性状表达状态对应的标准品种及其代表性状照片.","全国植物新品种测试标准化技术委员会"]
[472,99103,"社会保险经办业务流程总则","推荐","制定",null,null,2014,"人力资源和社会保障部\n","全国社会保险标准化技术委员会","人力资源和社会保障部社会保险事业管理中心","社会保险经办业务是国家面向社会所提供的公共保障性服务,是联系政府和群众的纽带.为切实保障广大参保人员的权益,各级经办机构必须严格按照经办业务流程来进行实际操作是社会保险自身事业发展的客观要求.推进经办机构业务流程迈向科学化、规范化、信息化,最终实现全体居民“老有所养、病有所医、失有所助“,是目前各级社会保险经办机构努力完善与实现的目标.","从总体上规定养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险主要险种的经办业务流程和注意事项.本标准将对社会保险登记、申报、核定、缴费、待遇审核与发放等整个业务流程予以规范,细化经办业务中的具体环节,对经办业务中遇到的常见问题作出原则性规定.","全国社会保险标准化技术委员会"]
[473,99104,"社会保险征缴稽核业务规范","推荐","制定",null,null,2014,"人力资源和社会保障部\n","全国社会保险标准化技术委员会","人力资源和社会保障部社会保险事业管理中心","本业务规范从程序上进一步规范社会保险稽核行为,使社会保险机构的稽核行为规范化,切实做到程序合法、方法科学、结果真实、处理公正.通过标准的制定,使社会保险征缴稽核服务业务规程细化、工作流程顺畅、服务项目标准、管理手段科学,推动社会保险征缴稽核服务便捷、高效地开展.","社会保险征缴稽核业务规程细化、工作流程再造、服务项目重组、管理手段更新.","全国社会保险标准化技术委员会"]
[474,94519,"报废汽车拆解指导手册编制规范","推荐","制定",null,null,2014,"商务部","商务部","中国汽车技术研究中心","1. 落实国内相关法规、政策要求；\n2. 规范汽车生产企业拆解指导手册编制工作，方便拆解企业使用；\n3. 提高汽车拆解企业生产效率，节约成本；\n4. 为报废汽车回收利用行业标准化和规范化管理提供支持.","适用范围：\n本标准将适用于汽车整车生产企业生产的全部M类和N类汽车.\n\n主要技术内容：\n报废汽车拆解指导手册编制规范建议稿的技术内容包括：\n⑴ 通用要求??明确法规政策对汽车拆解的具体要求，提出汽车拆解流程中的普遍性准则，指导报废汽车拆解手册的具体编制工作；\n⑵ 作业程序??明确汽车拆解过程中必要、合理的基本拆解环节，指导回收拆解企业科学高效拆解；\n⑶ 报废汽车高效拆解工艺设计??整车企业根据自已汽车产品的结构、材料等特点，提出高效拆解报废汽车的工艺过程及相关要求；\n⑷ 零部件及材料识别指导??明确零部件和材料的标识方法和材料分拣方法；\n⑸特殊部件/材料拆解要求??提出危险、易爆、污染零部件的拆解、存储要求；\n⑹废弃物(含危险废弃物)收集处理原则等.","商务部"]
[475,101302,"库存积压商品流通术语和分类","推荐","制定",null,null,2014,"商务部","商务部","中国旧货业协会库存折扣商品专业委员会","库存积压商品流通是正常商品流通的必要补充，是商贸流通的组成部分，是发展循环经济、建设低碳社会的重要环节.随着库存积压商品流通渠道基本形成，交易市场规模不断扩大，发展中存在的相关问题也日益凸显.如以处理库存为名销售伪劣商品问题、虚假折扣误导消费问题、库存积压商品的鉴定评估问题、国有库存资产流失问题、品牌折扣商品授权问题、网上库存商品交易问题等等.在当前市场经济条件下，库存积压商品是长期存在的，且涉及大部分行业领域，它关系到消费者、特别是广大中低收入消费群体的切身利益，关系到企业的经营运转和长远发展，关系到国民经济的可持续发展.盘活我国的库存积压商品资源是一项值得长期向深层次探索的新课题.由于缺乏专门针对库存积压商品流通的标准，盘活库存积压商品的相关工作缺少了规范行为的依据和指导.因此，制定并出台此领域的标准显得尤为必要.\n    本标准通过收入并确定库存积压商品流通领域当前己基本成熟的相关术语及其定义，明确库存积压商品的分类，旨在规范我国库存积压商品流通业发展中的基本概念，界定库存积压商品与正常库存、二手货(旧货)、闲置物品、废品等的区别，以更好的发挥库存积压商品的价值，适应妥善盘活库存积压商品、搞活流通、扩大消费的需要，适应加强市场监管、维护交易秩序的需要，适应开展库存积压商品国际贸易的需要.\n本标准是一项基础性标准，填补了我国在库存积压商品流通术语和分类上的空白.它的制定符合了“十二五”规划提倡资源节约、发展低碳经济的要求，为制定库存积压商品流通领域的相关技术标准铺垫.标准有利于促进物尽其用，使盘活库存积压商品的相关工作步入正轨，推动行业健康发展，同时也促进企业按照科学发展、绿色发展的要求，提高经济增长的质量和效益，实现经济良性循环.","本标准规定了库存积压商品流通的相关术语和定义，并对库存积压商品进行了分类.\n本标准适用于库存积压商品流通研究、行业政策制定和与库存积压商品相关的经营管理及交易活动.","商务部"]
[476,99718,"电力机车辅助变流器","推荐","制定",null,null,2014,"国家铁路局","全国牵引电气设备与系统标准化技术委员会","株洲南车时代电气股份有限公司、南车株洲电力机车有限公司","机车辅助系统是机车系统的重要组成部分，包括通风及冷却系统，压缩机、空调等，其作用是为牵引及制动系统提供保障.它的好坏直接关系到机车能否正常运行.制定关于电力机车辅助变流器的国家标准，以便于产品推广，使电力机车辅助变流器的技术要求、电气接口、机械接口、试验项目等方面规范化，让制造商及用户能在一个开放统一的平台制造采购产品.","本标准规定交直传动电力机车辅助变流器的使用条件、特性、技术要求、试验方法及检验规则等.本标准适用于交直传动电力机车上使用的辅助变流器.\n该标准拟从海拔、环境温度、相对湿度、冲击和振动、安装条件、电磁兼容性(EMC)等方面明确使用条件，从输入特性、输出特性两方面规定特性，从负载性质、控制方式、冷却方式、保护、效率、温升、绝缘电阻、工频耐受电压、耐湿性能等方面明确要求，并规定试验项目及方法和检验规则等.","铁道部"]
[477,100096,"电力机车受电弓整体碳纤维增强碳滑板","推荐","制定",null,null,2014,"国家铁路局","全国牵引电气设备与系统标准化技术委员会","宜兴市溢洋墨根材料有限公司","编制适合我国电力机车受电弓滑板产业发展的国家标准,可以规范行业对于产品的技术要求以及试验方法等,可以引领产业的进步和发展,并填补了国内外该项目研制的空白,对我国电力机车受电弓滑板产业的稳定发展具有积极意义.","本标准包括电力机车受电弓用碳纤维滑板的技术要求、检验方法、标识、包装和贮存等要求.主要技术内容包括外观质量、外形尺寸和理化性能等.","江苏省质量技术监督局"]
[478,99685,"轨道交通 机车车辆布线规则","推荐","制定",null,null,2014,"国家铁路局","全国牵引电气设备与系统标准化技术委员会","株机公司、时代电气、四方股份、同车公司、长客股份、连车公司、南京浦镇、永济新时速","国内在机车布线上执行TB/T 3153-2007,而动车组和城轨车辆布线设计一般参照执行,但缺乏证明其适用性,有必要针对机车车辆布线确立国家标准,指导各类车辆的布线设计,以规范简化车辆设计,提高可靠性和互换性.","主要以TB/T 3153-2007为基础,综合其他车辆布线规则,系统规定机车车辆用布线规则应包含:环境条件、电缆截面选择原则、敷设空间、线束、汇流排、固定要求、防火与防护要求、电气间隙和爬电距离、防火要求、电磁兼容和布线完成后的试验验证等方面进行系统规定.特别研究动车组和城轨车辆特殊的布线要求.","铁道部"]
[479,99688,"轨道交通 司机控制器","推荐","制定",null,null,2014,"国家铁路局","全国牵引电气设备与系统标准化技术委员会","株机公司、四方股份、时代电气、南京浦镇、同车公司、戚机公司","随着国内动车组和城轨车辆发展,司机控制器发展已超出了TB/T1391-2007的适用范围.随着动车组和城轨车辆应用日益扩大,相关司机控制器需要确立标准要求,有必要在TB/T1391-2007基础上进一步完善覆盖现有的各种车辆的司机控制器.","司机控制器的通常使用条件、额定参数、技术要求、试验方法、试验规则和标准、包装和运输.","铁道部"]
[480,99717,"机车用电连接器","推荐","制定",null,null,2014,"国家铁路局","全国牵引电气设备与系统标准化技术委员会","南车株洲电力机车研究所有限公司、南车株洲电力机车有限公司、南车戚墅堰机车有限公司","机车用电连接器是机车系统重要的电气连接部件，它的好坏直接关系到机车能否正常运行.制定关于机车用电连接器的国家标准，有利于机车用电连接器的技术要求、试验方法、检验规则等方面规范化，让制造商及用户能在一个开放统一的平台制造采购产品.","本标准对产品供货基本要求、技术要求(包括使用条件、外观要求、互换性、分离力、接触电阻、绝缘电阻、工频耐受电压、低气压、温升、连接寿命、工作温度、恒定湿热、交变湿热、振动、恒加速度、碰撞、盐雾、外壳防护、安全性等)及其对应的试验方法进行规定.","铁道部"]
[481,99720,"铁道客车用电气控制器","推荐","制定",null,"UIC 550-1：1990",2014,"国家铁路局","全国牵引电气设备与系统标准化技术委员会","青岛四方车辆研究所有限公司、 长客股份、四方股份","目前高速动车组技术引进自日本、欧洲等国，动车组电气柜设计方式器件选型等各不相同，给路局维护学习带来不便，维护成本上升、通用替换性不好等问题.高速动车组标准制定可以为以后的维护、备品备件带来方便，降低学习运用难度.,","对高速动车组电气屏柜的结构设计、IP防护等级、防火设计、器件选型、电磁兼容等内容提出标准和技术要求.","铁道部"]
[482,103619,"病媒生物化学防治技术指南 空间喷雾","推荐","制定",null,null,2014,"国家卫生和计划生育委员会","国家卫生和计划生育委员会","中国人民解放军军事医学科学院微生物流行病研究所","目前病媒生物的控制主要还是依赖化学防治，空间喷雾是快速降低室内外病媒生物密度最有效的方法，它使用较小剂量的杀虫剂直接快速地杀灭病媒生物.本标准的制定可以规范卫生用杀虫剂的使用方法，减少环境污染，保障人畜安全.","本标准制定了卫生用杀虫剂空间喷雾的技术指南，适用于病媒生物化学防治中卫生用杀虫气雾剂和喷射剂的空间喷雾.","卫生部"]
[483,103620,"病媒生物化学防治技术指南 滞留喷洒","推荐","制定",null,null,2014,"国家卫生和计划生育委员会","国家卫生和计划生育委员会","中国人民解放军南京军区疾病预防控制中心","在我国，滞留喷洒广泛应用于蚊类、蝇类、蟑螂等害虫的防治，以控制疟疾、登革热等虫媒疾病和创建卫生城市.但是现场施药人员一般缺乏喷雾技术和器械维护训练.这不仅影响了防治效率，污染环境和有害健康，而且加大了防治成本.在创建卫生城市、城区除四害工作中，大多数害虫防治失败都是由于方法不对，而不是药械质量、抗性等问题.制定本标准的目的是使操作者可以对室内病媒害虫停留的表面安全、有效地进行滞留喷洒.","本标准制定了卫生用杀虫剂滞留喷洒的技术指南，适用于病媒生物化学防治中卫生用杀虫喷射剂的滞留喷洒.","卫生部"]
[484,103621,"病媒生物抗药性治理 总则","推荐","制定",null,null,2014,"国家卫生和计划生育委员会","国家卫生和计划生育委员会","中国农业大学","蚊、蝇、蟑螂等卫生害虫是许多流行病的媒介,由于它们对环境有高度的适应能力,繁殖力强,加之杀虫剂使用频繁,目前不仅对多种杀虫剂已产生了抗药性,而且抗药性范围十分广泛.病媒生物的抗药性程度是决定杀虫药剂使用浓度以及更换杀虫药剂的基础指标之一.如果不能够及时掌握害虫抗药性的科学数据，盲目选择药剂品种和使用浓度，不仅会导致防治失败，而且还会造成环境污染，增加人畜中毒的风险.另一方面也会增加病媒生物的抗药性，给抗药性治理带来困难，并导致随后防治的失败.本标准的制定对于合理使用化学杀虫药剂控制病媒生物，减少化学农药的使用量，延长新型药剂的使用寿命、减少环境污染、提高杀虫药剂控制病媒昆虫的投入产出比具有重要的意义.","本标准适用于病媒生物防制中治理抗药性所应遵循的指导原则.主要技术内容包括：抗药性治理策略、施药方法、施药次数和用药原则等.","卫生部"]
[485,103622,"病媒生物控制术语与分类","推荐","制定",null,null,2014,"国家卫生和计划生育委员会","国家卫生和计划生育委员会","北京市疾病预防控制中心","病媒生物术语与分类标准是病媒生物控制标准体系的基础，而我国从未制定过完整的病媒生物分类和术语标准，病媒生物中一般的规定术语、定义和对应的外文名称缺乏统一解释，从而容易产生不同的理解.本标准的制定填补了我国病媒生物标准领域的空白，将有力地推动病媒生物领域的标准化工作，促进病媒生物控制工作水平的提高..","本标准适用于病媒生物行业的规划、管理、教学、科研及其他相关领域..研究病媒生物分类依据、原则和方法，确定病媒生物术语命名原则.建立与国际接轨的病媒生物分类体系，制定病媒生物分类相对应的规定术语、定义(或解释性说明)和对应的外文名称等.","卫生部"]
[486,103623,"病媒生物危害风险评估应用准则与指南  大型活动","推荐","制定",null,null,2014,"国家卫生和计划生育委员会","国家卫生和计划生育委员会","北京市疾病预防控制中心","随着我国社会经济的发展和综合国力的增强，我国举办或承办的各类大型活动越来越多，包括全国性、地区性和国际性活动，涉及到政治、经贸、体育、文化等各个方面，如2008年北京奥运会、2010年上海世博会等，这些大型活动中出现的病媒生物问题往往易造成重大危害与影响.因此本标准的制定为建立大型活动中相应的监测与预警体系和有效防制措施提供科学依据，为我国经济建设和社会活动中的各类大型活动提供有效的健康安全保障.","本标准适用于我国经济建设和社会活动中的各类大型活动中开展病媒生物防制工作的需要.主要技术内容为研究制定大型活动中的病媒生物危害风险分析应用准则及其应用的指南、方法、程序等.","卫生部"]
[487,103624,"病媒生物综合管理技术规范 化学防治 蜚蠊","推荐","制定",null,null,2014,"国家卫生和计划生育委员会","国家卫生和计划生育委员会","南昌市疾病预防控制中心","蜚蠊体内外可携带大量的致病菌，如痢疾杆菌、沙门副伤寒甲乙菌等，还携带多种病毒，如腺病毒、脊髓灰质炎病毒等.世界卫生组织(WHO)提出病媒生物综合管理的理念.虽然化学防制是控制病媒生物综合管理中的重要手段，但是不科学合理的使用杀虫剂会导致害虫产生抗药性和造成环境污染.本标准的制定为蜚蠊的化学防治的可持续发展提供技术支撑， 为保障人民身体健康服务.","本标准适用于病媒生物综合治理中蜚蠊的化学防治.\n本标准给出了我国蜚蠊综合管理的化学防治的基本概念、目的和原则，以及蜚蠊化学防治程序和技术方法.","卫生部"]
[488,103625,"病媒生物综合管理技术规范 化学防治 蝇类","推荐","制定",null,null,2014,"国家卫生和计划生育委员会","国家卫生和计划生育委员会","上海市疾病预防控制中心","蝇类能传播细菌性肠道感染(主要是痢疾与伤寒)、霍乱等多种传染性疾病.世界卫生组织(WHO)提出病媒生物综合管理的理念.虽然化学防治是控制病媒生物综合管理中的重要手段，但是不科学合理的使用杀虫剂会导致害虫产生抗药性和环境污染.本标准的制定为蝇类的化学防治的可持续发展提供技术支撑， 保障人民身体健康服务","本标准给出了我国蝇类综合管理的化学防治的基本概念、目的和原则，以及蝇类化学防治程序和技术方法.","卫生部"]
[489,103626,"病媒生物综合管理技术规范 环境治理 鼠类","推荐","制定",null,null,2014,"国家卫生和计划生育委员会","国家卫生和计划生育委员会","济南市疾病预防控制中心","鼠类能传播鼠疫、流行性出血热等多种自然疫源性疾病.世界卫生组织(WHO)提出病媒生物综合管理的理念.结合以环境治理为主的综合防制方针，特制定本标准，为预防鼠类生物传染病爆发流行和突发自然灾害等突发公共卫生事件应急控制提供技术储备， 也为改善城镇居民居住环境，保障人民身体健康服务.","本标准给出了我国鼠类综合管理的环境治理的基本概念、目的和原则，以及鼠类环境治理程序和技术方法.","卫生部"]
[490,103627,"病媒生物综合管理技术规范 环境治理 蚊虫","推荐","制定",null,null,2014,"国家卫生和计划生育委员会","国家卫生和计划生育委员会","广西壮族自治区疾病预防控制中心","蚊虫能传播多种媒介生物性传染病，如：登革热及登革出血热、西尼罗河病毒病(WNV)等.同时，蚊类其危害还表现在骚扰人们的正常生活.世界卫生组织(WHO)提出病媒生物综合管理的理念.结合以环境治理为主的综合防制方针，本标准的制定为预防蚊虫生物传染病爆发流行和突发自然灾害等突发公共卫生事件应急控制提供技术储备， 也为改善城镇居民居住环境，保障人民身体健康服务.","本标准给出了我国蚊虫综合管理的环境治理的基本概念、目的和原则，以及蚊虫环境治理程序和技术方法.","卫生部"]
[491,100787,"疾病分类与代码","推荐","修订","GB/T 14396-2001",null,2014,"国家卫生和计划生育委员会","国家卫生和计划生育委员会","中国医院协会病案管理专业委员会","推进疾病分类标准化，实现病人信息共享，满足临床路径管理、按病种付费、医院评审、重点学科评审、传染病报告、等需要.","本标准适应于医疗卫生、公安、民政、保险、人口等行政部门及其所属机构相关业务数据采集、传输、存储等工作.   \n    原标准规定了疾病、损伤和中毒外部原因、肿瘤形态学的分类与代码.修订内容：等效采用ICD-10最新版本,在原有4位编码基础上扩展到6位编码.","卫生部"]
[492,103628,"卫生杀虫剂现场药效测定与评价 杀蚊幼剂","推荐","制定",null,null,2014,"国家卫生和计划生育委员会","国家卫生和计划生育委员会","天津市疾病预防控制中心","目前我国对杀蚊幼剂的试验与评价标准主要是在实验室对敏感害虫的试验及评价，但由于现实中害虫敏感性与实验室品系存在差异，甚至存在抗药性，所以杀蚊幼剂杀灭效果必须通过现场试验，才能有效评价其实际使用效果.为了规范杀蚊幼剂现场试验方法和内容，使试验更趋科学与统一，并与国际标准接轨，使我国的药效试验报告具有国际认同性，科学指导合理使用卫生杀虫剂，特制定我国杀蚊幼剂现场药效试验方法及评价标准.该标准参考了 WHO、欧美国家杀蚊幼剂现场药效试验方法及评价标准，结合我国实际情况，并经过现场药效试验验证而制定的.","本标准规定了杀蚊幼剂对蚊现场药效的测定方法和评价标准.","卫生部"]
[493,99775,"公共图书馆少年儿童服务规范","推荐","制定",null,null,2014,"文化部","全国图书馆标准化技术委员会","湖南省少年儿童图书馆、天津市少年儿童图书馆、重庆市少年儿童图书馆、国家图书馆","《公共图书馆少年儿童服务规范》将填补当前我国图书馆规范体系中服务类标准下少年儿童服务规范的空白,促进我国公共图书馆少年儿童服务事业健康、有序的发展.它针对的范围广,级别高,是国家级行业规范,适用于我国县(市)级以上公共图书馆,街道、乡镇级公共图书馆以及社区、乡村和社会力量办的各类公共图书馆基层服务点、中小学图书馆、幼儿园图书馆均可参照执行.此规范的制订,将推动全国公共图书馆少年儿童服务的标准化、规范化和现代化进程.它针对的对象特殊.此规范是在充分认识少年儿童生理、心理发展特点和规律的基础上制订,旨在促进公共图书馆为占全国总人口四分之一的少年儿童提供更全面的、更便捷的、更人性化的服务,充分保障少年儿童的基本文化权益. 它包含的条款翔实、全面,且极具操作性,适用于公共图书馆规划、践行、评估少年儿童服务的各阶段.在设置和规划阶段,它提供决策依据；在管理和运行阶段,它提供校正标尺；在考核和评估阶段,它提供校验依据.它的制订,将最大程度提升公共图书馆服务少年儿童的效能.","范围:本标准规定了图书馆服务资源、服务效能、服务宣传、服务监督与反馈等内容.本标准适用于县(市)级以上公共图书馆.街道、乡镇级公共图书馆以及社区、乡村和社会力量办的各类公共图书馆基层服务点、各级中小学图书馆参照执行.主要技术内容:图书馆服务资源、文献资源及其他载体资源、服务效能、服务宣传、服务监督与反馈、图书馆少年儿童服务社会网络等内容.","全国图书馆标准化技术委员会"]
[494,99773,"乡镇图书馆服务规范","推荐","制定",null,null,2014,"文化部","全国图书馆标准化技术委员会","首都图书馆","一、研究目的研究乡镇图书馆服务的现状、特点和趋势,制定符合我国乡镇图书馆发展需要的服务规范制定乡镇图书馆服务规范的迫切性.我国有众多的乡镇图书馆.但是从乡镇图书馆事业整体发展来看,我国乡镇图书馆的发展还存在着基础薄弱、投入不足、发展水平地区差异大、服务能力弱、统一服务规范难度大等多方面问题,这些问题制约着我国乡镇图书馆的发展,限制了乡镇图书馆服务水平的提升,阻碍了乡镇图书馆服务功能的发挥.尤其伴随着我国城镇化进程的不断加快,乡镇居民在文化生活方面的需求不断高涨,建立科学、合理、有效的乡镇图书馆服务规范显得愈发迫切.乡镇图书馆的特点需要专属的服务规范.2012年5月,《公共图书馆服务规范》开始实施,该规范规定:乡镇级公共图书馆可以参照公共图书馆的服务规范执行.但由于乡镇图书馆与公共图书馆在经费来源、服务对象、服务能力、服务效率等方面存在明显差异,《公共图书馆服务规范》只能在有限方面对乡镇图书馆发挥指导作用,乡镇图书馆需要制定有针对性的、具体的服务规范.二、研究意义(一)规范乡镇图书馆服务建设制定乡镇图书馆服务规范将为广大乡镇图书馆的建设和发展在宏观和微观上提供指引.微观上,规范将通过明确服务主体、资源投入、服务能力、服务效率、服务保障等重要内容,减少乡镇图书馆发展中存在的地方主义、盲目性、无序性,用科学合理的规范化服务促进乡镇图书馆的发展.宏观上,通过制度规范的建立,从乡镇图书馆事业全局着眼,从乡镇图书馆事业长远发展考虑,综合、全面的解决乡镇图书馆发展中亟待解决的问题,保障乡镇图书馆事业的协调、可持续发展.(二)提升乡镇图书馆服务水平通过总结、借鉴国内外发达国家和地区的经验,综合考虑我国乡镇经济社会实际,乡镇图书馆服务规范将为乡镇图书馆服务提供科学的定性标准以及合理适宜的定量参考标准,而融合国际经验和本国特色的服务规范体系将为乡镇图书馆服务能力建设树立标准,全面提升我国乡镇图书馆的服务水平.","范围:乡镇图书馆的服务活动主要技术内容:《乡镇图书馆服务规范》首都图书馆课题组经过对《乡镇图书馆服务规范》项目的预研究,通过对我国乡镇图书馆服务提供情况的初步调研,在总结部分发达国家和地区经验基础上,经过深入研究,拟定《乡镇图书馆服务规范》,主要内容如下:1、总则适用范围、重要术语和定义2、设立与职能乡镇图书馆根据本行政区域内人口数量及分布情况,社会经济和文化、教育、科学事业发展水平和需要,确定公共图书馆的数量、规模、结构和布局.3、服务能力服务时间、服务内容、服务种类、服务效率.4、设施环境5、服务人员6、服务资源7、激励监督与评估","全国图书馆标准化技术委员会"]
[495,99772,"乡镇图书馆管理规范","推荐","制定",null,null,2014,"文化部","全国图书馆标准化技术委员会","广东省立中山图书馆","制定《乡镇图书馆管理规范》旨在促进我国乡镇图书馆(室)的建设与可持续发展,加强乡镇图书馆(室)的规范化管理,提高乡镇图书馆(室)业务水平和服务效能,保障基层民众享受普遍均等的基本文化权益.本标准出台后将使乡镇图书馆阵地建设有依据,后续发展有保障,业务管理有规范,读者服务有标准,使我国乡镇图书馆事业发展水平整体上大幅提升,并有利于逐步建立和完善覆盖全社会的基层公共文化服务体系.","《乡镇图书馆管理规范》主要适用于服务人口在5万人以下的乡镇图书馆(室)建设与管理.服务人口在5万人以上的乡镇馆宜按照《公共图书馆建设标准》(建标108-2008)建设,并依照《公共图书馆服务规范》(GB/T28 220-2011)规范业务.本标准主要技术内容包括乡镇图书馆建设与管理的原则与标准、人员、经费管理、设备设施管理、文献资源管理、信息化管理、服务管理(服务内容与基本要求、办馆社会效益标准)等内容.","全国图书馆标准化技术委员会"]
[496,102433,"船舶和海上技术-船舶系泊和拖带设备-导缆滚轮","推荐","制定",null,"ISO 13755",2014,"中国船舶工业集团公司","全国船舶舾装标准化技术委员会","大连船舶重工集团有限公司","目的:统一对导缆滚轮的设计和性能要求,指导该类产品的设计、生产和试验.意义:该标准的编制将使国内导缆滚轮标准的技术内容达到国际先进水平,对国内导缆滚轮的设计、生产和检验进行有效指导,保证产品性能的可靠性,使产品符合国际海事组织(IMO)的MSC/Circular.1175、国际船级社协会(IACS)的 UR A2、石油公司国际海事论坛(OCIMF)OCIMF的《系泊设备指南》2007版和《巴拿马运河航行规范》2009版的要求,从而减少系泊和牵引安全事故.","范围:导缆滚轮设计、生产和验收.主要技术内容:规定了导缆滚轮的术语、分类、规格(包括安全工作负荷、尺寸)、材料、结构、制造和验收要求以及标识等.","中国船舶重工集团公司"]
[497,102432,"船舶和海上技术-船舶系泊和拖带设备-十字带缆桩","推荐","制定",null,"ISO 13797",2014,"中国船舶工业集团公司","全国船舶舾装标准化技术委员会","大连船舶重工集团有限公司","目的:统一对十字带缆桩的设计和性能要求,指导该类产品的设计、生产和试验.意义:该标准的编制将使国内十字带缆桩标准的技术内容达到国际先进水平,对国内十字带缆桩的设计、生产和检验进行有效指导,保证产品性能的可靠性,使产品符合国际海事组织(IMO)的MSC/Circular.1175、国际船级社协会(IACS)的 UR A2、石油公司国际海事论坛(OCIMF)OCIMF的《系泊设备指南》2007版和《巴拿马运河航行规范》2009版的要求,从而减少系泊和牵引安全事故.","范围:详细说明了十字带缆桩的设计、生产和验收.主要技术内容:规定了十字带缆桩的术语、分类、规格(包括安全工作负荷、尺寸)、材料、结构、制造和验收要求以及标识等.","中国船舶重工集团公司"]
[498,100116,"船用气调保鲜装置系统","推荐","制定",null,null,2014,"中国船舶工业集团公司","全国船舶舾装标准化技术委员会","无锡德林船舶设备有限公司","船用气调保鲜装置系统是针对舰船上特殊的使用环境(如颠震、盐雾、开启关闭频繁、多种蔬菜水果混合储存等)而开发的一种全新的与陆用气调保鲜不同的气调保鲜装置系统,该机以PLC编程自动控制为核心技术,通过降氧增氮、二氧化碳脱除、乙烯脱除、库气加湿、人员与设备安全、一键式操作等多项功能,满足了舰船蔬菜水果长效保鲜的要求.该项目目前在国内仍属空白,制定出相应的产品执行标准有着非常重要的意义.","本标准主要内容包括系统组成示意图、设备组成、产品分类型号、技术要求、技术性能参数、检测与试验项目、检验规则、标识包装运输和贮存等内容.","江苏省质量技术监督局"]
[499,98710,"锚唇厚度设计指南","推荐","制定",null,null,2014,"中国船舶工业集团公司","全国船舶舾装标准化技术委员会","上海外高桥造船有限公司","国内目前锚唇设计标准是个空白.由于锚唇设计无章可循,或没有先进的标准.造成铸钢件超重,增加采购成本,增加人工安装成本,增加空船重量.比较国内某著名设计院与韩国某著名船企设计的同尺度某型散货船,国内厚度取100mm, 国外对标图纸取值55mm, 重量相差约10吨.按IMO 目标型新造船标准GBS 要求,满足25年寿命期正常使用,新编制的锚唇基准标准确定的锚唇铸件厚度,能起到减重,节能,精品化.新制定的锚唇形状针对大抓力锚重心偏高翻转不易的特点,确保在任何状态自动翻转贴合到位.","锚唇是一种不完全对称的环形结构,按IMO 目标型新造船标准GBS 要求制定的锚唇标准,其表面设计主要避免了与锚爪收器时运动轨迹作用方向形成摩擦死角.满足25年寿命期正常使用,锚唇形状针对大抓力锚重心偏高翻转不易的特点,确保在任何状态自动翻转贴合到位.","中国船舶工业集团公司"]
[500,101066,"系泊链","推荐","修订","GB/T 20848-2007","ISO 1704",2014,"中国船舶工业集团公司","全国船舶舾装标准化技术委员会","江苏亚星锚链股份有限公司、中国船舶工业综合技术经济研究院","(1)适应现代海工装备技术的发展和安全性能提高的需要  随着深海技术进一步发展和完善,石油开采由3000m向更深海域10000m以下发展,特别是以南海为代表的温暖海域(明显腐蚀环境)和北方寒冷海域(明显低温脆性环境),需要更高强度、耐腐蚀以及对环境脆化抗力强的系泊链,并且要经得住深海恶况下的海浪和无规律变化的风力,又要能达到至少20年不更换的要求,但是现行GB20849-2007规定的系泊链(最高强度等级为R4)满足不了上述需要,市场对具有超高强度的R5级系泊链的需求日趋广泛.  (2)满足市场发展需求,促进产品结构调整和产业经济发展  国际市场上对R5级系泊链需求呼声日益高涨,美国、挪威等船级社在我国江苏亚星锚链股份有限公司的协助下已经推出R5级系泊链规范,并且西班牙,瑞典等国外公司也已经生产出R5系泊链并用于海洋石油平台.  在国内,截止2011年底,亚星公司已生产了近万吨R5级系泊链,分别提供给中海油981号石油平台和俄罗斯维堡船厂.同时,亚星还收到了数家国外大型企业(壳牌,BP,巴西石油)对R5级系泊链及相关产品的询价,市场前景良好.  但是由于我国目前还未有R5级系泊链的相关标准,船级社检验没有依据,大大限制了用户和设计单位的选择,产品只能使用国外的船级社规范检验,严重影响产品结构调整和产业经济发展.  (3)加快标准制定步伐 符合标准创新需求  中国锚链制造技术居世界领先地位,应有与之地位相匹配的标准.目前国际上多个国家和船级社已经将R5级系泊链列入自己的国家标准和船级社规范中.加快GB/T 20848-2007《系泊链》标准的修订步伐,符合发展需要.  另外,今年R6级系泊链科研项目已经国家有关部门批准立项,未来2-3年内,R6系泊链也将进行量产,因此GB/T 20848-2007的修订势在必行.  4)提高采油平台的技术含量和运载能力  从运营效率的角度来看,R5级系泊链可以在保证强度的情况下,选择较小直径的系泊链,减轻链条自身的重量,从而提高石油平台的装载能力.     (5)标准的修改将推动系泊链产业结构调整,通过技术改造,完善工艺,提高质量,实现产品的升级换代,促进系泊链产品从劳动密集型向技术密集型转变,提高国际竞争力","本标准规定了系泊链的要求、试验方法、检验规则、标志和文件.本标准适用于浮式海洋工程结构物定位和系泊用链及其附件的设计、制造和验收.修订主要内容:增加最新产品(R5级系泊链)的内容,保证标准的时效性和实用性.","中国船舶工业集团公司"]
[501,100115,"重型耐压水密门","推荐","制定",null,null,2014,"中国船舶工业集团公司","全国船舶舾装标准化技术委员会","无锡市海联舰船附件有限公司、江南造船(集团)有限责任公司","随着我国造船能力的不断提高及海洋工程发展,对水密门的要求越来越高.CB/T3007-2000船用液压滑动式水密门的承受水压不大于0.1Mpa,已不能满足海洋工程、大型船舶的选用.本公司自主开发的承受水压不大于0.4Mpa水密门(即40m水深的压力),能满足海洋工程、大型船舶的选用.该产品性能好、使用情况良好,已陆续使用于出口船舶和海洋工程上,同时提高了国产化配套率,为国家和企业节约了大量外汇,国内产品的价格是进口价格的三分之一.为了指导、统一、规范耐压水密门的设计、制造、验收,确保产品安全可靠,满足各类船舶、海洋工程选用需要.","本标准规定了耐压水密门的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和运输.本标准适用于各类船舶及海洋工程的的水压不大于0.4Mpa耐压水密门设计、制造和检验.主要技术内容:要求、试验方法、检验规则、标志、包装和运输等章节,使该标准更加完善,具有可操作性,并能满足各类船舶的选用.","江苏省质量技术监督局"]
[502,101065,"船用 超低温不锈钢对焊接头","推荐","制定",null,null,2014,"中国船舶工业集团公司","全国船用机械标准化技术委员会","江苏华阳管业股份有限公司、沪东中华造船(集团)有限公司、中国船舶工业综合技术经济研究院","液化天然气(LNG)是由天然气精练后液化得到.液化天然气的主要成分是甲烷(CH4),因其具有高热值和燃烧后几乎不产生有害化的排放物,是一种绿色、环保的能源,所以越来越受世人的青睐.液化天然气(LNG)的液体比重约为0.45-0.47t/m3,其沸点为-163oC左右,在大气状态下,比重约为0.70kg/m3~0.75kg/m3.天然气经液化后(储藏运输的温度约为-163℃),其体积约缩小了625倍左右.液态运输、气态使用,液化天然气船的应运而生是必然的结果.     LNG船是集高技术含量、高可靠性、高附加值于一身的“三高“船舶,被誉为世界造船“皇冠上的明珠“.能够建造LNG船,已经成为一个国家船舶工业水平和能力的重要标志.打造国产LNG船,沪东中华造船(集团)有限公司得到了党和国务院领导的高度关注和有关部委的大力支持.在建造LNG船的过程中,国家发改委、国家科技部、国家能源局等有关部委高度重视LNG船的预研开发、配套技术及专用技术,大力促进了国产LNG船项目的实施.     2008年4月3日,由沪东中华造船(集团)有限公司建造的中国第一艘LNG船胜利交船,标志着我国造船工业水平向高端迈出一大步,跨越式地提升了我国在国际造船业中的地位.     首艘LNG船的研制成功及其相关自主创新成果,是我国在高技术船舶开发领域取得的重大突破,是我国船舶工业发展上的一个重要里程碑.这不仅提升了我国船舶设计、建造、管理等的技术水平,增强了我国船舶工业在国际市场上的竞争力,为我国造船业做大做强创造了重要条件.     近几年来,随着我国天然气需求的快速增长和大量海运进口液化天然气的必然趋势,LNG船作为液化天然气的海上运输工具,是保障我国能源战略安全实施必不可少的重大装备.     虽然我国在建造LNG船的历程上已经成功地迈出了极为关键的一步,也因此缩小了与世界先进造船强国的差距,但我们同时也应清醒地看到,由于韩国和日本基本垄断了LNG船的市场,并对我国实行技术封锁,因此我国LNG船的设计和建造技术总体上发展还比较缓慢,许多方面的研究还基本上是个空白.     超低温液货装卸系统(该系统试验温度为-196℃)是该船建造的三大难点之一.为了打破韩国和日本的技术垄断,加速培育我国LNG船设计的自主创新能力,防止已经开始缩小的差距再被拉大,也为了我国更广范围建造LNG船的需要,我们必须拥有一套自己的船用超低温不锈钢对焊接头标准,标准的编制恰逢其时.     船用超低温不锈钢对焊接头标准的编制,有利于加快船用超低温不锈钢对焊接头的国产化,有利于推动LNG船在国内更广范围的建造.对缩短船舶建造周期、降低船舶建造成本、减少进口使用外汇、带动民族工业和相关产业的发展均起到了积极作用.同时,还对推进我国能源结构的战略调整,向低碳节能减排、绿色环保等方面转变,具有非常重要的意义.所以该标准的制定,具有很高的经济效益和社会效益.     船用超低温不锈钢对焊接头标准的编制:     1 可以确保LNG船超低温液货装卸系统的设计要求.     2 可以提高不锈钢对焊接头的制造质量,减少模具、减少非标产品.     3 可以提高LNG船装备的国产化率,缩短造船周期,降低造船成本.     4 填补国内标准在该领域内的空白.","该国家标准规定了船用超低温不锈钢对焊接头的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志和包装.  船用超低温不锈钢对焊接头标准主要含如下几种:  1 超低温不锈钢对焊弯头:  a)45°不锈钢长弯头:DN15~DN900 (厚度10S、40S)  b) 90°不锈钢长弯头:DN15 ~DN900 (厚度10S、40S)  c) 90°不锈钢短弯头:DN25 ~DN600 (厚度10S、40S)  2 超低温不锈钢对焊三通接头:  a)不锈钢同径对焊三通接头:DN15~DN900 (厚度10S、40S)  b) 不锈钢异径对焊三通接头:DN25×15~DN900×850 (厚度10S、40S)  3 超低温不锈钢对焊异径接头:  a)不锈钢异径对焊偏心异径接头:DN20×15~DN900×850 (厚度10S、40S)  b) 不锈钢异径对焊同心异径接头:DN20×15~DN900×850 (厚度10S、40S)  4 超低温不锈钢对焊闷头:  a)不锈钢对焊闷头:DN15~DN900 (厚度10S、40S)  以上材料均为奥氏体不锈钢304L或316L.  另外,我们所编的标准将在修改采用法国标准的基础上,并增加下列技术要求和内容:       a) 接头的超低温(-196℃)冲击试验要求；       b) 接头的试验方法和要求；       c) 接头的检验规则；       d) 接头的热处理和表面处理要求；       e) 接头材料的铁素体含量限制和检测的要求.","中国船舶工业集团公司"]
[503,101064,"船用超低温不锈钢锻制法兰","推荐","制定",null,null,2014,"中国船舶工业集团公司","全国船用机械标准化技术委员会","江苏华阳管业股份有限公司、沪东中华造船(集团)有限公司、中国船舶综合技术经济研究院","LNG船是将液化天然气从供应终端运往接收站的专用特种船舶,是集高技术含量、高可靠性、高附加值于一身的“三高“船舶,被誉为世界造船“皇冠上的明珠“.能够建造LNG船,已经成为一个国家船舶工业水平和能力的重要标志.打造国产LNG船,沪东中华造船(集团)有限公司得到了党和国家的高度关注和有关部委的大力支持.在开发设计和建造LNG船的过程中,国家发改委、国家标准委、国家工信部、国家科技部、国家能源局等有关部委高度重视LNG船的预研开发、配套技术、专用技术及标准化技术,大力促进了国产LNG船项目的实施. 近几年来,随着我国天然气需求的快速增长和大量海运进口液化天然气的必然趋势,LNG船作为液化天然气的海上运输工具,是保障我国能源战略安全实施必不可少的重大装备.虽然我国在建造LNG船的历程上已经成功地迈出了极为关键的一步,也因此缩小了与世界先进造船强国的差距,但我们同时也应清醒地看到,由于欧美、日本、韩国基本垄断了LNG船的市场和技术,并对我国实行技术封锁,因此我国LNG船的设计和建造技术总体上发展还比较缓慢,许多配套装备方面的研究还基本上是个空白.    超低温液货装卸系统(该系统试验温度为-196℃)是该船建造的三大难点之一.为了打破国外的垄断,加速培育我国LNG船设计的自主创新能力,防止已经开始缩小的差距再被拉大,也为了我国更广范围建造LNG船的需要,我们必须拥有一套自己的船用超低温不锈钢锻制法兰标准(超低温液货装卸系统标准之一),标准的制定恰逢其时.    船用超低温不锈钢锻制法兰标准的制定,有利于加快船用超低温不锈钢锻制法兰的国产化,有利于推动LNG船在国内更广范围的建造.对缩短LNG船建造周期、降低LNG船建造成本、带动民族工业和相关产业的发展均起到了积极作用.同时,还对推进我国能源结构的战略调整,向低碳节能减排、绿色环保等方面转变,具有非常重要的意义.所以该标准的制定,具有很高的经济效益和社会效益.  船用超低温不锈钢锻制法兰标准的制定:   1. 可以规范和确保LNG船、LNG岸站等相关领域内超低温液货装卸系统的设计要求.  2. 可以提高超低温不锈钢锻制法兰的制造质量,减少模具、减少非标产品.  3. 可以提高LNG船装备的国产化率,缩短造船周期,降低造船成本.    4. 对形成我国LNG船的批量建造能力、促进LNG船的产业化、参与国际市场竞争有着重要的现实意义.     5. 填补国内标准在该领域内的空白.","船用超低温不锈钢锻制法兰标准主要含如下几种:  1. 船用超低温不锈钢对焊法兰:       DN15 - DN600 (厚度10S, 40S)  2. 船用超低温不锈钢搭焊法兰:       DN15 - DN600  3. 船用超低温不锈钢盲法兰:       DN15 - DN600  以上材料均为奥氏体不锈钢304L或316L.     另外,我们所编的标准将在修改采用法国标准的基础上,并增加下列技术要求和内容:      a) 法兰的超低温(-196℃)冲击试验要求；      b) 法兰的试验方法和要求；      c) 法兰的检验规则；      d) 法兰的热处理和表面处理要求；      e) 法兰材料的铁素体含量限制和检测的要求.","中国船舶工业集团公司"]
[504,98678,"船岸连接 第1部分:高压岸电连接(HVSC)系统 一般要求","推荐","制定",null,"ISO/IEC/IEEE/FDIS 80005-1:2012",2014,"中国船舶工业集团公司","全国海洋船标准化技术委员会","中国船舶工业综合技术经济研究院","随着我国大型船舶建造的发展趋势,船舶电力系统的容量也将大大增加,船舶中高压电力技术是适应这一趋势的必然需求.由于高压岸电连接系统为停泊港口的船舶直接提供电力,替代船舶发电机发电,节约了船用燃料、减少了船舶发电机产生的废物、有害气体排放和噪声,极大地降低了停靠船舶对港口空气、水、噪声等环境的污染程度.标准的制定将为我国高压岸电连接系统设计、安装、试验和应用提供基础支持,有利于提高我国船舶机电配套能力,技术应用将产生良好的技术、经济、社会效益.","本标准规定了从岸上向船舶供应电力的船舶与岸基HVSC系统的一般要求、HV岸基供电系统要求、岸侧装置、船岸连接和接口设备、船舶要求、HVSC系统控制和监测、检验和试验、周期性试验和维护、文档要求等,以及重要的规范性文件附录A:插头和插座、附录B:船岸连接电缆、附录C:滚装货船和滚装客船附加要求、附录D:大型游轮附加要求、附录E:集装箱船的附加要求、附录F:LNGC船的附加要求、附录G:液货船的附加要求.本标准适用于HVSC系统的设计、安装和试验,并涉及HV岸基配电系统；岸船连接和接口设备；变压器和电抗器；半导体/旋转变换器；船舶配电系统；控制、监视、联锁和电力管理系统.本标准不适用于进入船坞期期间的电力供电.","中国船舶工业集团公司"]
[505,98699,"船用设备用水中盐分的测定 基准氯化钠法","推荐","制定",null,null,2014,"中国船舶工业集团公司","全国海洋船标准化技术委员会","上海外高桥造船有限公司、中国船舶工业综合技术经济研究院","随着国际造船和海洋工程装备建造的不断创新,船东和船检对于船用循环冷却水和锅炉用水中盐分的检测日趋重视,不适当的盐分将会导致船用设备损坏或缩短使用寿命,为了得到以上系统中实时的溶液状态,势必要进行盐分的测定.  本标准旨在迅速、准确的前提下,能够测量得到船用循环冷却水和锅炉用水中的盐分.  本标准的检测领域在国内外首次提出,能够起到规范作用,为实时监控船用循环冷却水和锅炉用水起到关键作用.  近年来,由于锅炉爆炸等一系列原因引发的重大事故屡见不鲜,在造船生产和船舶航行中如发生此类事故,后果将不堪设想,轻则带来经济损失,重则可能影响人身的安全,所以监控船用循环冷却水和锅炉用水的盐分是非常有必要的.船用循环冷却水和锅炉用水盐分的测定的编制将带来一定的经济效益和社会效益.","本标准规定了船用设备循环冷却水和锅炉用水中盐分的测定方法.  本标准适用于船用设备循环冷却水和锅炉用水中盐分的测定.  本标准包含的内容有方法原理(利用了国际先进的日本产电导率仪,结合数理统计原理绘制标准曲线的方法)、试剂、仪器、测定步骤、结果表示、注意事项、精密度和准确度.","中国船舶工业集团公司"]
[506,98703,"供应链安全管理系统  电子港口通关(EPC)  第2部分:核心数据元","推荐","制定",null,"ISO 28005-2:2011",2015,"中国船舶工业集团公司","全国海洋船标准化技术委员会","中国船舶工业综合技术经济研究院","ISO 28005本部分规定了考虑船舶、港口和沿海国家主管机构之前关系的安全和保险要求.ISO 28005本部分提供的技术规范有利于沿海运输或停靠的船舶和近岸之间的电子信息交流.","ISO 28005本部分包含电子港口通关(EPC)通知中使用的核心数据元的定义.包括在安全、保险和海上作业方面船舶和近岸之间电子通知的核心数据元.本部分未定义任何通知的构成或提供具体目的要求的信息指南；是适用于安全、保密和作业等相关海上信息的通用数据词典.ISO 28005本部分未定义交流信息的通知格式.","中国船舶工业集团公司"]
[507,101136,"海洋工程用平台升降系统桩腿锁紧装置","推荐","制定",null,null,2014,"中国船舶工业集团公司","全国海洋船标准化技术委员会","广东精铟机械有限公司、中国船级社","(1)项目的目的  随着海洋工程及装备安全性要求的提高,自升式钻井平台等海洋平台升降系统基本上都应用了桩腿锁紧装置.桩腿锁紧装置作为重要安全设备,其在恶劣海况及钻井作业等工况下对提高作业安全、作业能力和保护升降系统的安全乃至保护整个海洋平台的安全起到了重要作用.目前,桩腿锁紧装置在国际上尚无国际标准,我国也无相关的国家标准或行业标准.为了使海洋平台升降系统桩腿锁紧装置在设计、生产、检验、质量监督中有统一的规范可循,有必要结合我国设计生产桩腿锁紧装置的经验,以及在研究、分析国内外有关技术的基础上,信托现有企业标准编制“海洋工程用平台升降系统桩腿锁紧装置“国家标准,以确保该技术的统一性、唯一性和可靠性.确保该技术符合海洋工程设计、生产、检验、质量监督的要求.  (2)项目的意义  本项目的急迫性:标准中的相关技术内容目前已经稳定并成熟,编制本标准可及时解决目前相关产品无标可依的状况,填补当前海洋工程装备领域标准空白,对推进和提高我国海工关键配套设备的自主创新能力,提高产品的可靠性、统一性、互换性和质量水平,促进海工装备的产业化具有重要作用.  本项目的创新性:该产品通过对桩腿上的爬升齿条的锁紧,在平台作业过程中单独使用或与升降装置配合使用时,均能保证桩腿对平台支持力的有效传递,从而提高平台的承载能力及抗风暴能力.此类设备原先各大石油公司在定制平台时均向国外公司采购,设备不但价格高、生产周期长,而且产生巨额后期维护费用.广东精铟机械有限公司自2007年起投入大量资金和研发力量,制造出覆盖目前各种型号海洋平台的桩腿锁紧装置,与国外同类型产品相比,具有锁紧能力强,锁紧/解锁效率高,操作简洁,维修及保养便利等优势.国外锁紧装置产品锁紧/解锁时间普遍需要5-6小时,而该国内公司的产品仅需2小时左右即可完成锁紧/解锁动作,大大提高了平台在海上作业遇到紧急情况时的反应速度及安全可靠性..  但是由于我国目前还未有R5级系泊链的相关标准,船级社检验没有依据,大大限制了用户和设计单位的选择,产品只能使用国外的船级社规范检验,严重影响产品结构调整和产业经济发展.  (3)加快标准制定步伐 符合标准创新需求  中国锚链制造技术居世界领先地位,应有与之地位相匹配的标准.目前国际上多个国家和船级社已经将R5级系泊链列入自己的国家标准和船级社规范中.加快GB/T 20848-2007《系泊链》标准的修订步伐,符合发展需要.  另外,今年R6级系泊链科研项目已经国家有关部门批准立项,未来2-3年内,R6系泊链也将进行量产,因此GB/T 20848-2007的修订势在必行.  4)提高采油平台的技术含量和运载能力  从运营效率的角度来看,R5级系泊链可以在保证强度的情况下,选择较小直径的系泊链,减轻链条自身的重量,从而提高石油平台的装载能力.  技术推广前景:本项目标准中的产品属于海工装备主要配套设备中的高端产品,本项目中的产品和产品技术是填补国内空白的高技术和产品,有着广阔的技术推广前景,可对我国海洋工程配套设备的研制起到示范带动作用,推动我国海工配套设备制造业的跨越式发展.","一、标准的适用范围:本标准适用于液压式桩腿锁紧装置的设计、制造和验收.二、本标准的主要技术内容:海洋工程用平台升降系统桩腿锁紧装置的要求,试验方法,检验规则,标志,包装,运输和贮存等.","中国船舶工业集团公司"]
[508,98650,"船舶航向控制系统","推荐","制定",null,"ISO 11674:2006",2015,"中国船舶重工集团公司","全国船舶电气及电子设备标准化技术委员会","中国船舶重工集团公司第七?七研究所","制定本标准,可满足国内现有船舶航向控制系统与国际接轨的迫切需要.本标准通过规范船舶航向控制系统的结构、性能及测试要求和测试方法,以保证船舶的操纵及航行的安全.","本标准指定了船舶航向控制系统性能及测试要求、测试方法和测试结果.本标准适用于航向控制系统,该系统能够在对舵机进行最小操作的情况下,允许船舶保持在预定航向上,其误差在结合航向信息来源的船舶操纵性有关的限制范围之内.为完成转弯动作,该系统可以提供转弯速度控制或转弯半径控制.航向控制系统可以和航迹控制系统一起工作,调整其航向偏移量.","中国船舶重工集团公司"]
[509,98574,"潜水器钛合金对接焊缝  超声波探伤方法及质量分级","推荐","制定",null,null,2014,"中国船舶重工集团公司","全国潜水器标准化技术委员会","中国船舶重工集团公司第七二五研究所","欧美国家在潜水器钛合金焊缝无损检测方面均有专用技术规范,我国在潜水器用钛合金对接焊缝无损检测技术研究方面有了一定基础,确定选用超声波探伤检测方法.但是,目前国内外均没有潜水器钛合金对接焊缝超声波探伤检验相关标准,现用其他钛合金对接焊缝超声波探伤检验标准在透照方法及质量分级方面均不适用于我国潜水器建造的实际使用要求.目前这种钛合金焊缝无损检测质量控制现状,已成为制约我国潜水器向规范化、标准化、国际化发展的主要障碍.因此,为了给潜水器的建造质量提供检测保障,正确评价潜水器的建造质量,保障潜水器的安全使用.本项目就是针对潜水器潜水器钛合金对接焊缝超声波探伤的特点,在检验方法及质量分级等方面建立统一规范,制定专用标准,来满足我国潜水器建造的实际使用需求.为深潜器的建造质量提供检测保障,正确评价深潜器的建造质量；保障深潜器的安全使用.","本标准规定了钛合金深潜器对接焊缝超声波探伤的方法、探伤设备、探伤准备、探伤工艺过程、评级标准、探伤记录与探伤报告等.  本标准适用于厚度12~110mm的钛合金深潜器对接焊缝的超声波探伤.不适用于外径小于250mm或内外径之比小于0.8的筒体纵向焊缝、筒体外径小于200mm的周向焊缝.","中国船舶重工集团公司"]
[510,98573,"潜水器钛合金对接焊缝\tX射线透照方法及质量分级","推荐","制定",null,null,2014,"中国船舶重工集团公司","全国潜水器标准化技术委员会","中国船舶重工集团公司第七二五研究所","欧美国家在潜水器钛合金焊缝无损检测方面均有专用技术规范,我国在潜水器用钛合金对接焊缝无损检测技术研究方面有了一定基础,确定选用X射线检测方法.但是,目前国内外均没有潜水器钛合金对接焊缝X射线相关标准,现用其他钛合金对接焊缝X射线检验标准在透照方法及质量分级方面均不适用于我国潜水器建造的实际使用要求.目前这种钛合金焊缝无损检测质量控制现状,已成为制约我国潜水器向规范化、标准化、国际化发展的主要障碍.因此,为了给潜水器的建造质量提供检测保障,正确评价潜水器的建造质量,保障潜水器的安全使用.本项目就是针对潜水器潜水器钛合金对接焊缝X射线检测特点,在检验方法及质量分级等方面建立统一规范,制定专用标准,来满足我国潜水器建造的实际使用需求.","本标准主要技术内容为:以X射线为射线源的钛合金深潜器对接焊缝X射线透照的方法、探伤设备、探伤准备、探伤工艺、评级标准、探伤记录与探伤报告等.   标准适用于厚度≤110mm、钛合金对接焊缝的X射线透照检验.","中国船舶重工集团公司"]
[511,98576,"潜水器用Ti75合金棒材","推荐","制定",null,null,2014,"中国船舶重工集团公司","全国潜水器标准化技术委员会","中国船舶重工集团公司第七二五研究所","美国、日本、法国、俄罗斯等世界先进国家都已研制出了自己的深海潜水器.如俄罗斯建造了“和平l号“和“和平2号“6000米载人潜水器,美国建造了“阿尔文号“4500米载人潜水器等.对于潜水器结构件用钛合金,欧美国家均有相应的材料规范,如AMS、MIL等系列标准.我国在潜水器用钛合金材料研制及应用研究方面有了一定基础,确定潜水器非耐压部位选用Ti75合金棒材.但是,目前国内外均没有潜水器非耐压部位用Ti75合金棒材的相关标准,现用其他钛合金棒材标准在材料规格、技术要求方面不适用于我国潜水器建造的实际使用要求.这种加工制造现状,目前已成为制约我国潜水器向规范化、标准化、国际化发展的重要障碍.因此,本项目就是针对潜水器非耐压部位用Ti75合金棒材特点,在材料规格、性能要求、无损检测、检验验收方法等方面建立统一规范,制定专用标准,来满足我国潜水器建造的实际使用需求.","本项目主要研究内容如下:在潜水器非耐压部位用Ti75合金棒材材料化学成分、尺寸规格、性能要求、检验验收方法、合格判据等方面进行相关试验研究分析,制定统一规范,起草标准并进行评审意见的修改.","中国船舶重工集团公司"]
[512,98578,"潜水器用Ti80合金锻件","推荐","制定",null,null,2014,"中国船舶重工集团公司","全国潜水器标准化技术委员会","中国船舶重工集团公司第七二五研究所","在大深度载人潜水器建造方面,美国、日本、法国、俄罗斯等国家走在了世界前列,如俄罗斯建造了“和平l号“和“和平2号“6000米载人潜水器,美国建造了“阿尔文号“4500米载人潜水器等.我国虽然具备了一定的相关技术基础,但仍缺乏成熟的实际建造经验和完善的技术积累.对于潜水器结构件用钛合金,欧美国家凭借技术和设备优势,突破了大型钛合金坯料的制备技术,制定了相应的材料规范,如AMS、MIL等系列标准,可批量生产多种钛合金加工材.近年来,其材料规格向更大、更宽、更厚发展.美国AMS4907《退火态合金板材、带材、箔材》标准中退火态钛合金板材厚度最厚可达76.2mm.目前,我国虽然在潜水器用钛合金材料研制及应用研究方面有了一定基础,确定潜水器耐压部位选用Ti80合金锻件.但是,目前国内外均没有潜水器耐压部位用Ti80合金锻件的相关标准,现用其他钛合金板材标准在材料规格、技术要求方面不适用于我国潜水器建造的实际使用要求.这种加工制造现状,目前已成为制约我国潜水器向规范化、标准化、国际化发展的重要障碍.因此,本项目就是针对潜水器耐压部位用Ti80合金锻件特点,在材料规格、性能要求、无损检测、检验验收方法等方面进行试验研究,建立统一规范,制定专用标准,来满足我国潜水器建造的实际使用需求.","本标准适用于潜水器耐压壳体用Ti80合金锻件的生产和检验.  本标准的主要技术内容为:规定潜水器耐压壳体用Ti80合金锻件的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等.","中国船舶重工集团公司"]
[513,98579,"潜水器用钛合金焊丝","推荐","制定",null,null,2014,"中国船舶重工集团公司","全国潜水器标准化技术委员会","中国船舶重工集团公司第七二五研究所","美国、日本、法国、俄罗斯等世界先进国家都已研制出了自己的深海潜水器.如俄罗斯建造了“和平l号“和“和平2号“6000米载人潜水器,美国建造了“阿尔文号“4500米载人潜水器等.在潜水器结构件用钛合金材料配套焊丝方面,欧美先进国家均有专用的材料技术规范,如AMS、MIL等系列标准.我国在潜水器用钛合金材料研制及应用研究方面有了一定基础,确定潜水器非耐压部位用Ti75合金板材、棒材配套焊丝选用Ti75A,耐压部位用Ti80合金板材、棒材配套焊丝选用Ti80A.但是,目前国内外均没有潜水器用Ti75、Ti80合金配套用Ti75A、Ti80A焊丝的相关标准,现用其他钛合金焊丝标准在材料规格、技术要求方面不适用于我国潜水器建造的实际使用要求.这种加工制造现状,目前已成为制约我国潜水器向规范化、标准化、国际化发展的主要障碍.因此,本项目就是针对潜水器用Ti75A、Ti80A钛合金焊丝特点,在材料规格、性能要求、无损检测、检验验收方法等方面开展相关试验研究与分析,建立统一规范,制定专用标准,来满足我国潜水器建造的实际使用需求.","本标准适用于潜水器用Ti75A、Ti80A钛合金焊丝的生产和检验.本标准主要技术内容:在潜水器用Ti75A、Ti80A合金焊丝材料化学成分、尺寸规格、性能要求、检验验收方法、合格判据等方面进行试验研究与分析,编制标准.","中国船舶重工集团公司"]
[514,101055,"地震烈度图绘制规范","推荐","制定",null,null,2014,"中国地震局","全国地震标准化技术委员会","中国地震局地质研究所","每一次地震后,作为地震部门解释和反映地震灾害损失程度的重要标志之一的地震烈度图受到广泛关注.而来自不同研究部门和机构的地震烈度图样式不一,制图标准差别很大,为一般公众理解和日后对比研究工作产生了众多的困难.  为规范地震烈度图制图,产出的成果便于社会公众理解地震灾害损失程度和科学研究的一致性,制定本标准.","本标准规定了地震烈度图的制图要求和地图版式.本标准适用于地震现场科学考察后地震烈度的表示和制图输出.","全国地震标准化技术委员会"]
[515,101057,"地震应急避难场所等级划分与评定","推荐","制定",null,null,2014,"中国地震局","全国地震标准化技术委员会","中国地震局地球物理研究所","我国是世界上地震灾害最为严重的国家之一,每次中强地震都会造成很多群众流离失所,尤其是2008年震惊全球的汶川大地震,使上百万灾民无家可归,焦急等待疏散和安置.可以说,应急疏散避难场所建设是城市应对地震、减轻灾害损失的基础保障.目前,我国各地相继开展了地震应急避难场所的规划和建设工作,但由于缺乏具体的分级标准,建设质量参差不齐,因此亟待制定相应的等级划分和评定标准,以提高地震应急避难场所的疏散安置能力和服务质量.","本标准规定了地震应急避难场所的等级、等级划分条件及评定与监督.主要内容包括:基本要求、等级划分、等级划分条件、评定机构、评定申请、评定程序、评定方法、复核等.","全国地震标准化技术委员会"]
[516,101058,"地震应急避难场所数据库规范","推荐","制定",null,null,2014,"中国地震局","全国地震标准化技术委员会","中国地震局地质研究所","为规范我国各类各级地震应急避难场所的管理工作,满足避难场所规划管理工作的信息化需要,建设避难场所管理信息化体系,为避难场所成果管理、震后快速启动所需的信息反馈与监控提供服务,实现数据共享,根据相关法律、法规和技术规定编制本标准.","本规范规定了地震应急避难场所数据库管理用数据库的基本构成和结构设计要求.本规范适用于我国各级各类地震应急避难场所数据库管理系统的设计、建设与服务.","全国地震标准化技术委员会"]
[517,101056,"地震应急避难场所运行指南","推荐","制定",null,null,2014,"中国地震局","全国地震标准化技术委员会","北京市地震局","地震应急避难场所是破坏性地震发生或地震预警信息发布之后,临时安置百姓生活的场所.国内外应急避难场所应用实例充分证明应急避难场所对于做好民众的疏散安置工作,稳定民心,安定社会发挥着非常重要的作用.自2003年我国第一个应急避难场所建成之后,受到党中央,国务院领导以及广大社会公众的高度称赞,自此掀起了全国建设的高潮.到目前,各省都相继建设了成百上千的不同类型、不同类别的应急避难场所,各应急避难场所都设置了一定数量规模的应急生活设施.但是,这些应急避难场所建设都是应急保障的硬件建设,如何管理一个来自四面八方,有几百人、几千人,甚至几万人的,有自己独立生活方式的社会人员或家庭,在一个应急避难场所内生活一段时间,光靠这些硬件建设是不行的,必须加强生活的管理,保障这些人在这里的衣食住行、灾民的心理安抚等日常生活基本需求,辅以强有力的应急避难场所管理措施,使其硬件建设与软件管理相结合,才能确保应急避难场所高效有序运行.制定地震应急避难场所运行指南,规范应急避难场所运行中行为人的行为事物运行规则,是完善应急避难场所保障设置运行的重要内容.  目前在我国,统一、规范的地震应急避难场所运行管理规范还是一个空白,急需制定出台一部统一的规范应急避难场所启用运行的标准,这对灾后地震应急避难场所运转的高效有序,对安定民心,提高灾民生活质量,稳定社会,加强政府应急管理的能力和水平,提高广大社会公众应对突发公共事件的能力,无疑会起到重要的作用.","本标准旨对已建成的地震应急避难场所及管理人员和相对受服人员,在地震应急避难场所启用前后的运行管理做出统一规范要求.主要技术要求包括基本要求、组织管理机构设立、工作准备、安置工作的内容、要求和程序、转移安置、避难场所运行的启动停止以及地震应急避难场所运行中的登记、统计等事项等内容给出指导性意见.","全国地震标准化技术委员会"]
[518,101051,"防震减灾术语  第2部分:专业术语","推荐","修订","GB/T 18207.2-2005",null,2014,"中国地震局","全国地震标准化技术委员会","中国地震局地球物理研究所","防震减灾工作涉及到各行各业,防震减灾术语和定义的统一对防震减灾工作的管理和交流具有极其重的意义.制定防震减灾术语的目的是:(1)建立与防震减灾工作三大工作体系相适应的概念体系；(2)为地震灾害研究与管理提供具有权威性的,统一性的术语和定义；(3)为制定法律、法规、地震标准和相关标准提供基础；(4)促进国际间防震减灾合作与交流.    2010年该标准由全国地震标准化技术委员会组织了复审,复审会给出的结论认为:  该标准实施5年来, 在制定法规、制定地震标准、出版地震期刊、撰写科研报告中被多次引用,起到了统一基本概念的重要作用.经专家评议后认为:  (1)《防震减灾术语 第1部分:基本术语》已修订,该标准也应进行修订；  (2)在地震应急救援和监测预报领域有许多新的术语需要增补；  (3)部分术语的定义不准确,需要修改.    建议该标准修订,但是在修订前应做前期调研工作和立项研究,建议列入2012年修订计划.","该标准规定了防震减灾专业技术领域使用的术语和定义.该标准适用于防震减灾有关工作及制定防震减灾有关法律、法规、标准等,也适用于科研、教学、新闻、出版.  主要技术内容包括:地震术语、地震监测与地震预报术语、地震台(站)网与地震数据术语、地震灾害预防术语、地震应急与救援术语、地震观测仪器术语、地震实验与地震试验术语.","全国地震标准化技术委员会"]
[519,103595,"带电作业仿真训练系统","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","全国带电作业标准化技术委员会","中国电力科学研究院、武汉科码软件有限公司","电力系统的运行维护工作对安全性要求较高,其中带电作业由于其异常危险的工作环境,除了需要作业人员熟练掌握各项操作技能,尤其重视作业的安全性和规范性,培养一名合格的带电作业人员需要投入大量的人力物力.随着科技进步而发展起来的多媒体、仿真模拟、智能指导、计算机互动培训、网络培训和虚拟现实培训等技术大大促进了新型培训技术的发展.培训资源多样化,培训通道远程化,是当前教育培训发展的方向.基于三维虚拟现实的沉浸式仿真训练可以真实的模拟带电作业现场环境,将完整的作业过程通过跟现实一致的视觉感受进行映射,作业人员通过动作,触觉等更真实的感受到现场作业的环境和作业条件.通过仿真模拟的训练为学员提供安全的训练环境,科学的、数字化的进行安全作业的训练和指导.制定本标准是对带电作业三维虚拟仿真训练的规范化,科学化,数字化的要求的归纳和指导.","本标准适用于电力行业或者其他行业从事带电作业人员的仿真操作技能训练系统.主要技术内容包括一般要求、技术条件、仿真培训系统、硬件装置要求、存放要求.","全国带电作业标准化技术委员会"]
[520,103596,"配电线路旁路作业技术导则","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","全国带电作业标准化技术委员会","中国电力科学研究院","配电线路旁路作业是利用旁路作业设备,在用户不停电的情况下,将检修区域停电,对配电设备进行检修和更换的作业.由于作业项目涉及多个作业点及多种作业设备,在作业过程中,需要对作业方式、人员防护、工器具使用、进行规范,以保证作业的安全.","1.适用范围:本标准适用于海拔1000m及以下地区配电线路旁路作业,规定了工作制度、作业方式、主要工器具技术要求及使用方法、作业注意事项等.2.主要技术内容:(1)范围；(2)规范性引用文件；(3)术语和定义；(4)一般要求；(5)工作制度；(6)作业方式及人员防护；(7)主要工器具技术要求及使用方法；(8)作业注意事项；(9)作业项目及安全事项.","全国带电作业标准化技术委员会"]
[521,103553,"电力金具名词术语","推荐","修订","GB/T 5075-2001",null,2014,"中国电力企业联合会","全国电力架空线路标准化技术委员会","中国电力科学研究院","为满足经济快速发展对电力的需要，国内建成投运了多条交流750kV、1000kV和直流±660kV、±800kV等电压等级输变电工程.金具是输变电工程本体重要的组成部分，随着新电压等级工程的建设，很多新型金具不断涌现.为保证电力金具技术语言通用、一致，便于交流和使用，有必要对2001年发布的电力金具名词术语进行修订.","本标准规定了电力金具的一些重要名词术语，适用于制定电力金具标准，编写、翻译专业技术文献，编制教材等，与电力金具有关的其它领域也可参考使用.本标准的主要技术内容包括综合类名词术语、产品类名词术语和试验类名词术语.","中国电力企业联合会"]
[522,103597,"架空输电线路故障巡视技术导则","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","全国电力架空线路标准化技术委员会","中国电力科学研究院、湖北省电力公司、冀北电力公司","架空输电线路的主要故障类型包括冰害、风偏、雷击、污闪、外力破坏、鸟害、舞动等.开展架空输电线路故障巡视工作可为查找故障点、查明故障原因、尽快恢复供电等提供相应依据，确保电网安全稳定运行.目前电力行业范围内缺乏关于架空输电线路故障巡视的技术标准，导致各类故障的巡视工作存在不统一、不规范等问题.因此，有必要制订《架空输电线路故障巡视技术导则》，对冰害、风偏、雷击、污闪、外力破坏、鸟害、舞动等不同类型故障巡视的要求进行规范(包括巡视范围、巡视内容、巡视信息收集等).不仅有利于及时发现故障点、准确判断故障原因，同时也为开展后续反事故措施提供相应依据，进一步提高输电线路安全运行水平.","该标准适用于110kV(66kV)及以上交直流架空输电线路的故障巡视.要技术内容包括：1.范围；2.规范性引用文件；3.术语和定义；4.故障分类；5.故障巡视要求；6.故障巡视方法；7.附录：各类故障巡视安全注意事项.","全国电力架空线路标准化技术委员会"]
[523,99096,"架空输电线路在线监测装置通用技术规范","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","全国电力设备状态维修与在线监测标准化技术委员会","山东电工电气集团公司","随着智能电网建设及生产运行的需要,国网、南网均在大力推进“两级部署、三级应用“的输变电设备状态监测系统建设,越来越多的在线监测装置用于新建和已建输电线路.为做好输变电设备状态监测系统的设计、建设和运行管理,统一技术标准,保证装置数据有效、稳定可靠、先进适用,因而迫切需要制定相应的系列技术标准,以规范监测装置的功能要求、技术要求、数据传输规约、供电电源、试验检验及安全性能等,规定监测原理、监测方法、准确性、稳定性、可靠性、使用寿命等,指导装置的设计、生产、入网检测和应用.该系列标准在输电线路状态检修、提升生产运行管理精益化水平、输电线路状态监测,及大运行等方面将发挥重大作用.","1、范围:适用于交流110(66)kV~1000kV、直流±400kV~±800kV架空输电线路.2、主要技术内容:范围、规范性引用文件、术语和定义、总则、装置分类及组成、功能要求、技术要求、供电电源、试验方法、检验规则、安装调试、验收、包装运输,以及应用层数据传输规约、状态监测方案设计等.","中国电力企业联合会"]
[524,103573,"电力系统光传送网(OTN)第1部分：技术要求","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会","国网电力科学研究院","随着电网智能化控制、信息化管理、数据容灾中心、视频业务的广泛推广，对电力通信网络带宽、可靠性均提出了更高的要求.\n电力传输网络需要承载快速增长的分组业务需求，达到N*Gb带宽，但是现有SDH/MSTP无法满足承载这些大容量要求，在业务流向、在流量、接口等方面都不适应.同时点到点WDM系统缺乏灵活调度、多业务承载、深度网络监测管理能力.\nOTN技术是在传统WDM技术上的扩展，既具备了WDM的大容量传输能力，可满足电网大颗粒(100M以上)尤其是大颗粒IP业务增长需求，又实现了波长、带宽的自动分配转换，具备了业务带宽按需分配、自动倒换的智能特性.\n电力光传送网(OTN)基于ODUk/Och/波长的交叉功能使电路交换粒度由SDH时代VC4(155M)提高到1.25G/2.5G/10G/40G，实现大颗粒业务的灵活调度和保护.同时OTN设备需要具备分组交换能力以实现对分组业务的良好兼容性，满足传送网络平滑演进需求.OTN网络还可以引入ASON智能控制平面，实现抗多点故障的网络业务自愈能力，提高网络配置的灵活性和生存性.\n为了合理、有效利用OTN技术，有必要对系统结构、功能要求、网络保护与业务接入、技术标准、接口参数等方面进行充分研究，统一建议标准，同时也是提高电力行业应用水平，助推电力行业低碳经济、智能电网发展，提高信息化水平的必要.","本标准适用于电力行业OTN网络的设备研制、规划设计、工程建设、运行维护等.\n其目的是满足电力通信骨干网的需求：\n①　定制电力特殊化的OTN网络，反映电力业务特点；\n②　统一电力通信网技术要求、接口要求，增强互联互通；\n③　尽量采用通用性要求，降低设备造价；\n④　解决电力通信系统实际问题，提供指导意见.","全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会"]
[525,103574,"电力系统光传送网(OTN)第2部分：测试方法","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会","国网电力科学研究院","随着电网智能化控制、信息化管理、数据容灾中心、视频业务的广泛推广，对电力通信网络带宽、可靠性均提出了更高的要求.业务发展趋势呈现了高速化和分组化，从而使现有的电力通信网络发生新的变化.现有的MSTP/SDH技术受带宽容量限制，网络扩容工作受限，无法满足电力新业务高带宽、大颗粒IP业务快速增长的需要，OTN作为海量业务带宽的新型传输技术以其可管理易调度的特点，被业界认为是下一代传送网技术的首选，同样也是电力骨干传输网络的重要发展方向.利用OTN技术从根本上解决带宽受限问题，极大提高传输网的承载能力，对于提高通信网对智能电网、信息化建设、数据容灾等业务的保障能力，具有战略意义.\n随着OTN网络技术和标准的成熟和完善，OTN设备功能和组网方式变得日臻灵活和多样，导致OTN设备配置和组网的复杂性和不确定性.OTN设备已由传统的单架单框统一封装的设备形式，逐渐转变为多机架、多机框、多板卡、多接口的分布式设备组成形式.OTN设备的固定统一实体不复存在，取而代之的是多种功能单元实体的有机组合和统一管理.这从本质上改变了OTN设备配置的思想和内涵，使得配置方法从简单的接口指配和单一的机盒组合，变成灵活多变的板卡组合和分布式设备内组网.各种形态的OTN设备性能对网络容量、结构及性能影响不同.如何对各种形态的OTN设备进行性能测试，保证设备及系统良好的性能指标，对于OTN网络建设具有至关重要的作用.因此，规范OTN设备及系统测试方法，提高OTN网络设计、设备选型、工程建设、运行维护质量，是OTN网络健康持续发展的重要基础.\n与《电力系统光传送网(OTN)第1部分：技术要求》配套使用，指导电力系统骨干通信网OTN系统工程设计、设备入网、工程验收、运行维护、统计和评估等工作.","本标准将指导电力系统OTN网络工程设计、设备选型、系统验收、运行维护和后评估.\n其目的是根据电力通信业务承载需求和网络建设需求，实现以下目的：\n(1)OTN设备选型与系统结构与实际需求结合，充分利用系统的长距离传输性能.\n(2)OTN网络体现整体性，避免造成网络互联互通复杂，使各层级、各区域网络节点无缝连接.\n(3)提升运行维护水平，明确OTN设备运维中的关键指标和方法.\n本标准主要技术内容为电力系统OTN设备各项功能、性能指标的测试技术方案与要求，包括：光接口性能指标、光层单板性能指标、电层交叉、设备功耗、业务的各种保护类型、设备冗余保护、单跨系统性能指标、多跨系统性能指标、拉曼系统测试性能指标、遥泵系统测试性能指标、设备可靠性、网管功能等.","全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会"]
[526,103572,"电力信息交换总线技术导则","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会","国网电力科学研究院","信息集成和互动化应用是智能电网建设的主要内容和重要标志，而信息交换总线是其主要实现工具.采用总线方式实现多应用系统之间的标准化接口和信息交换也是IEC 61968标准的核心理念，不但可以解决长期存在的信息孤岛问题，也可满足当前和下一步广泛开展的多系统集成和互动化应用的急需.因此，制定和发布电力信息交换总线标准是当务之急.","本次制定的标准是规范和定义电力信息交换总线的总体构架和组成部分，主要适用于配/用电领域，也可为输/变电领域信息化的相关应用服务.本标准定义和描述了电力信息交换总线的总体构架、主要功能、接口与适配器、信息安全以及性能指标等，还用附录例举了配用电互动化应用信息流分析和典型应用案例示意图.","全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会"]
[527,99900,"电厂用运行矿物汽轮机油维护管理导则","推荐","修订","GB/T 14541-2005",null,2014,"中国电力企业联合会","全国电气化学标准化技术委员会","西安热工研究有限公司","该标准已实施了近十年,对运行中汽轮机油的维护管理发挥了积极的作用,但随着现代技术的发展和进步,目前该标准存在如下问题:1.GB/T 7596《电厂用运行中汽轮机油质量》已于2008年进行了修订,GB/T 14541《电厂用运行矿物汽轮机油维护管理导则 》中关于运行油质量评定的标准已与现行的运行油质量指标不符,需对其中的运行油质量评定指标进行修订,使该维护管理导则在汽轮机油使用过程中起到更好的指导作用；2.该标准参照的国外标准已于2008年进行了更新；3.该标准已颁布实施多年,有些地方已不能满足实际需要,比如目前一些小的机组已陆续关停,大容量的机组越来越多,对油品质量和运行维护提出了更高的要求；4.汽轮机油的新油标准与2011年12月发布,该标准与1989版的标准相比,做了大幅度的修改,增加了承载能力、过滤法等指标,在运行油的维护管理导则中应该有相应的体现.因此有必要对该导则进行相关内容的修订.根据实际需要、参照标准和新油标准对该导则进行相应的修订,使该标准对电厂用汽轮机油的维护和管理起到更大的指导作用.","本标准适用于电厂汽轮机、水轮机和燃气轮机系统用于润滑和调速的矿物汽轮机油的维护管理.技术内容包括:1.\t范围          2.\t规范性引用文件3.\t汽轮机油性能  4.汽轮机油使用寿命的影响因素 5. 取样 6.新汽轮机油的检验  7.运行汽轮机油的监督   8.油的相容性  9.汽轮机油的劣化 10.汽轮机油的维护  11.技术管理和安全要求","全国电气化学标准化技术委员会"]
[528,103187,"电厂运行中汽轮机油质量","推荐","修订","GB/T 7596-2008",null,2014,"中国电力企业联合会","全国电气化学标准化技术委员会","西安热工研究院有限公司","该标准已实施了近五年,对运行中汽轮机油的质量控制和机组的安全运行发挥了积极的作用,并积累了许多有益的经验.但随着现代技术的发展和进步,对汽轮机油的质量提出了更高的要求.因此需要对原标准进行适当的修订.  1.汽轮机油的新油标准GB11120已于2011年12月发布,2012年6月正式实施.该标准与1989版相比,做了大幅度的修改,因此运行中汽轮机油质量的标准也应随之有所变化,以使得运行油的质量指标与新油的质量指标相协调.  2.随着技术进步,该标准中有些试验项目的测试方法需要进行适当的变更或增加,以使标准更符合实际情况,更具有可操作性.  3.该标准颁布实施以来,有些地方已不能满足实际需要.随着电力工业的发展,高参数大机组成了各地电网的骨干,对油品质量提出了许多新的要求,比如对汽轮机油提出了机械性能的要求等等.因此该标准所要求的检测项目也需要有所增加.  4.相关的国外标准ASTM D 4378-已于2008年进行了更新,其中对运行油质量指标有所更新,因此在对该标准进行修订时要有所考虑,以使修订的标准与国际先进标准保持一致.  根据实际需要、参照相关标准和新油标准对该标准进行相应的修订后,可使该标准对运行中变压器油的质量控制起到更大的指导作用.","本标准适用于发电机组运行过程中汽轮机油(包括水轮机、调相机和燃气轮机用油)的质量监督.  技术内容包括:1.范围； 2.规范性引用文件 ；3.技术要求；附录A .","全国电气化学标准化技术委员会"]
[529,103111,"绝缘油中腐蚀性硫定量检测方法(二苄基二硫醚)","推荐","制定",null,"IEC 62697-1:2012 ED.1.0",2014,"中国电力企业联合会","全国电气化学标准化技术委员会","广东电网公司电力科学研究院,西安热工研究院有限公司","1.绝缘油中腐蚀性硫的存在会促使有害皂类的形成和油的酸性反应以及金属的腐蚀,造成腐蚀性硫故障,近年来,国内外因绝缘油中的腐蚀性硫导致的不同电压等级的电力变压器和电抗器事故频繁出现,对电网的安全稳定运行造成了巨大的危害.2004年以后,变压器中的腐蚀性硫问题尤为突出,涉及许多国家.其中巴西、美国等最为严重.在我国,南方、华东和华北等地区电网也相继有腐蚀性硫故障的报道.腐蚀性硫的问题成为迫切需要研究及解决的热点.国际大电网组织CIGRE委员会于2005年和2009年分别成立了SC A2.32及A2.40两个工作组,专门研究如何应对绝缘油中腐蚀性硫所带来的相关问题.2.绝缘油中含有的腐蚀性硫会与铜导体反应生成硫化亚铜,是造成这类故障的主要原因.在正常情况下,绝缘油中的硫化合物能减慢油品的老化速度并防止形成酸性物质和沉淀,但是在变压器带电运行过程中,硫化合物中的腐蚀性硫能侵蚀铜导线,形成腐蚀产物硫化亚铜.由于硫化亚铜的导电特性,会造成变压器内部场强发生畸变,降低绝缘强度,降低局部放电起始电压,最终导致变压器绝缘损伤故障.因此要求绝缘油中不能含有腐蚀性硫,国内外的标准中都有严格的检测要求.3. 目前测定绝缘油中腐蚀性硫的方法主要有GB/T 259612-2010,DL/T 285,ASTM D1275,IEC 62535等,但这些都是定性方法,不能准确定量腐蚀性硫含量,这对判断危害程度造成了很大难度,因此亟需建立绝缘油中腐蚀性硫定量测定方法.4. 目前国内外的研究表明,绝缘油中腐蚀性硫的主要成分为DBDS(二苄基二硫),因此可以用DBDS的定量测定作为衡量绝缘油中是否含腐蚀性硫的指标,最新修订的IEC60296-2012(新变压器油标准)也将DBDS作为判定腐蚀性硫的指标纳入了标准中.因此建立绝缘油中DBDS含量测定方法具有重要意义.","适用范围:绝缘油中DBDS含量的测定,浓度范围5-600 mg/kg.主要技术内容:1.利用气相色谱法定量检测绝缘油中腐蚀性硫含量.1.样品的前处理和气相色谱分析,在相应检测器下检测出峰面积,建立峰面积和浓度曲线.2.研究测量未知油样中DBDS浓度和检测方法的检出限,重复性和再现性.","全国电气化学标准化技术委员会"]
[530,99899,"绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法","推荐","修订","GB/T 17623-1998",null,2014,"中国电力企业联合会","全国电气化学标准化技术委员会","西安热工研究院有限公司,福建电力科学研究院,湖南电力科学研究院","绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法国家标准从1999年实施以来,在电力部门对充油电气设备出厂检验和运行监督过程中判断设备潜伏性故障的起到了非常重要的作用.十多年来了,国内外气相色谱法测定缘油中溶解气体组分含量技术在不断发展和进步,出现了一些新的色谱流程和油样脱气处理技术的自动化仪器在各单位广泛使用,原标准已无法适应国内检测单位对绝缘油中溶解气体组分含量的测定需要.为了使绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法能够更加广泛适应国内检测技术现状,规范测试方法,建议对GB/T 17623-1998进行修订.","1.范围:修订后的标准规定了用气相色谱法测定充油电气设备内绝缘油中的溶解气体组分(包括氢、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、一氧化碳、二氧化碳、氧及氮等)含量的方法.主要技术内容:1.提供4种气相色谱流程供选择2.提供3种油样脱气方法和装置供选择3.提供2种色谱仪标定方法供选择4.给出不同测试方法的结果计算公式5给出测定方法的精密度6.提供绝缘油中气体分配系数测定方法7.提供二次溶解平衡测定法8.提供绝缘油中溶解气体回收率测定法","全国电气化学标准化技术委员会"]
[531,99897,"运行变压器油维护管理导则","推荐","修订","GB/T 14542-2005",null,2014,"中国电力企业联合会","全国电气化学标准化技术委员会","西安热工研究院有限公司","该标准已实施了近十年,对运行中变压器油的维护管理发挥了积极的作用,但随着现代技术的发展和进步,目前该标准存在如下问题:1该导则中运行油的质量指标已与现行的运行中质量标准不符,需依据现行的运行油质量指标对该导则进行修订,使该维护管理导则在变压器油使用过程中起到应有的指导作用；2.该标准参照的国外标准已于2005年进行了更新；3.该标准已颁布实施多年,有些地方已不能满足实际需要,比如高电压大容量的电气设备越来越多,对油品质量和运行维护提出了许多新的要求；4.变压器油的新油标准与2011年12月发布,该标准与1990版的标准相比,做了大幅度的修改,在运行油的维护管理导则中应该有相应的体现.因此有必要对该导则进行相关内容的修订.根据实际需要、参照标准和新油标准对该导则进行相应的修订后,可使该标准对运行中变压器油的维护和管理起到更大的指导作用.","本标准适用于运行中电力变压器、电抗器、互感器等充油电气设备中使用的矿物变压器油的维护管理.技术内容包括:1.范围； 2.规范性引用文件；3.术语 ；4.取样；5.新油的质量评定；6.运行油的质量评定；7.油品的检测项目及意义；8.油的相容性 ；9.运行中变压器油的防老化措施；10.油处理 ；11.电气设备中变压器油的更换； 12.变压器油油泥的冲洗；13.油的存储和输送；14.技术管理；15.安全与卫生.","全国电气化学标准化技术委员会"]
[532,103186,"运行中变压器油质量","推荐","修订","GB/T 7595-2008",null,2014,"中国电力企业联合会","全国电气化学标准化技术委员会","西安热工研究院有限公司","该标准已实施了近五年,对运行中变压器油的质量控制和机组的安全运行发挥了积极的作用,并积累了许多有益的经验.但随着现代技术的发展和进步,对运行变压器油的质量提出了更高的要求.因此需要对原标准进行适当的修订.  1.变压器油的新油标准GB2536已于2011年12月发布,2012年6月正式实施.该标准与1990版相比,无论在指标要求上还是在检测项目的设置上都做了很大的修改,因此运行中变压器油的质量标准也应有所变化,以使得运行油的质量指标与新油的质量指标相协调.  2.相关的国外标准IEC 60422已于2005年进行了更新,其中对运行油质量指标有些变化,因此该标准进行修订时要有所考虑,以使修订的标准与国际先进标准保持一致.  3.随着技术进步,该标准中有些试验项目的测试方法需要进行适当的变更或增加,以使标准更符合实际情况,更具有可操作性.  4.该标准颁布实施以来,有些地方已不能满足实际需要,比如高电压大容量的充油电气设备越来越多,对油品质量提出了许多新的要求,该标准所要求的检测项目也需要有所增加.  5.随着环保意识的增强,植物油用作绝缘油的变压器越来越多,因此修订该标准时,增加植物绝缘油的质量指标.  6.关于变压器油的检测项目和检测周期在变压器油维护管理导则中有详细的叙述,因此修订该标准时去掉相应部分.  7.增加变压器油防劣措施,使标准更为完善.  根据实际需要、参照相关标准和新油标准对该标准进行相应的修订后,可使该标准对运行中变压器油的质量控制起到更大的指导作用.","本标准适用于充入电气设备的矿物变压器油和断路器油在运行中的质量监督,发电机用油可参考使用.  技术内容包括:1.范围； 2.规范性引用文件；3.术语和定义 ；4.技术要求；附录A ；附录B；附录C.","全国电气化学标准化技术委员会"]
[533,103567,"三相交流系统短路电流计算 第2部分：短路电流计算应用的系数","推荐","制定",null,"IEC 60909-1:2002",2014,"中国电力企业联合会","全国短路电流计算标准化技术委员会","中国电力科学研究院, 国家电力调度通信中心, 西安交通大学","标准GB/T15544-1规定了三相交流系统短路电流的计算方法，通过引入各项系数满足标准的技术准确度与简单化要求.这些系数的引入，使得短路电流计算结果能够满足电网运行安全性的需要，同时兼顾电网建设的经济性.对这些系数的来源有必要作出详细的技术说明.","本技术报告对GB/T15544.1标准中引入的各项系数进行说明，对GB/T15544.1标准的补充，不改变已规定的标准化计算方法.","全国短路电流计算标准化技术委员会"]
[534,103562,"三相交流系统短路电流计算 第3部分：电气设备数据","推荐","制定",null,"IEC 60909-2:2008",2014,"中国电力企业联合会","全国短路电流计算标准化技术委员会","中国电力科学研究院, 国家电力调度通信中心, 西安交通大学","标准GB/T15544-1规定了三相交流系统短路电流的计算方法.为了更好的推广该先进计算方法，有必要对短路电流计算涉及到的设备数据进行说明，特别是在对实际应用中的设备数据不确定情况下，或者在计算规划阶段的电网时，需要使用典型参数已完成短路电流的估算.","本技术报告为GB/T 15544的一部分，综合了从多个国家收集到的电气设备数据，可供计算低压、中压、高压系统短路电流时参考.","全国短路电流计算标准化技术委员会"]
[535,103564,"三相交流系统短路电流计算 第4部分：同时发生两个独立单相接地故障时的电流以及流过大地的电流","推荐","制定",null,"IEC 60909-3:2009",2014,"中国电力企业联合会","全国短路电流计算标准化技术委员会","中国电力科学研究院, 国家电力调度通信中心, 西安交通大学","为了计算发生短路时的感应电压、接触电压、跨步电压以及发电厂变电站的电位变化，必须计算发生不平衡短路故障时的电流分布.标准GB/T15544-1规定了三相交流系统短路电流的基本计算方法，在此基础上还需要对发生不平衡短路故障时的电流分布计算方法进行补充.","本技术报告为GB/T 15544的一部分，给出了计算不平衡短路时的电流计算方法，包括：在中性点不接地或者谐振接地系统中同时发生两个独立单相接地故障时的短路电流计算；在中性点接地系统中发生单相接地短路故障时流经大地的电流分布计算.","全国短路电流计算标准化技术委员会"]
[536,103569,"三相交流系统短路电流计算 第5部分：算例","推荐","制定",null,"IEC 60909-4:2000",2014,"中国电力企业联合会","全国短路电流计算标准化技术委员会","中国电力科学研究院, 国家电力调度通信中心, 西安交通大学","标准GB/T15544-1规定了三相交流系统短路电流的计算方法.为了更好的推广该先进计算方法，有必要同时给出相关算例，以帮助对标准的正确理解和使用.","本技术报告为GB/T 15544的一部分，通过算例介绍依照GB/T 15544.1进行三相交流系统短路电流的计算过程.","全国短路电流计算标准化技术委员会"]
[537,103563,"并网光伏电站继电保护技术规程","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","国家电网西北电力调控分中心、国家电力调度通信中心、南方电网调度通信中心等","太阳能资源丰富，可利用程度较高，近年来呈现出强劲的发展势头.随着光伏大规模集中接入电网，将对电网的安全稳定运行造成一定影响，规范光伏电站继电保护相关技术性能指标显得尤为重要.继电保护配置及整定原则的正确性是保证电力系统安全稳定运行的先决条件.与常规发电厂及变电站相比，光伏电站具有自身的特点，目前国内在光伏电站继电保护配置及整定方面尚没有专门的技术标准，造成光伏电站继电保护工作无章可循，成为光伏电站有序发展及安全运行的隐患.为规范并网光伏电站继电保护配置及整定工作，提高光伏电站继电保护运行可靠性，确保电网安全稳定运行，制定相关技术标准势在必行.","本标准对并网光伏电站继电保护配置及整定技术进行了规定，适用于接入35kV及以上电压等级的新建或扩建并网光伏电站，通过其它电压等级送出线路与电网连接的光伏电站可参照执行.\n标准正文共设7 章： 范围、 规范性引用文件、总则、配置原则、整定原则、整定管理、附则.规定了并网光伏电站变压器、逆变器、送出线路等各类继电保护具体的配置原则及整定计算原则.对光伏电站继电保护整定计算的管理职责划分、参数资料管理、定值单管理等做了明确规定.","中国电力企业联合会"]
[538,103491,"抽水蓄能电厂标识系统(KKS)编码导则","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","国网新源控股有限公司","当前缺乏该行业标准,造成抽水蓄能电厂标识系统(KKS)编码可遵照的行业标准不足.抽水蓄能电厂较常规水电厂设备系统多,运行工况复杂,常规水电厂通用相关编码标准不能涵盖抽水蓄能的具体业务.  国网新源控股有限公司主要负责开发建设和经营管理国家电网公司经营区域内的抽水蓄能电站,目前公司已运行抽水蓄能容量1087万千瓦,在建抽水蓄能容量700万千瓦,公司相关经营管理和技术人才储备能承担该标准的制定工作.国网新源控股有限公司已经结合信息系统建设,编码整理80余万条KKS编码数据,并形成了该公司的KKS编码标准.","以德国大电厂技术协会VGB技术委员会的KKS为基础,结合抽水蓄能电厂的实际情况,规范编码规则要求和抽蓄编码设备内容,适应抽水蓄能电厂的应用需求.  研究内容包括原VGB编码索引的细化明确及实施方式的细化明确.","中国电力企业联合会"]
[539,103492,"抽水蓄能电站厂用电保护整定计算导则","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","国网新源控股有限公司","近年来,抽水蓄能电站在我国得到了迅猛发展,我国较早的大型抽水蓄能电站已投运十多年.抽水蓄能电站厂用电较常规水电站接线较为复杂,设备布置较分散,早期投运的电站部分已出现了按常规思路整定无法切断故障的问题.另外,由于长期来发电厂对厂用电设备安全性重视不够,目前国内还未编制过厂用电保护整定方面的参考标准.制定这一标准可以规范抽水蓄能电站厂用电保护整定计算,从整定计算角度为厂用电保护配置提供参考.同时,也可以为常规水电厂和火电厂厂用电保护整定提供参考.","本标准规定了抽水蓄能电站厂用电保护的整定计算原则和方法,并提供了整定计算实例.常规水电厂和火电厂可参考.主要内容:  1. 抽水蓄能电站厂用电保护一般配置原则；   2. 抽水蓄能电站厂用电保护整定计算原则；  3. 抽水蓄能电站厂用电保护整定计算；","中国电力企业联合会"]
[540,103493,"抽水蓄能电站检修导则","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","国网新源控股有限公司","近十多年抽水蓄能电站在我国得到了迅猛发展,随着抽水蓄能事业的发展,抽水蓄能电站的设计、启动试验规范和抽水蓄能机组的运行规范已经相应制定实施,尚未有抽水蓄能电站检修管理方面的规范.由于抽水蓄能电站在我国是新兴行业,电站水头高、机组转速高、技术复杂,检修工艺要求高、难度大,检修管理工作有待规范.制定上述项目规程,对于保障大量建成的抽水蓄能机组的安全经济运行十分必要.\t从抽水蓄能电站设备检修的规划、计划、检修前策划、实施过程控制、总结评价和改进等检修业务全过程管理的各环节进行编排；提出了体现抽水蓄能电站检修管理特点、具有较强可操作性的、基于检修定额基础系数的机组标准项目检修工期表和抽水蓄能电站单元机组检修标准项目参考表等内容.   当前缺乏国家标准,造成抽水蓄能电站检修管理可遵照国家标准不足.国网新源控股有限公司主要负责开发建设和经营管理国家电网公司经营区域内的抽水蓄能电站,目前公司已运行抽水蓄能容量1087万千瓦,在建抽水蓄能容量700万千瓦,公司相关经营管理和技术人才储备能承担该标准的制定工作.","适用于国内已投产抽水蓄能电站的检修管理.主要技术内容:针对抽水蓄能电站设备检修及其技术管理的特点,对检修的规划、计划、检修前策划、实施过程控制、总结评价和改进等检修业务全过程管理的内容、要求和方法进行规范,并提出基于检修定额基础系数的机组标准项目、检修工期,给出抽水蓄能电站单元机组部分的检修标准项目参考表.","中国电力企业联合会"]
[541,103494,"抽水蓄能电站事故保安电源技术导则","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","国网新源控股有限公司","自20世纪90年代以来,我国相继建成一批大中型抽水蓄能电站,从而积累了不少有益的工程经验.目前常规水电工程及抽水蓄能电站建设中对于事故保安电源的设置已有原则性的规定,但基于抽水蓄能电站工程的特殊性,为规范和指导抽水蓄能电站工程事故保安电源的设计和技术要求,在总结国内工程实践经验的基础上,将成熟的工程经验和技术成果列入标准,特制定本导则.","本导则规定了抽水蓄能电站工程事故保安电源设计的指导原则和技术要求；适用于大型抽水蓄能电站工程事故保安电源设计,对中小型抽水蓄能电站的事故保安电源设计可参考执行.主要技术内容为:规定了事故保安电源设置原则、引接方式及配置,对事故保安电源供电和接线提出了要求, 明确了事故保安电源主要负荷、柴油发电机的选择以及事故保安电源的容量.","中国电力企业联合会"]
[542,103496,"抽水蓄能机组励磁系统运行检修规程","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","国网新源控股有限公司","抽水蓄能近年来在我国高速发展,新投产机组已近百台,而且有加速趋势.抽水蓄能机组励磁系统在机组运行中起着重要作用,与常规水电机组相比,抽水蓄能机组工况转换多,每种工况运行时励磁系统均有特定的工作方式.而且抽水蓄能机组的变频启动、转子定位对励磁系统均有特殊要求.制定抽水蓄能机组运行规程,可以进一步规范励磁系统性能需要,运维项目,提高抽水蓄能机组励磁系统运行水平.","本规范主要用于抽水蓄能电站,水电厂可以参照执行.主要内容包括:1、励磁系统的运行；2、励磁系统的运行操作；3、励磁系统的运行维护；4、励磁系统的故障处理；5、励磁系统的检修；6、励磁系统检修后试验；7、运行检修技术文件.","中国电力企业联合会"]
[543,103526,"储能变流器检测技术规程","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","中国电力科学研究院","太阳能发电发展“十二五“规划指出2015年我国分布式光伏发电装机容量预计将达到1000万千瓦.针对分布式发电的规模化发展,国家编制了《关于做好分布式光伏发电并网服务工作的意见》,以支持和促进分布式发电的持续健康发展.其中,储能变流器的各项性能对分布式发电系统的稳定运行具有至关重要的作用.   电网要求储能变流器可靠地纳入电网调度与运行体系,用户希望储能变流器提供一个安全稳定、高效经济的电源,多样化的储能本体对储能变流器的复杂性提出了更高的要求.为了满足电网、用户、储能本体的各方面需求,必须通过细化和标准化技术规程,为储能变流器的各项性能指标检测提供保证.因此,亟需制定一个统一的储能变流器检测规程,确保整个检测流程科学、严谨,测试结果准确、公正.","应用范围:  本标准适用于风力发电、光伏发电等新能源发电系统和电力系统中分布式发电系统中储能变流器.本标准规定了储能变流器的测试条件、内容、方法和步骤等.主要技术内容:1 范围\t2 规范性引用文件\t3 术语和定义\t4 检测设备5 检测方法   对储能变流器主要功能的测试内容,测试方法和步骤提出了具体要求.主要包括变流器效率、通用性能、孤岛保护能力、充放电模式、控制精度、并离网运行等进行检测.6 检测文件","中国电力企业联合会"]
[544,102018,"电动车辆传导充电系统 一般要求","推荐","修订","GB/T 18487.1-2001","IEC 61851-1:2001",2014,"中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","国家电网公司、中国电力科学研究院、中国汽车技术研究中心、国网电力科学研究院、深圳奥特迅电力设备股份公司","《电动车辆传导充电系统 一般要求》GB/T 18487.1-2001已颁布多年，为了与2011年发布实施的《电动汽车传导充电用连接装置》相协调，急需修订，促进电动汽车充电服务规范.","本标准适用于电动道路车辆充电的设备.范围、术语和定义、总则、对供电电压和电流的要求、对充电模式功能的要求、电动车辆连接及对其接口的要求、","中国电力企业联合会"]
[545,95960,"电动汽车车载直流电能表技术条件","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","山东电力研究院、青岛供电公司","制定车载直流电能表技术标准,技术标准内容包括电动汽车车载直流电能表的基本构成、功能要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志和标识等.为电动汽车,包括电动公交车、电动乘用车、电动环卫车等的车辆电能计费提供技术标准.","技术标准内容包括电动汽车车载直流电能表的基本构成、功能要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志和标识等车载直流电能表功能:对电动汽车耗能(电量)进行计量,并具备反向计量功能.标准适用于国家电网公司服务的电动汽车,包括电动公交车、电动乘用车、电动环卫车等.","中国电力企业联合会"]
[546,99054,"电动汽车电池箱电能计量","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","国家电网公司、中国电力科学研究院、国网电力科学研究院、许继集团有限公司、万向电动汽车有限公司、、中信国安盟固利动力科技公司、北京汽车集团有限公司、合肥国轩高科动力能源有限公司","近年来,我国对电动汽车电池更换系统的实现方式和运营模式进行了大量探索和实践,并积累了一定的经验和成果.电池更换系统的核心即是能量的载体--动力蓄电池箱.通过电池箱的充放电和更换过程实现了电能从电网向电动汽车的传递和能量的转化.电池箱的充放电电能的计量可作为运营商和车辆用户之间进行结算的依据,是系统运营的不可缺少的重要环节.目前电动汽车相关的电能计量标准主要针对整车充电,对于电池更换系统的电能计量标准尚属空白.电池箱电能计量标准的制定,对电动汽车智能充换电服务网络的建立和运营具有重要的意义.","适用范围:适用于电池更换模式下的电动汽车动力蓄电池箱充放电计量.  主要技术内容:主要规定电能计量装置的配置和安装要求、技术要求、试验方法和检验规则.","中国电力企业联合会"]
[547,95964,"电动汽车动力仓总成通信协议","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","国家电网公司、浙江省电力公司、许继集团公司、国网信通公司、国网电科院、中国电科院","电动汽车换电技术处于刚刚起步阶段,由于电动汽车的种类较多,使用换电方式的电动汽车动力仓总成通信协议还没有统一的标准,造成各车型之间的动力仓总成通信协议种类繁多,与电池、电动汽车不通用、换电困难的问题,这对电动汽车产业的发展是一个严重的障碍.为了能够实现统一、快速的电池更换、规范电动汽车动力仓总成的通信标准,需要对换电方式电动汽车动力仓总成的通信协议进行统一和规范.电动汽车动力仓总成通信协议国家标准的出台,将对换电方式电动汽车动力仓总成通信协议进行统一规范,保证换电方式的使用能够尽早实现标准化,解决用户将来可能面临难的使用中的困难,为电动汽车产业的发展起到推动作用.","本标准适应于以电池箱快速更换为主要方式的电动汽车动力仓通信协议,协议规定了基本通信方式、通信帧结构、具体通信帧内容(包含数据内容、数据分辨率、数据偏移量等参数)、数据的设置、读取等内容.","中国电力企业联合会"]
[548,102314,"电力能效监测系统技术规范 第10部分:采集终端检验规范","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","中国电力科学研究院","本标准编制的目的是为推动我国节能减排工作,满足电力能效监测工作开展的需要,规范电力能效监测工作,满足能效监测系统规范性建设,进一步完善电力能效监测技术管理体系,推动电力能效监测工作健康有序发展.通过该标准可以实现监测系统采集终端检验的规范化,确保电力能效测评工作的公平、公正.因此,有必要制订电力能效监测系统采集终端检验规范.","本标准是《电力能效监测系统技术规范》系列标准第10部分,适用于电力能效采集终端的产品检验.本标准从检验项目、试验方法等方面规定了电力能效采集终端的检验要求.","中国电力企业联合会"]
[549,102315,"电力能效监测系统技术规范 第11部分:信息集中终端检验规范","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","中国电力科学研究院","本标准编制的目的是为推动我国节能减排工作,满足电力能效监测工作开展的需要,规范电力能效监测工作,满足能效监测系统规范性建设,进一步完善电力能效监测技术管理体系,推动电力能效监测工作健康有序发展.通过该标准可以实现监测系统信息集中终端检验的规范化,确保电力能效测评工作的公平、公正.因此,有必要制订电力能效监测系统信息集中终端检验规范.","本标准是《电力能效监测系统技术规范》系列标准第11部分,适用于电力能效信息集中终端的产品检验.本标准从检验项目、试验方法等方面规定了电力能效信息集中终端的检验要求..","中国电力企业联合会"]
[550,102312,"电力能效监测系统技术规范 第8部分:安全防护规范","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","中国电力科学研究院","本标准编制的目的是为了响应和落实我国节能减排的政策,推动节能减排工作健康有序发展,完成我国节能减排目标；有必要按照智能电网 “信息化、自动化、互动化“的建设要求,建设电力能效监测系统,并制定电力能效监测系统的相关标准和规范；使电力能效监测系统健康有序的发展,使不同的电力能效监测系统能够规范统一,实现互联互通、互相融合等目的.通过规定电力能效监测系统的安全防护要求,有效保障电力能效监测系统的安全.","本标准是《电力能效监测系统技术规范》系列标准第8部分,适用于电力能效监测系统建设中各环节的安全防护、信息传输和身份认证.本标准主要从边界、主站、通信信道、采集设备、集中设备、应用和密钥管理方面全面分析并规范电力能效监测系统安全防护技术和设备功能性能要求.","中国电力企业联合会"]
[551,102313,"电力能效监测系统技术规范 第9部分:系统检验规范","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","中国电力科学研究院","本标准编制的目的是为推动我国节能减排工作,满足电力能效监测工作开展的需要,规范电力能效监测工作,满足能效监测系统规范性建设,进一步完善电力能效监测技术管理体系,推动电力能效监测工作健康有序发展.通过该标准可以实现监测系统功能的规范化,确保电力能效测评工作的公平、公正.因此,有必要制订电力能效监测系统检验规范.","本标准是《电力能效监测系统技术规范》系列标准第9部分,适用于电力能效监测系统的系统检验.本标准从检验项目、试验方法等方面规定了电力能效监测系统的检验要求.","中国电力企业联合会"]
[552,103565,"电力系统继电保护及安全自动装置户外机柜通用技术条件","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","北京四方继保自动化股份有限公司、南京南瑞继保电气有限公司、国电南京自动化股份有限公司、许继电气股份有限公司等","目前，变电站户外机柜没有相应的技术标准，特别是对于智能变电站来说，与其产品对应的户外机械结构相对比较落后，不能满足智能电网设备日益发展的要求，已成为制约其产品研发、运行和维护的瓶颈.制定本标准，可以对电力系统户外使用的继电保护及安全自动装置机柜的环境要求、静态载荷、动态机械性能、电磁屏蔽及静电放电防护性能、安全防护、机电接口要求及其试验方法等做出具体规定，用以指导户外机柜的设计、制造、安装、运行、维护和管理.","1)\t适用范围\n本标准适用于电力系统中使用的继电保护及安全自动装置户外型机柜，以指导其设计、制造、安装、调试、运行、维护和管理，以及智能型电力设备对户外机柜的选型.\n2)\t主要技术内容\n??继电保护及安全自动装置户外机柜的结构型式和要求；\n??继电保护及安全自动装置户外机柜的环境(包括气候、工业大气)要求；\n??继电保护及安全自动装置户外机柜的机械要求，包括静态载荷和动态的机械振动、冲击、碰撞和地震要求；\n??继电保护及安全自动装置户外机柜的安全要求，包括人身安全和对外的安全防护要求；\n??继电保护及安全自动装置户外机柜的EMC要求，包括电磁屏蔽、静电放电防护要求；\n??继电保护及安全自动装置户外机柜的机电接口要求，特别是与电子设备、电源、通风系统、电缆系统的接口；\n??与上述要求相对应的试验方法.","中国电力企业联合会"]
[553,102324,"电力需求响应系统通用技术规范","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","中国电力科学研究院","为响应发改委节能减排的总体目标,并提高电力资源利用效率,改进用电方式,各级政府将所负责行政区域内的电力需求侧管理作为工作重点,并推进需求响应系统的建设.然而,目前尚无针对需求响应系统相关的总体技术规范,为加快节能服务标准的体系建设并达成对于需求响应系统的一致理解,迫切需要建立需求响应系统的总体技术规范作为总体指导原则,以保障现有需求侧项目相关的子标准建立,并未现有的需求侧系统建设提供完备的指导和依据.","本标准适用于需求响应系统的总体功能需求与技术规范.其主要技术内容如下:前 言  1适用范围   2规范性引用文件   3术语和定义   4功能描述   5基本事件描述    6设备模型管理    7信息交互模型   8系统业务接口功能描述 9数据平台维护规范  10系统建设指导原则  11现场设备运行管理  12一致性测试  13验收导则","中国电力企业联合会"]
[554,102316,"电能服务管理平台管理规范","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","中国电力科学研究院","本标准编制的目的是为了响应和落实我国节能减排的政策,推动节能减排工作健康有序发展,完成我国节能减排目标；有必要按照智能电网 “信息化、自动化、互动化“的建设要求,建设电能服务管理平台,并制定电能服务管理平台的相关标准和规范；使电能服务管理平台健康有序的发展,使不同的电能服务管理平台能够规范统一,实现互联互通、互相融合等目的.通过规定电能服务管理平台建设的管理,使电能服务管理平台健康有序发展.","本标准适用于电能服务管理平台的建设.本标准制定了电能服务管理平台建设中的人员管理、系统部署方式、管理模式、工作流程等要求.","中国电力企业联合会"]
[555,102319,"电能服务管理平台技术规范 第1部分:总则","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","中国电力科学研究院","本标准编制的目的是为推动我国节能减排工作,满足电能服务管理工作开展的需要,规范电能服务管理工作,满足电能服务管理平台规范性建设,进一步完善电能服务管理体系,推动电能服务管理工作健康有序发展.通过该标准可以实现电能服务管理平台的规范化,确保电力能效测评工作的公平、公正.因此,有必要制订电能服务管理平台的总则.","本标准是《电能服务管理平台技术规范》系列标准第1部分,适用于电能服务管理平台的开发、建设、使用和验收.本标准从电能服务管理平台的总体设计要求、功能、性能指标等方面提出了技术要求.","中国电力企业联合会"]
[556,102320,"电能服务管理平台技术规范 第2部分:功能规范","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","中国电力科学研究院","本标准编制的目的是为推动我国节能减排工作,满足电能服务管理工作开展的需要,规范电能服务管理工作,满足电能服务管理规范性建设,进一步完善电能服务管理平台管理体系,推动电能服务管理工作健康有序发展.通过该标准可以实现电能服务管理平台功能的规范化,确保电能服务管理工作的公平、公正.因此,有必要制订电能服务管理平台的功能规范.","本标准是《电能服务管理平台技术规范》系列标准第二部分,本标准规定了有序用电管理、客户能效监测、电力需求侧管理等功能要求,适用于政府、电力用户、电网企业的电能服务管理平台建设.","中国电力企业联合会"]
[557,103518,"分布式光伏发电并网接口技术规范","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","中国电力科学研究院","2011年以来,随着欧洲光伏补贴下降和美国对中国光伏组件的“双反“,我国光伏组件这一出口型产业产能过剩问题突出,大量企业面临倒闭风险.为启动国内光伏市场,国家相继推出了“上网电价补贴“和“分布式光伏发电规模化应用示范“等政策,并将2015年光伏规划调高至2100万千瓦.国家电网公司认真贯彻落实国家能源发展战略,积极支持分布式电源加快发展,针对目前分布式光伏发展所面临的突出问题,编制了《关于做好分布式光伏发电并网服务工作的意见》,以促进和支持分布式光伏发电的持续健康发展.  为降低高穿透率分布式光伏发电接入对电网规划、运行、安全及稳定性的影响,德国低压并网标准VDE对分布式光伏发电提出了严格的并网技术要求,包括有功/无功功率控制、保护、与电网通信,能够接受电网公司的监控和调度.我国也参考和借鉴过该标准提出了相关技术要求,但由于接口设备不规范,导致出现过高的配置要求,如要求配置光纤通信和差动保护等,使分布式光伏发电接入电网设备过高.  为保障分布式光伏发电与电网的协调发展,将分布式光伏发电低成本高可靠性地纳入电网监控和调度体系,亟需制定一个统一的接口设备技术规范,能够既能满足电网机构对分布式电源的监控需求,又能通过细化要求和标准化,降低用户成本,从而促进分布式光伏发电的又好又快发展.","应用范围:  本标准规定了通过10kV及以下电压等级接入电网分布式光伏发电并网接口应遵循的原则和技术规范.主要技术内容:1 范围\t2 规范性引用文件\t3 术语和定义\t4 基本规定\t5 功能要求\t对接口设备提出包括数据采集、运行控制、继电保护、防孤岛保护等功能要求.6 性能要求\t对接口设备特性提出要求,包括:电源、功耗、对时、数据存储、绝缘性能、电磁兼容、结构及外观、运行环境、平均无故障工作时间等.\t7 通信要求\t对接口设备与电力公司之间的通信通道提出要求,包括:通信接口、通信信道、信息安全等内容.8 安装要求\t对接口设备的安装位置、安装柜体提出要求.","中国电力企业联合会"]
[558,103527,"分布式光伏发电系统远程监控技术规范","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","中国电力科学研究院","为了促进国内分布式光伏发电的快速发展,自2009年以来,国家财政部、科技部、能源局等相关部门先后发布了《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》、《关于实施金太阳示范工程的通知》等政策.2012年7月,国家能源局发布了《太阳能发电发展“十二五“规划》,根据规划,到2015年底,我国太阳能发电装机容量达到2100万千瓦以上,其中分布式光伏发电总装机容量1000万千瓦.  分布式光伏发电对优化能源结构、推动节能减排、实现经济可持续发展具有重要意义.国家电网公司积极贯彻落实国家能源发展战略,编制了《关于做好分布式光伏发电并网服务工作的意见》,以促进和支持分布式光伏发电的持续健康发展.  我国分布式光伏发电正处于迅猛发展的初级阶段,由于缺少相关的标准规范,在快速发展过程中出现了许多新问题,如分布式光伏发电监控系统设计不规范,设备质量良莠不齐,组网方式、通讯规约、信息建模、通讯安全等极不统一和规范,阻碍了分布式光伏发电健康快速发展.为及时解决快速发展中出现的新情况、新问题,促进分布式光伏发电又好又快发展,急需制定标准分布式光伏发电系统远程监控技术规范.","适用范围:适用于以10千伏及以下电压等级接入电网,且单个并网点总装机容量小于1万千瓦的光伏发电项目.主要技术内容:1 范围\t2 规范性引用文件\t3 术语和定义\t4 总则\t5 系统结构及配置\t规定监控系统的系统架构,系统的硬件、软件配置要求.6 系统功能对监控系统的基本功能(如数据采集、数据处理、界面显示、故障记录等)以及有功控制、无功控制等进行了规定.7 性能要求\t对监控系统性能提出要求,包括:系统可用率、系统容量、运行环境、平均无故障工作时间等.\t8 系统通信\t规定监控系统内部及和远方通信的要求,包括:通信接口、通信信道、通信信息等内容.","中国电力企业联合会"]
[559,103499,"光伏电站安全规程","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","大唐新疆发电有限公司","近年来,光伏电站、屋顶光伏等光伏发电系统在国家政策支持下得到大力发展,并且还将在分布式能源方面得到进一步快速发展,成为调整能源结构的重要手段.  与传统火力发电相比,并网式光伏发电站系统运行时间较短,安全管理经验较少,同时光伏电站具有较强的地域和气候特点,电气接入系统方面有自身特点,同时远程监控无人值守模式对安全管理提出了新的要求,为此光伏电站在安全管理方面具有特殊性,无法照搬火电安规,需要对光伏电站安全运行管理进行规范.    光伏电站安全规程能够对光伏电站系统的安全运行给予规范和指导.","本标准适用于投产后并网式光伏发电企业安全生产运行管理,不包括光伏电站施工安全内容.不适用于屋顶光伏系统等分布式能源系统.主要技术内容:    总则、光伏电站工作人员基本要求,光伏及高压电气系统值班及巡视、倒闸操作,检修维护安全措施及工作票制度、定期试验等规定,无人值守光伏电站相关规定等.","中国电力企业联合会"]
[560,103528,"光伏发电站汇流箱检测技术规程","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","中国电力科学研究院","近年来,我国光伏产业发展迅速.截止2012年底,我国光伏发电装机容量约450万千瓦,预计到2015年将达到3500万千瓦.2010年《可再生能源法修正案》正式实施,规定“全额收购其电网覆盖范围内符合并网技术标准的可再生能源并网发电项目的上网电量“.  在太阳能光伏发电系统中,为了减少太阳能光伏电池阵列与逆变器之间的连线使用到汇流箱.汇流箱将一定数量、规格相同的光伏电池串联起来,组成一个个光伏串列,再通过控制器,直流配电柜,光伏逆变器,交流配电柜,配套使用从而构成完整的光伏发电系统,实现并网.  为了确保光伏发电系统的可靠性和实用性,对光伏汇流箱内配置的光伏专用直流防雷模块、直流熔断器和断路器等关键器件的检测,以及光伏汇流箱的整体性能检测有着十分重要的意义.为达到检测目的,保证检测结果的真实性、准确性和公正性,需要对检测技术进行规范化.","应用范围:  本部分适用于汇流箱,包括汇流箱中的开关设备和控制设备,其额定电压不超过1500V.主要技术内容:1 范围\t2 规范性引用文件\t3 术语和定义\t4 应用环境\t5 施工要求\t对施工中的机械部件、断路器、绝缘材料、电能表等关键器件的功能要求.6 性能要求\t对系统中的关键器件提出要求,包括:避雷器、开关、保险丝、二极管、通信接口等.\t7 测试规范包括:绝缘电阻和绝缘强度、环境测试、温湿度循环测试、振动测试、冲击测试、浪涌等.","中国电力企业联合会"]
[561,103529,"光伏发电站无功补偿装置检测技术规程","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","中国电力科学研究院","近年来,我国光伏产业发展迅速.截止2012年底,我国光伏发电装机容量达450万千瓦,预计到2015年将达到3500万千瓦.2010年《可再生能源法修正案》正式实施,规定“全额收购其电网覆盖范围内符合并网技术标准的可再生能源并网发电项目的上网电量“.  由于光伏发电功率波动性较大,大容量光伏发电站接入电网,对电网的稳定运行造成影响,因此光伏发电站应具备一定容量的无功电源,光伏发电站集中无功补偿装置是提供光伏发电站无功电源容量的主要手段之一.光伏发电站无功补偿装置的配置容量、响应速度,响应精度以及无功/电压控制等方面的性能对光伏发电站的运行稳定性起着至关重要的作用.鉴于目前风电出现无功补偿的过补、欠补、补偿精度差、响应速度慢等问题,因而对光伏发电站无功补偿装置各项性能指标的检测有着十分重要的意义.为了达到检测目的,保证检测结果的真实性、准确性和公正性,需要对检测技术进行规范化.","应用范围:  本标准适用于实现光伏发电站无功电源配置的无功补偿装置.  光伏发电站无功补偿装置,应能根据光伏发电站正常运行时的实际情况,向电网输送相应的无功功率,输送的无功功率大小、响应速度和响应精度等都应满足相应标准的技术要求.应具备保证光伏发电站接入电网处电压的稳定.检测规程中对光伏发电站无功补偿装置的配置容量、响应速度和控制精度等测试给出详细的规定.  规程内容:  (1)目的和适用范围；  (2)术语和定义；  (3)光伏发电站无功补偿装置检测电路及要求；  (4)检测及测量设备要求,包括:数据记录装置、传感器等.  (5)检测方法,包括:无功容量、无功功率控制、响应时间、控制精度等.  (6)研究光伏发电站无功补偿装置检测技术,制定检测步骤；  (7)对检测结果、分析、检测报告作出规范要求.","中国电力企业联合会"]
[562,103566,"基于IEC 61850的继电保工程应用模型","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","南京南瑞继保电气有限公司、浙江省电力公司、国家电力调度控制中心、南方电网调度控制中心、北京四方继保自动化股份有限公司、国电南京自动化股份有限公司、许继电气股份有限公司等","近年来，国内基于IEC 61850标准的大量变电站相继投运.由于IEC 61850标准中已定义的保护逻辑节点和数据对象无法满足国内保护的应用的要求，各厂家自行扩充数据类型和数据对象，经常出现数据类型冲突，不同厂家的装置与监控系统相互配合非常困难，大大延长了工程实施的时间.同时，IEC61850标准只规定了输入信号的外部引用的表示方法，没有规定外部引用与装置内部信号映射的方法，采用IEC 61850标准进行装置间实时的开关量信号、采样值信号传输，不同厂家的数据类型定义、信号含义不同，大大增加了工程实施的复杂度.\n基于上述原因，迫切需要制定适用于我国的IEC 61850工程继电保护应用模型标准，对逻辑节点类、扩充的公共数据类、数据类型、数据属性类型、GOOSE、SV、典型装置的模型等内容进行统一规范.通过规范各制造厂家IEC 61850设备的建模，提高各厂家设备模型的规范性，保证设备的互操作性，提高变电站二次设备调试的效率，减少工程实施中的协调需求，缩短基建工期；可以提高变电站扩建、技改的可维护性，使IEC 61850设备增加、更换更加容易.","本标准适用于采用IEC 61850标准的新建变电站自动化系统的工程设计及应用，改造工程参照执行.\n本标准将规定变电站应用IEC 61850标准时变电站通信网络和系统的配置、模型和服务，规定功能、语法、语义的统一性以及选用参数的规范性，并规定在实际应用中扩充模型应遵循的原则.","中国电力企业联合会"]
[563,99056,"基于PLC技术的电动汽车与充电桩之间通信技术要求","指导 ","制定",null,null,2015,"中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","国家电网公司、国网电力科学研究院、中国电力科学研究院、国网信息通信有限公司、许继集团有限公司、中国汽车技术研究中心","高效完善的充换电服务是电动汽车推广应用的必备条件,现阶段的电动汽车充换电网络中需要一套稳定、高速的信息通信平台的支撑.电力线通信采用现有的电力线作为通信信道,具有建设简单、系统复杂度低、运行维护成本低等优点.国外的电动汽车与充电桩之间的通信大量采用了电力线通信技术(PLC).   在国内,现在的电动汽车通信多采用CAN总线技术,而应用于电力线通信技术实现电动汽车充换电服务尚缺乏相关标准的支撑.随着我国电动汽车产业进一步与国际化接轨,基于电力线通信技术的电动汽车与充电桩之间通信标准的制定迫在眉睫.  制定基于PLC技术的电动汽车与充电桩之间的通信标准,有利于为汽车与充电桩之间互通性提供保障、为电动汽车与充电桩之间的电力线通信提供支撑,规范相关通信设备技术与功能基础,满足电动汽车产业发展需求,进一步推动中国的电动汽车市场走向国际化.","本标准适用于电动汽车与充电桩之间的电力线通信系统的建设.主要内容包括电动汽车与充电桩之间的电力线通信系统典型结构、功能要求、技术要求,以及设备的功能要求、性能要求和其他要求等.","中国电力企业联合会"]
[564,103568,"柔性交流输电设备接入电网继电保护技术规范","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","国家电网西北电力调控分中心、国家电力调度控制中心、相关设备厂家等","近年来，为提高电网运行可控性，增强输送能力，保证电能质量，大容量可控高抗(CSR)、可控串补(TCSC)、动态无功补偿(SVC)等柔性交流输电新技术(FACTS)在电力系统中获得广泛应用.目前，西北电网已有多种类、大容量FACTS设备投入运行.FCSTS设备在提高系统调控能力的同时，也增加了电网运行控制的复杂性，特别是对继电保护的安全可靠运行带来巨大挑战，在应用中有许多特殊技术问题需要考虑.目前，国内在FACTS设备的继电保护科研、设计、制造、调度及运行中积累了不少经验和教训，但在含FACTS设备输电系统继电保护领域尚没有专门的技术标准，造成含FACTS设备输电系统继电保护应用无章可循，成为电网安全运行的隐患.为规范FACTS设备自身及所在电网继电保护配置原则、技术原则及整定原则，提升继电保护对FACTS设备的适应性，增强FACTS设备运行安全性及系统稳定性，迫切需要制定相关技术标准.","本标准对可控高抗(CSR)、可控串补(TCSC)、动态无功补偿(SVC)等各类FACTS设备及所在电网继电保护配置原则、技术原则、整定原则进行了明确，适用于各类FACTS设备自身及含有FACTS设备的输电系统.\n主要内容包括：一般规定，可控高抗继电保护，含可控高抗的输电系统继电保护，可控串补继电保护，含可控串补的输电系统继电保护，动态无功补偿设备继电保护，含动态无功补偿设备的输电系统继电保护等几部分.对FACTS设备自身及含有FACTS设备的输电系统继电保护配置原则、技术原则、整定原则进行了规定.","中国电力企业联合会"]
[565,103530,"微电网接入配电网测试规范","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","中国电力科学研究院","随着新能源发电的推广应用,使新能源并网消纳和供电可靠性的问题日益凸显.为了缓解这一问题,微电网成为人们关注的热点目前,国内对微电网的研究取得一定的进展,但与欧洲、美国及日本等由研究机构、制造商和电力公司组成的庞大研究团队相比,我国在研究力量和取得成果上仍存在较大差距.需要制定相关标准来提升我国整个微电网领域的技术水平.  目前国内尚无统一、规范的微电网体系技术标准和规范,很大程度上影响了微电网技术的研究和示范工程的建设.同时我国微网发展还存在诸如:电力电子技术在微电网中的应用水平不高,微电网的保护控制技术尚不成熟等问题.开发和延伸微电网能够充分促进分布式电源与可再生能源的大规模接入,实现对负荷多种能源形式的高可靠供给,是实现主动式配电网的一种有效方式,是传统电网向智能电网过渡.  为降低微电网接入对配电网规划、运行、安全及稳定性的影响,保障微电网与配电网的协调发展,将微电网低成本高可靠性地纳入电网监控和调度体系,亟需制定一个统一的微电网检测技术规范,能够满足电网机构对微电网的监控需求,从而促进分布式光伏发电的又好又快发展.","应用范围:本标准适用于通过380V电压等级接入电网,以及10(6)kV电压等级接入用户侧的微电网.主要技术内容:1 范围\t2 规范性引用文件\t3 术语和定义\t4 总则\t5 检测设备对包括:交流电源、直流电源、数据采集装置等装置提出性能要求.6 并网性能对微电网接入配电网的性能检测方法提出要求,检测项目包括:电能质量、有功功率、无功功率、电压/频率响应、安全与保护、监控与通信、电能计量等.7、同期过程对微电网同期并网检测方法提出要求,包括并网时的电压、频率、相位差等参数,及同期控制装置的检测.8、启动对微电网启动相关性能指标进行检测,检测内容包括:启动时间、响应时间、电能质量等.9、评价方法对检测所得的数据提出评价指标和评价方法.10、检测文件规范了检测结果应记录并包含的内容.","中国电力企业联合会"]
[566,103531,"微电网接入配电网运行控制规范","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","中国电力科学研究院","随着国民经济的发展,电力需求迅速增长,用户对供电可靠性、安全性及多样化的要求越来越高,与此同时电网规模也不断扩大,系统日趋复杂,运行难度大,给大型电力系统带来严峻挑战；而遇重大灾难性时,迫切需要通过用户附近的电源来保障重要负荷的供电.此外,随着化石能源的枯竭和全球变暖等环境问题日益严峻,提高能源效率,改变能源结构对我国而言显得越来越重要.  在此背景下,分布式发电技术得到了大力的发展.分布式电源通过与配电网互联,增加了输配电网的裕度,提高了系统供电可靠性,为电网无法延伸的边远地区解决了用电困难问题.但同时,分布式发电的广泛应用对电力系统负荷预测、电压分布、电能质量、系统保护、电网安全和故障恢复等方面将产生影响.微电网作为分布式发电接入电网的一种技术手段,进入了人们的视野,引起了广泛的关注.微电网能减小分布式发电对电网的不利影响,实现可再生能源的有效利用,微电网技术有利于提高电网应对分布式发电的能力.  微电网及配电网的拓扑结构的多样性、运行方式的多样性,微电网内部光伏、风电等可再生能源发电出力的随机性,以及种类繁多的微电源的控制方式不同、运行特性不一,对微电网运行控制提出了更高的要求.规范接入配电网的微电网的运行控制,有助于提高配电网的供电可靠性、提高供电质量、促进微电网发展、提高可再生能源利用率.","应用范围:本标准规定了通过10kV及以下电压等级接入配电网的微电网的运行控制技术规范.1.\t范围主要介绍本标准适用的范围2.\t规范性引用文件介绍标准引用的文件3.\t术语和定义定义本标准中涉及到的关键术语4.\t一般性技术原则规定微电网接入配电网运行控制应满足的一般性技术原则.5.\t功率控制和电压调节规定微电网接入配电网时的有功功率、无功功率的控制能力和控制方式,以及电压调节要求.6.\t并网与离网运行控制规定微电网并网运行、离网运行及状态切换过程的控制要求.7.   继电保护与安全自动装置规定接入配电网的微电网的的安全运行要求以及保护要求.8.   电网异常时的响应特性规定发生并网点频率、电压异常时微电网的运行控制要求.9   电能质量规定微电网并入配电网的电能质量参数及运行控制要求.10  通信与信息规定微电网的通信与自动化系统配置要求,以及应向电网调度机构提供的基本信息量.11  电能计量规定微电网的发电、用电计量要求.12  防雷与接地规定微电网的防雷与接地要求.","中国电力企业联合会"]
[567,102016,"稀土铝合金电力电缆","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","中国电力科学研究院、安徽欣意电缆有限公司、安徽太平洋电缆集团有限公司、中国标准化研究院、河北德昊电缆有限公司","目的：大力推广铝合金电缆，促进以铝代铜，大量节约建设行业投资成本；意义：由于国家铜资源紧缺，储量不超过4000万吨，年消耗量约600万吨，70%的依赖进口，进口铜价波动收益被西方垄断，中国铝资源储量约27亿吨，储量丰富，稀土高铁铝合金电力电缆能达到铜缆相同的功能，成本约为铜缆的65~70%，不仅能大量节约铜资源，且能大大降低建设成本，每年至少能节约近千亿的成本，具有极其重要的经济效益和社会效益.","范围：1kV到35kV挤包绝缘稀土高铁铝合金电力电缆；主要技术内容：主要包括从1kV到35kV挤包绝缘稀土高铁铝合金电力电缆的材料、结构、尺寸、试验要求、产品验收规则、成品电缆标志及电缆包装、运输和保管.","中国电力企业联合会"]
[568,103570,"智能变电站继电保护通用技术条件","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","南京南瑞继保电气有限公司、浙江省电力公司、国家电力调度控制中心、南方电网调度控制中心、北京四方继保自动化股份有限公司、国电南京自动化股份有限公司、许继电气股份有限公司等","智能变电站建设过程中，不同厂家保护装置模型文件、信息交换等不统一、不规范的问题日渐凸显，给智能变电站继电保护设计、制造、试验和检验等带来较大困难.本标准旨在规范智能变电站继电保护及相关设备的技术要求，提升继电保护的性能.","本标准针对110(66)kV及以上电压等级智能变电站继电保护及相关装置特点，重点规范110(66)kV及以上上电压等级智能变电站数字采样、GOOSE跳闸模式的线路保护、断路器保护、短引线保护、母线保护、变压器保护、高压并联电抗器保护、充电过流保护等保护装置及相关设备(以下简称装置)的基本性能和功能要求、信息交互原则、试验方法、检验规则等的通用技术要求.","中国电力企业联合会"]
[569,103571,"智能远动装置技术条件","推荐","制定",null,null,2014,"中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","南方电网调度通信中心、国家电力调度通信中心、南京南瑞继保电气有限公司等","随着IEC61850的推广应用，智能变电站具备了建立二次系统一体化的支撑平台，进行数据统一建模、采集、存储、分析和应用的条件，源端维护、信息的订阅和发布机制基本成熟.同时，随着芯片技术发展，远动装置的计算和处理性能大幅提高，整体实现厂站监控后台功能的条件也基本成熟.综合利用上述技术，整合相关厂站设备，可以有效提高监控系统的可靠性，降低运维和工程成本，整体提升智能变电站的应用水平.\n目前变电站常规远动装置的功能和性能已经不能很好的适应技术的发展，为了规范变电站远动设备的功能及应用，拟制定“智能远动装置技术条件”标准，指导并规范智能变电站远动设备的设计、研发和工程应用.","本标准适用于变电站智能远动设备，常规远动设备也可参照执行.\n1、\t规范厂站数据统一建模、采集、存储、分析和应用的功能要求；\n2、\t规范源端维护、信息订阅、发布的机制和实现方法；\n3、\t规范基于智能远动技术的监控终端功能要求；\n4、\t规范数据传输的远动协议；\n5、\t规范程序化操作、VQC等高级应用的实现方法；\n6、\t明确环境条件、电源要求、软硬件要求；\n7、\t明确电磁兼容性能、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存.","中国电力企业联合会"]
[570,100871,"低压电涌保护器：电涌保护器在直流系统中的特殊应用 第11部分：用于光伏发电的电涌保护器性能要求和试验方法","推荐","制定",null,"EN 50539-11：2012",2014,"中国电器工业协会","全国避雷器标准化技术委员会","西安高压电器研究院、上海市防雷中心等","近两年是新能源产业的蓬勃发展时期.根据全球知名的太阳能市场研究和咨询公司Solarbuzz公司调查，2011年全球光伏发电需求继续飞速增长.按目前的趋势来看，预计今年光伏发电站的安装量将是去年的2倍，发电量将达到15.2GW，而去年只有7.5GW.市场增长最强劲的国家有欧洲、美国、日本、中国.在光伏发电系统中直流侧由于连接户外电池板所以极易遭受雷电损害，因此电涌保护器(SPD)被大量的安装和使用.但是用于光伏电源的相对于传统电压配电系统电压高(超过1200V)，特性曲线介于在电流源和电压源两种特性之间，从而导致依据现有国家标准GB 18802.1设计的产品无法安全的使用于光伏电源环境.例如ABB公司提供的试验数显示，切断直流1000V电压下8A的短路电流需要200mm的距离.目前的SPD产品宽度多为36mm以内，理论来讲如果不是特殊设计没有切断这种故障电流的可能.鉴于光伏产业的飞速增长必需尽快起草用于光伏发电的电涌保护器性能要求和试验方法标准，以保证该新兴产业健康、安全的发展.","本部分适用于对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过电压的电涌进行保护的电器.这些电器被组装后连接到直流电压不超过 1 500 V的光伏系统直流侧.本部分规定这些电器的特性、标准试验方法和额定值，这些电器至少包含一用来限制电压和泄放电流的非线性的元件.","全国避雷器标准化技术委员会"]
[571,99931,"变流变压器  第1部分:工业用变流变压器","推荐","修订","GB/T 18494.1-2001","IEC 61378-1:2011",2014,"中国电器工业协会","全国变压器标准化技术委员会","沈阳变压器研究院股份有限公司、顺特电气有限公司、江西变压器有限责任公司、西安西电变压器有限责任公司等.","GB/T 18494.1-2001《变流变压器  第1部分:工业用变流变压器》是按等同采用IEC 61378-1:1997《变流变压器  第1部分:工业用变流变压器》的原则进行制定的.目前,IEC 61378-1:1997已被新版标准IEC 61378-1:2011取代.为了使我国工业用变流变压器的技术水平尽快与国际接轨,并促进我国工业用变流变压器技术水平的进一步发展,有必要以IEC 61378:2011为基础,对GB/T 18494.1-2011进行修订.","范围:适用于电压等级为35kV及以下、组装在半导体变流设备内的所有容量规格的电力变压器和电抗器.典型的应用为电解用晶闸管变流器、电解用二极管变流器、大型拖动装置的晶闸管变流器、废钢熔炼炉用晶闸管变流器、调速拖动装置用二极管整流器进给变换器.本标准不适用于一般交流配电用变压器和高压直流输电用换流变压器.主要技术内容:主要规定了术语和定义、分类、额定值、变压器和电抗器的负载损耗和电压降、变流变压器试验、带有饱和电抗器或相间变压器时的运行噪声等.","全国变压器标准化技术委员会"]
[572,103274,"干式电力变压器技术参数和要求","推荐","修订","GB/T 10228-2008",null,2014,"中国电器工业协会","全国变压器标准化技术委员会","沈阳变压器研究院股份有限公司、国网电力科学研究院、顺特电气有限公司、明珠电气有限公司、中电电气集团有限公司、吉林省电力科学研究院等.","随着我国节能减排政策的不断贯彻实施及变压器技术水平的不断提高,GB/T 10228-2008《干式电力变压器技术参数和要求》中现有的变压器损耗参数目前已经无法满足电网建设的发展需要,另外,也需要与GB 20052-2012《三相配电变压器能效限定值及能效等级》的相关内容进行协调,以免引起混乱.鉴于上述情况,为了使该标准能够继续指导干式变压器产品的设计、生产和使用,促进变压器行业的进一步发展,急需对GB/T 10228-2008进行修订.","范围:适用于额定容量为30kVA及以上,电压等级为35kV及以下的三相干式电力变压器.主要技术内容:主要规定了各电压等级三相干式电力变压器的术语和定义、性能参数、技术要求、测试项目、测试方法及标志、包装、运输和贮存等.","全国变压器标准化技术委员会"]
[573,103279,"油浸式  电力变压器技术参数和要求","推荐","修订","GB/T 6451-2008",null,2014,"中国电器工业协会","全国变压器标准化技术委员会","沈阳变压器研究院股份有限公司、国网电力科学研究院、特变电工沈阳变压器集团有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、西安西电变压器有限责任公司、明珠电气有限公司、吴江市变压器厂、吉林省电力科学研究院等.","随着我国节能减排政策的不断贯彻实施及变压器技术水平的不断提高,GB/T 6451-2008《油浸式电力变压器技术参数和要求》中现有的变压器损耗参数目前已经无法满足电网建设的发展需要,另外,有些技术内容也需要结合新修订的GB 1094.1-XXXX《电力变压器  第1部分:总则》和GB 20052-2012《三相配电变压器能效限定值及能效等级》进行调整,以免引起混乱.鉴于上述情况,为了使该标准能够继续指导油浸式变压器产品的设计、生产和使用,促进变压器行业的进一步发展,急需对GB/T 6451-2008进行修订.","范围:适用于额定容量为30kVA及以上,电压等级为500kV及以下的单相和三相油浸式电力变压器.主要技术内容:主要规定了各电压等级单相和三相油浸式电力变压器的术语和定义、性能参数、技术要求、测试项目、测试方法及标志、起吊、安装、运输和贮存等.","全国变压器标准化技术委员会"]
[574,98623,"低压系统内设备的绝缘配合 第3部分:利用涂层、罐封和模压进行防污保护","推荐","修订","GB/T 16935.3-2005","IEC 60664-3:2003+A1:2010",2014,"中国电器工业协会","全国低压设备绝缘配合标准化技术委员会","上海电器科学研究院","由于技术的不断进步,要求电器设备的尺寸不断减小,不仅要求电器设备内元器件的尺寸减小,而且各种相关尺寸包括绝缘尺寸、厚度也在减小,绝缘配合的概念正是要在保证安全的前提下缩小绝缘尺寸,使得电气设备达到更高的集成化程度,实现技术革新.绝缘配合的概念可广泛应用于电气技术领域,本标准内容:利用涂层、罐封和模压进行防污保护是绝缘配合的重要组成部分,目前该领域的技术近年来得到了进一步的发展,IEC/TC 109技术委员会也发布了IEC 60664-3的新版本标准,有必要将最新版本的IEC标准转化为国标,促进我国绝缘配合技术领域的同步发展.","本部分适用于利用涂层、罐封和模压进行防污保护的组件,该类组件的电气间隙和爬电距离可以小于第1部分或IEC 60664-5中规定的电气间隙和爬电距离.本部分规定了两种保护型式的要求和试验程序:--用于改善保护组件的微观环境的1型保护；--类似于固休绝缘的2型保护.本部分也适用于各种类型的被保护印制板,包括多层印制板的内层表面、基板和类似的被保护组件.对于多层印制板,通过一个内层的距离的相关要求包含在第1部分的固体绝缘要求中.本部分仅涉及永久性保护,不适用于可进行机械调节和修理的组件.本部分的原理适用于功能性绝缘、基本绝缘、附加绝缘和加强绝缘.","全国低压设备绝缘配合标准化技术委员会"]
[575,100136,"电磁屏蔽 吸波片通用规范","推荐","制定",null,null,2014,"中国电器工业协会","全国电磁屏蔽材料标准化技术委员会","上海市计量测试技术研究院、中国兵器工业集团第五三研究所","吸波片是一种通过吸收电磁波消除腔体内电磁波的功能复合材料,有效降低电磁波的反射及透射,减少电磁辐射对自身设备以及外部设备和人员的干扰及伤害,同时具有防止电磁泄漏与保护信息安全的作用,广泛用于电器、电子、无线电、装备等行业.本标准用于规范吸波片的基本性能及通用技术规范,对于提升吸波片的标准化、通用化具有重要意义,可以为吸波片的研制、生产、应用提供指导,促进我我国产业结构调整和优化升级.","本标准规定腔内吸波片产品的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装和储存运输等要求.本标准适用于电器、电子、无线电、装备等行业用吸波贴片、胶带、涂层、泡棉.","全国电磁屏蔽材料标准化技术委员会"]
[576,100137,"电磁屏蔽塑料通用技术要求","推荐","制定",null,null,2014,"中国电器工业协会","全国电磁屏蔽材料标准化技术委员会","上海市计量测试技术研究院、飞荣达科技深圳有限公司等","屏蔽塑料是采用导电填料与聚合物填充复合而成的复合材料,通过反射(特别是10 GHz以下)损耗和透射引起的吸收损耗来实现电磁屏蔽功能,是继表层功能型屏蔽材料之后推向市场的,受到广泛关注的新型屏蔽材料之一,最有广阔的发展前景.从20世纪80年代开始,屏蔽塑料就受得了广泛关注,美国、英国、日本等国起步较早,发展较快,已向市场推出了多个品种,并在多个领域(如汽车和电子行业等)逐步取代常用的铝及其合金.我国的屏蔽塑料行业起步较晚,但发展势头良好,迫切需要通过制定国家标准来规范屏蔽塑料的性能要求和关键性能指标的测试方法,以推广电磁屏蔽塑料的应用领域.本标准将对电磁屏蔽塑料的性能做出推荐性分级及最低性能要求,有利于明确国内电磁屏蔽塑料行业的发展,标准中将确定了屏蔽塑料的屏蔽性能、热性能关键指标的测试方法,将使电磁屏蔽塑料的生产厂家和检测科研机构在判定材料性能时有统一的标准.","本标准规定了电磁屏蔽塑料的技术要求、试验方法、检验规则及其标志、包装、运输和贮存,适用于工作频段为30MHz-10GHz的电磁屏蔽塑料,其中主要规定了电磁屏蔽效能要求、电性能要求、燃烧性能要求、机械性能要求、热变形温度分级要求等.","全国电磁屏蔽材料标准化技术委员会"]
[577,99355,"电工电子产品着火危险试验 第35部分:燃烧流的腐蚀危害 总则","推荐","制定",null,"IEC 60695-5-1:2002 ED.2.0",2014,"中国电器工业协会","全国电工电子产品着火危险试验标准化技术委员会","中国电器科学研究院有限公司等","电工电子产品在火灾中产生的腐蚀性燃烧流可能造成电工电子产品金属损失、活动部件被固定、导线之间接通以及接触表面非导电层的形成等危害,并可能使产品丧失原本的性能,甚至毁坏产品.对电工电子产品材料的燃烧流腐蚀危害进行评定可使设计者更好的选择材料,进而降低产品着火时产生的腐蚀危害.目前,IEC方面已发布了该技术领域的标准,但我国尚无相关标准内容.本部分于本次完成制定后,将与计划制定的《电工电子产品着火危险试验 第36部分:燃烧流的腐蚀危害 试验方法概要和相关性》一起填补我国在电工电子产品火灾燃烧流腐蚀危害测量标准领域的空白.","本部分将介绍电工电子产品燃烧流的腐蚀危害试验概况,包括腐蚀危害试验方法概况、腐蚀危害测量方法、试验方法的考虑因素、腐蚀危害数据与着火危险评定的相关性等.","全国电工电子产品着火危险试验标准化技术委员会"]
[578,99356,"电工电子产品着火危险试验 第36部分:燃烧流的腐蚀危害 试验方法概要和相关性","推荐","制定",null,"IEC/TS 60695-5-2:2002 ED.2.0",2014,"中国电器工业协会","全国电工电子产品着火危险试验标准化技术委员会","中国电器科学研究院有限公司等","电工电子产品在火灾中产生的腐蚀性燃烧流可能造成电工电子产品金属损失、活动部件被固定、导线之间接通以及接触表面非导电层的形成等危害,并可能使产品丧失原本的性能,甚至毁坏产品.对电工电子产品材料的燃烧流腐蚀危害进行评定可使设计者更好的选择材料,进而降低产品着火时产生的腐蚀危害.目前,IEC方面已发布了该技术领域的标准,但我国尚无相关标准内容.本部分于本次完成制定后,将与计划制定的《电工电子产品着火危险试验 第35部分:燃烧流的腐蚀危害 总则》一起填补我国在电工电子产品火灾燃烧流腐蚀危害测量标准领域的空白.","本部分将提供烧流腐蚀性评定试验方法的概要,包括国际标准、国家标准、工业标准中相关常用的试验方法,同时也将陈述电工电子产品及其材料与真实火情的相关性特殊说明,并给出材料的使用建议.","全国电工电子产品着火危险试验标准化技术委员会"]
[579,99357,"电工电子产品着火危险试验 第39部分:燃烧流的毒性 试验结果的使用和说明","推荐","制定",null,"IEC 60695-7-3:2011 ED.1.0",2014,"中国电器工业协会","全国电工电子产品着火危险试验标准化技术委员会","中国电器科学研究院有限公司等","电工电子产品燃烧流毒性的评定结果是总着火危险评定的重要参数.电工电子产品在火灾中因为释放出各种燃烧流而可能助长着火危险,燃烧流中包括的有毒气体也会进一步扩大着火危险情况.影响中毒危险程度最重要的因素是燃烧流的量以及产物性质等毒效因素.这些毒效数据可与产品其他着火反应数据(如质量损失速率等)结合,一起用于评估该产品的毒性危害.本部分为首次制定,GB/T 5169标准目前在燃烧流毒性领域只有导则性的GB/T 5169.18《电工电子产品着火危险试验 第18部分:燃烧流的毒性 总则》标准.本部分完成制定后,将与正在修订的GB/T 5169.18和计划制定的《燃烧流的毒性 试验方法概要和相关性》、《燃烧流的毒性 毒效评定 装置和试验方法》以及《燃烧流的毒性 毒效评定 试验结果的计算和说明》一起为电工电子产品着火燃烧流毒性的评定提供参考.","本部分将叙述用于测定电工电子产品及其原料燃烧流毒性成分的实验室试验,提供试验结果的使用和说明指南.涉及到燃烧流致无能力影响和致命影响的数据分析,提供危险评定中,毒效资料的使用以及可燃性、毒物学信息原理的使用指南.本部分还将介绍目前可用的中毒危险评定方法与ISO/TR 9122(1~6部分),ISO 13344和ISO/TS 13571中描述的一致关系.","全国电工电子产品着火危险试验标准化技术委员会"]
[580,99358,"电工电子产品着火危险试验 第40部分:燃烧流的毒性 毒效评定 装置和试验方法","推荐","制定",null,"IEC/TS 60695-7-50:2002 ED.1.0",2014,"中国电器工业协会","全国电工电子产品着火危险试验标准化技术委员会","中国电器科学研究院有限公司等","电工电子产品燃烧流毒性的评定结果是总着火危险评定的重要参数.电工电子产品在火灾中因为释放出各种燃烧流而可能助长着火危险,燃烧流中包括的有毒气体也会进一步扩大着火危险情况.影响中毒危险程度最重要的因素是燃烧流的量以及产物性质等毒效因素.这些毒效数据可与产品其他着火反应数据(如质量损失速率等)结合,一起用于评估该产品的毒性危害.本部分为首次制定,GB/T 5169标准目前在燃烧流毒性领域只有导则性的GB/T 5169.18《电工电子产品着火危险试验 第18部分:燃烧流的毒性 总则》标准.本部分完成制定后,将与正在修订的GB/T 5169.18和计划制定的《燃烧流的毒性 试验方法概要和相关性》、《燃烧流的毒性 试验结果的使用和说明》以及《燃烧流的毒性 毒效评定 试验结果的计算和说明》一起为电工电子产品着火燃烧流毒性的评定提供参考.","本部分将叙述燃烧流生成以及鉴定、测定燃烧流成分的试验方法.本部分使用流动试样、不同温度管式炉以及空气流量作为着火模型,复现ISO/TR 9122-1所述着火类型特征的部分分解条件,主要模拟1b 无焰分解(氧化的)；2 发展中的火(燃烧的)；3a 完全着火(燃烧的)三种着火阶段.在这个测试里,试样可以取自最终产品,或者在仪器和方法允许的情况下,可以是整个产品.","全国电工电子产品着火危险试验标准化技术委员会"]
[581,99359,"电工电子产品着火危险试验 第41部分:燃烧流的毒性 毒效评定 试验结果的计算和说明","推荐","制定",null,"IEC/TS 60695-7-51:2002 ED.1.0",2014,"中国电器工业协会","全国电工电子产品着火危险试验标准化技术委员会","中国电器科学研究院有限公司等","电工电子产品燃烧流毒性的评定结果是总着火危险评定的重要参数.电工电子产品在火灾中因为释放出各种燃烧流而可能助长着火危险,燃烧流中包括的有毒气体也会进一步扩大着火危险情况.影响中毒危险程度最重要的因素是燃烧流的量以及产物性质等毒效因素.这些毒效数据可与产品其他着火反应数据(如质量损失速率等)结合,一起用于评估该产品的毒性危害.本部分为首次制定,GB/T 5169标准目前在燃烧流毒性领域只有导则性的GB/T 5169.18《电工电子产品着火危险试验 第18部分:燃烧流的毒性 总则》标准.本部分完成制定后,将与正在修订的GB/T 5169.18和计划制定的《燃烧流的毒性 试验方法概要和相关性》、《燃烧流的毒性 试验结果的使用和说明》以及《燃烧流的毒性 毒效评定 装置和试验方法》一起为电工电子产品着火燃烧流毒性的评定提供参考.","本部分将叙述由《毒效评定 装置和试验方法》化学分析法得到的数据转化为预测确定情况下材料试验毒效数据的计算程序,用于评定最终产品或材料燃烧流所产生的毒物对生命的影响.该方法适用将其他相关试验方法得到的数据转化用于测定毒效,提供与《毒效评定 装置和试验方法》数据一致的形式和格式,以及与GB/T 5169.39和ISO/TR 9122-5一致的原理.","全国电工电子产品着火危险试验标准化技术委员会"]
[582,100593,"电动汽车驱动电机用永磁材料技术要求","推荐","制定",null,null,2014,"中国电器工业协会","全国电工合金标准化技术委员会","上海机动车检测中心、中国计量科学研究院、上海大学","钕铁硼永磁属于第三代稀土永磁材料,具有体积小、重量轻和磁性强的特点,是迄今为止性能价格比最佳的磁体.高能量密度的优点使钕铁硼永磁材料在现代工业和电子技术中获得了广泛应用,钕铁硼永磁产业是朝阳产业,预计在未来20-30年不可能有替代钕铁硼磁铁的磁性材料出现.    汽车工业是钕铁硼永磁应用较多的领域之一.在每辆汽车中,一般有30个部位使用永磁体.国外豪华轿车使用微电机的数量高达70只,用以完成轿车上的各种控制动作.随着汽车向小型化、轻量化和高性能化方向发展,对汽车中使用磁体性能的要求也越来越高,这将会加快钕铁硼永磁的发展.同时在全球高油价的压力下,以及《京都议定书》的生效和各国对环保节能的日益重视,环保节能正在成为影响各国制造业发展的重要因素,而钕铁硼正是实现环保节能的主要原材料之一,如钕铁硼在汽车、压缩机、风力发电机等领域的应用,正是出于环保节能的考虑.但是目前电动汽车驱动电机用钕铁硼永磁材料的相关国家标准还没有,本标准的制订填补了国内空白.  钕铁硼永磁材料是国家863工程计划项目高科技材料.车用电机磁性材料标准的研究、制定,将使汽车稀土永磁电机进入一个崭新的发展阶段.钕铁硼永磁材料的磁特性非常突出,但对温度、振动等因素的影响较为敏感,在高温、振动条件下很容易发生磁性能损失甚至完全失磁的现象.电动汽车驱动电机的功率及转矩密度高,可靠性要求高,转矩脉动及电机磁场分布均匀度要求严格,并且电动汽车驱动电机的运行环境复杂,散热条件差,工作温度高且温度变化范围大.因此,对电动汽车驱动电机永磁材料的内禀矫顽力Hcj、磁能积(BH)max等磁参数及其潮湿、盐雾、振动等环境适应能力提出了更高的要求.  开展钕铁硼永磁材料在磁钢表面防护技术与环境条件(耐盐雾、耐湿热)、材料力学性能(机械强度与机械稳定性)、热传导及热膨胀系数等物理特性、高工作温度的热稳定和热退磁 、产品质量的一致性与低失重(评估产品质量与寿命)以及涂层表面结合力与亲胶性等研究工作,建立电动汽车驱动电机钕铁硼永磁材料相关指标体系和测试方法,是提升我国汽车电机制造水平,促进电动汽车及钕铁硼行业发展的迫切需求和有力保证.","本标准规定了电动汽车驱动电机用永磁材料的磁性能、磁体温度特性、磁性能允许偏差、尺寸允许偏差、磁体耐腐蚀性能要求、技术要求、检验与试验、包装、标志和质量证明书等.  本标准适用于供制造电动汽车驱动电机等用途的烧结钕铁硼永磁材料.","全国电工合金标准化技术委员会"]
[583,100592,"铜钨及银钨电触头","推荐","修订","GB/T 8320-2003",null,2014,"中国电器工业协会","全国电工合金标准化技术委员会","桂林电器科学研究院、桂林金格电工电子材料科技有限公司、福达合金材料股份有限公司","铜钨触头料具有导电导热性好、耐电压强度高、抗电弧烧损性好、抗熔焊性高等特点,已有80年的应用历史,广泛应用于高压断路器、隔离开关、熔断器及复合开关中；银钨触头材料既具有银的良导电性和易加工性,又具有钨的高熔点、高硬度、耐电弧腐蚀、抗熔焊、材料转移小等优点,主要应用于低压自动开关、高压断路器及保护开关等电器中.近年来国内外铜钨、银钨电触头的研究和生产中,工艺水平、产品性能均有不同程度的提高,况且应用单位在设计高压电器时,为减小尺寸、提高分断电压等级,对材料的结合强度等性能要求明显高现标准,有必要对该标准进行修订.修订后的标准更适用于铜钨、银钨电触头材料的发展和应用现状,并为未来发展提供框架.","本标准规定了铜钨及银钨电触头的要求、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装等.  本标准适用于以粉末压制烧结、熔渗和熔铸工艺生产的铜钨、银钨电触头.","全国电工合金标准化技术委员会"]
[584,100591,"银镍银铁电触头技术条件","推荐","修订","GB/T 5588-2002",null,2014,"中国电器工业协会","全国电工合金标准化技术委员会","桂林电器科学研究院、桂林金格电工电子材料科技有限公司","银镍、银铁电触头具有接触电阻低而稳定、不含有害元素,是低压电器最为常用的电触头之一,主要应用于接触器、继电器及空气开关中,尤其是银氧化镉材料受到限制以后,银镍、银铁材料倍受关注.近年来电触头行业加强了银镍、银铁电触头材料的研究,取得了一些成果,产品性能有所提高,品种增多,原标准已不适应材料的现状.为满足银镍、银铁电触头检验要求,有必要对该标准进行修订.修订后的标准更适用于银镍、银铁的发展现状,并为未来发展提供框架,为部分(中小电流条件下)替代银氧化镉材料提供标准支持.","本标准规定了粉末冶金法银镍、银铁电触头的要求、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装等.  本标准适用于以粉末冶金法生产的银镍、银铁电触头.","全国电工合金标准化技术委员会"]
[585,103532,"电阻焊 焊接电流的测量 第1部分：测量指南","推荐","制定",null,"ISO 17657-1:2005",2014,"中国电器工业协会","全国电焊机标准化技术委员会","成都三方电气有限公司等","电阻焊的特点是低电压、大电流.焊接时的焊接电流通常为几千安培甚至几十万安培，而且是瞬间(毫秒级)输出，无法使用普通的电流测量装置测量电阻焊的焊接电流，而焊接电流又是体现焊机性能的重要指标.目前，通常采用专用的大电流测量仪测量焊接电流，但无该类检测设备的产品和校准标准.本部分规定了对焊接电流测量和显示电阻焊通电时间的系统，以及对其进行校准所用的设备和方法，填补了大电流测量和校准装置标准的空白.","本部分规定了电阻焊焊接电流测量和显示电阻焊通电时间的系统，以及对其进行校准所用的设备和方法，主要技术内容：焊接电流测量系统的适用性、精确度，带电流感应线圈的焊接电流表、电流传感器的类型、选择，转换系数，焊接电流测量系统的测试与校准设备和校准方法等.","全国电焊机标准化技术委员会"]
[586,103533,"电阻焊 焊接电流的测量 第2部分：带电流感应线圈的焊接电流表","推荐","制定",null,"ISO 17657-2:2005",2014,"中国电器工业协会","全国电焊机标准化技术委员会","成都三方电气有限公司等","电阻焊的特点是低电压、大电流.焊接时的焊接电流通常为几千安培甚至几十万安培，而且是瞬间(毫秒级)输出，无法使用普通的电流测量装置测量电阻焊的焊接电流，而焊接电流又是体现焊机性能的重要指标.目前，通常采用专用的大电流测量仪测量焊接电流，但无该类检测设备的产品和校准标准.本部分规定了对焊接电流测量和显示电阻焊通电时间的系统，填补了电阻焊机的电流测量装置的标准空白.","本部分规定了电阻焊焊接电流测量和显示电阻焊通电时间的系统，主要技术内容：带电流感应线圈的焊接电流表的级别、要求(包括积分器、数据处理装置、显示装置和输出端口、相控电流、电流感应线圈的机械强度、设置位置误差、环境温度的影响等)、测试程序、标记等.","全国电焊机标准化技术委员会"]
[587,103534,"电阻焊 焊接电流的测量 第3部分：电流感应线圈","推荐","制定",null,"ISO 17657-3:2005",2014,"中国电器工业协会","全国电焊机标准化技术委员会","成都三方电气有限公司等","电阻焊的特点是低电压、大电流.焊接时的焊接电流通常为几千安培甚至几十万安培，而且是瞬间(毫秒级)输出，无法使用普通的电流测量装置测量电阻焊的焊接电流，而焊接电流又是体现焊机性能的重要指标.目前，通常采用专用的大电流测量仪测量焊接电流，但无该类检测设备的产品和校准标准.本部分规定了焊接电流测量系统使用的电流传感器环形线圈的要求，填补了大电流测量装置用电流传感器环形线圈标准的空白.","本部分规定了电阻焊焊接电流测量系统使用的电流传感器环形线圈的要求，主要技术内容：电流感应线圈的分级、转换系数的标准值、电流感应线圈要求、电流感应线圈及连接导线、测量准确度、机械强度、设置位置误差、环境温度的影响、覆盖材料的热特性、测量程序等.","全国电焊机标准化技术委员会"]
[588,103535,"电阻焊 焊接电流的测量 第4部分：校准系统","推荐","制定",null,"ISO 17657-4:2005",2014,"中国电器工业协会","全国电焊机标准化技术委员会","成都三方电气有限公司等","电阻焊的特点是低电压、大电流.焊接时的焊接电流通常为几千安培甚至几十万安培，而且是瞬间(毫秒级)输出，无法使用普通的电流测量装置测量电阻焊的焊接电流，而焊接电流又是体现焊机性能的重要指标.目前，通常采用专用的大电流测量仪测量焊接电流，但无该类检测设备的产品和校准标准.本部分规定了用于电阻焊机电流测量系统、电流传感器、焊接电流表以及带有电流传感器的监控装置所用的校准系统和校准方法，填补了大电流测量装置校准系统和方法标准的空白.","本部分规定了用于电阻焊机电流测量的系统、电流传感器、焊接电流表以及带有电流传感器的监控装置所用的校准系统和校准方法，主要技术内容：校准系统的结构、基准焊接电流测量系统、物理环境和运行条件、校准要求、试验报告、试验程序、特殊校准情况等.","全国电焊机标准化技术委员会"]
[589,103536,"电阻焊 焊接电流的测量 第5部分：焊接电流测量系统的确认","推荐","制定",null,"ISO 17657-5:2005",2014,"中国电器工业协会","全国电焊机标准化技术委员会","成都三方电气有限公司等","电阻焊的特点是低电压、大电流.焊接时的焊接电流通常为几千安培甚至几十万安培，而且是瞬间(毫秒级)输出，无法使用普通的电流测量装置测量电阻焊的焊接电流，而焊接电流又是体现焊机性能的重要指标.目前，通常采用专用的大电流测量仪测量焊接电流，但无该类检测设备的产品和校准标准.本部分规定了对电阻焊焊接电流测量所用的焊接电流表及监控设备实施确认的操作程序，填补了大电流测量装置校准确认程序标准的空白.","本部分本部分规定了对电阻焊焊接电流测量所用的焊接电流表及监控设备实施确认的操作程序，主要技术内容：试验装置、物理环境和运行条件、确认要求、确认所用焊机、试验报告、试验程序等.","全国电焊机标准化技术委员会"]
[590,100691,"高压直流输电系统用交流PLC滤波电容器","推荐","制定",null,null,2014,"中国电器工业协会","全国电力电容器标准化技术委员会","西安西电电力电容器有限责任公司、西安高压电器研究院有限责任公司","近年来,随着国内直流项目的快速发展,高压直流输电系统用交流PLC滤波电容器技术已得到了广泛应用.目前,我国尚无高压直流输电系统用交流PLC滤波电容器标准,为了适应我国电力发展的需要,规范市场,需制定高压直流输电系统用交流PLC滤波电容器标准.","本标准规定了高压直流输电系统用交流PLC滤波电容器的术语和定义、使用条件、质量要求和试验等方面的基本要求.适用范围:±800 kV及以下高压直流输电系统(HVDC)中换流站交流侧、用于滤除频率范围为(30~500)kHz的交流PLC滤波电容器和交流PLC滤波电容器组.","全国电力电容器标准化技术委员会"]
[591,100692,"高压直流输电系统用直流PLC滤波电容器","推荐","制定",null,null,2014,"中国电器工业协会","全国电力电容器标准化技术委员会","西安高压电器研究院有限责任公司、西安西电电力电容器有限责任公司","每一高压直流输电工程都是根据其接入系统的具体要求量身定做的,包括其额定直流功率、额定直流电压、性能要求等重要参数都是按照接入系统的具体要求,优化选取的,还远没有交流设备那样标准化、系列化.规范化有利于设备设计、制造,降低设备成本、降低工程造价,促进直流输电发展.目前国内没有针对直流输电系统用直流PLC滤波电容器而制定的标准,各生产厂家按照各自的技术条件进行试验,因此统一制定同类产品的标准是很必要的.","本标准规定了高压直流输电系统用直流PLC滤波电容器的术语和定义、使用条件、设计和结构和试验、质量要求等方面的基本要求.本标准适用于±800 kV及以下高压直流输电系统中(HVDC)换流站直流侧、安装在户内或户外的直流PLC滤波电容器,用于滤除(30~300)kHz PLC频率范围内的噪声信号,防止换流阀产生的PLC载波频域的噪声对沿线通信系统产生噪音干扰.","全国电力电容器标准化技术委员会"]
[592,103410,"高压直流输电用电压源换流器阀-电气试验","推荐","制定",null,"IEC 62501",2015,"中国电器工业协会","全国电力电子学标准化技术委员会","西安高压电器研究院有限责任公司","目前电压源换流器直流输电技术越来越发展成熟,应用较为广泛,国内称为柔性直流输电技术,也是直流输电的一个发展方向.我标委会目前已经制定了《基于电压源换流器的高压直流输电》国家标准.目前已有IEC标准:IEC 62501-2009,为了紧跟国际上直流输电发展趋势,以及为尽快建立电压源换流器直流输电标准体系,特制订本标准.","本标准适用于自换相的换流器阀,该换流器阀用在高压直流输电用三桥臂电压源换流器中或者作为背靠背系统的一部分.仅限于电气试验和产品试验.本标准中规定的试验是基于空气绝缘的阀,其他类型的阀也可参照本标准的试验要求和验收准则.","全国电力电子学标准化技术委员会"]
[593,101119,"电器附件 家用和类似用途电缆卷盘","推荐","修订","GB/T 19637-2005","IEC 61242:2008",2014,"中国电器工业协会","全国电器附件标准化技术委员会","中国电器科学研究院有限公司等","家用和类似用途电缆卷盘是一种电气连接装置,广泛使用在家庭、公园、工厂等户内外场所.随着人们生活水平的逐步提高,活动空间的增大,需要用电的场合增多,当在户外等场所工作需要用电,且离供电电源较远时,可以用电缆卷盘进行方便的电气连接.电缆卷盘的电线可达10m以上.并且,该产品安全性高,可以避免由于简易的接线装置带来的触电等危险.基于家用和类似用途电缆卷盘产品技术的不断发展和市场的需求,保证家用和类似用途电缆卷盘的一致性和通用性,便于用户安装和使用,IEC/SC23B修订并出版了IEC 61242:2008《电器附件--家用和类似用途电缆卷盘》标准.为了促进我国家用和类似用途电缆卷盘行业的技术进步,提高产品质量和技术水平,促进我国该类产品的出口贸易,我国有必要对该IEC国际标准采标修订相应的我国标准.","本标准适用于仅作交流电用途的装有一根不可拆卸的软缆的额定电压超过50V但不超过250V(单相电缆卷盘)或超过50V但不超过440V(除单相以外的所有电缆卷盘)、额定电流不超过16A的电缆卷盘.这些电缆卷盘是拟作正常使用时对安全的要求特别高的家用、商用及轻工及类似用途的户内或户外使用的.主要技术内容包括标志、防触电保护、接地措施、端子或端头、软电缆及其连接、结构、元件、耐老化、防有害进水、防潮、绝缘电阻和电气强度、正常操作、正常使用时的温升、过载条件下的温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件及连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化、防锈等.全国电器附件标委会对本项目开展了预研,调查了相关企事业单位、科研院所等,广泛听取了各方的意见和建议,调查认为有必要修订本标准,具有可行性,符合行业及市场的实际需求,可以推动电缆卷盘产品的技术进步,保障安全.","全国电器附件标准化技术委员会"]
[594,101118,"工业用电缆卷盘","推荐","制定",null,"IEC 61316:1999",2014,"中国电器工业协会","全国电器附件标准化技术委员会","中国电器科学研究院有限公司等","工业用电缆卷盘是一种电气连接装置,应用在港口、机场、工厂和建筑工地等场所,当在户外等场所工作需要用电,且离供电电源较远时,可以用电缆卷盘进行方便的电气连接.工业用电缆卷盘相比其它电气连接产品的防护等级更高,可以避免由于简易的接线装置带来的触电等危险.基于工业用电缆卷盘产品技术的发展和市场的需求,保证工业用电缆卷盘产品的安全,便于用户使用,IEC制定并出版了IEC 61316:1999《工业用电缆卷盘》标准.为了促进我国工业用电缆卷盘行业的技术进步,提高产品质量和技术水平,促进我国该类产品的出口贸易,我国有必要对该国际标准采标制定相应的我国标准.","本标准适用于主要做工业用途的、使用在户内或户外的、额定操作电压不超过690V a.c./d.c. 和500Hz、额定电流不超过63A的电缆卷盘,该卷盘配用的附件符合GB/T 11918.1标准.主要技术内容包括标志、防触电保护、接地措施、端子或端头、软电缆及其连接、结构、元件、耐老化、防有害进水、防潮、绝缘电阻和电气强度、正常操作、正常使用时的温升、过载条件下的温升、机械强度、耐热、螺钉、载流部件及连接、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化、防锈等.全国电器附件标委会对本项目开展了预研,调查了相关企事业单位、科研院所等,广泛听取了各方的意见和建议,调查认为有必要制定本标准,具有可行性,符合行业及市场的实际需求,可以推动工业用电缆卷盘产品的技术进步,保障安全.","全国电器附件标准化技术委员会"]
[595,101116,"连接器件 连接铜导线用的扁形快速连接端头 安全要求","推荐","修订","GB 17196-1997","IEC 61210:2010",2014,"中国电器工业协会","全国电器附件标准化技术委员会","中国电器科学研究院有限公司等","扁形快速连接端头是一种重要的整机产品电气连接部件,广泛使用在各类电器产品上,如家用电器、IT、AV等产品.IEC已修订并发布相应的新版IEC 61210:2010《连接器件 连接铜导线用的扁形快速连接端头 安全要求》标准.为了促进我国扁形快速连接端头行业的技术进步,提高产品质量和技术水平,促进我国该类产品的出口贸易,我国有必要对该国际标准采标修订相应的我国标准.","本标准适用于扁形快速连接端头,由一个插片和一个与之配套的插套组成,是作为设备或元件的装入式部件或整体式部件,或作为独立单元,用以按制造厂的说明,在电气上连接铜导线的,其插片标称宽度2.8mm、4.8mm、6.3mm或9.5mm.所连接的铜导线可以是横截面积不超过6mm2的软导线或硬的绞股导线,亦可以是横截面积不超过2.5mm2的硬的单芯导线.主要技术内容包括主要特性、导线连接要求、结构要求、安全试验等.全国电器附件标委会对本项目开展了预研,调查了相关企事业单位、科研院所等,广泛听取了各方的意见和建议,调查认为有必要修订本标准,具有可行性,符合行业及市场的实际需求,可以推动扁形快速连接端头产品的技术进步,保障安全.","全国电器附件标准化技术委员会"]
[596,101120,"用于数据中心区域的直流插头插座 通用要求和标准活页","推荐","制定",null,"IEC/TS 62735 ED1.0",2014,"中国电器工业协会","全国电器附件标准化技术委员会","中国电器科学研究院有限公司等","伴随着通信技术的飞速发展,在数据中心中,随着应用的增加,服务器等设备在不断地增加,降低服务器等能源消耗已成为迫切的需要.采用直流供电是节约能源、提高效率的一种有效方式,而直流供电的电气连接就需要使用直流插头插座.直流插头插座是数据中心中网络基础设施之一,可以协助构建“绿色数据中心“.并且,今后在智能楼宇等建筑中也需要用到直流插头插座.但目前缺乏相应的标准,基于数据中心的需要,以及直流插头插座产品技术的不断发展,为了保证直流插头插座的一致性和通用性,便于用户安装和使用,IEC/TC23正在起草IEC 62735《用于数据中心区域的直流插头插座 通用要求和标准活页》标准,并预计于2013年形成国际标准最终草案(FDIS).为了促进我国用于数据中心区域的直流插头插座行业的技术进步,提高产品质量和技术水平,促进我国该类产品的出口贸易,我国有必要跟国际标准同步采标制定相应的我国标准.","本标准适用于带接地触头的两极插头和固定式或移动式插座,此插头插座仅预期用于直流ICT设备(符合GB4943信息和通讯技术设备、产品),这些设备的最大持续功率不超过1.3kW.符合本标准的电器附件仅在数据中心中,由普通人员使用.该数据中心采用直流电压配电系统,可以带或不带电池,在带电导体之间电压值不超过直流400V,在每个带电导体和地之间的电压值在直流87V到200V之间.当带电触头之间的电压是直流400V时,插头插座的最大额定电流不能超过3.25A；当在最大10min内,带电插套之间的电压降低到直流260V,额定电流可升到5A.主要技术内容包括标志、尺寸检查、防触电保护、接地措施、端子和端头、结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮、绝缘电阻和电气强度、接地触头的工作、温升、分断容量、正常操作、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、螺钉、载流部件及其连接、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃、耐电痕化、防锈等.全国电器附件标委会对本项目开展了预研,调查了相关企事业单位、科研院所等,广泛听取了各方的意见和建议,调查认为有必要制定本标准,具有可行性,符合行业及市场的实际需求,可以推动直流插头插座产品的技术进步,保障安全.","全国电器附件标准化技术委员会"]
[597,102151,"智能电网用户端通信系统一般要求","指导 ","制定",null,null,2014,"中国电器工业协会","全国电器设备网络通信接口标准化技术委员会","上海电器科学研究所(集团)有限公司","智能电网除了传统电网对设备的电压、电流等级匹配要求外,还要接入通信网络,实现信息数据和控制数据的交互传递,其最主要的特点就是实现电能与信息在任意点之间的双向流动,包括信息在供电侧与用户端之间的流动以及在用户端系统内部的流动.  通信系统是发展智能电网用户端信息交互及需求响应、平抑负荷等各种上层应用的技术基础.目前还没有统一的、适合大范围推广的成熟的系统性通信技术,各个设备厂商和技术研究机构各自为政,对用户端整个系统的需求无法明确,开发产品没有明确的方向,同时,没有标准化的通信架构,系统设计、集成困难,对推广不利,对技术的进步不利,对整个产业链的发展不利.  标准的形成将填补国内智能电网用户端通信系统的技术和标准的双空白,同时也具有国际性意义.","本技术标准适用于智能电网用户端系统的双向通信技术.本技术标准规定了智能电网用户端系统的通信系统搭建以及内部各子系统的通信系统搭建的主要技术要求和搭建通信系统时应遵循的设计原则.本技术标准适用于智能电网用户端通信系统及各通信子系统的总体规划、方案设计、系统集成和运行维护.","全国电器设备网络通信接口标准化技术委员会"]
[598,102152,"智能电网用户端系统数据接口一般要求","指导 ","制定",null,null,2014,"中国电器工业协会","全国电器设备网络通信接口标准化技术委员会","上海电器科学研究院","智能电网用户端系统内能源管理系统、控制系统、各类设备繁多,不同系统、不同设备需要有统一规范的信息接口,以达到统一智能控制、互动响应的智能电网要求,因此不同系统、设备如何接入用户端系统,其信息接口如何定义,亟需一个统一的标准来规范.没有一个统一的信息交互接口,用户端各个系统、设备厂商和技术研究机构各自为政,对整个系统的需求无法明确,同时,标准的不统一,各个厂商自定义数据格式,费时费力而兼容性差；企业研制产品的技术门槛很高,产品最终是否能够联网的风险很大.标准形成后,不同厂商之间的产品只需符合标准,就能接入智能电网用户端系统,推动智能电网用户端系统及相关技术的应用发展.","本技术标准适用于接入智能电网用户端系统的各类系统和设备.本技术标准规定了智能电网用户端系统内的数据接口和接入智能电网用户端的各类系统和设备的数据接口的一般要求和设计时应遵循的技术原则.","全国电器设备网络通信接口标准化技术委员会"]
[599,103522,"额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件 第1部分：试验方法和要求","推荐","制定",null,null,2014,"中国电器工业协会","全国电线电缆标准化技术委员会","上海电缆研究所，宁波东方电缆股份有限公司，江苏亨通高压电缆有限公司等","我国海上风电场迅速发展需要采用220kV 大长度海底电缆作为输出电缆与大陆电网联网.舟山群岛等海洋经济发展亦需要采用220kV 海底电缆与大陆电网联网以供应电能及提高的电网运行稳定性.我国已经具有批量生产220kV交联聚乙烯绝缘海底电缆的能力.但是尚无相应的国内标准.220kV交联聚乙烯绝缘大长度海底电缆 的国际市场基本仍由意大利、瑞典和日本等国企业集团和跨国企业占有.2012年国际大电网会议(CIGRE)出版TB490 “30kV 到500kV 挤包绝缘大长度交流海底电缆系统的试验推荐文件“,其中首次提出对超高压大长度挤包绝缘海底电缆系统(含电缆及附件)的预鉴定试验和扩展预鉴定试验，对提高大长度交联聚乙烯绝缘电缆及附件长期运行可靠性有重要意义.我国应参照此重要的CIGRE 技术文件，结合我国实际发展情况，尽早制订国家标准，以满足我国经济发展需要并抓紧时机，参与国际220kV 交联聚乙烯绝缘大长度海底电缆市场竞争.","本标准的第1部分规定了220kV 大长度交联聚乙烯绝缘海底电缆及附件的试验方法和要求.适用于220kV 单芯与三芯海底电缆和光纤复合海底电缆及其附件的试验及质量检验.","全国电线电缆标准化技术委员会"]
[600,103523,"额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件 第2部分：大长度交流海底电缆","推荐","制定",null,null,2014,"中国电器工业协会","全国电线电缆标准化技术委员会","江苏亨通高压电缆有限公司,宁波东方电缆股份有限公司,上海电缆研究所等","我国海上风电场迅速发展需要采用220kV 大长度海底电缆作为输出电缆与大陆电网联网.舟山群岛等海洋经济发展亦需要采用220kV 海底电缆与大陆电网联网以供应电能及提高的电网运行稳定性.我国已经具有批量生产220kV交联聚乙烯绝缘海底电缆的能力，但是尚无相应的国内标准.220kV交联聚乙烯绝缘大长度海底电缆 的国际市场基本仍由意大利、瑞典和日本等国企业集团和跨国企业占有.2012年国际大电网会议(CIGRE)出版TB490 “30kV 到500kV 挤包绝缘大长度交流海底电缆系统的试验推荐文件“,其中首次提出对超高压大长度挤包绝缘海底电缆系统(含电缆及附件)的预鉴定试验和扩展预鉴定试验，对提高大长度交联聚乙烯绝缘电缆及附件长期运行可靠性有重要意义.我国应参照此重要的CIGRE 技术文件，结合我国实际发展情况，制订国家标准，以满足我国经济发展需要并抓紧时机，参与国际220kV 交联聚乙烯绝缘大长度海底电缆市场竞争.","本标准的第2部分规定了220kV 大长度交联聚乙烯绝缘海底电缆的基本结构、产品命名、型号、规格、技术要求、试验和验收规则及装船和储运.适用于单芯和三芯交联聚乙烯绝缘海底电缆和光纤复合海底电缆.","全国电线电缆标准化技术委员会"]
[601,103524,"额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件 第3部分：海底电缆附件","推荐","制定",null,null,2014,"中国电器工业协会","全国电线电缆标准化技术委员会","宁波东方电缆股份有限公司, 上海电缆研究所, 江苏亨通高压电缆有限公司等","我国海上风电场迅速发展需要采用220kV 大长度海底电缆作为输出电缆与大陆电网联网.舟山群岛等海洋经济发展亦需要采用220kV 海底电缆与大陆电网联网以供应电能及提高的电网运行稳定性.我国已经具有批量生产220kV交联聚乙烯绝缘海底电缆的能力，但是尚无相应的国内标准.220kV交联聚乙烯绝缘大长度海底电缆 的国际市场基本仍由意大利、瑞典和日本等国的企业集团和跨国企业占有.2012年国际大电网会议(CIGRE)出版TB490 “30kV 到500kV 挤包绝缘大长度交流海底电缆系统的试验推荐文件“,其中首次提出对超高压大长度挤包绝缘海底电缆系统(含电缆及附件)的预鉴定试验和扩展预鉴定试验，对提高大长度交联聚乙烯绝缘电缆及附件长期运行可靠性有重要意义.我国应参照此重要的CIGRE 技术文件，结合我国实际发展情况，制订国家标准，以满足我国经济发展需要，并抓紧时机，参与国际220kV 交联聚乙烯绝缘大长度海底电缆市场竞争.","本标准的第3部分规定了220kV 大长度交联聚乙烯绝缘海底电缆附件的基本结构、产品命名、型号、规格、技术要求、试验和验收规则及包装运输和储存.适用于220kV交联聚乙烯绝缘海底电缆的工厂接头、修理接头、过渡接头及终端.","全国电线电缆标准化技术委员会"]
[602,103525,"额定电压500kV及以下直流输电用挤包绝缘电力电缆系统技术规范  第1部分 试验方法和要求","推荐","制定",null,null,2014,"中国电器工业协会","全国电线电缆标准化技术委员会","上海电缆研究所，国家电线电缆质量监督检验中心，青岛汉缆股份有限公司、上海三原电缆附件有限公司等","我国的能源分布的现状以及能源消费的特点决定了西电东输的能源政策，同时机遇环境友好的再生能源发展战略决定了柔性直流直流输电的迫切性以及实现的重大意义，所有这些要求推动了直流输电技术的大力发展.电力电缆作为直流输电的关键装备，在输电的可靠性方面扮演了重要的角色.作为直流输电电缆的重要选择，传统的油纸绝缘在塑料绝缘直流电缆诞生之前确实发挥了至关重要的作用.然而随着塑料绝缘直流电缆的出现，它的体积小，重量轻，可靠性高以及免维护等诸多优点，确立了替代油纸绝缘直流电缆的重要地位.目前不管是长距离高压跨海直流输电抑或是中短距离的柔性直流输电，无一不是采用塑料绝缘直流电缆.塑料绝缘直流电缆相对传统的油纸电缆，有其自身的优点，但是也存在一些技术方面的制高点，因此目前只有国外少数公司掌握的塑料绝缘直流电缆的绝缘和半导电屏蔽材料的技术，与此相对应的，目前只有ABB和Prysman公司具备生产高压和超高压直流电缆的能力.随着国内对高压直流输电需求的增加，已经有多项示范工程正在规划和进行中，面临着塑料绝缘直流电缆和附件电缆供货商的选择.我国有多家具备生产高压和超高压交流交联电缆的大型电缆和电缆附件的生产企业，他们产能完全符合生产高压和超高压塑料绝缘直流电缆和电缆附件的要求，同时在国内相关科研院所的努力下，也完全具备了开发高压和超高压塑料绝缘直流电缆和电缆附件的能力.然而目前的现状一是国内尚缺乏相关的塑料绝缘直流电缆和电缆附件的国家标准，二是塑料绝缘直流电缆的关键材料，如绝缘和半导电屏蔽材料完全依赖少数国外公司.究其原因在于国内在此方面起步较晚，尽管在理论研究和相应的特种试验技术方面与国外相差无几，但是由于缺乏相关系统研究，特别是缺乏相应的塑料绝缘直流电缆和附件的标准或规范，研究结果与生产实践无法在统一的标准下进行考核.通过本标准的研究和确定，一方面给国内具备相应产能的电缆和电缆附件生产企业提供必要的技术指导以及指标规范；另一方面为国内相关科研机构提供明确的技术要求，研发具有独立知识产权的绝缘和半导电材料，使研究的成果能够直接用于指导生产实践，打破国外少数企业的垄断；还有通过该标准的研究和确立，规范直流电缆和电缆附件的技术指标，控制产品的质量，满足直流输电的可靠性；最后，通过该标准的研究，在国内外首次建立相应的标准，在国际相关行业标准协会上提高话语权，引领我国在相应领域的技术高度，提升我国电缆行业向外向型企业发展的能力.","第1部分 范围：本标准规定了500kV及以下电压等级直流输电用挤包绝缘电力电缆系统的一系列试验方法和技术要求.主要技术内容：包括试验定义、开发试验、型式试验、预鉴定试验、抽样试验和安装后试验的方法和要求，确保直流电缆和附件的各项性能满足柔性直流输电的要求.","全国电线电缆标准化技术委员会"]
[603,99913,"额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)风力发电机用耐扭曲软电缆","推荐","制定",null,null,2015,"中国电器工业协会","全国电线电缆标准化技术委员会","上海电缆研究所，国家电线电缆质量监督检验中心，江苏上上电缆集团有限公司等","风力发电属于新能源产业，其风机配套用的电缆也是近几年新发展的电缆品种.目前我国已经有《额定电压1.8/3kV及以下风力发电用耐扭曲软电缆》的国家标准报批稿,该标准报批稿内容已经受到风机用户和电缆企业的认可.而此标准针对的风机的功率一般是2MW及以下.\n    根据《2011年中国风电发展报告》的内容，海上风电是未来风电的发展趋势，国家将加大海上风电的开发力度.而海上风电的特点是风速大、风期长、风质稳定，尤其适合3MW及以上的大功率风机的运行.而对于大功率风力发电机，例如3MW和5MW的风机,国外例如Siemens、Vestas、GE等大公司已经基本成熟，西门子的10MW海上风力发电机正在试运行,国内方面,华锐、东汽、上海电气、湘电等几家风机厂商也都在积极地研究探索,目前也有样机出现.大功率风机与2MW以下风机相比,区别之一在于多数大功率风机将变压器放在机舱内而不是放在地面上，所以对于电缆的要求是电压等级的提升，目前一般是要求6kV、10kV、20kV和35kV，即与我国电网现有电压等级相衔接，为此对耐扭曲软电缆的要求也要有相应电压等级的提升.由于既有电压等级的要求,又有耐扭曲的限制,所以此种电缆目前在国内外都没有相关的标准参照，而国外一些大的电缆公司可以生产此产品，并能保证性能要求，但是这些公司的产品价格昂贵，且对于国内一些风机厂商和电缆厂商技术封锁，不利于大功率风机国产化.鉴于大功率风机在我国今后风电产业中的重要地位，结合中压电缆对大功率风机的影响，制定相应的国家标准对该产品的完善以及对风电产业的健康发展至关重要.","1范围：本标准规定了风力发电设备中叶轮机及固定安装塔内或其类似场合用6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV) 及以下风力发电用耐扭曲软电缆的产品代号、标志、技术要求、检验规则、试验方法和包装.本标准适用于额定电压 U0/U 为 6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)及以下风力发电系统或类似系统用耐扭曲软电缆.\n2主要技术内容：包括产品结构、尺寸和试验要求.确保该产品的耐扭曲性能、机械物理性能和电气性能同时满足大功率风机的应用.","全国电线电缆标准化技术委员会"]
[604,97996,"烟花爆竹运输车辆 防爆技术导则","推荐","制定",null,null,2014,"中国电器工业协会","全国防爆电气设备标准化技术委员会","南阳防爆电气研究所、全国汽车标准化技术委员会、国家爆炸科学与技术重点实验室、北京理工大学、南阳二机防爆消防装备有限公司等","我国是烟花爆竹的生产、消费和出口大国,现有生产烟花爆竹企业约7000家,销售企业约14万家,从业人员约180万人；烟花爆竹的产值约160亿元人民币,出口总值约4.2亿美元,产量约占世界的75%.为了预防烟花爆竹运输安全事故,切实保障公共安全和人身、财产安全,国家制订了一系列法律法规.这些规定是针对烟花爆竹运输安全的客观因素,如携带资质证明、悬挂警示标志、安全行驶等,治标不治本,只能减少危险发生后的灾难后果,不能从根本上杜绝危险.为了从根本上消除烟花爆竹运输车辆存在的危险因素,确保烟花爆竹运输安全,特制定《烟花爆竹运输车辆防爆技术要求》,作为烟花爆竹运输车辆的制造及检验准则,填补国际以及国内在烟花爆竹运输车辆技术准则方面的缺陷,加强对烟花爆竹运输车辆的防爆安全管理.意义:1.保障国家财产和人身安全；2. 形成中国烟花爆竹运输车辆的技术优势,避免遭受国外贸易技术壁垒限制.3. 形成烟花爆竹运输车辆的自主知识产权,力争使该标准成为国际标准.我国是烟花爆竹的生产、消费和出口大国,现有生产烟花爆竹企业约7000家,销售企业约14万家,从业人员约180万人；烟花爆竹的产值约160亿元人民币,出口总值约4.2亿美元,产量约占世界的75%.为了预防烟花爆竹运输安全事故,切实保障公共安全和人身、财产安全,国家制订了一系列法律法规.这些规定是针对烟花爆竹运输安全的客观因素,如携带资质证明、悬挂警示标志、安全行驶等,治标不治本,只能减少危险发生后的灾难后果,不能从根本上杜绝危险.为了从根本上消除烟花爆竹运输车辆存在的危险因素,确保烟花爆竹运输安全,特制定《烟花爆竹运输车辆防爆技术要求》,作为烟花爆竹运输车辆的制造及检验准则,填补国际以及国内在烟花爆竹运输车辆技术准则方面的缺陷,加强对烟花爆竹运输车辆的防爆安全管理.意义:1.保障国家财产和人身安全；2. 形成中国烟花爆竹运输车辆的技术优势,避免遭受国外贸易技术壁垒限制.3. 形成烟花爆竹运输车辆的自主知识产权,力争使该标准成为国际标准.","本技术要求适用于利用定型Ⅱ类汽车底盘改装的烟花爆竹运输车车辆.本技术要求规定了烟花爆竹运输车辆的防爆安全技术要求、试验方法、检验规则及标志、附件、贮存和质量保证等.南阳防爆电气研究所、全国汽车标准化技术委员会、国家爆炸科学与技术重点实验室、北京理工大学、南阳二机防爆消防装备有限公司等于2009年已经开始进行该项目的研究、收集国内外相关技术,开展有关试验,进行试验研究,防爆技术已经成熟.","全国防爆电气设备标准化技术委员会"]
[605,99271,"电气绝缘用树脂基反应复合物  第6部分:环氧酸酐真空压力浸渍(VPI)树脂","推荐","制定",null,null,2014,"中国电器工业协会","全国绝缘材料标准化技术委员会","苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司、桂林电器科学研究院等","电气绝缘用环氧酸酐真空压力浸渍(VPI)树脂系我国研究国外先进技术而自主研发拥有自主知识产权的高新技术新材料产品,产品不含稀释剂,VOC排放量极少,清洁环保,符合绿色环保的发展要求,属于环境友好型产品.高压电机经环氧酸酐树脂VPI处理,达到无气隙,使线圈绝缘各部件连续性和导热性好,槽满率高、防潮性能优异,从而提高电机的技术经济指标和运行可靠性.先前只有西门子、丰罗等少数几家国际大公司制造,其技术封锁严密,进口价格昂贵.产品广泛用于大中型高压电机、风电等的线圈浸渍绝缘处理,对高端电机的安全稳定运行起着极其重要的关键性作用.目前该产品在国内已形成批量生产,经东电、哈电、南汽等大型电机制造企业使用证明该产品技术水平和质量完全可以替代进口,但目前尚无统一的国家标准或行业标准,制造的技术依据为企业标准,技术水平低,尽快制定国家标准,对统一并规范国内本行业产品技术水平,保证产品质量,为高端电机制造商与用户提供科学的生产、采购与验收依据,进而为快速提高我国高端电机产品制造的技术水平起到关键性的支撑与促进作用.","本标准适用于电气绝缘用环氧酸酐真空压力浸渍(VPI)树脂.主要技术指标:(1)外观；(2)粘度；(3)固化挥发份；(4)贮存稳定性；(5)电气强度(常态,155±2℃,浸水24h)；(6)体积电阻率(常态,浸水 24h)；(7)介质损耗因数(常态、155±2℃)；(8)介电常数；(9)密度.","全国绝缘材料标准化技术委员会"]
[606,99272,"电气绝缘用树脂基反应复合物 第7部分:C级环氧改性不饱和聚酯真空压力浸渍(VPI)树脂","推荐","制定",null,null,2014,"中国电器工业协会","全国绝缘材料标准化技术委员会","吴江市太湖绝缘材料有限公司、桂林电器科学研究院等","电气绝缘用C级环氧改性不饱和聚酯真空压力浸渍(VPI)树脂系我国研究国外先进技术而自主研发拥有自主知识产权的高新技术新材料产品,该产品与中胶和少胶云母带相容性好.固化过程中挥发少,固化后机械强度高,吸水率低,耐高温、耐湿热、耐盐雾、防霉抗潮、耐低温-45℃,耐氟里昂性能优异,贮存稳定性好,采用高纯度环保型活性稀释剂,有害气体排放量极少,清洁环保,符合绿色环保的发展要求,属于环境友好型产品.该产品广泛用于风力发电机(VPI)绝缘浸渍工艺,同时亦适用于H、C 级大中型高压电机、电器绕组和特殊耐高温电机的绝缘浸渍处理,对高端电机的安全稳定运行起着极其重要的关键性作用.目前该产品在国内已形成批量生产,经东电、哈电、湘机、上电等大型电机制造企业使用证明该产品技术水平和质量完全满足使用要求,但目前尚无统一的国家标准或行业标准,制造的技术依据为企业标准,技术水平低,尽快制定国家标准,对统一并规范国内本行业产品技术水平,保证产品质量,为高端电机制造商与用户提供科学的生产、采购与验收依据,进而为快速提高我国高端电机产品制造的技术水平起到关键性的支撑与促进作用.","本标准适用于电气绝缘用C级环氧改性不饱和聚酯真空压力浸渍(VPI)树脂.主要技术指标:(1)外观；(2)粘度；(3)固化挥发份；(4)贮存稳定性；(5)电气强度(常态,浸水24h)；(6)体积电阻率(常态,浸水 24h)；(7)介质损耗因数(常态、180±2℃)；(8)耐电痕化指数；(9)密度；(10)厚层固化能力；(11)胶凝时间；(12)耐冷媒.","全国绝缘材料标准化技术委员会"]
[607,99274,"电气用热固性树脂工业硬质层压板  第5部分:三聚氰胺树脂基硬质层压板","推荐","修订","GB/T 1303.2-2002","IEC 60893-3-3:2003",2014,"中国电器工业协会","全国绝缘材料标准化技术委员会","北京新福润达绝缘材料有限公司、厦门弘诚绝缘材料有限责任公司、上海电气集团公司绝缘材料厂、桂林电器科学研究院等","三聚氰胺树脂基硬质层压板广泛适用于有阻燃、耐电弧要求的机械、电器设备绝缘结构零部件及电器设备隔板.其具有良好的阻燃、耐电弧、耐电痕化特性.该产品质量的好坏对保证电器产品安全稳定运行起着极其重要的作用.目前该标准虽有GB/T 1303.2-2002《电气用热固性树脂工业硬质层压板  第3部分:单项材料规范  第3篇:对三聚氰胺树脂硬质层压板的要求》,系修改采用IEC60893-3-3:1993制定,但其标龄已近10年,经使用发现部分技术内容需要修订,且目前已有新版的IEC60893-3-3:2003,因此尽快采用新版的IEC标准对本标准进行修订,对统一并规范行业产品质量检测方法要求,并为电器制造商与用户提供科学的生产、采购与验收技术文件依据,进而为快速提高我国机电产品制造的技术水平起到关键性的支撑与促进作用.","本标准适用于电气绝缘用三聚氰胺树脂硬质层压板.其主要内容包括:(1)范围；(2)规范性引用文件；(3)分类；(4)厚度及公差；(5)平直度；(6)密度；(7)垂直层向弯曲强度；(8)表观弯曲弹性模量；(9)垂直层向压缩强度；(10)平行层向冲击强度(简支梁法)；(11)平行层向冲击强度(悬臂梁法)；(12)平行层向剪切强度,(12)拉伸强度；(13)垂直层向电气强度(90℃油中),(14)平行层向击穿强度(90℃油中)；(15)介电常数(50Hz以下)；(16)介电常数(1MHz以下)；(17)介质损耗因数(50Hz以下)；(18)介质损耗因数(1MHz以下)；(19)浸水后绝缘电阻；(20)耐电痕化指数；(21)长期耐热性；(22)负荷变形温度；(23)燃烧性；(24)吸水性.","全国绝缘材料标准化技术委员会","B1        "]
[608,99273,"以云母为基的绝缘材料  第12部分:高透气性玻璃布补强环氧少胶云母带","推荐","制定",null,null,2014,"中国电器工业协会","全国绝缘材料标准化技术委员会","苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司、桂林电器科学研究院等","电气绝缘用高透气性玻璃布补强环氧少胶云母带系我国研究国外先进技术而自主研发的高新技术新材料产品,产品在渗透性、质量稳定性、储存稳定性、电气综合性能等方面都大大优于传统类产品,更符合低碳经济节能环保的要求.先前只有VonRoll-ISOLA、COGEBI等少数几家国际大公司制造,其技术封锁严密,进口价格昂贵.产品广泛用于大中型高压电机、核电、风电、大型冶金、采矿、高速牵引电机等的线圈浸渍绝缘处理,对高端电机的安全稳定运行起着极其重要的关键性作用.目前该产品在国内已形成批量生产,经使用证明该产品技术水平和质量完全可以替代进口,但尚无统一的国家标准或行业标准,制造的技术依据为企业标准,技术水平低,尽快制定国家标准,对统一并规范国内本行业产品技术水平,保证产品质量,为高端电机制造商与用户提供科学的生产、采购与验收依据,进而为快速提高我国高端电机产品制造的技术水平起到关键性的支撑与促进作用.","本标准适用于电气绝缘用高透气性玻璃布补强环氧少胶云母带.主要技术指标:(1)外观；(2)厚度及公差；(3)定量；(4)云母含量；(5)玻璃布含量；(6)胶粘剂含量；(7)电气强度；(8)促进剂含量；(9)挥发份；(10)贮存期、(11)边缘弯曲度.","全国绝缘材料标准化技术委员会"]
[609,101533,"电力系统二次回路控制、保护屏及柜基本尺寸系列","推荐","修订","GB/T 7267-2003",null,2014,"中国电器工业协会","全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会","许昌智能电网装备试验研究院、许继电气股份有限公司等","为适应现有继电保护技术的发展,促进电力系统二次回路控制保护科技创新,原有的二次回路控制、保护屏及柜基本尺寸标准要求比较陈旧,已经不适用于现有的技术,建议修订完善.","本标准规定了插箱及插件面板的基本尺寸系列.本标准适用于电力系统二次回路控制装置及保护装置.可作为电力系统二次回路控制、保护装置屏及柜产品设计、制造和应用的依据.","全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会"]
[610,101532,"电力系统二次回路控制保护装置用插箱及插件面板基本尺寸系列","推荐","修订","GB/T 7268-2005",null,2014,"中国电器工业协会","全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会","许昌智能电网装备试验研究院、许继电气股份有限公司等","为适应现有继电保护技术的发展,促进电力系统二次回路控制保护装置科技创新,原有的二次回路控制保护装置用插箱及插件面板基本尺寸标准要求比较陈旧,已经不适用于现有的技术,建议修订完善.","本标准规定了插箱及插件面板的基本尺寸系列.本标准适用于电力系统二次回路控制装置及保护装置.可作为电力系统二次回路控制保护装置插箱及插件面板灯产品设计、制造和应用的依据.","全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会"]
[611,101464,"弧光保护装置技术要求","推荐","制定",null,null,2014,"中国电器工业协会","全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会","云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院、许昌开普电器检测研究院等","6 kV(10k V)至35 kV电压等级常用中压配电开关柜作为供电系统的供电枢纽,开关柜内的电弧光发生时产生的高温、高压、弧光、振动、爆破音给开关柜等相关设备造成严重的损伤,甚至波及到变压器,造成变压器的烧毁,严重危及人身的安全,从而造成巨大的经济损失.目前各电网公司在35kV及以下配电柜正逐步应用弧光保护,但由于缺乏弧光保护的相关技术规范标准,在设备选型、试验、安装、运行等环节都没有一个标准可参考,导致弧光保护在电力系统的实际应用和效果不理想.","本标准规定弧光保护装置等光电型保护装置及其接口设备等产品的基本技术要求、试验方法、检验规则及对标志、包装、运输、贮存的要求.本标准适用于弧光保护装置等光电型保护装置及其接口设备等产品的试验,可作为产品设计、制造、试验和应用的依据.本标准主要技术内容主要包括范围、引用标准、定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装运输贮存和其他等.","全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会"]
[612,97276,"智能保护测控设备技术要求","推荐","制定",null,null,2014,"中国电器工业协会","全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会","许昌智能电网装备试验研究院、许继集团有限公司等","随着智能电网建设的快速发展,智能变电站的建设也得到了快速推进,要求继电保护装置智能化和网络化,且满足直采直跳的组网模式.智能保护测控设备作为智能变电站的核心设备,具有保护的选择性、快速性、灵敏性和可靠性,是电网可靠稳定运行的有力保障. 目前,智能电网领域还没有相应标准,为满足智能保护测控设备产品市场需求,有效地规范市场、指导企业产品生产,迫切需要制定《智能测控保护设备技术要求》国家标准.","范围:规定了智能保护测控设备的技术要求、试验方法、检验规则及对标志、包装、运输、贮存等要求.技术内容:智能保护测控设备使用环境条件；额定电气参数；设备功能；线路保护、变压器保护、母线保护、电抗器保护等技术性能；电气性能要求；及其相应的试验方法；检验规则等.","全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会"]
[613,97275,"智能微电网保护设备技术要求","推荐","制定",null,null,2014,"中国电器工业协会","全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会","许昌智能电网装备试验研究院、许继集团有限公司等","随着智能电网建设的快速发展,微电网可有效利用分布式电源对微电网的潮流流动进行调节,微电网作为对单一大电网的有益补充,其应用比较广泛.而智能微电网保护设备是微电网的核心设备,能快速感知故障,具有保护的选择性、快速性、灵敏性和可靠性,是微电网可靠稳定运行的有力保障. 目前,智能电网领域还没有相应标准,为满足智能微电网保护设备产品市场需求,有效地规范市场、指导企业产品生产,迫切需要制定《智能微电网保护设备技术要求》国家标准.","范围:规定了智能微电网保护设备的技术要求、试验方法、检验规则及对标志、包装、运输、贮存等要求.技术内容:微电网保护设备使用环境条件；额定电气参数；设备功能；过/欠电压保护、过流保护、差动保护、自动重合闸、防孤岛保护等技术性能；电气性能要求；及其相应的试验方法；检验规则等.","全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会"]
[614,98629,"螺杆膨胀机(组)技术规范","推荐","制定",null,null,2014,"中国电器工业协会","全国螺杆膨胀机标准化技术委员会","江西华电电力有限责任公司","本标准的制定能满足我国螺杆膨胀机制造水平的发展和用户对螺杆膨胀机设备的基本要求，同时也满足国际贸易的需要.这对提升和指导国内螺杆膨胀机的设计制造水平，推动我国的技术自主创新具有十分重要的意义.","本标准主要规定了用于低温余热发电或驱动用背压式和凝汽式螺杆膨胀机(组)设备的术语定义、保证值、调节、运行、检修和部件等的要求.\n   本标准适用于余热工质参数为120℃～300℃，压力≤3.0MPa，压差≤1.5MPa的热水、饱和蒸气或过热蒸气的螺杆膨胀动力机.对非水为工质(如低沸点工质)的双循环螺杆膨胀机组也可参考使用.","全国螺杆膨胀机标准化技术委员会"]
[615,101931,"道路车辆用质子交换膜燃料电池模块","推荐","制定",null,null,2015,"中国电器工业协会","全国燃料电池标准化技术委员会","新源动力股份有限公司","国家科技部在“十二五“863 计划中设立了电动汽车关键技术和系统集成重大专项,重点进行电动汽车(包括纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车)的研究开发工作.燃料电池汽车的发展必须有相应配套的标准为之服务.燃料电池模块是燃料电池汽车的核心部件,规范车用燃料电池模块的安全性和性能十分必要.目前国内外尚未有专门针对车用燃料电池模块的标准,本标准可填补这项空白.","范围:本标准适用于质子交换膜燃料电池模块,提出模块的安全和性能最低要求.模块是通用型定型产品.技术内容主要包括要求和试验两部分,分别为:1.模块总体安全要求2.模块设计要求:定义接口、电气件等.3.模块型式试验:在《燃料电池 模块》标准的基础上增加针对车用的防水防尘试验、电磁兼容试验.4.模块例行试验:在《燃料电池 模块》标准的基础上增加静态绝缘试验和性能测试.","全国燃料电池标准化技术委员会"]
[616,103171,"固定式燃料电池发电系统 第1部分:安全","推荐","修订","GB/T 27748.1-2011","IEC 62282-3-100",2014,"中国电器工业协会","全国燃料电池标准化技术委员会","机械工业北京电工技术经济研究所、中国科学院大连化学物理研究所、上海攀业氢能源科技有限公司、上海神力科技有限公司、新源动力股份有限公司等.","燃料电池被认为是二十一世纪的清洁发电系统,一直以来都是各国研究和开发的重点,近些年随着能源和环境危机的加剧,人们开始开发利用新能源和可再生能源,智能微网的发展随之被提上日程,储能作为发展新能源和智能微网的重要组成部分,其中氢能的存储和利用被认为是未来的发展的重要方向.燃料电池作为氢能利用的主要方式,国外已经在固定式发电领域开展一些应用,并实现了商业化；我国也正在开展燃料电池作为固定式发电系统,在备用电源领域的应用.在固定式领域,燃料电池的安全标准至关重要,随着技术的发展,原有标准已经不能涵盖现有的一些应用情况,因此,急需对现有标准开展修订工作.","本部分适用于固定式燃料电池发电系统,该系统可以是组装的,自成体系的或由制造商提供完整集成系统的形式,均为通过电化学反应来发电的装置.本部分规定的安全要求包括:通用要求和保护措施、型试试验、例行试验及标识、标签和包装.本部分不适用:--便携式燃料电池发电系统；--驱动式燃料电池发电系统.","全国燃料电池标准化技术委员会"]
[617,103172,"固定式燃料电池发电系统 第3部分:安装","推荐","修订","GB/T 27748.3-2011","IEC 62282-3-300",2014,"中国电器工业协会","全国燃料电池标准化技术委员会","机械工业北京电工技术经济研究所、中国科学院大连化学物理研究所、上海攀业氢能源科技有限公司、上海神力科技有限公司、新源动力股份有限公司等.","燃料电池被认为是二十一世纪的清洁发电系统,一直以来都是各国研究和开发的重点,近些年随着能源和环境危机的加剧,人们开始开发利用新能源和可再生能源,智能微网的发展随之被提上日程,储能作为发展新能源和智能微网的重要组成部分,其中氢能的存储和利用被认为是未来的发展的重要方向.燃料电池作为氢能利用的主要方式,国外已经在固定式发电领域开展一些应用,并实现了商业化；我国也正在开展燃料电池作为固定式发电系统,在备用电源领域的应用.在固定式领域,燃料电池的安装标准至关重要,随着技术的发展,原有标准已经不能涵盖现有的一些应用情况,因此,急需对现有标准开展修订工作.","GB/T XXXX的本部分规定了固定式燃料电池发电系统,在符合《固定式燃料电池发电系统 安全》的条件下,进行室内和室外安装的最低安全要求.包括:通用安全要求和策略、选址考虑因素、通风和排气、防火和气体探测、现场端口连接、环境要求、验收试验、维护试验及文件.","全国燃料电池标准化技术委员会"]
[618,103173,"全钒液流电池通用技术条件及测试方法","推荐","制定",null,null,2014,"中国电器工业协会","全国燃料电池标准化技术委员会","大连融科储能技术发展有限公司、中国科学院大连化学物理研究所、机械工业北京电工技术经济研究所等.","全钒液流电池是一种新型、高效的电化学储能装置,相比于目前常用的各类二次蓄电池,全钒液流电池具有功率和储能容量可独立设计、效率高、寿命长、可深度放电、环境友好等优点.近几年,随着新能源的蓬勃发展,可以实现新能源高效利用的全钒液流电池的发展也十分迅猛,国内已经有多家企业开始进入液流电池行业,并在关键材料、电堆、电池系统研发、应用示范方面取得重大进展.虽然,全钒液流电池的技术发展很快,但是,其标准化工作却远远落后于电池技术的发展,没有形成国家或者行业层面的统一标准和规范.因为缺少可以参考使用的国家标准和行业标准,很多企业在进行生产、检验时遇到了诸多麻烦,往往难以保证产品质量的稳定性和用户的认可.因此制订本标准的意义十分重大,该标准的制定将为全钒液流电池制造商生产制造、产品质量控制和产品质量评价提供统一的门槛.","本标准规定了全钒液流电池系统(以下简称电池系统)的要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存.本标准适用于所有全钒液流电池系统.","全国燃料电池标准化技术委员会"]
[619,103176,"微型燃料电池发电系统 第2部分: 性能试验方法","推荐","修订","GB/T 23751.2-2009","IEC 62282-6-200",2014,"中国电器工业协会","全国燃料电池标准化技术委员会","机械工业北京电工技术经济研究所、深圳市标准技术研究院、中国科学院大连化物所、上海攀业氢能源科技有限公司、新源动力股份有限公司、北京鉴衡认证中心、南京大学常州高新技术研究院等.","燃料电池作为小型电子设备的电源,已经在军用、航天等领域得到了非常好的应用.随着燃料电池技术的发展,成本的降低、安全性的提高等,燃料电池关键的技术问题不断被解决,其应用也已经开始在民用领域开展.随着燃料电池技术的不断发展,其原有的标准已经不能完全涵盖现有的一些情况,因此,急需对原有标准开展修订工作.","本部分提供了用于便携式计算机、手机、个人数字助理(掌上电脑)、家用无线电器、电视广播摄像机以及自主型机器人等的微型燃料电池发电系统的性能评价的试验方法.本部分介绍了输出小于60V直流以及240W的微型燃料电池发电系统的功率特性、燃料消耗以及机械耐久性的性能试验方法.","全国燃料电池标准化技术委员会"]
[620,103365,"微型燃料电池发电系统通用安全要求","推荐","制定",null,"IEC 62282-6-101 CD",2015,"中国电器工业协会","全国燃料电池标准化技术委员会","机械工业北京电工技术经济研究所、中国科学院大连化学物理研究所等.","燃料电池作为小型电子设备的电源,已经在军用、航天等领域得到了非常好的应用.随着燃料电池技术的发展,成本的降低、安全性的提高等,燃料电池关键的技术问题不断被解决,其应用也已经开始在民用领域开展.对于安全标准,欧洲均采用IEC的标准作为指令要求,现IEC正在开展微型燃料电池通用安全标准制定工作,我们应积极采标,及时了解标准内容,并提出我国的意见.","本标准适用于便携式的、输出直流电压不超过60V、输出功率不超过240VA的微型燃料电池发电系统.本标准规定了所有微型燃料电池发电系统、微型燃料电池动力单元和燃料容器在正常使用、发生可预见性误操作和用户运输等情况下的安全性要求.由制造商或经过培训的技术人员进行再充装后的燃料容器应满足本部分中的所有要求,本部分所指的燃料容器不能由用户进行再充装.","全国燃料电池标准化技术委员会"]
[621,103177,"小型固定式燃料电池发电系统性能试验方法","推荐","制定",null,"IEC 62282-3-201",2014,"中国电器工业协会","全国燃料电池标准化技术委员会","机械工业北京电工技术经济研究所、上海攀业氢能源科技有限公司、同济大学、新源动力股份有限公司、武汉理工大学、中科院大连化学物理研究所等.","“国家中长期科学和技术发展规划纲要“在“先进能源技术“一章中对发展燃料电池技术及其标准化明确提出了要求:“重点研究燃料电池基础关键部件制备和电堆集成技术,燃料电池发电及车用动力系统集成技术,形成氢能和燃料电池技术规范与标准.“燃料电池具有高效、洁净、不依赖于石油等特点,近十几年来得到了全球的高度重视.目前,日本、欧洲已经将固定式燃料电池在家庭中的应用实现商业化,我国也逐步开始燃料电池在备用电源领域的应用,然而,缺乏相应的标准作为指导.","本标准提出了小型固定式燃料电池发电系统的电/热及环境性能的试验方法,标称输出电功率小于10kW.本标准不包括产生热能的外加的辅助热发电机.","全国燃料电池标准化技术委员会"]
[622,103178,"直接甲醇燃料电池系统  安全","推荐","制定",null,null,2015,"中国电器工业协会","全国燃料电池标准化技术委员会","中国科学院大连化学物理研究所、机械工业北京电工技术经济研究所等.","直接甲醇燃料电池(DMFC)因其比能量高、燃料携带存储方便、红外噪声低和环境适应性强等特点,在休闲娱乐场所备用电源、电子通讯设备电源、野外设备电源、车载设备供电电源等领域具有广阔的应用前景.近年来,世界上关于DMFC的研究成果不断出现,表明DMFC商业化进程正在加快.我单位研制的DMFC系统技术成熟,已向产业化进程迈进,目前急需制定相关标准,以进一步推动DMFC的产业化和商品化.此外,直接甲醇燃料电池标准的制定对于完善燃料电池标准体系也有着重要的意义.","该标准适用于以纯甲醇或甲醇水溶液为燃料的直接甲醇燃料电池系统.该部分规定了直接甲醇燃料电池系统再正常操作、发生可预见性误操作和用户运输等情况下的安全性要求.该标准的主要技术内容包括直接甲醇燃料电池系统的结构和材料；直接甲醇燃料电池系统异常运行和故障状态的试验及要求；直接甲醇燃料电池系统的使用说明及警示；直接甲醇燃料电池系统的型式试验.","全国燃料电池标准化技术委员会"]
[623,103179,"直接甲醇燃料电池系统  性能试验方法","推荐","制定",null,null,2015,"中国电器工业协会","全国燃料电池标准化技术委员会","中国科学院大连化学物理研究所、机械工业北京电工技术经济研究所等.","直接甲醇燃料电池(DMFC)因其比能量高、燃料携带存储方便、红外噪声低和环境适应性强等特点,在休闲娱乐场所备用电源、电子通讯设备电源、野外设备电源、车载设备供电电源等领域具有广阔的应用前景.近年来,世界上关于DMFC的研究成果不断出现,表明DMFC商业化进程正在加快.DMFC系统技术成熟,已向产业化进程迈进,目前急需制定相关标准,以进一步推动DMFC的产业化和商品化.此外,直接甲醇燃料电池标准的制定对于完善燃料电池标准体系也有着重要的意义.","该标准适用于以纯甲醇或甲醇水溶液为燃料的直接甲醇燃料电池系统.该部分规定了直接甲醇燃料电池系统性能评价的试验方法.该标准的主要技术内容包括术语和定义、总则、试验、标志和标识、以及试验报告","全国燃料电池标准化技术委员会"]
[624,101511,"质子交换膜燃料电池 术语","推荐","修订","GB/T 20042.1-2005",null,2014,"中国电器工业协会","全国燃料电池标准化技术委员会","机械工业北京电工技术经济研究所、大连新源动力股份有限公司、中科院大连化学物理研究所等.","随着燃料电池技术的发展,质子交换膜燃料电池作为应用最为广泛的燃料电池种类,已经进入示范应用阶段,即将面临商业化应用.已经制定的质子交换膜燃料电池术语标准,对于一些术语的定义以不够准确和完善,其中一些重要术语缺少定义,需要补充和完善相应的术语和定义.同时,保证部分术语同已经上报的燃料电池术语保持统一.质子交换膜燃料电池术语的统一,对于避免术语的较差、重复定义以及定义的统一具有重要的意义.","本标准规定了质子交换膜燃料电池技术及其应用领域内使用的术语和定义,适用于各种类型的质子交换膜燃料电池.","全国燃料电池标准化技术委员会"]
[625,103180,"质子交换膜燃料电池系统低温特性测试方法","推荐","制定",null,null,2014,"中国电器工业协会","全国燃料电池标准化技术委员会","中国科学院大连化学物理研究所、机械工业北京电工技术经济研究所、同济大学、新源动力股份有限公司、武汉理工大学、上海新源动力有限公司等.","“国家中长期科学和技术发展规划纲要“在“先进能源技术“一章中对发展燃料电池技术及其标准化明确提出了要求:“重点研究燃料电池基础关键部件制备和电堆集成技术,燃料电池发电及车用动力系统集成技术,形成氢能和燃料电池技术规范与标准.“燃料电池具有高效、洁净、不依赖于石油等特点,近十几年来得到了全球的高度重视,然而,燃料电池的相关标准还未健全,这势必会影响其商业化的步伐.燃料电池发电生成物是水,在低温情况下,水的结冰会对通常的燃料电池材料与系统造成损伤.实用的燃料电池与燃料电池系统应该能够经得起低温的运行环境,因此需要建立一定标准对燃料电池系统低温运行条件的适用性进行规范,以此来促进燃料电池可靠性的提高,从而推动其产业化进程.","本标准规定了质子交换膜燃料电池系统在低温环境下特性测试方法素.本标准的试验方法适用于氧化剂为空气或氧气,燃料为氢气、运行环境温度低于零度、质子交换膜燃料电池系统.","全国燃料电池标准化技术委员会"]
[626,103362,"往复式内燃燃气电站通用技术条件","推荐","制定",null,null,2015,"中国电器工业协会","全国往复式内燃燃气发电设备标准化技术委员会","中国石油集团济柴动力总厂","我国具有丰富的燃气资源，每年排空的可燃气体总量达500亿立方米。如果利用这些可燃排空气体发电，每年可以发电１２００亿度，占２００３年全国发电总量的１０％。通常的大型燃气发电工程项目都是由几台或几十台兆瓦级的燃气发电机组组成的集群，也就是学术界和行业内称之为的“往复式内燃燃气电站”。\n天然气、瓦斯、煤层气发电机组等归属高效、清洁能源发电装备，沼气、秸秆气发电机组归属大型可再生能源、新能源等高端发电装备。该标准项目是重点开发推广的“可再生能源发电设备”、“大型清洁高效发电设备、新能源发电设备”技术装备的标准，符合国家标准化管理委员会的“节能环保”、“新能源”重点标准项目，属于《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中规定的“节能环保”产业的重点领域范畴。同时该标准项目也是（2012～2014年度）国家质检公益性标准化科研专项项目《低热值余热余能和废气利用发电设备标准研究》中重点研制的标准项目。\n综上所述，由于近几年国家大力推进节能减排的产业政策，往复式内燃燃气发电机组行业得到了快速发展，我国已在天然气、沼气、瓦斯等发电领域建有兆瓦级发电机组集群200多座。由于该领域国家标准处于空白状态，致使发电机组群之间的设备配置、发电容量、机组燃气的供给处理系统、机组的冷却系统等关键技术和系统的配置都比较混乱，一方面导致出现问题也没有解决的技术依据，另一方面引发的纠纷也没有协调的标准。因此，标准的缺失已严重制约了往复式内燃燃气发电机组行业的发展，所以急需制定该技术领域标准。\n","本标准规定了往复式内燃燃气电站的发电容量、燃气供给系统、冷却系统、电站输配电系统、并网系统、设备管控等系统的配置和技术要求等。不涉及电站工程建设等内容。\n该标准项目在前期预研制中，配合国家质检公益性标准化科研专项项目《低热值余热余能和废气利用发电设备标准研究》中重点标准项目的研制。中油济柴动力总厂针对燃气发电机组、燃气供给系统、冷却系统、电站输配电等系统的配置和相关的技术指标、参数开展了大量的工厂台架的试验研究，取得了大量的试验数据；同时济柴动力总厂联合煤炭工业太原设计研究院、农业部成都沼气研究所、淄博淄柴新能源公司共同进行了沼气电站、瓦斯电站、天然气电站工程的调研，先后开展了发电容量、并网系统、电站自动化管控等课题的现场电站的研究，从而掌握、提取了大量电站工程建设技术基础资料，从而为标准的研制提供了可靠的技术依据。\n","全国往复式内燃燃气发电设备标准化技术委员会"]
[627,101113,"往复式内燃燃气发电机组安全设计规范","推荐","制定",null,null,2014,"中国电器工业协会","全国往复式内燃燃气发电设备标准化技术委员会","中国石油集团济柴动力总厂  中船重工电机科技股份有限公司  淄博淄柴新能源有限公司","1、该标准项目是重点开发推广的“可再生能源发电设备”、“大型清洁高效发电设备、新能源\n发电设备”技术装备的标准，符合国家标准化管理委员会在《2012年国家标准项目立项指南》中规定的“节能环保”、“新能源”重点标准项目，也符合《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中规定的“节能环保”产业的重点领域范畴\n    我国可燃废气资源非常丰富，每年排空的可燃气体总量达500亿立方米.可燃废气是指各种工业生产中产生的可燃废气，如煤矿瓦斯、油田伴生气、焦炉煤气、炼化尾气等，还包括生物质能的沼气、秸秆气等，而这些利用价值巨大的可燃气体被当作废气白白排掉，即污染了环境，也浪费了大量的宝贵“可燃废气能源”，非常可惜.如果通过往复式内燃燃气发电机组加以全部利用发电，可以相当于全国发电总量的10%左右.可见，燃气发电设备行业领域有着巨大的发展空间，近几年燃气发电机组行业得到了快速发展.与柴油发电机组相比，燃气发电机组属于绿色、低碳、环保产品，因此，沼气、秸秆气发电机组属“可再生能源发电设备”，天然气、瓦斯发电机组等“属清洁能源发电设备”，该标准项目应归属大型清洁高效发电设备、新能源设备等领域的重点研制标准.该标准项目符合国家标准化管理委员会在《2012年国家标准项目立项指南》中规定的“节能环保”、“新能源”重点标准项目，也符合《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中规定的节能环保产业的重点领域范畴.\n2、该标准项目已列入(2012年～2014年度)国家质检公益性行业科研专项项目《低热值余热余能和废气利用发电设备标准研究》中重点研制的标准项目\n    该标准项目作为研究性、创新性标准在国内乃至国际为首次制定，填补了国家标准、行业标准的空白，已列入目前正在进行的(2012年～2014年)国家质检公益性行业科研专项项目《低热值余热余能和废气利用发电设备标准研究》中重点研制的标准项目，该标准项目要求2014年完成制定.\n3、有利于加快燃气发电设备行业快速发展\n近几年国内部分制造商开展了针对天然气、沼气、秸秆气、瓦斯发电机组特殊的安全、防火、防爆、防护规范的研究试验.本标准将提出相关要求，以确保人身、上下游设备的安全及环保要求.该标准项目的制定：一是有助于消除燃气电站存在安全、质量隐患；二是规范燃气电站工程的市场秩序；三是为电站成套国际贸易提供标准规范技术支撑.鉴于此，应加快研制燃气发电机组安全设计规范关键标准的研制，对助推燃气发电设备行业发展有着重要的作用.","本标准适用于以天然气、沼气、秸秆气、瓦斯等为燃料的燃气发电机组.\n本标准规定了燃气发电机组的安全、防火、防爆、防护规范和安全使用维护要求等.\n    针对燃气发电设备使用的燃料沼气、天然气、瓦斯等气体具有易燃、易爆、有毒的特殊性(如煤矿低浓度瓦斯常温、常压下的爆炸浓度范围是5%～15%.)，同时考虑本标准的适用对象有相当一部分是地处偏远地区的农场主、养殖企业、小型煤矿，这部分群体对燃气发电机组的安全操作、保养和维护的基本知识和技能都非常欠缺.因此应在标准中对“防火、防爆、安全操作与维护保养”等要求做出比较详细的规定.\n因此对天然气、沼气、瓦斯等燃气发电机组的防火、防爆、安全、人身健康等安全性要求进行了针对性的试验研究；首先在工厂试验台架上进行了燃气发电机组关键零部件安全性、阻火器、紧急安全报警停车装置、防爆阀门等性能的试验研究，获取了大量的安全技术数据；其次是近几年国内制造商还开展了对现场与机组连接的沼气、瓦斯连接管道、设备选用的安全、防爆等级、外界危险源界定、燃气管道阻火装置综合研究；再其次通过对燃气电站的调研，也获得了第一手的现场安全操作的技术信息，从而对“安全操作与维护保养”也能做出比较详细的规定.上述研究为标准制定打下了坚实的技术基础.","全国往复式内燃燃气发电设备标准化技术委员会"]
[628,101123,"往复式内燃燃气发电机组气体燃料分类及组份分析方法","推荐","制定",null,null,2014,"中国电器工业协会","全国往复式内燃燃气发电设备标准化技术委员会","中国石油集团济柴动力总厂  中船重工电机科技股份有限公司  淄博淄柴新能源有限公司","1、该标准项目是重点开发推广的“可再生能源发电设备”、“大型清洁高效发电设备、新能源发电设备”技术装备的标准，符合国家标准化管理委员会在《2012年国家标准项目立项指南》中规定的“节能环保”、“新能源”重点标准项目，也符合《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中规定的“节能环保”产业的重点领域范畴.我国可燃废气资源非常丰富，每年排空的可燃气体总量达500亿立方米.可燃废气是指各种工业生产中产生的可燃废气，如煤矿瓦斯、油田伴生气、焦炉煤气、炼化尾气等，还包括生物质能的沼气、秸秆气等，而这些利用价值巨大的可燃气体被当作废气白白排掉，即污染了环境，也浪费了大量的宝贵“可燃废气能源”，非常可惜.如果通过往复式内燃燃气发电机组加以全部利用发电，可以相当于全国发电总量的10%左右.可见，燃气发电设备行业领域有着巨大的发展空间，近几年燃气发电机组行业得到了快速发展.与柴油发电机组相比，燃气发电机组属于绿色、低碳、环保产品，因此，沼气、秸秆气发电机组属“可再生能源发电设备”，天然气、瓦斯发电机组等“属清洁能源发电设备”，该标准项目应归属大型清洁高效发电设备、新能源设备等领域的重点研制标准.该标准项目符合国家标准化管理委员会在《2012年国家标准项目立项指南》中规定的“节能环保”、“新能源”重点标准项目，也符合《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中规定的节能环保产业的重点领域范畴.\n2、该标准项目已列入(2012年～2014年度)国家质检公益性行业科研专项项目《低热值余热余能和废气利用发电设备标准研究》中重点研制的标准项目该标准项目作为研究性、创新性标准在国内乃至国际为首次制定，填补了国家标准、行业标准的空白，已列入目前正在进行的(2012年～2014年)国家质检公益性行业科研专项项目《低热值余热余能和废气利用发电设备标准研究》中重点研制的标准项目，该标准项目要求2014年完成制定.\n3、该标准项目有利于促进燃气发电设备行业的快速发展由于燃气发电机组属于绿色、环保、节能产品，是《国务院关于加快培育和发展战略新兴产业的决定》要鼓励发展的产业.在近十几年中，采用往复式内燃燃气发动机的固定电站的市场份额急剧增长，近几年往复式内燃燃气发电机组行业得到了快速发展，本标准的制定，对往复式内燃燃气发电机组行业是一项有着广泛指导意义的基础性工作.通过对现有各类燃气，如天然气、沼气、秸秆气、瓦斯等气体预处理进行系统研究和规范，在标准中明确提出相应的技术要求，旨在提高这方面工作的科学性、规范性和实用性.以促进燃气发电设备行业的快速发展.","本标准适用于往复式内燃燃气发电机组.本标准规定了燃气定义及术语、气体燃料的分类、成分及质量要求、特性参数及气体燃料的分析方法.\n该标准项目在前期预研制中，中油济柴动力总厂已开展了大量的工厂台架的试验研究，通过以天然气和氮气为原料配制模拟各种试验燃气，进行发电机组燃用各种气体燃料台架试验研究，分析归纳不同气体掺混比例下的燃气对发动机动力性能、燃烧特性和排放性能的影响，取得了大量的试验数据，总结提取出燃气成分及质量要求、特性参数及气体燃料的分析方法.从而为标准的研制提供了可靠的技术依据.","全国往复式内燃燃气发电设备标准化技术委员会"]
[629,101484,"磁阻式多极旋变发送机通用技术条件","推荐","制定",null,null,2014,"中国电器工业协会","全国微电机标准化技术委员会","西安微电机研究所","电动汽车及产业是21世纪世界四大高新技术之一,是节能、环保、可持续发展的朝阳产业.20世纪末,国外具有节能和新能源特点的燃料电池汽车、混合动力汽车和纯电动汽车系统发展迅速,电动汽车中所用的位置、速度传感器都是旋转变压器.在数控机床、纺织机械、办公自动化设备、工业机器人等各种工业伺服驱动场合及军工领域,所应用的伺服系统中关键部件伺服电动机上,也是用旋转变压器作为角位检测元件.磁阻式旋转变压器是一种基于磁阻变化原理的角位传感电机,其转子仅为带齿的铁心,激磁、输出绕组全部嵌在定子铁心上,真正实现了无刷化,同时具有高可靠、适应环境能力强、体积小、结构简单、输出电平高、价格较低等优点,作为角位检测元件大量应用于各种电动汽车电机系统及其它工业运动控制系统.  近年来,国内磁阻式旋转变压器年需求量迅速增加,设计、生产磁阻式旋转变压器的单位在不断增加,使用单位很多,各单位的产品技术标准很不统一.因此,无论设计、制造还是使用单位都迫切要求制定磁阻式旋转变压器通用技术条件.","本标准规定了磁阻式多极旋变发送机的技术要求、试验方法、检验规则、质量保证期.本标准适用于机床、汽车、机器人、纺织、印刷、冶金等工业伺服驱动系统用磁阻旋转变压器.","全国微电机标准化技术委员会"]
[630,100151,"交流伺服电动机通用技术条件","推荐","修订","GB/T 7344-1997",null,2014,"中国电器工业协会","全国微电机标准化技术委员会","西安微电机研究所、深圳众为兴技术股份有限公司","两相交流伺服电动机是一类伺服和精密传动用微电机,具有响应快、结构简单、高可靠性和长寿命等特性.该标准自发布实施以来,曾对规范我国交流伺服电动机生产企业的设计、生产、管理及用户使用起到了积极的作用.但是随着微电机技术进步,原标准的一些主要技术条款和技术指标已不适应目前发展需求,应及时进行修订和补充,进一步完善标准内容.","本标准规定了交流伺服电动机的术语、分类、技术要求和试验方法、检验规则、交付准备等.本标准适用于交流伺服电动机.","全国微电机标准化技术委员会"]
[631,101154,"单速三相笼型感应电动机起动性能","推荐","修订","GB/T 21210-2007","IEC 60034-12:2007",2014,"中国电器工业协会","全国旋转电机标准化技术委员会","上海电器科学研究院","GB/T21210-2007等同采用IEC60034-12:2.0版,该标准规定了单速三相笼型感应电动机起动性能的基本设计参数,是电机设计时起动性能参考的主要依据.IEC本次修订,对4kW以下电机的堵转视在功率放大,有利于高效率电机的设计.因此,修订该标准有利于新产品开发设计,有重要意义.","本标准规定了50 Hz或60 Hz单速三相笼型感应电动机起动性能的四种设计参数.考虑到设计高效率电机的问题,本次修订对建议对现行标准中的表2-N设计和H设计堵转视在功率最大值作修改,提高4kW及以下电机的堵转视在功率, 由13提高到14-22,功率越小提高幅度越大.提高堵转视在功率最大值对高效率电机设计比较有利.而由于电机功率小,虽然堵转电流倍数增加,但堵转电流绝对值也不大,不会影响电机起动及用户使用.","全国旋转电机标准化技术委员会"]
[632,99052,"电机产品型号编制方法","推荐","修订","GB/T 4831-1984",null,2014,"中国电器工业协会","全国旋转电机标准化技术委员会","上海电器科学研究所(集团)有限公司","电机产品型号编制方法用于电机领域制造、设计等部门之间进行业务联系时技术文件中产品名称、规格、型式的统一,旨在规范行业产品型号,以防乱套.同时,本标准的修订将为开展产品型号注册备案工作提供依据.","适用于除控制电机以外的各种类型旋转电机产品型号的编制 .包括产品型号的编制原则、构成部分及其内容的规定、型号示例及产品代号表.","全国旋转电机标准化技术委员会"]
[633,101155,"交流电机定子成型线圈耐冲击电压水平","推荐","修订","GB/T 22715-2008","IEC 60034-15:2009",2014,"中国电器工业协会","全国旋转电机标准化技术委员会","上海电器科学研究院","交流电机采用多匝定子线圈时,这种多匝框式线圈匝间绝缘强度相对较弱.就水轮发电机而言,在发电机绝缘故障中,匝间绝缘故障所占比重最大,严重威胁电机的安全运行,因此保证定子线圈绝缘的可靠性,进行耐冲击电压水平试验具有重要意义.","本标准规定了耐冲击电压水平试验规程以及施加于线圈主绝缘和匝间绝缘上的电压.本标准的版本较先前版本(GB/T 22715-2005)有以下不同:1、移除范围中关于额定电压的限制；2、增加定义以与GB /T16927.1-2011一致；3、减小了陡波前冲击电压的上升时间容差；4、关于变频电机线圈的试验水平给出指导；5、关于常规试验的电压水平给出指导；6、增加图示以说明试样详细说明以及正常和失效先前的示波图(附录B).","全国旋转电机标准化技术委员会"]
[634,101153,"旋转电机定子绕组绝缘离线局部放电测量","推荐","制定",null,"IEC/TS 60034-27:2006",2014,"中国电器工业协会","全国旋转电机标准化技术委员会","上海电器科学研究院","局部放电测量是一种评价电气绝缘优劣的灵敏方法,特别是在检验新电机定子绕组绝缘质量时候,可以评定绝缘结构部件以及整理绝缘结构和浸渍定子绝缘质量的优劣.目前旋转电机绝缘结构局部放电测量已被大多人所接受,因此需要对定子绕组绝缘离线局部放电测量给出一个测量准则,以统一测量方法.","使用频率为400Hz及以下交流电压试验时,对于旋转电机定子绕组绝缘局部放电离线测量,本标准给出了:    1、测量技术和仪器；   2、试验电路的布置；   3、标准化的试验规程；   4、噪音消除；    5、试验结果的文件；   6、试验结果的说明.  本标准适用于有槽部防晕层的线棒或成型线圈的旋转电机,对于额定电压6kV或者更高的电机本标准也是有效的.本标准描述的测试方法也可适用于无槽部防晕层的电机,然而,结果可能不同但这不是本标准的范围.","全国旋转电机标准化技术委员会"]
[635,101152,"旋转电机定子绕组绝缘在线局部放电测量","推荐","制定",null,"IEC/TS 60034-27-2:2012",2014,"中国电器工业协会","全国旋转电机标准化技术委员会","上海电器科学研究院","多年以来,局部放电测量是一种评价新绝缘质量优劣的灵敏方法,也作为电机运行中检测定子绝缘结构损害部位的一种方法.在线局部放电测量可以分析电机定子绕组绝缘状态和绝缘劣化趋势,可以大致识别和确定局部放电法发生的部位.因此制定关于“旋转电机在线局部放电测量“标准具有重要意义.","对于额定电压为3kV及以上、无变频器供电旋转电机定子绕组绝缘局部放电在线测量,本标准给出了:   1、测量技术和仪器；  2、试验电路的布置；  3、标准化的灵敏度评估；  4、测量规程；  5、噪音消除；   6、试验结果文件；  7、试验结果说明.  本标准涵盖了PD测试系统和检测电量PD信号的方法,相同的测试装置和规程也可用于检测电火花和电弧现象","全国旋转电机标准化技术委员会"]
[636,100548,"旋转电机绝缘结构功能性评定 成型绕组试验规程 电压耐久性评定","推荐","修订","GB/T 17948.4-2006","IEC 60034-18-32:2010",2014,"中国电器工业协会","全国旋转电机标准化技术委员会","上海电器科学研究所(集团)有限公司","在电机绕组中,电应力对于电机绝缘结构的不同部分都有其重要影响.当电机绕组承受高压电场时,绝缘结构的表面或者内部会发生放电,这些放电所产生的电弧将对绝缘结构严重影响,在电压耐久性评定过程中,在一定程度上可以反应出绝缘结构及制造工艺中存在的问题.因此制定有关于电机绝缘结构电压耐久性评定的标准尤为重要.","本部分描述了采用成型绕组的交流、直流旋转电机绝缘结构电压耐久性评定的试验规程.本试验规程实质上是对比性的,即将待评绝缘结构性能与经运行经验证实的基准绝缘结构的性能相比较.本试验规程主要是针对空冷电机绝缘结构也可用于评定氢冷电机部分绝缘结构,注意成型绕组变频绝缘结构的验收规程在IEC 60034-18-42中有所描述.本部分对先前版本(GB/T 17948.4-2006)进行了以下补充及更新:①本部分将标准名称和范围进行了修改； ②本部分使条款简化；③本部分减少了试验规程的数量；④本部分包含完正线棒和线圈作为试样；⑤本部分制定新的章节包括失效和失效准则.","全国旋转电机标准化技术委员会"]
[637,100549,"旋转电机绝缘结构功能性评定 成型绕组试验规程 热、电综合应力耐久性多因子评定","推荐","修订","GB/T 17948.5-2007","IEC 60034-18-33:2010",2014,"中国电器工业协会","全国旋转电机标准化技术委员会","上海电器科学研究所(集团)有限公司","在电机绕组中,热、电综合应力对于电机绝缘结构有着及其重要的影响.当电机绕组承受高温和高压综合条件下,可以明显暴露绝缘结构的局部缺陷,在一定程度上可以快速反应出电机绝缘结构及制造工艺中存在的问题.因此制定有关于电机绝缘结构热、电综合应力耐久性功能性评定的标准有着重要意义.","本部分描述了在热、电综合应力耐久性试验下绝缘结构评定的规程,本部分与较先前的版本(GB/T 17948.5-2007)有以下不同:①本部分将标准名称和范围进行了修改；②取消需要研究热、电相互作用；③移除采用单应力加速因子；④调整应力水平的选择以及与绝缘结构耐热等级有关温度的选择；⑤终止准则的说明；⑥简化显示结果的方法.","全国旋转电机标准化技术委员会"]
[638,99048,"旋转电机绝缘结构功能性评定 总则","推荐","修订","GB/T 17948-2003","IEC 60034-18-1:2010",2014,"中国电器工业协会","全国旋转电机标准化技术委员会","上海电器科学研究所(集团)有限公司","在电机绕组中,对于不同部分(比如线匝绝缘和线圈端部绝缘)都有其不同的主要影响因子,因此这些部分的评估可有不同的准则,同时对这些部分采用不同的功能性评定规程也合适的.规程的复杂程度各异,最简单的基于单一老化机理(如热老化或电老化).本标准简单介绍了热、电、机械、环境以及多因子功能试验原理,可为以后制定标准或者规程提供基础.","本标准规定了应用于旋转电机的电气绝缘结构功能性评定规程及其分级,本标准为规程和分级的总则.该标准的版本较先前版本(GB/T 17948-2003)有以下不同:1如前版本标准提供对于不同类型绕组功能性评定的总则,但不包括变频器供电绕组电评定；2本标准是注重于规程所有技术细节的总则,验收准则移至随后部分；3本标准详述功能性评定补充概况,特别是用于基准和待评绝缘结构对比的统计规程以及次要组分或制造工艺改变的评定；4本标准包含一种新的验收试验,用于证实绝缘结构预期产品质量水平；5本标准限定了绝缘结构分级作为热分级功能性评定的结果,不存在其他绝缘结构分级类型.","全国旋转电机标准化技术委员会"]
[639,101949,"大型电动机同步软起动装置","推荐","制定",null,null,2015,"中国电器工业协会","中国电器工业协会","中国电器工业协会、大力电工襄阳股份有限公司","冶金石化领域内大型风机用原动机一般采用同步电动机,同步电机机的软起动一般选用负载换相式静止变频软起动装置.目前针对此类产品,国家以及行业还没有相应的标准.因此及时编写推出此类产品的国际标准或是行业标准,具有极大意义.","标准主要规定了同步电机软起动装置的术语、技术参数,技术要求、检验方法以及安装储存等内容.本标准所规定的产品主要用于高压同步电动机的软起动,采用负载换相.本标准规定的产品主要采用高、低、高结构,电力电子元件主要采用高压大功率晶闸管元件.电压范围:3~10KV功率范围:5000~60000KW","中国电器工业协会"]
[640,101950,"大型电动机异步软起动装置","推荐","制定",null,null,2015,"中国电器工业协会","中国电器工业协会","中国电器工业协会、大力电工襄阳股份有限公司","目前国内还大多将变频软起动作为一个附属功能,没有专门对变频软起动作为一个产品来研究,对于同步切换防止二次电流冲击没有一个好的解决办法,这样在上万千瓦级电动机只需要变频起动功能的场合中,国内产品就没有竞争力,主要的市场份额都是进口变频软起动设备所占领,但进口变频软起动设备的价格很高,其售后服务差和维修费用昂贵的问题一直困扰着国内用户,此时可以替代进口变频软起动器的国产设备的研发和推广就显得尤其重要.本标准的目的就是为了打破在上万千瓦级电动机进口变频软起动的市场垄断地位,在软起动行业建立完善的高压变频软起动的标准,为国内设备解决变频软起动在市场上的各种问题提供依据.","标准主要规定了大型异步软起动的术语、技术参数,技术要求、检验方法以及安装储存等内容.电压范围:3~10KV功率范围:5000~60000KW","中国电器工业协会"]
[641,101952,"电动机软起动装置术语","推荐","制定",null,null,2015,"中国电器工业协会","中国电器工业协会","中国电器工业协会、襄阳市标准信息研究所、大力电工襄阳股份有限公司","软启动是通过转子串电阻、定子降压、定子补偿或调节电源变频等技术手段,实现电动机及机械负载的平滑启动,减少启动电流对电网的影响程度,使电网和机械系统得以和谐运行.这一技术目前已广泛应用于电力、钢铁、水泥、矿山、建材等工业生产领域,具有安全环保、节能降耗的优势.作为一个新兴产业,近年来,我国软启动行业得到了较快发展,规模企业超过100家,年产值达50多亿元.但是目前,电动机软起动行业没有专门的标准术语,不宜于行业和企业之间的交流.急需统一的术语标准,规范行业,为建立完善的软起动标准体系打下基础.本标准是电动机软起动标准体系的基础组成部分. 是为了进一步完善电动机软启动标准体系,使电动机软启动发布与交流用语规范化,提高电动机软启动交流效率,加强电动机软启动交流的准确性,同时满足电动机软启动稳定、长远发展的需求.","本标准规定了电动机软起动装置的专用术语.本标准适用于制定标准、编订技术文件、编写和翻译专用手册、教材及书刊及行业相关标准.","中国电器工业协会"]
[642,101953,"电动机软起动装置通用技术条件","推荐","制定",null,null,2015,"中国电器工业协会","中国电器工业协会","中国电器工业协会、襄阳市标准信息研究所、大力电工襄阳股份有限公司","软启动是通过转子串电阻、定子降压、定子补偿或调节电源变频等技术手段,实现电动机及机械负载的平滑启动,减少启动电流对电网的影响程度,使电网和机械系统得以和谐运行.这一技术目前已广泛应用于电力、钢铁、水泥、矿山、建材等工业生产领域,具有安全环保、节能降耗的优势.作为一个新兴产业,近年来,我国软启动行业得到了较快发展,规模企业超过100家,年产值达50多亿元.本标准的制定是为了规定软起动行业基本功能要求、环境条件等通用技术条件,是一项重要的基础技术标准,也符合内软起动装置厂家对生产、调试、销售规范准则的迫切需求.","本标准适用于交流电机用软起动装置(以下简称软起动装置). 本标准规定了电机软起动装置技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存.","中国电器工业协会"]
[643,101951,"电动机软起动装置型号编制方法","推荐","制定",null,null,2015,"中国电器工业协会","中国电器工业协会","中国电器工业协会、襄阳市标准信息研究所、大力电工襄阳股份有限公司","软起动技术的产生及发展,促进了电力系统的优化,对电力系统高效稳定运行,具有重要意义,作为一个促进电网优化的装置还没有准确的标准定其型号和意义,不利于产业的大规模生产型号的管理,所以提出电动机软起动装置型号编制是支持产业发展的技术基础.","本标准规定了各种类型软起动装置的型号编制,根据不同的工艺要求,在定义不同的设备号.本标准适用于定义当前市场中不同工艺不同种类的软起动装置的型号问题,对规范软起动装置生产有着重要的技术基础作用.","中国电器工业协会"]
[644,101356,"纺织机械  短纤维梳理机  术语、定义和结构原理","推荐","制定",null,"ISO 26243:2007",2014,"中国纺织工业联合会","全国纺织机械与附件标准化技术委员会","恒天重工股份有限公司、青岛宏大纺织机械有限责任公司、国家纺织机械质量监督检验中心","ISO曾在上世纪末,陆续制订了纺纱、织造、针织、印染机械的术语标准14项,我国已将这些标准转换为国家标准,并作为系列标准GB/T 6002.1~14陆续发布实施.这些术语标准对我国进入WTO以后,国际交流日益增加的情况下是必不可少的.二十-世纪以来,ISO仍继续组织制订棉纺主要设备的术语、定义和结构原理的英文、法文、德文版基础标准.本标准涉及纺纱准备工序的主要设备棉纺用混棉开棉机的术语、定义和结构原理.梳理机广泛应用于棉纺和梳理成网法非织造前处理设备,等同采用ISO标准制定我国国家标准,对推动我国纺织机械产品国内、国际贸易的发展意义重大.","本标准适用于短纤维梳理机.本标准技术内容包含短纤维梳理机的主要技术参数、主要零部件的术语、定义以及它的结构原理.","中国纺织工业协会"]
[645,101357,"纺织机械  棉纺用混棉开棉机  术语、定义和结构原理","推荐","制定",null,"ISO 20727:2004",2014,"中国纺织工业联合会","全国纺织机械与附件标准化技术委员会","国家纺织机械质量监督检验中心、青岛宏大纺织机械有限责任公司、恒天重工股份有限公司","ISO曾在上世纪末,陆续制订了纺纱、织造、针织、印染机械的术语标准14项,我国已将这些标准转换为国家标准,并作为系列标准GB/T 6002.1~14陆续发布实施.这些术语标准对我国进入WTO以后,国际交流日益增加的情况下是必不可少的.二十-世纪以来,ISO仍继续组织制订棉纺主要设备的术语、定义和结构原理的英文、法文、德文版基础标准.本标准涉及纺纱准备工序的主要设备,棉纺用混棉开棉机的术语、定义和结构原理.通过采用相关ISO标准转化为国家标准,可以完善我国纺织机械术语标准的标准体系,有利于促进我国纺织机械成为世界纺织大国.","本标准适用于棉纺用的混棉开棉机.本标准技术内容包含混棉开棉机的主要技术参数、主要零部件的术语、定义以及它的结构原理.","中国纺织工业协会"]
[646,101358,"纺织机械与附件 经轴  第7部分:条子、粗纱和纱线染色用轴","推荐","制定",null,"ISO 8116-7:1995",2014,"中国纺织工业联合会","全国纺织机械与附件标准化技术委员会","邵阳纺织机械有限公司、国家纺织机械质量监督检验中心","随着市场经济的发展,多品种小批量生产成为染色工序主要生产模式,纱线染色是间歇式染色,生产灵活,因此,近年国内筒子、绞纱染色机的生产发展很快.由于,染色工艺落后一直是制约我国不能生产高品质纺织品的重要因素,因此,国外先进的染色设备在我国仍占有一定市场份额.条子、粗纱和纱线染色用轴是纱线染色机装载筒子纱、绞纱,不同形态条子、粗纱进行染色的通用件.以前,是由我国纱线染色机主要生产企业自行生产配套,现基本上都由专业生产厂家供应.对于面广量大的通用件,提高通用性、互换性更显重要.因此,根据我国国情采用ISO标准制订国家标准是十分必要的.该项ISO标准是1995年制订,2011年确认.","该项标准主要技术内容包括条子、粗纱和纱线染色用的多孔轴的型式、主要尺寸和标记,并并规定了传动结构的主要尺寸.   该项标准主要适用纱线染色机等印染设备,装载染色用的条子,粗纱及纱线的多孔轴.立项期间,我分标委向我国主要高端筒子染色机生产企业邵阳纺织机械有限公司、香港立信公司、无锡金澄印染机械厂等了解,目前,条子、粗纱和纱线染色用轴均由无锡金澄印染机械厂等专业生产厂家配套.无锡、泰安等地的中、低端筒子绞纱染色机生产企业的染色用轴,也是向专业生产厂家购买的.这些企业生产产品的规格尺寸基本与ISO标准一致,但部分尺寸仍有差异.因此在采用ISO标准时,需根据我国国情确定标准的具体内容.","中国纺织工业协会"]
[647,101359,"纺织机械与附件 经轴  第9部分:织物染色用轴","推荐","制定",null,"ISO 8116-9:1991",2014,"中国纺织工业联合会","全国纺织机械与附件标准化技术委员会","国家纺织机械质量监督检验中心、邵阳纺织机械有限公司","织物染色用轴主要用于经轴染色机.经轴染色机适用于轻薄织物、非织造布等,由于它浴比小,节约能源和染化料,着色均匀,染色效果好,受到印染厂的青睐,因此,近年得到较大的发展.织物染色用轴是卷绕平幅坯布后,在染色机内进行染色的通用件,使用面广量大,通用性、互换性要求高.目前,我国经轴染色机的技术水平,与国外先进水平仍有一定差距.因此,国内印染企业生产高品质纺织品时,仍有使用进口染色机.此种织物染色用轴除由染色机生产企业自行生产配套供应外,国内也有专业生产厂家生产.这样,采用与织物染色用轴相关ISO标准制订国家标准,对规范市场提高通用性、互换性很重要.该项ISO标准是1991年制订,2011年确认.","该项标准主要适用于经轴染色机等印染设备,卷绕平幅坯布进行染色的织物染色用轴.该项标准主要技术内容包含带传动孔和不带传动孔两种结构型式的主要尺寸和标记.在立项期间,我分标委向我国主要生产经轴染色机及织物和染色用轴的生产企业,邵阳纺织机械有限公司、香港立信公司、无锡金澄印染机械厂等企业了解,目前我国生产的织物染色用轴的结构型式和主要尺寸,基本与ISO标准的规定一致.但仍有部分尺寸与之并不相同.因此,在采标过程中,既要考虑与国际接轨,又要根据我国国情确定标准的技术内容.","中国纺织工业协会"]
[648,101502,"纺织过滤材料高温氧化和水解性能试验方法","推荐","制定",null,null,2014,"中国纺织工业联合会","全国纺织品标准化技术委员会","东华大学、江苏东方滤袋有限公司","近年来,随着国家对环保的日益重视, 政府和民间资本的投入也越来越大, 环保产业因而呈现出了高速发展的态势.其中烟尘治理环境标准要求越来越高,2010年全国实行新的标准,增加了臭氧、2.5PM细颗粒等指标.各省市根据本地的状况也制定出更严格的地方标准.很多大型重工业是重点污染源头如:钢铁、冶金、水泥、 化工、电力和垃圾焚烧等,其特点均为排放的烟气中含有大量的高温氧化气体、粉尘、酸性气体等,现普遍采用的治理办法是使用袋式过滤法.由于缺乏国家统一认定的测试标准,导致无法进行质量评定使得价格与产品不相匹配,致使高温滤袋市场上价格定位困难,经营不规范等,严重影响了滤袋行业的健康发展.高温滤袋在使用过程中,大部分是由于在各种恶劣的工况条件下,被氧化失去强力和过滤性能而导致滤袋失效.另外耐高温滤袋在实际应用场合会受到多种环境因素的影响,其中含有酸性或碱性气态水的烟气在高温条件下,会在滤料上产生水解,导致滤料的力学性能和过滤性能下降.随着温度的升高、水汽含量的增加以及酸碱浓度的增加,滤料纤维的水解反应会加剧.所以,氧化和水解是滤料失效的主要原因.  建立耐高温滤袋的耐氧化性和耐水解性试验方法的标准,使整个行业对耐高温滤袋有着共同的质量认定,对滤袋生产行业有着重大的意义.本标准的立项申报是根据产业用纺织品标准化工作“十二五“规划,做好医疗与卫生用品、过滤与分离用纺织品、安全与防护用纺织品等重点应用领域的标准制定工作的背景下开展的,旨在制定规范科学的评价体系,以利于产业用纺织品的进一步应用和发展.","本标准适用于高温烟气过滤袋式除尘器用过滤材料.主要技术内容:设计两个试验装置(高温氧化试验装置和高温水解试验装置)分别模拟滤料高温氧化的环境工况和高温水解的环境工况,其中高温氧化试验装置用来测定滤料在其中设置的不同氧化气体(O2、SO2、NO2等)和不同工作温度(160℃~260℃)及瞬时高温条件下的强力损失率,从而分析滤料的抗高温氧化能力；高温水解试验装置用来测定滤料在其中设置的不同水汽含量、不同酸碱浓度、不同工作温度(160℃~260℃)及瞬时高温条件下的强力损失率,从而分析滤料的抗高温水解能力.","中国纺织工业协会"]
[649,101496,"纺织品  拟除虫菊酯残留生物测定方法","推荐","制定",null,null,2014,"中国纺织工业联合会","全国纺织品标准化技术委员会","江苏出入境检验检疫局 江南大学","原棉在生产过程中,为防止害虫侵害,常常喷施高效的拟除虫菊酯农药；牧场为了防治绵羊的寄生虫病,也常常使用杀虫活性较高的拟除虫菊酯药剂,这些药物在后续的纺织品加工过程中有可能残存于产品中,危害使用者健康.此外,羊毛制品或服饰在贮存过程中,往往喷洒防蛀防腐的药剂,这些都潜在地影响着产品的安全性.拟除虫菊酯药物毒理学研究表明,具有环境激素样作用,导致或引发癌症.随着绿色消费概念的普及和生态纺织品的出现 ,许多环保贸易法律通过产品技术限制和质量标准规范的形式 ,对纺织品上农药残留作出了限制,Oeko-Tex Standard 100和GB/T 18885都对纺织品中杀虫剂的残留量进行了规定.所以 ,检验纺织品中的农药和其他有害物质对于保护消费者权益、提高纺织品的生态标准有着积极的意义.生物免疫分析方法是利用抗原抗体在体外也能特异的结合的原理发展的一类特异、灵敏、快速的检测技术,由于其内在的优势,十分适合于纺织品中危害物检测所需的高通量、低成本、快速等特点.考虑到我国纺织品出口对于我国经济结构和劳动者就业的重要性,我们认为开展生物免疫检测技术研究是非常必要而且具有深远意义的工作.","本标准技术内容适合各种类纺织品中的拟除虫菊酯类农药的测定,本标准包含两部分的内容:  第一部分为纺织品及其原料中拟除虫菊酯类农药的酶联免疫测定方法.酶联免疫检测通过制备可特异性识别高关注的拟除虫菊酯类药物(氯氰菊酯、溴氰菊酯、氰戊菊酯等)抗体,利用抗原抗体之间的亲和反应,利用96微孔板,实现对样本中目标药物的快速、高通量测定.试验中无需复杂的样本前处理过程,使用缓和的反应条件,可以实现定性筛查和半定量分析,为大批样本的快速检测提供良好的测定手段.  第二部分为纺织品中拟除虫菊酯残留的试纸条测定方法.试纸条检测具有快速、高灵敏的特点,可在3-5min内给出实验结果,非常适合于大批样本的筛查测定.首先利用分子模拟技术设计半抗原,制备完全抗原,免疫动物,进行细胞融合,从而得到亲和力高,特异性好的单克隆抗体,通过选择NC膜、金标结合垫、样品垫和吸水垫的类型,优化抗原抗体浓度和缓冲液类型,组装金标试纸条,对试纸条的性能进行测试,建立纺织品中拟除虫菊酯农药的试纸条测定方法.","中国纺织工业协会"]
[650,101497,"纺织品  铅和镉含量的生物测定方法","推荐","制定",null,null,2014,"中国纺织工业联合会","全国纺织品标准化技术委员会","江苏出入境检验检疫局 、江南大学","由于汗液或湿度的作用,部分游离重金属和金属络合染料也会被人体皮肤吸收而危害人体健康,这些金属一旦被人体吸收,较容易积累在肝、骨骼、肾、心脏及脑中,引起人的头痛、失眠、健忘、神经错乱、关节疼痛、癌症等,尤其对消化系统、泌尿系统、脏器、皮肤、骨骼、神经系统破坏极为严重.2009版OEKO-TEX Standard 100新增了对总铅和总镉含量的限定,以及2008年美国《消费品安全改进法案》(CPSIA)对儿童产品中总铅含量做出了严格的规定.欧盟REACH法规第十七附录规定产品中镉含量不得超过100ppm.基于抗原抗体反应的生物测定技术包括酶联免疫吸附测定(ELISA)和胶体金试纸条技术,可以实现对大批样本的现场、快速、高通量检测,而且避免使用目前纺织品测定中大量酸类、有机溶剂.生物测定方法不需要昂贵的原子吸收、原子荧光或ICP-MS等仪器,操作方法简单,对操作人员要求较低,非常适合纺织品中危害物质的快速发现和测定.","本标准技术内容适合各种类纺织品中铅离子和镉离子的测定,包含两部分的内容:  第一部分:酶联免疫检测方法  将铅离子和镉离子分别与螯合剂络合后,与载体蛋白结合后,免疫动物,提取脾细胞,细胞融合,制备可特异性识别铅离子螯合物和镉离子螯合物的单克隆抗体,基于用抗原抗体之间的亲和反应,利用96微孔板,实现对纺织品中铅离子和镉离子的快速、高通量测定.试验中无需复杂的样本前处理过程,使用缓和的反应条件,可以实现定性筛查和半定量分析,为大批样本的快速检测提供良好的测定手段.  第二部分:试纸条测定方法  采用合适粒径的胶体金纳米材料标记识别铅或镉的单克隆抗体,并将其吸附在金标结合垫上,同时将抗原和抗体分别标记在试纸条的不同区域上(作为控制线和测试线)；通过选择NC膜、金标结合垫、样品垫和吸水垫的类型,优化抗原抗体浓度和缓冲液类型,组装金标试纸条,对试纸条的性能进行测试,建立纺织品中铅和镉的试纸条测定方法.","中国纺织工业协会"]
[651,101499,"纺织品  有机磷农药残留生物测定方法","推荐","制定",null,null,2014,"中国纺织工业联合会","全国纺织品标准化技术委员会","江苏出入境检验检疫局、江南大学","有机磷农药是一种神经毒物,经呼吸道或消化道进入人体内后,影响神经冲动传导,甚至引起呼吸中枢神经瘫痪,导致死亡.有机磷农药在天然纤维生产过程中广泛使用,Oeko-Tex Standard 100和GB/T 18885都对纺织品中有机磷杀虫剂的残留量进行了规定.检验纺织品中的有机磷农药残留对于保护消费者权益、提高纺织品的生态标准有着积极的意义.生物免疫分析方法是利用抗原抗体在体外也能特异的结合的原理发展的一类特异、灵敏、快速的检测技术,由于其内在的优势,十分适合于纺织品中危害物检测所需的高通量、低成本、快速等特点.考虑到我国纺织品出口对于我国经济结构和劳动者就业的重要性,我们认为开展生物免疫检测技术研究是非常必要而且具有深远意义的工作.","本标准技术内容适合各类纺织品中有机磷残留物的测定,包含两部分的内容:  第一部分为纺织品及其原料中有机磷农药的酶联免疫测定方法.酶联免疫检测通过制备可特异性识别高关注的有机磷类药物(对硫磷、毒死蜱、对氧磷等)抗体,利用抗原抗体之间的亲和反应,利用96微孔板,实现对样本中目标药物的快速、高通量测定.试验中无需复杂的样本前处理过程,使用缓和的反应条件,可以实现定性筛查和半定量分析,为大批样本的快速检测提供良好的测定手段.  第二部分为纺织品中有机磷农药残留的试纸条测定方法.试纸条检测具有快速、高灵敏的特点,可在3-5min内给出实验结果,非常适合于大批样本的筛查测定.首先利用分子模拟技术设计半抗原,制备完全抗原,免疫动物,进行细胞融合,从而得到亲和力高,特异性好的单克隆抗体,通过选择NC膜、金标结合垫、样品垫和吸水垫的类型,优化抗原抗体浓度和缓冲液类型,组装金标试纸条,对试纸条的性能进行测试,建立纺织品中拟除虫菊酯农药的试纸条测定方法.","中国纺织工业协会"]
[652,101493,"纺织品 床上用品可点燃性的评定 第1部分:香烟为点火源","推荐","修订","GB/T 20390.1-2006","ISO 12952-1:2010",2014,"中国纺织工业联合会","全国纺织品标准化技术委员会","纺织工业标准化研究所、上海出入境检验检疫局、国家纺织制品质量监督检验中心","在日常生活中,火灾的发生往往是由于床上用品被香烟、火柴等材料点燃而引起的,造成了国家财产和人们生命财产的巨大损失,对床上用品的易点燃性进行评定是非常重要的.目前我国的国家标准GB/T 20390.1-.4-2006已实施多年,当时采用的ISO标准为1998年发布的.2010年ISO 发布了新的版本,因此有必要采纳ISO12952:2010,并结合国内实际情况对其中的部分内容作出调整和修订,进一步与国际标准接轨.","适用范围:规定评定所有床上用品在施加香烟点火源时的可点燃性的试验方法.适用于各类床上用品.例如:床罩、床单、被单、毯子、被子和被套、枕头、枕套、床垫罩布等.    主要技术内容:明确床上用品的定义,规定香烟点火源的香烟长度、直径、质量,以及燃烧速率,试样的组合方式,点火源在床上用品上的放置位置,记录床上用品是否发生渐进性发烟燃烧或有焰燃烧,评定其可点燃性.","中国纺织工业协会"]
[653,101494,"纺织品 床上用品可点燃性的评定 第2部分:与火柴火焰相当的点火源","推荐","修订","GB/T 20390.2-2006","ISO 12952-2:2010",2014,"中国纺织工业联合会","全国纺织品标准化技术委员会","纺织工业标准化研究所、上海出入境检验检疫局、国家纺织制品质量监督检验中心","在日常生活中,火灾的发生往往是由于床上用品被香烟、火柴等材料点燃而引起的,造成了国家财产和人们生命财产的巨大损失,对床上用品的易点燃性进行评定是非常重要的.目前我国的国家标准GB/T 20390.2-2006已实施多年,当时采用的ISO标准为1998年发布的.2010年ISO 发布了新的版本,因此有必要采纳ISO12952.2:2010,并结合国内实际情况对其中的部分内容作出调整和修订,进一步与国际标准接轨.","适用范围:规定评定所有床上用品在施加与火柴火焰相当的点火源时的可点燃性的试验方法.适用于各类床上用品.例如:床罩、床单、被单、毯子、被子和被套、枕头、枕套、床垫罩布等.    主要技术内容:明确床上用品的定义,规定与火柴火焰相当的点火源的火焰高度、点燃时间,试样的组合方式,点火源在床上用品上的放置位置,记录床上用品是否发生渐进性发烟燃烧或有焰燃烧,评定其可点燃性.","中国纺织工业协会"]
[654,101500,"非织造粘合衬","推荐","制定",null,null,2014,"中国纺织工业联合会","全国纺织品标准化技术委员会","上海市纺织工业技术监督所、中国产业用纺织品行业协会等.","非织造粘合衬作为服装的主要辅助材料,是服装衬一只大类产品,其与面料粘合的结果直接影响到服装的造型、保型、缝制效果和手感舒适性.近年来,贸易要求越来越高,原《非织造粘合衬》行业标准,在不断修订的同时,有必要结合粘合衬标准体系的发展需要,上升为推荐性国标,解决粘合衬标国标与行标比例失调的局面,使粘合衬标准迈上健康的步伐.","本标准适用于鉴定服装用的各类本色、漂白、有色非织造热熔粘合衬的品质.理化性能包括单位面积质量偏差率、剥离强力、水洗尺寸变化率、干热尺寸变化率、涂布量偏差率、粘合后洗涤外观变化、粘合后热熔胶渗胶、掉粉、安全性能.外观质量包括布面疵点(局部性疵点和散布性疵点)、每卷允许段数和段长.","中国纺织工业协会"]
[655,101501,"服装衬布外观疵点检验方法","推荐","制定",null,null,2014,"中国纺织工业联合会","全国纺织品标准化技术委员会","上海市纺织工业技术监督所、中国产业用纺织品行业协会等.","《服装衬布外观疵点检验方法》是检验粘合衬产品外观质量的通用方法标准,自行业标准发布至今,历经二十几多年,按产品发展、贸易需求,标准内容在不断完善,已被公众接受.粘合衬标准体系经过近几年的建设,初见成效,但国标与行标比例失调,影响粘合衬标准的健康发展,因此,《服装衬布外观疵点检验方法》有必要在现有行标的基础上,按现贸易发展的要求,进一步修订,上升为推荐性国标.","本标准适用于适用于各种材质的机织衬和针织衬外观疵点的检验,也适用于非织造粘合衬外观疵点的检验.技术内容:术语和定义、检验、检验报告.","中国纺织工业协会"]
[656,101504,"三维编织物及其预制件拉伸性能试验方法","推荐","制定",null,null,2014,"中国纺织工业联合会","全国纺织品标准化技术委员会","中国产业用纺织品行业协会、天津工业大学、纺织工业标准化研究所","三维编织复合材料是最近三十年发展起来的一种高性能复合材料,目前主要应用于航天航空领域,其应用范围和应用数量正在迅速扩大.现在,我国还没有三维编织物及其复合材料拉伸性能试验的相关标准,因此,不同单位由于试验的方法不同,提供的数据就没有可比性.制定本试验方法,将解决这个问题,使三维编织物及其复合材料拉伸性能的实验方法统一,数据具有可比性,从而促进三维编织复合材料的应用.","本标准适用于测定三维编织物及其复合材料试件的拉伸性能试验方法,包括拉伸强度(最大拉伸应力)、拉伸弹性模量、最大载荷伸长率和破坏伸长率、拉伸应力-应变曲线.主要技术内容:关于拉伸性能的名词和术语、拉伸试样的规格、试验条件、试验步骤、计算方法等.","中国纺织工业协会"]
[657,101505,"三维编织物及其预制件弯曲性能试验方法","推荐","制定",null,null,2014,"中国纺织工业联合会","全国纺织品标准化技术委员会","中国产业用纺织品行业协会、天津工业大学、纺织工业标准化研究所","三维编织复合材料是最近三十年发展起来的一种高性能复合材料,目前主要应用于航天航空领域,其应用范围和应用数量正在迅速扩大.现在,我国还没有三维编织物及其复合材料弯曲性能试验的相关标准,因此,不同单位由于试验的方法不同,提供的数据就没有可比性.制定本试验方法,将解决这个问题,使三维编织物及其复合材料弯曲性能的实验方法统一,数据具有可比性,从而促进三维编织复合材料的应用.","本标准适用于测定三维编织物及其复合材料试件的弯曲性能试验方法,包括弯曲强度、挠度、弯曲弹性模量、弯曲载荷-挠度曲线.主要技术内容:关于弯曲性能的名词和术语、拉伸试样的规格、试验条件、试验步骤、计算方法等.","中国纺织工业协会"]
[658,101506,"三维编织物及其预制件压缩性能试验方法","推荐","制定",null,null,2014,"中国纺织工业联合会","全国纺织品标准化技术委员会","中国产业用纺织品行业协会、天津工业大学、纺织工业标准化研究所","三维编织复合材料是最近三十年发展起来的一种高性能复合材料,目前主要应用于航天航空领域,其应用范围和应用数量正在迅速扩大.现在,我国还没有三维编织物及其复合材料压缩性能试验的相关标准,因此,不同单位由于试验的方法不同,提供的数据就没有可比性.制定本试验方法,将解决这个问题,使三维编织复合材料压缩性能的实验方法统一,数据具有可比性,从而促进三维编织复合材料的应用.","本标准适用于测定三维编织物及其复合材料试件的压缩性能试验方法,包括压缩强度(最大压缩应力)、压缩弹性模量、最大载荷压缩率和破坏压缩率、压缩应力-应变曲线.主要技术内容:关于压缩性能的名词和术语、压缩试样的规格、试验条件、试验步骤、计算方法等.","中国纺织工业协会"]
[659,101507,"土工合成材料 宽条拉伸试验方法","推荐","修订","GB/T 15788-2005","ISO 10319:2008",2014,"中国纺织工业联合会","全国纺织品标准化技术委员会","纺织工业标准化研究所、国家纺织制品质量监督检验中心","土工合成材料在水利、筑路、机场、建筑、环保、城建、农业等诸多领域广泛使用,土工布及其有关产品的拉伸性能是非常重要的一项性能指标.目前我国有GB/T 15788-2005《土工布及其有关产品 宽条拉伸试验方法》国家标准,但已实施多年,并且采纳的ISO标准在2008年发布了新版本,因此有必要采纳ISO10319:2008,并结合国内实际情况对其中的部分内容作出调整和修订,进一步与国际标准接轨.","范围:本标准规定了用宽条试样测定土工布及其相关产品拉伸性能的方法.适用于大多数土工合成材料,包括机织土工布、非织造土工布、针织土工布和毡垫,也适用于土工格栅.包括测定调湿和浸湿两种试样的强力和伸长的测定程序.  主要技术内容:规定不同类型土工布取样方法及试样尺寸；确定拉伸的技术参数,包括隔距长度、拉伸速度等；给出割线模量、单位宽度的最大负荷及最大负荷时伸长率的计算步骤.","中国纺织工业协会"]
[660,101508,"一次性卫生用非织造材料的可冲散性试验方法","推荐","制定",null,null,2015,"中国纺织工业联合会","全国纺织品标准化技术委员会","中国产业用纺织品行业协会、广州市纤维产品检测院","一次性卫生用品(如厕用湿巾、妇女卫生用品、婴儿纸尿裤、擦拭布等用即弃产品)以其卫生、便利等优点越来越受到消费者的青睐.据统计,2011年我国湿巾消费量约为136.3亿片；卫生巾消费量581亿片,市场渗透率86.8%；婴儿纸尿布消费量约178.7亿片,市场渗透率39.1%；成人纸尿布消费量6.31亿片,市场渗透率约3%.随着人们生活水平的提高及该类产品所具有的环保性,可冲散性卫生材料将成为一次性卫生用品的必然发展趋势,消费量将不断增大.但在该类产品给人们的生活带来方便的同时,其废弃物带来的环境污染问题也日益严重.为了减少环境污染,同时进一步提高产品市场渗透率,商家相继开发出以可冲散性非织造材料为基材的一次性卫生用品,均宣称该类产品使用后可随即放入冲水马桶里冲走.但由于缺少统一的可冲散性测试标准,导致产品质量考核尺度不一,产品质量参差不齐.因此,制定一次性卫生用非织造材料可冲散性试验方法的标准,将有助于引导企业开发环保型卫生用品,减轻用即弃产品使用对环境造成的压力,同时为监管部门提供技术支撑,对提升产品质量、规范产品市场秩序,具有十分重要的社会价值.","本标准适用于一次性卫生用非织造材料,其他材料可参照执行.技术内容包括:湿抗张强度、分散力、分散度等性能指标.","中国纺织工业协会"]
[661,99302,"粘扣带  分类和 术语","推荐","制定",null,null,2014,"中国纺织工业联合会","全国纺织品标准化技术委员会","晋江市德盛制衣织带有限公司、厦门德盛泰织造科技有限公司等","中国大陆粘扣带产业兴起于20世纪80年代,经过20多年的发展,粘扣带已被广泛应用到鞋服、家具、医疗、电子、汽车、航空、航天、军事等领域,现粘扣带已逐渐替代了拉链、纽扣、绑带、扎带、扣件等产品,用途广泛.作为各相关产业链的辅助配件,粘扣带对各产业产品的整体价值提升却有着重要的作用.其中,粘扣带产品的分类和术语对产品贸易及生产加工有着重要的基础作用.近年来,粘扣带行业生产技术不断提高,涌现出一批新产品、新技术、新材料和新设备.同时,随着市场需求迅速增长,广泛应用,粘扣带产品分类和术语标准的制定对于整个粘扣带行业的进一步规范及对促进各相关行业的发展和提升起到积极的推动作用.","本标准规定了粘扣带的各类产品名称及检验术语.包括各种粘扣带产品的细分以及通过各种改性而制造出的差别化、功能化粘扣带的相关术语.  本标准适用于粘扣带的生产、使用、商业、科研、教学等领域的概念交流.","中国纺织工业协会"]
[662,101251,"机织婴幼儿服装","推荐","制定",null,null,2015,"中国纺织工业联合会","全国服装标准化技术委员会","上海市服装研究所、福建省纤维检验局","随着人们生活水平的不断提高，特别是我国实行计划生育以来，婴幼儿已成为家庭成员关注中心，婴幼儿的穿着打扮也越来越受到重视.婴幼儿服装不仅成为时尚产业的一员，甚至作为奢侈品在生产和销售，随之而来带动了婴幼儿服装产业的飞速发展，婴幼儿服装的生产也由家庭作坊式慢慢转变为大规模的生产企业，逐渐成为地方经济的支柱产业.据统计，我国年产机织婴幼儿服装超过1.5亿件，生产企业1万多家，主要分布在福建泉州、福州，广东浙江的湖州、温州市，江苏的常熟，广东的佛山、东莞等地.由于婴幼儿其生理、心理和认知能力有别于成年人，婴幼儿服装质量和环保安全备受社会各界的高度重视.因此，从婴幼儿服装的设计、生产和使用多方面考虑其产品质量和穿着的安全性和环保性，以进一步规范婴幼儿服装的生产及销售市场，确保婴幼儿的安全和健康得到有效地保障，保护消费者的合法权益，正确引导婴幼儿服装行业健康有序的发展，制定《机织婴幼儿服装》国家标准就显得十分必要.","本标准适用于以纺织机织物为主要原料生产的婴幼儿服装.主要技术内容分为外观质量与内在质量两方面，外观质量主要有绳带长度、钮扣、拉链及金属附件、套头衫领圈尺寸、印绣花、缝制、熨烫等，内在质量主要有甲醛含量、pH值、可分解芳香胺染料、色牢度、燃烧性能、可萃取重金属、钮扣等不可拆卸附件拉力、衣带缝纫强力等项目.","中国纺织工业协会"]
[663,99678,"机织婴幼儿床上用品","推荐","制定",null,null,2015,"中国纺织工业联合会","全国家用纺织品标准化技术委员会","杭州市质量技术监督检测院、江苏梦兰集团有限公司等","随着人们生活水平的不断提高,婴幼儿已成为家庭关注中心,由此带动了婴幼儿床上用品的发展.由于婴幼儿是一个特殊的群体,其使用的床上用品质量要求较高,尤其是物理安全性能要求更高,但目前国内还没有专门针对机织婴幼儿床上用品的技术标准,以机织婴幼儿床上用品的执行标准目前参照《床单》、《被、被套》、《枕、垫类产品》等通用床上用品标准,但通用的床品系列标准没有完全体现婴幼儿产品的独特质量要求,特别是安全性能要求.这种现状使得婴幼儿床上用品的生产和销售不够规范,婴幼儿的安全与健康得不到有效的保障,消费者对产品质量的投诉也无法得到合理解决.为了进一步规范机织婴幼儿床上用品的生产及销售市场,保护消费者的合法权益,正确引导机织婴幼儿床上用品行业的健康有序发展,有必要制定专门的技术标准.","范围:本标准适用于以纺织机织物为主要原料生产的婴幼儿(36个月以下)床上用品,包括床单、被套、被、被芯、枕头、枕芯、床围、包巾等.主要技术内容:(1)外观质量:包括规格尺寸偏差率、色差和外观疵点；(2)工艺质量:包括填充物均匀程度、图案质量、缝针质量、绗缝质量、刺绣质量和缝纫质量；(3)内在质量:包括填充物品质要求、填充物质量偏差率、填充物含油率、填充物压缩回弹性能、纤维含量偏差率、织物断裂强力、织物起球性能、水洗尺寸变化率、色牢度(耐光、耐皂洗、耐汗渍、耐水、耐摩擦、耐唾液)、甲醛含量、pH值、可分解芳香胺染料、异味、可萃取重金属含量和燃烧性能；(4)物理安全性能:包括金属异物、系带缝纫强力、纽扣等不可拆卸附件拉力、锐利边角和绳带要求.","中国纺织工业协会"]
[664,102166,"钢的硫印检验方法","推荐","修订","GB/T 4236-1984","ISO 4968:1979",2014,"中国钢铁工业协会","全国钢标准化技术委员会","武汉钢铁(集团)公司、冶金工业信息标准研究院","现行的《钢的硫印检验方法》国家标准分析方法已使用28年,通过对该标准的修订,可扩大试剂的选择范围,通过对酸的种类、浓度及反应时间等实验因素的控制,扩大该国家标准分析方法的适用范围,并通过建立实验结果的分类及相应图片,对实验的结果进行更明晰的分类.","本次修订拟进行以下内容:1、扩大本标准的适用范围；2、增加试剂的种类:3、增加不同硫含量钢种对酸的种类、浓度及时间的具体要求；4、增加实验结果的分类及相应图片；5、对相关文字按现在的要求进行修改.","全国钢标准化技术委员会"]
[665,93190,"钢管壁厚超声波检测方法","推荐","制定",null,"EN10246-13:2007",2014,"中国钢铁工业协会","全国钢标准化技术委员会","钢铁研究总院  冶金工业信息标准研究院","无缝钢管是石油、化工、电力、锅炉等行业重要用材.随着国民经济的发展,我国在十一五到十二五期间,无缝钢管的需求日益增加,特别对高质量钢管的年需求量大幅度增加.特别是要求耐腐蚀、抗挤压的高质量油井管、石油裂化管、石油石化输送管和高压锅炉管等正随着国家对能源基础设施投入的加大而成为需求的热点.这类钢管对钢管的规格壁厚都有严格的质量要求.然而钢管测厚超声检测方法国内尚属空白,广大钢管生产企业及用户对此项标准均表现出急切的需求和期待.","本标准规定了石油、化工、电力、锅炉压力容器等特殊用途的无缝钢管壁厚超声检测方法、对比试样、检验仪器和设备、检验条件与程序、等级评定、检验报告等内容.","全国钢标准化技术委员会"]
[666,102167,"钢及钢产品交货一般技术要求","推荐","修订","GB/T 17505-1998","ISO 404:2012",2014,"中国钢铁工业协会","全国钢标准化技术委员会","冶金工业信息标准研究院等","《钢及钢产品交货一般技术要求》是钢产品交货的基本标准,该标准是等效采用ISO 404:1992标准制定的,从而使我国钢产品交货检验与国际惯例一致.该标准自发布实施以后,广泛被钢产品标准引用.目前ISO 404:1992标准已完成修订,对钢产品交货检验作了进一步完善,为了与国际接轨,特提出修订GB/T 17505-1998.","该标准规定了除铸钢和粉末冶金制品以外,在GB/T 15574中所包括的全部钢及钢产品交货一般技术要求,包括订货内容、生产工艺、加工商或中间商供货、技术要求、检验和试验、重新分类和返修、标志、异议处理等内容.","全国钢标准化技术委员会"]
[667,102157,"钢筋混凝土用钢筋焊接网  试验方法","推荐","制定",null,"ISO 15630-2:2002",2014,"中国钢铁工业协会","全国钢标准化技术委员会","冶金工业信息标准研究院等","钢筋焊接网是由纵向和横向钢筋十字交叉通过绑扎或焊接制作而成的.钢筋网主要应用在工业与民用房屋的梁柱楼板、屋盖、墙体、混凝土路面、桥面铺装、机场跑道、隧道衬砌、箱涵、码头地坪、预制构件等领域.钢筋网按钢筋的牌号、直径、长度和间距分为定型钢筋网和定制钢筋网两种.在工程中使用钢筋焊接网能显著提高施工速度,同时具有较好的综合经济效益,考虑一些构造要求后仍可降低钢筋工程造价约10%左右.正因为钢筋焊接网具有上述特点,因此在工程中的应用越来越普遍.但到目前为止,钢筋焊接网仍旧没有统一的检验方法标准.ISO 15630共3部分,分别为钢筋、钢筋焊接网、预应力钢材,其中钢筋部分和预应力钢材部分已经被我国修改采用制定的统一的方法标准.因此,为满足钢筋焊接网检验方法的统一性以及标准体系的完整性,急需制定该标准.","本标准规定了钢筋混凝土用钢筋焊接网的试验用试样、拉伸试验、弯曲试验、焊点剪切应力试验、轴向疲劳试验等.","全国钢标准化技术委员会"]
[668,100479,"钢拉杆","推荐","修订","GB/T 20934-2007",null,2014,"中国钢铁工业协会","全国钢标准化技术委员会","巨力索具股份有限公司、冶金工业信息标准研究院等","钢拉杆产品主要应用于土木工程中承受预应力的部位,目前已在工程项目中大量应用.随着工程技术的不断提高和工艺技术的不断完善,产品质量不断提高,工程项目中应用的钢拉杆产品已经有345、460、550、650,提高至750、850、1100级,现有国标规定的范围已经不能完全覆盖工程项目中应用的钢拉杆产品,产品的应用与验收需要做到有标可依.    《钢拉杆》国家标准的修订,可以有力的促进高强度、大直径产品的推广与应用,减少资源消耗,使产品升级,提高产品的安全可靠性,推动钢拉杆产业向高强度、高韧性方向发展.随着技术的不断完善及经验的不断积累,在实际工作过程中原标准已经滞后于生产,有必要将国家标准重新修订,标准将在以下方面进行修订:增加多个单向、直连式两种连接结构形式；增加钢拉杆端配件(例如接头、螺母、套筒等)的材料、制作、探伤等技术条件；增加钢拉杆强度级别:750、850、1100；增加每个级别的质量等级；增加无损检测的取样数量及取样方法等.","本标准适用于土木工程用钢拉杆.本标准规定了钢拉杆的牌号、尺寸、外形、重量、技术要求、包装、标志和质量证明书.","全国钢标准化技术委员会"]
[669,98479,"钢铁材料头尾、段节号、取样标识通用技术要求","推荐","制定",null,null,2014,"中国钢铁工业协会","全国钢标准化技术委员会","湖北新冶钢有限公司、大冶特殊钢股份有限公司、冶金工业信息标准研究院","随着我国钢铁冶金技术的进步,许多钢铁材料采用传统的制造手段已经满足不了国民经济建设的需求.先进的设备设施,快节奏连续作业,多工序、高标准、高质量联合生产技术等等,钢铁产品将向大型化、多元化、快速化、集约化方向发展,对不同要求、不同用途的钢铁材料采用的冶炼方法、铸锭(浇注)方式也不尽相同,如冶炼方法有电弧炉、转炉、炉感应炉、炉外精炼炉、电渣炉、真空熔炼炉(真空感应炉、真空自耗炉等)以及其组合工艺；浇注方式有连铸、模注、电渣等；生产形式也有母材组批、子炉管理、连拉；钢材有轧材、锻(件)材等,对其成品钢铁材料的头尾、段节号的定义和标识、取样部位的定义和标识,目前还没有统一相应的技术规范,规定比较混乱.因此,应有一个统一的规范,对生产、售后服务等提供一个明确的技术规范要求,有利于加强生产过程中的质量管理,满足用户使用要求,提高钢铁产品在市场上的竞争力.","确定统一规范,明确规定钢铁材料头尾、段节号、取样标识,具体可从2方面进行规定:1、不同的冶炼及浇注方法,其钢铁材料头尾、段节号、取样标识规定；2、不同的制造方法,比如轧材、锻(件)材,其钢铁材料头尾、段节号、取样标识规定.","全国钢标准化技术委员会"]
[670,100480,"高速铁路用精轧螺纹钢筋","推荐","制定",null,null,2015,"中国钢铁工业协会","全国钢标准化技术委员会","中冶建筑研究总院有限公司、冶金工业信息标准研究院等","随着我国高速铁路快速发展,无砟轨道板的应用越来越广泛.但用于高速铁路CRTSⅡ型无砟轨道板内部的钢筋不同普通热轧钢筋,其性能要求、指标、外形均有较大的区别.轨道板的制造是Ⅱ型无砟轨道系统技术的关键,该钢筋大量应用与CRTSⅡ型无砟轨道板,是用来使轨道板互相起纵向张拉作用的,相对轨道板呈纵向布置.目前国内高速铁路已经大量建设,使用II型轨道板的客运专线已有京津城际、京沪高铁、京石武、宁杭、合蚌、津秦、杭甬客专,但仍没有该钢筋的产品标准,仅有铁道部科技基[2008]173号文《混凝土轨道板(有挡肩)暂行技术条件》对该产品的力学性能、工艺性能等提出了要求,对其他要求均未提及,不利于该产品的生产和检验.为确保高速铁路轨道板用精轧螺纹钢筋的质量,急需制定本项目,为高速铁路用螺纹钢筋的产品质量提供保障.","本标准适用于高速铁路轨道板用热轧螺旋肋钢筋.本标准规定了高速铁路轨道板用精轧钢筋(螺旋筋)的牌号、尺寸、外形、重量、技术要求、包装、标志和质量证明书.","全国钢标准化技术委员会"]
[671,103594,"海水淡化装置用不锈钢焊接钢管","推荐","制定",null,"ASTM A249-A249M-10",2015,"中国钢铁工业协会","全国钢标准化技术委员会","湖南湘投金天新材料有限公司等","我国水资源总量不足，在经济发达、人口密集的沿海地区，水资源短缺情况更为突出，制约当地经济社会的可持续发展.海水淡化具有见效快、水质好、水量稳定等特点，被认为是解决沿海和海岛地区水资源缺乏的重要手段，淡化产业获得快速发展.在国家科技攻关的持续支持下，我国海水淡化关键技术及材料研究也取得重大突破，初步构建起具有我国特色的海水淡化技术体系，具备了规模化应用和产业化发展的条件.随着2012年《国务院办公厅关于加快发展海水淡化产业的意见》(国办发[2012]13号)的出台，我国海水淡化产业又将获得更加有利的发展机遇.为保障淡化产业整体的良性、快速发展，实现国家的既定战略目标，出台淡化装备关键部件、材料的产品标准及设计规范势在必行.\n两种主流的海水淡化技术低温多效蒸馏(MED)及多级闪蒸法(MSF) 海水淡化系统均使用了大量的管道用于热交换和水循环，对淡化系统的长期稳定运行可靠性起了决定性的作用.通行的系统设计采用了铜合金材料、不锈钢材料及钛合金材料作为管道的主选材料；铜合金材料在工艺性能及导热率方面有明显的优势，但存在系统总重过大和耐蚀性较差的问题；钛合金材料具备质轻而耐蚀性最优的特性，然而其价格要远高于不锈钢材料；而不锈钢材料在各个方面的性能非常均衡，部分铁素体和铁素体/奥氏体双相不锈钢钢种甚至耐蚀性不逊钛合金，且成本远低于铜合金材料及钛合金材料，对于降低系统造价非常有利，是最主流的应用材料.不锈钢焊接钢管相对于无缝钢管具有成本低、更环保、规格全的优势，在海水淡化领域已完全取代无缝管的应用.\n目前，国内外海水淡化装置用不锈钢管道制造及采购参照的标准多为冷凝器、凝汽器、流体输送及一般用途等目标，存在内容适用性不够的问题，不利于我国海水淡化产业的快速发展.因此，根据当前我国海水淡化产业发展的需求和既定战略目标，制定适合我国不锈钢管产业现状的海水淡化装置用不锈钢焊接钢管标准是非常必要的.","本标准适用于海水淡化装置用奥氏体、铁素体、铁素体/奥氏体双相不锈钢焊接钢管.\n主要技术内容包括：\n1.订货内容：包括材料的牌号、状态，产品的型式、规格等；\n2.尺寸、外形、重量及允许偏差；\n3.技术要求：包括化学成分、制造方法、交货状态、力学性能和硬度、工艺性能、腐蚀试验、表面质量及特殊要求等；\n4.试验方法；\n5.检验规则；\n6.包装、标志和质量证明文件.","全国钢标准化技术委员会"]
[672,98481,"焊管轧辊","推荐","制定",null,null,2014,"中国钢铁工业协会","全国钢标准化技术委员会","山东省四方技术开发有限公司","进入21世纪后,以西气东输工程为标志的天然气管线和以西南成品油工程为标志的成品油管线建设,推进了我国HFW/ERW焊管事业的多行业高速发展,一大批国际先进水平的大、中口径HFW/ERW焊管生产线相继建设投产,目前已有2000多条,成为世界上最大的HFW/ERW焊管生产国和消费国,产量占世界总产量的1/2,焊管轧辊消耗量世界最大,前期引进建设国际先进水平焊管生产线用轧辊均为进口.我国焊管轧辊制造业远远落后,企业种类繁多,产品质量良善不齐,技术指标、检验方法等没有统一标准,甚至有的以次充好.目前我国没有焊管轧辊专业标准,1997年制定的黑色冶金行业标准“焊管轧辊技术条件“已不能满足要求,国内经研发生产的铸造高铬焊管轧辊达到了美国、德国和日本锻钢轧辊的技术水平和使用寿命.为促进和适应焊管行业的发展,提高产品的市场竞争力,规范市场准入,急需制专业标准.","标准适用于HFW/ERW焊管轧辊.标准规定了HFW/ERW焊管轧辊的订货内容、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等.","全国钢标准化技术委员会"]
[673,100485,"金属材料 高应变速率拉伸试验 第2部分:液压伺服与其他试验系统","推荐","制定",null,"ISO 26203-2:2011",2014,"中国钢铁工业协会","全国钢标准化技术委员会","宝山钢铁股份有限公司","在我国已具备系列化材料静态性能评价体系的基础上,结合已立项的本标准第1部分(杆型系统),构建较为完整的评价金属材料动态性能的试验技术,有利于汽车、航天、军工、船舶等领域新品开发所需的性能表征结果与计算机辅助工业设计如碰撞模拟、有限元计算所需的输入参数；有利于乘用车等关键材料国产化、零部件本地化替代所需的动态性能认证与国内外公平贸易；有利于消除动态加载装备的技术壁垒,提升国内试验机行业的技术竞争力.","金属材料-高应变速率拉伸试验-第2部分:液压伺服与其他试验系统1、利用液压伺服与其他试验系统实施应变速率介于0.01至1000 /s的拉伸试验原理与试验应变速率的定义；2、试验装置构成,计量,试样形状、尺寸与加工制备；3、试验程序与测量,包括加载速度、力值测量、位移测量、原始数据的记录与处理、应力-应变曲线、关键性能参数、动态流变曲线等；4、其他有意义的资料性内容.","全国钢标准化技术委员会"]
[674,103590,"金属材料 焊接残余应力 超声冲击处理法","推荐","制定",null,null,2015,"中国钢铁工业协会","全国钢标准化技术委员会","天津大学、武汉钢铁(集团)公司等","焊接残余应力是影响焊接接头疲劳强度的重要因素,超声冲击处理法能够方便有效的消除焊接残余应力,大幅度改善焊接结构的疲劳性能和抗应力腐蚀性能.该方法标准对提高焊接结构承载能力、延长焊接结构服役寿命有重要作用.","本标准描述了超声冲击处理法消除焊接残余应力的基本原理、操作方法等内容.本标准适合于金属材料焊接接头.","全国钢标准化技术委员会"]
[675,100488,"金属材料 韦氏硬度试验 第1部分:试验方法","推荐","制定",null,null,2014,"中国钢铁工业协会","全国钢标准化技术委员会","北京有色金属研究总院","韦氏硬度计便于携带,使用方便,可在现场直接、无损地测试材料和试样的硬度,特别适用于现场的快速测试.制定此标准可指导金属材料的试验方法,统一标准.目前韦氏硬度试验的第2部分和第3部分硬度计标准和硬度块标准正在制定国家标准,所以急需制定第1部分“试验方法“标准,以协调配套使用.","本 标 准 适用于金属材料的韦氏硬度试验.可采用美国的韦氏硬度计和中国的韦氏硬度计对较软的黑色及有色金属进行硬度试验.","全国钢标准化技术委员会"]
[676,103591,"金属材料 延性试验 泡沫金属的压缩试验方法","推荐","制定",null,"ISO 13314:2011",2015,"中国钢铁工业协会","全国钢标准化技术委员会","湖北出入境检验检疫局、武汉钢铁(集团)公司等","泡沫金属的压缩试验方法可以对泡沫金属在环境温度下进行准静态压缩试验,以获取泡沫金属材料在有效压缩区间内的平台应力、准弹性梯度以及能量吸收率等测试数据.泡沫金属广泛应用在具有吸收冲击特性的领域,如汽车的防冲撞装置、机械设备及电子设备的减震垫、宇宙飞船起落架减震元件等.此外,已成功地用于升降机的减震垫、传送器的安全垫、高速磨床防护罩吸能内衬等；利用其优异热物理性能的领域,如通孔泡沫金属可以制作热交换器和散热器；利用流通特性的领域,如过滤器,泡沫金属用于液体(石油、汽油、制冷剂、聚合物熔体及水悬浮液)、空气或其它气流中滤掉固体颗粒或某些活性物质；利用吸声性能及电磁吸收特性领域,如采用合适的声结构,可以使其产生好的声吸收效果等；在其它领域的应用如具有耐火与灭火相协调的可渗透性,可以用在灭火器上,以阻止火焰沿管道蔓延；在化学工业上,可利用其巨大的表面特性作高效催化剂载体及反应塔的填料等.由于泡沫金属应用范围极为广泛,特别是其高技术性能引起了日本、美国及西欧各国的重视.我国对泡沫金属的研究起步虽较晚,正迎头赶上并引起有关方面的广泛重视,现在由于技术慢慢成熟,泡沫金属开始涉足民用领域.本试验方法对泡沫金属进行准静态压缩试验,对力学性能进行了量化分析,以该方法为依据可研判泡沫金属的力学性能与孔隙度大小、相对密度、孔隙度形状、孔隙率之间的关系,对这方面的研究进行规范化,有效的为国内相关从业人员开发泡沫金属的应用提供了试验方法和试验依据,不同的泡沫金属材料试验后对其结果进行定量分析,这个试验方法填补了我国在泡沫金属领域力学性能测试的空白.鉴于其优良的综合性能,泡沫金属在我国民用领域的使用范围不断扩大,具有很好的应用前景,因此适合于我国基本国情的泡沫金属试验方法和试验依据的标准化、规范化研究势在必行.","泡沫金属材料是由多面体胞体组成的三维多胞材料,可以分为闭孔型和开孔型两种.闭孔结构是其内部胞孔相互独立,由母体金属分离,每个胞孔都是封闭的.开孔结构指内部胞孔相互连接在一起,每个胞孔不是封闭的.泡沫金属的力学性能是结构材料研究和使用的基本参数,具有较高的比强度和比模量,是较为理想的轻质结构材料.随着泡沫材料的广泛应用和迅速发展,使得力学行为成为泡沫材料研究的重要内容之一.泡沫金属细观结构主要参数有相对密度,孔径,孔径分布,孔隙率,体积分数等.泡沫金属材料被静态压缩时,应力应变曲线分为三个阶段:弹性段,屈服平台段及致密段.在准静态载荷作用下,对于弹性塑性泡沫材料,胞壁(闭孔型)或棱边(开孔型)的延展和压缩是弹性段变形的主要因素.当加载的力矩超过塑性变形的力矩,材料发生屈服,并在胞孔中形成塑性铰.胞壁或棱边的屈服随应变的增加,沿加载方向向前传播,形成屈服段.经过对多种泡沫金属材料进行准静态压缩试验研究,发现泡沫金属的孔径大小对泡沫金属的弹性变形及弹性模量没有影响,但对泡沫金属的屈服强度及塑性硬化模量因不同情况有所影响,另外泡沫金属材料孔径大小对力学性能的影响主要取决于基体材料、泡沫金属材料的相对密度等因素.随着工业和科技的发展以及社会的进步,人们越来越关注泡沫金属材料.泡沫金属材料是指在金属或合金材料中宏观的或微观的孔洞体积分数(即孔隙率)大于15%后,材料就会因孔洞的存在而产生一些奇异的功能性能,从而形成的一类新型的功能与结构一体化的工程材料.泡沫金属材料的制备方法不仅与材料的结构与性能密切相关,而且还直接影响到泡沫金属材料的实际应用.泡沫金属在交通运输行业中占据重要地位.例如在汽车工业中,由于日趋增加的安全、舒适和环境保护的需要而使得汽车的重量逐渐增加,相应增加了燃料费用.而利用轻而硬的泡沫金属结构,有利于减轻汽车重量.泡沫金属的吸能性能可以使汽车、火车的碰撞中变形得到控制,这个性能还可以用做减震器,用于卡车座的保护装置、容易被扭曲和压缩的柱座和其它一些部件；如果使消音器材既隔音又耐热也是一个很突出的问题,利用通孔泡沫金属就可以很好的解决,不必再使用例如铝板和聚合泡沫的组合的一些组合材料.而泡沫金属的降噪、吸音可以很好地保护环境,泡沫金属在建筑业中也有广泛的用途,它非常有助于减少电梯的能量消耗.现代的电梯由于它的高频的加速和减速,利用轻型结构是一个很有利的方法.也可利用粉体发泡法泡沫金属的预制型性能.例如,在混凝土墙中固定插座,在塞进插座前,先把一片预制铝材塞进孔中,然后加热使其膨胀,若泡沫铝的密度足够大,生成的泡沫将会使插座和混凝土紧密联结.目前,国内泡沫金属尚处于试验研究及初步实用阶段,这种材料的特性及其适用的领域,还有待进一步研究和开拓.针对上述泡沫金属材料的综合分析而制定出本国家标准,该标准描述了泡沫金属材料准静态压缩试验方法的基本原理、术语定义、符号和说明、试验设备、试样尺寸、试验程序和试验数据处理等内容.本标准所用试样为孔隙度大于50%的泡沫金属矩形试样和圆柱形试样.","全国钢标准化技术委员会"]
[677,102168,"金属和合金的腐蚀 低铬铁素体不锈钢晶间腐蚀试验方法","推荐","制定",null,null,2015,"中国钢铁工业协会","全国钢标准化技术委员会","宝钢不锈钢有限公司、冶金工业信息标准研究院","低Cr(10-15%)铁素体不锈钢在亚洲的应用量很大,仅中国每年的表观消费量就超过100万吨,占不锈钢总产量的10%以上.低Cr铁素体不锈钢在汽车、铁路货车、集装箱等领域应用广泛.由于受到大气、雨水、冷凝液等的腐蚀,上述行业对材料的耐蚀性包括晶间腐蚀性能提出较高的要求.这些材料的成分、组织、焊接等热处理过程均可能导致晶间腐蚀敏感性的差异.评价这些低Cr铁素体不锈钢的晶间腐蚀敏感性显得尤其重要.如何评价 是否有标准可供选择 从现有的ASTM/ISO/GB的晶间腐蚀标准来看,它们均未包含低Cr铁素体不锈钢.从一些研究文献可以发现,用现有标准检测低Cr铁素体不锈钢,会存在全面腐蚀比较严重的问题,研究者们将标准中的方法进行变通,降低溶液浓度,或缩短试验时间等方法来评价低Cr铁素体不锈钢的晶间腐蚀敏感性.但这种变通,毕竟不是大家都能认可的标准方法.针对上述问题,本项目拟通过大量的试验研究工作,建立起适合低Cr铁素体不锈钢的晶间腐蚀的试验方法标准.","本标准规定了低Cr铁素体不锈钢的晶间腐蚀试验方法的试样制备、试验溶液、试验仪器和设备、试验条件和步骤、试验结果和试验报告等.本标准适用于评价低Cr铁素体不锈钢晶间腐蚀敏感性.","全国钢标准化技术委员会"]
[678,100491,"冷弯型钢用热连轧钢带","推荐","制定",null,null,2014,"中国钢铁工业协会","全国钢标准化技术委员会","武汉钢铁(集团)公司","冷弯型钢是节能、高效的经济断面型钢,广泛应用于国民经济的诸多领域.我国2011年冷弯型钢年产量约1000万吨,占钢材总量的1.5%,远低于国外的5%,还具有较大的发展空间.冷弯型钢以热连轧钢带为原料,冷弯成型后产品的力学性能与原料相比发生了变化,还因冷作硬化而具有残余应力；如果原料的冷弯成型性能不良,将给冷弯成型加工带来困难,甚至影响冷弯产品的尺寸精度,应用行业无法使用,因此,应对用于冷弯成型的原料提出相应的技术要求.   目前,我国没有专用的冷弯成型用钢材标准,冷弯成型工艺对钢带的特殊要求没有得到体现,根据现有标准选用的热连轧钢带,虽然实物性能符合标准要求,但冷弯成型过程中常出现开裂、扭曲变形等缺陷,造成了社会资源和自然资源的极大浪费.通过本标准的制定、颁布、实施,冶金企业可以通过调整工艺,使采用热连轧工艺生产的冷弯成型钢带的实物性能更好地满足用户的个性化需要.中国钢结构协会冷弯型钢分会、冷弯型钢生产厂及用户代表也强烈要求出台冷弯成型用热连轧钢带的专用标准.","本标准将规定冷弯成型用热连轧钢带的牌号、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、检验和试验、包装、标志和质量证明书.   本标准适用于冷弯成型用热连轧碳素结构钢及低合金高强度结构钢钢带.产品供制造轻型钢结构、铁道车辆、集装箱、汽车、桥梁、钢板桩、输电铁塔等结构用.","全国钢标准化技术委员会"]
[679,98492,"免铅浴淬火钢丝用热轧盘条","推荐","制定",null,null,2015,"中国钢铁工业协会","全国钢标准化技术委员会","鞍钢股份有限公司、冶金工业信息标准研究院等","结合“十二五“规划的发展要求,我国钢铁工业应有效利用能源资源,保护环境,紧跟国家经济产业形势,满足下游用户的发展需求.免铅浴淬火钢丝用盘条的生产恰恰融入在线韧化处理这种绿色环保技术.深加工用户以这种绿色产品作为深加工原料,即可减少其热处理次数和深加工时间,又能节约加工成本.因此,建立免铅浴淬火钢丝用盘条标准,可实现对高端产品与先进技术的引领,依靠标准可提高产品的力学性能和加工性能,向下游用户传递绿色,满足用户发展需要.","本项目预规定免铅浴淬火钢丝用盘条的牌号、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等内容.  本项目适用于制造免铅浴淬火钢丝用盘条.  本项目涉及的主要技术内容为免铅浴淬火钢丝用盘条的牌号、化学成分及力学性能等,规定盘条内在质量要求及表面质量要求,明确各检测项目的试验方法及参照的标准与要求.","全国钢标准化技术委员会"]
[680,102160,"汽车用高强度冷连轧钢板及钢带 第8部分:复相钢","推荐","制定",null,null,2014,"中国钢铁工业协会","全国钢标准化技术委员会","首钢总公司等","标准项目涉及汽车用冲压结构钢板及钢带、属于多相高强钢类型,目前中国国家标准《GBT 20564-2007 汽车用高强度冷连轧钢板及钢带》中包含了双相钢、相变诱发塑性钢、马氏体钢等高强钢,但是没有包括复相钢.在国际上关于复相钢的标准以欧标为主,随着国内汽车企业钢种多元化发展,建立复相钢的国家标准非常必要.","标准需规定了冷连轧复相高强度钢板及钢带的术语和定义、分类和代号、尺寸、外形、重量、技术要求、检验和试验、包装、标志和质量证明书.本部分规定的钢板及钢带主要用于汽车结构件、加强件以及部分内外板,钢板及钢带的厚度为0.60 mm-2.5mm.","全国钢标准化技术委员会"]
[681,100496,"散装萤石粉适运水分的测定 流盘法","推荐","制定",null,null,2014,"中国钢铁工业协会","全国钢标准化技术委员会","上海出入境检验检疫局、冶金工业信息标准研究院","具有一定含水量的散装氟石粉在海洋运输过程中,受风浪等外力作用会失去其固有的剪切强度,发生像液体一样的流滑状态,称之为“液化“.近年来,装运氟石粉的船只曾因货物液化在海上发生倾斜、倾覆事故.对此,早在2008年国际海事组织海上安全委员会就通过了《国际海上人命安全公约》修正案,要求各公约缔约国(包括中国)自2011年1月1日起强制实施《国际海运固体散装货物规则》(IMSBC 规则),属于该法规规定的A类危险品(如氟石粉等)都必须具备适运水分限量(Transportable Moisture Limited,以下简称TML)检验证书后才可进行散货装船,因为只有含水量低于一定限值时,A类危险品才不会在运输途中发生液化.我国是当今世界氟石生产和出口第一大国,主要以散装方式出口,我们建议建立氟石TML测定的国家标准,一方面它可以填补我国此类标准的空白,为我国出口氟石海运安全提供有力的保障,另一方面也能使我国在“IMSBC规则“实施上与国际接轨.","范围:本方法规定了散装氟石粉发生液化时的流动水分点(FMP)及其适运水分限量(TML)的测定方法,本方法适用于组成颗粒80%以上的粒径小于150μm的散装氟石粉.  技术内容:用模具和捣棒将含水均匀的氟石样制成圆台,用流盘仪模拟海上运输船体的振动,给予试料圆台相应的垂直振动力.当含水量达到一临界值时,孔隙水压产生,堆积的氟石粉失去剪切强度,表现出直径变大,边缘变形等液化现象.此时试样所含的水分含量为FMP.考虑安全系数,国际海事组织将TML定义为FMP的90%.","全国钢标准化技术委员会"]
[682,102161,"双层卷焊钢管 第1部分:冰箱管路系统用管","推荐","制定",null,"ASTMA254-97(2007)",2014,"中国钢铁工业协会","全国钢标准化技术委员会","常州市武进顺达精密制管有限公司、浙江康盛股份有限公司","我国的邦迪管分为单层管和双层管两大系列,单层管我们有GB/T 24187-2009,双层管自80年代后期传入我国后经历了三个跨越式发展阶段,从开始时的冰箱到2000年后的汽车,又发展到现在的空调,产品的要求和性能一次比一次提高,涵盖了冰箱、汽车、机床、液压、电器、空调等众多运用领域,原GB 11258-89虽然在产品实现国产化上起着不可磨灭的作用,但现在因已远远不能满足产品发展的需要而失效,根据用途的不同产品已发展出各自的分支,其材料、制造工艺、技术要求、试验方法均不相同,若都放在一个标准中除了在使用中会引起混乱外,就标准的文本而言也将混乱和繁杂,建议还是分开为好. 双层管的制造反映出一个国家的精密制管水平,双层管在我国最早的应用就是冰箱,距今已有30年的历史,当今冰箱上的铜管几乎完全被取代,去年我国冰箱产量9000万台,按平均2.5kg/台的蒸发器、冷凝器用管被取代的保守数据,至少已节约了铜管22万吨/年,双层管技术发展至今除了用于冰箱上的冷凝器、蒸发器外,通过技术创新使要求更高的毛细管现也由双层管来承担,在运用上产生了质的飞跃.虽然我国已是冰箱制造大国,但GB 11258-89失效后我国因无双层管国家标准,造成产品在国际上明显处于弱势,甚至不得不回避冰箱中使用双层管的问题,在国内GB/T 23134-2008 《家用电冰箱冷凝器》、GB/T 23133-2008 《家用电冰箱蒸发器》中首选材料的双层管现也无标可用,局面既尴尬又混乱.我们急需编制冰箱管路系统用双层管的国标,解决产品的生产、销售、使用、产品升级换代和产品出口的需要. 我国铜材已从普通资源转向稀缺资源,双层管是国际上共认的以钢代铜的首选管材,作为节约型关键钢材品种,冰箱管路系统用双层管国家标准的成功立项对强化资源保障推进以钢代铜,扩大品种和产品升级、走高端路线,推进技术创新产业化,引领我国的家电行业的迅猛发展有着积极的意义!","产品的适用范围是冰箱管路上的冷凝器、蒸发器、毛细管,以及电热、电器和类似一般管道产品上用的双层卷焊钢管.内容上包括了产品规格、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志等. 主要技术特性指标体现在管材的气密性,内洁度的杂质、油、水含量,力学性能,工艺试验以及毛细管的通气性的流量、压力差、残余应力等要求.","全国钢标准化技术委员会"]
[683,102162,"双层卷焊钢管 第2部分:汽车管路系统用管","推荐","制定",null,"SAE J527:2000",2014,"中国钢铁工业协会","全国钢标准化技术委员会","南京晨光迪峰机电有限责任公司、湖北荆大精密钢管实业有限公司、浙江康盛股份有限公司、天津市油管厂","我国的邦迪管分为单层管和双层管两大系列,单层管我们有GB/T 24187-2009,双层管自80年代后期传入我国后经历了三个跨越式发展阶段,从开始时的冰箱到2000年后的汽车,又发展到现在的空调,产品的要求和性能一次比一次提高,涵盖了冰箱、汽车、机床、液压、电器、空调等众多运用领域,原GB 11258-89虽然在产品实现国产化上起着不可磨灭的作用,但现在因已远远不能满足现有产品发展的需要而失效,根据用途的不同产品已发展出各自的分支,其材料、制造工艺、技术要求、试验方法均不相同,若都放在一个标准中除了在使用中会引起混乱外,就标准的文本而言也将混乱和繁杂,建议还是分开为好. 双层管的制造反映的是一个国家的精密制管水平,双层管以优良的性能在汽车管路系统中全面应用,美国95%的汽车采用双层管制作刹车管,我国在GB 11611-89(QC/T 764-2006)《汽车液压制动系 金属管、内外螺纹管接头和软管端部接头》中提出了汽车液压制动系金属管的管材由双层管来承担的规定,虽然我国的双层管技术已处于世界先进水平,但因GB 11258-89失效后我国已无双层管的国家标准,造成产品在国际上明显处于弱势,在国内产品因无标可循给制造、使用和发展均带来困扰,编制汽车管路系统用双层管的国标,既解决了以上的尴尬,又利于产品生产、销售、使用和走出国们参与国际竞争. 我国铜材已从普通资源转向稀缺资源,双层管是国际上共认的以钢代铜的首选管材,作为节约型关键钢材品种,汽车管路系统用双层管国家标准的成功立项对强化资源保障推进以钢代铜,扩大品种和产品升级、走高端路线,推进技术创新产业化,引领我国的汽车行业的迅猛发展有着积极的意义!","产品的适用范围是汽车管路的制动、离合、动力转向、燃油进油、燃油回油、蒸发、机油、通风冷却等系统以及机床、液压管路系统和类似产品等通用工程中以铜为钎焊材料的高强度双层铜焊钢管. 内容中包括了产品规格、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志等.主要技术内容规定了产品的力学性能和工艺试验,耐腐蚀层的种类及要求等.","全国钢标准化技术委员会"]
[684,102163,"双层卷焊钢管 第3部分:空调和制冷设备管路系统用管","推荐","制定",null,"ASME B31.5-2006,AS 1751:1999",2014,"中国钢铁工业协会","全国钢标准化技术委员会","芜湖源大管业有限公司、苏州市华盛邦迪镀铜钢带有限公司","我国的邦迪管分为单层管和双层管两大系列,单层管已有GB/T 24187-2009,双层管80年代后期传入我国后经历了三个跨越式发展阶段,从开始的冰箱到2000年的汽车,发展到现在的空调,产品的要求和性能一次比一次提高,涵盖了冰箱、汽车、机床、液压、电器、空调等众多运用领域,原GB 11258-89虽在产品国产化上作用不可磨灭,但因远远不能满足发展的需要而失效,现有产品按用途已发展出各自的分支,其材料、工艺、技术要求、试验方法均不同,若归在一个标准中难免在使用中引起混乱,标准的文本也将繁杂,建议还是分开的好. 中国己是全球最大的空调制造基地,每台家用空调用管在2~5kg去年我国空调产量1.39亿台用铜管30万吨以上,由于铜价飞涨厂家己难以承受,在空调制冷系统中用双层管代替铜管早已提到议事日程且十分迫切,这是目前国内众多空调企业广泛关注的热点课题和技术发展的方向.双层管的制造反映出一个国家的精密制管水平,我国制冷的冰箱上使用双层管已有30年的丰富经验,但冰箱用的双层管除了性能指标与空调的要求差距太大且项目不同外,还有耐蚀层的可焊性、耐疲劳、制管的特殊带材、耐高温等这些空调独有的要求,使冰箱管无法与空调管相齐并论,造成双层管至今未能在空调上的大范围使用.在空调行业的极力推进下,作为一个全新的产品,通过钢带、制管和空调企业多年的配合和攻关,我国空调用双层管现已达到和超过发达国家同类产品的水平,该产品因无国家标准,各自编制的企标难免引起混乱急需统一,从上游的材料到下游的用户和制管企业都集体呼吁尽早规范标准,让产品在健康、有序、规范发展的同时更有利于产品的出口,提升我国空调用双层管的整体水平.我国作为空调制造和出口大国,国家标准的建立更为产品顺利走出国门扫除障碍(双层管现已在出口空调上大量使用,但名不正言不顺). 我国铜材已从普通资源转向稀缺资源,双层管是国际上共认的以钢代铜的首选管材,作为节约型关键钢材品种,空调和制冷设备管路系统用双层管国家标准的成功立项对强化资源保障推进以钢代铜,扩大品种和产品升级、走高端路线,推进技术创新产业化,引领我国的家电行业的迅猛发展有着积极的意义!","产品的适用范围包括了家用空调、中小型中央空调及制冷设备管路系统中的配管、连接管、蒸发冷凝管及管件和类似产品上用的双层卷焊钢管.内容上包括了产品规格、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志等. 主要技术特性指标体现在管材以钢代铜应达到铜管力学性能的低屈服高延伸的柔韧性、耐蚀层可焊性、耐疲劳、耐高温、耐湿热、高精度涡流探伤、耐腐蚀的1000h盐雾、可靠性和工艺试验的弯扁率、耐蚀层附着力等空调在使用中需有的特殊要求.","全国钢标准化技术委员会"]
[685,102172,"胎圈用钢丝","推荐","修订","GB/T 14450-2008","ISO 16650",2014,"中国钢铁工业协会","全国钢标准化技术委员会","山东大业股份有限公司、冶金工业信息标准研究院等","胎圈用钢丝自2008年修订以来,胎圈钢丝产品在轮胎行业的应用范围不断扩大,胎圈钢丝产业得到迅猛发展.随着轮胎制造业的不断发展,我们发现胎圈钢丝原标准中的规格、强度等级、铜锡比、试验方法等已不能适应轮胎行业的发展要求.通过本次修订使GB/T14450标准更适应我国及国际轮胎行业发展需求,为提高行业整体技术水平和竞争力提供技术支持.","1、增加胎圈钢丝品种及规格.  2、细分胎圈钢丝强度等级.  3、增加低、中、高锡青铜镀层的分类.  4、统一规范试验方法.","全国钢标准化技术委员会"]
[686,99008,"铁水脱硫喷枪","推荐","制定",null,null,2015,"中国钢铁工业协会","全国钢标准化技术委员会","营口东邦冶金设备耐材有限公司","铁水脱硫喷枪的出现为促进钢铁产业结构调整、提高钢材质量做出了很大的贡献.目前全国有3亿吨铁水需要脱硫,年消耗铁水脱硫喷枪20000支,并且每年将以20%的速度递增.现在铁水脱硫喷枪质量参差不齐,市场混乱,而且规格繁多、尺寸各异.这不仅严重影响到炼钢质量,而且规格不统一造成了制造模具、原材料、能源的巨大浪费,同时使生产困难、使用方选择困难.为满足生产使用要求,本着节能降耗,充分利用资源的国策,急需制定铁水脱硫喷枪标准.标准的制定对统一规范种类、规格、检测尺度,对使用提供保证,降低生产成本,减少能源浪费具有非常重要的作用.","本标准规定了冶金用铁水预处理脱硫喷枪的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存.本标准适用冶金用铁水预处理脱硫喷枪.","辽宁省质量技术监督局"]
[687,101916,"铁水脱硫用搅拌头","推荐","制定",null,null,2015,"中国钢铁工业协会","全国钢标准化技术委员会","营口东邦冶金设备耐材有限公司","铁水在进入转炉、电炉冶炼钢前,进行炉外预处理脱硫,可提高钢材质量及扩大钢铁产品的品种等.加快钢铁企业生产节奏,提高生产效率,降低炼钢生产成本.搅拌法铁水脱硫用搅拌头,采用机械强烈搅拌方式,加速铁水和脱硫剂脱硫反应的耐火材料搅拌器.铁水脱硫用搅拌头的最大优点是充分地改善了脱硫的动力学条件,具有脱硫效率高,脱硫剂消耗少,脱硫成本低等特点.同时依据钢厂使用评审认为,搅拌头耐冲刷性优良,抗热震稳定性良好,寿命长,减少清渣,一定程度上促进生产效益提高,有利于脱硫产能发挥.目前全国有4亿吨铁水需要脱硫,年消耗铁水脱硫用搅拌头近万个,而且将以较快的速度递增.为满足市场要求,保证铁水脱硫用搅拌头的质量,需要制定标准.铁水脱硫用搅拌头是炼钢搅拌法脱硫的重要耐火材料部件,是节能、环保,提高冶炼效率和钢水质量的配件,符合国家产业政策.","本标准规定了冶金用铁水预处理脱硫用搅拌头的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与贮存.本标准适用冶金用铁水预处理脱硫用搅拌头.","辽宁省质量技术监督局"]
[688,102164,"无缝和焊接铁磁性钢管(埋弧焊除外)自动全周向磁漏检测","推荐","修订","GB/T 12606-1999","ISO 10893-3:2011",2014,"中国钢铁工业协会","全国钢标准化技术委员会","天津钢管集团股份有限公司、冶金工业信息标准研究院等","该GB/T 12606-1999国家标准,原制定时采用的国际标准为 ISO 9402:1989和ISO 9598:1989,2011年国际标准化技术委员会已对这两个标准进行了合并,并修订为ISO 10893-3-2011,为了保证该探伤方法及时与国际标准接轨,满足钢管生产的需要,提高本标准的适用性,故提出该修订建议.","本标准规定了铁磁性无缝钢管和埋弧焊以外的铁磁性焊管采用漏磁方法的内外表面的纵向和横向缺陷的探伤原理、探伤设备、探伤方式、对比试样及刻槽尺寸、探伤条件、探伤步骤、探伤判定和探伤报告.","全国钢标准化技术委员会"]
[689,103592,"压铸模具用中合金热作模具钢","推荐","制定",null,null,2014,"中国钢铁工业协会","全国钢标准化技术委员会","东特集团抚顺特殊钢股份有限公司、冶金工业信息标准研究院、钢铁研究总院","在国家标准体系中,一直没有热作模具钢的专用标准,压铸模是热作模具中服役环境较为恶劣的模具之一,因此对压铸模用热作模具钢提出了较多的性能要求来适应此类模具进步的需求,国外有专门进行压铸模及其所使用钢材的研究组织机构,研究成果都比较突出,国内的特殊钢厂凭借对国外标准的理解,进行压铸模具用热作模具钢的生产试制,其产品质量参差不齐,因而迫切需要制订压铸模具用中合金热作模具钢国家标准,以规范压铸模具用中合金热作模具钢的生产和检验.这对扩大专用热作模具钢的应用范围可起到明显的促进作用.","本标准规定了压铸模具用中合金热作模具钢的订货内容、尺寸、外形及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书.  本标准适用于压铸模具用中合金热作模具钢圆钢、模块.  本标准拟采用GB/T1299《合金工具钢》中的牌号并适当参照国外标准增加牌号.","全国钢标准化技术委员会"]
[690,101771,"油井控制用不锈钢焊接钢管(盘管)","推荐","制定",null,"ASTM A 269-10",2014,"中国钢铁工业协会","全国钢标准化技术委员会","东台市海洋石油仪器有限公司等","油井控制用不锈钢焊接钢管生产已有 12 年,一直没有相应的国家标准,长期以来都使用国外标准订货,为规范该行业生产与检验的长期混乱状态,让生产企业更深入的了解生产工艺与检验方法,确保每一个检验项目都有科学的指导并有定量和规范的评定,急需制定统一的国家标准.该标准的推广也会增强我国生产油井控制用不锈钢焊接钢管的国际竞争力.","范围:本标准适用于石油钻探,采集,油田工程装备.技术内容:本标准规定了油井控制用不锈钢焊接钢管的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装.","江苏省质量技术监督局"]
[691,100016,"预应力热镀锌钢绞线","推荐","制定",null,"NF A35-035:2001",2014,"中国钢铁工业协会","全国钢标准化技术委员会","江阴华新钢缆有限公司、北京冶金工业信息标准研究院、宝钢集团上海二钢有限公司","预应力镀锌钢绞线是具有优良防腐性能的结构材料,在桥梁和建筑的预应力构件中获得了广泛的应用.斜拉索是斜拉桥的“生命线“,为主要承重构件,斜拉索材料除了需要优良的综合力学性能外,对材料的防腐要求也相当高,镀锌保护是目前国际公认的比较有效的防腐形式.钢绞线拉索因具有单根张拉施工和能单根更换的优点,在最近的10多年中逐渐成为国际上斜拉索的主流,镀锌钢绞线+内涂层(油脂或石蜡)+HDPE护套型式的拉索材料被国际桥梁界称为第三代拉索,最近5年已成为钢绞线斜拉索的主要材料.除了斜拉桥外,镀锌钢绞线还广泛应用于各种结构的体外索,如节段拼装桥梁的拉索、大型场馆的预应力结构拉索、工民用建筑中的体外索等,目前正在制定的由同济大学主编的住房和城乡建设部行业标准《预应力混凝土结构设计规范》中,就规定了建筑体外索结构及体外索材料,其中镀锌钢绞线是主要材料之一.  近几年,国内大跨度桥梁的建设步伐较快,一大批已建或在建的斜拉桥对镀锌钢绞线的需求相当大,一座斜拉桥需要的镀锌钢绞线少则几百吨,多则数千吨,如已建的云南景洪大桥500吨、广东觉石大桥1000吨、福建青州大桥1500吨,在建的武汉二七长江大桥需4000多吨、湖南郴州赤石大桥需镀锌钢绞线3800余吨,市场需求庞大.工民建体外索结构近年呈快速发展的趋势,由于这类结构面广量大,对材料的需求量更大,随着《预应力混凝土结构设计规范》出台,这种需求会更旺盛.    1995年前,国内使用的预应力镀锌钢绞线全部进口,1996年江阴华新钢缆有限公司成功开发了桥梁缆索用热镀锌钢绞线,填补了国内空白,并先后成功应用于云南景洪大桥、广东觉石大桥、宜昌夷陵大桥等国内重点工程上,开创了国内第三代斜拉索的先河.1998年后国内又有上海申佳金属制品有限公司、广西九江天龙镀锌钢绞线有限公司、上海二钢有限公司等企业成功研发生产该产品,目前已形成一定的行业规模,能充分满足国内桥梁建设和工民建对镀锌钢绞线的需求,江阴华新还大量出口国际和境外市场,成功应用于台湾妈祖大桥、旗山旗尾桥、伊朗LALY大桥、AHWAZ8大桥、韩国昆卡大桥、金刚大桥等境外建设项目.2000年前,国内外生产使用的镀锌钢绞线强度绝大部分为1770MPa,近年来随着炼钢技术的进步及钢绞线生产工艺的发展,1860MPa镀锌钢绞线已成为该产品的主流,江阴华新钢缆有限公司从2001年开始开发生产1860MPa镀锌钢绞线,并通过技术攻关,特别是取得了多模镀后拔技术的突破,1860MPa级产品已成为公司该领域的主打产品,并完成了2000MPa级产品的试制,正进入试验试用阶段.  国际上预应力镀锌钢绞线的第一份权威标准是法国国家标准NF A35-035-1993,2001年修订了新版本,1999年中国制定了冶金行业标准YB/T152,这些标准与现有生产企业的技术状态、设计使用要求已不相适应,考虑到国内该产品使用领域(桥梁、建筑)的特殊性和使用面的逐年扩大及该产品在结构安全中的重要性,有必要制定国家标准,为该行业提供技术准则,同时通过制定预应力热镀锌钢绞线的国家标准,推进镀锌钢绞线生产的新工艺新技术的应用,建立镀锌钢绞线生产企业和设计、施工单位之间的科研生产和市场的纽带,推动扩展镀锌钢绞线的应用领域；通过标准化,实现为金属制品行业的节能降耗服务,引领预应力热镀锌钢绞线生产的技术进步,更好地为我国桥梁和工民建建设事业服务.","本标准将对以下方面进行规定:1、\t预应力热镀锌钢绞线的几何尺寸、力学性能、工艺性能、镀锌层性能；2、\t上述全部性能的检验方法；3、\t产品的包装、标志和质量证明书等；本标准涉及的产品为:   公称直径为12.7、15.2、15.7,强度等级为1770MPa或1860MPa的拉索用途类和通常用途类热镀锌钢绞线.以上热镀锌钢绞线应用于桥梁和建筑的预应力结构.非预应力镀锌钢绞线(如钢芯铝绞线用镀锌钢绞线)不适用本标准.","江苏省质量技术监督局"]
[692,102155,"铬铁 氮含量的测定 中和滴定法","推荐","修订","GB/T 5687.4-1985",null,2014,"中国钢铁工业协会","全国生铁及铁合金标准化技术委员会","中钢集团吉林铁合金股份有限公司","氮在钢中主要以氮化物和碳氮化物的形式存在,当钢中氮含量超过一定限度会出现“蓝脆“现象,使钢的塑性下降,脆性增加.因此,随着用户对产品质量要求的日益提高,钢铁中氮含量在产品中的要求变得极其重要.中和滴定法测定氮含量已经广泛应用于钢铁冶金分析,该方法已起草二十多年,为了给冶炼生产单位提供可靠的量值,同时保证对产品质量的控制,我公司拟对《铬铁化学分析方法中和滴定法测定氮量》进行修订.","此标准可应用于铬铁中,主要技术内容有: 试样用盐酸分解,加入氢氧化钠呈碱性,通入水蒸气蒸馏,蒸馏出来的氨用硼酸溶液吸收,然后用氨基磺酸标准溶液滴定.","全国生铁及铁合金标准化技术委员会"]
[693,96082,"硅铁 硅、锰、铝、钙、磷、钛、铬、铜、镍和铁含量的测定 波长色散X-射线荧光光谱法(熔铸玻璃片法)","推荐","制定",null,null,2014,"中国钢铁工业协会","全国生铁及铁合金标准化技术委员会","邯钢","X射线荧光光谱分析法具有快速、准确的特点,已广泛应用于各个行业,但由于铁合金中还原性物质无法进行直接熔融制样,导致基于X射线荧光光谱法的相关国家标准严重滞后.本课题提出了一种安全可靠的硅铁合金的熔融制样方法,可实现硅铁合金中 硅、锰、铝、钙、磷、钛、铬、铜、镍和铁含量的同时测定,拓展了X射线荧光光谱法的应用范围.","该课题的应用范围为X射线荧光光谱法同时测定硅铁中硅、锰、铝、钙、磷、钛、铬、铜、镍和铁含量.由于该法采用了一种合适的氧化剂以及恰当的预氧化手段,使得硅铁合金可安全、稳定的熔制成玻璃样片,各元素得以均匀分散于硼酸锂熔剂中,形成了一种类似于水溶液的固体溶液,完全消除了硅铁合金中的矿物效应和粒度效应,可以达到非常好的分析重现性和准确性.同时,该法具有较好的可操作性,完全克服了铁合金不能熔制玻璃熔片的技术瓶颈.","全国生铁及铁合金标准化技术委员会"]
[694,93168,"含镍生铁  镍、钴、铬、铜、磷含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法","推荐","制定",null,null,2014,"中国钢铁工业协会","全国生铁及铁合金标准化技术委员会","中钢集团吉林铁合金股份有限公司","含镍生铁作为一种新型铁合金,主要用于钢铁、机械行业产品中合金添加剂,部分取代纯镍的使用.由于可大幅度降低生产成本,同时消化低品位镍矿,因此国内生产厂家及产量迅速增加.因此作为计价元素的镍的测定,其重要性日益显现.含镍生铁因其特殊的结构,无法采用现有方法进行测定,需制定新的分析方法,以利于相关各方科研、生产、贸易等诸多方面的需求","范围:Ni 0.05%~15%,P 0.01%~0.20%, Cu  0.02%~0.50%, Co  0.05%~1.00%,Cr  0.05%~5.00% .  主要技术内容:试料以盐酸、过氧化氢、硝酸溶解,再经盐酸反复溶解后,导入ICP发射光谱仪等离子体炬焰中,于波长231.604nm(Ni),213.618nm(P),324.754nm(Cu),228.616nm(Co),206.542nm(Cr)处分别测定镍、磷、铜、钴、铬的强度,在校准曲线上查出镍、磷、铜、钴、铬的含量.","全国生铁及铁合金标准化技术委员会"]
[695,100534,"金属铬  铬含量的测定  硫酸亚铁铵滴定法","推荐","修订","GB/T 4702.1-1997",null,2014,"中国钢铁工业协会","全国生铁及铁合金标准化技术委员会","中信锦州金属股份有限公司等","金属铬是工业生产不锈钢的最主要原料,含有12%以上铬元素的不锈钢具有良好的韧性、机械强度和优良耐腐蚀.近几年由于不锈钢制品在生产、生活中的应用越来越广泛,对金属铬的质量要求也越来越高,又由于原标准分析方法操作步骤繁琐,已有15年未进行修订了,因此急需对原分析方法进行修订,满足生产的需要.本项目采用硫酸亚铁铵直接滴定法,操作简便,快速准确,能够满足金属铬中铬含量测定的要求.","本项目适应于金属铬中铬含量的测定.本项目采用硫酸亚铁铵直接滴定法,减少了操作步骤,提高了金属铬中铬含量测定的准确度,具有良好的重现性和较好的可操作性.","全国生铁及铁合金标准化技术委员会"]
[696,100535,"金属铬  磷含量的测定  铋磷钼蓝分光光度法","推荐","修订","GB/T 4702.3-1984",null,2014,"中国钢铁工业协会","全国生铁及铁合金标准化技术委员会","中信锦州金属股份有限公司等","金属铬是工业生产不锈钢的最主要原料,含有12%以上铬元素的不锈钢具有良好的韧性、机械强度和优良耐腐蚀.近几年由于不锈钢制品在生产、生活中的应用越来越广泛,对金属铬的质量要求也越来越高,又由于原分析方法是1984年制定的,本项目提出了一种灵敏度更高,污染小的分析方法-铋磷钼蓝分光光度法,因其在铋盐存在下生成磷铋钼三元杂多酸,相对于磷钼蓝二元杂多酸,具有更高的灵敏度,且更容易被还原,可以采用抗坏血酸代替硫酸肼进行还原,减少对环境及检测人员的危害,已广泛应用于矿石及成品中磷量分析.本项目在原有分析方法的基础上,增加了一种可靠的分析方法,完善了金属铬中磷量测定的国家标准.","本项目适应于金属铬中磷量测定.增加了铋磷钼蓝分光光度法,提高了分析的灵敏度,减少了有害化学试剂硫酸肼的使用,保证了非常好的分析重现性和准确性.同时具有较好的可操作性.","全国生铁及铁合金标准化技术委员会"]
[697,98032,"锰铁","推荐","修订","GB/T 3795-2006",null,2015,"中国钢铁工业协会","全国生铁及铁合金标准化技术委员会","冶金工业信息标准研究院等","2010年我国粗钢产量突破6.955亿吨,我国铁合金总产量高达2841万吨 .其中锰系铁合金约占50%.我国锰铁生产近年来生产技术得到很大的发展,产品质量大幅度提高.为满足快速发展钢铁工业的需要,锰系铁合金生产厂家提供了低磷、低硫、高锰的优质产品.为此需要修订锰铁国家标准以适应我国锰业的发展.","在电炉锰铁化学成分中增加了微碳锰铁类别,将碳含量由原标准的不大于0.2%降低为0.08%和0.05%2个等级.硅含量由不大于1.0%、2.0%降低为不大于1.0%、0.5%两个级别.磷含量由不大于0.10%、0.30%降低为0.03%、0.04%两个级别.产品质量和标准水平大幅度提高.","全国生铁及铁合金标准化技术委员会"]
[698,100532,"铁矿石  全铁含量的测定 EDTA光度滴定法","推荐","制定",null,null,2014,"中国钢铁工业协会","全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会","广东出入境检验检疫局、冶金工业信息标准研究院、宝山钢铁股份有限公司、中山大学","随着中国铁矿石进口量的增加和国际铁矿石价格的飞涨,给检验检疫工作带来了更大的挑战.由于铁矿价格波动很大,以全铁作为计价元素的贸易双方,常常出现全铁含量的结果不同而产生争议,巴西等国于2012年在南非召开的ISO/TC102年会上已提出原ISO标准存在着严重的问题并提出修订标准的必要性.因此,提高测定方法的准确度具有重要的意义,同时,为加快货物的运转,必须采取快速而简便的检测方法对铁矿进行检验.本方法是采用简单、快速、环保的检测方法达到准确定量铁矿石中全铁含量,从而减少贸易纠纷,为制定ISO标准提供技术支持.","铁矿中铁含量范围较宽,不同种类的铁矿含有不同范围的铁,如钒钛磁铁矿(原矿~精矿)13%~52%,磁铁矿Fe3O4(Fe:72.4%),赤铁矿α-Fe2O3 (Fe:70.0%) ,菱铁矿FeCO3(Fe:48.2%),褐铁矿Fe2O3 n H2O(48~62.9%),针铁矿α-FeO(OH)(Fe:62.9%),镜铁矿(赤铁矿变种、与石英伴生)Fe2O3 (Fe:70.0%).因此,本方法应该选用有代表性的样品,基本可以覆盖所有含量范围.我们采用有证标准物质进行研究,希望方法的测定范围为27%-72%.主要的技术内容包括样品前处理(微波消解)、光度滴定测定条件的选择(测定波长的选择、测定介质及其酸度和温度、滴定方式、滴定终点的确认)、干扰试验、方法线性范围、正确度和精密度试验等.","全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会"]
[699,102153,"铁矿石 分析用预干燥试样的制备","推荐","修订","GB/T 6730.1-1986","ISO 7764:2006",2014,"中国钢铁工业协会","全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会","上海出入境检验检疫局、冶金工业信息标准研究院","我国是铁矿石进口大国,进口量一直保持着世界第一的位置并且逐年攀升,铁矿石中全铁、各次要元素含量直接关系着贸易双方的利益,而分析这些元素含量前,大部分试样需进行预干燥处理.我国现有标准GB/T 6730.1-1986“铁矿石化学分析方法 分析用预干燥试样的制备“规定了预干燥试样的制备方法,此标准等同采用ISO 7764:1985“Iron ores-Preparation of predried test samples for chemical analysis“,但ISO 7764:2006(E)版对1985版进行了技术修改且代替了1985版,因此1985版在国际上已无法继续有效.本标准等同采用ISO 7764-2006(E),对GB/T 6730.1-1986作相应的修订并代替之.对GB/T 6730.1-1986的修订,主要为了使我国国家标准与国际标准修订变更保持一致,这在对外贸易、消除技术性壁垒等方面都有着重要的意义.","范围:本标准等同采用ISO 7764:2006(E)“Iron Ores-Preparation of predried test samples for chemical analysis“.本标准适用于天然铁矿石、铁精矿和造块,包括烧结产品分析用预干燥试样的制备.对于含金属铁的直接还原铁试样；含硫量大于0.2%(质量分数)的试样；含化合水大于2.5%(质量分数)的试样,本标准不适用.技术内容:在105℃将待测试样烘干至恒重.","全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会"]
[700,102154,"铁矿石 铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法","推荐","修订","GB/T 6730.36-1986","ISO 5418-2:2006",2014,"中国钢铁工业协会","全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会","上海出入境检验检疫局、冶金工业信息标准研究院","我国是铁矿石进口大国,进口量一直保持着世界第一的位置并且逐年攀升.铁矿石中的铜量是贸易中一个重要指标,因为其含量直接影响成品钢的性能,一般铁矿石贸易合同中要求铜不得超过0. 01%~ 0. 05%.GB/T 6730.36-1986“铁矿石化学分析方法 原子吸收分光光度法测定铜量“提供了铁矿石中铜量的检测标准,由于此标准制定年份较早,标准中的某些技术指标已不能满足如今铁矿石检测的需求(特别是允许差的表述不规范,但允许差又是结果取舍的一个重要指标),编写规范也不能满足GB/T 1.1-2009的要求.本标准是对GB/T 6730.36-1986的修订,除重新按GB/T 1.1-2009要求编写外,主要对1986版结果的允许差进行了重新统计计算,得出重复性限和再现性限,对分析值的验收重新规范表述.对GB/T 6730.36-1986的修订,规范了铁矿石铜含量的测定标准,使测定结果表述更加科学、更加规范.","范围:本标准规定了火焰原子吸收分光光度法测定铁矿石中的铜含量.本标准适用于天然铁矿石、铁精矿和造块,包括烧结产品中铜量的测定,测定范围为0.003 %~1.00 %(质量分数).技术内容:将试样用盐酸,硝酸和氢氟酸处理使之分解.加高氯酸蒸发,稀释至一定体积.于原子吸收分光光度计波长324.8 nm处,以空气-乙炔火焰进行铜的测定.","全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会"]
[701,102675,"非能动安全系统压水堆核电厂总设计要求","推荐","制定",null,null,2014,"中国核工业集团公司","全国核能标准化技术委员会","上海核工程研究设计院","目前我国核电厂的设计建造标准主要是针对能动压水堆核电厂的，对于非能动压水堆核电并不完全适用.为了规范非能动压水堆核电厂的设计建造，制定适用于非能动安全系统压水堆核电厂的专门标准是非常必要的.核电厂总设计要求是整个核电厂设计的根本出发点，对核电厂安全性和经济性将产生直接影响.所以开展该项目研究，是非常必要和及时的.","本标准规定了采用非能动安全系统压水堆核电厂设计过程中应满足的设计目标，以及为实现上述设计目标而需遵循的核电厂总体设计原则、设计准则和相应的系统设计要求.本标准适用于非能动压水堆核电厂的设计.\n标准的主体内容分为四个层次.第一层次是设计目标.第二层次是非能动核电厂设计过程中采用的主要设计原则.第三层次给出核电厂设计中的总体设计准则.第四层次是系统设计要求，对非能动核电厂具体系统的设计提出了原则性要求.","全国核能标准化技术委员会"]
[702,101895,"安全阀 一般要求","推荐","修订","GB/T 12241-2005","ISO 4126-1:2004",2014,"中国机械工业联合会","全国安全泄压装置标准化技术委员会","上海凯特阀门制造有限公司、合肥通用机械研究院、上海阀门厂有限公司等","安全阀是锅炉、压力容器、压力管道 的最重要的安全保护措施,安全阀的结构、性能决定被保护设备的安全.《安全阀  一般要求》标准是针为所有安全阀最基础的的标准,原标准等效采用国际标准ISO 4126:1991《安全阀  一般要求》而制定的.该国际标准现已经修订为ISO 4126-1:2004《过压保护安全装置  第1部分 安全阀》,其技术内容亦相应发生变化.为使该国标的有效性和先进性,对原标准的修订是必要的.","标准规定:安全阀的术语,设计和性能要求,试验,排量确定,当量排量计算,标志和铅封,质量保证体系以及安装、调整、维护和修理等一般要求.标准适用于流道直径大于或等于8mm,整定压力大于或等于0.1MPa的各类气、液、蒸汽介质使用的安全阀.","全国安全泄压装置标准化技术委员会"]
[703,101896,"弹簧直接载荷式安全阀","推荐","修订","GB/T 12243-2005","JIS B8210:2009",2014,"中国机械工业联合会","全国安全泄压装置标准化技术委员会","上海阀门厂有限公司、合肥通用机械研究院、上海凯特阀门制造有限公司等","目的:规范压力容器、承压管道的上安全阀的设计、制造和检验,合理配置和选用安全阀,正确掌握安全阀的现场安装、调整和校验.意义:解决标准使用和实践过程中碰到的问题,解决因社会发展技术进步带来的标准滞后.解决标准老化的问题.","范围:规定了弹簧直接载荷式安全阀的设计、材料和结构、性能、安装、试验和检验、标志和铅封、供货等要求.技术内容:适用于整定压力0.1MPa~42MPa,流道直径不小于8mm的蒸汽锅炉、压力容器和管道用弹簧直接载荷式安全阀.","全国安全泄压装置标准化技术委员会"]
[704,101765,"压力释放装置  性能试验方法","推荐","修订","GB/T 12242-2005","ASME PTC25:2008",2014,"中国机械工业联合会","全国安全泄压装置标准化技术委员会","合肥通用机械研究院、合肥通用机电产品检测院、上海凯特阀门有限公司、上海阀门厂有限公司","所有承压设备的安全涉及人身、设备、环境等的安全,承压的安全是由安全泄压装置来保障的.安全保护装置是在受压情况下自动启闭操作的阀门,须通过模拟实际工况试验的验证安全装置的性能.因此,根据安全保护装置产品的发展,修订GB/T 12242-2005标准非常有必要.通过完善试验方法标准,将更有效地提高安全装置性能、质量和可靠性.","本标准为进行压力释放装置的动作性能试验(包括机械特性)及排量的试验提供指导和规则.压力释放装置用来防止锅炉、压力容器及相关管道设备的超压,而这些试验则用来确定压力释放装置的动作性能和排量.本标准的试验程序有各种进口和出口条件状况,试验介质是使用其物理性质已知的蒸汽、气体(空气)或液体(水).本标准适用于下列类型的重闭式和非重闭式压力释放装置:a)安全阀；b)\t爆破片装置；c)折断/剪切销装置；d)易熔塞装置.本标准也可适用于其他压力释放装置.","全国安全泄压装置标准化技术委员会"]
[705,99434,"工业阀门用不锈钢锻件技术条件","推荐","制定",null,"ASTM A182",2015,"中国机械工业联合会","全国阀门标准化技术委员会","大连大高阀门有限公司、青岛电站阀门有限公司等","该标准主要涉及的领域是高附加值的承压高温锻件和不锈钢锻件,随着对耐蚀、耐冲蚀、高温、高压管路系统的安全性要求的提高,对锻制法兰、管件、阀门等部件也提出了更高的性能的要求,所以对合金钢锻件的市场需求也越来越大.期望该标准的制定能更加完善我国耐蚀、高温、高压承压管路系统锻系列,为开发此类产品提供标准.","由于产品的使用环境的恶劣,为提高产品的安全性可靠性、技术内容重点增加了热加工工艺方面的具体要求.主要技术内容:不锈钢锻件的制造、热处理,化学成分,力学性能,外观质量,无损检验,试验方法及标志和质量证明书.适用范围:使用于低合金钢、铁素体钢、马氏体钢、奥氏体钢和铁素体奥氏体不锈钢的锻件.","全国阀门标准化技术委员会"]
[706,100433,"EtherCAT规范- 第1部分 概述和导则","推荐","制定",null,"ETG.1000",2014,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、清华大学、西南大学等","目前有多种用于提供实时功能的以太网方案,尽管这些方案能够比较快和比较准确地将数据包传送到所连接的以太网节点,但带宽的利用率却很低,特别是对于典型的自动化设备,因为即使对于非常小的数据量,也必须要发送一个完整的以太网帧.而在EtherCAT技术中,一个EtherCAT被当作一个以太网设备,避免了在每个连接点接收以太网数据包并进行解码的过程,大大提高了通信效率.","本标准主要适用于过程工业自动化应用领域.主要技术内容包括:一个网段中的EtherCAT设备不单独发送以太网帧,也无需接收以太网数据包,从站设备在报文经过其节点时读取相应的数据,并将输入数据插入以太网报文中.EtherCAT不仅限于单个子网的应用,EtherCAT UDP将EtherCAT协议封装为UDP/IP数据报文,可将其他以太网协议栈的控制编址到EtherCAT系统中.EtherCAT不仅实现了主从站的通信,也提供了两种机制用于从站到从站的通信.预研情况:目前,承担国家“高档数控机床与基础制造装备“重大专项的单位比如:华中数控、广州数控、航天数控等都开展了EtherCAT技术研究与应用项目.","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会"]
[707,100434,"EtherCAT规范- 第2部分 物理层服务与协议规范","推荐","制定",null,"ETG.1000",2014,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、清华大学、西南大学等","目前有多种用于提供实时功能的以太网方案,尽管这些方案能够比较快和比较准确地将数据包传送到所连接的以太网节点,但带宽的利用率却很低,特别是对于典型的自动化设备,因为即使对于非常小的数据量,也必须要发送一个完整的以太网帧.而在EtherCAT技术中,一个EtherCAT被当作一个以太网设备,避免了在每个连接点接收以太网数据包并进行解码的过程,大大提高了通信效率.","本标准主要适用于过程工业自动化应用领域.主要技术内容包括:一个网段中的EtherCAT设备不单独发送以太网帧,也无需接收以太网数据包,从站设备在报文经过其节点时读取相应的数据,并将输入数据插入以太网报文中.EtherCAT不仅限于单个子网的应用,EtherCAT UDP将EtherCAT协议封装为UDP/IP数据报文,可将其他以太网协议栈的控制编址到EtherCAT系统中.EtherCAT不仅实现了主从站的通信,也提供了两种机制用于从站到从站的通信.预研情况:目前,承担国家“高档数控机床与基础制造装备“重大专项的单位比如:华中数控、广州数控、航天数控等都开展了EtherCAT技术研究与应用项目.","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会"]
[708,100435,"EtherCAT规范-第3部分 数据链路层服务定义","推荐","制定",null,"ETG 1000",2014,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、清华大学、西南大学等","目前有多种用于提供实时功能的以太网方案,尽管这些方案能够比较快和比较准确地将数据包传送到所连接的以太网节点,但带宽的利用率却很低,特别是对于典型的自动化设备,因为即使对于非常小的数据量,也必须要发送一个完整的以太网帧.而在EtherCAT技术中,一个EtherCAT被当作一个以太网设备,避免了在每个连接点接收以太网数据包并进行解码的过程,大大提高了通信效率.","本标准主要适用于过程工业自动化应用领域.主要技术内容包括:一个网段中的EtherCAT设备不单独发送以太网帧,也无需接收以太网数据包,从站设备在报文经过其节点时读取相应的数据,并将输入数据插入以太网报文中.EtherCAT不仅限于单个子网的应用,EtherCAT UDP将EtherCAT协议封装为UDP/IP数据报文,可将其他以太网协议栈的控制编址到EtherCAT系统中.EtherCAT不仅实现了主从站的通信,也提供了两种机制用于从站到从站的通信.预研情况:目前,承担国家“高档数控机床与基础制造装备“重大专项的单位比如:华中数控、广州数控、航天数控等都开展了EtherCAT技术研究与应用项目.","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会"]
[709,100436,"EtherCAT规范-第4部分 数据链路层协议规范","推荐","制定",null,"ETG 1000",2014,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、清华大学、西南大学等","目前有多种用于提供实时功能的以太网方案,尽管这些方案能够比较快和比较准确地将数据包传送到所连接的以太网节点,但带宽的利用率却很低,特别是对于典型的自动化设备,因为即使对于非常小的数据量,也必须要发送一个完整的以太网帧.而在EtherCAT技术中,一个EtherCAT被当作一个以太网设备,避免了在每个连接点接收以太网数据包并进行解码的过程,大大提高了通信效率.","本标准主要适用于过程工业自动化应用领域.主要技术内容包括:一个网段中的EtherCAT设备不单独发送以太网帧,也无需接收以太网数据包,从站设备在报文经过其节点时读取相应的数据,并将输入数据插入以太网报文中.EtherCAT不仅限于单个子网的应用,EtherCAT UDP将EtherCAT协议封装为UDP/IP数据报文,可将其他以太网协议栈的控制编址到EtherCAT系统中.EtherCAT不仅实现了主从站的通信,也提供了两种机制用于从站到从站的通信.预研情况:目前,承担国家“高档数控机床与基础制造装备“重大专项的单位比如:华中数控、广州数控、航天数控等都开展了EtherCAT技术研究与应用项目.","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会"]
[710,100437,"EtherCAT规范-第5部分 应用层服务定义","推荐","制定",null,"ETG 1000",2014,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、清华大学、西南大学等","目前有多种用于提供实时功能的以太网方案,尽管这些方案能够比较快和比较准确地将数据包传送到所连接的以太网节点,但带宽的利用率却很低,特别是对于典型的自动化设备,因为即使对于非常小的数据量,也必须要发送一个完整的以太网帧.而在EtherCAT技术中,一个EtherCAT被当作一个以太网设备,避免了在每个连接点接收以太网数据包并进行解码的过程,大大提高了通信效率.","本标准主要适用于过程工业自动化应用领域.主要技术内容包括:一个网段中的EtherCAT设备不单独发送以太网帧,也无需接收以太网数据包,从站设备在报文经过其节点时读取相应的数据,并将输入数据插入以太网报文中.EtherCAT不仅限于单个子网的应用,EtherCAT UDP将EtherCAT协议封装为UDP/IP数据报文,可将其他以太网协议栈的控制编址到EtherCAT系统中.EtherCAT不仅实现了主从站的通信,也提供了两种机制用于从站到从站的通信.预研情况:目前,承担国家“高档数控机床与基础制造装备“重大专项的单位比如:华中数控、广州数控、航天数控等都开展了EtherCAT技术研究与应用项目.","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会"]
[711,100438,"EtherCAT规范-第6部分 应用层协议规范","推荐","制定",null,"ETG 1000",2014,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、清华大学、西南大学等","目前有多种用于提供实时功能的以太网方案,尽管这些方案能够比较快和比较准确地将数据包传送到所连接的以太网节点,但带宽的利用率却很低,特别是对于典型的自动化设备,因为即使对于非常小的数据量,也必须要发送一个完整的以太网帧.而在EtherCAT技术中,一个EtherCAT被当作一个以太网设备,避免了在每个连接点接收以太网数据包并进行解码的过程,大大提高了通信效率.","本标准主要适用于过程工业自动化应用领域.主要技术内容包括:一个网段中的EtherCAT设备不单独发送以太网帧,也无需接收以太网数据包,从站设备在报文经过其节点时读取相应的数据,并将输入数据插入以太网报文中.EtherCAT不仅限于单个子网的应用,EtherCAT UDP将EtherCAT协议封装为UDP/IP数据报文,可将其他以太网协议栈的控制编址到EtherCAT系统中.EtherCAT不仅实现了主从站的通信,也提供了两种机制用于从站到从站的通信.预研情况:目前,承担国家“高档数控机床与基础制造装备“重大专项的单位比如:华中数控、广州数控、航天数控等都开展了EtherCAT技术研究与应用项目.","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会"]
[712,102096,"FDT/DTM和EDDL互操作规范","推荐","制定",null,"IEC/TR 62795 ED. 1.0",2014,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","西南大学、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所","随着信息技术的快速发展,各种数字化、智能化现场设备广泛应用在工业自动化领域.但由于缺乏相应的现场设备集成技术和规范作为支撑,数字化、智能化的现场设备在工业生产中难于与现有控制系统实现无缝的信息集成,系统和设备的智能化功能难于得到充分发挥.为此IEC先后制定了电子设备描述语言(EDDL)和现场设备工具(FDT)系列国际标准.这两种技术各有优势与不足,且互不兼容,给广大制造商和用户带来不便和资源的浪费.为了解决这一问题,IEC在2012年提出了EDD-DTM的转换技术,较好地解决了这一问题,“Interoperation Specifications of FDT/DTM and EDDL“规范在2012年6月获IEC成员国投票通过,成为国际标准IEC/TR 62795 Ed. 1.0.我国是仪器仪表制造大国,该标准直接与智能设备相关,引入该标准有利于我国与世界保持技术同步,提升制造水平,在新一代仪器仪表研发中占据有利位置.克服EDDL和FDT不能互操作的问题.","IEC/TR 62795 Ed. 1.0给出EDD文件转换到FDT/DTM的一般要求.FDT/DTM的开发者可以应用本规范,开发出EDD-DTM转换工具.通过这种工具以导入、解析、管理EDD文件,最终生成对应的DTM.使得生成的DTM在功能、数据、外观样式上保持高度的一致性.这样有利于把EDD引入到FDT中,在享受FDT/DTM技术带来的方便时,也充分利用EDDL集成方法的优点.预研情况:EDD转换为FDT/DTM的一般方法、EDD转换为FDT/DTM的一般要求、EDDL到FDT/DTM的映射、二进制文件具体格式、DTM的标准用户界面等.","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会"]
[713,102097,"测量、控制和实验室用电气设备  电磁兼容性要求  第3-1部分:安全相关系统和预期执行安全相关功能(功能安全)设备的抗扰度要求  一般工业场合","推荐","制定",null,"IEC 61326-3-1:2008",2014,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","上海工业自动化仪表研究院","安全相关系统在执行安全功能时,如果遇到电磁骚扰,可能会产生错误、误动作、故障和损坏,从而导致安全相关系统的性能下降或失效,甚至引起危险.IEC 61508功能安全标准中特别强调对安全相关系统的EMC特性进行评估,以保证SIL规定的失效率.因此,在对安全相关系统评估时,产品必须符合与功能安全相关的电磁兼容的要求.","本部分在第一部分基础上规定了特定电磁环境下工业用执行安全功能的设备或系统的附加电磁抗扰度要求.本部分适用于安全相关系统和用于安全相关系统的设备.本部分不适用于与功能安全无关的设备或系统.预研情况:IEC 61508功能安全标准中特别强调对安全相关系统的EMC特性进行评估,以保证SIL规定的失效率.因此,在对安全相关系统评估时,产品必须符合与功能安全相关的电磁兼容的要求.","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会"]
[714,102098,"测量、控制和实验室用电气设备  电磁兼容性要求  第3-2部分:安全相关系统和预期执行安全相关功能(功能安全)设备的抗扰度要求  规定电磁环境的工业场合","推荐","制定",null,"IEC 61326-3-2:2008",2014,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","上海工业自动化仪表研究院","安全相关系统在执行安全功能时,如果遇到电磁骚扰,可能会产生错误、误动作、故障和损坏,从而导致安全相关系统的性能下降或失效,甚至引起危险.IEC 61508功能安全标准中特别强调对安全相关系统的EMC特性进行评估,以保证SIL规定的失效率.因此,在对安全相关系统评估时,产品必须符合与功能安全相关的电磁兼容的要求.","本部分在第一部分基础上规定了特定电磁环境下工业用执行安全功能的设备或系统的附加电磁抗扰度要求.本部分适用于安全相关系统和用于安全相关系统的设备.本部分不适用于与功能安全无关的设备或系统.预研情况:IEC 61508功能安全标准中特别强调对安全相关系统的EMC特性进行评估,以保证SIL规定的失效率.因此,在对安全相关系统评估时,产品必须符合与功能安全相关的电磁兼容的要求.","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会"]
[715,102100,"工业过程控制阀  第7部分:控制阀数据单","推荐","修订","GB/T 17213.7-1998","IEC 60534-7:2010",2014,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","上海工业自动化仪表研究院","补充、修订适用于各种类型工业过程控制阀的数据单.","本部分给出了一个包含各种要求的数据清单,这些要求都是采购绝大多数过程控制系统用控制阀所必需的.本部分中清单的排列格式按标准化的数据表示方法设计,有助于填写者正确填写规格,并且为数据处理装置提供依据.本部分附有详细的说明以确保能充分理解缩略语和填写数据的一致性.","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会"]
[716,102099,"工业过程控制阀 第2-1部分:流通能力  安装条件下流体流量的计算公式","推荐","修订","GB/T 17213.2-2005","IEC 60534-2-1:2011",2014,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","上海工业自动化仪表研究院","根据最新版国际标准补充、修订工业过程控制阀在安装条件下的流体流量的计算公式.","GB/T 17213的本部分给出了预测流经控制阀的可压缩流体和不可压缩流体流量的计算公式.不可压缩流体的公式是根据牛顿不可压缩流体的标准流体动力学方程导出的,它不能扩展到非牛顿流体、混合流体、悬浮液或两相流体.在压差与入口绝对压力之比(Δp/p1)很低时,可压缩流体的性质与不可压缩流体相似.在这种情况下,本部分给出的公式可以从牛顿不可压缩流体的方程中导出.但Δp/p1的值增大时,就会引起可压缩效应,这就需要用适当的修正系数对基本方程进行修正.本部分提出的公式适用于理想气体或蒸汽,不适用于气体-液体、蒸汽-液体或气体-固体混合物的多相流.","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会"]
[717,102101,"工业过程控制阀 第8-3部分:噪声的考虑  空气动力流流经控制阀产生噪声的预测方法","推荐","修订","GB/T 17213.15-2005","IEC 60534-8-3:2010",2014,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","上海工业自动化仪表研究院","更新国家标准,使国家标准与最新版国际标准保持一致.","GB/T17213的本部分规定了预测可压缩流体流经控制阀及与之相连渐扩管道所产生的外部声压级的理论方法. 本部分适用于下列单级阀:球形阀(直通阀,角形阀),蝶阀,旋塞阀(偏心旋塞阀,球面旋塞阀),球阀,套筒阀.","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会"]
[718,102105,"工业过程控制系统用模拟输入两位或多位输出仪表  第2部分:检查和例行试验导则","推荐","制定",null,"IEC 61003-2:2009",2014,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","上海工业自动化仪表研究院","本部分旨在对模拟输入、两位或多位输出的气动和电动工业过程仪表的检查和例行试验及验收试验或修复后试验的试验项目和试验方法做出统一的规定.","本部分给出了电动、气动两位或多位输出仪表的检查和例行试验,例如验收试验或修理后试验的指南.本部分适用于被测量为连续信号的电动和气动工业过程仪表.本部分规定了试验项目、试验条件和试验报告及文件.","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会"]
[719,102111,"工业自动化仪表术语  物位仪表术语","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","上海工业自动化仪表研究院、中国仪器仪表行业协会自动化仪表分会物位仪表专业委员会","使物位仪表行业及市场的物位仪表术语和定义标准化,改变物位仪表术语使用混乱的状况,促进和方便物位仪表技术交流.","规定工业自动化仪表中有关物位仪表的术语和定义,适用于物位仪表标准制订、技术文件编制、教材和书刊编写以及文献翻译等.预研情况:该标准的制订,可以才华规范物位仪表专业术语的使用,促进物位仪表行业的技术交流.","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会"]
[720,100439,"公共机构节能优化控制通信接口技术要求","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","机械工业仪器仪表综合技术经济研究所","主要目的和意义:为了在公共机构用能系统中应用目前流行的自动控制技术(如KNX、Lonworks和BACnet),通过对通信接口、服务接口和通信协议进行规定,并给出相关建议,以实现典型公共机构用能系统与上层能源管理系统之间的实时信息传递,能效数据的在线处理、存储和统计分析；系统内能效数据共享以及子系统集成节能优化控制等功能.","通过研究在公共机构中适用的节能优化控制技术,并对能效相关数据进行分类、对通信接口进行定义和规范,可以有效地提高公共机构的能源测量和管理水平,提升能源利用效率,对建设节约型公共机构具有十分重要的现实作用.本标准适用于在设计和运行过程中考虑到节能因素的公共机构自动控制系统(如:照明系统、空调系统等),主要规定公共机构用能系统实现节能优化控制的通信接口要求、与上层能源管理系统的服务接口要求、与典型通信协议的映射关系等内容.","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会"]
[721,102114,"固体水分测量仪电解法通用技术条件","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","成都仪器厂","近年来电解法固体水分测量仪得到较大的发展应用，为控制电解法固体水分测量仪的质量，为促使我国电解法固体水分测量仪的技术水准和质量水平向国外先进水平靠拢，需要制定我国的电解法固体水分测量仪国家标准.对标准的结构和编写规则按GB/T1.1标准化工作导则进行制定.\n通过标委会专家组预研一致认为制定本标准可规范分析仪器中电解法固体水分测量仪的制造及使用中的技术性能、安全性、环境适应性及检验方法和验收，并为企事业单位、政府机关提供选型和招投标依据.","本标准规定了固体水分测量仪的要求、试验方法、检验规则、标志、包装主、运输及贮存等.本标准适用于以五氧化二磷为吸湿剂的电解法固体水分测量仪(以下简称仪器).","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会"]
[722,102103,"过程测量和控制装置  通用性能评定方法和程序  第4部分:评定报告的内容","推荐","修订","GB/T 18271.4-2000","IEC 61298-4:2008",2014,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","上海工业自动化仪表研究院","为考核、评定、比较各类工业自动化仪表的功能和性能特性,提供统一和规范的试验方法和试验程序.是各种工业自动化仪表产品标准的基础.","本标准规定了对工业过程测量和控制装置进行功能和性能特性试验以及编写试验报告的通用方法和程序.本标准规定的试验方法和程序适用于任何一种工业过程测量和控制装置.这些试验适用于任何具有特定输入输出变量,且输入输出变量之间具有特定关系(传递函数)的过程测量和控制装置,包括模拟装置和数字装置.本标准规定了评定报告的标题、序页、首页、前言及正文的内容.","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会"]
[723,102102,"过程测量和控制装置-通用性能评定方法和程序 第3部分:影响量影响的试验","推荐","修订","GB/T 18271.3-2000","IEC 61298-3:2008",2014,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","上海工业自动化仪表研究院","考核、评定、比较各类工业自动化仪表的功能和性能特性,提供统一和规范的试验方法和试验程序.是各种工业自动化仪表产品标准的基础.","本标准规定了对工业过程测量和控制装置进行功能和性能特性试验以及编写试验报告的通用方法和程序.本标准规定的试验方法和程序适用于任何一种工业过程测量和控制装置.这些试验适用于任何具有特定输入输出变量,且输入输出变量之间具有特定关系(传递函数)的过程测量和控制装置,包括模拟装置和数字装置.本标准规定了术语和定义、环境温度影响、环境相对湿度影响、振动、冲击跌落和倾倒、安装位置、过范围、输出负载影响、供源影响、叠加电压、谐波失真影响、磁场影响、辐射电磁干扰、静电放电、输入输出开路和电路影响、过程介质条件影响、大气压力影响、清洗气体、加速工作寿命试验、长期工作漂移试验等内容.","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会"]
[724,100539,"集散控制系统(DCS)安全防护标准","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","浙江大学、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所","在我国,集散控制系统(DCS)广泛应用于核电、大火电、大水利、大化工、大石化、大制药、大造纸等流程制造业领域,其特点是连续生产、系统规模大、变量耦合与复杂度高、可靠性高、安全性高、实时性高,其安全问题关系到国家关键基础设施,一旦被攻击破坏,极易引起易燃易爆原料与产品泄漏,从而导致重大人员伤亡、重大财产损失、重大环境污染、重大社会动乱.要从根本上解决上述问题,就必须制定集散控制系统安全标准.全面、安全、有序地保障我国关键基础设施正常运行,以安全标准推动控制系统安全产业的发展,填补国内集散控制系统安全标准的空白.","集散控制系统(DCS)安全防护标准主要针对典型集散控制系统,从安全防护区域的划分、每个安全区域的防护要点、防护设备以及防护技术提出具体要求.  预研情况:国家“863“重大专项已经进行相关技术的预研工作.","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会"]
[725,100540,"集散控制系统(DCS)安全管理标准","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","浙江大学、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所","在我国,工业控制系统(特别是集散控制系统DCS)广泛应用于核电、大火电、大水利、大化工、大石化、大制药、大造纸等流程制造业领域,其特点是连续生产、系统规模大、变量耦合与复杂度高、可靠性高、安全性高、实时性高,其安全问题关系到国家关键基础设施,一旦被攻击破坏,极易引起易燃易爆原料与产品泄漏,从而导致重大人员伤亡、重大财产损失、重大环境污染、重大社会动乱.要从根本上解决上述问题,就必须制定集散控制系统安全标准.全面、安全、有序地保障我国关键基础设施正常运行,以安全标准推动控制系统安全产业的发展,填补国内集散控制系统安全标准的空白.","集散控制系统(DCS)安全管理标准主要从安全管理的组织、人员管理与安全培训、环境安全管理、系统与操作管理以及系统连续性管理等几个方面提出针对DCS管理的具体要求.    预研情况:国家“863“重大专项已经进行相关技术的预研工作.","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会"]
[726,100541,"集散控制系统(DCS)安全评估标准","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","浙江大学、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所","在我国,集散控制系统(DCS)广泛应用于核电、大火电、大水利、大化工、大石化、大制药、大造纸等流程制造业领域,其特点是连续生产、系统规模大、变量耦合与复杂度高、可靠性高、安全性高、实时性高,其安全问题关系到国家关键基础设施,一旦被攻击破坏,极易引起易燃易爆原料与产品泄漏,从而导致重大人员伤亡、重大财产损失、重大环境污染、重大社会动乱.要从根本上解决上述问题,就必须制定集散控制系统安全标准.全面、安全、有序地保障我国关键基础设施正常运行,以安全标准推动控制系统安全产业的发展,填补国内集散控制系统安全标准的空白.","集散控制系统(DCS)安全评估标准主要包括:集散控制系统(DCS)安全等级评定；集散控制系统(DCS)产品安全评估和集散控制系统(DCS)应用系统架构安全评估. \t预研情况:国家“863“重大专项已经进行相关技术的预研工作.","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会"]
[727,100542,"集散控制系统(DCS)风险与脆弱性检测标准","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","浙江大学、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所","在我国,工业控制系统(特别是集散控制系统DCS)广泛应用于核电、大火电、大水利、大化工、大石化、大制药、大造纸等流程制造业领域,其特点是连续生产、系统规模大、变量耦合与复杂度高、可靠性高、安全性高、实时性高,其安全问题关系到国家关键基础设施,一旦被攻击破坏,极易引起易燃易爆原料与产品泄漏,从而导致重大人员伤亡、重大财产损失、重大环境污染、重大社会动乱.要从根本上解决上述问题,就必须制定集散控制系统安全标准.全面、安全、有序地保障我国关键基础设施正常运行,以安全标准推动控制系统安全产业的发展,填补国内集散控制系统安全标准的空白.","(一)集散控制系统(DCS)风险与脆弱性检测标准标准制定,包括:1、集散控制系统(DCS)软件风险与脆弱性检测；2、集散控制系统(DCS)网络通信协议风险与脆弱性检测；3、集散控制系统(DCS)嵌入式控制设备与现场设备风险与脆弱性检测.  预研情况:国家“863“重大专项已经进行相关技术的预研工作.","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会"]
[728,102213,"检验检测实验室设计、建设的技术要求 食品检测实验室","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","河北出入境检验检疫局技术中心、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所","随着人们日益关注和重视食品安全问题,食品检测作为食品安全控制的重要手段得到了各级政府和社会各界的广泛关注.在这样的背景下,食品检测实验室的建设得到了长足的发展.但是,目前国内食品检测实验室的设计、建设没有统一、科学的标准规范,实验室的设计和规划通常滞后于实验室基础设施的建设,多数实验室的设计、建设受限于已经建造完成的设施环境,食品检测实验室的规划布局的合理性难以保证,进而影响了实验室的运行和管理.为创造安全、健康、节能、环保、智能化、人机和谐的食品检测实验室软硬件环境,不断提高实验室运行和管理的整体水平.针对目前国内食品检测实验室在设计、建设方面缺少统一的技术规范的现状,建立科学、合理的食品检测实验室设计、建设技术要求的国家标准具有重要的现实意义.","本标准规定了食品检测实验室设计、建设的通用技术要求以及在不同食品检测领域实验室设计、建设的特殊技术要求.本研究以食品检测实验室为对象,在充分调研国内外先进实验室的布局、设计和运行典范的基础上,综合国内外实验室设计人员、建设者和使用者的要求和经验,从实验室的工程设计、系统设计、仪器布局、试剂放置、安全消防、环境保护、实验流程等方面入手,研究实验室建设及规划布局的最佳方案,形成食品检测实验室设计、建设的通用技术要求；同时针对不同的检测领域,在食品理化、微生物、分子生物学、毒理、放射性和感官检测等方面,形成食品检测实验室设计、建设的特殊技术要求.","全国实验室仪器及设备标准化技术委员会"]
[729,102214,"检验检测实验室设计、建设技术要求  通用要求","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、广东产品质量监督检验研究院、河北出入境检验检疫局技术中心","实验室作为从事科研、计量、检测等科学研究与实验的场所,是探索新的科学规律、开发新技术和新材料的重要场所.《国家中长共用技术发展规划纲要(2006~2020年)》所列的重点领域中,多次提出关于实验室建设的问题,尤其在“科技投入与科技基础平台“中明确指出,要“不断提高实验室运行和管理的整体水平.“本项目将规范检验检测实验室设计和建设要求,有利于创造安全、健康、节能、环保、人性化、智能化的实验室软硬件环境,不断提高实验室运行和管理的整体水平；同时,项目开展以解决实际需求为出发点,为作为科技基础条件平台的重点实验室建设提供理论依据和实施指导.","本项目适用于检验检测实验室新建项目,和现有实验室改造项目.本项目前期开展了大量技术研究和调研工作,借鉴国外先进经验,在充分调研国内外先进实验室的布局、设计和运行典范的基础上,将国内现有的科研、设计、实验人员的经验,通过科学地分析方法,凝练为项目草案.项目建议书和草案已提交标委会9月份沈阳年会进行讨论,并获得标委会委员的一致认可.主要技术内容包括:实验室工程设计、系统设计、仪器布局、试剂放置、安全消防、环境保护、实验流程及特殊实验要求等.","全国实验室仪器及设备标准化技术委员会"]
[730,102156,"可编程逻辑控制器(PLC)安全要求","推荐","制定",null,null,2015,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","机械工业仪器仪表综合技术经济研究所","在工业控制系统中，可编程逻辑控制器(PLC)被广泛运用于工业、能源、交通、水利以及市政等领域，用于控制生产设备的运行.一旦PLC出现信息安全漏洞，将对工业生产运行和国家经济安全造成重大隐患.为了加强工业控制系统信息安全质量管理，保证系统正常运行能够满足信息安全的要求，从而制定本规范.","本标准规定了可编程控制器(PLC)安全的基本要素，安全管理的组织、人员的管理与安全培训、系统与操作管理以及系统连续性管理等几个方面提出针对PLC管理的具体要求.\n技术内容包括范围，规范性引用文件，术语和定义，符号和缩略语，安全管理的组织，分析原理，实施流程，实施要点等     \n预研情况：近年来针对工业自动化和控制系统的攻击日益增多，尤其是针对国家关键基础设施的攻击，这些攻击造成系统的破坏后果比起IT领域的后果更加严重.同时信息安全的内容已经出现在国家“十二五”规划新一代信息技术中，并成为重点关注的焦点，同时国家工业和信息化部2011年10月专门发布了《关于加强工业控制系统信息安全管理的通知》.基于此，标委会组织行业专家深入分析研究工业控制系统信息安全领域的国内外技术及标准现状.行业专家既分析了国内传统IT领域内在用的针对系统进行评估的相关国家标准，又分析了国际上工业控制领域的IEC62443系列标准，NIST的相关标准，CERT-CIP的相关标准以及ISO27000系列的标准.在分析这些标准的基础上，针对我国工业控制领域的实际情况，制定本标准草案.","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会"]
[731,102104,"冷链温度记录仪","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","浙江省计量科学研究院、杭州泽大仪器有限公司等","冷链是以物流技术和低温制冷技术为基础的特殊供应链系统,冷链物流是指农产品、水产品、食品、药品、疫苗以及血液制品等温度敏感性产品在从生产、储藏、运输、销售到消费者手中之前的各个环节中,始终处于该产品所必须的低温储存环境下,以避免腐烂、变质、失效,从而保证产品质量,减少损耗的一项系统工程,是现代物流工业的重要部分.冷链温度记录仪是指在冷链物流过程中对冷藏车、储藏箱等低温微环境的温度进行监测、记录、报警的装置,它是冷链物流体系的核心部分之一,结合RFID物联网及互联网技术,可以构成强大的智能化现代冷链物流监控管理体系,是食品安全、药品安全的一个必不可少的重要环节.  目前,冷链物流主要集中在食品、制药、农产品等生产领域.近年来,国内的食品、药品安全问题已成为全社会关注的焦点之一,基于市场需求的上涨和政府的大力支持,我国冷链物流行业得到了快速的发展.根据 HACCP 体系的要求,食品、药品采购、接收时除了检验保质期、外包装、外观等方面外,还必须对运输过程中温度的连续性变化进行严格检查,因此冷链温度记录仪被大规模地应用到了现代物流工业的整个过程之中.然而由于缺乏相应产品标准,随之而来也产生较多问题,主要体现在以下几个方面:  (1)制约了冷链温度记录仪产业健康、有序的发展.生产厂家无法找寻适合的产品标准,致使产品种类、功能、技术指标等差异很大,各生产企业之间产品质量缺乏可比性及竞争性,并给用户选型带来困惑,影响正确使用.  (2)缺乏统一、规范和科学的产品质量控制方法及检验方法,导致冷链温度记录仪产品质量良莠不齐.大部分企业的质量检测手段较为单一,有些甚至仅靠检测人员经验判断,随意性较大,而第三方检测机构仅参照类似的规范或标准,无法科学、全面的评价冷链温度记录仪的产品品质.  (3)行业主管部门及物流企业对冷链温度记录仪产品的管理缺乏必要的技术依据,容易导致冷链温度记录仪供需双方在产品质量验收方面产生纠纷.    我国地域广阔,冷链物流路程远、过程长,同时我国大江南北气候差异大,冷链物流工业又是现阶段我国大力发展的新兴产业,因此需要一大批准确、可靠的冷链温度记录仪产品做推进我国冷链物流产业的发展,更需要从国家层面制定相关的标准作为技术支撑.  制定冷链温度记录仪的意义在于:(1)将推进智能化仪器仪表产业的健康、快速发展.冷链温度记录仪属于智能化仪器,国家标准的制定是必然推动其产业的发展.据不完全统计,目前冷链温度记录仪应用数量已超过百万台,产业规模达几十亿元,国家标准的出台必将进一步促进该产品的应用与发展；(2)将促进现代冷链物流产业的可持续发展.冷链记录仪国家标准属于现代冷链物流领域急需的标准,无论低温食品的运输安全、还是药品的仓储有效性,都离不开准确可靠的冷链记录仪,冷链记录仪国家标准是冷链温度记录仪生产、质量控制的指导性文件,为确保冷链温度记录仪可靠质量提供了坚实基础,从而必将促进冷链物流产业的发展；(3)有利于国家质量监督部门、第三方检测机构、供需双方对冷链记录仪产品质量的全面、统一、正确的评价,减少不必要的纠纷.因此,制定冷链温度记录仪国家标准具有极大的现实意义.","本标准主要适用于监测食品、药品、疫苗、血液制品以及农鲜产品、水产品等冷链物流工业微环境的冷链温度记录仪.  主要技术内容包括标准的适用范围,有关术语与定义,记录仪产品的分类和基本参数,包括准确度、影响量、安全、抗运输贮存环境条件等其它指标在内的技术要求,以及试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等.  预研情况:冷链是以物流技术和低温制冷技术为基础的特殊供应链系统,冷链物流是指农产品、水产品、食品、药品、疫苗以及血液制品等温度敏感性产品在从生产、储藏、运输、销售到消费者手中之前的各个环节中,始终处于该产品所必须的低温储存环境下,以避免腐烂、变质、失效,从而保证产品质量,减少损耗的一项系统工程,是现代物流工业的重要部分.冷链温度记录仪是指在冷链物流过程中对冷藏车、储藏箱等低温微环境的温度进行监测、记录、报警的装置,它是冷链物流体系的核心部分之一,结合RFID物联网及互联网技术,可以构成强大的智能化现代冷链物流监控管理体系,是食品安全、药品安全的一个必不可少的重要环节.","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会"]
[732,103285,"离子色谱仪","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","山东省计量科学研究院,青岛盛瀚色谱技术有限公司,山东省标准化研究院,中国计量科学研究院","为规范离子色谱仪的生产,使得开发生产有据可查,有标准可依.制定本标准可以提高制造企业的开发生产效率,为国家的离子色谱仪行业提供发展导向,避免走弯路；同时为产品的质检量化提供标准依据,推动整个行业的健康发展.","范围:该标准适用于配有电导检测器、紫外可见检测器和安培检测器的离子色谱仪.主要技术内容:离子色谱仪的技术性能参数的制定和各个性能参数试验验证方法的制定；仪器标志、包装、运输和贮存、高低温试验、安全和电磁兼容试验技术参数和试验方法的制定.","山东省质量技术监督局"]
[733,102106,"炉温跟踪记录仪","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","浙江省计量科学研究院、杭州泽大仪器有限公司等","炉温跟踪记录仪,又名炉温测试仪或炉温仪,是一种测量、验证产品焊接、涂装、热加工过程温度控制的实际工艺情况和工艺变化情况,以及热处理炉、退火窑等各种热工窑炉温度场分布的智能化数据记录仪器.该仪器本身可以在高温环境下工作,和工件一起进入炉窑内,测得整个工艺过程产品的表面和中心的实际温度曲线、炉窑温度分布情况,可及时反馈产品生产过程工艺控制的实际情况,识别工艺控制的缺陷,提供解决工艺控制问题的数据结果支撑,以便快速、及时地解决生产过程中存在的问题,达到提高产能,提高产品质量,降低生产成本和减少产品报废的目的.  炉温跟踪记录仪广泛应用于建材、化工、航天、机械制造、电子电器、仪器仪表、IT通信等领域.上世纪九十年代初,我国使用的炉温跟踪记录仪主要以国外进口品牌为主.近年来,随着我国产业的转型升级以及战略性新兴产业的迅速发展,炉温跟踪记录仪的使用数量也获得激增,国内众多仪器生产企业瞄准了炉温跟踪记录仪的开发和研究,致力于该仪器的国产化生产.目前,国产炉温跟踪记录仪的市场占有率已与国外进口品牌相当,年销售数量达到2万多台套,销售总价达数十亿元,为国家节约了大量的外汇.然而,由于目前缺乏炉温跟踪记录仪的国家标准,对炉温跟踪仪生产、研发和行业发展以及产品热加工生产带来了较大影响,产生了较多问题,主要体现在以下几个方面:  (1)造成炉温跟踪记录仪制造企业生产标准不统一,质量控制和管理不规范,影响了行业健康有序、快速持续的发展.目前,我国炉温跟踪记录仪国产化趋势明显,国产化比例稳步提高,但由于缺乏统一的国家标准指导,生产企业在生产过程中,根据自身条件及对产品的理解,造成产品形式各种各样,技术指标各不相同,产品质量无法得到有效保证,行业内容易形成无序竞争的混乱局面,不利于智能记录仪器行业的整体发展.  (2)造成供需双方由于缺少权威的产品验收标准,容易导致供需双方由于对产品理解的偏差而产生纠纷,影响社会和谐,增强社会管理成本.也导致了政府质量管理部门缺少管理依据,形成产品监管盲区,不利于炉温跟踪记录仪产品质量的整体提高,影响产业提升.同时,又会导致第三方检验检测机构无法规范检测,合理评价记录仪质量性能,不能有效服务于社会需求.  (3)不利于打破国外技术壁垒,不利于形成我国炉温跟踪记录仪的自主知识产权和核心技术,不利于市场的公平竞争.目前炉温跟踪记录仪的市场竞争较为激烈,由于炉温跟踪记录仪前期主要依靠国外进口,虽然国外品牌产品并不一定在技术性能上占有完全优势,但由于缺乏权威、统一的国家标准,使得国产品牌无法与国外品牌进行等效评价和比较,失去了较多公平竞争的市场机会,造成国内高端市场几乎由国外品牌垄断,对国内品牌市场推广影响较大.同时由于缺乏国家标准,国内的一些先进的专利、成果无法纳入标准范围,无法有效形成打破国外技术壁垒、设置我国技术壁垒的手段与态势,影响国产品牌的市场占有.  综上所述,制定炉温跟踪记录仪国家标准已经十分必要.制定炉温跟踪记录仪后,一方面将规范国内生产企业的产品研发、制造、质量控制管理、市场推广等活动,突破技术壁垒,提升国内企业的竞争力,促进国内智能记录仪器产业的快速发展.另一方面,保证了产品供需双方具备权威、统一的产品验收准则,减少由于供需双方对产品理解差异带来的不必要的纠纷.同时,也确保了第三方检验检测机构和政府质量管理部门具有统一、规范的检验检测和质量评判依据,创建各平等的市场竞争平台,促进智能记录仪器行业的有序发展.因此,制定炉温跟踪记录仪具有深远的意义.","本标准主要适用于测量、验证产品焊接、涂装、热加工过程温度控制的实际工艺情况和工艺变化情况,以及热处理炉、退火窑等各种热工窑炉温度场分布的炉温跟踪记录仪.  标准主要技术内容包括标准的适用范围,有关术语与定义,产品分类与基本参数,包括准确度、影响量、安全、抗运输贮存环境条件等其它指标在内的技术要求,以及试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等.  预研情况:  炉温跟踪记录仪,又名炉温测试仪或炉温仪,是一种测量、验证产品焊接、涂装、热加工过程温度控制的实际工艺情况和工艺变化情况,以及热处理炉、退火窑等各种热工窑炉温度场分布的智能化数据记录仪器.该仪器本身可以在高温环境下工作,和工件一起进入炉窑内,测得整个工艺过程产品的表面和中心的实际温度曲线、炉窑温度分布情况,可及时反馈产品生产过程工艺控制的实际情况,识别工艺控制的缺陷,提供解决工艺控制问题的数据结果支撑,以便快速、及时地解决生产过程中存在的问题,达到提高产能,提高产品质量,降低生产成本和减少产品报废的目的.","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会"]
[734,102107,"气体旋进旋涡流量计","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","浙江省计量科学研究院","节约资源是我国的基本国策,通过计量手段加强能源计量检测,从而达到节能降耗增效的目的,是节约能源资源、保护环境非常有效的途径之一.该项目将充分研究国际旋进旋涡流量计标准,采用理论分析、仿真及试验相结合的方法,加快我国气体流量计量标准与国际接轨；进行气体旋进旋涡流量计理论及检测试验方法基础性研究；气体能源流量计量检测试验装置改造升级,进行标准的试验研究及论证.标准的制定实施将有利于提高我国气体旋进旋涡流量计标准化水平,在气体能源利用方面产生重大经济效益和社会效益.","本标准适用于采用旋涡发生体产生气体进动旋涡并检测旋涡进动频率,包括带有温度、压力体积修正的气体旋进旋涡流量计.  本标准规定了气体旋进旋涡流量计的术语和定义、型式代号、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则及包装、运输和贮存.  预研情况:该项目将充分研究国际旋进旋涡流量计标准,采用理论分析、仿真及试验相结合的方法,加快我国气体流量计量标准与国际接轨.","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会"]
[735,103284,"全(半)凯式定氮仪","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","山东省计量科学研究院、济南海能仪器有限公司","为了规范定氮仪的生产,使得开发生产有据可查,有标准可依据.从而使得市场得以规范,避免各家各自为政自由开发的现象.制定本标准可以提高制造企业的开发生产效率,避免走弯路,同时也为产品的质检量化出标准,使之有据可依.","范围:适用于凯式法测量蛋白质含量的凯氏定氮仪.定氮仪的种类(半自动,全自动)；终点判断方法(颜色法、电极法)；主要内容:用于检测食品加工、饲料生产、烟草、畜牧、土肥、环境监测、医药、质量监督等领域做常量、半微量样品氮与蛋白质分析的凯式定氮仪技术性能要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存","山东省质量技术监督局"]
[736,102108,"水煤浆粘度计技术条件","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","成都仪器厂","近年来水煤浆作为一种清洁能源得到了较大的发展应用,为控制水煤浆的质量,需要测试其表观粘度,需要使用水煤浆粘度计,为促使我国水煤浆粘度计的技术水准和质量水平向国外先进水平靠拢,需要制定我国的水煤浆粘度计国家标准.对标准的结构和编写规则按GB/T1.1标准化工作导则进行制定.通过标委会专家组预研一致认为制定本标准可规范分析仪器中水煤浆粘度计的制造及使用中的技术性能、安全性、环境适应性及检验方法和验收,并为企事业单位,政府机关提供选型和招投标依据.","本标准规定了水煤浆粘度计的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等. 本标准适用于水煤浆转粘度计.","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会"]
[737,102112,"在线分析器及其系统通用规范","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","中国仪器仪表行业协会","完善分析仪器标准化体系中的在线分析器标准.在分析仪器标准化体系中缺少系统的、全面的在线分析器基础标准.目前政府职能部门为了达到实时有效监督管理目的,需要大量的在线监测类分析仪器,随着国力的不断加强,国家对在线分析器研发投入不断增加,因此市场上在线分析器制造厂商每年都在增加,故迫切需要此项标准来规范产品制造技术要求,提高我国在线分析器生产水平.通过标委会专家组预研一致认为制定本标准可统一在线仪器的制造及使用中的标准术语,产品分类、技术性能、安全性、环境适应性及检验方法和验收规范,为企事业单位,政府机关提供选型和招投标依据.","本标准规定了在线分析器的制造及使用中术语、分类、要求、检验方法、环境适应性等.本标准适用于在线分析器及其系统相关产品的制造、使用和验收等.","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会"]
[738,102113,"质谱仪通用规范","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会","中国仪器仪表行业协会","完善分析仪器标准化体系中的质谱类仪器标准.目前颁布的相关标准有国家标准质谱检漏仪和行业标准四极质谱计,在分析仪器标准化体系中缺少系统的、全面的质谱类产品基础标准.目前无论食品安全,还是环境监测等诸多行业均需要使用质谱仪作为仲裁仪器,因此市场上质谱仪器制造厂商每年都在增加,故迫切需要此项标准来规范产品制造技术要求,提高我国质谱仪器生产水平.通过标委会专家组预研一致认为制定本标准可统一分析仪器中质谱类仪器的制造及使用中的标准术语,产品分类、技术性能、安全性、环境适应性及检验方法和验收规范,为企事业单位,政府机关提供选型和招投标依据.","本标准规定了质谱类仪器的制造及使用中术语、分类、要求、检验方法、环境适应性等.本标准适用于质谱仪、色谱-质谱联用仪、光谱-质谱联用仪、多极质谱仪等.","全国工业过程测量和控制标准化技术委员会"]
[739,100235,"ISO 13849-1和IEC 62061中用于机械的安全相关控制系统设计的应用指南","推荐","制定",null,"IEC/TR 62061-1:2010",2014,"中国机械工业联合会","全国工业机械电气系统标准化技术委员会","国家机床质量监督检验中心、中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司等","本标准为首次制定,等同采用IEC 62061-1:2010国际标准.近年来,随着工业机械电气系统功能安全设计及应用的日趋普及,以及工业机械电气设备对功能安全要求的不断提升,ISO及IEC开展了ISO13849-1:2006《机械安全 控制系统有关安全部件 第1部分:设计通则》、IEC 62061:2005《机械电气安全  安全相关电气、电子和可编程电子控制系统的功能安全》、IEC 62061-1:2010《ISO 13849-1和IEC 62061中用于机械的安全相关控制系统设计的应用指南》等国际标准的制定工作,同时国内的相关厂商与技术委员会也积极开展相关标准的技术研究及准备工作,开展了GB/T 16855.1-2008(IDT,ISO 13849-1:2006)及GB XXXX《机械电气安全  安全相关电气、电子和可编程电子控制系统的功能安全》(IDT,IEC62061:2005,项目编号20090708-Q-604)国际标准转化工作.在《2012年国家标准项目立项指南》中,将数控系统及其关键功能部件的功能安全列为装备制造重点领域的标准制定内容；在“高档数控机床与基础制造装备“国家科技重大专项中,提出开展数控系统功能安全技术等数控关键共性技术研究,形成相关国家标准技术规范,全面提升国产控制系统与驱动装置的技术水平.因此,开展《机械安全 安全相关设备中的通信系统使用指南》标准的制定,将有助于推进数控系统功能安全标准体系建设,规范和引导国内相关生产厂商相互支持与合作,加快装备制造业发展方式转变和产业结构调整,提升国产数控控制系统的自主创新能力.","该标准规范并解释了在采用IEC 62061和ISO 13849-1进行安全相关控制系统设计过程中的具体设计问题.满足机械电气设备安全相关控制功能的设计、安装、调试、修改和维护.该标准的技术内容主要包括:风险评估和分配、安全要求规范、性能目标分配、系统设计与实例等.该标准为GB/T 16855.1-2008(IDT,ISO 13849-1:2006)及GB XXXX《机械电气安全  安全相关电气、电子和可编程电子控制系统的功能安全》(IDT,IEC62061:2005,项目编号20090708-Q-604)所涵盖的安全相关控制系统的设计及使用提供具体解释及操作指南.","全国工业机械电气系统标准化技术委员会"]
[740,91684,"锻制承插焊和螺纹活接头","推荐","制定",null,"MSS SP-83:2006",2014,"中国机械工业联合会","全国管路附件标准化技术委员会","　江阴市南方管件制造有限公司、江苏海达管件有限公司、中机生产力促进中心等","　锻制承插焊和螺纹活接头是工业管道连接中使用量大面广的重要的通用零部件之一，由于我国目前尚相关标准，国内在设计、生产和制造方面通常按美国阀门装置制造标准化协会制定的MSS SP-83《承插焊和螺纹的Class3000级钢管活接头》标准执行，但MSS SP-83的技术内容在国内并不完全的适用(如材料、钢管尺寸)，给国内相关单位的实际生产和使用造成了很大的麻烦.我国有必要尽早制定此类活接头的国家标准，以完善我国在此类管件的设计、采购、制造和检验等方面的标准化工作.\n本项目是我标委会在国家标准化体系建设工作中急需制定的关键技术标准之一，于2010年进行了申报.项目是对管件类产品标准化体系有益的补充，在规范生产、指导使用、保证安全等诸多方面必将会起到积极的作用.","　本标准适用于工业管道系统中使用的金属材料锻制的承插焊和螺纹活接头.\n本标准规定了不大于DN80(NPS 3)的Class3000级别的锻制承插焊和螺纹活接头的订货内容、尺寸、材料、制造、检验、试验以及标志等要求.","全国管路附件标准化技术委员会"]
[741,100792,"高能激光光束质量评价与测试方法","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国光辐射安全和激光设备标准化技术委员会","中国工程物理研究院应用电子学研究所；国防科技大学；四川大学；中国电子科技集团公司第十一研究所.","对于高能激光器尤其是应用系统而言，光束质量是一项非常重要的要求，随着激光出射能量的不断提高，光束质量控制变得越来越重要.开展高能激光光束质量诊断和评价是实现光束控制的基础，通过对高能激光器输出光束质量以及传输过程中的光束质量进行测量、评价，为高能激光器光束质量控制提供依据和判据.形成通用的光束质量测量、评价方法，有利于推动高能激光技术的快速有效发展.","本标准主要基于光束的多种形态如圆形、环形和矩形等，针对高能激光器的单束和合成光束的光束质量评价和测量方法，对高能激光光束质量因子β、BQ、BPF、M2矩阵的测量条件、测量步骤、测量结果处理等做出统一规定.","全国光辐射安全和激光设备标准化技术委员会"]
[742,100876,"激光产品的安全 第9部分：非相干光辐射最大允许照射量汇编","推荐","制定",null,"IEC TR 60825-9:2004",2014,"中国机械工业联合会","全国光辐射安全和激光设备标准化技术委员会","北京光电技术研究所、中国电子科技集团公司第十一研究所、杭州浙大三色仪器有限公司","非相干光源LDE作为一种新兴节能光源，近年来发展迅速.但随着LED 技术的不断进步，LED的亮度得到大大提高.由此而带来的LED产品存在的光生物安全问题，也逐渐凸显出来.主要是对人体的眼睛和皮肤产生危害，如光致结膜炎、白内障、视网膜蓝光危害；皮肤老化、皮肤癌等等.由于非相干光源??白光LED所具有的特殊光谱和能量特性，它介乎于激光与普通照明白炽灯之间，目前已有的国家标准GB/T20145-2006“灯与灯系统的光生物安全性”不能涵盖对LED非相干光源的光生物安全要求.但是，目前我国在光辐射安全领域的研究还比较薄弱，国际标准中的光辐射危害的生物学数据主要基于欧美发达国家的研究成果.我国的相关病理学、生理学和光学专家也正在关注我国黄种人的光辐射损伤机理.为尽快达到人们安全使用人造光源LED产品的目的，规范LED产品制造商的行为和LED产品的市场，等同转化国际电工委员会(IEC)有关非相干光源??人造光源的标准IEC60825-9“非相干光辐射最大允许照射量汇编”，将有助于保障我国国民健康，有助于我国LED产业持续健康地发展，适应LED等非相干光源飞速发展的市场需要.","本标准给出了对眼睛和皮肤照射的最大允许照射量(MPE)，适用于人造光源(波长范围从180nm到3000nm的非相干光辐射)对人类造成的光辐射危害评估.本标准规定了光辐射危害水平的测量方法.本标准适用于日光照射的评估.\n本标准不适用于以医疗为目的的光辐射照射.","全国光辐射安全和激光设备标准化技术委员会"]
[743,102014,"激光产品的安全第3部分：激光显示器与表演指南","推荐","制定",null,"IEC TR 60825-3:2008",2014,"中国机械工业联合会","全国光辐射安全和激光设备标准化技术委员会","武汉华工激光工程有限责任公司、北京光电技术研究所、中国电子科技集团公司第十一研究所.","该标准的目的是为了：1、设计，制造，装配，安装或操作的激光产品，4类，3B类，或不可见的光束的3R级显示和娱乐的目的；2、 经营场馆，剧院，天文馆，迪斯科舞厅或其他可安装和运行这类激光产品的地方；3、主要负责检查这样的设备，装置或显示的安全.\n该标准的指导原则不是规范，而是一个实践的设计、安装、操作和评价的激光表演和显示的安全代码，属于生产的设备的附件.该标准的指导原则也适用于激光显示装置或设备的矫正.该标准包含用于保护他人人身的安全标准和激光显示附近的就业人员工作过程中的安全标准.","该标准给出了计划、设计、安装和操作高功率激光进行演示和表演的指南.大的范围里，例如剧院、舞台或建筑物上进行激光戏剧或艺术表演，这些激光能能量都比较大，会在危害范围内产生严重的后果，对人的危害是最主要的.IEC/TR 60825-14 第4.1.5节，规定了仅级别1，级别2或可视光束级别的3R可做为无人监管区域的演示或娱乐用.对于使用其它类别的激光产品必须有严格的限制条件和训练有素的操作人员.该标准不适用科学演示，医疗或工业激光产品.该标准给出了包括激光演出，广告或激光雕刻，以及博物馆的为了证明光学原理的一些激光演示等等的安全指南.","中国机械工业联合会"]
[744,100878,"普通照明用LED产品光辐射安全测量方法","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国光辐射安全和激光设备标准化技术委员会","杭州浙大三色仪器有限公司、北京光电技术研究所、中国电子科技集团公司第十一研究所","本标准的制定是为了测试普通照明用LED产品的光辐射安全性参数，\n为合理使用普通照明用LED产品提供指导，避免普通照明用LED产品对人的眼睛和皮肤的伤害.","目前非激光的光生物辐射安全要求的要求，有国际标准IEC 62471和国家标准GB/T20145-2006；对本标准规定了普通照明用LED产品的光生物安全性参数的测量方法；包括有效光生物辐射亮度、有效光生物辐射照度的测试等等.\n本标准适用于本标准适用于波长范围在380nm-780nm之间的照明用LED产品.","全国光辐射安全和激光设备标准化技术委员会"]
[745,100879,"普通照明用LED产品光辐射安全要求","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国光辐射安全和激光设备标准化技术委员会","北京光电技术研究所、中国电子科技集团公司第十一研究所、杭州浙大三色仪器有限公司","目的：由于产生的能耗低，发光二极管(LED)在普通照明市场的占有率正在不断提高.2011年我国LED产业产值达1540亿元，同比增长22%，产量同比增长50%.预计2012年在照明产品的带动下，行业产值有望达到2000亿元，同比增长30%.正是因为与其它光源相比，白光LED所具有的特殊光谱和能量特性，从而也引发了对其是否存在影响人类健康、特别是对眼睛是否存在潜在风险的安全性担忧.和其他的光源一样，LED产品的光生物安全，在理论上已被证实能对人体的眼睛和皮肤造成危害.尤其是日常应用的白光LED产品的蓝光危害，使得LED产品在使用过程中的光辐射安全性问题，不得不受到人们的极大关注，而解决这个问题的最有效方法就是标准化.目前我国现有的GB/T20145-2006“灯与灯系统的光生物安全性”、GB7247.1-2001“激光产品的安全 第1部分：设备分类、要求和用户指南”等相关国家标准，由于照明用LED产品的光谱特性介于激光与普通照明白炽灯之间，因此它的光辐射安全性要求不能由上述国家标准涵盖.所以制定普通照明用LED产品的光辐射安全要求，将能\n保障国民的安全与健康，达到这一产业整体健康发展的目的.\n意义：科学适用的标准可以使不合格LED产品无处遁形，同时也能为人们安全使用LED产品提供指导，并对整个LED产业起到极大的促进作用.目前全球LED产业格局是美、日、欧三强鼎立，主要从事高附加值产品的垄断生产，并通过各种认证垄断或封锁市场.中国正处于奋起直追阶段.本标准的制订，将为推动我国LED产业化的进程，提供标准依据，从而提高我国在国际市场的产品占有率，应对欧美对LED照明市场即将实施的新的市场准入要求.","主要技术内容：本标准规定了普通照明用发光二极管(LED)的光辐射安全要求.确立\n了LED光辐射安全评估以及光辐射危害分类的一般原则.给出了LED光辐射安全警告标识.\n范围：本标准适用于波长范围为380nm-780nm范围内的普通照明用LED产品.本标准为LED光辐射安全最低要求.","全国光辐射安全和激光设备标准化技术委员会"]
[746,101971,"机床数控系统  编程代码","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国机床数控系统标准化技术委员会","武汉华中数控股份有限公司","目前，国内机床数控系统市场格局发生了重大变化.国产经济型机床数控系统已占据市场的95%以上，普及型机床数控系统占据了45%左右，基本实现了自给自足.国产高档型机床数控系统取得了重大突破，不仅打破了国外垄断，而且市场占有率也呈现出逐年递增的态势.这些都说明我国机床数控系统行业规模正在逐步壮大，技术体系趋于完善.\n单一生产模式向规模化集成制造模式的发展，对机床数控系统编程代码的内容和涵义提出了新的要求.目前，机床数控系统的编程代码主要参考GB 8870-1988《机床数字控制 点位、直线运动和轮廓控制系统的数据格式》和JB/T 3208-1999《数控机床 穿孔带程序段格式中的准备功能 G 和辅助功能 M 的代码》.该两项标准的技术指标陈旧，编程代码及内容片面，已经难以满足生产需要，影响了机床数控系统程序的兼容性、互换性和可移植性，制约了编程效率和智能化程度的提高，严重阻碍了数控技术的发展.\n制定《机床数控系统  编程代码》国家标准，完善机床数控系统编程代码体系，扩充代码内容和涵义，统一机床数控系统编程代码使用要求，能够有效改善机床数控系统程序的兼容性、互换性和可移植性，对于提高机床数控系统加工效率和智能化水平具有重要的意义.","本标准主要规定了机床数控系统编程代码的内容和数据格式，主要适用于机床数控系统.\n前期已经调研过发那科、西门子、华中数控、广州数控国内外主要数控系统厂家，研究了其执行的主要标准，比较研究了其主流型号数控系统(如FANUC 30i、SIEMENS 840D、HNC-848、GSK983等)的编程代码，并在此基础上初步形成了编程代码扩展指令集.","全国机床数控系统标准化技术委员会"]
[747,99038,"金属和其他无机覆盖层 金属表面的清洗和准备 第二部分：有色金属及合金","推荐","制定",null,"ISO 27831-2:2008",2014,"中国机械工业联合会","全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会","武汉材料保护研究所","电镀、化学镀、阳极氧化、热浸镀、热喷涂搪瓷及PVD等表面处理工艺的一个共同点，就是在金属或非金属基体上形成一定功能的覆盖层，都是在基体表面(零部件表面)和化学溶液之间的界面进行化学反应或物理沉积.因此，覆盖层的质量既受制于化学溶液的组成和操作条件，也受制于零部件表面状态.金属与非金属零部件加工方与电镀与精饰方通常是委托或协作关系.因此，在零部件结构状态、精度、表面缺陷、冶金因素等方面需要标准规范相关联各方.","本标准规定了各制造、储存及使用阶段中有色金属及其合金表面附属物及锈蚀的除去.本标准不包括重油、油脂和使用过程积累的厚重污物的除去.\n本标准适用于有色金属及其合金电镀、化学镀、阳极氧化、热浸镀、热喷涂、搪瓷、物理气相沉积、粉末涂装工艺前处理和表面准备","全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会"]
[748,99037,"金属和其他无机覆盖层 金属表面的清洗和准备 第一部分：钢铁及其合金","推荐","制定",null,"ISO 27831-1:2008",2015,"中国机械工业联合会","全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会","武汉材料保护研究所","电镀、化学镀、阳极氧化、热浸镀、热喷涂搪瓷及PVD等表面处理工艺的一个共同点，就是在金属或非金属基体上形成一定功能的覆盖层，都是在基体表面(零部件表面)和化学溶液之间的界面进行化学反应或物理沉积.因此，覆盖层的质量既受制于化学溶液的组成和操作条件，也受制于零部件表面状态.金属与非金属零部件加工方与电镀与精饰方通常是委托或协作关系.因此，在零部件结构状态、精度、表面缺陷、冶金因素等方面需要标准规范相关联各方.","本标准规定了各制造、储存及使用阶段中钢铁及其合金表面附属物及锈蚀的除去.本标准不包括重油、油脂和使用过程积累的厚重污物的除去.\n本标准适用于有色金属及其合金电镀、化学镀、阳极氧化、热浸镀、热喷涂、搪瓷、物理气相沉积、粉末涂装工艺前处理和表面准备","全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会"]
[749,99039,"金属和其他无机涂层 有关外观的定义及惯例","推荐","制定",null,"ISO 16348:2003",2014,"中国机械工业联合会","全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会","武汉材料保护研究所","金属与非金属覆盖层技术的一个主要目的就是：解决基体表面的高装饰性需求、防护装饰性需求.因此，对于外观的定义和使用惯例是评价覆盖层功能的一个重要基础术语的归类.本项目就是对覆盖层的外观及使用惯例进行规范.","本标准叙述了金属和无机覆盖层的外观、相关术语以及金属和无机覆盖层有效外观所涉及到的原则.","全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会"]
[750,99033,"热喷涂 热喷涂涂层构件 技术供应条件","推荐","制定",null,"ISO 12670：2011",2014,"中国机械工业联合会","全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会","武汉材料保护研究所","热喷涂是以某种形式的热源将喷涂材料加热，受热的材料形成熔融或半熔融状态的微粒，这些微粒以一定的速度冲击并沉积在基体表面上，形成具有一定特性的喷涂层.热喷涂工艺是保护工件表面不受磨损基腐蚀的最佳选择.其它的主要应用包括恢复尺寸，保持精密间隔，改变热电系数等.因此，采用ISO标准，完善热喷涂标准非常必要.","本标准规定了制造或维修热喷涂涂层零件的技术供应条件.适用于必须执行ISO 14922 - 2(全面质量要求)或ISO - 14922 - 3(标准质量要求)质量要求的应用.","全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会"]
[751,100813,"风管送风式空调(热泵)机组","推荐","修订","GB/T 18836-2002",null,2015,"中国机械工业联合会","全国冷冻空调设备标准化技术委员会","合肥通用机械研究院","风管送风式空调(热泵)机组的使用现状与以前有很大程度的不同,产品在额定工况运行时间占总运行时间比例较小,大部分时间都是偏离额定工况运行；同时,随着人们对舒适性环境的要求越来越高,这也使得变容量型制冷空调设备逐渐成为行业的研究与发展重点.国内、外研究成果表明,采用制冷季节能效比SEER、制热季节能效比HSPF、综合部分负荷性能系数IPLV与单一额定工况的产品性能评价相比,更能准确合理地描述该类机组的运行性能,是更为接近实际使用情况的空调机性能评价方法.然而,GB/T 18836-2002中仍采用额定工况能效比EER、性能系数COP,无法合理正确的反映产品的性能,为推进行业的技术进步,实现我国标准迈向国际先进行列,并与国际接轨,以及保证标准的一致性,急需对标准进行修订.此外,制冷空调行业使用的制冷剂80%以上是需要淘汰的HCFC-22物质,而R32(二氟甲烷)、R410A等替代制冷剂已被列入中国制冷行业HCFCs制冷剂淘汰管理计划并通过了联合国多边基金执委会的认可,即将作为替代制冷剂在中国推广使用.但是,这些替代制冷剂均存在一些不同于常规制冷剂的特点,使用替代制冷剂后,对产品的设计、生产、安装、维修和使用等环节均需提出新的要求,此次修订标准,以配合制冷剂替代工作的开展,以期顺利完成履约任务.","本标准规定了风管送风式空调(热泵)机组的定义、型式和基本参数、技术要求、试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存等.本标准适用于风管送风式空调(热泵)机组.","全国冷冻空调设备标准化技术委员会"]
[752,100814,"活塞式单级制冷压缩机","推荐","修订","GB/T 10079-2001",null,2015,"中国机械工业联合会","全国冷冻空调设备标准化技术委员会","合肥通用机械研究院 等","第19次蒙特利尔议定书缔约国大会通过了关于HCFCs物质加速淘汰的修正案.按照新的调整案,第5条款国家对于HCFCs制冷剂的全面淘汰时间提前至2030年,对HCFCs的消费和生存冻结的时间提前至2013年.制冷空调行业是HCFCs最大的消费行业,当前该行业所使用的制冷剂80%以上是需要淘汰的HCFC-22物质,行业淘汰任务重,时间紧.R32(二氟甲烷)、R410A等替代制冷剂已被列入中国制冷行业HCFCs制冷剂淘汰管理计划并通过了联合国多边基金执委会的认可,即将作为环境友好型替代制冷剂在中国推广使用.但是,这些替代制冷剂均存在一些不同于常规HCFCs制冷剂的特点,使用替代制冷剂后,对活塞式单级制冷压缩机的设计、生产、运输、安装、维修和使用等环节均需提出更新的要求,需要重新修订标准,以配合制冷剂替代工作的开展,更好的履行国际公约.此外,近年来制冷整机系统对压缩机产品能效的要求越来越高,产品性能也得到了显著提升.作为压缩机的重要参数指标,产品能效值是产品节能性能对比的最重要指标,现有标准没有对其进行要求,尚需增加相关条款的予以限定.","本标准规定了活塞式单级制冷压缩机的名义工况、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存等.本标准适用于R717,R32,R404A,R134a,R407C,R410A等制冷剂、汽缸直径不大于250 mm的单级活塞式全封闭、半封闭、开启式制冷压缩机.","全国冷冻空调设备标准化技术委员会"]
[753,100833,"全封闭涡旋式制冷压缩机","推荐","修订","GB/T 18429-2001",null,2015,"中国机械工业联合会","全国冷冻空调设备标准化技术委员会","合肥通用机械研究院等","第19次蒙特利尔议定书缔约国大会通过了关于HCFCs物质加速淘汰的修正案.按照新的调整案,第5条款国家对于HCFCs制冷剂的全面淘汰时间提前至2030年,对HCFCs的消费和生存冻结的时间提前至2013年.制冷空调行业是HCFCs最大的消费行业,当前该行业所使用的制冷剂80%以上是需要淘汰的HCFC-22物质,行业淘汰任务重,时间紧.R32(二氟甲烷)、R410A等替代制冷剂已被列入中国制冷行业HCFCs制冷剂淘汰管理计划并通过了联合国多边基金执委会的认可,即将作为环境友好型替代制冷剂在中国推广使用.但是,这些替代制冷剂均存在一些不同于常规HCFCs制冷剂的特点,使用替代制冷剂后,对全封闭涡旋式制冷压缩机的设计、生产、运输、安装、维修和使用等环节均需提出更新的要求,需要重新修订标准,以配合制冷剂替代工作的开展,更好的履行国际公约.同时,现行的国家标准中的R12制冷剂已经限用.此外,近年来制冷整机系统对压缩机产品能效的要求越来越高,产品性能也得到了显著提升(全封闭涡旋式制冷压缩机广泛使用于风冷模块式冷水(或热泵)机组、商用空调和变频多联机等设备中).作为压缩机的重要参数指标,产品能效值是产品节能性能对比的最重要指标,现有标准没有对其进行要求,尚需增加相关条款的予以限定.","本标准规定了全封闭涡旋式制冷压缩机的名义工况、技术要求、试验方法、检验规则、产品规格书和标志、包装、运输、贮存的要求.本标准适用于R32,R404A,R134a,R407C,R410A等制冷剂的全封闭涡旋式制冷压缩机.船用及特殊用途全封闭涡旋式制冷压缩机、采用其他制冷剂的全封闭涡旋式制冷压缩机可参照执行.","全国冷冻空调设备标准化技术委员会"]
[754,100837,"容积式制冷剂压缩机性能试验方法","推荐","修订","GB/T 5773-2004",null,2015,"中国机械工业联合会","全国冷冻空调设备标准化技术委员会","合肥通用机械研究院 等","近年来,容积式制冷压缩机在国内发展迅速,各大企业对该类产品的技术研究和开发不断深入,随着CFCs和HCFCs物质的淘汰替代工作的推进；越来越多使用替代制冷剂容积式制冷剂压缩机不断出现,如CO2容积式制冷压缩机,与传统的容积式制冷压缩机相比,CO2制冷剂压缩机循环主要包括亚临界循环、跨临界循环.而现行国家标准中的测试方法主要是适用于亚临界循环的测试方法,已无法满足产品的发展的需求.国内迫切需要尽快修订本标准,以满足规范对使用替代制冷剂容积式制冷剂压缩机的测试,以期有效促进替代技术和替代产品的推广应用.另外,对于大型制冷压缩机若采用制冷剂直接进行性能测试成本高,同时,测试时制冷剂将大量使用不利于环保,采用非制冷剂气体进行等效测试可以有效解决该类问题,因此需要对原有的容积式制冷剂压缩机性能试验方法进行补充和完善.","本标准适用于容积式制冷剂压缩机的性能试验.所叙述和选择的试验方法,用于测量压缩机的制冷量、功率、容积效率、等熵效率和制冷系数(单位功率制冷量).","全国冷冻空调设备标准化技术委员会"]
[755,100831,"容积式制冷压缩冷凝机组","推荐","修订","GB/T 21363-2008",null,2015,"中国机械工业联合会","全国冷冻空调设备标准化技术委员会","合肥通用机械研究院 等","第19次蒙特利尔议定书缔约国大会通过了关于HCFCs物质加速淘汰的修正案.按照新的调整案,第5条款国家对于HCFCs制冷剂的全面淘汰时间提前至2030年,对HCFCs的消费和生存冻结的时间提前至2013年.制冷空调行业是HCFCs最大的消费行业,当前该行业所使用的制冷剂80%以上是需要淘汰的HCFC-22物质,行业淘汰任务重,时间紧.R32(二氟甲烷)、R410A等替代制冷剂已被列入中国制冷行业HCFCs制冷剂淘汰管理计划并通过了联合国多边基金执委会的认可,即将作为环境友好型替代制冷剂在中国推广使用.但是,这些替代制冷剂均存在一些不同于常规HCFCs制冷剂的特点,使用替代制冷剂后,对容积式制冷压缩冷凝机组的设计、生产、运输、安装、维修和使用等环节均需提出更新的要求,需要重新修订标准,以配合制冷剂替代工作的开展,更好的履行国际公约.另外,容积式制冷压缩冷凝机组产品经过几年的发展,技术提高迅速,产品能效水平提高也很快,现行的国家标准中的产品能效指标限定值已无法满足现阶段产品的实际需要,亦需要重新修订标准.","本标准规定了容积式制冷压缩冷凝机组的定义、型式和基本参数、技术要求、试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存等.本标准适用于以R717、R134a、R32、R404A、R407C、R407E、R410A、R744等为制冷剂的容积式制冷压缩冷凝机组.采用其他制冷剂的容积式制冷压缩冷凝机组可参照执行.","全国冷冻空调设备标准化技术委员会"]
[756,100839,"屋顶式空气调节机组","推荐","修订","GB/T 20738-2006",null,2015,"中国机械工业联合会","全国冷冻空调设备标准化技术委员会","合肥通用机械研究院 等","目前,屋顶式空气调节机组产品的使用现状与以前有很大程度的不同,产品在额定工况运行时间占总运行时间比例较小,大部分时间都是偏离额定工况运行；同时,随着人们对舒适性环境的要求越来越高,这也使得变容量型制冷空调设备逐渐成为行业的研究与发展重点.国内、外研究成果表明,采用制冷季节能效比SEER、制热季节能效比HSPF或综合部分负荷性能系数IPLV与单一额定工况的产品性能评价相比,更能准确合理地描述该类机组的运行性能,是更为接近实际使用情况的空调机性能评价方法.然而,GB/T 20738-2006中仍采用额定工况能效比EER、性能系数COP,无法合理正确的反映产品的性能；为推进行业的技术进步,实现我国标准迈向国际先进行列,并与国际接轨,以及保证标准的一致性,急需对标准进行修订.此外,制冷空调行业是HCFCs最大的消费行业,当前该行业所使用的制冷剂80%以上是需要淘汰的HCFC-22物质.R32(二氟甲烷)、R410A等替代制冷剂已被列入中国制冷行业HCFCs制冷剂淘汰管理计划并通过了联合国多边基金执委会的认可,即将作为替代制冷剂在中国推广使用.但是,这些替代制冷剂均存在一些不同于常规制冷剂的特点,使用替代制冷剂后,对产品的设计、生产、安装、维修和使用等环节均需提出新的要求,此次修订标准,以配合制冷剂替代工作的开展,以期顺利完成履约任务.","本标准规定了屋顶式空气调节机组的定义、型式和基本参数、技术要求、试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存等.本标准适用于屋顶式空气调节机组.","全国冷冻空调设备标准化技术委员会"]
[757,100834,"蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第2部分户用及类似用途的冷水(热泵)机组","推荐","修订","GB/T 18430.2-2008",null,2015,"中国机械工业联合会","全国冷冻空调设备标准化技术委员会","合肥通用机械研究院 等","第19次蒙特利尔议定书缔约国大会通过了关于HCFCs物质加速淘汰的修正案.按照新的调整案,第5条款国家对于HCFCs制冷剂的全面淘汰时间提前至2030年,对HCFCs的消费和生存冻结的时间提前至2013年.制冷空调行业是HCFCs最大的消费行业,当前该行业所使用的制冷剂80%以上是HCFC-22物质,行业淘汰任务重,时间紧.原标准规定的R12制冷剂已经限用.当前,主要基于环保性能优选出了一些新型替代制冷剂,其中有部分制冷剂具有一定的可燃性,所以采用新的制冷剂以后,对户用及类似用途的冷水(热泵)机组的设计、生产、安装、维修和使用等环节提出了更严格的安全要求.为了满足这些要求,现行标准亟需修订,以配合制冷剂替代工作的开展,更好的履行国际公约.此外,近年来户用及类似用途的冷水(热泵)机组的要求越来越高,产品性能也得到了显著提升.对户用及类似用途的冷水(热泵)机组能效限定值也存在提高的必要.","本标准规定了由电动机驱动的采用蒸气压缩制冷循环的户用及类似用途的冷水(热泵)机组的术语和定义、型式和基本参数、要求、试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存等.本标准适用于名义制冷量不大于50kW的户用及类似用途的冷水(热泵)机组.本标准适用于使用GB/T 7778所规定的各类制冷剂的户用及类似用途的冷水(热泵)机组.","全国冷冻空调设备标准化技术委员会"]
[758,100832,"制冷空调用四通换向阀性能试验方法","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国冷冻空调设备标准化技术委员会","浙江三花制冷集团有限公司 等","原热泵用电磁四通换向阀产品标准于1994年发布实施,至今已有近18年,随着空调行业的迅速发展,新的大规格产品投入市场,产品系列不断增多,标准中的试验方法明显不合理.目前该产品标准虽然有行业标准,但产品的试验方法在企业执行过程中没有统一规范,导致产品生产厂与空调主机厂在产品性能试验方法上很难达成一致,为此,制订本标准将作为产品供需双方共同遵守的依据.另外,由于目前国际环保组织提出了新的环保要求,一些发达国家已禁用R22氟利昂制冷剂,采用了R407C和R410A等新型环保制冷剂,本标准适用于新制冷剂要求,使产品满足空调器整机配套要求.本标准与产品行业标准配套使用.  目前,四通换向阀有多家企业在生产,国内年产量近6000万套；全球年需求量已达7000万套以上,随着空调行业的发展,需求还将不断上升,制订统一的国家标准试验方法,提高产品技术和质量水平,具有重要的意义.","范围:本标准规定了以R22、R407C和R410A为制冷剂的空调用电磁四通换向阀性能试验.主要内容:四通换向阀气密性、耐压强度、耐高温、耐低温、耐温度变化、耐腐蚀、振动、寿命、最小破坏压力、含水量、矿物油含量、氯离子含量、名义容量的试验方法.","全国冷冻空调设备标准化技术委员会"]
[759,101412,"齿形链和链轮","推荐","修订","GB/T 10855-2003","ASME B29.2M:2007",2014,"中国机械工业联合会","全国链传动标准化技术委员会","杭州东华链条集团有限公司、苏州环球集团链传动有限公司、杭州顺峰链业有限公司","GB/T 10855-2003《齿形链和链轮》为修改采用ANSI B29.2M:82《齿形链和链轮》.新版ASMEB29.2M-2007已于2007年6月正式发布,新标准在技术内容上作了重大修订和调整.为能及时采用最新国外先进标准,以跟上世界最新技术发展潮流,我会决定及时修订GB/T 10855-2003并修改采用ASME B29.2M-2007.特申请立项.","本标准规定了外接触式齿形链和链轮的基本参数和技术要求.","全国链传动标准化技术委员会"]
[760,101575,"内燃机全流式机油滤清器试验方法 第13部分:热敏复合材质壳体的静压耐破度试验","推荐","制定",null,"ISO/FDIS4548-13",2014,"中国机械工业联合会","全国内燃机标准化技术委员会","上海内燃机研究所等","国际标准化组织内燃机技术委员会机油滤清器分技术委员会(ISO/TC70/SC7)制定的ISO 4548《内燃机全流式机油滤清器试验方法》系列标准全面系统地反映了机油滤清器的性能.我国已等同采用ISO 4548《内燃机全流式机油滤清器试验方法》系列标准的1~12部分,该系列标准的采用对消除国际贸易的技术壁垒,提高我国内燃机产品的竞争能力起到了极大的促进作用.  本部分是ISO/TC70/SC7根据技术进步,新材料广泛用于滤清器制造的现状,针对复合材料大量用于滤清器的实际情况,而制定的针对许多复合材料对温度十分敏感,由此会因机油温度的变化而严重影响滤清器的性能.由此制定针对此类滤清器的特殊试验方法十分必要.  国内目前也已有多家生产厂在生产该类滤清器,而且该类滤清器也已大量使用,所以为使该行业健康有序生产急需制定该标准.另外与国际接轨,也需采用该标准.  该标准的制定能促进新材料在滤清器上的使用,促进滤清器行业的发展.","GB/T 8243的本部分规定了测定热敏复合材质壳体的内燃机全流式机油滤清器静态耐压能力和测定其耐破度及故障模式的试验方法.   \t本部分适用于旋装式热敏机油滤清器,也可用于所有其它类型的机油滤清器滤清器.     本部分的试验方法已在几个大的滤清器企业中进行了试验验证.","全国内燃机标准化技术委员会"]
[761,100773,"往复式内燃机  排放术语和定义","推荐","修订","GB/T 8188-2003",null,2014,"中国机械工业联合会","全国内燃机标准化技术委员会","上海内燃机研究所等","随着国民经济的高速发展,我国已成为世界内燃机的制造大国,但是我国又是能源短缺和排污严重的国家,大气污染已由原来单纯煤烟型污染转变为煤烟与机动车尾气的混合型污染,而且机动车污染物的分担率也迅速上升,HC和CO的分担率已超过50%,NOx的分担率也超过30%.由NOx和HC造成的光化学烟雾在北京、上海和广州等大城市已屡见不鲜.为避免重蹈发达国家环境公害的覆辙,我国政府及时将控制机动车排放提上日程,启动了对机动车的环保立法.当前,降低废气排放、减少能源消耗已成为关系到我国内燃机可持续发展的头等大事.  制定内燃机排放术语标准旨在以我国制定的“中国应对气候变化国家方案“和国家《节能中长期专项规划》为指导,以实现国家节能减排为目标,及时整理和汇编日新月异的排放技术,使排放术语科学化和标准化,避免出现许多似是而非的理解,以便于国内外排放控制技术的交流和合作.为推动我国实质性参与国际标准化活动,促进我国节能、减排、低碳技术的进步和产业升级提供技术支撑.","本标准规定了往复式内燃机在排气污染物、排放控制系统、测量装置和试验方法以及排放标准和法规等方面的术语和定义.   本次在申报立项修订《内燃机  排放术语和定义》前,长期跟踪和研究国际排放新技术和新动向,广泛征集美国SAE,欧洲ECE和日本JASO相关排放标准和法规中的术语和定义,深入无锡威孚力达催化剂有限公司和无锡隆盛科技有限公司等行业骨干企业和科研院所,了解新型排放控制技术的工作原理、技术要求、试验方法和加工工艺,积极参加中国内燃机工业协会和中国汽车工业协会主办的《贯彻落实国Ⅳ排放标准技术交流会》,探讨当前国内外排放控制策略、技术路线、解决方案和存在问题,为编制内燃机排放术语和定义打下坚实基础.   本次修订,除保留原版特点外,着重增加了与内燃机设计、试验、研发和法规等有关的排放词汇,还补充了新学科、新技术和新工艺方面近年来出现的新词条,并对原术语和定义中不够准确和不够完善的部分作了修正和补充,以方便查阅和使用.","全国内燃机标准化技术委员会"]
[762,100772,"往复式内燃机 零部件和系统术语 第5部分:冷却系统","推荐","修订","GB/T 6809.5-2010","ISO 7967-5:2010",2014,"中国机械工业联合会","全国内燃机标准化技术委员会","上海内燃机研究所等","原GB/T 6809.5-2010是等同采用国际标准ISO 7967-5:2005,近年来发动机冷却系统随着新技术的产生有了巨大的发展,出现了许多新技术、新方法,也就产生了许多新的术语和定义,ISO/TC70根据这些变化对原ISO 7967-5进行了修订,修订时增加了许多新的技术和定义,对原有术语和定义进行了修订使其定义更符合行业发展,相应国际标准为ISO 7967-5:2010.因此应对原GB/T 6809.5进行相应修订.随着我国内燃机行业在产品质量和生产规模上已步入世界先进制造行列.国际间日趋频繁的交流与合作,迫切要求将内燃机名词术语的制修订工作与国际标准化的发展保持同步.我国是国际标准化组织内燃机技术委员会的正式成员国,长期参加国际标准的制修订工作,将我国参与制定的国际内燃机名词术语及时应用到国家标准中,将大大提高标准的时效性和有效性,为我国内燃机行业在更大范围和更深程度上融入全球经济一体化提供技术支撑.","GB/T 6809的本部分规定了与往复式内燃机监控系统有关的术语.本标准是对GB/T 6809.5的修订,补充了近年来内燃机行业在新技术、新结构和新工艺方面涌现出来的新词汇,并对原标准中不够完善的部分进行了修改.项目预研制情况:由于起草单位上海内燃机研究所同时是国际内燃机标准技术委员会秘书处单位,所以往往该项目的国际标准修订全程参与,并征求了国内内燃机冷却系统及整机行业的意见.因此国际标准发布后标准委会委员单位一致要求尽快等同采用,以保持与国际标准的一致性,保证国际国内行业交流.所以起草单位对国际标准进行了翻译,并根据GB/T 1.1-2009要求形成了推荐性国家标准草案.","全国内燃机标准化技术委员会"]
[763,101574,"往复式内燃机手柄起动装置 第1部分:安全要求和试验","推荐","修订","GB/T 20064.1-2006",null,2014,"中国机械工业联合会","全国内燃机标准化技术委员会","上海内燃机研究所等","由于该标准附录(资料性附录)为参照某企业手柄起动防反转机构编制的,其它企业代表认为有为其作宣传之嫌,为防止产品垄断和公平竞争需删除该附录.  修订本标准是为了使其内容更趋合理,以满足行业需求,保障内燃机行业健康发展,保证社会和谐.","范围:本标准适用于陆用、轨道车用及船用往复式内燃机手柄起动装置的要求,道路车辆及航空用发动机除外.本部分也可适用于筑路机械、土方机械、以及其它目前尚无合适标准使用的发动机.   主要技术内容:本标准规定了内燃机手柄起动装置的要求,除技术性安全要求外,还阐述了为符合这些要求所需的检验规程.","全国内燃机标准化技术委员会"]
[764,101191,"再制造内燃机通用技术条件","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国内燃机标准化技术委员会","上海内燃机研究所、广西玉柴机器股份有限公司、上海柴油机股份有限公司、潍柴动力(潍坊)再制造有限公司等","本标准属于内燃机专业领域标准体系中第一层,为整机性能标准.本标准和一起申报的其它二十多项内燃机再制造标准(第一批)为工信部《研究制定内燃机再制造实施方案》纵向课题中“建设和完善我国内燃机再制造标准体系“子课题项目,也是上海内燃机研究所承担的国家质检公益性行业科研专项“再制造内燃机通用技术条件标准研究“项目(项目编号:200810669,起讫时间为2008年10月至2011年4月)的成果延续影响项目.质检公益性行业科研专项,为本标准的制定提供了翔实的基础资料；同时,今年上半年进行了内燃机再制造企业调研,进一步了解了我国内燃机再制造行业现有的技术水平、工艺装备水平、质量保证体系和技术标准情况等,为本标准乃至整个内燃机再制造标准体系中所有标准的制定打下了坚实的基础.本标准项目无国际标准可采用,不设计专利.制定本标准旨在规范再制造内燃机产品质量和再制造内燃机制造企业市场准入条件,维护再制造内燃机用户和内燃机再制造生产企业利益,打击假冒非正规再制造内燃机产品进入市场.为建设资源节约型、环境友好型社会作贡献.","本标准规定了再制造内燃机的性能要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存等. 本标准适用于道路车辆、船舶、工程机械、拖拉机、农林机具和发电机组用内燃机的再制造,其它尚无合适标准可以使用的再制造内燃机也可参照使用.本标准项目是国家质检公益性科研专项 “再制造内燃机通用技术条件标准研究“项目(起讫时间为2008年10月至2011年4月)的研究成果,经过两年半时间的调查、情报和资料搜集及再制造内燃机的试验研究,确定了再制造内燃机的关键技术指标,形成了标准草案,该专项已于2012年8月7日通过国了家质检总局组织的项目验收.","全国内燃机标准化技术委员会"]
[765,100771,"中小功率内燃机  清洁度限值和测定方法","推荐","修订","GB/T 3821-2005",null,2014,"中国机械工业联合会","全国内燃机标准化技术委员会","潍柴动力股份有限公司、上海内燃机研究所等","内燃机清洁度是内燃机的一个重要指标,产品清洁度数据的大小,严重影响产品前期故障产品的产生,易引起喷油系统的堵塞、各种偶件的严重磨损；同时在润滑系统易导致磨擦副的非正确磨擦、化瓦、抱轴等严重事故产生.  内燃机清洁度也是内燃机生产控制的一个重要指标,体现一个企业清洁生产的水平和控制能力.  原GB/T 3821-2005在使用过程中,随着技术进步,有些技术指标已不能适应要求,需要进行修订,以满足内燃机行业的要求.  本标准是对清洁度的检测方法进行规定,为产品清洁度检测和产品质量检查提供统一的检测方法.","1  本部分规定了内燃机清洁度检测条件、测定项目和部位、测定方法等.   本部分适用于内燃机整机和零部件.   2  本标准的技术内容包括:范围、规范性引用文件、测定条件、测定项目和部位、测定方法、附录A和附录B.   3  本标准是对GB/T3821-2001的修订,检测方法大体上已经得到许多内燃机生产企业的认同,随着技术的进步,产品对清洁度限值和检测方法的要求有进一步提高,本标准在修订过程中对许多企业进行了解,并在潍柴动力股份公司进行摸拟,在GB/T3821-2005基础上增加了对清洁度颗粒硬度检测的要求和零件检测前的退磁要求,同时根据产品零对清洁度限值的要求,对过滤用薄膜的微孔直径提出不同要求.","全国内燃机标准化技术委员会"]
[766,101572,"中小功率内燃机 第1部分:通用技术条件","推荐","修订","GB/T 1147.1-2007",null,2014,"中国机械工业联合会","全国内燃机标准化技术委员会","上海内燃机研究所等","由于GB 28239-2012《非道路用柴油机燃料消耗率和机油消耗率限值及试验方法》、GB 26133-2010《非道路移动机械用用小型点燃式发动机排气污染物排放限值和测量方法(中国第一、二阶段)》等标准相继颁布实施,原GB/T 1147.1-2007标准中的内容与新颁布实施的标准不协调或有冲突,另外,原标准在实施过程中,行业内许多企业反应关于内燃机铭牌内容要求不够合理,有必要进行修改,以减轻企业负担.  修订本标准是为了使该标准与其它标准相协调,并使技术内容更趋合理,以满足行业需求.","范围:本标准适用于道路车辆、船舶、农用拖拉机和林业机械、工程机械、发电机组、排灌机械及其它目前尚无合适标准可以使用的中小功率内燃机.   主要技术内容:本标准规定了中小功率内燃机的通用技术条件及包装运输和储存等,其中包括:对柴油机功率标定、噪声、振动、烟度、排放、清洁度、各缸工作均匀性、扭矩储备、调速特性、最低空载稳定转速下的转速波动率、最低工作稳定转速、起动、停机、防火、防爆、超速保护、安全、换向、倾斜、密封性、仪器仪表、热冲击、可靠性、耐久性、寿命、质保期等都作出了具体规定.","全国内燃机标准化技术委员会"]
[767,101573,"中小功率内燃机 第2部分:试验方法","推荐","修订","GB/T 1147.2-2007",null,2014,"中国机械工业联合会","全国内燃机标准化技术委员会","上海内燃机研究所等","由于GB 28239-2012《非道路用柴油机燃料消耗率和机油消耗率限值及试验方法》、GB 26133-2010《非道路移动机械用用小型点燃式发动机排气污染物排放限值和测量方法(中国第一、二阶段)》等标准相继颁布实施,原GB/T 1147.2-2007标准中的内容与新颁布实施的标准不协调或有冲突,另外,原标准无代用燃料发动机试验方法,随着代用燃料发动机的快速发展,在实施过程中,许多企业及专家反应需增加代用燃料发动机试验方法.  修订本标准是为了使该标准与其它标准相协调,并使技术内容更趋合理,以满足行业需求.","范围:本标准适用于道路车辆、船舶、农用拖拉机和林业机械、工程机械、发电机组、排灌机械及其它目前尚无合适标准可以使用的中小功率内燃机.   主要技术内容:本标准规定了中小功率内燃机的试验方法.包括一般性能试验、特殊性能试验、功能检查、可靠性试验、耐久性试验和热冲击试验等.","全国内燃机标准化技术委员会"]
[768,102594,"变量施肥播种机控制系统技术要求及评价方法","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国农业机械标准化技术委员会","中国农业机械化科学研究院、国家农机具质量监督检验中心、现代农装科技股份有限公司","变量施肥播种控制技术是精准农业的重要组成部分,是以不同空间单元的产量数据与土壤理化性质、病虫草害、气候等多层数据的综合分析为依据,以作物生长模型、作物营养专家系统为支持,以高产、优质、环保为目的的施肥技术,中国是世界上化肥施用最多的国家之一,化肥投入的突出问题是结构不合理,利用率相当低,造成养分投入比例失调.氮肥利用率为30-35%,磷肥为10-25%,钾肥为35-55%,大量未被农作物吸收利用的化肥营养素以滞留、吸附、随水径流、反硝化等方式污染土壤、环境和大气.如何防止农作物品质变坏及化肥对环境的污染和破坏,提高了肥料的利用率,降低生产成本,减少了多余肥料对环境的不良影响,增加了农民收入是我们面临的重要课题.变量施肥播种是我国目前研究推广以解决粮食增产减少土地和大气污染,提高肥料利用率的关键技术之一,而变量施肥播种机控制系统是实现变量施肥播种的关键控制部件,其核心技术是地理信息系统(GIS)、全球卫星定位系统(GPS)、遥感技术(RS)、农业专家系统和计算机自动控制系统,其特点是应用GIS将已有的土壤和作物信息资料整理分析,作为属性数据,并与矢量化地图数据一起制成具有实效性和可操作性的田间管理信息系统,通过GIS、GPS、RS和自动化控制技术的应用,按照田间每一操作单元上的具体条件,相应调整投入物资的施入量,达到减少浪费、增加收入和保护农业资源和环境质量的目的,近年来我国的变量施肥技术已经得到逐步推广和应用,随着技术的成熟必将得到广泛的推广和应用,目前我国还没有相关的国家标准,为规范和提升变量施肥播种机监控系统的质量,推广农业高新技术成果,增加土地使用率急需制定国家标准.","本标准规定了变量施肥播种机控制系统的术语、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存.本标准适用于变量施肥播种机控制系统.","全国农业机械标准化技术委员会"]
[769,102595,"播种监视系统技术要求及评价方法","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国农业机械标准化技术委员会","中国农业机械化科学研究院、国家农机具质量监督检验中心、现代农装科技股份有限公司","国内使用的播种机绝大多数是机械式播种机,在播种过程中,特别是大型播种机组人工无法视听其播种质量,种肥漏播、重播现象单凭人的视听难以发现,致使农业减产,因此将实时监测系统应用在播种机上具有重要意义.对于播种机,配备可靠性高、性能完善的工况参数监测与故障报警系统,对播种机的工作运行状态进行实时监测和故障的准确预报,已成当务之需.近几年我国的科研单位和企业一直致力于播种机监控系统的研制,播种机监控系统就是利用机电一体化技术,解决漏播问题的一次尝试.它是一套新型、实用的微处理机自动监测和自动漏播补偿系统,将单片机与检测系统相结合,提高系统的性能,实现了自动化.若播种机播种出现故障,它可进行自动监控和声光双向报警,及时通知驾驶员故障的位置和性质,同时如果排种器出现故障,可以进行自动补偿,直到停车,最大限度地避免漏种现象的发生,极大提高了播种机的工作质量和智能化水平,对于粮食增产、农民增收具有重要的意义,目前播种机监控系统得质量还没有相关的国家标准加以规范,急需制定国家标准.","本标准规定了播种监视系统的术语、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存. 本标准适用于播种监视系统.","全国农业机械标准化技术委员会"]
[770,102596,"联合收割机监测控制系统技术要求及评价方法","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国农业机械标准化技术委员会","中国农业机械化科学研究院、国家农机具质量监督检验中心、现代农装科技股份有限公司、中国农业大学.","随着微电子和计算机技术的迅速发展,现代农业机械已广泛采用自动监测和自动控制技术.联合收割机是现代农业机械之一,已广泛地应用于我国农业生产中,其作用越来越重要,将自动控制技术引入联合收割机,实现对联合收割机作业情况的自动控制,不仅大大减少了操作人员的劳动强度,而且提高了联合收割机生产效率和作业质量,并对加快实现农业机械化,自动化和智能化发展具有重要的意义.针对我国联合收割机自动化水平低、故障频率高和可靠性差等问题,我国科研单位和大型联合收割机企业寻求联合收割机的负荷变化与作业质量及作业效率之间的规律,确定了喂入量、脱粒滚筒转速、输粮搅龙转速、损失量等联合收割机负荷的主要状态量,通过调节联合收割机的前进速度实现机组的满负荷工作.目前联合收割机机监控系统得质量还没有相关的国家标准加以规范,急需制定国家标准.","本标准规定了联合收割机监测控制系统的术语、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存.本标准适用于联合收割机监测控制系统.","全国农业机械标准化技术委员会"]
[771,103236,"8级钢制锻造起重部件","推荐","修订","GB/T 25852-2010","ISO 8539:2009",2014,"中国机械工业联合会","全国起重机械标准化技术委员会","浙江双鸟机械有限公司、北京起重运输机械设计研究院","该产品广泛应用于吊链、钢丝绳吊索和编织吊索等起重吊索具,因起重吊索具为直接承载部件,无法设置安全保护装置,如其产品质量存在缺陷,将会导致无法避免的起重机安全事故.因此,制定好该类产品的标准,规范其生产制造,对保障起重机械产品的安全使用,具有重要作用.原标准GB/T 25852-2010《8级链条用钢制锻造起重部件》为等同采用ISO 8539:1986,现国际标准已更新为ISO 8539:2009版本,且技术内容变化较大.因此,急需对原标准进行修订.","本标准规定了极限工作载荷不大于63t的8级钢制锻造起重部件的基本要求,其主要用于起吊物体、材料和货物用的:--ISO 4778 和ISO 7593规定的吊链；--ISO 7531中规定的钢丝绳吊索；--编织吊索具.本标准不适用手工锻造部件、焊接链条和其他焊接部件","全国起重机械标准化技术委员会","B1        "]
[772,103237,"履带起重机","推荐","修订","GB/T 14560-2011",null,2014,"中国机械工业联合会","全国起重机械标准化技术委员会","中联重科股份有限公司","2008年以前,履带起重机作为流动式起重机的一个产品种类,在国际上其发展并不明显,而国内的履带起重机生产企业也刚刚起步,产品吨位较小,技术含量较低,制约了产品的发展.GB/T 14560-2011《履带起重机》从2007年起草直到2011年发布实施,期间履带起重机经历了高速发展,国内出现了400吨、600吨、750吨、1000吨、1600吨等大吨位履带起重机.至今国内又出现了超大吨位履带起重机,如3200吨和3600吨履带起重机.随着超大吨位履带起重机的出现,履带起重机新技术、新工艺得到广泛应用,GB/T 14560-2011的部分条款已不适应于现有技术的发展要求.因此,有必要对GB/T 14560-2011《履带起重机》进行修订.履带起重机行业迅速崛起,成为流动式起重机家族中的后起之秀.履带起重机的产品标准也应该随着技术的发展及时修订更新,以保证标准的先进性和科学性,从而提高履带起重机产品的质量水平和安全性.","本标准规定了履带起重机的技术要求、试验方法、检验规则、使用说明书与标志、包装、运输和贮存.本标准适用于以内燃机为动力的液压式履带起重机.","全国起重机械标准化技术委员会"]
[773,103240,"起重机  司机室和控制站  第1部分:总则","推荐","修订","GB/T 20303.1-2006","ISO 8566-1:2010",2014,"中国机械工业联合会","全国起重机械标准化技术委员会","北京起重运输机械设计研究院","司机室和控制台作为起重机的操作控制中心,其产品质量直接关系到人员生命和财产安全.此外,由于操作人员长时间在司机室和控制台工作,其设计是否合理以及是否考虑人机工程学原理,对减少司机疲劳,降低起重机事故,也具有重要意义.原标准GB/T 20303.1-2006《起重机  司机室  第1部分:总则》(等同采用ISO 8566-1:1992)只包括了司机室的相关内容,对于目前大量使用的控制台并未涉及,现国际标准已更新为ISO 8566-1:2010版本,且技术内容变化较大.因此,急需对原标准进行修订.","GB/T 20303的本部分规定了按ISO 4306-1定义的各种起重机的司机室和控制站的一般要求.","全国起重机械标准化技术委员会","B1        "]
[774,103239,"起重机 控制装置布置形式和特性 第3部分:塔式起重机","推荐","修订","GB/T 24817.3-2009","ISO 7752-3:2010",2014,"中国机械工业联合会","全国起重机械标准化技术委员会","北京建筑机械化研究院","积极采用国际标准.随着国际贸易的迅猛发展和经济全球化的进程,标准在国际贸易与交流中的作用显得更加重要,国际标准在贸易中的地位不断提高.在WTO/TBT协议中规定了一个重要原则,即各国制定技术法规和标准都应以国际标准作为基础,以避免造成贸易各方的贸易争端,使我国的产品或服务更容易打入和占领国际市场.制定本标准可以规范塔式起重机的控制装置的布置及动作方向和操作要求,对于提高塔式起重机的用操作安全性、促进该产品进入国际市场和国际贸易具有积极的意义.","标准规定了塔式起重机基本控制装置的布置、要求及动作方向.标准的主要技术内容包括控制装置的一般要求、操作疲劳、基本控制布置要求、对控制台的要求、控制停止要求等","全国起重机械标准化技术委员会"]
[775,101080,"起重机械 检查与维护保养规程 第10部分:轻小型起重设备","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国起重机械标准化技术委员会","北京起重运输机械设计研究院","轻小型起重设备是现代加工企业必不可少的运输设备,其显著特点是:使用灵活,操作方便.针对该产品虽已有设计规范、制造标准和安全规程等标准,但还是安全事故频发,每年发生的设备报废并伴有重大人员伤亡的恶性事故就多达数十起,给人民生命和财产造成重大损失.本标准的制定提出了轻小型起重设备在安装、使用各阶段应进行的必要检查、方法和维护要求,以保持设备的适当安全状态,最终达到减少重大安全事故的目的.","已通过对大量事故原因的调查,发现除违章使用原因外,有一大部的事故是因使用过程中对设备的检查维护缺失而酿成事故.本标准将在对轻小型起重设备事故成因调查研究的基础上,结合产品和现场特点,归纳出轻小型起重设备在安装、使用各阶段应进行的必要检查、方法和维护要求.范围:规定轻小型起重设备在安装前、投入使用前、使用中各阶段应进行的检查和维护要求.主要技术内容:1、检查要求,包括:安装前的检查及要求、投入使用前的检查及要求、使用中的检查及要求.2、维护,包括:结构维护、机械维护、电气维护、安全装置维护及报废要求.","全国起重机械标准化技术委员会"]
[776,101081,"起重机械 检查与维护保养规程 第11部分:机械式停车设备","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国起重机械标准化技术委员会","中国重型机械工业协会停车设备工作委员会、北京起重运输机械设计研究院","机械式停车设备已经作为解决静态交通必不可少的存取设备,其产品种类比较多,传动形式也多样,根据各种场地都能有适合该场的机械式停车设备来解决停车难问题.其显著特点是:形式多样性、传动多样性,结构多样性.针对该产品虽已有通用安全标准及针对各机型的行业标准,因通用标准及各机型行业标准主要是针对安全,但对各机种结构、传动等没有统一要求.所以同一机种,形式很多,对使用单位而言,如何针对自身使用的产品,组织人员进行正确保养维护存在很多困扰,因为维护不当或维护不到位,每年都发生许多重大安全事故,同时也大大缩短了产品使用寿命,即浪费资源又给人民生命和财产造成重大损失.为此建立机械式停车设备检查与维护保养标准很有必要,本标准的制定提出了机械式停车设备在使用前、使用是应如何进行必要的检查、方法和维护要求,以保持设备的适当安全状态,最终达到减少重大安全事故的目的.","通过对大量事故原因的调查,发现除违章使用原因外,有一大部的事故是因使用过程中对设备的检查维护缺失而酿成事故.本标准将在对机械式停车设备事故成因调查研究的基础上,结合产品和现场特点,归纳出机械式停车设备在使用前和使用中各阶段应进行的必要检查、方法和维护要求.范围:规定机械式停车设备在使用前、投入使用中各阶段应进行的检查、方法和维护要求.主要技术内容:1、检查要求,包括:使用前的检查及要求、日常检查的检查及要求、传动机构、电气保护、安全保护装置在使用中的检查及要求.2、维护,包括:结构维护、机械维护、电气维护、安全装置维护、运动部件润滑.","全国起重机械标准化技术委员会"]
[777,101082,"起重机械 检查与维护保养规程 第12部分:浮式起重机","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国起重机械标准化技术委员会","上海振华重工(集团)股份有限公司、国家起重运输机械质量监督检验中心","浮式起重机是专门在水上从事船与岸、船与船或船与海洋结构之间起重作业的工程船舶.广泛应用于造船和重型机械安装、港建水工作业、桥梁架设施工、港口船舶装卸、海难打捞救助以及各种海洋工程项目.因工作条件和环境恶劣,所以对它安全要求更高.针对该类产品虽然有港口浮式起重机安全规程,但还是时有安全事故发生,给人民生命和财产造成重大损失.本标准的制定提出了浮吊在使用时应进行的必要检查、方法和维护要求,以保持设备的适当安全状态,最终达到减少重大安全事故的目的.","通过对大量事故的调查研究可见,除违章操作使用外,有一大部分的事故是因使用过程中对设备的检查维护缺失而酿成事故.本标准结合产品和现场特点,提出浮吊在使用过程中应进行的必要检查、方法何维护要求.主要技术内容:1.检查要求,包括大修后、作业前的检查及要求、作业中的检查及要求.2.维护,包括:船体维护、结构维护、机械维护、电气维护、安全装置维护.3.检查仪器及方法.","全国起重机械标准化技术委员会"]
[778,101071,"起重机械 检查与维护保养规程 第1部分:总则","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国起重机械标准化技术委员会","北京起重运输机械设计研究院","起重机械属于特种设备,包括的产品类别较多,如流动式起重机、塔式起重机、臂架起重机、桥式和门式起重机、缆索起重机、轻小型起重设备、机械式停车设备等,其广泛应用于冶金、矿山、铁路、港口、水利、电力、建设等行业,对我国国民经济的建设与发展起到重要的作用.由于它的特殊性,起重机械的事故发生率在整个特种设备事故率中所占的比率最高,而且多数发生在使用环节.因此对起重机械从安装前一直到使用中的各个环节,做好检查和维护保养工作,以保持设备的适当安全状态,最终达到减少安全事故的目的.","通过对各类起重机械事故的调查,发现除违章操作原因外,大部分的事故是因为在使用过程中对设备的检查和维护保养缺失而造成的.本部分分析各类起重机械事故成因,归纳出起重机械在安装、使用各阶段应进行的检查和维护,并提出要求.本部分规定了起重机械在安装前、投入使用前、使用中等各阶段应进行的检查与维护保养等的基本要求.本部分适用于GB/T 20776《起重机械分类》所规定的轻小型起重设备、起重机、升降机和机械式停车设备.本部分不适用于升降工作平台和施工升降机.","全国起重机械标准化技术委员会"]
[779,101072,"起重机械 检查与维护保养规程 第2部分:流动式起重机","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国起重机械标准化技术委员会","徐州重型机械有限公司","流动式起重机是起重机械的重要门类之一,装有臂架,使用吊钩或其他取物装置起升和搬运悬吊物品进行循环作业,能在带载或不带载情况下沿无轨路面行驶,且依靠自重保持稳定.机动性能好是流动式起重机的主要优点,具备长距离行驶,快速转换作业场地等功能,在铁路、水利、石化、冶金等多个领域中得到广泛应用.目前,流动式起重机已有从设计、制造、试验到使用的系列标准和安全规程等强制性标准,但安全事故还是时有发生,经调研发现,除违章操作外,在使用过程中的维保工作不到位也是主要原因.为降低起重机械事故,加强检查与维护保养工作已迫在眉睫.制定使用过程中的检查与维护保养方面专项的标准,更是具有现实的必要性和紧迫性.不仅可达到减少事故、发生保障人民生命财产安全的目的,同时更进一步完善了包括流动式起重机在内的起重机械标准体系.","本标准在通过对大量事故原因的调查研究的基础上,针对流动式起重机的主要工作机构的特点,规定了流动式起重机使用前、使用中和使用后各阶段应进行的检查方法和维护的基本要求.主要技术内容:1、检查要求,包括:使用前的检查及要求、使用中的检查及要求、附件的安装检查及要求、周期性检查的要求.2、保养和维修要求,包括:结构、机械、电气和安全装置维护的保养和维修要求.3、检查、保养和维修记录的保存要求.","全国起重机械标准化技术委员会"]
[780,101075,"起重机械 检查与维护保养规程 第5部分:桥式和门式起重机","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国起重机械标准化技术委员会","北京起重运输机械设计研究院","桥式和门式起重机(包括架桥机)属于特种设备,其广泛应用于各制造企业、冶金、造船、水利、电力、公路、铁路等行业,对我国国民经济的建设与发展起到重要的作用.由于它的特殊性,桥式和门式起重机的事故时有发生,而且多数发生在使用环节,对人员及财产造成巨大的损失.因此本标准对桥式和门式起重机从安装前一直到使用中的各个环节,做好检查和维护保养工作,以保持设备的适当安全状态,最终达到减少安全事故的目的.","通过对桥式起重机、门式起重机、架桥机等有关事故的调查,发现除违章操作原因外,大部分的事故是因为在使用过程中对设备的检查和维护保养缺失而造成的.本部分分析其事故成因,归纳出起重机在安装、使用各阶段应进行的检查和维护,并提出要求.本部分规定了桥式和门式起重机(以下简称起重机)在安装前、投入使用前、使用中各阶段应进行的检查、方法和维护的基本要求.本部分适用于GB/T 6974.5所定义的桥式起重机、门式起重机以及GB/T 26470所定义的架桥机.主要技术内容:1、检查要求,包括对安装前、投入使用前、使用中等各阶段结构、机构、电气及安全装置等的检查及要求；2、维护,包括:结构维护、机构维护、电气维护、安全装置维护；3、检查仪器及方法.","全国起重机械标准化技术委员会"]
[781,101076,"起重机械 检查与维护保养规程 第6部分:缆索起重机","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国起重机械标准化技术委员会","杭州国电大力机电工程有限公司","缆索起重机是电站、桥梁等工程建设中常用的吊运设备,其显著特点是:采用柔性的钢索作为吊物移动的轨道支撑,由于工程特点的不同,所用的缆索起重机几乎没有完全相同的,必须在施工现场进行索头的浇铸、部件的组装,安装质量直接关系到设备的安全运行.针对该产品的国家标准还没有正式发布,不论是电站还是桥梁工程建设,该设备都发生过安全事故,主要表现在:安装、调整时的索道坠落,使用过程中吊钩冲顶、坠地、撞山坡,停机检修时突然动作,大风时的倾覆,伴随着设备损坏、人员伤亡、工程停滞,给人民生命和财产造成重大损失.本标准的制定提出了缆索起重机在安装、使用和拆卸各阶段应进行的必要检查、方法和维护要求,以保持设备的适当安全状态,最终达到减少重大安全事故的目的.","已通过对大量事故原因的调查,发现除违章使用原因外,有许多是因使用过程中对设备的检查维护缺失而酿成事故.本标准将在对缆索起重机事故成因调查研究的基础上,结合产品和现场特点,归纳出缆索起重机在安装、使用和拆卸各阶段应进行的必要检查、方法和维护要求.范围:规定缆索起重机在安装前、安装过程中、投入使用前、使用中、拆卸前各阶段应进行的检查、方法和维护要求.主要技术内容:1、检查要求,包括:安装前的检查及要求、安装过程中的检查及要求、投入使用前的检查及要求、使用中的检查及要求、拆卸前的检查及要求.2、维护,包括:缆索维护、结构维护、机械维护、电气维护、安全装置维护.3、检查仪器及方法.","全国起重机械标准化技术委员会"]
[782,101077,"起重机械 检查与维护保养规程 第7部分:桅杆起重机","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国起重机械标准化技术委员会","华电郑州机械设计研究院有限公司、国家起重运输机械质量监督检验中心","桅杆起重机是现代建设中广泛应用的一种起重设备,具有起重量大、构造简单、传动灵活、装拆容易、工作安全、可靠、高效等特点,广泛应用于港口码头重物装卸、建筑大型设备安装、矿山开采等场所.兼适合于频繁转移场地或固定场所使用.桅杆起重机被划分为起重机系列的一个门类.但针对该类产品,目前仅有一部刚刚于2011年12月开始实施的GB/T26558-2011《桅杆起重机》国家标准.此前,桅杆吊的设计、制造、安装、使用、管理等方面均处于无标准可依,设备管理混乱状态,检查与维护的标准和实施均失缺,事故时有发生,每年发生的设备并伴有重大人员伤亡事故多达数起,给人民生命财产造成重大损失.本标准的制定提出了桅杆起重机在安装、使用和拆卸各阶段应进行的必要检查、方法和维护要求,以保持设备正常的安全状态,最终达到减少重大事故、安全使用的目的.","过对大量事故原因的调查,发现有一大部分的事故是使用过程中因安全意识薄弱,对设备的检查、维护、保养缺失而酿成.本标准将在对桅杆起重机事故成因调查研究的基础上,结合产品、现场和环境特点,从安全使用的角度出发,归纳出桅杆起重机在安装、使用和拆卸各阶段应进行的必要检查、维护保养与方法.范围:规定桅杆起重机在安装前、投入使用前、使用中、拆卸前各阶段应进行的检查、维护、保养要求与方法.主要技术内容:1、检查要求,包括:安装前的检查及要求、投入使用前的检查及要求、使用中的检查及要求、拆卸前的检查及要求.2、维护、保养,包括:结构、机械、电气、安全装置.3、检查仪器及方法.","全国起重机械标准化技术委员会"]
[783,101078,"起重机械 检查与维护保养规程 第8部分:铁路起重机","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国起重机械标准化技术委员会","中国北车齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司","铁路起重机主要用于铁路线上的事故救援及桥梁架设等救援设备,其显著特点是:在铁路线路上运行、救援.该产品虽已有设计规范、制造标准和安全规程等标准,但还是有安全事故发生,影响铁路事故救援,造成设备大修、经济损失及社会不良影响.本标准的制定提出起重机在运用过程中应进行的必要检查方法和维护保养要求,以保持设备的适当安全状态,最终达到减少重大安全事故的目的.","通过对事故原因的调查,发现除违章使用原因外,有的事故是因使用过程中对设备的检查维护缺失而酿成事故.本标准将在对起重机事故成因调查研究的基础上,结合产品和现场特点应进行的必要检查、和维护保养要求.范围:规定起重机运用过程中应进行的检查、方法和维护要求.主要技术内容:1、检查要求,包括:设备使用前的检查及要求、使用中的检查及要求.2、维护保养,包括:结构维护、柴油机维护、传动系统维护、液压系统维护、空气操纵制动装置维护、电气系统维护、安全监控系统维护等.3、检查方法.","全国起重机械标准化技术委员会"]
[784,101079,"起重机械 检查与维护保养规程 第9部分:升降机","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国起重机械标准化技术委员会","杭州国电机械设计研究院有限公司、北京起重运输机械设计研究院","升降机(包括升船机、启闭机、举升机等)是水利水电、通航中必不可少的设备,必须在使用现场安装、调试后才具备使用功能.升降机部分产品虽已有设计规范、制造标准和安全规程等标准,但缺少检查维护与保养的相关规定,部分使用单位人员维护单位维护保养工作不到位,致使设备出现安全隐患,重则导致安全事故的发生.本标准的制定提出了升降机在安装、使用和拆卸各阶段应进行的必要检查、方法和维护要求,以保持设备处于稳定、安全的工作状态,最终达到避免或减少安全事故的目的.","已通过对大量事故原因的调查,发现除违章使用原因外,有一大部的事故是因使用过程中对设备的检查维护缺失而酿成事故.本标准将在对升降机事故成因调查研究的基础上,结合产品和现场特点,归纳出在安装、使用和拆卸各阶段应进行的必要检查、方法和维护要求.范围:规定升降机在安装前、投入使用前、使用中、拆卸前各阶段应进行的检查、维护和保养要求.主要技术内容:1、检查要求,包括:安装前、投入使用前、使用中、拆卸前的检查及要求.2、维护保养,包括:结构维护、机械维护、液压维护、电气维护、安全装置维护.3、检查仪器及方法.","全国起重机械标准化技术委员会"]
[785,101073,"起重机械 检查与维护保养规程第3部分:塔式起重机","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国起重机械标准化技术委员会","北京建筑机械化研究院,中国建科院建筑机械化研究分院","塔式起重机是现代建筑施工中必不可少的垂直水平运输设备,其显著特点是:频繁转移场地且必须在使用现场组装调试后才具备使用功能.针对该产品虽已有设计规范、制造标准和安全规程等标准,但还是安全事故频发,每年发生的设备报废并伴有重大人员伤亡的恶性事故就多达数十起,给人民生命和财产造成重大损失.本标准的制定提出了塔机在安装、使用和拆卸各阶段应进行的必要检查、方法和维护要求,以保持设备的适当安全状态,最终达到减少重大安全事故的目的.","已通过对大量事故原因的调查,发现除违章使用原因外,有一大部的事故是因使用过程中对设备的检查维护缺失而酿成事故.本标准将在对塔机事故成因调查研究的基础上,结合产品和现场特点,归纳出塔机在安装、使用和拆卸各阶段应进行的必要检查、方法和维护要求.范围:规定塔机在安装前、投入使用前、使用中、爬升前、拆卸前各阶段应进行的检查、方法和维护要求.主要技术内容:1、检查要求,包括:安装前的检查及要求、投入使用前的检查及要求、使用中的检查及要求、附着的安装检查及要求、爬升前的检查及要求、拆卸前的检查及要求.2、维护,包括:结构维护、机械维护、电气维护、安全装置维护.3、检查仪器及方法.","全国起重机械标准化技术委员会"]
[786,101074,"起重机械 检查与维护保养规程第4部分:臂架起重机","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国起重机械标准化技术委员会","上海海事大学、北京起重运输机械设计研究院","臂架起重机包括门座起重机、悬臂起重机及固定臂架起重机.该类设备是现代社会生产中必不可少的装卸搬运设备,其特点是作业频繁,使用等级及工作等级较高.目前针对该类设备的设计规范、制造规范及安全规程等标准虽已出台,但该类设备在投入使用过程中仍然事故频繁,严重影响企业生产及人民生命安全.本标准将主要针对臂架起重机在设备大修后、投入使用前、使用中等各阶段结构、机构、电气及安全装置等提出必要的检查、方法及维护要求,以保持设备的适当安全状态,达到减少重大安全事故的目的.","通过对大量事故的调查研究可见,造成臂架起重机的安全事故的主要原因有:1)先天设计缺陷,2)灾害性天气或不可抗力因素,3)违章操作,4)使用过程中对设备的检查维护失当等.其中第4方面所占权重很大.本标准将在对臂架起重机事故成因调研基础上,结合产品自身及作业特点,提出臂架起重机在作业过程中应进行的检查、方法及维护要求.主要技术内容:1、检查要求,包括对设备大修后、投入使用前、使用中等各阶段结构、机构、电气及安全装置等的检查及要求；2、维护,包括:结构维护、机构维护、电气维护、安全装置维护；3、检查仪器及方法.","全国起重机械标准化技术委员会"]
[787,103249,"起重机械 控制装置布置形式和特性 第1部分:总则","推荐","修订","GB/T 24817.1-2009","ISO 7752-1:2010",2014,"中国机械工业联合会","全国起重机械标准化技术委员会","北京起重运输机械设计研究院","控制装置操纵着起重机的运动和停止,其设计合理性和安全性,直接关系到起重机械产品的使用安全.原标准GB/T 24817.1-2009《起重机械 控制装置布置形式和特性 第1部分:总则》(等同采用ISO 7752-1:1983)自颁布实施以来,为提高我国起重机的控制水平,减少起重机械安全事故,发挥了重要作用.现国际标准已更新为ISO 7752-1:2010版本,且技术内容增加较多.因此,急需对原标准进行修订.","GB/T ×××××的本部分规定了起重机控制装置的基本原则和要求.本部分涉及用于载荷定位控制装置的布置形式,可作为制定特殊类型起重机控制装置分标准的通用基础.","全国起重机械标准化技术委员会","B1        "]
[788,101133,"燃气轮机 验收试验","推荐","修订","GB/T 14100-2009","ISO 2314:2009",2014,"中国机械工业联合会","全国燃气轮机标准化技术委员会","南京燃气轮机研究所等","该标准是燃气轮机产品交付时性能验收的准则.此次按新版的ISO标准进行修订,保持与国际水平同步,可以保证国内产品具有国际竞争力,也为自主研制产品提供技术依据.","范围:本标准规定了燃气轮机动力装置的验收试验方法,以确定或检验燃气轮机动力装置的功率、热效率等主要性能参数及其他性能.本标准适用于常规燃烧系统的开式循环和半闭式循环燃气轮机动力装置.经过适当的修改也可适用于其他热源的燃气轮机动力装置.主要技术内容:规定了试验的准备工作、试验运行条件、测量仪器和测量方法、试验方法和对实验结果的计算、试验报告的形成等.","全国燃气轮机标准化技术委员会"]
[789,101857,"燃气轮机辅助设备通用技术要求","推荐","修订","GB/T 15736-1995",null,2014,"中国机械工业联合会","全国燃气轮机标准化技术委员会","浙江国华余姚燃气发电有限责任公司等","该标准是燃气轮机辅助设备的通用技术要求,随着燃气轮机技术的发展,国内多种燃机机型的需要,同时为保持与国际水平同步,保证国内产品具有国际竞争力,也为自主研制产品提供技术依据,需要对现有的标准进行修订.","本标准规定了燃气轮机辅助设备的通用技术要求,适用于辅助设备的设计、制造、采购和使用,涉及辅助设备主要包括润滑油、压力油、燃料供给、雾化空气、起动、冷却、加热与通风、防火、清洗、进排气、传动等系统","全国燃气轮机标准化技术委员会"]
[790,101134,"燃气轮机应用 安全","推荐","制定",null,"ISO 21789 :2009",2014,"中国机械工业联合会","全国燃气轮机标准化技术委员会","南京燃气轮机研究所等","该标准阐述了燃气轮机装置可能产生的危险以及可以采取的防范措施,是燃气轮机产品设计、制造、运行过程中重要的安全性指南,目的是将燃用气体或液体燃料,在高温高压条件下工作的设备的危险性降至最低. 由于在燃气轮机标准体系中,目前还没有特定的安全性标准,而燃气轮机又属于在危险环境中工作的发电设备,因此迫切需要制定此类标准.","范围:本标准规定了使用液体或气体燃料的燃气轮机的安全性要求、安全性相关的控制和检测系统.本标准也适用于燃气轮机中的驱动机械、安装在燃气轮机本体上的部件、燃机危险区域的部件,如发电机等,或对燃气轮机安全操作有直接影响的驱动机械.详述了燃气轮机潜在的重大危害,确定了适当的预防措施,指明对人身和环境的所存在的风险.主要技术内容:燃气轮机安装和使用过程中存在的重大危害,安全性要求,以及预防措施等要求.","全国燃气轮机标准化技术委员会"]
[791,101135,"热电联供系统  用于规划、评估和采购的技术说明","推荐","制定",null,"ISO 26382:2010",2014,"中国机械工业联合会","全国燃气轮机标准化技术委员会","浙江省电力设计院、南京燃气轮机研究所等","该标准主要用于对热电联供的燃气蒸汽联合循环系统进行规划和评估提供技术准则.有利于规范此类项目的评估过程,科学规划,合理配置,使资源得到更高效地利用.","范围:本标准描述了燃气蒸汽联合循环用于热电联供系统的规划、评估和采购的技术说明,为项目的规划、评估和采购工作提供技术准则.为使热电联供系统的每个项目阶段都能够获得满意的配置,本标准还为该系统规划提出了必要的检查项目,包括了详细的流程图和重要的发展步骤.主要内容包括:关键项目评价的信息和分析；使用条件和能源需求,包括相关政策和法规、规划、系统运行仿真、计划与目标的比较；系统评价,包括对经济性、环保性、节能性、可用性与可靠性的评估；系统采购的主要信息与工作等.","全国燃气轮机标准化技术委员会"]
[792,102746,"锅炉炉膛检修升降平台","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国升降工作平台标准化技术委员会","南京晨光集团有限责任公司、南京市特种设备安全监督检验研究院","锅炉炉膛检修升降平台是取代传统脚手架对锅炉炉膛进行检修的工具类高效、多功能产品,该产品已经作为国内发电锅炉的辅机设备广泛应用和生产,为了规范市场行为,统一生产企业生产标准和质量控制要求,特制定本标准,为行业提供产品生产和应用依据.","本标准规定锅炉炉膛检修升降平台产品的定义、分类与型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存要求,是锅炉炉膛检修升降平台产品设计、制造、试验和验收和订货的依据.","中国航天科工集团公司"]
[793,102212,"检验检测实验室设计、建设的技术要求 电气实验室","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国实验室仪器及设备标准化技术委员会","广东产品质量监督检验研究院、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所","国内、外目前都没有检验检测实验室的技术要求,本标准是结合我国国家质检中心、检测重点实验室的建设实际经验所得出的技术要求,以利于我国规范管理检验检测实验室.其中电气安全检验检测实验室的建设以电气安全为核心,确保实验人员的安全和实验室周围环境的安全,同时满足实验对象对环境的要求,在建设上以实用、经济为原则.这些技术要求,能够进一步促进我国电气实验室的规范管理.","本规范适用于电气电力、电子、电磁兼容、电气材料等使用的新建、改建、扩建的电气安全检验检测实验室的设计、施工和验收.电气安全检验检测实验室的建设除应执行本规范的规定外,尚应按现行国家强制性标准中的有关要求执行.若其他法律、法规对电气设备还规定了其他方面的安全要求,则电气设备也应当符合相应要求.技术内容包含:样品处理室和有噪音、震动试验装置安装要求；化学溶媒和电气老化性能检测设备安放要求；通断电性能测试检测设备安放要求；电磁和光电等精密测试设备放置要求；空调、通风与净化；给水排水与气体供应；电气；消防.","全国实验室仪器及设备标准化技术委员会"]
[794,99834,"食品包装PET瓶吹瓶成型模具装置","推荐","制定",null,null,2015,"中国机械工业联合会","全国食品包装机械标准化技术委员会","合肥通用机电产品检测院等","随着食品、饮料行业的快速发展以及啤酒、调味品、医疗等行业也开始大量使用PET瓶包装产品,PET瓶的需求量越来越大,提高PET吹瓶成型模具的制造水平显得愈来愈重要,为了促进吹瓶成型模具制造行业的发展,开展模具标准化工作迫在眉睫.  1通过制定和贯彻模具标准,采用模具标准件,不但能有效提高模具质量,而且能降低模具生产成本及缩短模具生产周期.  2可以规范吹瓶机模架结构及连接尺寸,提高食品包装PET吹瓶机生产适应能力.  3通过提高模具标准件使用覆盖率,使模具满足多品种、小批量、个性化、快周期生产的发展,提高市场经济中的快速应变能力和竞争能力.","标准规定PET瓶吹塑成形模具装置的设计、制造、检测、装配及工作条件、验收、保养及贮存的技术要求.适用于吹瓶模具装置的设计、制造、检测、装配、验收、保养及贮存等要求.吹制完成的成品瓶主要应用于饮料、酒类、调味品、食品、日化、医药等领域.  主要技术内容:1范围；2规范性引用文件；3术语和定义；4吹瓶模具的编号、分类及基本参数；5技术要求；6安装调试及工作条件；7出厂检验；8标志、包装、运输、维护和保养、贮存.","全国食品包装机械标准化技术委员会"]
[795,99326,"无损检测仪器 抽样 出厂 型式检验基本要求","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国试验机标准化技术委员会","爱德森(厦门)电子有限公司 、辽宁仪表研究所、深圳华测检测技术股份有限公司","对 无损检测仪器 抽样、出厂型式检验基本要求在设计、使用、调试、维护过程中有规可循.","无损检测仪器 抽样、出厂型式检验基本要求在术语和定义、样本、抽样方案、出厂检验、型式检验、检验规则、标志、包装、运输、储运等要求内容.","全国试验机标准化技术委员会"]
[796,99327,"无损检测仪器 工业X射线数字成像装置性能检测规则","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国试验机标准化技术委员会","辽宁仪表研究所\\、深圳华测检测技术股份有限公司、丹东市无损检测设备有限公司","通过对X射线散漏射线空气比释动能率限值、辐射防护的要求,为X射线操作者提供安全生产保障.本标准的制定作为未来技术发展的基础","技术要求包括有术语和定义、原理、要求、试验程序和检测规则.本标准适用于金属、非金属的无损检测","全国试验机标准化技术委员会"]
[797,99328,"无损检测仪器 工业电子内窥检测仪","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国试验机标准化技术委员会","徐州豪美光学仪器有限公司、辽宁仪表研究所、、深圳华测检测技术股份有限公司","工业电子内窥镜检测仪基于现代光学理论和数字光学技术,根据用户现场,便携, 清晰等要求而定性开发设计的仪器,本标准中规定尖端内窥镜技术,使仪器工艺和成像质量达到先进水平.","本标准规定了无损检测仪器 工业电子内窥检测仪的命名、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存.本标准适用于工业电子内窥镜检测仪的型式检验和出厂检验.","全国试验机标准化技术委员会"]
[798,99329,"无损检测仪器 工业光纤内窥检测仪","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国试验机标准化技术委员会","南京东电检测装备有限责任公司、辽宁仪表研究所、深圳华测检测技术股份有限公司","工业光纤内窥镜采用高柔性像纤,可弯曲的光纤线能伸入到狭小的孔内,在狭小空间也能清晰观察.主要用于检查精密机械加工制造、石油化工、军工制造、警用设备、汽车制造、小型设备内的小孔径,小缝隙的内部情况、机械齿轮零件磨损、松动、油嘴油泵的质量检查.本标准的制定满足技术发展的要求,填补国内该领域标准的空白.我国因为光纤材料的差距,处于较低水平发展,本标准的制定将为我国光纤内窥镜的发展提供技术支持,缩小与国际水平的差距.","本标准规定了工业光学纤维内窥镜检测仪产品的分类及基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装及运输贮存.本标准适用于采用于图像观察的光纤内窥检测仪.","全国试验机标准化技术委员会"]
[799,99332,"无损检测仪器 红外线热成像 系统与设备","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国试验机标准化技术委员会","中国特种设备检测股份公司、\\深圳华测检测技术股份有限公司、 南京东电检测装备有限责任公司、辽宁仪表研究所","对无损检测仪器 红外线热成像 系统与设备等进行规范,使设备在设计、使用、调试、维护过程中有规可循.","本标准规定了无损检测仪器 红外线热成像 系统与设备概述、现场检测设备、固定检测设备、本标准描述了组成红外热成像系统和设备的主要零部件及性能","全国试验机标准化技术委员会"]
[800,99333,"无损检测仪器 鉴定方法","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国试验机标准化技术委员会","深圳华测检测技术股份有限公司\\南京东电检测装备有限责任公司、辽宁仪表研究所","无损检测仪器 鉴定方法在设计、使用、调试、维护过程中有规可循.","本标准规定了无损检测仪器 鉴定方法中包括样机鉴定 、生产定型鉴定、仪器定级鉴定条件等内容.","全国试验机标准化技术委员会"]
[801,99334,"无损检测仪器 汽车轮毂X射线实时成像检测仪技术要求","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国试验机标准化技术委员会","辽宁仪表研究所\\、深圳华测检测技术股份有限公司、丹东市无损检测设备有限公司","通过对X射线空气比释动能率限值、电离辐射防护的要求,为X射线工作人员的健康安全、安全生产操作提供防护依据.     早期,采用胶片成像方法对汽车轮毂进行成像检测,这种方法需要对胶片进行冲洗、储存、保管,对胶片进行分析时,凭肉眼去分析胶片图像中反应的缺陷类型,十分繁琐,并且不方便,不利于大规模在线实时检测,射线检测技术作为产品质量的重要手段,竞购几百年的发展,已由简单的胶片和荧屏射线照相发展到了实时成像检测,在这样的条件下,采用X射线实时成像技术实现对汽车轮毂的检测是时代发展的必然.","无损检测仪器 汽车轮毂X射线实时成像检测仪技术要求包括术语和定义、数字成像系统、计算机图像处理系统\\、轮毂检测的时机、检测方法、图像显示与观察、图像评定、检测报告、图像存储、分辨力与图像不气象度的测试方法等\\\\.","全国试验机标准化技术委员会"]
[802,103091,"无损检测仪器 射线数字探测器阵列制造特征","推荐","制定",null,"ASTM E2597:2007",2015,"中国机械工业联合会","全国试验机标准化技术委员会","中国工程物理研究院应用电子学研究所","项目主要介绍数字探测器各重要参数的评估方法，旨在使DDAs的制造商或集成商通过本标准提供的测试方法定量给出DDAs的测试结果，以确认其是否满足无损探测(NDT)用户或客户的要求.","本标准介绍了数字探测器阵列(DDAs)的评估方法，可用于对DDAs定量比较以判断其是否满足无损探测(NDT)要求.定义了坏像素点的分类及测试方法，对空间分辨率、效率、对比灵敏度、延迟和辐射等重要参数的测量和计算提供了详细说明，使用户以这些参数计算结果为依据判断DDAs是否符合要求.","全国试验机标准化技术委员会"]
[803,99336,"无损检测仪器 术语 工业(CT)","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国试验机标准化技术委员会","辽宁仪表研究所、","无损检测仪器 术语 工业(CT)是由质量检验单位负责进行.为适应我国已加入世界贸易组织的现状,增强国际交流的合理性和可操作性,使无损检测仪器的水平和国外产品的差距减小,产品能满足国内外市场的需要,促进国际贸易和产品出口的发展.新标准的指定将促进技术进步和产品更新增强自我创新能力.","本部分规定了用于工业无损检测仪器的透射式射线计算机层析成像(以下简称工业CT或CT)检测的一般概念,工业CT检测系统、器材、材料和检测方法中使用的术语.  本部分适用于工业CT检测,供制订标准和指导性技术文件及编写和翻译教材、图书、刊物等出版物时使用.其他用于安全检查等领域的计算机层析成像检测也可参考使用.","全国试验机标准化技术委员会"]
[804,99337,"无损检测仪器 涡流漏磁综合检测仪技术规则","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国试验机标准化技术委员会","爱德森(厦门)电子有限公司 、辽宁仪表研究所、深圳华测检测技术股份有限公司","对涡流漏磁综合检测仪技术导则、安全要求、检验规则等进行规范,使设备在设计、使用、调试、维护过程中有规可循.随着我国涡流漏磁检测技术市场迅猛发展,与之相关的核心生产技术应用与研发必将成为业内企业关注的焦点,因此本标准的制定填补国内该项领域的空白.且标准的制定将促进技术进步和产品更新增强自我创新能力,本标准可作为未来技术发展的基础.","本标准规定了涡流漏磁综合检测仪技术导则的术语和定义、正常工作条件、基本参数、现场检测设备、固定检测设备、检验规则、标志、包装、运输、储运等内容.本标准适用于现场检测设备.","全国试验机标准化技术委员会"]
[805,102291,"液压传动连接  带米制螺纹和O形圈密封的油口和螺柱端  第3部分:轻型螺柱端(L系列)","推荐","制定",null,"ISO 6149-3:2006",2014,"中国机械工业联合会","全国液压气动标准化技术委员会","浙江苏强格液压股份有限公司","目的:完善标准体系,填补标准空白,与国际接轨.意义:推广国际通行的液压管接头连接型式,提高液压系统连接可靠性和互换性,提高我国液压管接头产品生产技术水平,更好地满足国内和国际市场的需要.","范围:本部分规定了米制可调节和不可调节轻型(L系列)螺柱端的尺寸、性能要求和试验程序.适用于最高工作压力40MPa(4000bar).主要技术内容:尺寸、技术要求、O形圈、试验方法、螺柱端的标记、标识等.","全国液压气动标准化技术委员会"]
[806,102292,"液压滤芯技术条件","推荐","修订","GB/T 20080-2006",null,2015,"中国机械工业联合会","全国液压气动标准化技术委员会","新乡市平菲滤清器有限公司","原标准自2006年发布实施后,原标准所引用的文件(标准)大多经过修订,且原标准部分条款及部分引用条款不甚合理,2011年复审结论为修订,为使标准能更好地涵盖新技术、新工艺,结构更加合理,特对其进行修订.  该标准属于新编标准体系中急需制修订的项目,通过修订完善标准结构,增补新内容,使得原标准更先进、更合理,并能更好地完善液压污染控制标准体系.","范围:规定了液压滤芯的通用技术要求,以及试验、检验、标志、包装和贮存的要求.  主要技术内容有:1.术语和定义；2.液压滤芯的分类；3.技术要求,包括基本技术参数、材料、性能、设计和制造；4.试验要求,规定液压滤芯主要性能(如过滤精度、纳垢容量等)的试验标准；5.检验要求,规定液压滤芯型式检验和出厂检验的项目及时机；6.关于标志、包装、贮存的要求；7.标准的引用说明.","全国液压气动标准化技术委员会"]
[807,100451,"铠装连续热电偶电缆及铠装连续热电偶","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国仪表功能材料标准化技术委员会","重庆材料研究院","铠装连续热电偶是一种能够探测一条连续路线上存在的最高温度,用于温度越限报警的线式温度传感器.该传感器作为广域温度监测与超温报警具有其它传感器无法比拟的优点,是国内外温度测控领域重点发展的新型温度传感器.可用于化工、电力、光伏、机车、仓储、交通、通讯、军工等各行各业.     该传感器是采用的热敏材料为多组分热敏材料,工艺适应性好,热稳定性,抗热冲击性能优良,而同类产品所采用的热敏材料为单组分热敏材料,工艺敏感性高,易受环境污染,长期热稳定性差.重庆材料研究院从上世纪九十年代初开始从事线式温度传感器的研究开发,二十年来,先后得到国家和重庆直辖市各类科技项目的滚动支持.先后完成“八五“国家重点科技攻关项目--电缆型二维NTC温度传感器(编号:85-721-01-14/02),“九五“国家重点科技攻关项目--热偶型热敏电缆(编号:96-748-02-03/05),国家高科技计划(863计划)项目--热敏电缆材料的研究(编号:2002AA325090-5),科技部院所专项资金项目--二维温度监测与报警热敏电缆(编号:NCSTE-2001-JKZX-120),国家重点新产品项目--表面温度监测与过温报警系统(WXRK),中国机械工业集团科技发展基金资助项目--线式温敏传感器产业化关键技术研究(合同编号:SINOMACH10科168号),重庆市重点攻关项目--表面温度监测与过温报警系统产业化关键技术研究(编号:CSTC,2011AB4094),重庆市战略性新兴产业及国家高技术产业基地专项项目--线状温敏传感器及超温报警系统产业化.2010年,重庆材料研究院表面温度监测与过温报警系统获国家科学技术部、国家环境保护部、国家商务部、国家质量监督检验检疫总局联合颁发的国家重点新产品证书(编号:2010GRF10012).   本产品可满足目前以及今后国民经济发展的需要,显著提高我国大型煤化工、大型电站、光伏产业、军工装备等多个领域重大装备的技术水平和安全监测及防护水平,同时还可用于出口和替代进口产品、创汇节汇,缩小与发达国家的差距,为国家经济发展和装备进步服务,为军工技术提供强力支撑.铠装连续热电偶电缆及铠装连续热电偶产品技术指标已达到国际领先水平.为了适应我国科学技术水平发展的需要,亟待制定该国家标准.而且,从文献资料和国内外实际调研来看,国内外从事线式温度传感器的单位和机构并没有制定相应的标准,因此制定本标准是非常必要的,对促进我国进出口贸易具有积极的意义.","本标准适用于工作温区在80℃~650℃以内的热偶型线式温度传感器.标准将规定热偶型线式温度传感器的技术要求、试验方法、检验规则、包装及标志.包括产品名称、尺寸及允许偏差、表面质量、热电特性、最小弯曲半径、外套管完整性等.","全国仪表功能材料标准化技术委员会"]
[808,100983,"数码照相机 噪声的测量","推荐","制定",null,"ISO 15739:2003",2014,"中国机械工业联合会","全国照相机械标准化技术委员会","杭州照相机械研究所、国家照相机质量监督检验中心、浙江大学等","数码照相机的噪声是数码照相机成像质量的一个重要技术指标,在高感光度和曝光不足的情况下数码照相机拍摄图片的噪声就会明显增多,因此制订数码照相机 噪声的测量方法标准是非常必要的,该标准的制订可以促进数码照相机技术水平和产品质量的提高,更好的保护消费者的利益.","本标准规定了 测试和描述噪声与信号水平和数码照相机的动态范围关系的方法.本标准适用于黑白和彩色的数码照相机.   主要技术内容包括术语和定义、测试条件、噪声的测量步骤、计算方法和结果报告","全国照相机械标准化技术委员会"]
[809,101611,"真空技术 磁流体动密封件  通用技术条件","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国真空技术标准化技术委员会","湖南维格磁流体股份有限公司、沈阳真空技术研究所","目的:规范磁流体密封件的技术质量,使不同类型的磁流体动密封件相同的技术指标遵循同一技术标准.意义:完善标准项目、提高标准的系统性.","本标准规定了磁流体动密封件产品技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等.本标准适用于真空设备、高压开关柜、及其它类似旋转轴的密封.其工作参数一般为:工作压力为0~1.6MPa；真空室压力为1×10e5Pa~1×10e-6Pa(指密封腔内的实际压力).工作温度为-40~80℃(指密封腔内实际温度).介质为非活性气体.","全国真空技术标准化技术委员会"]
[810,101612,"真空技术 真空设备的检漏方法选择","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国真空技术标准化技术委员会","北京卫星环境工程研究所、国防科技工业标准化研究中心、沈阳真空技术研究所","为规范真空设备检漏方法选择,增加真空设备在各个阶段检漏方法选择的范围,提高检漏方法选择的效率、安全性、经济性,推动真空设备产品质量的提高,特制订本标准.  本标准可使我国真空设备检漏方法的选择更加科学、规范,为真空设备检验部门、设计加工部门或人员提供检漏方法的选择范围,可以提高同类型设备检漏的规范性、真空设备检漏的效率,具有明显的社会效益和经济效益.","本标准适用于真空设备的检漏方法选择,真空泵、真空容器、真空管道、真空状态下工作的环境模拟试验设备、真空镀膜设备、半导体生产设备、高能物理真空设备等,凡是涉及真空状态下工作的设备的检漏方法选择均在本标准应用范围之内.  本标准主要技术内容如下:  第3节规定了定量检漏、定位检漏和定性检漏3种检漏类别的定义；  第4.1节规定了检漏类别对应的检漏方法,并规定了适应性应用要求.第4.2节规定了根据真空设备类别、压力状态和应用阶段选择检漏方法的要求.第4.3节规定了根据允许漏率选择定量检漏方法的要求.第4.4节对真空设备常用检漏方法的综合经济效益进行了比较,并规定了根据综合经济效益选择检漏方法的要求；  本标准中第5节对真空设备常用检漏方法选择步骤进行了规定,并明确了选择步骤；  本标准中第6节规定了真空设备常用检漏方法的技术实施和安全实施的要求；    附录A对真空设备常用检漏方法的基本原理进行了归纳性总结,并给出了相应的检漏系统原理图；    附录B对真空设备常用检漏方法的技术特征进行了归纳性总结,并给出了这些方法的典型应用.","全国真空技术标准化技术委员会"]
[811,100696,"仓储物流自动化系统功能安全规范","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国自动化系统与集成标准化技术委员会","北京机械工业自动化研究所","随着现代物流业的发展,物流仓储系统有着广阔的应用前景.作为物流配送和采购分拨的中心,物流仓储系统的建筑规模、使用功能、管理设施、运作服务等都体现了现代物流的特征.仓储安全管理是一种科学的、有系统的计划、协调以及控制仓储的业务活动,在仓储甚至整个物流系统中占有极其重要的位置,而现代安全监控是智能仓储系统中一项不可忽视的任务.现代物流智能仓储不仅建筑功能、运作模式与传统仓库有所区别,而且在火灾特性、消防设施的应用及消防安全管理方面都具有自身特点.如何对仓储安全监控系统中的异常情况进行实用化的智能场景监测分析和智能化管理,实现信息实时有效的获取和控制,是仓储监控网络化、智能化的核心技术.","本标准针对仓储物流自动化系统(以下简称WAS)规定了的功能安全的一般要求,提供了实现WAS功能安全的总体结构框架,用于处理与功能安全相关的活动,给出了WAS功能安全设计、安全防护和使用信息的要求和建议.本标准针对WAS讨论与系统总体运行和功能相关的安全要求,不包括单台设备的安全要求.针对单台设备的安全要求在这些设备的专门标准中给出.因此,本标准仅涉及对协同工作的设备的衔接、自动化物流设备的电气控制、计算机监控和管理以及使用WAS的操作者的安等至关重要的内容.本标准针对WAS规定了功能安全的一般要求,提供了实现WAS功能安全的总体结构框架.本标准的主要内容包括:前言,引言, 范围,规范性引用文件,术语与定义,风险评价,减少风险,附录A(资料性附录)仓储物流自动化系统(WAS)的示例.","全国自动化系统与集成标准化技术委员会"]
[812,103227,"工业自动化系统与集成  诊断、能力评估以及维护应用集成 第2部分:应用领域矩阵元素描述与定义","推荐","制定",null,"ISO 18435-2:2012",2015,"中国机械工业联合会","全国自动化系统与集成标准化技术委员会","北京机械工业自动化研究所","本标准定义了一套集成方法,用于将诊断、能力评估和维护应用与生产、控制以及其他制造业务的应用进行集成.本标准描述应用集成模型以及通用的应用互操作性需求,重点描述制造资产和资源需要满足的集成需求,以支持制造系统生命周期内的运行和维护阶段.  在制造企业中,一个适当的集成化资产管理系统可以提供关键的信息,用于提高已部署制造资产的生产率.有效并及时的资产维护可以理想地使这些资产提供生产系统所需要的服务.过去,众多工业自动化系统和控制设备提供的关于过程、设备、操作者与物料的信息,在制造过程中并没有得到充分利用.而现在,随着设备中数字信号处理应用不断增多,这些可用信息可以得到与制造过程更加适应的有效分析,并且用于诊断、能力评估、控制和维护应用中.另外,在不增加制造系统传感器的情况下,一些信息还可以通过系统中已有的接口提取出来.这种得到提高的信息存取能力,需要用标准的形式表述给其他的分析工具,这些工具通过明确定义的接口诊断生产过程、物料和设备问题.本标准通过参考预定义的诊断和维护应用互操作性专规,可以支持终端用户规划或采购开放、集成和安全的系统；通过使用基于本标准的通用工具,系统集成人员减少开发诊断和维护解决方案的时间；通过使用基于本标准的通用工具,诊断和维护产品或服务的提供商可以提供和开发新的产品；因为获取关键信息更加方便,系统的安全管理方面可以得到很大的提高.","本标准已经或计划发布以下部分:--第1部分: 综述与通用要求；--第2部分: 应用领域矩阵元素描述与定义；--第3部分: 应用集成描述方法.本部分是此标准的第2部分,给出了应用交互矩阵元素(AIME)和应用领域矩阵元素(ADME)的详细定义,以及它们之间的关系.本部分特别描述了构建ADME的步骤,AIME集的特定组合能够支持ADME.","全国自动化系统与集成标准化技术委员会"]
[813,103228,"工业自动化系统与集成  诊断、能力评估以及维护应用集成 第3部分:应用集成描述方法","推荐","制定",null,null,2015,"中国机械工业联合会","全国自动化系统与集成标准化技术委员会","北京机械工业自动化研究所","本标准定义了一套集成方法,用于将诊断、能力评估和维护应用与生产、控制以及其他制造业务的应用进行集成.本标准描述应用集成模型以及通用的应用互操作性需求.这些应用集成模型为制造资产(例如设备、自动化设备和软件单元)提供诊断、能力评估和维护应用的集成参考架构；使诊断、能力评估和维护应用与其他应用的集成成为可能；为处理资产管理生命周期提供一个系统的视图.这些集成模型定义了一些元素和规则,帮助识别和选择在互操作性模板中描述的接口.本标准准重点描述制造资产和资源需要满足的集成需求,以支持制造系统生命周期内的运行和维护阶段.","本标准已经或计划发布以下部分:--第1部分: 综述与通用要求；--第2部分: 应用领域矩阵元素描述与定义；--第3部分: 应用集成描述方法.本部分是此标准的第3部分,定义了一个推荐方法,用以描述企业中一个或多个自动化领域中应用之间的互操作和集成需求.主要关注点在于产品操作和维护操作领域,包括能力评估活动.","全国自动化系统与集成标准化技术委员会"]
[814,103231,"机器人操作系统接口规范","推荐","制定",null,null,2015,"中国机械工业联合会","全国自动化系统与集成标准化技术委员会","北京航空航天大学、北京机械工业自动化研究所等","机器人操作系统是机器人系统的核心基础软件,近年来随着机器人的发展,对机器人软件提出了越来越多的需求,而在机器人软件平台上还没有统一,各种机器人所使用的软件平台处于无据可依、各自为战的状态,这就极大的影响了机器人系统设计的科学和规范.软件平台范围不一,品种繁多,性能参差不齐,接口复杂,其选型制约影响了机器人系统设计与集成.因此,其标准化和规范化对于降低机器人设计门槛,提高机器人设计品质,对于指导和规范机器人产业具有重要意义.","机器人操作系统接口规范包括应用程序接口.主要技术内容包括:机器人操作系统应用程序接口,便利函数库,通信程序接口等.","全国自动化系统与集成标准化技术委员会"]
[815,103232,"机器人高速通信总线RobNet","推荐","制定",null,null,2015,"中国机械工业联合会","全国自动化系统与集成标准化技术委员会","中国科学院自动化研究所、北京机械工业自动化研究所等","基于总线的系统结构是未来机器人系统和装备发展的主要趋势.对于高性能机器人系统来说,高速、高可靠的通讯总线是必不可少的.目前,机器人的伺服驱动、传感器和控制器采用的总线标准较多、缺乏统一性,使模块化机器人的系统集成困难,因此,本项目针对模块化机器人所需的高速总线协议进行研究并制定相关标准,以便于机器人模块设计、模块化机器人集成开发,促进模块化机器人产业发展.","本标准规定了模块化机器人系统中的高速通信总线的数据格式和程序规范,包括协议层次、格式定义、工作流程.本标准主要适用于模块化机器人系统中不同功能模块构件之间的数据交互和信息共享.应用于非模块化机器人中的通信总线亦可参照使用本标准.","全国自动化系统与集成标准化技术委员会"]
[816,100816,"机器人技术组件","推荐","制定",null,null,2015,"中国机械工业联合会","全国自动化系统与集成标准化技术委员会","上海交通大学、北京航空航天大学、北京机械工业自动化研究所、上海沃迪科技有限公司等","随着互联网和计算机技术的发展,通过模块化机器人技术和分布式控制系统构建智能机器人和机器人系统的研究和开发的项目数量越来越多.机器人技术组件旨在建立一个共同的平台上基于分布式对象技术,这将支持通过整合各种网络不同的网络机器人系统建设.因此机器人技术组件(RTC)是否能够标准化是机器人在控制沟通过程中一个重要桥梁,其技术发展是机器人产品能否普及的关键因素.目前国际间以日本为首,已组成一个推动机器人技术组件标准化的团体,我国也亟需这部分标准化信息以作为国内未来技术发展方向的参考.","标准适用于采用模块化和网络化构建的任何机器人产品.主要技术内容含有机器人中间件设计与定义,用中间件对不同软硬件资源进行功能封装方法,对外提供符合CORBA标准接口,并通过CORBA总线实现即插即用的机器人系统集成.通过机器人中间件封装后数据端口定义；服务端口定义；配置接口定义；RT组件接口定义；RT组件异常接口定义；通信上下文定义.中间件开发环境,系统测试方法,机器人中间件的术语与定义.","全国自动化系统与集成标准化技术委员会"]
[817,103234,"企业控制系统集成 第5部分:业务与制造间事务","推荐","制定",null,"IEC 62264-5:2011",2015,"中国机械工业联合会","全国自动化系统与集成标准化技术委员会","北京机械工业自动化研究所、清华大学等","本部分定义了业务和制造之间的事务,用来支持企业控制系统集成中信息的收集、检索、转换及存储,目的在于通过实现企业系统和制造过程系统的互操作以及集成,减少执行这两个系统的风险、成本和过失.本标准还可降低新供应品实施的难度.","GB/T 20720的本部分从应用执行业务和与第三层第四层相关的制造行为的信息交换方面定义了事务.这些交换的目的是使信息采集、检索、传递和储存能够支持企业控制系统集成.本部分与GB/T 20720.1中的模型和术语以及GB/T 20720.2中的对象模型属性相一致.本标准还定义了详细说明GB/T 20720.1第7节,GB/T 20720.2和本标准中定义的对象如何交换的事务.本部分没有定义事务模型其他的用途.本标准涉及的模型有:人员模型,设备模型,维护模型,物料模型,过程段模型,生产能力模型,产品定义模型,生产调度模型和生产绩效模型.","全国自动化系统与集成标准化技术委员会"]
[818,100698,"物流装备管理监控系统功能体系","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国自动化系统与集成标准化技术委员会","北京机械工业自动化研究所","随着经济发展,国内物流业近几年也有了长足进步.确切地说,物流是国家经济的血脉,对经济建设起到了重大作用. 物流管理信息系统实现从物流决策、业务流程、客户服务的全程信息化,对物流进行科学管理.重视物流信息系统和物流管理的互动,既要根据自己的物流管理流程来选择适合的物流信息系统,也要通过物流信息系统来优化和再造自己的物流管理流程.本标准的目的是构建物流装备管理监控系统(以下简称WMCS)的功能体系结构,说明WMCS在自动化物流系统中的作用及与其它系统的关系,为WMCS功能体系的构建提供依据和技术框架.","本标准明确了物流装备管理监控系统(以下简称WMCS)的定义,WMCS的主要功能、WMCS的层次划分和WMCS通用的功能体系结构,并提供了WMCS的参考示例.本标准适用于指导WMCS软件产品开发及与其它系统接口.可作为企业选择或评价WMCS产品、WMCS实施和WMCS与其它系统接口时的基础性依据.本标准的目标使用者包括:WMCS产品开发组织、WMCS应用组织以及WMCS实施及咨询服务机构等.本标准的主要内容包括:前言,引言, 范围,规范性引用文件,术语与定义,WMCS的定义,WMCS功能层次定义,WMCS功能体系结构,附录A(资料性附录)自动化物流系统的示例,附录B(资料性附录)WMCS的行业特点,附录C(资料性附录)WMCS功能体系的示例.","全国自动化系统与集成标准化技术委员会"]
[819,100835,"云制造 服务分类","推荐","制定",null,null,2015,"中国机械工业联合会","全国自动化系统与集成标准化技术委员会","北京航空航天大学、清华大学深圳研究生院、北京机械工业自动化研究所、重庆大学、航天二院北京仿真中心、北车股份有限公司、北京恩维协同有限公司、东莞华中科技大学制造工程研究院等","云制造是在“制造即服务“理念的基础上,借鉴了云计算思想发展起来的一个新概念.它融合现有信息化制造、物联网、语义Web、高性能计算等技术,能够为制造全生命周期过程提供可随时获取、按需使用、安全可靠、优质廉价的服务.标准规范是指导云制造服务平台研究和开发的关键,是保证平台能够实现和推广应用的核心.  本标准应用于制造业开展实施云制造服务平台.  本标准适用于制造集团企业类与中小企业云制造服务平台的开发、推广和应用.","本标准规定了云制造及其环境下的服务资源特点及分类.  本标准适用于大集团企业和中小企业实施云制造过程中进行服务资源的分类和管理.","全国自动化系统与集成标准化技术委员会"]
[820,103223,"装备制造业 制造过程射频识别 第1部分:电子标签技术要求及应用规范","推荐","制定",null,null,2014,"中国机械工业联合会","全国自动化系统与集成标准化技术委员会","中国科学院自动化研究所、北京机械工业自动化研究所、北京烽火联拓科技有限公司、威海北洋电气集团股份有限公司、齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司、无锡国硕信息科技有限公司","装备制造业生产环境恶劣,通常具有全金属、强电磁干扰、高温、粉尘、振动、潮湿等多种特点,对RFID电子标签的性能、可靠性、耐久性等要求比较高.而当前国内外的RFID电子标签的应用标准及规范的应用场景一般假设为实验室环境或普通电磁环境,属于基础性、通用性标准,不能完全满足装备制造业的应用要求.本标准的制定可以为我国装备制造业的RFID应用电子标签提供应用标准和实施指南,为我国装备制造业的信息化建设起到推动作用.","本标准规范了装备制造业中电子标签的封装形式、标签内存贮数据的格式、标签环境是适应性要求、测试方法以及安装要求等内容.本标准适用于装备制造生产过程用电子标签的设计、封装及其应用.","全国自动化系统与集成标准化技术委员会"]
[821,100160,"道路车辆 制动衬片摩擦材料 实样摩擦性能试验方法","推荐","制定",null,null,2014,"中国建筑材料联合会","全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会","国家非金属矿制品质量监督检验中心","我国现在采用的定速试验机小样测试评价汽车用制动器衬片的摩擦性能已远远不能适应汽车厂的需要,采用实样试验已成为世界潮流.我国目前还没有实样试验的方法标准,急需参考欧洲UNECER90制定我国的汽车用制动摩擦材料实样摩擦性能试验方法.","本标准规定了制动衬片摩擦材料在试验机上进行实样测试的术语和定义、原理、设备、程序和评价方法.本标准适用于道路车辆上用的制动器衬片.其他机械上用的制动器衬片也可参照采用.","中国建筑材料联合会"]
[822,92293,"密封材料热分解温度测定方法","推荐","制定",null,null,2014,"中国建筑材料联合会","全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会","咸阳非金属矿研究设计院有限公司等","所谓热分解就是当温度高于常温,或只有在加热升温情况下才能发生的分解反应.密封材料热分解温度是指密封材料在高温下发生分解的最低温度,是密封材料热性质的一个重要指标.国内现尚无密封材料热分解温度测定方法的相关国家及行业标准,各企业采用自己的标准或地方标准,无统一规范,造成产品质量良莠不齐,大大影响了行业的发展.密封材料热分解温度测定方法标准的制定,对密封材料企业、相关应用行业的发展具有基础性意义.","本标准适用于非金属型密封材料.本标准采用同步综合热分析仪,将热重分析法TG与差热分析法DTA或差示扫描量热法DSC结合的方法测定密封材料热分解温度.本标准规定了用同步分析仪测定密封材料热分解温度的术语和定义、仪器设备及材料、试样制备、试验步骤、结果分析与表示、精密度和试验报告等.","全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会"]
[823,100157,"汽车用鼓式制动块","推荐","制定",null,null,2015,"中国建筑材料联合会","全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会","咸阳非金属矿研究设计院有限公司、厦门利兴达摩擦材料有限公司、河北星月制动材料有限公司","汽车用鼓式制动块是汽车刹车制动最重要的部件之一,其质量好坏,直接影响行车安全.目前的标准,只规定了摩擦材料的要求,而鼓式制动块是整体生产、整体销售,块的质量(如材质、焊接强度、垂直度、同心度)及其与摩擦材料的粘接强度对行车安全影响很大,因此急需制定国家标准予以统一和规范.","本标准规定了汽车用鼓式制动块的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存.本标准适用于汽车用鼓式制动蹄.","中国建筑材料联合会"]
[824,101928,"含铅玻璃化学成分分析方法","推荐","制定",null,null,2014,"中国建筑材料联合会","全国工业玻璃和特种玻璃标准化技术委员会","中国建材检验认证集团股份有限公司","含铅玻璃具有成型料性变长、色彩鲜艳、表面光泽、声音清脆等特点,通常用于制造光学玻璃、电真空玻璃、低温封接玻璃、防辐射玻璃、铅晶质玻璃、火石类光学玻璃、低熔玻璃、延迟线玻璃、高折射微珠玻璃及艺术器皿玻璃等.含铅玻璃除含有二氧化硅、三氧化二硼等玻璃形成物外,还含有百分之几到百分之几十的氧化铅,含量范围广.含铅玻璃中氧化铅高温接触黄金坩埚或铂金坩埚将对坩埚造成严重的损坏,并且具有易水解的性质,铅的这种特殊性质导致含铅玻璃在全元素分析时难度较大,目前国内没有关于含铅玻璃的国家标准和行业标准.目前的国内有关的玻璃标准GB/T1347-2007《钠钙硅玻璃化学分析方法》和GB/T1549-2008《纤维玻璃化学分析方法》,测定的主成分是Na-Ca-Si玻璃和Si-B玻璃,不适用于含铅玻璃的化学元素分析.这样使得工厂检验和质检机构的质检不能有效的进行,因此亟需制定含铅玻璃化学成分分析方法标准.本标准将传统的分析方法和先进的仪器设备相结合,满足不同使用人群的需求,增加了标准的实用性.","本标准规定了含铅玻璃中SiO2、PbO、ZnO、BaO、As2O3、Al2O3、CaO、MgO、K2O、Na2O、Fe2O3、TiO2、CeO2、B2O3、SrO、ZrO2、MnO、CuO、Cr2O3、Sb2O3等三十余种氧化物的化学分析方法.    根据玻璃的成分差异、各氧化物的性质和含量开发相应的分析方法,如可按照铅的含量确认分析方法:低含量的氧化铅分析可采用仪器法(仪器法可分为原子吸收和等离子发射光谱法),高含量的氧化铅可采用传统的硫酸铅沉淀EDTA络合反滴定法.","中国建筑材料联合会"]
[825,101973,"建材机械产品分类及型号编制方法","推荐","制定",null,null,2014,"中国建筑材料联合会","全国建材装备标准化技术委员会","中国建材机械工业协会","由于我国建材机械行业已日臻成熟,建材机械装备已远销国内外,且在国外市场占有很大的份额.但是我国建材机械产品的分类与编号比较混乱,各生产商按自己的意愿和理解方式对产品进行分类,更有甚者将企业法人的名字作为型号的编制依据,给我国建材机械市场造成了极大地混乱.因此,为了更好的适应国内外市场的需要,以及在行业内尽快统一建材机械产品的分类和型号编制原则,因此应尽快制定《建材机械产品分类及型号编制方法》国家标准,满足建材机械行业设计、制造、检验、仲裁的需要,是非常必要的.  该标准可用于指导我国建材机械产品设计的规范化,完善我国建材机械的分类以及如何对产品型号进行确认,进一步规范我国建材机械各行业的产品分类及型号编制原则给出了规范性的指导,进而提升提升我国建材机械产品在国内外市场的地位和市场保有率.","本标准主要针对我国建材机械行业内的14个小行业的机械产品的分类和型号编制原则进行了规定,进一步达到标准化、规范化.以利于各行业在设计、试验、技术和基本技术要求、检验、仲裁等方面进一步的统一.  本标准适用于对建材机械产品进行分类机型号的编制方法.","中国建筑材料联合会"]
[826,101979,"水泥立式辊磨机","推荐","制定",null,null,2015,"中国建筑材料联合会","全国建材装备标准化技术委员会","中材装备集团有限公司","水泥立式辊磨机技术已日臻成熟,产品已成功应用于新型干法水泥生产线,为水泥工业节能减排做出了应有的贡献.因此,尽快制定《水泥立式辊磨机》产品标准是满足粉磨水泥熟料的立磨设计、制造及使用要求,是十分有意义,也是非常必要的.  该标准可用于指导水泥工业用水泥立式辊磨机设计的规范化,完善水泥立式辊磨机的规格参数,优化对水泥立式辊磨机相关主要零部件的技术要求,进一步提升水泥立式辊磨机产品质量,降低水泥产品的单位能耗,进而提升立式辊磨机在行业内整体的应用水平.","本标准针对水泥立式辊磨机(简称水泥立磨),主要规定了用于水泥立磨的基本设计参数、试验方法、技术规格和基本工艺技术条件与要求；及在制造中的基本制造参数、检验标准、包装储运要求,现场安装工作的基本要求等；同时对于立磨辅机设备的采购、监造、质检、储运要求等提出了基本要求.  本标准适用于对于用于粉磨水泥熟料的立磨的标准化设计制造工作.","中国建筑材料联合会"]
[827,102013,"卫生洁具 智能坐便器","推荐","制定",null,null,2014,"中国建筑材料联合会","全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会","咸阳陶瓷研究设计院","智能坐便器全电脑座圈具有瞬间即热,拆洗方便且价廉物美的特点,是清洁人体下身的最佳卫生洁具. 按照医学界长期研究的结果,以及人们长期保洁、保健的经验和共同认识:人体下身皱褶,大小便之后只用卫生纸擦拭,效果不是很理想.最好的办法是及时地用流动的温水冲洗,并配合热风烘干,真正做到了又干又净.这样,即可清洁下身,又可活血保健,预防各种肛肠疾病、妇科疾病的发生,起到保键养颜的作用.智能坐便器能把每天用温水冲洗人体下身这一繁琐的事变为方便、舒适、快捷、卫生的保健活动.是现代人居家生活必备的新型卫生洁具.目前,该类产品销量上升,各生产企业在人力、物力、市场开拓等方面加大投入,市场前景看好.但是,该产品没有国际标准,也没有国家标准,为了保证人身健康.促进行业进步,同时规范市场,引导技术发展,制定该标准具有必要性和急迫性.","本标准规定了智能坐便器的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志和标识、安装使用说明书、包装、运输和贮存.适用于在民用或公用各类建筑物内与各相应配件配套后安装于给排水管路上的智能坐便器的生产、销售、安装、使用.","中国建筑材料联合会"]
[828,101964,"管状绝热制品水蒸气透过性能试验方法","推荐","制定",null,"EN 13469:2001",2014,"中国建筑材料联合会","全国绝热材料标准化技术委员会","上海市建筑科学研究院(集团)有限公司,上海建科检验有限公司","设备与管道绝热工程,特别是保冷工程需要进行防潮处理,其原因在于外界的热湿流进入设备和管道的保冷层,使得设备和管道外表面凝露、爆冷材料受潮、积水或冻结,不仅降低保冷效果,严重时会造成保冷结构的破裂.因此从上述角度要求保冷材料具有较好的抗水蒸气渗透性能.同时,管道的湿传递方式不同于平面的湿传递方式,有必要对管状绝热制品的湿传递性能进行研究.目前常用的绝热材料及制品水蒸气透过性能试验方法如GB/T17146-1997主要适用于板状和片状制品,对管状制品没有规定相应的试验方法.另外,也不能简单的用平板状绝热制品测试所得的制品水蒸气透过性能来代替管状制品的相关性能.    因此,需要制订管状绝热制品水蒸气透过性能的试验方法,从而能够较为实际的评估制品的抗水蒸气渗透的能力,提升设备和管道的保冷效果.","1、范围    适用于测定在一定试验条件下管状绝热制品水蒸气透过性能,包括带自然表皮和带覆面层的管状绝热制品.2、技术内容    本标准的技术内容包括:试验原理-采用干法进行测试、试验用仪器设备和材料、试样的尺寸、数量以及制备方法和状态调节、试验过程、结果计算和表示、精确度以及测试报告","中国建筑材料联合会"]
[829,101995,"建筑材料吸放湿性能测试方法","推荐","制定",null,"ISO 24353:2008",2014,"中国建筑材料联合会","全国绝热材料标准化技术委员会","中国建筑材料科学研究总院","空气相对湿度湿度是衡量室内环境的一个重要参数，对人体健康、室内空气质量以及物品的存放都有重要意义.湿度过高或过低对人体健康所产生的危害及不舒服感越来越受到人们的重视.国内外近几年展开了调湿功能装饰材料的产品研发工作，具有调湿功能的板材、涂料、陶瓷等产品相继投入生产.目前日本推出了吸放湿测试的国家标准，日本标准也上升了ISO标准，而中国在此方面还没有相应的国家标准.为了使调湿功能建筑装饰材料从开始就健康有序地发展，需要建立统一的功能检测评价指标和评价方法，规范市场，让企业产品生产、市场推广有标准可依.","此标准的适用范围：适用于涂料、腻子、壁纸以及板材等室内装饰装修材料的吸放湿性能测试.其他具有湿度调节功能材料的吸放湿性能测试也可适用.\n主要技术内容：1.规定建筑内饰材料吸放湿性能的相关定义；2.规定标准的适用范围；3.规定建筑材料吸放湿性测试方法.","中国建筑材料联合会"]
[830,101958,"建筑用绝热制品-剪切性能的测定","推荐","制定",null,"ISO 16537:2012",2014,"中国建筑材料联合会","全国绝热材料标准化技术委员会","南京玻璃纤维研究设计院","建筑用绝热制品-剪切性能的测定的测定对建筑用绝热材料来说是非常重要的性能.目前国内无对建筑用绝热制品-剪切性能的测定的测定,本标准的制定可以填补这方面的空白.","本标准规定了建筑用绝热制品-剪切性能的测定的试验方法.","全国绝热材料标准化技术委员会","B1        "]
[831,101963,"建筑用绝热制品-耐冻融性测定","推荐","制定",null,"ISO 16546:2012",2014,"中国建筑材料联合会","全国绝热材料标准化技术委员会","南京玻璃纤维研究设计院","建筑用绝热制品-耐冻融性测定的测定的测定的测定对建筑用绝热材料来说是非常重要的性能.目前国内无对建筑用绝热制品-耐冻融性测定的试验方法,本标准的制定可以填补这方面的空白.","本标准规定了建筑用绝热制品-耐冻融性测定的试验方法.","全国绝热材料标准化技术委员会","B1        "]
[832,101961,"建筑用绝热制品-弯曲性能的测定","推荐","制定",null,"ISO 12344:2010",2014,"中国建筑材料联合会","全国绝热材料标准化技术委员会","南京玻璃纤维研究设计院","建筑用绝热制品-弯曲性能的测定对建筑用绝热材料来说是非常重要的性能.目前国内无对建筑用绝热制品-弯曲性能的测定的试验方法,本标准的制定可以填补这方面的空白.","本标准规定了建筑用绝热制品-弯曲性能的测定的试验方法.","全国绝热材料标准化技术委员会","B1        "]
[833,101962,"建筑用绝热制品-循环载荷性能的测定","推荐","制定",null,"ISO 16545:2012",2014,"中国建筑材料联合会","全国绝热材料标准化技术委员会","南京玻璃纤维研究设计院","建筑用绝热制品-循环载荷性能的测定的测定的测定对建筑用绝热材料来说是非常重要的性能.目前国内无对建筑用绝热制品-循环载荷性能的测定的测定,本标准的制定可以填补这方面的空白.","本标准规定了建筑用绝热制品-剪切性能的测定的试验方法.","全国绝热材料标准化技术委员会","B1        "]
[834,101959,"建筑用绝热制品-压缩蠕变的测定","推荐","制定",null,"ISO 16534:2012",2014,"中国建筑材料联合会","全国绝热材料标准化技术委员会","南京玻璃纤维研究设计院","建筑用绝热制品-压缩蠕变的测定对建筑用绝热材料来说是非常重要的性能.目前国内无对建筑用绝热制品-压缩蠕变的测定,本标准的制定可以填补这方面的空白.","本标准规定了建筑用绝热制品-压缩蠕变的测定的实验方法.","全国绝热材料标准化技术委员会","B1        "]
[835,101957,"建筑用绝热制品-与面平行拉伸强度的试验方法","推荐","制定",null,"ISO 29766:2008",2014,"中国建筑材料联合会","全国绝热材料标准化技术委员会","南京玻璃纤维研究设计院","建筑用绝热制品-与面平行拉伸强度的试验方法对建筑用绝热材料来说是非常重要的性能.目前国内无对建筑用绝热制品-与面平行拉伸强度的试验方法的试验方法,本标准的制定可以填补这方面的空白.","本标准规定了建筑用绝热制品-与面平行拉伸强度的试验方法的试验方法.","全国绝热材料标准化技术委员会","B1        "]
[836,101960,"建筑用绝热制品-在规定压缩载荷和温度条件下变形的测定","推荐","制定",null,"ISO 29764:2008",2014,"中国建筑材料联合会","全国绝热材料标准化技术委员会","南京玻璃纤维研究设计院","建筑用绝热制品-在规定压缩载荷和温度条件下变形的测定对建筑用绝热材料来说是非常重要的性能.目前国内无对建筑用绝热制品-耐冻融性测定的试验方法,本标准的制定可以填补这方面的空白.","本标准规定了建筑用绝热制品-在规定压缩载荷和温度条件下变形的测定的试验方法.","全国绝热材料标准化技术委员会","B1        "]
[837,101965,"绝热用岩棉、矿渣棉及其制品","推荐","修订","GB/T 11835-2007",null,2014,"中国建筑材料联合会","全国绝热材料标准化技术委员会","南京玻璃纤维研究设计院","绝热用岩棉矿渣棉及其制品是广泛用于工业保温的优秀绝热材料,目前岩棉产业变化很快,需要修订标准来推动行业发展.","本标准规定了绝热用岩棉矿渣棉产品.","中国建筑材料联合会"]
[838,100125,"矿物棉及其制品甲醛释放量的测定","推荐","制定",null,null,2014,"中国建筑材料联合会","全国绝热材料标准化技术委员会","南京玻璃纤维研究设计院","随着矿物棉及其制品更多的用于建筑保温,特别是对用于室内的产品,出台甲醛释放量检测方法,将指导用户尽量减少该类产品在使用中对人身健康产生的潜在影响.","本标准规定了干燥器法、气体分析法、1立方米气候箱法对矿物棉及其制品的甲醛释放量测试方法.","中国建筑材料联合会"]
[839,102090,"矿物棉绝热材料密度均匀性试验方法","推荐","制定",null,null,2015,"中国建筑材料联合会","全国绝热材料标准化技术委员会","南京玻璃纤维研究设计院","绝热材料密度均匀性对绝热材料来说是非常重要的性能.密度不均匀会造成绝热材料的绝热性能、力学性能、吸声性能的降低.目前国内外均无对绝热材料密度均匀性的试验方法,本标准的制定可以填补这方面的空白.","本标准规定了绝热材料密度均匀性试验方法的术语定义、原理、仪器、试样、试验步骤、结果计算和试验报告.","中国建筑材料联合会"]
[840,100463,"玻璃纤维胎沥青瓦","推荐","修订","GB/T 20474-2006","ASTM D3462/D3462M-2010a、EN 544:2011",2014,"中国建筑材料联合会","全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会","建筑材料工业技术监督研究中心、中国建材检验认证集团苏州有限公司、中国建筑防水协会","玻纤胎沥青瓦是一种兼有防水和装饰功能、轻质的新型屋面材料，与烧结粘土瓦、混凝土瓦等相比，节地、节能，具有广阔的发展前景.自GB/T 20474-2006《玻纤胎沥青瓦》国家标准颁布实施以来，在我国生产与应用已有较大的发展.2010年产量达3750万平方米，2011年产量达3975万平方米.从原来的城市屋面“平改坡”，推广到住宅小区、高档公寓、别墅和商务楼等，使用地域从江浙沿海推广到黑龙江、新疆等严寒、气候干燥地域.但现行标准执行5年以来，发现有些内容已不适应生产发展与应用的需要，应进行修订，以保证产品质量与屋面工程的安全和使用寿命.","修订沥青瓦的厚度、可溶物含量、拉力、柔度等技术要求，以提高产品的物理力学性能，保证产品的使用寿命.\n修订抗风揭性能指标，以提高沥青瓦的抗风揭能力；增列燃烧性能，以提高屋面的防火性能，保护居住者的生命与财产安全.","全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会"]
[841,100460,"混凝土砂浆粘结防水卷材 第1部分 预铺防水卷材","推荐","修订","GB/T 23457-2009",null,2014,"中国建筑材料联合会","全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会","中国建材检验认证集团苏州有限公司，中国建筑防水协会，建筑材料工业技术监督研究中心，北京东方雨虹防水技术股份有限公司","预铺防水卷材是一种新型防水卷材，解决防水卷材与地下工程结构的防水保护施工中，结构与防水卷材粘结，铺设防水卷材与结构混凝土浇注等问题，施工方便，不受结构沉降影响，防止窜水，提高了防水的可靠性，因此近几年国内发展很快，从最初的采用高分子卷材到沥青基聚酯胎卷材，在地下工程、地铁、隧道等方面都广泛使用，产品具有优异的抗硌破、抗撕裂、抗冲击性能，卷材搭接粘结力高等特点.由于受当时标准计划的限制，将预铺防水卷材和湿铺防水卷材两类产品装入同一个标准GB/T23457-2009《预铺/湿铺防水卷材》.两类产品差异很大，预铺防水卷材是一种高端的功能性防水卷材，产品应用要求高湿铺防水卷材是一种自粘卷材的湿铺法施工方式产生的产品，产品定位中低端，产品质量差异大，两个产品在一个标准容易产生误用同时防水卷材属于生产许可证管理产品，预铺卷材的产品技术难度高，许多企业无法生产符合要求的产品，但由于同一生产许可证发放类别，造成市场上许多企业宣称具有预铺防水卷材生产能力.此外预铺防水卷材产品技术发展很快原GB/T23457标准对一些要求并没有明确，如：高分子主体材料的种类宜采用高密度聚乙烯HDPE，产品的构成形式，自粘胶特点沥青基材料的区分，产品强度与拉力的差异.湿铺防水卷材定义不明确，容易与预铺混淆，产品的热稳定性不够.因此建议对GB/T23457-2009标准进行修订，分为两个部分，GB/T23457.1 混凝土砂浆粘结防水卷材 第1部分 预铺防水卷材，GB/T23457.2 混凝土砂浆粘结防水卷材 第2部分 湿铺防水卷材.","标准适用于与后浇混凝土粘结的以高密度聚乙烯为主要基材或聚合物改性沥青聚酯胎基的防水卷材基材表面有与后浇混凝土标准内容主要包括规格尺寸、可溶物含量、拉伸性能、撕裂强度、低温柔性、耐热性、尺寸变化率、冲击性能、静态荷载、渗油性、防窜水性、卷材搭接剥离强度、与混凝土的剥离强度及处理后与后浇混凝土剥离强度、热老化、不透水性.","全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会"]
[842,100461,"混凝土砂浆粘结防水卷材 湿铺防水卷材","推荐","制定",null,null,2014,"中国建筑材料联合会","全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会","中国建材检验认证集团苏州有限公司，中国建筑防水协会，建筑材料工业技术监督研究中心，深圳卓宝科技股份有限公司","湿铺防水卷材是为了解决基层潮湿，普通自粘卷材无法施工，及施工起鼓等问题而推出，采用水泥砂浆粘结卷材和基层，对施工环境的要求低，施工方便，与基层粘结密实不产生窜水，许多自粘卷材都可以用来进行湿铺施工，是国内首创.湿铺防水卷材是一种采用湿铺施工方式的特殊自粘卷材，所谓湿铺指直接采用水泥砂浆粘结卷材与混凝土基层.该防水方式能够解决：混凝土基层潮湿无法施工的难题，不用等工期，不需要基层平整，水泥砂浆本身具有一定的找平作用，提高了自粘卷材与基层的粘结性，特别是低温施工时，提高了防水效果.","标准适用于与水泥砂浆粘结的以塑料薄膜为主要基材或聚合物改性沥青聚酯胎基的自粘防水卷材，基材表面具有与水泥砂浆粘结的自粘胶，标准内容主要包括规格尺寸、可溶物含量、拉伸性能、撕裂强度、低温柔性、耐热性、尺寸变化率、渗油性、卷材搭接剥离强度、与水泥砂浆剥离强度及热处理后与水泥砂浆剥离强度、热老化、不透水性.","中国建筑材料联合会"]
[843,102131,"建筑幕墙用铝塑复合板","推荐","修订","GB/T 17748-2008",null,2014,"中国建筑材料联合会","全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会","国家建筑材料测试中心","随着铝塑复合板在建筑幕墙上越用越高，相应的对其防火性能的要求也越来越高.特别是经过央视等三把大火后，对铝塑复合板的防火性能提出了更高要求.\n在2008版标准中已对铝塑复合板的防火性能提出了初步要求.通过近几年的技术发展，在保证铝塑复合板其它性能水平的基础上，其防火性能已经有很大提高，原来标准中的燃烧等级已偏低，已不符合产品的现状，需要对其燃烧等级进行修订提高，以符合铝塑复合板的发展现状、体现产品的技术进步、符合对产品更加安全的要求.同时产品均匀性也大为提高，因此某些项目的试样数量可适当减少，另外修改耐硝酸性试验方法以便与AAMA 2605保持一致.","本标准将规定铝塑复合板的术语和定义、分类、规格尺寸及标记、材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件，其中主要是对燃烧等级、耐硝酸试验方法和部分项目的试验样品数量进行修订.","全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会","C3        "]
[844,101291,"合成石材试验方法  第1部分：密度和吸水率的测定","推荐","制定",null,null,2014,"中国建筑材料联合会","全国石材标准化技术委员会","中材人工晶体研究院、建筑材料工业技术监督研究中心","规范我国合成石材密度和吸水率试验方法，统一人造石行业基础试验方法标准.\n标准有利于指导我国合成石材行业的健康发展和推广应用，加快技术进步和产业升级，促进石材行业向节能、环保、资源综合利用等方面全面发展.","标准适用于主要以天然石材碎料、粉料为集料，由水泥、树脂或两者的混合物为粘接剂，添加其他添加剂制成的工业合成产品.不适用树脂混凝土技术的其他产品(使用通用聚合物但不涉及室内地面、墙面的装饰和相似用途)，如排水管道、建筑基础等.\n标准规定了合成石材密度和吸水率试验所用的术语定义、仪器设备、试样制备、试验步骤、试验结果和试验报告等.","中国建筑材料联合会"]
[845,101292,"合成石材试验方法  第2部分：弯曲强度的测定","推荐","制定",null,null,2014,"中国建筑材料联合会","全国石材标准化技术委员会","中材人工晶体研究院、建筑材料工业技术监督研究中心","规范我国合成石材弯曲强度试验方法，统一人造石行业基础试验方法标准.\n标准有利于指导我国合成石材行业的健康发展和推广应用，加快技术进步和产业升级，促进石材行业向节能、环保、资源综合利用等方面全面发展.","标准适用于主要以天然石材碎料、粉料为集料，由水泥、树脂或两者的混合物为粘接剂，添加其他添加剂制成的工业合成产品.不适用树脂混凝土技术的其他产品(使用通用聚合物但不涉及室内地面、墙面的装饰和相似用途)，如排水管道、建筑基础等.\n标准规定了合成石材弯曲强度试验所用的原理、符号、仪器设备、试样制备、试验步骤、试验结果和试验报告等.","中国建筑材料联合会"]
[846,101293,"合成石材试验方法  第3部分：压缩强度的测定","推荐","制定",null,null,2014,"中国建筑材料联合会","全国石材标准化技术委员会","中材人工晶体研究院、建筑材料工业技术监督研究中心","规范我国合成石材压缩强度试验方法，统一人造石行业基础试验方法标准.\n标准有利于指导我国合成石材行业的健康发展和推广应用，加快技术进步和产业升级，促进石材行业向节能、环保、资源综合利用等方面全面发展.","标准适用于主要以天然石材碎料、粉料为集料，由水泥、树脂或两者的混合物为粘接剂，添加其他添加剂制成的工业合成产品.不适用树脂混凝土技术的其他产品(使用通用聚合物但不涉及室内地面、墙面的装饰和相似用途)，如排水管道、建筑基础等.\n标准规定了压缩强度试验所用的原理、符号、仪器设备、试样制备、试验步骤、试验结果和试验报告等.","中国建筑材料联合会"]
[847,101294,"合成石材试验方法  第4部分：耐磨性的测定","推荐","制定",null,null,2014,"中国建筑材料联合会","全国石材标准化技术委员会","中材人工晶体研究院、建筑材料工业技术监督研究中心","规范我国合成石材耐磨性试验方法，统一人造石行业基础试验方法标准.\n标准有利于指导我国合成石材行业的健康发展和推广应用，加快技术进步和产业升级，促进石材行业向节能、环保、资源综合利用等方面全面发展.","标准适用于主要以天然石材碎料、粉料为集料，由水泥、树脂或两者的混合物为粘接剂，添加其他添加剂制成的工业合成产品.不适用树脂混凝土技术的其他产品(使用通用聚合物但不涉及室内地面、墙面的装饰和相似用途)，如排水管道、建筑基础等.\n标准规定了合成石材耐磨性试验所用的原理、术语和定义、仪器设备、校准、试样制备、试验步骤、试验结果和试验报告等.","中国建筑材料联合会"]
[848,101295,"合成石材试验方法  第5部分：热激变性能的测定","推荐","制定",null,null,2014,"中国建筑材料联合会","全国石材标准化技术委员会","中材人工晶体研究院、建筑材料工业技术监督研究中心","规范我国合成石材热激变性能试验方法，统一人造石行业基础试验方法标准.\n标准有利于指导我国合成石材行业的健康发展和推广应用，加快技术进步和产业升级，促进石材行业向节能、环保、资源综合利用等方面全面发展.","标准适用于主要以天然石材碎料、粉料为集料，由水泥、树脂或两者的混合物为粘接剂，添加其他添加剂制成的工业合成产品.不适用树脂混凝土技术的其他产品(使用通用聚合物但不涉及室内地面、墙面的装饰和相似用途)，如排水管道、建筑基础等.\n标准规定了合成石材热激变性能试验所用的原理、符号、仪器设备、试样制备、试验步骤、试验结果和试验报告等.","中国建筑材料联合会"]
[849,101296,"合成石材试验方法  第6部分：耐冲击性的测定","推荐","制定",null,null,2014,"中国建筑材料联合会","全国石材标准化技术委员会","中材人工晶体研究院、建筑材料工业技术监督研究中心","规范我国合成石材耐冲击性试验方法，统一人造石行业基础试验方法标准.\n标准有利于指导我国合成石材行业的健康发展和推广应用，加快技术进步和产业升级，促进石材行业向节能、环保、资源综合利用等方面全面发展.","标准适用于主要以天然石材碎料、粉料为集料，由水泥、树脂或两者的混合物为粘接剂，添加其他添加剂制成的工业合成产品.不适用树脂混凝土技术的其他产品(使用通用聚合物但不涉及室内地面、墙面的装饰和相似用途)，如排水管道、建筑基础等.\n标准规定了合成石材耐冲击性试验所用的原理、符号、仪器设备、试样制备、试验步骤、试验结果和试验报告等.","中国建筑材料联合会"]
[850,102011,"人造石建筑板材","推荐","制定",null,null,2014,"中国建筑材料联合会","全国石材标准化技术委员会","建筑材料工业技术监督研究中心","人造石行业在中国是一个新兴行业，而天然石材行业历史弥久，已为全世界充分认可，但资源的巨大消耗，优质天然石材日趋减少，替代天然石材，特别是替代优质天然石材的人造石在欧、美相继诞生，已有逾四十年历史；由于人造石产品大量使用天然石材等废弃材料，故能消纳固体废弃物，有利于资源节约与综合利用，近二十余年在中国得到迅猛发展，人造石行业急需加以规范，最基础的产品标准即装饰性人造石实体面材、石英石和岗石板材标准.            本标准的制定关乎人造石行业生存与发展、关系到行业结构调整、技术进步与产业升级；是绿色、节材，利废的产品标准.\n国际上有欧洲、美国等企业标准，本标准将参照这些标准，结合中国国情，制定科学合理的国家标准.本标准的制定，将为人造石行业生产、应用、教学、科研、贸易与消费等提供基础支撑，为促进行业技术进步，产业升级作出提供基础保证.","标准的主要技术内容包括树脂基和/或水泥基填充天然石材等废弃材料(含氢氧化铝、硅酸盐基和/或碳酸盐基)人造石，即人造石实体面材、人造石英石和人造岗石；本标准适用于建筑用人造石产品的术语、分类、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输与储存等；其他领域人造石产品也可参照采用.","中国建筑材料联合会"]
[851,98869,"用于水泥和混凝土中的石灰石粉","推荐","制定",null,null,2014,"中国建筑材料联合会","全国水泥标准化技术委员会","中国建筑材料科学研究总院","我国石灰石资源分布广,储量丰富.石灰石粉可以与水泥中硫酸盐、剩余C3A发生反应,在一定程度上提高水泥致密性.石灰石粉在水泥和混凝土中的利用也是减少水泥CO2排放的重要途径之一.在我国石灰石水泥标准中,石灰石可以掺加10%~25%.但由于没有标准进行规范,石灰石质量波动直接造成了水泥和混凝土的质量波动.粘土、水分、二氧化硅、氧化镁、氧化钙、氧化镁、氯、碱、三氧化硫、烧失量等含量都可能直接影响水泥和混凝土的耐久性.因此,非常有必要制定用于水泥和混凝土中的石灰石粉标准.","范围:适用于用于水泥、混凝土、砂浆用石灰石粉.主要技术内容:术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则和包装标志与批号、运输与贮存等.","全国水泥标准化技术委员会"]
[852,101954,"中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥和低热矿渣硅酸盐水泥","推荐","修订","GB 200-2003",null,2015,"中国建筑材料联合会","全国水泥标准化技术委员会","中国建筑材料科学研究总院","随着新型干法技术的推进,水泥生产技术日趋完善,目前大多数企业都采用了新型干法生产技术,熟料的矿物组成范围更宜控制,波动范围也在缩小,质量的稳定性有了很大的提高.以往的生产,都是采用控制熟料的成分来控制好生产,国家标准中也规定了对熟料矿物组成的要求,但在实际生产中,往往都是以水泥的最终检验指标为依据,无法测定熟料的成分,检验报告中也无法给出熟料矿物组成的含量.因此急需对国家标准进行修订,改用水泥的化学成分来推算矿物组成进行生产控制,同时也能够在出具的检验报告中注明矿物组成的含量.目前大体积混凝土的施工更加重视水化热的高低,以尽可能的减小混凝土的内部温升,降低施工成本,施工单位也希望能有水化热更低的水泥,所以在本次的标准修订中需要增加一个等级的低热水泥,以提供更低水化热的低热水泥.","范围涉及中低热水泥的生产及检验等.水泥除氧化镁、三氧化硫、烧失量、碱含量、比表面积、凝结时间、安定性和强度等技术指标外,还规定了水泥的化学成分推算的矿物组成和水化热等特性指标.","中国建筑材料联合会"]
[853,100127,"自应力混凝土管","推荐","修订","GB 4084-1999",null,2014,"中国建筑材料联合会","全国水泥制品标准化技术委员会","中国建筑材料科学研究总院、浙江巨龙管业股份有限公司、苏州混凝土水泥制品研究院、建筑材料工业技术监督研究中心","《自应力混凝土输水管》GB4084-1999国家标准自颁布实施以来，已经有13年的历史，产品的生产与工程应用形势发生了很大变化.国家中长期科技发展规划纲要(2006-2020)，在水和矿产资源、环境、城镇化与城市发展等领域的发展中，都将综合节水、流域水环境治理、城市污水无害化处理和资源化利用技术等列为发展要求，而且将水体污染控制与治理列为重大专项 .自应力混凝土管不仅适用于城市和乡村输水，而且通过修订适用范围、技术指标，能够进一步扩展到城市排污、集水、农田水利等方面，完全符合国家发展的需求.另外，与其他种类的管材相比，自应力混凝土管具有材料耐久，使用寿命长的优点，也符合节能节材可持续发展的要求.因此有必要对标准进行修订，使之适应当前建设发展的需求，促进行业发展.","范围：适用于公称内径为100~800mm，工作压力为0.2~0.8MPa，其接头采用圆形截面橡胶圈密封的承插式自应力混凝土管.包括以下主要技术内容\n1.外观；2.尺寸允许偏差；3.出厂压力检验；4.膨胀稳定期.\n需要修订标准的范围、原材料、技术要求、试验方法、检验规则等内容.","全国水泥制品标准化技术委员会"]
[854,99671,"玻璃纤维增强塑料夹砂管","推荐","修订","GB/T 21238-2007","ISO 10639:2004",2014,"中国建筑材料联合会","全国纤维增强塑料标准化技术委员会","同济大学、北京玻璃钢研究设计院有限公司","现标准正式实施以来,对玻璃纤维增强塑料夹砂管成功应用起到了十分积极的作用,当然在应用中也遇到一些问题,针对目前应用过程中出现的工程问题,为使玻璃钢夹砂管更为可靠地得到应用,特别是为保证其长期使用,有必要对产品标准进行一些修订.","范围包括:分类和标记原材料、要求、卫生性能、试验方法、检验规则、标志包装运输和贮存等.技术内容:原材料,外观质量、尺寸、巴氏硬度、不可溶分含量、管壁组分、初始力学性能、长期性能、卫生性能等要求和试验方法.","全国纤维增强塑料标准化技术委员会"]
[855,99618,"用于石油产品、乙醇和乙醇汽油混合物的玻璃纤维增强塑料地下贮罐","推荐","制定",null,"UL1316",2014,"中国建筑材料联合会","全国纤维增强塑料标准化技术委员会","哈尔滨玻璃钢研究院","目前,我国石化行业油类燃料储存普遍使用单层钢制容器,油类对钢制贮罐的腐蚀性很大,单层钢制贮油容器使用寿命一般仅在十年左右,极易造成泄漏,加之极少数加油站施工时防腐处理不达标,也留下了不少隐患.据中国科学院调查和有关检测结果显示,当前我国城市地下水中,石化产品类污染物已广泛存在.地下油罐和输油管线腐蚀渗漏污染土壤和地下水源,不仅造成土壤盐碱化、毒化,导致土壤破坏和废毁,而且其有毒物能通过农作物尤其是地下水进入食物链系统,最终直接危害人类.石油渗漏污染实际上已经是一个世界性的问题,世界许多国家采用玻璃钢地下油罐(单壁或双壁),有效解决了加油站油罐腐蚀和泄漏问题.目前,美国、加拿大有50%以上的地埋贮罐采用玻纤增强的复合材料(其余为玻璃钢/钢夹克罐).从1960年至今,美国有超过40万个玻璃钢地下油罐被安装.从国外几十年使用玻璃钢地下油罐,以及我国一些加油站近几年采用玻璃钢地下油罐的实际使用效果看,采用玻璃钢地下油罐是解决加油站油罐腐蚀和泄漏问题的有效途径.由于我国目前没有玻璃钢地下油罐的相关标准,已阻碍了玻璃钢地下油罐的推广应用.因此,起草玻璃钢地下油罐国家标准意义重大.","本标准适用于在地下存储石油类可燃易燃液体、乙醇和乙醇混合燃料的球形、水平圆柱形和常压贮罐.贮罐类型有隔室或无隔室的一层罐、二层罐或三层罐(即单壁管,双壁罐或三壁罐).","全国纤维增强塑料标准化技术委员会"]
[856,99612,"预浸料性能试验方法 第1部分:凝胶时间的测定","推荐","制定",null,"ASTM D3532",2014,"中国建筑材料联合会","全国纤维增强塑料标准化技术委员会","哈尔滨玻璃钢研究院","预浸料是复合材料的中间材料.与其他材料相比,能改善强度、硬度、耐腐蚀性、疲劳寿命、耐磨耗性、耐冲击性、轻量化等多种特性.预浸料根据纤维的种类、纤维的排列方式和使用的机体材料的种类形成了多样的产品群,广泛应用于军事和民用的各个领域,代替了原来的钢铁等金属物.本方法可以用于预浸料制造者评定其产品性能,也可用于使用者的验收方法之一.凝胶时间可为采用预浸料压制产品工艺参数的确定提供参考依据.“十二五“期间,新材料是我国重点发展的产业之一,参考采用ASTM D3532《碳纤维/环氧预浸料凝胶时间的试验方法》,结合我国的实际情况制定我国用于测定预浸料凝胶时间的国家标准意义重大.","本标准适用于测定预浸料的凝胶时间.其预浸料的形式可以是带状、片状或团状等.预浸料的增强材料可以是玻璃纤维、碳纤维等无机纤维,也可以是芳纶纤维等有机纤维.热固性基体有聚酯树脂、环氧树脂、酚醛树脂等.","全国纤维增强塑料标准化技术委员会"]
[857,99613,"预浸料性能试验方法 第2部分:树脂流动度的测定","推荐","制定",null,"ASTM D3531",2014,"中国建筑材料联合会","全国纤维增强塑料标准化技术委员会","哈尔滨玻璃钢研究院","预浸料是复合材料的中间材料.与其他材料相比,能改善强度、硬度、耐腐蚀性、疲劳寿命、耐磨耗性、耐冲击性、轻量化等多种特性.预浸料根据纤维的种类、纤维的排列方式和使用的机体材料的种类形成了多样的产品群,广泛应用于军事和民用的各个领域,代替了原来的钢铁等金属物.本方法可以用于预浸料制造者评定其产品性能,也可用于使用者的验收方法之一.树脂流动度也是判定预浸料是否失效、是否可用的性能之一.“十二五“期间,新材料是我国重点发展的产业之一,参考采用ASTM D3531《碳纤维/环氧树脂预浸料树脂流动度实验方法》,结合我国的实际情况制定我国用于测定预浸料树脂流动度的国家标准意义重大.","本标准适用于在一定温度下和压力条件下,带状或片状热固性基体预浸料树脂流动度的测定.其预浸料的形式可以是带状、片状或团状等.预浸料的增强材料可以是玻璃纤维、碳纤维等无机纤维,也可以是芳纶纤维等有机纤维.热固性基体有聚酯树脂、环氧树脂、酚醛树脂等.","全国纤维增强塑料标准化技术委员会"]
[858,99614,"预浸料性能试验方法 第3部分:挥发物含量的测定","推荐","制定",null,"ASTM D3530",2014,"中国建筑材料联合会","全国纤维增强塑料标准化技术委员会","哈尔滨玻璃钢研究院","预浸料是复合材料的中间材料.与其他材料相比,能改善强度、硬度、耐腐蚀性、疲劳寿命、耐磨耗性、耐冲击性、轻量化等多种特性.预浸料根据纤维的种类、纤维的排列方式和使用的机体材料的种类形成了多样的产品群,广泛应用于军事和民用的各个领域,代替了原来的钢铁等金属物.本方法可以用于预浸料制造者评定其产品性能,也可用于使用者的验收方法之一.“十二五“期间,新材料是我国重点发展的产业之一,本标准非等效采用ASTM D3530/D3530M-97《复合材料预浸料挥发物含量试验方法》,参考了 ISO 9782《增强塑料和预浸料表观挥发物含量的测定》标准.本标准的测定原理、方法与ASTM D3530基本一致,吸收了ISO 9782的部分内容,结合我国的实际情况制定我国用于测定预浸料树脂流动度的国家标准意义重大.","本方法适用于玻璃纤维、碳纤维及其织物和环氧、聚酯及酚醛树脂体系制成的预浸料挥发物含量的测定.其预浸料的形式可以是带状、片状或团状等.预浸料的增强材料可以是玻璃纤维、碳纤维等无机纤维,也可以是芳纶纤维等有机纤维.热固性基体有聚酯树脂、环氧树脂、酚醛树脂等.","全国纤维增强塑料标准化技术委员会"]
[859,99615,"预浸料性能试验方法 第4部分:预浸纱带拉伸强度的测定","推荐","制定",null,null,2014,"中国建筑材料联合会","全国纤维增强塑料标准化技术委员会","哈尔滨玻璃钢研究院","预浸料是复合材料的中间材料.与其他材料相比,能改善强度、硬度、耐腐蚀性、疲劳寿命、耐磨耗性、耐冲击性、轻量化等多种特性.预浸料根据纤维的种类、纤维的排列方式和使用的机体材料的种类形成了多样的产品群,广泛应用于军事和民用的各个领域,代替了原来的钢铁等金属物.预浸纱带拉伸强度是评价预浸纱带的性能指标之一.同时,也可以作为制品强度性能设计和工艺铺层设计的参考数据.“十二五“期间,新材料是我国重点发展的产业之一,结合我国的实际情况制定我国用于测定预浸纱带拉伸强度的国家标准意义重大.","本方法适用于玻璃纤维、碳纤维及芳纶纤维预浸纱带未固化状态拉伸强度的测定.预浸纱带的增强材料有玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维等.热固性基体有聚酯树脂、环氧树脂、酚醛树脂等.","全国纤维增强塑料标准化技术委员会"]
[860,99616,"预浸料性能试验方法 第5部分:树脂含量的测定","推荐","制定",null,"ASTM D3529、ASTM C613",2014,"中国建筑材料联合会","全国纤维增强塑料标准化技术委员会","哈尔滨玻璃钢研究院","预浸料是复合材料的中间材料.与其他材料相比,能改善强度、硬度、耐腐蚀性、疲劳寿命、耐磨耗性、耐冲击性、轻量化等多种特性.预浸料根据纤维的种类、纤维的排列方式和使用的机体材料的种类形成了多样的产品群,广泛应用于军事和民用的各个领域,代替了原来的钢铁等金属物.预浸料的树脂含量决定着最终制品的性能,因此是控制预浸料质量的主要指标.“十二五“期间,新材料是我国重点发展的产业之一,本标准非等效采用ASTM D3529、ASTM C613标准,结合我国的实际情况制定我国用于测定预浸料树脂流动度的国家标准意义重大.","本标准适用于热固性基体预浸料树脂含量的测定.分萃取法、溶解法和灼烧法.萃取法和溶解法不适用于其增强材料在溶剂中有增重或减重及B阶段程度高的预浸料.灼烧法只适用于玻璃纤维及其织物的预浸料.预浸料的形式可以是带状、片状或团状等.预浸料的增强材料可以是玻璃纤维、碳纤维等无机纤维,也可以是芳纶纤维等有机纤维,但增强材料应在试验方法所用的溶剂中没有明显变化.热固性基体可以是聚酯树脂、环氧树脂、酚醛树脂等.","全国纤维增强塑料标准化技术委员会"]
[861,99617,"预浸料性能试验方法 第6部分:面密度的测定","推荐","制定",null,null,2014,"中国建筑材料联合会","全国纤维增强塑料标准化技术委员会","哈尔滨玻璃钢研究院","预浸料是复合材料的中间材料.与其他材料相比,能改善强度、硬度、耐腐蚀性、疲劳寿命、耐磨耗性、耐冲击性、轻量化等多种特性.预浸料根据纤维的种类、纤维的排列方式和使用的机体材料的种类形成了多样的产品群,广泛应用于军事和民用的各个领域,代替了原来的钢铁等金属物.预浸料面密度是表征预浸料单位面积质量和厚度的性能指标,是在制品成型过程中计算铺层的主要依据之一.“十二五“期间,新材料是我国重点发展的产业之一,结合我国的实际情况制定我国用于测定预浸料面密度的国家标准意义重大.","本标准适用于热固性基体预浸料面密度的测定.采取称重测定法.预浸料的形式可以是带状、片状等.预浸料的增强材料可以是玻璃纤维、碳纤维等无机纤维,也可以是芳纶纤维等有机纤维.热固性基体可以是聚酯树脂、环氧树脂、酚醛树脂等.","全国纤维增强塑料标准化技术委员会"]
[862,101947,"基于UV-Vis-NIR(紫外/可见/近红外)吸收光谱的碳纳米管水溶液表征方法","推荐","制定",null,null,2014,"中国科学院","全国纳米技术标准化技术委员会","中国医学科学院基础医学研究所","碳纳米管在生物医药领域具有多种应用潜能，正在获得医药界越来越多的关注和研发兴趣.在生物医学研究或临床前研究中，碳纳米管必须分散在水溶液中并进行准确颗粒浓度计量才能得以应用.但是，一方面，目前绝大多数分析方法只适用于固态纳米材料表征；其次，在配置溶液过程中，由于所称量的碳纳米管不能全部分散到水溶液中，因此，目前对于分散在水溶液中的碳纳米管的实际尺寸分布和化学组成，缺少表征方法.我们提出的基于UV-Vis-NIR(紫外/可见/近红外)吸收光谱的碳纳米管水溶液表征方法，通过对多壁碳纳米管水溶液的特征吸收光谱进行解析拟合，同时用常规扫描电镜对碳纳米管的长度分布进行表征，用X射线光电子能谱法方法对溶液中碳纳米管的表面化学组成进行检测，可以建立特征吸收峰强度和峰位与水溶液中碳纳米管的表面氧化程度和长度分布之间的关系.这个方法不仅可以表征水溶液中的碳纳米管理化性质和和计量其颗粒浓度，而且对于保证碳纳米管不同批次间的质量一致性，规范各实验室使用的碳纳米管材料的理化性质也具有重要作用.","本技术规范提供利用碳纳米管的特征吸收峰强度和波长对水溶液中碳纳米管的表面氧化程度和长度分布之间的关系进行表征的方法.包括1)描述该表征方法，2)样品制备的推荐性程序，3)实验流程，4)数据分析，结果解释和相关的不确定度，5)参考文献和相关标准.","全国纳米技术标准化技术委员会"]
[863,101734,"纳米技术 纳米材料风险评估","推荐","制定",null,"ISO TR 13121:2011",2014,"中国科学院","全国纳米技术标准化技术委员会","国家纳米科学中心","本国际标准针对纳米材料的环境、健康和安全等方面进行评估，可应用于所有国家，无论其是否存在针对人造纳米材料的法律或法规计划.本标准以技术报告的形式出版，将对那些相信仅仅依靠法律而不足以对人造纳米产品进行产品管理或风险管理的国家发挥作用.本技术报告主要关注于人造纳米材料的的制造和加工过程，或含有人造纳米材料的制造、加工过程或经销产品.此外，政府部门、专业人士和市民也可能会找到其中对自己有用的信息.","为了保护公众、消费者、工人和环境的健康和安全，本技术报告描述了一个识别、评估、处理、决策和沟通开发和应用制造纳米材料的潜在风险的过程.本技术报告并不仅仅针对单一的纳米材料，而是包括整个的产品管理和风险管理过程，此外，如果可能，将补充提供一个针对特定纳米技术的信息或事件.本文件针对所需要的信息的风险评估和风险管理提供了指导.此外，本文件包括当新的信息变为可用时，更新假设、决策和实践的方法，以及如何与利益相关方进行信息的沟通和决策.","全国纳米技术标准化技术委员会"]
[864,101735,"纳米技术-材料规范-对指定纳米物质的指导意见","推荐","制定",null,"ISO TS 12805:2011",2014,"中国科学院","全国纳米技术标准化技术委员会","国家纳米科学中心","荧光纳米粒子是纳米研究领域中突出的研究热点之一.荧光纳米粒子具有独特的光化学性质，尤其是其优异的发光性能和光学特性可调控的特质，使荧光纳米粒子近年来在纳米新材料、生物检测和医学领域的科学研究上得到广泛的应用.以半导体量子点纳米晶体为代表的荧光纳米粒子发射波长范围窄、发光强度高、光稳定性好，国际上已将量子点纳米晶体用于肿瘤诊断研究.但由于无统一规范的测量方法依据，文献中对荧光纳米粒子发光性能的定量分析结果多难以相互印证，从而阻碍了对其优异光学特性的广泛、深入应用研究.","范围：本标准以研究最为广泛的硒化镉量子点纳米晶体为代表，规定了使用荧光光谱表征荧光纳米粒子溶液样品发光特性的测量方法，适用于具有正态分布发生光谱的半导体量子点纳米晶体.主要技术内容包括硒化镉量子点纳米晶体的制备；荧光发射光谱的数据采集；荧光量子产率的测算方法.","全国纳米技术标准化技术委员会"]
[865,101731,"纳米技术-多壁碳纳米管样品的表征","推荐","制定",null,"ISO 10929:2011",2014,"中国科学院","全国纳米技术标准化技术委员会","国家纳米科学中心","多壁碳纳米管是一种应用于诸多工业领域的纳米材料.它的优势在于其独特的电子、电磁、热、光及机械特性.它在不同领域的实用性被广泛研究，如场发射平板显示、增强复合材料、多功能传感器及新型纳米逻辑电路元件.在使用过程中，均需对多壁碳纳米管进行各项物性表征，以便制备目标产品.本标准规定了多种针对多壁碳纳米管的特性表征方法，对多壁碳纳米管的研究与应用至关重要.国内尚无多壁碳纳米管特性表征的标准方法.因此，等效采用国际标准，满足国内该领域标准方法的使用需求，具有重要意义.","本标准规定了多壁碳纳米管的基本特性及杂质成分，并突出可用于工业领域的明确这些参数的测试方法.本报告给出了进行这类材料研究、开发和商业化的合理的基础.\n技术内容： 多壁碳纳米管整体样品多个特性及其的测试方法，包括外径、内径、层间距、长度、晶体结构无序性及氧化温度；多壁碳纳米管整体样品杂质类别及其测试方法，包括多壁碳纳米管以外的碳材料、金属、多环芳烃、100℃以下可挥发物、100℃以上可挥发物及灰分.","全国纳米技术标准化技术委员会"]
[866,101732,"纳米技术-使用热重分析进行单壁碳纳米管表征","推荐","制定",null,"ISO TR 11308:2011",2014,"中国科学院","全国纳米技术标准化技术委员会","国家纳米科学中心","单壁碳纳米管是一种典型纳米材料，具有独特的电子、热、光及机械特性.它在不同领域的应用被广泛研究，如场发射平板显示、增强复合材料、多功能传感器及新型纳米逻辑电路元件.在使用过程中，必须对单壁碳纳米管进行纯度、热稳定性等物性表征.\n本标准使用热重分析法对单壁碳纳米管的纯度、热稳定性等重要指标进行定量分析，对单壁碳纳米管的研究与应用至关重要.国内尚无使用热重分析法进行单壁碳纳米管特性表征的标准方法.因此，等效采用国际标准，满足国内该领域标准方法的使用需求，具有重要意义.","本标准规定了在空气环境下使用热重分析技术(TGA)对含单壁碳纳米管样品进行表征的方法.通过定量测试材料中非碳杂质(如金属催化剂)的含量，进行单壁碳纳米管样品的纯度评价.同时，本标准提供一种对含单壁碳纳米管样品的热稳定性和均一性的质量评价方法.可使用附加表征技术确认单壁碳纳米管的存在并核实金属杂质的组成.\n技术内容： 使用热重分析技术对单壁碳纳米管的各项物性进行测试，明确含单壁碳纳米管样品的纯度与热稳定性.具体为样品制备、温度区间及升温速率确定、明确载气流量等，重复进行三次样品测试.","全国纳米技术标准化技术委员会"]
[867,101733,"纳米技术--使用扫描电镜与X射线能谱分析单壁碳纳米管的特性","推荐","制定",null,"ISO TS 10798:2011",2014,"中国科学院","全国纳米技术标准化技术委员会","国家纳米科学中心","碳纳米管材料具有许多异常的力学、电学和化学性能，近些年随着碳纳米管材料研究的深入，其广阔的应用前景也不断地展现出来.扫描电镜和能量色散谱用于金属、陶瓷、高分子、半导体、化工、食品等材料的显微形貌观察、相组织与晶体结构分析、微区化学成分检测等是不可替代的设备.本标准正是利用扫描电镜和能量色散谱表征单壁碳纳米管的特性，对单壁碳纳米管的研究至关重要.\n国内尚未缺乏有关单壁碳纳米管特性表征的标准方法.因此，等效采用国际标准，满足国内该领域标准方法的使用需求，具有重要意义.","范围：利用扫描电子显微镜(SEM)和能量色散谱(EDX)确定单壁碳纳米管样品的形态、元素组成、催化剂残留和其它杂质检测.并适用于多壁碳纳米管.\n技术内容：通过扫描电镜的低倍图像和高分辨图像对样品形貌形态进行分析，并能区分催化剂残留和其它杂质；通过能量散射谱对样品的纯度进行分析.","全国纳米技术标准化技术委员会"]
[868,101948,"用原子力显微镜测量纳米颗粒尺寸的方法","推荐","制定",null,"ASTM E 2859:2011",2014,"中国科学院","全国纳米技术标准化技术委员会","国家纳米科学中心","原子力显微镜(AFM)作为表面分析设备，主要通过检测探针与样品之间相互作用力(引力或斥力)进而在纳米尺度范围内获得样品表面信息，测量方法日渐成熟并被广泛应用在纳米技术的研究中，因其在高度测量中的准确性和高分辨率成为纳米颗粒尺寸测量的必要工具.然而国内并没有利用AFM技术测量纳米颗粒尺寸的标准方法.因此等同采用该国外先进标准，可满足国内该领域标准方法的使用需求，为测量方法的标准化、测量结果的一致性提供了理论依据与实践指导.","范围:该标准规定了利用原子力显微镜测量纳米颗粒尺寸的方法，适用于分散在不同衬底表面的纳米颗粒尺寸的测量.\n技术内容:本标准主要将3种由NIST发布的具有不同粒径的金纳米颗粒标准物质(参考值分别为10纳米、30纳米、60纳米)沉积在3种不同的衬底(云母、金、硅)上，之后用AFM技术观察这些纳米颗粒并进行相应的图像分析，进而得到纳米颗粒的尺寸大小.","全国纳米技术标准化技术委员会"]
[869,102505,"声学  测听方法  第1部分：纯音气导和骨导测听法","推荐","修订","GB/T 16403-1996","ISO 8253-1:2010",2014,"中国科学院","全国声学标准化技术委员会","解放军总医院耳鼻咽喉科研究所、中国科学院声学研究所等","本部分规定了经耳机和骨振器给受试者提供纯音信号测定听阈的基本方法和要求.纯音气导和骨导测听是临床听力学普遍应用的最基本的测听方法，在临床诊断、助听器验配、流行病和职业病调查、听力损失和诊断分级和伤残等级评定以及司法鉴定等方面起到至关重要的作用.本部分的修订对提高诊断听力学水平具有重要意义.","本部分适用于用手控听力计、自动记录听力计和计算机控制测听设备的纯音听阈测定.主要技术内容包括：1  范围、2  规范性引用文、3  术语和定义、4  测听方法的一般问题、5  在测听检查前受试者的准备和对受试者的指导以及佩戴换能器、6  用固定频率测听法测气导听阈级、7  用扫描测听法测气导听阈级、8  骨导听阈测定法、9  筛选测听法、10  听力图、11  允许的环境噪声、12  测的设备的维护和校准.","中国科学院"]
[870,100699,"声学  测听方法  第2部分：用纯音及窄带信号的声场测听","推荐","制定",null,"ISO 8253-2:2009",2014,"中国科学院","全国声学标准化技术委员会","解放军总医院耳鼻咽喉研究所、中国科学院声学研究所","本标准规定了在声场中测定听阈的方法.声场测听有多种用途，如对耳科正常人的听敏度测试、幼儿听力评估、助听器功能增益的确定和言语识别率测试以及对护听器防护性能的评价等，声场测听是临床听力诊断不可或缺的方法，该标准的修订对提高诊断听力学水平具有重要意义.","本标准适用于由一只或多只扬声器提供的纯音、调频音或窄带噪声测试信号作声场测听的方法.主要技术内容包括：1.范围，2 规范性引用文件、3 术语和定义、4 测试信号特性、5 声场特性、6 测试室内的环境噪声级、7 受试者的准备和对受试者的指导、8 听阈级的确定、9 戴助听器测试、10 筛选测听、11 数据报告、12 设备的维护和校准.","中国科学院"]
[871,102506,"声学  电力电容器单元声功率级测定方法  第2部分：工程法","推荐","制定",null,null,2014,"中国科学院","全国声学标准化技术委员会","南方电网科学研究院有限责任公司、合肥工业大学等","本标准的制定目的是根据电力电容器的噪声辐射特点、载荷施加特点以及结合企业状况和环境条件，对电力电容器的噪声测量原则、内容、方法和要求作出全面、合理的规定；为各种电力电容器单元正常工作时辐射噪声的评价提供科学、客观的测量方法，同时也为从事电力电容器生产的企业以及行业主管部门、质量监督部门、环保主管部门提供质量检查和质量保障的依据.其意义在于统一规定了电力电容器单元噪声测试型式试验方法，使之能对同类电容器的噪声质量水平进行测量比较.所得的数据也可用于GB/T14574所规定的产品辐射噪声标牌的标注和校验.","本部分规定了电力电容器单元在一个反射面上方近似自由场的条件下，通过在包络电力电容器单元的测量表面上测量的声压级来确定电力电容器单元声功率级的工程级方法.\n本部分适用于标称电压1 kV及以上的交流滤波电容器单元、直流滤波电容器单元、并联电容器单元等，其它电力电容器单元可参考本部分执行.","中国科学院"]
[872,100722,"声学  声压法测定噪声源声功率级  反射面上方采用包络法测量的简易法","推荐","修订","GB/T 3768-1996","ISO 3746:2010",2014,"中国科学院","全国声学标准化技术委员会","中国科学院声学研究所 同济大学 合肥工业大学 南京大学等","该系列标准规定了用声压测定机器、设备、及其附件的声功率的各种方法，为选择合适的测量声表面和传声器阵列，对于单个噪声源建立试验规程是有必要的，同时需要给出测试单元安装、加载、运行环境的具体要求.声源辐射到测试环境的声功率通过包围声源的闭合假想曲面上的声压均方值计算，辐射的声能量通过声功率与存在的声辐射时间计算.\n此国际标准确定的方法给出了ISO12001:1996的结果、3级精度，当测量在工厂或则户外进行.理想情况，测试声源的声反射界面应该放置在大的开放空间，对于一般放置在机房底部的声源，需要对附近物体，墙面产生的反射和残留的背景噪声做修正.","本标准详述了确定噪声源声功率级或声能级的一种方法，即：按规定要求的测试环境中，在噪声源(机械或设备)包围的表面上测量声压级.利用这些测量以及所应用的频率A-计权则可以计算出噪声源所产生的声功率级(或者在噪声突发或短促发出噪声情况下的声能级).\n依据本标准进行测量的适宜环境可以在室内也可以在室外，且被测噪声源装配在有一个或多个声反射面上或附近.依据本标准确定的声功率级和声能级给出了使用频率A权计进行的测量的不确定度资料，不确定度符合ISO12001∶1996 3级准确率(测量级)","中国科学院"]
[873,102504,"声学  声压法测定噪声源声功率级  消声室和半消声室精密法","推荐","修订","GB/T 6882-2008","ISO 3745:2012",2014,"中国科学院","全国声学标准化技术委员会","中国科学院声学研究所、南京大学、同济大学等","本标准规定了在消声室和半消声室中测量包围噪声源的测量表面上的声压级，从而确定噪声源的声功率级或声能量级的测量方法.它给出了对测试环境和仪器的要求，同时给出了由测得的表面声压级计算其声功率级或声能量级的方法，保证所得到的结果具有1级准确度.\n本标准规定的方法适用于所有类型噪声源的测量.\n国内本领域内广泛应用.","本标准广泛应用于国内消声室测量，主要技术内容包括：1、范围 2、规范性引用文件 3、术语和定义  4、基准气象条件  5、测试室  6、仪器  7、被测声源的确定、位置、安装及操作 8、测量表面  9、声功率级和声能级的确定  10、测量不确定度  11、记录内容  12、测试报告.","中国科学院"]
[874,100745,"声学  声压法测定噪声源声功率级和声能级  混响场中小型可移动声源工程法  第1部分：硬壁测试室比较法","推荐","修订","GB/T 6881.1-2002","ISO 3743-1:2010",2014,"中国科学院","全国声学标准化技术委员会","中国科学院声学研究所  合肥工业大学 南京大学 同济大学等","该系列标准规定了确定机器、设备及其部件的声功率级和声能级的各种方法.根据试验要确定的声功率级或声能级以及采用的测试设备选择测试方法，此法在具有确定声学特性的硬壁测试室中可以用于小型便携式设备.","这种测量是将声源(机器或设备)置于硬壁测试室中进行的，用比较法来确定声源声压级，由指定的特性同标准声源进行校准.由噪声源产生的声功率级(或者是瞬态噪声、脉冲噪声、声能级)在倍频程时由这些测量方法计算.A计权声功率级或声能级的计算是使用倍频程级.主要即使内容：硬壁测试室比较法、测试室和被测声源的大小、仪器和测量设备、被测声源的定义、位置、安装和运行、测量方法、声功率级和声能级的确定、测量不确定度、数据记录、测试报告等.","中国科学院"]
[875,100723,"声学  校准测听设备的基准零级  第9部分：测定基准听阈级的优选条件","推荐","制定",null,"ISO 389-9:2009",2014,"中国科学院","全国声学标准化技术委员会","中国科学院声学研究所 解放军总医院耳鼻咽喉研究所","本标准规定了为确定基准听阈级标准值而对受试者听阈测定测试条件.目的是将测得的人的听阈级作为听力零级，用于对测听设备的校准.测试条件对测定基准听阈级至关重要.过去由于没有统一的国际标准，各国不同实验室报告的实验数据存在着各种问题.该标准的制定，在对受试者的选择、测试方法和数据报告等方面有了统一的准则，有利于听力零级标准的制(修)订.","本标准适用于为确定基准听阈级而对受试者听阈测试的条件.主要技术内容包括：1 范围、2 规范性引用文件、3 术语和定义、4 测试条件、5 测试设备、6 数据报告、附录A(规范性附录).","中国科学院"]
[876,100724,"声学 动刚度测量   第1部分：用于住宅浮筑楼板下面材料的测量","推荐","制定",null,"ISO 9052-1:1989",2014,"中国科学院","全国声学标准化技术委员会","中国建筑科学研究院物理所、科奥克声学技术有限公司、中国科学院声学研究所","本标准规定了用于浮筑楼板下面的弹性材料动刚度测量方法.动刚度是决定浮筑楼板隔声性能的重要参数之一.制定本标准将可填补国内住宅浮筑楼板垫层材料动刚度性能研究和测试空白，同时对于推动制造业改善材料性能增强国际竞争力，以及提高我国住宅舒适性和建筑节能减排，促进社会和谐发展有着重要意义.","本测试方法适用于测量住宅浮筑楼板用弹性材料的动刚度.主要技术内容包括：1范围、2规范性引用文件、3术语和定义、4测试原理、5测试安排、6试件、7测试步骤、8结果表述、9测试报告.、","中国科学院"]
[877,102503,"声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方近似自由场的工程法","推荐","修订","GB/T 3767-1996","ISO 3744:2010",2014,"中国科学院","全国声学标准化技术委员会","中国科学院声学研究所 合肥工业大学、同济大学 南京大学等","本国际标准是ISO 3741[2]至ISO 3747[6]系列之一，它指定了确定包括机器、设备和其子组件在内的声源声功率级和声能级的各种方法.本标准规定了在一个或多个反射面附近，近似自由场条件下，在包络声源(机器或者设备)的测量表面上测量声压级以计算噪声源声功率级或声能级的方法.该标准的制定对完善我国该系列标准意义重大.","本标准规定了在一个或多个反射面附近，近似自由场条件下，在包络声源(机器或者设备)的测量表面上测量声压级以计算噪声源声功率级或声能级的方法.使用这种测量方法可以计算噪声源产生的频带声功率级(或者在脉冲噪声或者瞬态噪声情况下的声能量级)或者A计权值.在满足测量条件的情况下，本标准适用于各种类型和尺寸的声源(例如静止或缓慢移动设备、装置、机器、部件、组件等). 根据本国际标准制定的适用于测量的测试环境可以位于室内或者户外，被测噪声源安装在一个或多个声音反射平面上或附近.对于规定频带内的A计权频率测量，已经给出了关于根据本国际标准确定的声功率级和声能量级的不确定度的信息","中国科学院"]
[878,100576,"城市下垫面可见光-短波红外光谱测量","推荐","制定",null,null,2014,"中国科学院","全国遥感技术标准化技术委员会","上海市卫星遥感与测量应用中心、中科院上海技术物理所、中科院光电研究院","城市是人类积聚地,是人类改造自然最为活跃的地方,是人类经济政治活动、生活的中心.城市下垫面信息获取及动态状况监测不仅是城市运行管理的需要,而且是城市生态环境保护决策的需要.随着城市经济、计算机和网络基础设施的快速发展,城市下垫面监测信息的完整性、及时性、准确性和动态更新能力要求大大提高.  卫星和航空遥感技术能够实现大范围快速测量,测量结果时间和空间可比性好,城市遥感作为城市基础信息获取的重要手段得到广泛应用.然而,由于城市地物类型复杂,空间尺度小,其遥感分析具有特殊性.  从城市下垫面特性识别、生态环境指标定量化反演要求出发,卫星和航空遥感前提是建立城市典型下垫面特征与光谱的相关模型；进行卫星和航空遥感时,也需要进行必要的地面同步光谱测量,用于标定和大气校正等；此外,光谱测量本身也可以作城市特征指标的非接触测量手段,避免样品保存及采样过程的干扰等问题.总之,城市下垫面光谱测量是一项基础性工作,具有重要应用价值,所获数据的系统性及质量保证十分关键.  国内许多城市和单位已进行了大量城市下垫面光谱测量实验,积累了大量数据,但是,各单位在采集光谱数据时,缺乏统一的测量规范,阻碍了数据共享和综合应用.此外,许多测量工作缺乏质量保证,配套信息不完整,缺乏可比性,而使数据可用性差.为了提高城市下垫面光谱测量数据的应用效果,有必要建立统一的测量规范,实现测量的标准化、信息的系统化  本规范主要针对可见-短波红外光谱范围内城市下垫面光谱及配套测量的环境条件、测量装置、测量方法、测量步骤、测量数据筛选及处理等进行规范.为建设城市地物光谱数据库、城市土地利用分类、城市生态环境调查,城市热岛监测等城市遥感应用提供服务.","本标准规定了可见光-短波红外波长范围城市下垫面外场光谱测量的仪器、目标选择原则、测量方法、测量步骤、配套参数及光谱数据记录要求.主要技术内容包括基本术语定义、一般要求、测量要求、测量结果处理、典型城市地物光谱测量.","全国遥感技术标准化技术委员会"]
[879,100578,"基于地形图标准分幅的遥感影像产品制作","推荐","制定",null,null,2014,"中国科学院","全国遥感技术标准化技术委员会","中国科学院对地观测与数字地球科学中心","随着遥感影像的大量获取和分发,遥感影像的使用范围越来越广泛,针对应用需求,开发了不同类型遥感影像产品.基于地形图标准分幅遥感影像产品具有广泛的应用,这类产品完全按国家标准地形图图幅号进行图像裁切,它们拥有与标准地形图一致的坐标系统和地理网格注记,便于比对和野外定位.目前,按地形图标准分幅的综合产品主要服务于野外调绘和地形图的更新等方面的工作.出于对资源、环境等现势性快速了解的需求,应用时间性强的卫星遥感资料制作影像地图,在通常情况下已成为解决传统制图周期长等问题的首选方法.对于政府部门、企事业单位等了解区域地貌类型、资源状况、城市分布以及指导规划等都有很大的帮助.多时相产品便于了解一个地区的历史变迁.目前,基于地形图标准分幅遥感影像产品缺少格式、内容、元数据等统一规范.由于标准、规范和系统平台以及数据精度的不同,无法提供正常高效的信息服务.因此,制定统一的产品标准,充分整理、挖掘、利用这些数据,成为迫切需要解决的问题.","该标准是中国科学院对地观测与数字地球科学中心承担研制的国家电子政务项目自然资源和地理空间基础信息库地理框架标准之一,根据自然资源和地理空间基础信息库标准化建设要求制定.该标准的研制始于2008年,经过初稿、讨论稿、征求意见稿、专家评审稿,最终形成试行稿,已于2009年9月8日在国家电子政务项目中试行.本标准规定了基于地形图标准分幅的遥感影像产品命名规则、数据格式、产品规格、制作要求和一致性测试方法套件等内容,适用于按1:5000,1:1万,1:2.5万,1:5万、1:10万、1:25万、1:50万、1:100万国家基本比例尺地形图分幅的遥感影像产品制作.","全国遥感技术标准化技术委员会"]
[880,100579,"基于行政区划分幅的遥感影像产品制作","推荐","制定",null,null,2014,"中国科学院","全国遥感技术标准化技术委员会","中国科学院对地观测与数字地球科学中心","随着遥感影像的大量获取和分发,遥感影像的使用范围越来越广泛,针对应用需求,开发了不同类型遥感影像产品.基于行政区划分幅遥感影像产品具有广泛的应用,这类产品完全按照国家行政区范围进行图像拼接处理.出于对资源、环境等现势性快速了解的需求,应用时间性强的卫星遥感资料制作影像地图,在通常情况下已成为解决传统制图周期长等问题的首选方法.对于政府部门、企事业单位等了解区域地貌类型、资源状况、城市分布以及指导规划等都有很大的帮助.多时相产品便于了解一个地区的历史变迁.目前,基于行政区划分幅遥感影像产品缺少格式、内容、元数据等统一规范.由于标准、规范和系统平台以及数据精度的不同,无法提供正常高效的信息服务.因此,制定统一的产品标准,充分整理、挖掘、利用这些数据,成为迫切需要解决的问题.","该标准是中国科学院对地观测与数字地球科学中心承担研制的国家电子政务项目自然资源和地理空间基础信息库地理框架标准之一,根据自然资源和地理空间基础信息库标准化建设要求制定.该标准的研制始于2008年,经过初稿、讨论稿、征求意见稿、专家评审稿,最终形成试行稿,已于2009年9月8日在国家电子政务项目中试行.本标准规定了基于行政区划分幅的遥感影像产品命名规则、数据格式、制作要求、一致性测试方法套件等内容,适用于基于行政区划分幅遥感影像产品的制作.","全国遥感技术标准化技术委员会"]
[881,100571,"内陆水体可见光-短波红外光谱测量","推荐","制定",null,null,2014,"中国科学院","全国遥感技术标准化技术委员会","上海市卫星遥感与测量应用中心,中科院上海技术物理所,中科院光电研究院","水是生命之源,内陆水体更是人类生活和生产用水的重要来源,对其进行合理开发利用对于生态环境保护十分重要.但从八十年代开始,随着我国经济的快速发展,许多内陆水体受到污染,生产和生活过程直接地或通过降水等途径间接地向水体排放有机污染和富营养化物质,导致水华频发、水质发黑发臭,对饮用水源造成严重危害,也影响了旅游环境.水质监测是有效开展污染治理、水资源保护的基础.  环保和水务等部门通常采用选点采样分析进行水质监测,也包括布设一些水质自动监测站点.卫星和航空遥感技术能够实现大范围快速测量,测量结果时间和空间可比性好,成为水质监测的新型手段.但是,从水环境指标定量化监测要求出发,卫星和航空遥感水环境的前提是建立水环境指标与光谱的相关模型；进行卫星和航空遥感时,也需要同步进行必要的水面光谱和水质采样分析,用于标定和大气校正等；此外,光谱测量本身也可以作水环境指标的非接触测量手段,避免样品保存及采样过程对水体的干扰等问题.总之,水体光谱测量是一项基础性工作,具有重要应用价值,所获数据的系统性及质量保证十分关键.  国内已进行了大量水体光谱测量实验,积累了大量数据,但是由于缺乏统一的测量规范,阻碍了数据共享和综合应用.此外,水体光谱测量的环境与目标特性多变,许多测量工作缺乏质量保证,配套信息不完整,缺乏可比性,而使数据可用性差.为了提高内陆水体光谱测量数据的应用效果,有必要建立统一的测量规范,实现测量的标准化、信息的系统化.  本规范主要针对可见光-近红外光谱范围内内陆水体光谱及配套测量的环境条件、测量装置、测量方法、测量步骤、测量数据筛选及处理等进行规定,为内陆水环境测量、水环境遥感应用以及数据库等建设提供支撑.","本标准规定了可见光-短波红外波长范围内陆水体的外场光谱测量的仪器、测量方法、测量步骤、配套参数及波谱数据记录要求.主要技术内容包括基本术语定义、测量环境要求、测量装置、测量方法、测量步骤、测量数据处理、测量报告、数据文件.","全国遥感技术标准化技术委员会"]
[882,100577,"遥感卫星快视数据格式规范","推荐","制定",null,null,2014,"中国科学院","全国遥感技术标准化技术委员会","中国科学院对地观测与数字地球科学中心","制定我国具有自主知识产权的遥感卫星快视图像数据格式标准.各发达国家卫星地面系统均有自己的遥感卫星快视图像数据格式标准(以下简称“快视格式“),均不统一.自上世纪80年代我国引进美国和加拿大遥感卫星数据记录与处理设备后,我国地面系统有了快视处理功能(移动窗显示),但无相关标准对我方开放.90年代后我国有了自己的遥感卫星,但在遥感卫星图像快视格式标准研制方面仍处于空白,一些单位采用别国或者自定标准作为依据.随着我国星载多种类传感器技术以及计算机网络技术快速发展,在遥感地面系统建设中,对快视图像数据格式标准化方面提出了迫切需求.该标准的研制与推广,将为我国地面快速反应系统的建设,新设备研制,异地实时播报系统数据接口等方面,提供了数据标准依据；减少技术重复研究,系统重复建设,以及数据标准混乱的问题；为我国航天遥感在自主数据标准化的建设起到推动作用.","适用于遥感卫星地面系统中多类传感器图像数据进行移动窗显示、传输和交换的快视格式.该格式也适用于进行地理信息综合处理的数据接口.主要技术内容:1、多系列卫星、多类传感器(如:多光谱、SAR、高光谱)数据格式的共性分析,适应实时数据处理需求的快视格式研究；2、遥感卫星快视图像数据格式的结构设计；3、规定便于显示处理所需扩展信息的元素；4、移动卫星图像显示过程中,满足变换各种显示模式处理(图像显示处理)的格式研究；5、几类传感器快视图像数据格式的验证.","全国遥感技术标准化技术委员会"]
[883,103183,"VLF-LF三维国家闪电定位网技术规范","推荐","制定",null,null,2014,"中国气象局","中国气象局","中国气象局气象探测中心","本标准为VLF-LF三维国家闪电定位网的规划设计、建设和业务运行等内容制定相应的技术规范，为VLF-LF三维国家闪电定位网的设备研制、设计生产、系统开发和验收评估提供依据.目前业务运行的国家闪电定位网为VLF-LF二维国家闪电定位网，本标准可为业务网升级到VLF-LF三维国家闪电定位网提供指导.","范围：本标准规定了监测云地闪和云闪的VLF-LF三维国家闪电定位网的组成结构、技术要求、技术指标等内容.本标准适用于VLF-LF三维国家闪电定位网的建设和运行.\n主要技术内容：\n1. VLF-LF三维国家闪电定位网的组成结构\n2. VLF-LF三维闪电探测仪要求\n(1)数据格式要求\n     a)闪电探测数据要求：闪电探测数据的参数和格式；\n     b)闪电探测站运行状态数据要求：闪电探测站运行状态数据的参数和格式；\n(2)功能要求\n    a)自检功能要求：闪电探测站自检的内容要求；自检的频率、时间要求；自检后输出结果应包含的参数；\n    b)终端控制命令要求：规定对闪电探测站点的终端控制命令和功能.\n(3)数据传输要求：闪电探测站点与国家闪电数据处理中心系统之间的数据远程传输要求，包括可支持的通信方式等.\n3. VLF-LF三维国家闪电数据处理中心要求\n(1)\t数据接收功能；\n(2)\t定位计算功能：包括三维定位结果的参数和格式要求；\n(3)\t数据文件存储功能：包括文件类型、文件内容和格式等要求；\n(4)\t闪电数据库存储功能：包括数据表类型、数据表内容和格式等要求；\n(5)\t系统监控功能：包括监控各类探测数据和监控系统运行状态的要求；\n(6)\t历史数据重新定位功能.\n4. VLF-LF三维图形显示与产品制作系统要求\n(1)VLF-LF三维图形显示与产品制作系统基础显示平台和子系统划分；\n(2)系统主要功能；\n(3)系统制作的闪电图形产品要求.\n5. VLF-LF三维国家闪电定位网技术指标：包括探测的闪电类型、三维定位精度、闪电事件分辨率、闪电探测效率、闪电回击强度误差和工作方式等技术指标；VLF-LF三维闪电探测仪技术指标：包括时间同步精度、探测范围、工作方式、可靠性、可维修性、环境温度、工作温度等.&#8194;；；&#8194;；；&#8194;；；&#8194;；；&#8194;；；","中国气象局"]
[884,103182,"地面气候标准值统计方法","推荐","制定",null,null,2014,"中国气象局","中国气象局","国家气象信息中心气象数据研究室、黑龙江气象信息中心","通过详细调研近期业务科研人员对气候资料整编项目的需求、WMO关于统计整编的相关规定、美国、加拿大等国家的整编项目和统计方法之后，对原有整编方法从统计上的合理性、实际应用的科学性上进行了完善与修改，该标准的研制与实施对尽快开展我国新30年气候标准值整编具有重要意义.\n根据WMO对气候整编的指导要求，本标准提出将中国均一化资料成果用于气候资料整编，有助于提高气候资料整编成果的可用性，能够为气候分析提供更加真实反映气候变化的背景资料，为气候变化研究提供重要支撑.","本标准规定了地面气候资料30年整编基本整编及附加整编项目及其统计方法.基本整编包含常规整编项目，附加整编主要包括格点化整编成果、临时及部分研究性整编项目.本标准适用于我国各类气象台站进行地面气候资料30年整编累年值的统计.","中国气象局"]
[885,103181,"通信局(站)防雷与接地工程检测技术规范","推荐","制定",null,null,2014,"中国气象局","中国气象局","湖南省防雷中心","最大程度地减轻或避免因雷击通信站而造成的人身伤亡和财产损失，对通信站的防雷装置检测起到指导和规范的作用.\n通过规范通信站设施以及防雷装置的检测，加强规范通信站的防雷措施；规范通信站各分段工程的检测要求，为通信站的防雷安全提供保障.","范围：通信站防雷装置年度检测及新、改、扩建通信基站防雷装置工程分段的检测和整体竣工验收时的检测.\n主要技术内容：综合通信大楼、有线通信局(站)、移动通信基站、小型通信站、微波、卫星地球站的防雷装置的检测要求以及出具检测报告的要求.","中国气象局"]
[886,96493,"金属清洗剂","推荐","制定",null,null,2014,"中国轻工业联合会","全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会","中国日用化学工业研究院","水基金属清洗剂以表面活性剂为溶质,水为溶剂,具有良好的缓蚀防锈作用,在保证清洗效果的前提下,安全性高,清洗成本低,节约能源,改善了生产环境,因其多方面的优点在工业领域得到了广泛的应用.该类产品自20世纪80年代后经过不断努力通过多种表面活性剂之间的复配,利用各组分之间的协同效应,使得金属清洗剂的清洗能力得到极大的提高,技术取得了很大的发展,在全国的大多数省市都建立了清洗剂的生产厂家,产品产量大幅度提高,质量逐步改善,新型高效、适合不同用途的清洗剂不断问世.为满足正规生产企业的需求,为打击假冒伪劣、规范产品市场,有必要制定此类产品的国家标准,以规范产品质量,提高对现有产品的要求和质量控制,适应国内洗涤剂市场发展的需求.","本标准规定了通用水基金属清洗剂的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存条件.本标准适用于清洗金属材料和金属零部件的通用水基清洗剂.这种产品主要由表面活性剂和多种添加剂组成.本标准不适用于溶剂基金属清洗剂和特殊用途(如洗飞机)的金属清洗剂.主要技术内容:外观、水分及挥发物、pH值、净洗力、腐蚀性、防锈性、漂洗性能、高温稳定性、低温稳定性等.","中国轻工业联合会"]
[887,99779,"家具  床类主要尺寸","推荐","修订","GB/T 3328-1997",null,2014,"中国轻工业联合会","全国家具标准化技术委员会","上海市质量监督检验技术研究院","目的:我国的家具行业自改革开放以来,家具的生产技术不断更新,家具产品的外形尺寸及功能尺寸都有了较大的变化.床类作为常用的家具产品之一,其外观尺寸设计直接影响到使用时的功能和感受.十几年来,原标准对其产品的尺寸规范化作出了较大的贡献,但是随着时间的推移,已无法适应家具产品市场的发展,越来越现该标准的不足和缺陷,阻碍了该类产品的进一步发展,同时也影响了相关标准的使用性,因此有必要修订此项标准.  意义:本标准的制定可以为床类家具产品的尺寸规定提供准确有效的检测依据,在规范产品质量的同时能提尺寸要求,为产品的发展提供良好的技术保障.","范围:本标准规定了床类家具的主要尺寸.本标准适用于普通单床和双层床,其他品种的柜类亦可参照执行.  主要技术内容包括:范围、符号、主要尺寸等.","中国轻工业联合会"]
[888,99781,"家具  柜类主要尺寸","推荐","修订","GB/T 3327-1997",null,2014,"中国轻工业联合会","全国家具标准化技术委员会","上海市质量监督检验技术研究院","目的:我国的家具行业自改革开放以来,家具的生产技术不断更新,家具产品的外形尺寸及功能尺寸都有了较大的变化.柜类作为常用的家具产品之一,其外观尺寸设计直接影响到使用时的功能和感受.十几年来,原标准对其产品的尺寸规范化作出了较大的贡献,但是随着时间的推移,已无法适应家具产品市场的发展,越来越现该标准的不足和缺陷,阻碍了该类产品的进一步发展,同时也影响了相关标准的使用性,因此有必要修订此项标准.  意义:本标准的制定可以为柜类家具产品的尺寸规定提供准确有效的检测依据,在规范产品质量的同时能提尺寸要求,为产品的发展提供良好的技术保障.","范围:本标准规定了工作、学习和生活用的柜类家具的主要尺寸.本标准适用于衣柜、床头柜、书柜、文件柜等四种柜类家具,其他品种的柜类亦可参照执行.  主要技术内容包括:范围、符号、主要尺寸等.","中国轻工业联合会"]
[889,99780,"家具  桌、椅、凳类主要尺寸","推荐","修订","GB/T 3326-1997",null,2014,"中国轻工业联合会","全国家具标准化技术委员会","上海市质量监督检验技术研究院","目的:我国的家具行业自改革开放以来,家具的生产技术不断更新,家具的品种不断增加,家具产品的外形尺寸及功能尺寸都有了较大的变化.桌、椅、凳类作为常用的家具产品之一,其外观尺寸设计直接影响到使用时的功能和感受.十几年来,原标准对其产品的尺寸规范化作出了较大的贡献,但是随着时间的推移,已无法适应家具产品市场的发展,越来越现该标准的不足和缺陷,阻碍了该类产品的进一步发展,同时也影响了相关标准的使用性,因此有必要修订此项标准.  意义:本标准的制定可以为桌、椅、凳类家具产品的尺寸规定提供准确有效的检测依据,在规范产品质量的同时能提升其尺寸要求,为产品的发展提供良好的技术保障.","范围:本标准规定了家具用桌、椅、凳类的主要尺寸,适用于双柜桌、单柜桌、单层桌、梳妆桌、餐桌、扶手椅、靠背椅、折椅、长方凳、方凳、圆凳等产品  主要技术内容包括:范围、符号、主要尺寸等.","中国轻工业联合会"]
[890,102678,"石材家具通用技术条件","推荐","制定",null,null,2015,"中国轻工业联合会","全国家具标准化技术委员会","顺德家具研究开发院、国家家具产品质量监督检验中心(广东)、环球石材(东莞)有限公司","一、目的和意义相对于其它家具,石材家具具有节能环保、稳重、质地坚硬、风格各异、文理丰富和外观豪华等特点,且具有耐用、不怕脏,可随意冲洗和除垢等优点.具体来说,石材家具有以下特点和优点:1、结构致密,抗压强度高,大部分石材的抗压强度可达100MPa以上；2、耐水性好、耐磨性好、装饰性好、耐久性很好；3、不变形,刚性好,硬度高,耐磨性强,温度变形小； 4、不怕酸,碱 液物侵蚀,不会生锈,防磁、绝缘,不必涂油,不易粘微尘,维护,保养方便简单,使用寿命长；5、不会出现划痕,不受恒温条件阻止,在常温下也能保持其原有物理性能；6、不磁化,测量时能平滑移动,无滞涩感,不受潮湿影响,平面称定好.正是石材家具具有以上特点和优点,使得石材家具走俏于市场,越来越受到客户的喜爱和欢迎.但目前还未制定石材家具标准,导致了产品科技含量低、石材行业间的竞相模仿,产品严重同化,缺乏原创.企业品牌美誉度不集中,创新动力不足,很难打造国际性石材家具.中国石材大部分出口企业,以牺牲环境和超重运输为代价,取得不合理低成本,低价出口,招致国外反倾销,严重影响整个行业发展.通过制定石材家具技术标准,对石材家具进行定义和分类,对石材家具的性能和安全、有害物质的限量及其试验方法等进行规范,来规范石材家具市场,保护生产商、销售商和消费者的合法权益,保障和不断提升石材家具产品质量,促进石材家具市场的健康有序发展.所以制定本标准具有必要性和紧迫性.二、期望解决的主要问题:1、明确石材家具的定义和分类,从而来规划石材家具目前较混乱的市场,以促进石材家具市场的健康有序发展；2、明确石材家具的各项性能指标,如加工工艺、外观、主要尺寸、理化性能(如耐久,吸水,密度和硬度,抗压强度,抗火性,抗冻性等)、力学性能(安全性能)、放射水平和有害物质限量等,以保障产品质量,保护生产商、销售商和消费者的合法权益,并制定出具体指标,这是指标还需要进行国内外要求调研、分析和验证的基础上再统一确定.3、家具填充料性能指标测试方法的研究,将根据具体指标研究相应的试验方法,保证测试方法满足经济、方便、有效的原则.4、在标准实施后,要解决如何在石材家具行业推广应用该标准,即如何推进石材家具行业使本标准来保障家具填充料的质量,从而也是保证石材家具产品质量.","标准的技术内容:本标准规定石材家具的术语和定义、分类、加工工艺、外观、主要尺寸、理化性能(如耐久,吸水,密度和硬度,抗压强度,抗火性,抗冻性等)、力学性能(安全性能)、放射水平和有害物质限量、试验方法、检验规则、标志、包装、使用说明、运输及贮存等要求.适用范围:本标准适用于由天然石材和人造石材为主体基材制作的家具.","中国轻工业联合会"]
[891,101556,"中国传统家具名词术语","推荐","制定",null,null,2015,"中国轻工业联合会","全国家具标准化技术委员会","上海《家具》杂志社、江苏省产品质量监督检验研究院、上海市质量监督检验技术研究院、上海木材行业协会红木专业委员会","我国家具历史悠久,工艺精湛,至明代发展到了它的历史高峰,形成了鲜明、独特的民族风格.在我国许多地方,至今保持着我国家具的传统做法和传统式样,继承这些做法和式样的家具,都称之谓传统家具.现在主要有北京硬木家具、苏州红木家具、上海红木家具、广州酸枝木家具、云南镶嵌大理石家具、宁波骨嵌家具、山东潍坊嵌银丝家具,等等.    建国后,经过从传统的手工业到工业化改造过程,中国传统家具并未消亡,而是通过工艺美术品出口等模式在北京、上海、苏州、广州等地保持一定的生产规模.随着人民生活水平的提高,对传统文化的认同也在不断提高,因此近年来中国传统家具在市场上的影响力和销量都在逐年增加.近20多年,随着人民物质精神生活水平的显著提高,以红木家具为代表的传统家具生产企业获得了长足发展,在大涌、仙游、东阳等地形成了一些传统家具专业特色镇,北京、上海等一线城市也出现了一批传统家具的专业零售市场.传统家具在家具市场上占有的比重也在逐年增加.    目前,中国传统家具行业已从手工制作生产模式向工业化生产模式转变,现代加工工具和加工工艺逐渐取代了传统工具和工艺,一些传统加工材料、工艺、工具甚至濒临失传.与之相对应的是,传统家具所用的材料、工艺、工具等所对应的名词术语,也将随着工业化的推进而逐渐失去所对应的实物资料.对传统家具制作技艺的抢救和发掘刻不容缓.对传统家具所使用的名词术语进行清晰的阐述和界定,对传统家具的传承和发展有着重要的意义.    同时,中国家具标准化体系中尚未有中国传统家具的相关标准体系.虽然GB/T 28010-2011《红木家具通用技术条件》和QB/T 2385-2008 《深色名贵硬木家具》都是与中国传统家具相关的家具标准,但其标准建立的体系是按照西方工业化家具标准体系建立的,且标准的重点是在解决家具使用材料的标准化标示上.如果将中国传统家具的标准局限在对材质的关注上,则忽视了中国传统家具在工艺上和设计文化上的成就,限制了中国传统家具在环保标准日渐提高的当今在国际市场上的竞争力.    中国传统家具在世界家具中自成完整体系,与现代家具业的体系有许多不同之处.而现代的中国家具标准主要面对工业化的家具产品,其对产品安全、技术指标等方面的要求可以满足中国传统家具面向市场和消费者时的功能需求,但缺乏面向传统家具中所传承的传统文化和工艺体系的评价标准.用当代家具的评价标准来评价中国传统家具,不能满足中国传统家具全方面的价值体系要求.对中国传统家具名词术语的系统性标准的建立,可以填补中国传统家具在家具标准化体系中的缺失,为建立中国传统家具的相关标准奠定基础.另外,由于中国家具历史悠久,制作区域幅员辽阔,所以在家具的相关名词术语上存在一词多义、多词一义以及诸多俚语、俗语、不规范名称并存的现象.这不利于传统家具在市场上被标准化认知的问题,在中国传统家具文化的传播上也会引起歧义；不利于全国性的传统家具设计、生产制造、商业流通、使用消费的交流.对传统家具名词术语的界定可以厘清市场上的混乱称谓,更好地保障产品质量、提高产品技术水平、服务于行业,有利于国际交流、商贸往来、企业经营、市场管理、行业监督、科研教学等.随着改革开放的不断深化,随着经济的繁荣和工业的发展,弘扬民族文化已经成为时代的需求,中国传统家具的健康发展和创新不仅是人们消费观念和价值取向的需要,也是为中国的家具工业树立民族特色和创新发展的不竭源泉之一.因此,制定和完善中国传统家具的相关标准迫在眉睫. 《中国传统家具名词术语》标准的制定,将为中国传统家具标准体系的建立奠定基础,改变市场上对中国传统家具重材质、轻工艺和设计文化的评价标准,为中国传统家具在新时期与国际家具业接轨提供名词术语方面的保障,为中国传统家具在国内外的科研和文化传播提供名词术语方面的标准参考.《中国传统家具名词术语》标准的制定,是对中国特有的家具产品的标准体系建立的一种探索,也是对中国传统家具体系如何与世界家具标准体系接轨的一种探索.是为弘扬中国传统家具文化价值和提高中国传统家具在当今世界家具界中的独特地位的一种努力.《中国传统家具名词术语》行业标准的制定,将极大地有利于中国传统家具在新时期的继承和发展,为传统家具制造业和商业流通环节在产品使用说明等方面提供明确的指导.有利于国际交流、商贸与企业经营、市场管理与监督、教学与研发创新等,同时尽量与国际接轨,提高标准的先进性,着眼于未来.","本标准将从产品种类、结构形式、工艺方法、材料使用等方面,全面系统地整理、编制传统家具名词术语.在标准的编制中,将基于生产实践、学术研究和商贸文化交流的需求,把握最常用名称和规范用语,以期实现统一和规范中国传统家具行业的名词术语的愿望.主要内容包括:1 品类1.1 坐具1.1.1 凳1.1.2 椅1.2 卧具1.2.1 榻1.2.2 床1.3 凭倚类(承具)1.3.1 桌1.3.2 案1.3.3 几1.4 储藏类(庋具)1.4.1 箱1.4.2 柜1.5 支架类1.5.1 镜架、镜台1.5.2 衣架1.5.3 面盆架1.5.4 火盆架1.5.5 灯架、灯台1.6 屏风1.6.1 座屏风1.6.2 折屏风(围屏)1.7 其他2.1 部件2.1.1 通用部件2.1.2 坐具特有部件2.1.3 卧具特有部件2.1.4 桌案特有部件2.2 榫卯构造2.2.1 基本榫卯构造2.2.2 复杂榫卯构造3.材料3.1 主材3.1.1木材3.1.2 竹材3.1.3 藤、棕3.1.4 石材3.2 辅材3.2.1 漆3.2.2 蜡3.2.3 胶3.2.4 染料3.2.5 金属3.2.6 镶嵌材料4 工艺4.1 木工工艺4.1.1 划线4.1.2 下料4.1.3 开料4.2 雕刻工艺4.2.1 木雕4.2.2 镶嵌4.3 打磨工艺4.3.1 粗磨4.3.2 精磨4.4 油漆工艺4.4.1 大漆工艺4.4.2 朱漆工艺4.4.3 广漆工艺4.5 其他工艺5 造型装饰5.1 结构装饰5.2 构造装饰5.3 装饰纹样","中国轻工业联合会"]
[892,102624,"燃香类产品 分类及术语","推荐","制定",null,null,2014,"中国轻工业联合会","全国家用卫生杀虫用品标准化技术委员会","北京市轻工产品质量监督检验一站、河北古城香业集团股份有限公司","伴随着我国人民生活水平的不断提高,中国传统焚香习俗已成为人民生活的重要内容,制香业也成为快速增长的行业之一.已形成了行业规模,据专家预测,到2012年,国内卫生香市场销售总额将达到70多亿元,每年的增速均超过15%.燃香质量安全是一个非常重要的室内卫生问题,直接关系着广大消费者身体健康,为确保燃香产品安全质量,防止室内空气污染,创造清洁适宜的室内环境,保护人体健康,目前,已制定了相应的安全标准及方法标准,即:《燃香类产品安全通用技术条件》GB 26386-2011、《燃香类产品有害物质测试方法》GB/T 26393-2011.  为了快速推进燃香类产品标准化工作,进一步完善燃香类产品标准体系,目前,当务之急就是制定《燃香产品分类及术语》国家标准.众所周知,术语标准规范了在某一个标准或一系列标准中词汇用语的统一使用标准,即推荐用的术语与概念的定义,用来确保人们对某个特定标准中的主要概念有共同的认知与理解.术语标准是最重要的基础标准.术语在所有的标准化活动中都起着重要的作用.几乎所有从事标准化的技术机构都必须对其所属的专业领域的术语进行标准化.目的是避免现有的标准化术语使用不当或者协调术语之间冲突不一致的情况.为各有关方面提供在语言上和概念上一致的术语,包括制定术语的标准和文本文件.  我们充分相信,随着《燃香产品分类及术语》国家标准的颁布实施,将为我国的燃香产品生产、技术和工艺发展及市场开拓提供较为完整的基础性文件,成为燃香行业行政管理和行业管理遵循的基本法则.毫无疑问,制定发布该标准的意义是空前的,是总结我国几千年来燃香的发展历史并继承传统、发扬光大和“与时俱进“的一件大好事.归纳起来,有以下几点目的及重大意义.一、《燃香产品分类及术语》国家标准编写的主要目的是为了加强行业管理.二、为进一步完善燃香产品标准体系提供基础性标准.三、有利于规范同行业产品标准的统一,避免生产的随意性,促进行业规范、健康、有序发展.四、有利于同行业之间的技术交流.五、消除贸易壁垒,扩大国际贸易和交流.六、避免现有的标准化术语使用不当或者协调术语之间冲突不一致的情况.","范围:适用于各种型式的燃香产品,包括线香、盘香.....等.主要技术内容包括:燃香产品的分类、术语及定义.","中国轻工业联合会"]
[893,93734,"厨用刀具","推荐","制定",null,"ISO 8442-1:1997",2014,"中国轻工业联合会","全国金属餐饮及烹饪器具标准化技术委员会","阳江十八子集团有限公司、国家日用金属制品质量监督检验中心(沈阳)、浙江汪吾铨控股有限公司、杭州张小泉集团有限公司、北京栎昌王麻子工贸有限公司、广东阳江市质量计量监督检测所、重庆大足龙水五金刀具(集团)有限公司、阳江市巧媳妇厨业有限公司、阳东县天上红厨业有限公司、奇男子五金制品(浙江)有限公司","《厨用刀具》标准项目应涉及规范金属制造的厨房用的民用刀具、包括该类刀具产品分类的术语和定义、材料要求、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存.            期望本标准能规范厨用刀具生产技术管理和各项管理工作,使更多的企业按照标准建立质量保证体系,保证和提高厨用刀具的产品质量,保护消费者和社会公共利益；简化设计,完善工艺,提高生产效率；扩大通用化程度,尽可能满足出口各国的要求,消除贸易壁垒,扩大国际贸易和交流等.从而实现行业最佳秩序和社会效益.    随着国民经济的快速发展,人民的生活水平迅速提高,民用刀具行业也随之迅速发展.但我国目前没有相应的国家标准,执行的是QB/T1924-1993《菜刀》行业标准,标准内容老化,标龄过长,已经无法适应当前厨用刀具行业迅速发展的需要.与国际先进国家标准相比,我国厨用刀具行业使用QB/T1924-1993《菜刀》标准水平严重偏低.因此,及时、有效地对QB/T1924-1993《菜刀》标准进行修订,提高其技术指标要求,加强产品核心技术和品质的改进,才能使我国厨用刀具行业免遭发达国家的技术壁垒,使我国厨用刀具行业更加快速、稳健地向前发展.","本标准规定了厨用刀具的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存.    本标准适用于金属制造的厨房用刀具.","中国轻工业联合会"]
[894,100029,"铁质不粘锅","推荐","制定",null,null,2015,"中国轻工业联合会","全国金属餐饮及烹饪器具标准化技术委员会","浙江炊大王炊具有限公司、国家日用金属制品质量监督检验中心(沈阳)、广东阳晨厨具有限公司、浙江苏泊尔股份有限公司、浙江爱仕达电器股份有限公司等","炊具已成为人们生活中必不可少的工具，目前炊具市场高速发展，铁质炊具、不锈钢器皿、铝制炊具、不粘炊具都各占有一定的市场.尤其是以炒锅、汤锅为代表的铁质不粘锅具发展迅猛，加之铁质品的价格优势，以及人体对铁元素的需求，中国人对铁质炊具更情有独钟，同时铁质不粘锅具更具有节能、环保的优势，导热快，节约煤气、电等能源，有看得见的经济价值，更适合中国饮食烹调，因此，铁质不粘锅具备受欢迎.\n但目前传统饮食烹调所使用的代表炊具?铁质不粘锅具还没有国家标准，特别是在安全、卫生方面没有一个统一的指标要求，导致产品质量参差不齐.为了更好地规范市场，提升产品品质，提高铁质不粘锅具在国内和国外的技术水平，扩大出口，应及时制定铁质不粘锅具国家标准.","适用于以铁板材冲压成型.表面经涂装等处理的家庭用的铁质锅具；主要技术内容包括材料、卫生要求、手接触部位、产品稳定性、手柄结构、手柄连接牢固性、表面温度、阻燃性、渗水试验、底部平整性、塑料件耐热性等.","中国轻工业联合会"]
[895,102469,"口腔护理产品中过氧化物的测定方法 高效液相色谱法","推荐","制定",null,null,2015,"中国轻工业联合会","全国口腔护理用品标准化技术委员会","国家轻工业牙膏蜡制品质量监督检测中心","过氧化物作为功效成分添加到口腔用护理用品中,可以对牙齿起到美白作用.然而其过量添加会又会使口腔黏膜造成损伤,对人体造成严重的伤害.在《牙膏用原料规范》GB22115-2008中关于过氧化物(以存在或释放的过氧化氢计)不得大于3.0%.目前,关于口腔护理用品中过氧化物的检测方法尚未有相应的国家标准.为规范口腔护理用品市场,为监督提供科学的依据,建立口腔用护理用品中过氧化物的测定方法能很好的解决口腔护理用品安全问题.","范围:针对不同种类口腔护理产品中过氧化物展开研究工作,主要涉及:水剂、膏状、固体等不同状态的口腔护理产品,针对不同种类制定不同的样品前处理净化条件,确定高效液相色谱法分析条件,测定口腔护理用品中过氧化物的含量.主要技术内容:  1.依据不同种类的口腔护理产品制定不同的样品前处理技术,确定高效液相色谱仪器条件,最终确立分析方法；  2.通过试验研究得到本标准的各项主要技术指标:重复性,精密度,灵敏度,检出限等,并对方法的参数进一步优化,使得各项技术指标能够满足实际应用的需要；  3.使用所建立的标准方法对各种实际样品进行分析,考察方法的实用性,并对方法作进一步的完善.","中国轻工业联合会"]
[896,102471,"口腔护理产品中氯酸盐的测定 离子色谱法","推荐","制定",null,null,2015,"中国轻工业联合会","全国口腔护理用品标准化技术委员会","北京市海淀区产品质量监督检验所(国家化妆品质量监督检验中心(北京)、国家轻工业牙膏蜡制品质量监督检测中心","口腔用护理用品中的原料之一氯酸盐对口腔护理起着很重要的作用,然而其用量过多又会对人体造成严重的伤害.关于口腔护理用品中氯酸盐的检测方法尚未有相应的国家标准.为规范口腔护理用品市场,为监督提供科学的依据,建立口腔用护理用品中氯酸盐的测定方法能很好的解决化妆品安全问题.  碱金属氯酸盐除发泡、清洁作用外,还能防止口腔酶类发酵、减少酸的产生,有一定的防龋效应,但过量使用会对消化道黏膜有刺激作用,易引起肾小管肿胀、变性、坏死.《化妆品卫生规范》规定其在牙膏中的最大使用限量5%.对于化妆品中禁限用物质使用量的控制,一直以来主要是以厂家控制生产过程中原料的使用量为主.对于口腔护理用化妆品中氯酸盐的测定,国家并无相应的标准检测标准,对于后期的监督管理存在一定的漏洞.建立相应的国家标准方法,对于规范口腔护理用品市场将起到推动的作用.","范围:本标准适用于口腔护理用化妆品中氯酸盐的测定.主要技术内容:采用氢氧化钠溶液作为提取剂,提取口腔护理用化妆品中的氯酸盐,提取溶液采用RP小柱去除有机物,采用离子色谱电导检测器进行测定.","中国轻工业联合会"]
[897,102468,"口腔护理产品中乙二醇与二甘醇的测定方法","推荐","制定",null,null,2014,"中国轻工业联合会","全国口腔护理用品标准化技术委员会","北京市海淀区产品质量监督检验所(国家化妆品质量监督检验中心(北京)、国家轻工业牙膏蜡制品质量监督检测中心","二甘醇(diethylene glycol,DEG)又名一缩二乙二醇、二乙二醇醚、二乙二醇.无色透明具有吸湿性的粘稠液体,有辛辣气味.有吸水性的油状液体.低毒.对哺乳类动物,可引起肾脏及中枢神经损害.二甘醇是一种用途十分广泛的化工原料,主要用于合成纤维的软化剂、烟草的润湿剂、化工产品的中间体和溶剂.   乙二醇(ethylene glycol)又名“甘醇“、“1,2-亚乙基二醇“,简称EG.乙二醇是无色无臭、有甜味液体,对动物有毒性,人类致死剂量约为1.6 g/kg.乙二醇也是一种重要的有机化工原料,主要用于制造聚醋切片、防冻液,在化妆品工业中乙二醇常代替甘油使用用作保湿剂和溶剂.   二甘醇作为溶剂、保温剂、黏度控制剂曾被广泛应用于化妆品中,现已被很多国家和地区禁止或限制使用.欧盟委员会于2009年2月4日公布了指令2009/6/EC,明确规定化妆品中禁用二甘醇,由其他原料带入的二甘醇量不得超过化妆品量的0.1%.欧盟化妆品指令的产品影响范围很广,涉及乳霜、乳液、化妆水、肥皂、香水以及口腔护理等,不符合规定的化妆品不得在欧盟任一成员国销售.   我国《GB22115-2008 牙膏用原料规范》中规定,乙二醇和二甘醇作为禁用组分,不能作为生产原料添加到牙膏中,在牙膏成品中由其它原料作为杂质带入的二甘醇和乙二醇的和应该小于等于0.1%.而在化妆品及其他口腔护理产品中未有明确规定.我国化妆品行业的发展与标准的相对滞后等问题显得尤为突出,因此,制定口腔护理产品中二甘醇与乙二醇的检测标准十分迫切.","范围:针对不同种类口腔护理产品中二甘醇与乙二醇展开研究工作,主要涉及:水剂、膏状、固体等不同状态的口腔护理产品,针对不同种类制定不同的样品前处理净化条件,确定GC分析条件,测定化妆品中乙二醇和二甘醇含量.主要技术内容:1.依据不同种类的口腔护理产品制定不同的样品前处理技术,确定气相色谱仪器条件,最终确立分析方法；2.通过试验研究得到本标准的各项主要技术指标:重复性,精密度,灵敏度,检出限等,并对方法的参数进一步优化,使得各项技术指标能够满足实际应用的需要；3.使用所建立的标准方法对各种实际样品进行分析,考察方法的实用性,并对方法作进一步的完善.","中国轻工业联合会"]
[898,102470,"口腔护理产品中植酸钠的测定方法","推荐","制定",null,null,2015,"中国轻工业联合会","全国口腔护理用品标准化技术委员会","国家轻工业牙膏蜡制品质量监督检测中心","植酸钠,化学名为肌醇六磷酸钠,分子式为C6H6O24P6Na12,植酸钠是一种重要的纯天然绿色添加剂,最显著的特征是与金属离子有极强的鳌合作用,较强的抗氧化性和护色性.植酸钠作为功效成分添加到口腔用护理用品中,可以减轻茶渍、烟渍,对牙齿起到美白作用.目前,添加植酸钠的功效性口腔护理用品有很多,但关于口腔护理用品中植酸钠的检测方法尚未有相应的国家标准.为规范口腔护理用品市场,为监督提供科学的依据,建立口腔用护理用品中植酸钠的测定方法能很好的解决口腔护理用品质量问题,从而保护消费者的合法权益.","范围:针对不同种类口腔护理产品中过氧化物展开研究工作,主要涉及:水剂、膏状、固体等不同状态的口腔护理产品,针对不同种类制定不同的样品前处理净化条件,确定抑制型离子色谱法分析条件,测定口腔护理用品中植酸钠的含量.主要技术内容:  1.依据不同种类的口腔护理产品制定不同的样品前处理技术,确定抑制型离子色谱仪器条件,最终确立分析方法；  2.通过试验研究得到本标准的各项主要技术指标:重复性,精密度,灵敏度,检出限等,并对方法的参数进一步优化,使得各项技术指标能够满足实际应用的需要；  3.使用所建立的标准方法对各种实际样品进行分析,考察方法的实用性,并对方法作进一步的完善.","中国轻工业联合会"]
[899,101593,"废弃乐器产品回收利用通用技术规范","推荐","制定",null,null,2014,"中国轻工业联合会","全国乐器标准化技术委员会","吟飞科技(江苏)有限公司 北京乐器研究所","近年来随着我国文化艺术的普及和素质教育的推广,乐器已越来越被大众广泛接受和使用,乐器生产量越来越大.随之而来的因性能降低和不具有使用价值而产生的废弃乐器也就越来越多.废弃的乐器含有废木材、废金属、废塑料、废革膜、废印制板、废电线电缆、废竹材、废纺织物等多种材料.这些材料的成分非常复杂,包含铅、铬、镉、汞、锑、硒等多种可溶性重金属,以及苯、多溴联苯、多溴二苯醚、卤代烃、可分解芳香胺染料、游离甲醛等多种有害物质.对废弃乐器的处理大多采用的是拆解后填埋和焚烧的简单方法.在填埋或焚烧时,其中的重金属将渗人土壤、进入河流和地下水,会造成极大的污染,直接或间接地对环境和人身健康及其它的生物造成损害.有机物经过焚烧,释放出大量的有害气体,如多氯联苯类等致癌物质,对自然环境和人体造成危害,铅会破坏人的神经、血液系统以及肾脏,甚至影响到幼儿大脑的发育.铬化物会破坏人体的DNA,引致哮喘等疾病.在微生物的作用下,无机汞会转变为甲基汞,进人人的大脑后破坏神经系统,重者会引起人死亡.溴系阻燃剂和含氯塑料低水平的填埋或不适当的燃烧和再生将会排放有毒有害物质.因此我们不能简单地将废弃乐器送到垃圾焚烧炉进行焚烧或进行填埋.必须要用科学、合理的手段进行处理.另外,乐器的制作需要大量的自然资源,废弃乐器的部件包含着可回收再利用的部分,经过技术处理可保证或不降低原有的技术性能.通过对废弃乐器进行综合处理,不仅可保护自然环境资源,而且能够对某些资源进行回收再利用到其它的领域,是对保护自然资源、解决自然资源紧缺及环境污染等问题的重要途径之一.","本标准将以乐器领域为主导,联合国内回收处理行业所属企业为附,拟制定的范围主要以:将各种类废弃乐器材料的回收利用和有害处理作为本标准的标准化对象,在技术内容中拟规定废弃乐器的收集、运输、贮存、再利用、再使用以及处理和处置等过程中的污染控制.","中国轻工业联合会"]
[900,101594,"钢琴","推荐","修订","GB/T 10159-2008",null,2014,"中国轻工业联合会","全国乐器标准化技术委员会","广州珠江钢琴集团股份有限公司、国家轻工业乐器质量监督检测中心(广州)、北京乐器研究所","GB/T 10159-2008《钢琴》自发布实施以来,对指导生产和确保质量起到了促进作用.但由于钢琴产业的发展和技术进步,现行钢琴国标中所表述的内容已不能满足实际生产和使用功能的需求.","本次修订除对钢琴产品的技术要求、测试方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等作出规定外,拟作出如下修改:1.按照GB/T1.1-2009规则起草并引用更新后的相关标准替代不适用的标准.2.重新对钢琴规格进行符合实际的划分.3.对钢琴产品使用材料中的有害物质作出限定,并给出相应的检验规则.4.增加对产品演奏性能中“音准稳定性”的要求和质量指标.5.对翻旧钢琴从标准的层面给出可识别的信息.6.根据使用需求重新确定产品的音乐性能和演奏性能的质量指标.","中国轻工业联合会"]
[901,99117,"皮革  材质鉴别  显微镜法","推荐","制定",null,"ISO/DIS 17131:2012",2014,"中国轻工业联合会","全国皮革工业标准化技术委员会","国家皮革质量监督检验中心(浙江)、广州市质量监督检测研究院、中国皮革和制鞋工业研究院","天然皮革制品因外观华美、性能优良、其它材料难以媲美和替代的优势而成为日常消费中的高档消费品,深受消费者的喜爱.皮革按其种类来分有黄牛皮革、水牛皮革、绵羊皮革、山羊皮革、猪皮革、鹿皮革、驼鸟皮革、鳄鱼皮革等等. 不同种类的皮革使用用途不同,各自的特点和优势不同,而且动物因品种不同、产地不同、饲养生长环境不同,通常会导致皮革质量差异很大.由于各种皮革在市场上的价格差异巨大,部分企业、商家出现了以假充真、以低档充高档、以剖层皮革充当头层皮革等问题层出不穷；再加之企业自律性差,严重损害了消费者的合法权益,消费者投诉、质量纠纷不断,皮革材质鉴别问题已成为影响消费市场的一个较为突出问题.现阶段,国内外尚没有皮革材质鉴别的标准方法,使消费者维权、检验机构检验、市场监督等工作都无法有效进行.为了规范市场环境,维护消费者利益,为相关部门提供检验依据,促进皮革行业健康发展,急需制定皮革材质鉴别国家标准,迫在眉睫.","范围:本标准规定了皮革的组织结构鉴别方法--显微镜法,适用于各种皮革及其制品.主要技术内容:包括原理、仪器和设备、试验方法、结果的判定、试验报告.主要方法:除去皮革表面的涂层后,采用不同倍率的显微镜观察、比较皮革的粒面；同时垂直皮革粒面切取皮革小样,在显微镜下观察皮革横截面的组织结构差异,依据不同动物表皮粒面和组织纤维结构的特征差异,区分、鉴别出各类皮革.起草单位已经用两年的时间进行了资料和各种样品收集、国外资料翻译,配置了必要的检测食品,购置了50多万元的进口专用设备,进行了部分的试验验证,证明该方法技术上可行,实用性较强.","中国轻工业联合会"]
[902,99122,"皮革 化学实验:二甲基甲酰胺含量的测定","推荐","制定",null,null,2014,"中国轻工业联合会","全国皮革工业标准化技术委员会","浙江省质量技术监督检测研究院、中国皮革和制鞋工业研究院","二甲基甲酰胺是毒性较高的一种溶剂,已被世界卫生组织和经济合作发展组织明确列为对人体有害的物质.但二甲基甲酰胺是目前聚氨酯工业中必不可少的溶剂,是一大类皮革(移膜革)生产过程中的必须材料.鉴于二甲基甲酰胺在制革中(尤其是移膜革)的应用情况,控制二甲基甲酰胺残留导致的皮革质量风险,开展皮革中二甲基甲酰胺含量的检测具有较强的现实意义.","范围:适用于各种皮革及其制品.主要技术内容:原理、试剂和材料、仪器和设备、程序、结果的表示、试验报告.主要方法:采用溶剂萃取法将样品中的二甲基甲酰胺萃取出,萃取液经过适当处理后,通过气相色谱-质谱(GC/MS)检测,外标法定量.起草单位已将该方法做为实验室方法为相关出口企业进行检测,出口到国外的产品得到国外认可.","中国轻工业联合会"]
[903,99121,"皮革和毛皮 化学试验 防霉剂(TCMTB、CMK、OPP、OIT)的测定-液相色谱法","推荐","制定",null,"ISO 13365:2011",2014,"中国轻工业联合会","全国皮革工业标准化技术委员会","国家皮革质量监督检验中心(浙江)、福建出入境检验检疫局、中国皮革和制鞋工业研究院、重庆市计量质量检测研究院","皮革中由于存在胶原、蛋白质、油脂等成分,很容易发霉,加入防霉剂是防止皮革霉变的最有效手段,因此防霉剂是皮革、毛皮中的必需添加物.但防霉剂在有效防止皮革发霉的同时,对人类及环境也带来不同程度的负面影响,尤其是皮革、毛皮中的防霉剂含量较高时,极易导致人体过敏事件的发生.皮革中防霉剂含量的检测是目前皮革(毛皮)制品企业(服装、鞋、包袋、沙发等)非常关注的问题.目前,皮革、毛皮加工过程中所使用的防霉剂中,以TCMTB(苯噻氰)、CMK(4-氯-3-甲氧基苯酚)、OPP(邻苯基苯酚)、OIT(N-辛基异噻唑啉酮)4种物质为有效成份的商品应用最广,国外部分皮革采购商已经对皮革中4种物质的含量提出要求.因此皮革及毛皮中4种防霉剂含量的检测已成为行业发展的需求.国内至今无相应的检测方法,亟需建立该标准.","范围:适用于各种皮革、毛皮及其制品.主要技术内容:原理、试剂和材料、仪器和设备、程序、计算、回收率的测定、结果的表示、试验报告.主要方法:采用超声波辅助溶剂萃取、净化等方式提取出皮革中的4种防霉剂,然后采用液相色谱法对处理后的样液进行检测,实现样品中防霉剂的定性及定量测定.起草单位已将该方法做为实验室方法为相关出口企业进行检测,出口到国外的产品得到国外认可.","中国轻工业联合会"]
[904,99120,"皮革和毛皮 化学试验:短链氯化石蜡的测定","推荐","制定",null,null,2014,"中国轻工业联合会","全国皮革工业标准化技术委员会","浙江省质量技术监督检测研究院、中国皮革和制鞋工业研究院、福建出入境检验检疫局","短链氯化石蜡(C10~C13)已被联合国环境署列为环境中的持久性污染物,并被欧盟2002/45/EC指令明确列为皮革、纺织品及合成革中的有害物.鉴于氯化石蜡在皮革生产中的普遍应用及皮革生产过程中排放到废液中的短链氯化石蜡对区域环境的负面影响,建立皮革中短链氯化石蜡的测试方法,对于应对欧盟2002/45/EC指令对我国皮革产品出口的限制、降低制革过程的环境负荷,均具有显著的意义.然而,目前我国未建立相关的测试方法标准,相关标准亟需建立.","范围:本标准适用于各种皮革及其制品.主要技术内容:原理、试剂和材料、仪器和设备、程序、计算、回收率的测定、结果的表示、试验报告.主要方法:采用溶剂萃取法,将皮革中的短链氯化石蜡萃取出,然后对萃取液采用必要的净化及浓缩处理,最后采用GC-MS/CI(化学电离源)对目标物进行定性或定量测试.起草单位已将该方法做为实验室方法为相关出口企业进行检测,出口到国外的产品得到国外认可.","中国轻工业联合会"]
[905,102211,"啤酒桶","推荐","修订","GB/T 17714-1999",null,2015,"中国轻工业联合会","全国食品直接接触材料及制品标准化技术委员会","山东省五金衡器工业协会、蓬莱金创集团公司","原国家标准是在1999年制定的，随着时间的推移，国际和国内各企业对标准的要求越来越高，原国家标准在技术要求及检验要求上已经严重落后于各企业需求的标准，并且国家标准在很多地方与国际上这一行业产品没有互换性，对行业实行标准化与国际接轨不利.为了改善这一状况，提高中国产品在国际上的地位，便于国家对这一行业的后续发展做统一管理，特申请修订本标准.","此标准适用的容器为 60L以内，上下壳体由焊接连接而成，操作压力3Bar之内的饮料容器.标准按材质、容量、尺寸详细说明相关要求，并对材质、容量、尺寸、强度、安全性能等要求做详细的检验流程和要求达到的标准做详细说明.","中国轻工业联合会"]
[906,101997,"橡木桶","推荐","制定",null,null,2015,"中国轻工业联合会","全国食品直接接触材料及制品标准化技术委员会","国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心","随着中国经济的发展,橡木桶被广泛用于葡萄酒、白兰地等酒类的贮藏.经橡木桶陈酿后的葡萄酒有更好的颜色,更诱人的香气,软化的单宁更典型.橡木的类型、木桶的制作方式(橡木烘烤的程度)及酒在木桶中的陈酿时间等因素对葡萄酒的感观质量有着深远的影响.所以该标准的制定,一方面为规范和统一橡木桶的技术标准,稳定和提高了该产品的质量水平；另一方面为橡木桶产品的出厂检验、型式检验和用户的产品验收检验提供了依据.该标准的制定对规范行业行为,推动该行业的标准化体系建设将具有深远的意义.","本标准主要适用于盛装葡萄酒、白兰地和威士忌的橡木桶.标准定义了和橡木桶有关的术语,按其容积的大小及烘烤程度进行了分类.制订了橡木桶的各项技术要求、试验方法、判定原则、包装和贮存规范.在技术要求中,对橡木桶的外观质量、尺寸公差、容积偏差、密封性能、卫生指标等进行了规定,并提出相应的试验方法.","山东省质量技术监督局"]
[907,102631,"纸餐盘  整体挺度的测定","推荐","制定",null,null,2015,"中国轻工业联合会","全国食品直接接触材料及制品标准化技术委员会","中国制浆造纸研究院、国家浆纸产品质量监督检验中心","由于人们习惯一只手持餐盘,因此现有标准中检测纸餐具的“负重性能“一项不能准确表征餐具正常使用时的盛载能力.本项目通过研发一种仪器能检测纸餐盘的整体挺度表征纸餐具的盛载能力,建立一套利用该仪器对纸餐盘的整体挺度进行测试的测试方法.并且该试验方法的研究已经国家质检总局科研立项(2012QK049《“整体挺度“替代“负重性能“表征纸餐具盛载能力的研究》),新型实用专利一项(申请号2012201312825).其中体现的意义在于:1.有利于质监部门对纸餐具类产品质量进行监管和评判；2.有利于纸餐具生产厂家对该类产品的盛载能力进行检测.","鉴于目前用于检测纸餐盘承载能力的负重试验方法不能完全模拟纸餐盘使用时的情形,本发明着力解决用一台试验设备来完整的模拟纸餐盘使用的过程,并给出具体的受力值.   本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:用纸餐盘整体挺度来描述纸餐盘的承载能力.纸盘餐具整体挺度是指纸餐盘在保证完整的情况下,模拟人用手端着纸盘乘放食物时,纸餐盘弯曲受力的承受能力.    设计用这样的结构来完全模拟人们盛载食物后,用手持纸餐盘时的情景.受力点所反应的值与纸餐盘的尺寸和自身的挺度有关.对同等规格的纸餐盘应该固定测量点的位置,因此设计时,受力点是可以在纸餐盘的直径线上移动的.    在制定好相应的标准,确定了统一规格的纸餐盘支撑点的位置和受力的力臂后,给出相应的承载力的允许范围.   本实用新型设计的有益效果是,可以在测试纸餐盘的整体挺度时,模拟准确,使用方便,结构简单.","中国轻工业联合会"]
[908,103819,"聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜","推荐","修订","GB 13735-1992",null,2015,"中国轻工业联合会","全国塑料制品标准化技术委员会","轻工业塑料加工应用研究所等","农用地面覆盖薄膜主要成分是聚乙烯，用于覆盖农田，以起到提高地温，保质土壤湿度，促进种子发芽和幼苗快速增长的作用，还有抑制杂草生长等作用。GB 13735-1992国家标准已经实施20余年，由于科学技术的进步和农业生产发展的需要，地膜的使用范围已不再限于农田覆盖，覆盖作物已超过50种，如蔬菜、烟草、棉花、花生等，我国每年地膜使用量超过100万吨，覆盖面积达2.5亿亩，在积温不足、干旱缺水的西北旱作农业地区，地膜发展更为迅速。同时地膜品种有了较大的变化，不仅出现了“转光膜”、“降解膜”、“彩色膜”、“双面膜”、“打孔膜”等许多新产品。对于农作物覆盖期较短的地区，微膜（厚度小的地膜）的保温保湿等功能已完全能够满足农业生产需求，但由于微膜使用后很少回收再利用，残余在耕地中的地膜影响土壤结构，降低耕地质量，牲畜误食不断发生，危害牲畜健康。亟需修订该标准。","本标准规定了聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜（以下简称地膜）的分类、要求，试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。\n本标准适用于以低密度聚乙烯树脂(PE-LD)、线性低密度聚乙烯树脂(PE-LLD)和低密度聚乙烯树脂、线性低密度聚乙烯树脂、高密度聚乙烯树脂（PE-HD）两种或三种树脂共混为主要原料，可加入适量助剂吹塑法生产的地膜。\n本标准不适用于降解和水解塑料地膜。\n主要技术内容：分类，规格，净质量偏差，透光率，拉伸负荷，断裂伸长率等。\n分类：按产品铺设方式分为手工膜、机铺膜。按产品功能分为有色膜、有孔膜和渗水膜三类。","中国轻工业联合会"]
[909,99393,"玩具及儿童用品 重金属元素人体迁移条件","推荐","制定",null,null,2014,"中国轻工业联合会","全国玩具标准化技术委员会","广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心等","本项目的目的是建立玩具及儿童用品中可迁移元素的技术规范.考虑到儿童的正常和可预见行为,儿童产品和产品上的某些部件由于其可触及性、功能、质量、大小或其他特征可能会导致皮肤接触、吮吸、舔食或吞咽的可能性,因而重金属元素在人体可通过汗渍迁移、唾液迁移和胃液迁移三种方式吸收进入人体.本标准将针对不同儿童产品材料通过不同方式迁移的条件,并建立和规定儿童产品可迁移重金属元素的检测方法.","适用于14岁以下玩具及儿童用品的可迁移元素--锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞和硒及其他可能迁移的重金属物质的在人体可能产生迁移的五种条件的技术规范.适用于设计或者预定为供14岁以下儿童使用的产品.  主要技术内容:玩具及儿童产品材料被吞咽后与胃酸持续接触、或汗渍侵润、唾液吸收等过程中,从儿童产品材料中提取的重金属元素,其浓度采用符合相关标准及法规规定检出限的特定分析方法进行定量测定,测定结果再换算为儿童产品材料的可迁移元素含量.针对不同儿童产品材料通过不同方式迁移的条件,建立和规定儿童产品可迁移重金属元素的检测方法","中国轻工业联合会"]
[910,96414,"拉链术语","推荐","修订","GB/T 18746-2002",null,2014,"中国轻工业联合会","全国五金制品标准化技术委员会","福建浔兴拉链科技股份有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司临海拉链分公司等","标准统一规范了我国拉链的名词术语,使我国的拉链标准形成为一个较完整的标准体系,它对指导拉链的生产、贸易和技术交流起了积极作用.由于经济的发展,拉链型号规格概念的更新、新型式拉链的名词术语不断涌现,故原标准滞后,需要更新部分名词术语.","本标准适应于金属拉链、尼龙拉链、注塑拉链的名词术语；主要技术内容:范围、定义、种类,组件、尺寸规格、型号,主要物理性能的专用名词术语.","中国轻工业联合会"]
[911,102391,"锁具 术语","推荐","制定",null,null,2015,"中国轻工业联合会","全国五金制品标准化技术委员会","全国五金制品标准化技术委员会日用五金分技术委员会、国家日用金属制品质量监督检验中心(沈阳)、固力保安制品有限公司、温州市通用锁具有限公司、浙江浦江梅花锁业集团有限公司、烟台三环科技有限公司、浙江中立集团有限公司、杭州金指码实业有限公司、宁波望通锁业有限公司、广东名门锁业有限公司等.","近几年,我国锁具行业发展迅速,处于用新技术、信息化改造传统锁具产业的关键时期.    锁具产品从结构、分类、零部件、性能等方面有大量专业的名词和术语,但锁具行业在这方面命名方法混乱,同样的产品在不同地区称呼不一,给企业之间的交流造成困难,更容易误导消费者,不利于锁具行业的健康发展；《锁具测试方法》是整个行业标准的基础,锁具行业中的很多标准如:《挂锁》、《门锁》等标准都在进行修订,并参考了很多先进的国际标准,整个锁具行业标准的水平都在大幅提升.另外,QB/T3835-1999《锁具名词术语》和QB/T 3836-1999《锁具测试方法》标准是我国锁具类产品的基础、通用型标准,也是锁具类标准体系的重要组成部分.因此,及时地对QB/T3835-1999《锁具名词术语》和QB/T 3836-1999《锁具测试方法》标准进行修订,对于提高产品质量,规范锁具市场秩序,提高整个行业的素质方面具有很大的促进作用,以使得我国锁具产品在国际市场竞争中取得先机和优势.","本标准适用于民用各类锁具的名词术语及测试方法.  主要技术内容为:弹子、叶片、磁性密码等结构的挂锁、家具锁、自行车锁、门锁、防盗锁、电子锁等各类锁具及主要零部件名词术语的定名、应用以及测试方法.","中国轻工业联合会"]
[912,100667,"护肤化妆品中克螨特的测定 高效液相色谱法","推荐","制定",null,null,2015,"中国轻工业联合会","全国香料香精化妆品标准化技术委员会","上海市质量监督检验技术研究院、国家保洁产品质量监督检验中心、上海市日用化学工业研究所等","螨虫(主要是人体蠕形螨)可以寄生于人和哺乳动物的鼻、额、颊部、颧部和眼周围的毛囊和皮脂腺内，具有致病性.据国内外资料对90万人的调查，人群中螨虫感染率高达68～97%.螨虫可刺吸宿主上皮细胞和腺细胞的内容物，也可取食皮脂腺分泌物、角质蛋白和细胞代谢物等，破坏上皮细胞和腺细胞，引起毛囊扩张，上皮变性，导致毛囊炎，脂溢性皮炎、痤疮、酒渣鼻等.因螨虫会严重影响到美观，故市场上存在不少宣称具有除螨效果的化妆品，但以往的抽查结果显示部分产品存在违规添加抗生素等化妆品中禁用物质的现象，有关部门针对此问题建立了多种化妆品中抗生素等药物的检测标准，使滥用抗生素的现象得到了较好的遏制.然而，目前对于克螨特、灭螨猛等化妆品卫生规范(2007年版)中规定的禁用杀螨剂却没有相应的检测标准，使不法分子有机可乘.\n    克螨特又名炔螨特，化学名称2-(4-特丁基苯氧基)-环已基丙-2-炔基亚硫酸酯，纯品为深琥珀色粘稠液，160℃时会分解，相对密度1.14，折射率1.5223，不溶于水，溶于大多数有机溶剂，如丙酮、乙醇、苯等.克螨特具有触杀和胃毒作用、无内吸和渗透传导杀伤作用，对成螨、若螨有效，杀卵效果较差，可用于防治棉花、蔬菜、苹果、柑橘、茶、花卉等多种作物上的害螨.克螨特是一种低毒广谱性杀螨剂，在试验剂量下，对动物未见致畸、致突变和致癌作用.大白鼠急性经口LD50为4029mg/kg，急性吸入LC50为0.05mg/L；兔子急性经LD50为2940mg/kg，但对兔子的眼睛和皮肤有强烈刺激性.\n    克螨特在农业生产上得到非常广泛的应用，近年来随着植物来源化妆品的日益热销，各大厂商也加大了开发植物提取物的力度，随之而来的就是植物中残留的药物可能带入化妆品中，给人们的身体健康带来危害.因此为了加强化妆品禁限用物质的监督管理，填补相关测定方法的空白，有必要建立护肤化妆品中克螨特的检测技术，本标准的制订可为我国化妆品的市场监督与管理提供技术保障，有利于保护广大消费者的健康与安全，填补检测标准的缺失，预期能取得良好的社会效益和经济效益.","1. 适用于护肤化妆品中克螨特的测定\n2. 主要技术内容：本研究是基于之前开展的工作基础上进行的，采用HPLC测定护肤化妆品中克螨特，试样经乙腈提取，涡旋振荡、超声提取，离心沉淀分离过滤后，采用反相高效液相色谱分离，二极管阵列检测器检测，外标法定量.我们对样品的前处理条件，仪器条件(色谱柱、柱温等)进行了比较，还对方法的线性、检出限、重复性进行了试验，能够满足实际测定的需要.\n预研情况：\n    起草组对市场上的化妆品开展了调研，确定以护肤化妆品为主要检测对象.通过查阅资料和实验，确定克螨特是受热易分解的化合物，无内生荧光，衍生化反应比较复杂，因此决定采用高效液相色谱法进行检测.初步确定的检测方法如下：样品用乙腈超声提取，8000r/min离心分离5min，上清液经0.22μm滤膜过滤，C18色谱柱分离250mm×4.6mm(i.d. 5μm)，流动相甲醇：水＝7：3，柱温30℃，流速1.0mL/min，波长222nm检测，外标法定量，保留时间和二极管阵列的光谱图定性.经试验，本方法检出限为30mg/kg，加标回收率在80-120%之间.","中国轻工业联合会"]
[913,100637,"化妆品染发剂中20种染料成分的测定 高效液相测定法","推荐","制定",null,null,2015,"中国轻工业联合会","全国香料香精化妆品标准化技术委员会","北京市产品质量监督检验所、欧莱雅(中国)有限公司、上海市日用化学工业研究所等","染发已成为一种时尚，不用说追求多彩发色的时髦青少年，绝大多数中老年人为了留住青春也都成了“染发一族”.然而，染发剂到底损不损害人的健康？市场上的主流产品，它不含有一般所说的染料，而是含有染料中间体和偶合剂，这些染料中间体和偶合剂渗透进入头发的皮质后，发生氧化反应、偶合和缩合反应形成较大的染料分子，被封闭在头发纤维内.由于染料大分子是在头发纤维内通过染料中间体和偶合剂小分子反应生成.因此，在洗涤时，形成的染料大分子是不容易通过毛发纤维的孔径被冲洗.染发剂普遍含有二胺化合物和芳香胺类这种致癌物质，这些苯类的有机物质通过头皮进入毛细血管，然后随血液循环到达骨髓，长期反复作用于造血干细胞，导致造血干细胞的恶变，导致白血病的发生，还有可能引发接触性皮炎、膀胱癌、乳腺癌、淋巴癌等疾病.\n目前染发剂中的主要染料成分的标准检测方法覆盖面不足10%.为了确保染发剂的质量，保证消费者的切身利益，制定一项关于染发剂成分分析的国家推荐标准势在必行.建立染发剂中的20种染料成分的检测方法，有利于提升整个行业的产品质量水平，有利于规范企业的生产管理及市场经营，同时也利于行政监管部门的监督管理，做到有法可依，有章可循.","本标准建立了染发剂中20种染料成分测定的高效液相色谱分析方法.以高效液相色谱，采用C18反相色谱柱，实现了p-苯二胺、p-氨基苯酚、甲苯-2,5-二胺硫酸盐、m-氨基苯酚、o-苯二胺、2-氯-p-苯二胺硫酸盐、o-氨基苯酚、间苯二酚、甲苯-3,4-二胺、4-氨基-2-羟基甲苯、2-甲基雷琐辛、6-氨基-m-甲酚、N,N-二乙基甲苯-2,5-二胺HCl、4-氨基-3-硝基苯酚、m-苯二胺、氢醌、p-甲基氨基苯酚硫酸盐、4,4’-二氨基二苯胺、6-氨基-o-甲酚、2,4-二氨基苯酚、N,N-二甲基-p-苯二胺，20种染料成分的同时分离测定.同时考察了不同状态的化妆品样品的提取效率，确定了最优的样品提取方法.该法操作简便、能够实现染发剂中20种染料成分的准确、快速的测定.\n预研情况：\n  本所与巴黎欧莱雅公司合作，作为全球著名的染发剂生产企业，他们对染发剂有着较为深入的研究.通过他们查阅了欧盟关于染发剂中染料成分分析的最新研究进展，同时我们深入调研了国内染发剂行业的现状，了解了他们常用的染料成分及相应的检测方法.最终确定了18种限用染料成分和2种禁用染料成分的测定方法.\n目前所做的工作是根据20种染料成分的化学特性，选用C18反相色谱柱，使20种染料成分得以快速分离.实验中发现用一个梯度洗脱条件，无法使其全部很好的分离，所以我们通过研究，确定了2种梯度洗脱条件，对20种染料成分进行测定.实验结果表明20种染料成分能够得到很好的分离.\n染发剂有水剂、膏剂、粉剂不同状态，下一步工作将考量不同状态的染发剂样品的提取效率，确定最优的样品提取方法.同时做方法确认，通过对样品不同水平的加标，测得其回收率和相对偏差，验证方法的科学性与可操作性.\n最终目的是找到一种操作简便、能够实现染发剂中20种染料成分准确、快速测定的方法.","中国轻工业联合会"]
[914,100679,"化妆品通用检验方法 折光指数的测定","推荐","制定",null,null,2015,"中国轻工业联合会","全国香料香精化妆品标准化技术委员会","上海市日用化学工业研究所等","折光指数是控制液体类化妆品品质稳定性的一个简便、可靠的指标，广泛应用于液体类等化妆品及原料的质量控制，该标准可作为通用基础方法标准.但目前我国无统一的用于化妆品折光指数测定的方法标准，因此急需制定统一的国家标准，既能为企业提供指导、组织生产、交货验收和监督检查提供依据，又能规范生产，确保产品质量，保护消费者的利益，同时对提高行业竞争力、完善化妆品标准体系、减少企业重复制标、节约社会资源等方面有重要的意义.","范围：适用于液体类等化妆品及原料折光指数的测定.\n技术要求：原理、仪器、试验步骤、计算、结果的表述等.\n预研情况：\n    折光指数广泛用于产品质量特性的控制，目前化妆品折光指数测定借鉴其他行业的方法，虽基本原理、方法相同，但还需针对化妆品产品规定统一、便捷的方法.根据当前的技术资料和市场调研，对化妆品产品折光指数进行了预试验，具有可行性.","中国轻工业联合会"]
[915,100680,"化妆品通用试验方法 颗粒度(细度)的测定","推荐","制定",null,null,2015,"中国轻工业联合会","全国香料香精化妆品标准化技术委员会","上海市日用化学工业研究所等","颗粒度(细度)是粉类化妆品的一个重要的物理指标，其已作为生产企业控制产品质量的一个重要指标.制定本标准的目的是为满足化妆品检验工作的需要，建立统一的测定方法，为生产企业质量监控提供统一的测定方法，也为产品标准的制修订提供基础的方法标准.","本标准规定化妆品颗粒度(细度)的测定方法.\n本标准适用于化妆品颗粒度(细度)的测定.\n主要技术内容是：原理、仪器和设备、试验步骤、计算、结果表示、精密度等.\n预研情况：\n    颗粒度(细度)是粉类化妆品的一个重要的物理指标，为了完善化妆品标准体系、减少企业重复制标、统一检验方法，进行了市场调研和技术资料的收集，对粉状(含颗粒)化妆品产品进行了颗粒度(细度)预试验，重复性、精密度等符合要求，检验方法可行.","中国轻工业联合会"]
[916,100682,"化妆品用原料 D-泛醇","推荐","制定",null,null,2015,"中国轻工业联合会","全国香料香精化妆品标准化技术委员会","浙江杭州鑫富药业股份有限公司、北京宝洁技术有限公司、上海市日用化学工业研究所等","一、目的：\n1.使相关的生产企业和应用企业或部门有统一的标准可以依据，有利于解决企业间因执行标准不同产生的矛盾和纠纷，保护消费者权益.\n2.加强对化妆品主要原料D-泛醇质量的监管.\n3.提高我国D-泛醇生产技术和管理水平.\n二、意义：\n1.填补我国化妆品用D-泛醇产品标准空白.D-泛醇是D-泛酸的同效物，又称为维生素原B5，是辅酶A的前体，可以促进人体蛋白质、脂肪和糖类代谢，起到保障人体健康的作用.D-泛醇又是一种优异的皮肤与头发保护剂，D-泛醇能在毛发和皮肤中转化为泛酸，渗入发根，透过皮肤，并以泛酸的形式存在于细胞内，作为辅酶A的成分之一.如在皮肤或护发品中添加一定量的泛醇，其分子可渗入皮肤角质层及毛发中并很快在酶的作用下氧化成为维生素B5(泛酸)，可使皮肤保持柔嫩、毛发光亮油润.此外，D-泛醇同样能改善指甲的生长与色泽，D-泛醇成为一种畅销世界的护肤、护发化妆品的主要原料，在日化行业用量剧增.到目前为止，世界范围年用量已达五千吨左右，并且还存在上升趋势.我国D-泛醇产能和产量已占全球的30%，1998年我国制定了《化妆品中D-泛醇含量测定》的国家轻工行业标准，但作为化妆品原料的D-泛醇成品标准目前为止还尚无国家标准，该标准的建立填补了产品标准空白.\n2.有利于我国日化工业的发展.由于D-泛醇在维护皮肤和毛发上的重要作用，在日化行业用量剧增，根据有关预测(资料来源：中国化工市场七日讯)，2009-2014年期间，D-泛醇需求量年均增长率将持续5-8%，而这些主要的增长来自护肤品和护发品.因此建立相应的标准有利于规范日化用品原料市场，保护消费者权益，促使化妆品原料市场的健康发展.\n3.与国际接轨标准的建立，有利于国内相关生产企业参与国际竞争.目前我国已成为D-泛醇生产大国，D-泛醇产量已占到全球的30%，国家标准的建立将有助于我国D-泛醇生产企业提高市场技术水平和管理水平，参与国际市场竞争，利国利民.","一、范围：适用于所有用于化妆品行业的D-泛醇.\n二、主要技术内容：\n1、卫生指标中包括铅、砷、汞、甲醇、菌落总数、霉菌和酵母菌总数六项指标，均严于《化妆品卫生规范(2007年版)》中的规定.铅指标参照于《食品化学法典》(FCC V)对D-泛醇的相关指标要求；砷、汞、甲醇、菌落总数、霉菌和酵母菌总数在美国药典、欧洲药典、FCC中均未提到，主要根据鑫富药业样品及国外样品检测数据及客户要求制定.卫生指标的检测方法除甲醇外均参照《化妆品卫生规范(2007年版)》.同时由于卫生指标在平时检测时，发现检测数据远远低于指标要求，所以卫生指标列入型式检验项.\n2、感观指标包括外观和气味.外观指标参照《欧洲药典EP6.0》对D-泛醇的要求.\n3、理化指标中包括含量、比旋光度、折光率、3-氨基丙醇限量、水分、灼烧残渣6项，均参照《美国药典USP32》对D-泛醇的要求.\n4、理化指标中鉴别试验分为鉴别一或鉴别二.鉴别一为红外光谱鉴别，其检验方法参照《欧洲药典EP6.0》.鉴别二为两种化学法鉴别，其检验方法参照《美国药典USP32》.\n5、理化指标中含量和3-氨基丙醇限量的检验方法均参照《美国药典USP32》.\n6、比旋度的检验方法参照GB/T 613《比旋光本领(比旋光度)测定通用方法》.\n7、折光率的检验方法参照GB/T 614《折光率测定通用方法》.\n8、水分的检验方法参照GB/T 6283《化工产品中水分含量的测定 卡尔.费休法》.\n9、灼烧残渣的检验方法参照GB/T 9741《灼烧残渣测定通用方法》.\n10、原料杂质控制方面，参照《美国药典USP32》对主要原料3-氨基丙醇限量做了规定.另外经试验，对3-氨基丙醇控制在小于等于1.0%的情况下，通过高效液相色谱发现，除主产品外，其余单一杂质的归一含量均低于0.1%，所以要求中除3-氨基丙醇外未列入其他有机杂质的控制要求.\n11、有机溶剂残留方面，通过气相顶空法分析，发现产品中除甲醇低于定量限外，其余均未检测出，同时对原料进行了考察，发现3-氨基丙醇中含有少量的甲醇，所以要求中列入了甲醇指标，其检测方法按《中国药典2010》第二部中附录Ⅷ P进行检测.同时由于产品中甲醇含量远远低于《化妆品卫生规范(2007年版) 》中规定的限值，所以甲醇指标列入型式检验.\n12、对于工艺和原料可能带入的重金属方面，指标中列入了《化妆品卫生规范(2007年版) 》中规定的铅、砷、汞3个有毒物质，其检测方法均参照《化妆品卫生规范(2007年版) 》.经检测，发现该三项指标数据基本低于检测限，远远低于《化妆品卫生规范(2007年版) 》中规定的限值，所以该3项指标列入型式检验.\n13、除非另有说明，在分析中使用的水规格参照GB/T 6682中规定，分析中所用试剂溶液参照GB/T 601、GB/T602、GB/T 603的规定制备.\n预研情况：\n    随着国内化妆品市场的发展，D-泛醇作为化妆品原料用量越来越大，为了满足D-泛醇对化妆品行业发展需要，同时填补我国化妆品用D-泛醇产品标准空白，2011年据据《化妆品标准体系建设规划(2011-2015)》标准项目的通知，鑫富药业开始申报“化妆品用D-泛醇”国家标准项目.\n    从2004年开始浙江杭州鑫富药业股份有限公司就开始生产D-泛醇产品，企业标准的感观、理化指标参照EP、USP、BP标准及产品本身工艺特点制定，至今已有10年生产和检测D-泛醇经验.本标准理化指标中比旋度、折光率、水分、灼烧残渣的检测方法均参照GB/T通用方法，含量和3-氨基丙醇的检测方法参照《美国药典USP32》.感观、理化指标的检测方法经过重复性试验和几年的检验验证，方法合理，数据稳定. \n    本标准中卫生指标要求参照《化妆品卫生规范(2007年版)》进行制定.卫生指标的检测方法除甲醇外均参照《化妆品卫生规范(2007年版)》进行检测.其中甲醇的分析方法参照《中国药典2010》第二部中附录Ⅷ P 残留溶剂测定法中第二法，实际操作中我们对该方法进行了专属性和线性的确认，都符合要求.分析方法经过多批样品分析实验，方法合理，数据稳定.","中国轻工业联合会"]
[917,100666,"化妆品中吡咯烷酮羧酸钠的测定 高效液相色谱法","推荐","制定",null,null,2015,"中国轻工业联合会","全国香料香精化妆品标准化技术委员会","上海市质量监督检验技术研究院、国家保洁产品质量监督检验中心等","吡咯烷酮羧酸钠，又称焦谷氨酸钠，焦麸酸钠，是由谷氨酸而得到的天然保湿剂，它能起到存在于皮肤中大量天然保湿因子(NMF)的作用，显示出良好的保湿作用.由于其具有良好的保湿性，对皮肤、毛发具有良好的湿润性，能赋予皮肤和毛发良好的柔软性和弹性.在化妆水、膏霜、洗发用品、美容用品、芳香制品、药用化妆品、化妆皂、沐浴液、香波、护发素、护理剂、日用液体剂等产品中得到广泛的应用. 吡咯烷酮羧酸钠除了在皮肤中存在外，在酱油、啤酒、葡萄酒等发酵制品中，以及在大豆、糖蜜、蔬菜类植物中也广泛存在.其口服毒性(急性)为：用小白鼠试验LD50 10.4g/kg，应属于低毒类物质，对其危害性的报道主要集中在味精(谷氨酸钠)在生产或烹饪过程中，高温条件下生成的焦谷氨酸钠(即PCA钠)有致癌效应的报道，但目前尚未有定论.国际国内相关研究也较少.我国的化妆品卫生规范(2007年版)中未有明确规定，但在国外化妆品原料目录中存在. 鉴于该产品作为功效保湿成分在化妆品行业广泛应用，我国甚至国际尚未有成熟检测方法，因此开展化妆品中该成份的测定方法，不仅有助于监管部门的监控，也有助于企业开展质量控制，有利于我国化妆品市场健康有序地发展，更好地应对或利用技术壁垒.","1. 适用于化妆品中吡咯烷酮羧酸钠的测定 2. 主要技术内容：技术路线：本标准拟对试样经提取分离后，采用反相C18液相色谱柱分离，二极管阵列检测器210nm波长检测. 本标准对样品的前处理条件，仪器条件进行优化，对方法的技术参数如线性、检出限、重复性进行试验，满足实际的检测需求. 预研情况： 起草组对市场上化妆品开展了调研，确定以膏霜类、化妆水类产品为主要使用对象.已针对化妆品中吡咯烷酮羧酸钠的测定开展了系列研究，通过文献查阅，结构分析，确定以液相色谱法为主要检测手段，并购买了标准品，成功实现对吡咯烷酮羧酸钠的分离和检测.检出限最低能达到1微克每克， 加标回收达到90%以上.起草组基本完成了化妆品中吡咯烷酮羧酸钠的测定标准草案.","中国轻工业联合会"]
[918,100661,"化妆品中多西拉敏、美沙吡林、曲吡那敏等9种抗过敏药物的测定 液相色谱-串联质谱法","推荐","制定",null,null,2015,"中国轻工业联合会","全国香料香精化妆品标准化技术委员会","国家化妆品质量监督检验中心、国家香料香精化妆品质量监督检验中心、国家环保产品质量监督检验中心等","随着化妆品的大量使用，由于化妆品中各种添加成分如香料、防腐剂，以及一些违禁添加物如重金属、抗生素、激素等，导致皮肤的过敏反应越来越多.为了使消费者在使用化妆品后能够迅速改善肤质，同时避免皮肤过敏反应的发生，不法厂商常常在其产品中违禁添加一些抗过敏药物.抗组胺类药是皮肤科常用的抗过敏药物，应用于湿疹、药疹、接触性皮炎及皮肤瘙痒症等发痒性皮肤病.长期使用含有抗组胺药物的化妆品会导致药物依赖性皮炎，皮肤会产生如同“上瘾”的症状.只要停用，过敏症状就会加重发作，造成毛细血管扩张、萎缩，出现皮肤变薄、色素沉着、皮炎等症状.同时，还可能引起人体内激素水平变化，造成内分泌混乱，引起月经不调等不良反应.我国《化妆品卫生规范》(2007年版)中明确规定多西拉敏、曲吡那敏、溴苯那敏、苯海拉明、氯苯沙明、二苯拉林、美沙吡林、赛克利嗪和羟嗪9种抗过敏药物不得作为生产原料及组分添加到化妆品中.\n目前对于化妆品中抗过敏药物的测定还缺乏统一的国家检测方法标准，因此研究相关的检测技术是十分必要的.希望通过本项目的研究，采用液相色谱-串联质谱技术，建立一种化妆品中多西拉敏、曲吡那敏、溴苯那敏、苯海拉明、氯苯沙明、二苯拉林、美沙吡林、赛克利嗪和羟嗪9种抗过敏药物的标准测定方法，并初步了解化妆品中抗过敏药物的违禁添加情况，为主管部门加强对化妆品的监管提供必要的技术支持.","本项目的研究内容主要包括以下两个方面：\n1、前处理技术研究\n前处理技术要解决的关键问题有提取和净化.化妆品复杂的基质对于样品分析来说，无疑是很大的干扰.本项目将根据待测物的理化性质，通过加标回收试验、优化前处理技术，探索合适的提取、净化手段以有效去除干扰物质，使加标回收率符合分析要求且方法简易，便于推广.\n2、定性定量分析方法研究\n采用液相色谱串联质谱技术，在实验中不断优化仪器分析条件来提高灵敏度、降低检出限，从而建立一种准确度高、重现性好、高灵敏度的定性定量分析方法.\n预研情况：\n1、样品前处理技术的研究：\n    化妆品基质成分复杂，有效的净化是进行准确定性定量的前提.项目组在前期实验中已比较了HLB和PCX两种固相萃取柱的净化效果.实验中发现：采用HLB进行净化研究时，发现上样速度较慢、易堵塞，导致重现性不佳，回收率低；而采用PCX固相萃取柱净化时，在萃取过程中没有出现堵塞现象，净化效果理想，初步得到的回收率数据也较满意.下一步将通过优化提取溶剂、洗涤、洗脱溶液的组成和体积，使准确度、精密度等技术指标符合分析要求.\n2、流动相的选择：\n    根据待测物的分子结构，这9种抗过敏药物均适合在ESI+的模式下进行离子化，而甲酸可提高药物在ESI+模式下的电离效率，在实验中发现，采用甲醇-0.1%甲酸水溶液作为流动相时获得了一定的灵敏度.下一步将结合缓冲盐可调节流动相pH和保持离子强度的特点，重点研究甲醇-0.1%甲酸溶液(分别含1.0、2.0、5.0、10.0 mmol/L甲酸铵)对目标物的响应强度变化规律，进一步提高灵敏度.\n3、质谱参数的优化\n    项目组在前期实验中以甲醇-0.1%甲酸水溶液(50:50, V/V)为流动相，采用流动注射方式，已初步得到了9种药物的质谱参数.下一步将结合流动相的选择及加标回收实验，进一步优化质谱参数，并采用梯度洗脱程序，使9种药物的保留时间更合理，降低基质效应的影响.\n4、在后续的工作中要对不同类型的化妆品进行加标回收实验，从而进一步优化前处理条件和质谱参数.","中国轻工业联合会"]
[919,100665,"化妆品中二氯甲烷和1,1,1-三氯乙烷的测定 顶空气相色谱法","推荐","制定",null,null,2015,"中国轻工业联合会","全国香料香精化妆品标准化技术委员会","上海市质量监督检验技术研究院、国家保洁产品质量监督检验中心等","二氯甲烷 (Dichloromethane、Methylene dichloride、Methylene bichloride )化学式：CH&#8322;；Cl&#8322;；；有醚样气味.易挥发.其气体不燃烧，与空气混合也不爆炸.能与乙醇、乙醚和N，N-二甲基甲酰胺混溶，溶于约50份水中.二氯甲烷为无色液体，在制药工业中做反应介质，用于制备氨苄青霉素、羟苄青霉素和先锋霉素等；还用作胶片生产中的溶剂、石油脱蜡溶剂、气溶胶推进剂、有机合成萃取剂、聚氨酯等泡沫塑料生产用发泡剂和金属清洗剂等.二氯甲烷也用在工业制冷系统中用作载冷剂使用，但危害很大，与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气.遇潮湿空气能水解生成微量的氯化氢，光照亦能促进水解而对金属的腐蚀性增强.二氯甲烷属于低毒，半数致死量(大鼠，经口)2524mg/kg.高浓度蒸气有麻醉性.有刺激性. \n    1,1,1-三氯乙烷(1,1,1-Trichloroethane)CAS号：71-55-6；分子式：C2H3Cl3；1,1,1-三氯乙烷为不燃性溶剂，可作清洗剂，清洗电子零部件，也可作金属脱脂的清洗剂.还可利用本品的低表面张力和高渗透能力的特性，测定金属焊接处的泄漏，也可用作气溶胶烟雾剂、耐火焰涂层材料、切削油冷却剂和制作低毒不燃的粘合剂.偏三氯乙烷的衍生物是有效的杀虫剂，制药工业的中间体.经氯化可制1,1,1,2-四氯乙烷.经脱氯化氢可制偏二氯乙烯.遇明火、高热能燃烧，并产生剧毒的光气和氯化氢烟雾.与碱金属和碱土金属能发生强烈反应.与活性金属粉末(如镁、铝等)能发生反应，引起分解.\n    二氯甲烷和1,1,1-三氯乙烷是化妆品中生产中重要的溶媒和溶剂.但二氯甲烷本品有麻醉作用，主要损害中枢神经和呼吸系统；急性中毒时，轻者可有眩晕、头痛、呕吐以及眼和上呼吸道粘膜刺激症状；较重者则出现易激动、步态不稳、共济失调、嗜睡，可引起化学性支气管炎；重者昏迷，可有肺水肿.血中碳氧血红蛋白含量增高.慢性影响主要表现为长期接触主要有头痛、乏力、眩晕、食欲减退、动作迟钝、嗜睡等；对皮肤有脱脂作用，引起干燥、脱屑和皲裂等.1,1,1-三氯乙烷有毒，具刺激性；急性中毒主要损害中枢神经系统；轻者表现为头痛、眩晕、步态蹒跚、共济失调、嗜睡等；重者可出现抽搐，甚至昏迷；可引起心律不齐；对皮肤有轻度脱脂和刺激作用.《化妆品卫生规范》(2007年版)：二氯甲烷在化妆品中最大允许使用浓度为35%(与1,1,1-三氯乙烷混用时总浓度不得超过35%).\n    随着消费者安全意识的加强，化妆品中有机溶剂使用越来越受到人们的重视.欧洲化妆品管理委员会明文规定，必须将化妆品中助剂的正规名称列在标签中，以帮助过敏患者避免接触某些已知的过敏源.近年来，欧洲的化妆品制造商已经在标签中注明了产品的组成.因此为了加强化妆品禁限用物质的监督管理，填补相关测定方法的空白，有必要建立化妆品中二氯甲烷和1,1,1-三氯乙烷的检测技术，本标准的制订可为我国化妆品的市场监督与管理提供技术保障，有利于保护广大消费者的健康与安全，填补检测标准的缺失，预期能取得良好的社会效益和经济效益.","研究范围：化妆品中二氯甲烷和1,1,1-三氯乙烷的测定\n    主要技术内容：本研究采用顶空气相色谱法测定化妆品中二氯甲烷和1,1,1-三氯乙烷，试样经加热平衡后，化妆品中二氯甲烷和1,1,1-三氯乙烷在气液二相中达到平衡，取顶部的气体导入气相色谱仪，采用大口径毛细管色谱柱进行分离，电子捕获检测器(ECD)检测，外标法定量.我们对样品的顶空温度，平衡时间，仪器条件(色谱柱、柱温等)进行比较，研究定性及定量方法，包括方法的线性、检出限、定量限、重复性及回收率.\n预研情况：\n    通过查阅资料和实验，对实验条件进行了优化和加标实验，加标浓度为0.02mg/L时，二氯甲烷回收率为88.8%，1,1,1-三氯甲烷回收率为104.8%；加标浓度为0.04mg/L时，二氯甲烷回收率为114.6%，1,1,1-三氯甲烷回收率为94.6%.经过实验，进一步优化了气相色谱参考条件：HP-5(60m×0.32mm×1.0&#61549;；m)或相当者；柱温40℃保持5min，以40℃/min的速率升温至200℃(保持10min)，再以30℃/min的速率升温至280℃(保持15min)；汽化室温度250℃；分流比：1:5；检测器温度300℃；载气为氮气，流速为2.0mL/min；氢气为40 mL/min，空气为400mL/min.","中国轻工业联合会"]
[920,100681,"化妆品中放射性物质检验 铯-137、铯-134的测定","推荐","制定",null,null,2015,"中国轻工业联合会","全国香料香精化妆品标准化技术委员会","上海出入境检验检疫局等","随着核工业的发展，化妆品受到放射性物质污染的可能性也越来越高.2011年日本核电站泄漏事故已经造成了北半球环境的放射性污染.《化妆品卫生规范》2007版严格规定了放射性物质为禁用物质，同时也规定了化妆品中带入的放射性物质不能对超过公众伤害的基本界限.目前，化妆品中没有放射性核素的检测方法，主管部门无法了解化妆品带来的放射性危害.所以亟需制定放射性核素的检测方法，作为化妆品放射性符合卫生要求的依据.\n    放射性物质种类非常多，不同的放射性核素需要不同的方法来检测.目前，核电站泄漏事故和核试验所释放的放射性核素造成化妆品污染的可能性最大，而核电站和核试验所释放出来的放射性核素中最有代表性的是铯-137和铯-134这两种放射性核素.通过检测这两种核素，可以鉴别化妆品是否人工放射性污染以及污染水平.","本方法拟采用GAMA能谱法对化妆品中铯-137和铯-134放射性核素进行同时检测.由于铯-137和铯-134都有很强的特征GAMA辐射，所以使用GAMA能谱仪进行检测是最目前合适的方法.\n    该法前处理简单，定性定量准确，检出限可做的Bq/kg级别，完全能满足日常检测快速、准确、灵敏的检测要求.\n预研情况：\n1 已经完成了方法的初稿；\n2 该方法已经在实验室得到初步验证，实践证明，该方法前处理检测，定性定量结果准确；\n3 该检测方法已经在2011年日本核电站泄露事故后，对进口化妆品进行放射性检验中得到了应用，为质检总局对进口化妆品放射性污染情况提供了重要的技术数据.\n  该方法无其它项目类型.","中国轻工业联合会"]
[921,100654,"化妆品中己脒定、二溴己脒和氯己定其盐类的测定  高效液相色谱法","推荐","制定",null,null,2015,"中国轻工业联合会","全国香料香精化妆品标准化技术委员会","中国检验检疫科学研究院、上海市日用化学工业研究所等","我国化妆品卫生标准、化妆品卫生规范、欧盟化妆品法规、东盟化妆品法规等中明确规定，己脒定、二溴己脒、氯己定及其盐类为化妆品组分中限用防腐剂.本标准旨在分别建立准确、简便、快速的测定化妆品中己脒定、二溴己脒、氯己定及其盐类的高效液相色谱方法，为建立相关国家标准、完善化妆品安全性检测方法等提供了技术依据.","适用范围：本标准主要用于化妆品产品的质量控制.\n主要内容：不同形态的化妆品样品采用适用的前处理方法对被测物进行提取和净化，经液相色谱测定，外标法定量，必要时，液相色谱-质谱确证.通过协同实验验证方法的准确性和适用性，建立化妆品中己脒定、二溴己脒、氯己定及其盐类的检验方法.\n预研情况：\n(1)初步研究建立了己脒定、氯己定和二溴己脒的高效液相色谱测定方法，采用C18色谱柱，5μm，250 mm×4.6 mm(内径)，或相当者；流动相：乙腈:水(45+55，V+V)，等度洗脱；流速1.0 ml/ min；检测波长254 nm；进样量10 μL.\n(2)初步研究建立了化妆品样品的前处理方法：称取0.5 g(精确至0.001 g)试样于50 mL具塞锥形瓶中，加入15 mL甲醇溶液，超声提取30 min.取部分溶液转移至10 mL具塞塑料离心管中，以5000 r/min离心10 min，上清液经0.45 &micro;；m微孔滤膜过滤，供高效液相色谱测定.","中国轻工业联合会"]
[922,100640,"化妆品中克霉丹的测定  高效液相色谱法","推荐","制定",null,null,2015,"中国轻工业联合会","全国香料香精化妆品标准化技术委员会","中国检验检疫科学研究院、上海市日用化学工业研究所等","我国化妆品卫生标准、化妆品卫生规范、欧盟化妆品法规、东盟化妆品法规等中明确规定，克霉丹为化妆品组分中禁用物质.本标准旨在建立准确、简便、快速的测定化妆品中克霉丹的检测方法，为建立相关国家标准、完善化妆品安全性检测方法等提供了技术依据.","适用范围：本标准主要用于化妆品产品的质量控制.\n主要内容：不同形态的化妆品样品采用适用的前处理方法对被测物进行提取和净化，经液相色谱测定，外标法定量，必要时，液相色谱-质谱确证.通过协同实验验证方法的准确性和适用性，建立化妆品中克霉丹的检测方法.\n预研情况：\n(1)初步研究建立了克霉丹的高效液相色谱测定方法：采用Purospher C18(4.6 mm×250 mm, 5 &micro;；m)色谱柱，甲醇-水混合流动相(6:4 V/V)梯度洗脱，流速1.0 mL/ min，柱温30 ℃，检测波长244 nm，进样量10 &micro;；L.\n(2)初步研究建立了化妆品样品的前处理方法：称取1 g(精确至0.01 g)试样于10 mL容量瓶中，加入丙酮，在40℃下，超声提取10 min，再过45 &micro;；m微孔滤膜过滤.","中国轻工业联合会"]
[923,100659,"化妆品中硫柳汞含量的测定 高效液相色谱法","推荐","制定",null,null,2015,"中国轻工业联合会","全国香料香精化妆品标准化技术委员会","国家化妆品质量监督监督检验中心、国家香料香精化妆品质量监督检验中心等","硫柳汞(乙基汞硫代水杨酸钠)以质量计含汞49.6%，有杀菌消毒作用，在某些化妆品的生产中常被用着防腐剂.硫柳汞可被代谢为二乙汞和硫代水杨酸盐，通过注射途径对动物具有一定的毒性，相关毒性作用和毒性机理知识的缺乏使化妆品中硫柳汞的确切危险性难以确定.但是，安全性评价不能排除使用化妆品过程中硫柳汞的累积作用引起细微神经发育异常和肾脏损伤的可能性.WHO等机构已启动减少和消除使用硫柳汞的计划，我国《化妆品卫生规范》中将硫柳汞限制于眼部化妆品和眼部卸妆品使用，最大使用量不得超过0.07%.但没有制定相应的检测方法或标准.因此，制定化妆品中硫柳汞含量的测定的方法标准，对于完善化妆品标准体系，保证化妆品产品质量，保障消费者的身心健康，都有重要意义.","本方法标准适用于化妆品中硫柳汞含量的测定.\n本方法标准的主要技术内容：样品前处理、高效液相色谱操作条件(流动相、色谱柱、检测器、波长等)、方法学指标、资料性附录.\n预研情况：\n    本项目组在参考了其它硫柳汞的检测方法的基础上，拟采用先进的分离和检测技术，通过研究建立化妆品中硫柳汞含量的高效液相色谱-原子荧光光谱(HPLC-AFS)测定法.\n    目前，项目组已进行了如下方面的研究：\n1、提取液的选择\n    要将汞的形态从样品中完整提取出来是形态分析的关键要点，既要保证提取的效率，又要保证在提取过程中汞的形态不会互相转化.目前提取用的较多的酸是HCl，碱溶液有NaOH和KOH，络合剂是半胱氨酸、硫脲等，提供Cl-的有KCl、NaCl等.通过实验得知，只用酸溶液来提取，在提取过程中有一部分硫柳汞转化为无机汞，导致形态分析不准确；而只用碱溶液来提取，尽管提取过程中元素形态比较稳定，但是提取率和回收率偏低，大概只有60%.\n    在以后的工作中还要对提取液的种类和用量进行选择和优化，以提高提取率和回收率.\n2、流动相条件的优化\n    色谱的流动相通常包括有机改性剂(甲醇、乙腈等)、络合剂或离子对试剂，若需要加入缓冲溶液调节流动相的pH 值.在反相高效液相色谱中，常选用适当的络合剂和离子对试剂与汞化合物反应，其作用是与样品中的汞形成非极性化合物而后在ODS 柱上进行分离.络合剂的浓度对汞化合物的分离和保留有很大影响.若络合剂的浓度太低，其与汞化合物的络合反应进行的不完全，带电的未络合化合物与C18柱上残余的硅羟基相互作用而引起的柱上吸收现象会降低进样的重复性.增大络合剂的浓度，其与汞化合物的络合能力增强，汞化合物能较快流出且灵敏度有所提高.但络合剂的浓度过高，其在紫外检测器上的背景吸收也随之增大，使汞络合物不能被检出或检测限很高.从以上方面考虑，我们选择的流动相为5%乙腈(HPLC级)+0.462%乙酸胺+0.12%半胱氨酸.\n3、K2S2O8浓度的选择\t\n    本实验中需要在紫外照射的条件下加氧化剂进行消解，将有机汞氧化成无机汞进行测定，氧化剂是在0.5%KOH中加入K2S2O8.\n    在以后的工作中将对在0.5%KOH中加入K2S2O8的浓度进行研究，同时还要对原子荧光光谱仪工作条件进行选择和优化研究，以获得最好的灵敏度.并进行不同类型的化妆品加标实验，以考察加标回收率的变化.","中国轻工业联合会"]
[924,100660,"化妆品中氯乙醛、2,4-二羟基-3-甲基苯甲醛、巴豆醛、苯乙酮、2-亚戊基环己酮、戊二醛含量的测定 高效液相色谱法","推荐","制定",null,null,2015,"中国轻工业联合会","全国香料香精化妆品标准化技术委员会","国家化妆品质量监督检验中心、国家香料香精化妆品质量监督检验中心等","醛类化合物和酮类化合物多数具有较好的防腐效果，常被用着防腐剂应用于化妆品产品中.但其中一些物质具有较强的刺激和毒性，如氯乙醛相当高的急性毒作用和强烈的皮肤刺激作用，动物试验中会出现血改变，支气管炎和肺炎；戊二醛对皮肤黏膜有刺激性和致敏作用，空气中最高允许质量浓度为1mg/立方米.有人指出戊二醛有致畸、致突变作用，可能有致癌作用.苯乙酮刺激眼睛，可能对中枢神经系统有影响，高浓度接触可能造成神志不清.因此在《化妆品卫生规范》(2007版)规定，氯乙醛、2,4-二羟基-3-甲基苯甲醛、巴豆醛、苯乙酮、2-亚戊基环己酮为化妆品中禁用物质，戊二醛为化妆品中限用物质.但没有制定相应的检测方法或标准.因此，制定化妆品中氯乙醛、2,4-二羟基-3-甲基苯甲醛、巴豆醛、苯乙酮、2-亚戊基环己酮、戊二醛含量的测定方法标准，对于完善化妆品标准体系，保证化妆品产品质量，保障消费者的身心健康，都有重要意义.","本方法标准适用于化妆品中氯乙醛、2,4-二羟基-3-甲基苯甲醛、巴豆醛、苯乙酮、2-亚戊基环己酮、戊二醛含量的测定.\n本方法标准的主要技术内容：样品前处理、高效液相色谱操作条件(流动相、色谱柱、检测器、波长等)、方法学指标、资料性附录.\n预研情况：\n     醛酮类羰基化合物的检测方法主要有分光光度法、气相色谱法、气相色谱质谱法、液相色谱法、液相色谱质谱法.本项目对各种方法进行比较，认为将化妆品样品中醛酮类羰基化合物(氯乙醛、2,4-二羟基-3-甲基苯甲醛、巴豆醛、苯乙酮、2-亚戊基环己酮、戊二醛)在一定条件下和2,4-二硝基苯肼反应，生成巴豆醛-2,4-二硝基苯肼、氯乙醛-2,4-二硝基苯肼、戊二醛-2,4-二硝基苯肼、苯乙酮-2,4-二硝基苯肼、2,4-二羟基-3-甲基苯甲醛-2,4-二硝基苯肼、2-亚戊基环己酮-2,4-二硝基苯肼，采用高效液相色谱对其进行检测，能获得良好的分离度和较高的灵敏度.\n    目前，项目组已经对采用高效液相仪对项目中6种待测物的2,4-二硝基苯肼化合物的分离进行研究.通过对流动相和检测波长的选择，已能将6种待测物的2,4-二硝基苯肼化合物进行有效分离.\n    在后面的工作中要对不同类型的化妆品加标实验，探索能适合于不同类型化妆品的反应条件和提取条件，获得样品提取效率和回收率数据.以数据为基础对已经建立的高效液相分析进行调整和优化，达到分离良好，回收率符合要求，灵敏度高的要求.","中国轻工业联合会"]
[925,101031,"化妆品中马兜铃酸A的测定 高效液相色谱法","推荐","制定",null,null,2015,"中国轻工业联合会","全国香料香精化妆品标准化技术委员会","上海相宜本草化妆品股份有限公司、上海佰年诗丹德检测技术有限公司、上海日用化学研究所等","马兜铃酸A为有机酸及酚类物质，带光泽的棕色叶状结晶(二甲基甲酰胺-水), 熔点281-286°(分解). 来源于马兜铃科植物马兜铃 Aristolochia debilis Sieb.et Zucc. 种子、根；大叶马兜铃 A.KaempferiWilld种子；木通马兜铃 A.manshurienisis Kom.木香马兜铃 A.moupnensis Franch.；朱砂莲 A.tuberose C.F.LiangetS.M.Huang.能显著地增强吞噬细胞的吞噬功能，提高机体的抗菌能力，也有提高细胞免疫功能的作用.可用于支气管炎、鼻窦炎、扁桃体炎、肾盂肾炎、肾炎、前列腺炎等感染性疾病以及疖病、痤疮等，多与抗生素等配合使用以加速痊?.此外尚可用于肿瘤病人因化疗或放疗引起的白细胞数下降.\n近年来的研究发现，马兜铃酸A对肾脏有毒性作用，可通过母亲的乳汁影响婴儿，可能造成幼儿肾病.长期使用肾毒性药物容易导致肾小管间质损害.我国的化妆品卫生规范(2007年版)中明确规定马兜铃酸A为化妆品禁用组份.\n鉴于马兜铃酸A在国内化妆品检测行业属于空白，且国际上尚未有成熟检测方法，因此开展化妆品中该成份的测定方法，不仅有助于监管部门的监控，也有助于企业开展质量控制，有利于我国化妆品市场健康有序地发展，更好地应对或利用技术壁垒.","1. 适用于化妆品中马兜铃酸A的测定\n2. 主要技术内容：\n技术路线：本标准拟对试样经提取分离后，采用反相C18液相色谱柱分离，二极管阵列检测器315nm波长检测.\n    本标准对样品的前处理条件，仪器条件进行优化，对方法的技术参数如线性、检出限、重复性进行试验，满足实际的检测需求.\n预研情况：\n    起草组对市场上化妆品开展了调研，确定以膏霜类、化妆水类产品为主要使用对象.已针对化妆品中马兜铃酸A的测定开展了系列研究，通过文献查阅，结构分析，确定以液相色谱法为主要检测手段，并购买了标准品，成功实现对马兜铃酸A的分离和检测.检出限最低能达到3微克每克， 加标回收达到90%以上.起草组基本完成了化妆品中马兜铃酸A的测定标准草案.","中国轻工业联合会"]
[926,100653,"化妆品中米诺地尔的测定  高效液相色谱法","推荐","制定",null,null,2015,"中国轻工业联合会","全国香料香精化妆品标准化技术委员会","中国检验检疫科学研究院、上海市日用化学工业研究所等","我国化妆品卫生标准、化妆品卫生规范、欧盟化妆品法规、东盟化妆品法规等中明确规定，米诺地尔及其盐和衍生物为化妆品组分中禁用物质.本标准旨在建立准确、简便、快速的测定化妆品中米诺地尔及其盐和衍生物的检测方法，为建立相关国家标准、完善化妆品安全性检测方法等提供了技术依据.","适用范围：本标准主要用于化妆品产品的质量控制.\n主要内容：不同形态的化妆品样品采用适用的前处理方法对被测物进行提取和净化，经液相色谱测定，外标法定量，必要时，液相色谱-质谱确证.通过协同实验验证方法的准确性和适用性，建立化妆品中米诺地尔及其盐和衍生物的检测方法.\n预研情况：\n(1)初步研究建立了米诺地尔及其盐和衍生物的高效液相色谱测定方法：采用Micropack &reg;；(Varian) CN色谱柱，5μm，250mm×4.6mm(内径)，或相当者；流动相：乙腈:高氯酸钠水溶液(高氯酸水溶液调节pH至3.0)(10+90，V+V)，等度洗脱；流速2.0 ml/ min；检测波长283 nm；进样量10 μL.\n(2)初步研究建立了化妆品样品的前处理方法：称取0.200g(精确至0.001 g)试样于100 mL容量瓶中，加入提取溶液，在40℃下，超声提取10 min，冷却至室温，用提取溶液定容至刻线，经0.45 &micro;；m微孔滤膜过滤，滤液作为待测样液.","中国轻工业联合会"]
[927,100651,"化妆品中尿刊酸及其乙酯的测定  高效液相色谱法","推荐","制定",null,null,2015,"中国轻工业联合会","全国香料香精化妆品标准化技术委员会","中国检验检疫科学研究院、上海市日用化学工业研究所等","我国化妆品卫生标准、化妆品卫生规范、欧盟化妆品法规、东盟化妆品法规等中明确规定，尿刊酸及其乙酯为化妆品组分中禁用物质.本标准旨在建立准确、简便、快速的测定化妆品中尿刊酸及其乙酯的检测方法，为建立相关国家标准、完善化妆品安全性检测方法等提供了技术依据.","适用范围：本标准主要用于化妆品产品的质量控制.\n主要内容：不同形态的化妆品样品采用适用的前处理方法对被测物进行提取和净化，经液相色谱测定，外标法定量，必要时，液相色谱-质谱确证.通过协同实验验证方法的准确性和适用性，建立化妆品中尿刊酸及其乙酯的检测方法.\n预研情况：\n(1)初步研究建立了尿刊酸及其乙酯的高效液相色谱测定方法：采用Lichrosorb&reg;；(Merck) C18色谱柱，5 &micro;；m，250 mm × 4.6 mm(内径)，或相当者；流动相：乙腈和高氯酸钠水溶液的混合溶液，并用高氯酸调节pH至3.0，等度洗脱；流速1.0 mL/ min；柱温30 ℃；检测波长263 nm；进样量10 &micro;；L.\n(2)初步研究建立了化妆品样品的前处理方法：称取0.1 g(精确至0.0001 g)试样于10 mL具塞塑料离心管中，加入适量氢氧化钠水溶液-甲醇(40+60，v/v)，在40℃下，超声提取10 min后冷却至室温，并定容至10 mL.提取液经固相萃取，萃取液再用氮气缓慢吹至近干，用10 mL乙腈水混合溶液(3 + 7，v/v)涡旋溶解，经0.45 &micro;；m微孔滤膜过滤，滤液作为待测样液.","中国轻工业联合会"]
[928,100652,"化妆品中帕地马酯的测定  高效液相色谱法","推荐","制定",null,null,2015,"中国轻工业联合会","全国香料香精化妆品标准化技术委员会","中国检验检疫科学研究院、上海市日用化学工业研究所等","我国化妆品卫生标准、化妆品卫生规范、欧盟化妆品法规、东盟化妆品法规等中明确规定，帕地马酯为化妆品组分中禁用物质.本标准旨在建立准确、简便、快速的测定化妆品中克霉丹的检测方法，为建立相关国家标准、完善化妆品安全性检测方法等提供了技术依据.","适用范围：本标准主要用于化妆品产品的质量控制.\n主要内容：不同形态的化妆品样品采用适用的前处理方法对被测物进行提取和净化，经气相色谱-质谱测定，外标法定量.通过协同实验验证方法的准确性和适用性，建立化妆品中帕地马酯的检测方法.\n预研情况：\n(1)初步研究建立了帕地马酯的高效液相色谱测定方法：采用Lichrosorb C8色谱柱，5 &micro;；m，250 mm × 4.6 mm(内径)，或相当者；流动相：乙腈+水+四氢呋喃+乙酸(65:24:10:1，V/V)等度洗脱；流速1.5 mL/ min；柱温30 ℃；检测波长313 nm；进样量10 &micro;；L.\n(2)初步研究建立了化妆品样品的前处理方法：称取1 g(精确至0.001 g)试样于100mL比色管，加入1g氯化钠、0.5 mL硫酸水溶液、80 mL甲醇在40℃下，超声提取10 min.提取液冷却至室温，用甲醇定容至100 mL，取一定量经0.45 &micro;；m微孔滤膜过滤，滤液作为待测样液.","中国轻工业联合会"]
[929,100668,"化妆品中无机亚硫酸盐类和亚硫酸氢盐类的测定 滴定法","推荐","制定",null,null,2015,"中国轻工业联合会","全国香料香精化妆品标准化技术委员会","上海市质量监督检验技术研究院/国家保洁产品质量监督检验中心等","亚硫酸盐和亚硫酸氢盐在水中电离产生还原性的亚硫酸，具有漂白、防腐、抗氧化、杀菌等作用，因此经常被应用于食品及化妆品中，但超限量使用会对人体产生一定的危害.大量的流行病学研究表明亚硫酸盐和亚硫酸氢盐不仅可以引起呼吸系统疾病，而且对心血管系统，甚至生殖系统都会产生影响；亚硫酸盐和亚硫酸氢盐对人和动物的呼吸系统有毒性作用，可引起气道阻塞性疾病如气管炎、哮喘、肺气肿等多种呼吸道疾患，甚至与肺癌的发生有关；亚硫酸盐和亚硫酸氢盐进入机体后极易通过氧化作用形成三氧化硫阴离子自由基(SO3-)，而SO3- 可与O2迅速反应生成过氧自由基，经过代谢转化可以形成各种硫中心自由基和氧中心自由基，各种自由基由于它们的化学反应活性可攻击生物膜上的多不饱和脂肪酸，导致膜相结构的破坏，脂质过氧化水平提高，从而造成对组织、细胞及生物大分子的损伤.\n    无机亚硫酸盐类和亚硫酸氢盐类是常见的染发原料脱色剂和抗氧化剂.它能阻止和减缓染发剂被氧化变质，长期频繁使用染发剂有可能对人体造成永久性的损害.因为在染发剂过程中，要使用大量的次亚硫酸钠、甲醛或次亚硫酸氢钠之类的还原剂等都会对头发及头皮产生一定的损伤，造成头皮糠疹(头皮屑)、头皮脂溢性皮炎和接触性皮炎，还可以透过皮肤吸收，在多次长期反复的接触这些物质之后，导致这些有毒物质在体内累积，而损害造血、肝、肾等系统，对人体造成永久性的损害.《化妆品卫生规范》(2007年版)中对无机亚硫酸盐类和亚硫酸氢盐类在氧化型染发剂中最大允许使用浓度为0.67 %(以游离SO2计).\n    鉴于无机亚硫酸盐类和亚硫酸氢盐类在化妆品行业中的广泛应用，我国甚至尚未有实用、快捷、简单的检测方法，因此开展化妆品中无机亚硫酸盐类和亚硫酸氢盐类的测定方法研究，不仅能为监管部门提供技术支持，而且也有助于化妆品企业开展质量控制，促进我国化妆品市场健康有序地发展.","研究范围：化妆品中无机亚硫酸盐类和亚硫酸氢盐类的测定\n技术内容包括：化妆品中无机亚硫酸盐类和亚硫酸氢盐类的测定前处理方法研究、检测的条件研究(如滴定法)、检测方法技术参数研究(检出限、精密度和回收率等).\n预研情况：\n    本研究是基于之前开展的工作基础上进行的，检测的原理是样品中的游离二氧化硫与过氧化氢过量反应生成硫酸，再用碱标准溶液滴定生成的硫酸.由此可得到样品中游离二氧化硫的含量.通过文献查阅，购买相应的标准品，检出限最低能达到10毫克每千克，加标回收率达到80%以上.我们对样品的前处理条件，吹气反应条件以及装置的连接进行了优化，能够满足实际测定的需要.","中国轻工业联合会"]
[930,100639,"化妆品中香豆素衍生物的测定 高效液相色谱法","推荐","制定",null,null,2015,"中国轻工业联合会","全国香料香精化妆品标准化技术委员会","中国检验检疫科学研究院、上海市日用化学工业研究所等","香豆素衍生物是一类具有芳香气味，母核为苯并α-吡喃酮结构的天然产物，广泛分布于植物界.日常生活中使用的化妆品中，通常添加一定量的香料和香精，以赋予化妆品温馨、优雅的香气，但与此同时其安全性将直接影响化妆品的安全性.香豆素衍生物被广泛用于添加在香水、沐浴?喱、除臭剂等化妆品中，根据德国联邦风险评估研究所的研究结果，部分香豆素衍生物可引发肝损伤，在具有高含量香豆素衍生物的化妆品使用过程中，香豆素衍生物可通过皮肤接触方式进入体内，导致消费者可能超出香豆素的每日耐受摄入量0.1 mg/kg体重，并要求婴幼儿护理产品中不得使用香豆素类化合物.\n我国《化妆品卫生标准》、《化妆品卫生规范》、欧盟化妆品规程(Council Directive 76/768/EEC)均明确规定4-甲基-7-乙氧基香豆素、6-甲基香豆素、二氢香豆素、醋硝香豆素、7-甲基香豆素、7-甲氧基香豆素、4-甲基-7-二乙氨基香豆素、6-甲氧基-7-羟基香豆素等香豆素衍生物为化妆品组分中禁用或限用物质.因此有必要针对化妆品产品开发、并系统认证一个具有广泛适应性的香豆素衍生物分析检测的方法， 以利于化妆品行业和政府主管部门对化妆品中香豆素衍生物监督管理和控制.","适用范围：本标准主要用于化妆品产品的质量控制.\n主要内容：不同类型的化妆品样品采用适宜的前处理方法对被测物进行提取和净化，经液相色谱-质谱/质谱法测定，外标法定量.通过协同实验验证方法的准确性和适用性，建立化妆品中香豆素衍生物的检测方法.\n预研情况：\n(1)初步研究建立了双香豆素、7-羟基-6-甲氧基香豆素、6，7-二甲氧基香豆素、二氢香豆素、7-甲氧基香豆素、7-甲基香豆素、4-甲基-7-乙氧基香豆素、环香豆素等香豆素衍生物的高效液相色谱测定方法：采用Agilent Zorbax SB-Phenyl(4.6 mm×250 mm, 5 &micro;；m)色谱柱，三元洗脱系统(甲醇：乙腈：水)梯度洗脱，流速1.0 mL/ min，柱温30 ℃，检测波长210、220、250nm，进样量10 &micro;；L.\n(2)初步研究建立了化妆品样品的前处理方法：称取化妆品试样0.5 g(精确至1 mg)，置于100 mL具塞三角瓶中，加甲醇10 mL，充分混匀，密封，置超声波清洗器中提取30 min，以8000 r/min离心15 min，上清液过0.45 &micro;；m微孔滤膜，滤液供高效液相色谱测定.\n(3)初步研究建立了化妆品中香豆素衍生物的液相色谱-质谱确证方法.","中国轻工业联合会"]
[931,101199,"化妆品中抑汗活性成分的测定","推荐","制定",null,null,2015,"中国轻工业联合会","全国香料香精化妆品标准化技术委员会","上海家化联合股份有限公司、联合利华(中国)有限公司、上海市日用化学工业研究所等","随着社会的发展以及人们对自己公众形象的注重，抑汗香体产品越来越被大家接受和认可，市场需求量逐年递增.抑汗类产品，其作用机理主要是通过抑汗活性成分抑制汗腺分泌汗液，并通过香精成分遮盖由于汗液分泌导致细菌滋生、代谢产生的不良气味.目前市场上的抑汗香体产品有不同的形态，采用的抑汗活性成分也各有不同，美国FDA曾批准使用多达18种抑汗活性成分并有限量要求，中国法规对氯化羟锆铝配合物(AlxZr(OH)yClz)和氯化羟锆铝甘氨酸配合物有限量要求，这就需要有相应的检测方法.对产品中抑汗活性成分的检测一方面可以一定程度上确保产品的抑汗活性，另一方面也可以一定程度上控制产品的安全.","范围：适用于抑汗香体/除臭类化妆品中抑汗活性成分的测定.\n主要技术内容：采用不同的方法(紫外分光光度法和滴定法)测定化妆品中抑汗活性成分.滴定法主要从方法的通用性、灵敏性、选择性、稳定性、准确性和精度以及综合考虑方法的快速简便性.具体包括：针对止汗活性成分中的不同的元素(铝、锆、氯化羟铝)的定量分析，选择合适的滴定指示剂、样品前处理技术以及样品检测、滴定终点判断、含量换算等.紫外分光光度法主要从方法的灵敏性、选择性、稳定性、线性响应、准确性和精度以及综合考虑方法的快速简便性.具体包括：显色剂的选择、检测波长的确定、酸的浓度、显色剂用量、显色时间及显色温度、工作曲线、共存离子干扰情况、准确度与精度、样品前处理技术以及样品检测.\n预研情况：\n目前已完成了上述具体技术内容的考察与研究.选在使用偶氮胂Ⅲ作为显色剂，1:1盐酸作为显色介质，664nm波长下进行.常见Al3+、Zn2+等17种离子无干扰.线性范围内相关系数0.999，样品最低定量限0.0072%.并对市售抑汗化妆品样品进行检测，重复检测相对偏差3.23%，实际样品平均回收率100.7%.\n目前滴定法已用于生产原料和成品的控制.","中国轻工业联合会"]
[932,100669,"卸妆油(液、乳)","推荐","制定",null,null,2015,"中国轻工业联合会","全国香料香精化妆品标准化技术委员会","上海市日用化学工业研究所、北京宝洁技术有限公司等","本行业标准用于清晰界定卸妆油(液、乳)品类，明确卸妆油(液、乳)用途，应当具备的功能，应当达到的安全性要求，从而促进提高卸妆油(液、乳)产品的整体水平，规范市场行为，保护消费者与企业的合法权益.","本标准规定了卸妆油(液、乳)的产品分类、要求、试验方法、检测规则和标志、包装运输、贮存.本标准适用于以清洁面部化妆品为主要目的，同时兼有保护皮肤作用的卸妆油(液、乳).\n预研情况：\n    经过前期的技术资料和市场调研，认为尽管该产品目前还没有统一的质量标准，但各生产企业制定的主要质量指标是比较统一的，主要有：感官指标(包括色泽、香气、质感等)、耐热、耐寒、相对密度、pH、离心分离等及化妆品卫生指标，对各项指标进行了预试验，具有可行性.","中国轻工业联合会"]
[933,103355,"珍珠粉鉴别方法","推荐","制定",null,null,2014,"中国轻工业联合会","全国香料香精化妆品标准化技术委员会","浙江长生鸟珍珠生物科技有限公司","自改革开放以来,我国淡水珍珠产业发展突飞猛进, 2010年中国淡水珍珠产量近1800吨,占世界淡水珍珠总产量的95%以上,浙江省诸暨市珍珠年产量占世界淡水珍珠总产量的73%,全国总产量的80%,是我国淡水珍珠养殖、加工和销售的最大基地,被誉为“中国珍珠之都“.淡水珍珠由于在装饰、药用和保健等方面所具有的独特作用而广受人们青睐,在国内外市场上一直享有很高的声誉.珍珠业的繁荣发展,也为珍珠深加工提供了机遇.珍珠自古以来就是名贵的中药材,具有美容养颜、清热解毒、养阴熄风、明目生肌等药效.近年来随着生活水平的提高,珍珠粉受到广泛的青睐和重视,应用领域不断拓宽,经济价值倍增.随着珍珠粉行业的快速发展及市场竞争的日益激烈,企业为谋取利益以蚌壳粉、滑石粉等假冒珍珠粉流入市场,以假乱真、以次充好等现象,严重阻碍行业健康发展和消费者的健康权益.尤其珍珠粉和其母体制成的蚌壳粉从外观到成分上都非常相近,不少企业明目张胆的以贝壳粉冒充珍珠粉流入市场.由于该行业目前还没有统一的鉴别标准,产品的质量也就难以进行考核,导致目前整个行业鱼龙混杂.随着珍珠粉加工工艺技术的进步,新产品、新技术不断涌现,鉴别难度大大增加.不法商贩趁机混水摸鱼,以次充好,以假乱真,明目张胆造假、售假,监管部门也无法对产品的优劣进行考核、评价,出现目前两难的局面.2010年9月19日,央视《每周质量报告》播出了“揭秘珍珠粉内幕:贝壳用腐蚀性药水洗后磨制“的报道,全面质疑珍珠粉的可信性和安全性,导火线点燃后,“珍珠门“黑幕被揭开.珍珠粉陷入诚信危机产业受到了极大的冲击.     究其原因,珍珠粉真伪鉴别技术空白则是困扰这一行业的症结所在.因此研究攻关鉴别珍珠粉和贝壳粉的技术方法,加快相关检测方法标准的制定,从根源上杜绝问题珍珠粉的出现,已成为珍珠行业急待解决的瓶颈问题.为了重振、保护珍珠粉行业,我们有责任制定珍珠粉鉴别方法的标准.通过制定研究一套快速、简便低成本便于推广的检测分析标准,既能为提供指导、组织生产、交货验收和监督检查的评价依据,又能实现规范市场,真正提高珍珠粉产品质量,保障消费者健康及权益,促进整个珍珠粉产品持续健康发展.本项目通过系统研究淡水珍珠粉质量检测中主要技术瓶颈问题,通过技术推广和示范,实现规范市场,真正提高珍珠粉产品质量,保障消费者权益,促进整个珍珠粉产品持续健康发展推动淡水珍珠产业的健康、可持续发展.","适用范围:以三角帆蚌Hyriopsis cumingii(Lea)、褶纹冠蚌Cristaria plicata(Leach)、等贝类动物所产珍珠淡水珍珠为原料磨制而成的珍珠粉真伪的鉴别方法.主要制修订内容:1)原理: 珍珠是由碳酸钙与氨基酸等有机物在三角帆等蚌科动物体内,经过漫长岁月的生物矿化过程形成的具有活性的结晶状生物矿化体,与其母体蚌壳的元素组成及晶体结构类同.基于珍珠与其母体蚌壳中亚稳态的文石(Aragonite)型结构的碳酸钙晶体具有不同的热相变动力学行为的特点.本标准提出用XRD衍射法测定是否存在非碳酸钙外其它物相及在特定温度热相变后方解石含量,鉴别使用珍珠粉、主要伪品贝壳粉及掺杂其它物质的赝品珍珠粉.2)试剂:测试所用试剂的级别及配制.3)仪器设备:实验室常用仪器设备、X射线衍射分析仪、高温管式炉等仪器的具体参数要求.4)分析步骤:提出该方法标准的具体操作步骤.5)结果测定:提出采用该方法标准操作后所得结果的分析计算方法.6)结果判定:采用该方法标准操作后计算结果的判定依据.7)精密度:在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%.","浙江省质量技术监督局"]
[934,101855,"废纸中有效残余油墨的测定","推荐","修订","GB/T 20216-2006",null,2015,"中国轻工业联合会","全国造纸工业标准化技术委员会","中国制浆造纸研究院、国家纸张质量监督检验中心","GB/T 20216-2006《有效残余油墨的测定》用来测定废纸脱墨后其中有效残余油墨的量,对于判定废纸脱墨的效果意义重大.该标准测试方法与Tappi测试方法基本相同,但计算方法却存在差异,导致测定结果无法统一,而且试验方法中有多处不适应的内容,给企业造成一定困扰,许多企业打电话提出尽快修订该标准.因此,有必要对该标准进行修订,从而更好地服务行业发展.","本标准适用于废纸,主要规定废纸脱墨后有效残余油墨的测定方法.","中国轻工业联合会"]
[935,101854,"涂布纸和纸板 涂布白纸板","推荐","修订","GB/T 10335.4-2004",null,2015,"中国轻工业联合会","全国造纸工业标准化技术委员会","中国制浆造纸研究院、中国造纸协会标准化专业委员会等","GB/T 10335.4-2004《涂布纸和纸板 涂布白纸板》国家标准自发布实施以来,对涂布白纸板产品的规范起到了较好作用.随着产品用途的增加,生产企业反映该标准技术内容不适应当前需求,如用户关心的耐折度、耐破度、表面光泽度等指标,标准中均没有反映,而且油墨吸收性、表面吸水性要求过高,低档次产品无法满足要求.为了满足当前发展需要,为生产提供更加科学合理的技术规范,特提出修订该标准.","本标准规定了涂布白纸板的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等要求.本标准适用于原纸面层为漂白纸浆,经单面涂布后,压光整饰制成的涂布白纸板.该产品在单面彩色印刷后,用于制作包装纸盒.","中国轻工业联合会"]
[936,101851,"卫生巾(含卫生护垫)","推荐","修订","GB/T 8939-2008",null,2015,"中国轻工业联合会","全国造纸工业标准化技术委员会","中国制浆造纸研究院、中国造纸协会标准化专业委员会等","卫生巾、护垫是女性经期的必备用品,对女性健康及经期保护至关重要.随着技术创新和进步,市场上出现了许多新品种,如带导流层、添加吸附材料的产品.这些新产品在用原标准进行检测时,其检测结果与实际使用情况偏差较大,不能真实反映产品的实际情况,而且标准中规定渗透性能测试仪器精度偏低,人为误差较大、需要建立更加科学合理的卫生巾渗透性能测试方法,使其更好地模拟消费者使用卫生巾的真实过程,以便更好地评价卫生巾产品的质量,促进卫生巾行业的发展,因此有必要对该标准进行修订.该标准计划项目属于《生活用纸及纸制品安全技术规范系列标准研究》项目中一项.","标准适用于由面层、内吸收层、防渗底膜等组成,经专用机械成型供妇女经期、非经期使用的外用生理卫生用品.主要技术内容包括偏差、吸水倍率、渗入量、pH、水分、背胶粘合强度、原材料、卫生指标等.","中国轻工业联合会"]
[937,101852,"鞋用纸板","推荐","修订","GB/T 22803-2008",null,2015,"中国轻工业联合会","全国造纸工业标准化技术委员会","中国制浆造纸研究院、广东华凯特种纤维板科技有限公司等","鞋用纸板是制鞋用纸板的总称,包括制作皮鞋和其他鞋类的内底、半托底、主跟用纸板. 随着制鞋纸板工艺的发展和对制鞋纸板的需求变化,GB/T 22803《制鞋纸板》有些技术内容完全不适用,如标准中产品厚度规格不全面、紧度与现实产品要求差异大、剥离强度、弯曲性能等指标要求偏低,企业无法按现行标准进行生产,提出要对标准进行修订,以满足产品生产需求.我国是鞋产品出口大国,提高制鞋纸板的技术水平,对于提高鞋产品的质量及提升我国产品形象至关重要.","标准适用于供制作皮鞋和其他鞋类的内底、半托底、主跟用的纸板.主要技术内容包括规格、厚度、紧度、层间剥离强度、屈挠指数、抗张强度、伸缩性、水分等.","中国轻工业联合会"]
[938,101868,"纸浆 粘度的测定","推荐","修订","GB/T 1548-2004","ISO 5351:2010",2015,"中国轻工业联合会","全国造纸工业标准化技术委员会","中国制浆造纸研究院、中国造纸协会标准化专业委员会等","GB/T 1548-2004《纸浆  粘度的测定》国家标准已实施多年,该标准实施过程中,发现多处操作不适应的情况,且该标准制定时修改采用国际标准ISO 5351-1:1981,该国际标准已被2010版代替.新的ISO标准发生了不少变化,如粘度计型号和参数、取样量说明等.为了解决标准中存在的不适应问题,积极采用新的国际标准,与国际标准测试方法相一致,减少国际贸易摩擦,有必要对GB/T 1548-2004进行修订.  另外,用粘度法测量纤维素平均分子量和平均聚合度已是造纸工业常用的方法,但是没有相关标准,本次修订GB/T 1548-2004,将增加关于用粘度法测量纤维素平均分子量和聚合度的有关内容,有利于规范造纸工业纤维素平均分子量和聚合度的测试(计算)方法.综合以上因素,特提出修订该标准.","本标准规定了纤维素在铜乙二胺溶剂中粘度的测定方法.  本标准适用于能溶解于铜乙二胺的纸浆.  本标准规定了铜乙二胺的制备,试样的溶解,粘度计校准和试样溶液粘度的测定.","中国轻工业联合会"]
[939,100991,"道路与街路照明灯具性能要求","推荐","修订","GB/T 24827-2009",null,2014,"中国轻工业联合会","全国照明电器标准化技术委员会","国家灯具质量监督检验中心","LED产品与传统照明产品有着很多的差异,而LED应用能力是LED道路照明产品必须解决的问题,具有满足功能要求的光电性能的同时足够的可靠性、寿命和较高效能,是评价LED道路照明灯具质量的主要指标.随着LED道路照明灯具的大量应用,国内也已经开展了LED照明产品的标准制定和检测方法研究的工作,许多地方出版了各自的产品标准,出现了标准各说各话、重效能轻性能的情况.同时,由于产品发展速度很快,快速提高的LED芯片技术已使LED道路照明灯具的光电性能和效能水平快速提升.目前我国正在开展的LED道路照明灯具自愿认证使用的技术文件是LED道路和隧道照明系统技术规范,在经过试验验证后也已经发现了很多需要修改的规定.根据对LED道路照明灯具的研究成果和试验验证数据,修订现有的GB 24827-2009,增加和修改LED道路灯具的特殊要求,并提出适度超前的指标,整和目前的不统一的各个标准,使标准在一段时间内适宜于对LED道路照明灯具的特性进行科学的评价,为质量认证、政府招标、各类项目招标、新产品型式试验提供技术支持.用科学的视角看待LED道路照明灯具,明确LED道路照明灯具是一种新的灯具产品,但它并不是孤立存在的,它具有道路灯具的普遍特性,同时也具有特殊性.通过分析LED道路照明灯具的特性和国外相关标准、提出相应的技术指标,对LED灯具标准体系的完善和提高照明行业的LED灯具产品质量水平,有利于LED道路照明灯具产品的出口贸易和照明行业的持续健康发展.","本标准规定了使用电源电压不超过1000V的气体放电灯及LED为光源的道路与街路照明灯具(以下简称灯具)的性能要求.主要技术内容包括道路照明灯具的通用要求,包括标记、结构、光度要求、效率以及热性能,以及LED道路与街路照明灯具的显色指数、寿命和效能的特殊要求.","全国照明电器标准化技术委员会"]
[940,100952,"普通照明用电源电压不大于50V r.m.s交流电压或120V无纹波直流电压的自镇流LED灯 性能要求","推荐","制定",null,null,2014,"中国轻工业联合会","全国照明电器标准化技术委员会","北京电光源研究所等","近年来LED照明发展迅速,产品技术不断提高,但LED企业参差不齐,需要性能标准来指导企业生产,为质量监督部门提供检验依据,保证产品的质量.《普通照明用电源电压不大于50V r.m.s交流电压或120V无纹波直流电压的自镇流LED灯 性能要求》标准的制定将极大的提高企业的生产效率,并很好的保证产品的质量为企业和社会创造出更加有效的利润.并且在此标准的指导下,将提高产品的研究基础,为产品性能的改善提供了前提基础.","本标准规定了家庭和类似场合作为普通照明用的、把稳定燃点部件集成为一体的LED灯的术语和定义、产品分类和命名、技术要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存.本标准适用于额定功率60W以下,额定电压等于或小于有效值为50V的交流电压或等于或小于120V无纹波直流电压的自镇流灯.主要技术内容:工作电压、 灯的外形尺寸、 灯功率、功率因数、早期失效、光通量、初始光效、颜色参数、寿命、光生物危害等技术要求、试验方法和检验规则以及标志的要求","全国照明电器标准化技术委员会"]
[941,101982,"鞋类和鞋类部件中存在的限量物质   邻苯二甲酸酯的测定","推荐","制定",null,"ISO/TS 16181:2011",2015,"中国轻工业联合会","全国制鞋标准化技术委员会","中国皮革和制鞋工业研究院等","邻苯二甲酸酯是一类能起到软化作用的化学品，因其特有的增塑性能，普遍应用在PVC塑料、油墨、涂料、线材、化工原料、玩具、纺织品、皮革等材料中.通过大量研究，邻苯二甲酸酯被列入内分泌干扰剂，属于生物累积物质，该类物质可以改变人类荷尔蒙系统中的雌性激素水平，从而造成类似癌症、生殖系统损伤与发育不全等严重的健康问题，尤其对婴儿和儿童影响最大.这种物质会通过人体的呼吸系统和皮肤进入体内，如果过多接触使用，会增加女性患乳腺癌的几率，还会危害到她们未来生育的男婴的生殖系统. 随着人们对邻苯二甲酸酯的研究和了解, 邻苯二甲酸酯的应用和用量受到各国的重视，并对其在部分领域的应用予以限定.目前，有六类邻苯二甲酸酯物质已在欧盟REACH法规中列入高度关注物质(以下简称VHCs)候选清单中.此外，依据加利福尼亚州第65号提案，就用于制作乙烯基婴儿鞋和儿童学步鞋的邻苯二甲酸酯的一种 - 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)已有相关的判决案例.欧盟第2005/84/EC号指令，于2007年1月16日生效，所有欧盟成员国已于2007年7月16日前将该指令转化为本国法例，指令对六类邻苯二甲酸酯进行了限制：玩具或儿童护理用品中的塑料所含的三类邻苯二甲酸酯(DEHP、DBP及BBP)浓度不得超过0.1%；儿童可放进口中的玩具及儿童护理用品，其塑料所含的三类邻苯二甲酸酯 (DINP、DIDP及DNOP)浓度不得超过0.1%. \n   在制鞋行业中鞋类不同的制作阶段，包括鞋底和鞋面材料生产以及鞋组装时，会使用许多化学物质，一些有害物质可能从鞋类成品中释放出来，从而伤害人体或对环境造成负面影响.邻苯二甲酸酯类增塑剂通常用在制鞋业中的(1)塑料组件-如鞋底、鞋跟及配件；(2)塑性印花-如合成革/涂层织物；(3)粘合剂和粘结剂；(4)皮革-涂层.通过添加不同量的增塑剂可以改善塑料等材料的力学性能，使材料具有弹性和柔软性能.而这些性能对鞋类产品来说是十分重要的，尤其是鞋面材料和鞋底，可以避免材料出现开裂现象. 中国是鞋类出口大国，受纺织品和皮革、塑料等材料影响，鞋类产品的邻苯二甲酸酯的检测也凸显其重要性和迫切性，但目前缺少相应的检测方法，因此，制定鞋类及部件中邻苯二甲酸酯的检测方法标准，将会进一步完善我国的鞋类限量物质分析方法体系，努力使鞋类产品检测方法标准与环保目标和消费者健康相衔接.开展对鞋类产品中邻苯二甲酸酯的测定，将为邻苯二甲酸酯污染调查和控制研究提供基础性数据，对于保护环境、保障人民健康都具有重大意义. 因此本标准的制定可以为企业改进制鞋工艺起到导向作用，可以为鞋类产品出口企业提供一个满足国际市场要求的技术指导，帮助企业跨越绿色壁垒，同时对鞋类产品生态安全性能要求进行规定，有助于十二五规划中的保障消费品安全目标的实现. 另外ISO/TC 216制定的ISO/TS 16181《鞋类和鞋类部件中存在的限量物质 邻苯二甲酸酯的测定》为限量物质邻苯二甲酸酯试验方法标准，我国也为该国际标准制定的参与国.本标准计划作为推荐性国家标准发布并提供给国内企业使用.","范围：本标准规定了检测鞋类及其部件中所含有限量物质邻苯二甲酸酯的试验方法.本试验方法适合任何鞋用材料. 主要技术内容：范围、原理、仪器和试剂、制样、试验步骤、试验结果表达、试验报告.","中国轻工业联合会"]
[942,101983,"鞋类和鞋类部件中存在的限量物质   有机锡的测定","推荐","制定",null,"ISO/TS 16179:2012",2015,"中国轻工业联合会","全国制鞋标准化技术委员会","中国皮革和制鞋工业研究院等","提供一个与世界同步的有机锡化合物的试验方法标准；为鞋类出口企业提供一个满足国际市场要求的指导；完善鞋类产品安全体系的建设. 近些年，有机锡化合物的使用已受到了极大的关注.消费品中使用的有机锡化合物已证实危害人体健康，尤其是儿童.目前已公布的对人体健康的危害包括：(1)对肝脏和肾脏的潜在危害；(2)对生化过程(如造血机制)的潜在破坏；(3)对酶系统的潜在破坏. 通常有机锡化合物用作工业杀虫剂或杀菌剂、聚合物生产的热稳定剂、以及聚合反应催化剂，例如在鞋类生产中鞋的内底、衬里等的抗菌整理、聚氨酯/PVC/硅橡胶类鞋材中的稳定剂及催化剂等将有机锡化合物引入鞋类产品中，在穿用过程中可能会因长期接触皮肤而出现迁移进入人体从而引起过敏及蓄积等不良反应，因此在鞋类部件或鞋类产品中含有的有机锡聚合物将会对消费者健康造成危害. 由于有机锡化合物对人类健康和环境的不良影响，因此含有有机锡化合物的产品被严格地限制.欧洲委员会决议2009/425/EC已正式禁止在消费品中使用特定的有机锡化合物.消费品或消费品组件中的有机锡化合物(如三丁基锡[TBT]化合物、三苯基锡[TPT]化合物、二丁基锡[DBT]化合物以及二辛基锡[DOT]化合物)的锡浓度不得超过0.1%.不符合禁令要求的商品不得在生效日之后上市. \n    随着全球经济一体化进程的加快，以生态安全要求为代表的新的技术性贸易壁垒(绿色壁垒)已经成为中国鞋类产品出口的最大障碍.同时，随着中国经济的持续稳定发展和人民生活水平的提高，消费品的安全性也受到国家的高度重视，并已作为重点工作目标列入十二五规划. 目前国内制鞋行业由于技术和经济方面的原因，鞋类产品生产和加工中违规使用或误用某些有毒有害物质的情况还时有发生，因有害物质含量超标而使出口受阻的情况也经常见诸报端.造成这种局面的根本原因，除了技术和经济层面之外，法规和标准的缺失也是一个重要的因素.欲改变这种现状，除了政府加强监管、业内强化自主技术研发和质量控制之外，制订相关的法规和标准刻不容缓.而由于新的欧盟立法，判定产品所含有机锡化合物含量的时间越来越紧迫.制定鞋类及部件中有机锡的检测方法标准，将会进一步完善我国鞋类限量物质检测方法体系，努力使鞋类产品检测方法标准与环保目标和消费者健康相衔接；开展对鞋类产品中有机锡的测定，将为有机锡污染调查和控制研究提供基础性数据，对于保护环境、保障人民健康都具有重大意义；同时本标准的制定可以为企业改进制鞋工艺起到导向作用，为鞋类产品出口企业提供一个满足国际市场要求的指导，帮助企业跨越绿色壁垒，同时对鞋类产品生态安全性能要求进行规定，有助于十二五规划中的保障消费品安全目标的实现. 另外ISO/TC 216制定的ISO/DTS 16179《鞋类和鞋类部件中存在的限量物质 有机锡的测定》，为限量物质有机锡试验方法标准，我国也为该国际标准制定的参与国.本标准计划作为推荐性国家标准发布并提供给国内企业使用.","范围：本标准规定了检测鞋类及其部件中所含有限量物质有机锡的试验方法.本试验方法适合任何鞋用材料. 主要技术内容：范围、原理、试剂、仪器设备和材料、试样制备、试验步骤、试验结果表达、试验报告.","中国轻工业联合会"]
[943,98319,"手表壳及其附件  气相沉积镀层","推荐","制定",null,"ISO 16253:2007",2014,"中国轻工业联合会","全国钟表标准化技术委员会","轻工业钟表研究所、飞亚达(集团)股份有限公司、珠海罗西尼表业有限公司","随着时代的发展，手表产品已逐渐演变为除计时功能外可以起到装饰作用的装饰品，因此对手表外观质量有了越来越高的要求.气相沉积镀层由于其镀层薄、用料少、硬度高、附着力强、无环境污染等优点，近十年来已在全世界范围内广泛应用于手表外观件的表面处理，极大地改善了手表外观质量，并在很大程度上替代了传统的污染环境较为严重的水镀工艺.国际标准ISO 16253《手表壳及其附件 ? 气相沉积镀层》正是因为国际市场对于气相沉积镀层标准的需要而制定的，并已于2007年正式出版.由于我国没有相应国家标准，因此及时将该国际标准转化为我国标准，尽快在国内钟表企业得到实施，将对规范气相沉积镀层的工艺方法、提高产品质量、增强我国手表产品国际竞争力起到重要的促进作用.","本标准规定了用气相沉积附着并主要用于改善外观、耐磨损和抗腐蚀性能和/或提供防接触过敏保护的硬镀层的一般要求和试验方法.适用于手表壳及其附件.","中国轻工业联合会"]
[944,98320,"指针式石英手表","推荐","修订","GB/T 6044-2005",null,2014,"中国轻工业联合会","全国钟表标准化技术委员会","飞亚达(集团)股份有限公司、珠海罗西尼表业有限公司、深圳市瑞朗精密计时制造有限公司、深圳市雷诺表业有限公司、轻工业钟表研究所","GB/T 6044?2005在发布后的实施过程中，发现其中一些规定和试验方法存在一些问题，如表壳体及其附件覆盖层的耐磨损要求和试验方法，在该试验方法中所引用的相关国际标准因试验可操作性差已废止.另外，标准中关于标记的规定也存在一定问题.因此在该标准的复审工作中，决定对此标准进行修订，以完善标准的技术要求和试验方法，提高标准的适用性.","本标准规定了指针式石英手表的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存.\n本标准适用于具有石英谐振器、标称工作电压为DC 1.5V，包括附有可卸或不可卸表带作为整体销售的手表.其他标称值电压的手表可参照使用除“工作电压”的其他条款，手表机心和其他采用该类机心的计时装置亦可参照使用.","中国轻工业联合会"]
[945,96483,"洗涤用品  三氯生含量的测定","推荐","制定",null,null,2015,"中国轻工业联合会","中国轻工业联合会","国家洗涤用品质量监督检验中心(太原)","三氯生,学名“二氯苯氧氯酚“,是一种广谱抗菌剂,被广泛应用于抗菌卫生类日化产品中,如卫生浴液及抗菌液体洗涤剂、抗菌皂、卫生香皂、抗菌餐具洗涤剂、抗菌织物洗涤剂、牙膏等产品中.三氯生的小鼠口服半数致死量LD50大约为3800mg/kg,属于低毒物质,但其致癌性、影响体内激素分泌、导致细菌产生抗药性等三大罪状已受到国人的关注,近期国内多家媒体报道高露洁、佳洁士等品牌牙膏含三氯生的事件则是这种关注的集中体现.我国于2009年发布了牙膏国家标准GB 8372-2008,其用量被严格控制在不多于0.3%.同时,由于抗菌洗涤剂产品也在大量使用三氯生作为抗菌成分,过多添加会对人体健康和环境产生不利影响,但是多年来没有受到各方的关注,没有规定限量,也没有合适的检测方法,因此急需制定此标准,统一认识,统一方法,保障消费者的利益.","本标准规定了采用高效液相色谱测定洗涤用品中三氯生含量的方法.本标准适用于各类由表面活性剂和其它助剂配置而成的洗涤用品.","中国轻工业联合会"]
[946,94612,"天然氢氧化镁阻燃剂","推荐","制定",null,null,2014,"中国石油和化学工业联合会","全国化学标准化技术委员会","海城精华矿产有限公司","目的:为提升我国标准水平,促进和推动国内企业对现有低品位菱镁石提高附加值,同时为国内企业参与国际市场竞争提供技术依据,使我国的标准体系能满足新时期的要求.意义:促进科学管理,推动新技术的发展,保护环境,增强产品可靠性,为社会提供效益.","范围:适用于氢氧化镁产品的质量检验与验收.技术内容:规定了氢氧化镁产品的分类、技术要求、试验方法、检验规则以及产品标志,储运的一般要求.","辽宁省质量技术监督局"]
[947,102363,"胶黏剂单搭接拉伸剪切性能测试方法(复合材料对复合材料)","推荐","制定",null,null,2014,"中国石油和化学工业联合会","全国胶粘剂标准化技术委员会","中国航天科工集团公司第六研究院内蒙古金岗重工有限公司","复合材料构件的发展方向之一是力求实现结构的整体性,由于结构设计和工艺等的需求,必须安排离型制造,再进行装配,所以复合材料的连接必不可少,甚至还成为产品设计的关键.采用粘接的连接方式可以充分发挥复合材料的优点:粘接是最适用于夹芯结构件的连接方式；粘接可以减轻产品质量的20%-30%；粘接界面应力分布均匀；粘接胶黏剂还能防止金属发生电化学腐蚀；尤其粘接可以保持复合材料纤维的连续性、提高抗疲劳强度.胶接已成为复合材料成型中所使用的主要连接技术.现代胶接技术广泛应用于国民经济的各个领域,覆盖范围从航空航天、建筑、机械、电子、汽车、轻纺工业到医学等领域.在实际应用中,胶接接头由于内应力的存在使得在受到较小的外部应力就发生破坏.因此,最大限度的减小接头的内应力是提高胶接接头抵抗外部应力的能力的有效方法.    单搭接接头是实际应用最为普遍的胶接接头形式之一,因此单搭接拉伸剪切试验成为测试胶黏剂强度最主要的方法,尽管目前已形成了测定胶黏剂拉伸剪切强度试验标准,如GB/T 7124、GJB1709、GJB445-88、GJB444-88、ASTM D3165-00等,但这些方法均是相对于金属等刚性材料底材而言,而且这些方法都是单搭接试验方法测试,试样夹持端没有垫板来获得反对称结构,拉伸时会产生附加弯矩.但由于复合材料存在刚度较低的问题,如果还采用金属等刚性材料的胶黏剂拉伸剪切强度试验标准来测试,则会导致附加弯矩更大,这就严重影响了试验结果的准确性.此外,不同的学者研究时采用的试样形状尺寸、试验条件有所差异,导致研究的结果不能进行比较.    因此,为了给我国复合材料胶接技术的研究和发展提高最可靠的保障,必须建立复合材料单搭接胶接力学性能的标准测试方法.通过复合材料单搭接胶接力学性能试验方法的标准化的建立,建立科学可靠的试验标准.一方面能够加快我国复合材料胶接技术的研究和发展,另一方面实现复合材料单搭接胶接力学性能的试验评价方法的标准化,还能够增强我国复合材料胶接的国际性竞争能力.","本标准的适用范围为:1) 本标准方法规定了胶黏剂单搭接拉伸剪切性能试验的试验方法的术语及定义,试验原理,试样制备,试验过程,结果处理和试验报告.2) 本规范适用于测试胶黏剂单搭接拉伸剪切强度.3) 本规范适用于建立胶黏剂材料数据库、质量控制、性能对比、材料开发和材料选型.主要技术内容:1) 选择1D、2D连续玻璃纤维增强环氧树脂基复合材料(g/Epoxy)、连续碳纤维增强环氧树脂基复合材料(C/Epoxy)和短纤维毡增强环氧树脂基复合材料为试验材料,采用真空辅助成型技术、手糊成型技术制备各种需要的树脂基复合材料.2) 选择Darbond 3510/3610、AIRSTONE 77E/778H和HEXION-MGS L 135/134三种体系胶黏剂为试验材料.3) 试验设备和试样:试验在拉伸试验机上进行.结合应力分析和试验验证来确定的试样形状和尺寸.确定试样的形状和尺寸,重点研究试样力学性能的尺寸效应,确定合理的试样尺寸；此外还要确定试样制备过程中的损伤缺陷对材料力学性能的影响.4) 加载方式包括:载荷控制模式、位移控制模式和应变控制模式,加载速率对材料的力学性能有重要的影响,因此本标准还将确定最合适的加载速率,从而得到科学的试验数据.5) 实验报告包括试验设备、环境、试样形状、试样尺寸、位移测量方法、试样数目、加载方式、试验数据、数据处理方法及误差分析等内容.","中国航天科工集团公司"]
[948,99502,"轿车轮胎性能室内试验方法","推荐","修订","GB/T 4502-2009","ISO 10191:2010",2014,"中国石油和化学工业联合会","全国轮胎轮辋标准化技术委员会","广州市华南橡胶轮胎有限公司、三角轮胎股份有限公司、北京橡胶工业研究设计院等","近几年,随着汽车工业的发展,轿车轮胎发展迅速,不断出现新产品.产品在功能上也越来越细分化,如出现了专门用于雪地使用的冬季轮胎,以及为了保证安全的缺气保用轮胎等.本标准的修订,拟针对雪地轮胎的特殊性,提出不同于普通轮胎的试验条件.使试验方法标准更适用于轮胎产品的发展,促进轮胎行业不断技术进步.","本标准规定了轿车轮胎性能检验的实验室试验方法,包括试验用术语和定义、试验设备与精度、试验条件、试验步骤、判定标准和试验报告等.在提出的试验方法中,仅有某些试验方法的应用需要依据被测轮胎的类型决定(有内胎或无内胎,斜交轮胎或子午线轮胎等).","全国轮胎轮辋标准化技术委员会"]
[949,99513,"轮胎气门嘴试验方法 第1部分:压紧式内胎气门嘴试验方法","推荐","修订","GB/T 9766.1-2008",null,2014,"中国石油和化学工业联合会","全国轮胎轮辋标准化技术委员会","宁波鄞州诚裕五金厂,山东高天金属制造有限公司","规范生产、检验和市场,促进贸易交流.","规定了安装轮胎气压监测系统的卡扣式轮胎气门嘴的术语和定义、型号标记、结构型式、零件的结构、尺寸及材料、外观、嘴体橡胶硬度、装配性能、橡胶与金属的结合、密封性、耐臭氧能力、试验方法、检验规则、标识、包装及贮存.","全国轮胎轮辋标准化技术委员会"]
[950,99514,"轮胎气门嘴试验方法 第2部分:胶座气门嘴试验方法","推荐","修订","GB/T 9766.2-2008",null,2014,"中国石油和化学工业联合会","全国轮胎轮辋标准化技术委员会","江阴市创新气门嘴有限公司,江阴天一气门芯有限公司,东营宇通气门嘴有限公司","规范生产、检验和市场,促进贸易交流.","规定了安装轮胎气压监测系统的卡扣式轮胎气门嘴的术语和定义、型号标记、结构型式、零件的结构、尺寸及材料、外观、嘴体橡胶硬度、装配性能、橡胶与金属的结合、密封性、耐臭氧能力、试验方法、检验规则、标识、包装及贮存.","全国轮胎轮辋标准化技术委员会"]
[951,99515,"轮胎气门嘴试验方法 第3部分:卡扣式气门嘴试验方法","推荐","修订","GB/T 9766.3-2008","ISO 14960:2004",2014,"中国石油和化学工业联合会","全国轮胎轮辋标准化技术委员会","上海中达气门嘴有限公司,国营江西气门芯厂,宁波豪锋思科汽配有限公司","规范生产、检验和市场,促进贸易交流.","规定了安装轮胎气压监测系统的卡扣式轮胎气门嘴的术语和定义、型号标记、结构型式、零件的结构、尺寸及材料、外观、嘴体橡胶硬度、装配性能、橡胶与金属的结合、密封性、耐臭氧能力、试验方法、检验规则、标识、包装及贮存.","全国轮胎轮辋标准化技术委员会"]
[952,99508,"摩托车轮胎系列","推荐","修订","GB/T 2983-2008","ISO 4249-1:1985等",2014,"中国石油和化学工业联合会","全国轮胎轮辋标准化技术委员会","广州橡胶工业制品研究所有限公司、厦门正新橡胶工业有限公司、建泰橡胶(深圳)有限公司、广州钻石车胎有限公司、新东岳集团有限公司、江苏通用科技有限公司、徐州汉邦轮胎有限公司、杭州中策橡胶有限公司、天津万达轮胎集团有限公司、江苏飞驰股份有限公司、南昌摩托车质量监督检验所等","通过参照ISO和ETRTO等标准,增加部分新的轮胎规格品种,以适应发展的需要；结合国情,调整补充一些项目的内容和技术要求,使新标准更为完善、合理,进一步与国际先进标准接轨,更好地实现产用双方的沟通,达到满足市场需要和对外扩大贸易的目的.","规定了摩托车轮胎用语及定义、轮胎分类、轮胎规格标志及其附加标志的表示方法、轮胎规格、尺寸、气压与负荷及轮辋.  适用于摩托车充气轮胎.","全国轮胎轮辋标准化技术委员会"]
[953,99509,"摩托车轮辋系列","推荐","修订","GB/T 13202-2007","ISO 4249-3:2010等",2014,"中国石油和化学工业联合会","全国轮胎轮辋标准化技术委员会","南昌摩托车质量监督检验所、天津久荣车轮技术有限公司、广州橡胶工业制品研究所有限公司、佛山市南海中南铝车轮制造有限公司、浙江万丰摩轮有限公司、漳州市丰耀五金塑胶有限公司等","通过修改采用ISO标准,增加部分新的轮辋规格品种,与国际标准及时接轨,以适应发展的需要；结合国情,并参考QC/T 722等,调整补充一些项目的内容和技术要求,使新标准更为完善合理；同时更好地实现摩托车轮辋与轮胎产用双方的沟通,达到满足市场需要和对外扩大贸易的目的.","规定了各种类型的摩托车轮辋轮廓的尺寸与公差,给出了轮胎与轮辋配合部分的轮辋轮廓曲线及其主要尺寸.","全国轮胎轮辋标准化技术委员会"]
[954,99503,"载重汽车轮胎滚动周长试验方法","推荐","修订","GB/T 19389-2003","ISO 9112:2008",2014,"中国石油和化学工业联合会","全国轮胎轮辋标准化技术委员会","北京橡胶工业研究设计院、风神轮胎股份有限公司、广州市华南橡胶轮胎有限公司等","随着我国轮胎子午化生产的快速发展,宽断面、低高宽比的轮胎新产品不断出现,产品品种越来越多.GB/T 19389-2003标准内容已不能适应目前载重汽车轮胎发展的需要.本次的修订主要是增加在原来车辆法的基础上增加转鼓法试验条件.经过修订,不仅提高了本标准的自身水平,同时也使本标准的试验方法更能适应我国轮胎生产行业发展的需求,使其不断接近国际先进水平.","本标准规定了载重汽车轮胎在负荷条件下,测量滚动周长和每单位距离(千米)转数的试验方法.本标准适用于所有新的载重汽车轮胎.","全国轮胎轮辋标准化技术委员会"]
[955,99504,"载重汽车轮胎湿路面相对抓着性能试验方法","推荐","制定",null,"ISO 15222:2011",2014,"中国石油和化学工业联合会","全国轮胎轮辋标准化技术委员会","北京橡胶工业研究设计院、三角轮胎股份有限公司、风神轮胎股份有限公司等","随着汽车工业的发展、轮胎工业的发展和高速公路的发展,轮胎的安全性能日益受到重视,载重汽车轮胎的抗湿滑性能是一项重要安全性能指标,目前国际上主流汽车厂一商对配套的轮胎都提出的明确抗湿滑性能要求,国内大多数轮胎生产厂家也都非常关照轮胎的抗湿滑性能,对于轮胎如此重要的安全性能,目前国内没有一个统一的试验方法标准子以规范.为了促进轮胎安全性能的提高,特制定本标准.","本标准规定了载重汽车车轮胎在湿路面上制动时测量抓着性能的方法.为了减少测量的偏差,本标准采用与标准轮胎进行比较的相对方法.   本标准适用于载重汽车轮胎.","全国轮胎轮辋标准化技术委员会"]
[956,99505,"载重汽车轮胎性能室内试验方法","推荐","修订","GB/T 4501-2008","ISO 10454:1993",2014,"中国石油和化学工业联合会","全国轮胎轮辋标准化技术委员会","风神轮胎股份有限公司、北京橡胶工业研究设计院、杭州中策橡胶有限公司等","随着汽车工业的发展、轮胎工业的发展和高速公路的发展,载重轮胎不断出现新的产品,本标准规定了载重汽车轮胎性能测试室内方法,是为了保证车辆的行驶安全和人身生命安全.修订本标准是为了在标准中修改或增加适应新产品的发展的试验条件和试验方法.本标准的实施将会促进轮胎技术的不断发展,高品质高性能的轮胎产品不断出现.","本标准规定了载重汽车轮胎性能检验的实验室试验方法,包括试验用术语和定义、试验仪器设备与精度、试验条件、试验步骤、判定规则和试验报告等.在提出的试验方法中,仅有某些试验方法的应用需要依据被测轮胎的类型决定.","全国轮胎轮辋标准化技术委员会"]
[957,103589,"风力发电设施 防腐涂装技术规范","推荐","制定",null,null,2014,"中国石油和化学工业联合会","全国涂料和颜料标准化技术委员会","中海油常州涂料化工研究院","风能作为一种清洁的可再生能源，相对于太阳能、生物能源其技术更为成熟、成本更低，越来越受到世界各国的重视.中国风能储量很大、分布面广，陆地上的风能储量约2.53亿kW，近海30m水深的风能资源约4.9亿KW，开发利用潜力巨大.2008年中国新增风电装机容量达到719.02万kW，新增装机容量增长率达到108.4%，累计装机容量跃过1300万kW大关，达到1 324.22万kW.2010年全国累计风电装机容量突破3 000万kW，提前实现2020年的规划目标.风力发电设备主要由叶片、风机及塔架组成.风力发电所在的风场自然条件恶劣，常年风力在4级以上，并伴有风沙.塔架还会受到阳光紫外强烈暴晒，经受风雨、冰雹的侵蚀，并受到高温、寒流变化的影响.对于地处海边的塔架还会受到水汽、盐雾的侵蚀和海水浪花的泼溅，因此极易受到腐蚀.防腐是每个风力发电场所关心的突出问题，长效的涂装保护系统能延长风电设施的寿命，大大延长涂层的维修周期.目前国内关于风电设施防腐涂装没有相关标准，严重影响了风电行业的健康发展.本标准的制定将填补国内空白，对保证风电设施的防腐效果，延长使用寿命，改善大气环境，具有重大的经济效益和社会效益.为风力发电场的设计、施工、质量验收提供可靠的依据，促进风力发电行业的技术进步.","1、标准的适用范围     本标准拟规定风电设施用防腐涂层的技术条件，包括叶片和塔筒防\n腐涂层的分类、技术要求、试验方法.本标准适用于风电设施防腐涂层的初始涂装，风电设施防腐涂层的修补涂装.\n2、主要技术内容     规定叶片和塔筒的涂装技术要求、涂层技术指标，按照腐蚀环境及保护期进行分类，对涂料供应商及施工单位资质提出要求，对涂料质量指标及涂层体系性能作出规定，对涂装过程中的表面处理、施工环境、现场质量控制明确要求.规定叶片涂层的耐磨性、拉伸性、附着力、耐老化性、耐盐雾性、耐湿热性等性能指标和测试方法；规定塔筒涂层的耐水性、耐酸碱性、附着力、耐老化性、耐盐雾性、耐湿热性等性能指标和测试方法.","中国石油和化学工业联合会"]
[958,102117,"建筑外表面用光催化自清洁涂料","推荐","制定",null,null,2014,"中国石油和化学工业联合会","全国涂料和颜料标准化技术委员会","福州大学国家环境光催化工程技术研究中心,福州桑莱思科技开发有限公司,中国化工学会新材料委员会光催化材料及应用分会,浙江和谐光催化科技有限公司","随着社会的进步和科技的发展,人们对于绿色、环保的渴望也逐渐高涨.光催化技术作为最新的健康环保技术,已逐步市场化.特别是针对光催化自清洁功能材料的开发与应用,国内外相继出现了各种光催化自清洁涂料等产品.随着这些产品的陆续面世,测试和评价标准缺失引发的矛盾也逐渐显露出来.一方面是市场混乱不堪,另一方面是有关工商、技术监督部门由于缺乏执法标准无法对市售产品质量进行有效监督.  因此,尽快制定光催化自清洁涂料的产品标准,规范企业生产,引导市场健康发展,为广大消费者提供性能卓越、使用安全的“光催化自清洁涂料“这对于促进光催化行业的长远和健康发展具有重要意义,特此申请起草关于“光催化自清洁涂料“的检验标准.","范围:用于各种建筑外表面用的光催化自清洁涂料.主要技术内容:(1)光催化自清洁涂料的性能；(2)由涂料制得的光催化自清洁涂层的性能.","福建省质量技术监督局"]
[959,101131,"包覆性超水分散性炭黑","推荐","制定",null,null,2014,"中国石油和化学工业联合会","全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会","安徽省标准化研究院、安徽省勇锋化工有限责任公司","目的：包覆型超水分散性炭黑产品是安徽省勇锋化工有限责任公司于2010推出的一款专门使用于建筑水泥、造纸、涂料、油墨等领域的水性炭黑产品，已通过安徽省科技成果鉴定.普通的色素炭黑是不溶于水的，但把包覆型超水分散性炭黑产品投入水中，无需搅拌分散，就会产生“溶解”于水的现象，清水变黑以后，分散状态保持数月稳定不变.为了保证产品质量，有必要特参照国家标准GB/T 7044-2003《色素炭黑》并结合包覆型超水分散性炭黑产品的特殊性，制定本标准，以作为组织生产和产品检验的依据.\n    意义：与普的通色素炭黑相比，包覆型超水分散性炭黑的优势在于：\n    1.包覆工艺简单易行，生产成本低廉，生产过程中不会造成污染；\n    2.本项目产品可以无须研磨，直接使用于水性体系，方便了用户；\n    3.水性化是涂料、油墨技术的发展方向，减少有机溶剂的使用有利于降低成本，有利于社会环境和资源的保护.\n    本标准的制定将为具有水溶性炭黑产品的生产和销售提供品质鉴定的依据.","标准规定了包覆型超水分散性炭黑的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存.适用于利用微米粉碎机或气流粉碎机提供的强大机械力将少量改性助剂均匀地包覆、吸附到微细炭黑颗粒的表面的工艺生产的炭黑产品.\n    包覆型超水分散性炭黑产品标准中的技术指标可以分成两类：\n    涉及加热减量、灰分、杂质、45微米筛余物、pH值、邻苯二甲酸二丁醋(DBP)吸收值、挥发分、黑度、着色力、流动度和比表面积等检测项目参照现行的国家标准GB/T 7044-2003《色素炭黑》进行检测.\n    为了定量表征包覆型超水分散性炭黑的这种特殊的水分散性现象，在标准中首次定义“包覆型”、“超水分散性”的概念，并提出“水性炭黑分散性透光率”和“水性炭黑分散性的粒径分布”两项检测标准和试验方法.","安徽省质量技术监督局"]
[960,99477,"锦纶66浸胶帘子布技术条件和评价方法","推荐","制定",null,null,2015,"中国石油和化学工业联合会","全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会","青岛科技大学、中化新材料实验室、青岛新材料科技工业园发展有限公司等","锦纶66浸胶帘子布是橡胶工业用关键的骨架材料，是广泛应用于胶管、胶带、轮胎的主要增强材料，浸胶后锦纶66帘子布的技术条件通常表征其断裂强力、断裂伸长、定负荷伸长、干热收缩率、粘合力等.由锦纶66浸胶帘子布作为骨架材料制造的橡胶制品，在制造和使用过程中要经受不同环境考验，因此需要评价其在不同环境下的物理性能来鉴别浸胶帘子布的技术水平；同时，浸胶帘子布的技术水平是橡胶制品产品质量的第一要素，也是关系到产品安全、人身安全及节能环保的关键因素；目前，国外大型企业如固特异、普利司通、米其林、固铂以及国内的大型企业中策、三角、玲珑等均要求提供对其进行技术评价的依据和技术评价报告.但国内尚无这类评价标准，因此迫切需要制定此项国家标准，以便更准确的评价锦纶66浸胶帘子布的技术水平，促进我国锦纶66浸胶帘子布的行业发展和技术提高，提高我国橡胶制品行业产品的国际竞争力.","本标准规定了橡胶工业用锦纶66浸胶帘子布技术条件和评价方法.\n本标准适用于橡胶工业用锦纶66浸胶帘子布的技术评价和品质鉴定.","全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会"]
[961,100155,"浸胶帆布 粘合强度的试验方法","推荐","制定",null,null,2015,"中国石油和化学工业联合会","全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会","青岛科技大学、中化新材料实验室、平顶山神马化纤织造有限责任公司等","粘合强度是衡量浸胶帆布和橡胶粘合性能的最关键指标，在浸胶帆布的生产过程中，由于帆布的型号规格品种的差异及所使用的原料胶料和浸胶工艺的不同，造成帆布的粘合强度有很大差异，给下游输送带企业的生产使用带来较大的困难和不确定性，造成下游行业产品质量的一致性难以控制.这让使用浸胶帆布为骨架材料的橡胶制品的存在安全隐患.目前，国内众多的浸胶帆布生产企业和使用企业没有统一的浸胶帆布粘合强度的试验标准，这给浸胶帆布产品质量的鉴别带来不便.为了解决浸胶帆布生产企业和下游使用企业对帆布粘合强度性能的共同认可，提高我国浸胶帆布的产品质量，保证橡胶输送带的产品质量一致性，维护人身安全，强化输送带机械的节能环保，与国际行业水平同步，促进我国浸胶帆布的行业发展和技术提高，提高我国浸胶帆布行业产品的国际竞争力；迫切需要制定此项国家标准.","本标准规定了浸胶帆布粘合强度的试验方法.\n本标准适用于浸胶帆布与硫化橡胶粘合强度测定的试验.","全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会"]
[962,100156,"浸胶纱线 粘合剥离力的试验方法","推荐","制定",null,null,2015,"中国石油和化学工业联合会","全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会","青岛科技大学、金华市亚轮化纤有限公司、中化新材料实验室等","浸胶纱线是橡胶工业用关键骨架材料，广泛应用于胶管、精密传动带等橡胶工业产品制造，浸胶后的纱线与硫化橡胶的粘合剥离力，是衡量这些骨架材料与橡胶黏合的动态指标.它决定了以浸胶纱线与橡胶为原材料制造成为胶管后产品的力学性能和安全性能；同时，粘合剥离力的测定试验结果对胶管的制造生产具有重大的指导意义；因此，它是决定胶管产品质量的第一要素，也是关系到产品安全、人身安全及节能环保的关键因素；目前，国内生产浸胶纱线的企业非常多，技术水平参差不齐，测定粘合剥离力的试验方法也各不相同，为了统一这类产品的试验方法，与国际行业水平同步，促进我国浸胶纱线行业发展和技术提高，提高我国橡胶制品行业产品的国际竞争力；迫切需要制定此项国家标准.","本标准规定了浸胶纱线粘合剥离力的试验方法 .\n本标准适用于浸胶纱线与橡胶硫化后粘合剥离力测定的试验.","全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会"]
[963,99473,"浸胶线绳 拉伸性能的试验方法","推荐","制定",null,null,2015,"中国石油和化学工业联合会","全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会","青岛科技大学、安徽朗润新材料科技有限公司、中化新材料实验室","拉伸性能是体现浸胶线绳承受力学能力的主要指标，衡量的参数包括断裂强力、断裂伸长率、定负荷伸长率等多个指标，浸胶线绳包括浸胶聚酯线绳、浸胶锦纶线绳及耐寒、耐高温线绳等品种，在线绳的生产过程中，由于线绳的材质、捻度、纤度的不同，造成浸胶线绳的拉伸性能有很大差异，给下游企业的生产使用带来较大的困难和不确定性，造成下游行业产品质量的一致性难以控制.这让使用浸胶线绳为骨架材料的橡胶传动带的存在安全隐患.目前，国内众多的浸胶线绳生产企业和使用企业没有统一的浸胶线绳类拉伸性能的试验标准，导致使用的试验设备和方法也存在较大差异，这给浸胶线绳力学性能及试验可靠性的鉴别带来不便.为了解决浸胶线绳生产企业和下游使用企业对浸胶线绳拉伸性能的共同认可，有必要制定统一的拉伸性能试验方法，保证浸胶线绳和橡胶传动带的产品质量一致性，维护人身安全，强化传动机械的节能环保；促进与国际行业水平同步，促进我国浸胶线绳的行业发展和技术提高，提高我国浸胶线绳行业产品的国际竞争力；迫切需要制定此项国家标准.","本标准规定了浸胶线绳拉伸性能的试验方法.\n本标准适用于浸胶线绳拉伸性能的试验.","全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会"]
[964,97026,"硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定(10~100IRHD)","推荐","修订","GB/T 6031-1998","ISO 48:2010",2015,"中国石油和化学工业联合会","全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会","北京橡胶工业研究设计院","本标准是使用国际硬度计,以压头压入橡胶试样的深度差值来表示试样的硬度.这种硬度的测量方法精度高,稳定性好,因此在国内外得到了广泛的应用.本标准已实施多年,有些技术内容及编排格式需要更新,此次修订建议等同采用国际标准  ISO 48:2010 ,以跟踪最新国际先进标准并适应当前科学技术及试验设备等的发展要求.","本标准规定了硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度的方法,此类硬度计主要用于控制而非仲裁目的.本标准是一种新型的硬度试验方法,在国际上和国外先进工业国家普遍使用的方法,并将逐步取代?尔硬度,是一种较为先进简单操作切十分实用的方法.","全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会"]
[965,99454,"平板太阳能集热器用橡胶密封条","推荐","制定",null,null,2015,"中国石油和化学工业联合会","全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会","临沂双丰橡塑制品有限公司、西北橡胶塑料研究设计院等","在能源紧缺的今天,太阳能作为一种清洁环保的新型能源已经越来越受到我们的重视,最常见的太阳能就是用真空镀膜玻璃管作为热量的吸收和传到,但随着住房建设逐步趋向高层化和基于安全和美观等方面来考虑,这种普通真空管用太阳能以不适合安装在高层建筑上而被目前的平板集热器太阳能所替代,该平板集热器可以很完美地做到与建筑一体化,不受楼层的高度和空间制约,安装简洁美观.该产品采用的是铜管,蓝膜,玻璃板和铝型材的结合,这其中的密封胶条尤为重要,既要保证产品密封效果和产品美观,又要保证产品质量,如果产品质量不过关,就会造成平板集热器漏水,降低使用效果和使用年限,另外对于环境温度的骤冷和骤热变化,还要求改密封胶条具有较好的耐高温和耐低温性能,以及耐候性,这就对该密封胶条提出了较高的要求,而国内到目前为止还没有平板集热器密封胶条的标准,给生产厂家和用户都带来了很大的不边,迫切需要制定标准来规范市场,其目的是满足国内市场需求,提高产品质量,杜绝伪劣产品.该标准的制定对节能,节水和环保都有积极的意义.","本规范规定了用于平板式太阳能集热器的橡胶密封条的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存.  主要技术内容包括密封条胶料的硬度、拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形、耐热、耐臭氧、耐低温等性能.","全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会"]
[966,99457,"炭黑 第21部分:橡胶配合剂筛余物的测定 水冲洗法","推荐","修订","GB/T 3780.21-2006","ISO 1437:2007",2014,"中国石油和化学工业联合会","全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会","中橡集团炭黑工业研究设计院","橡胶用炭黑橡胶配合剂筛余物的测定是炭黑生产的重要技术指标,橡胶配合剂筛余物是通过用水冲洗方法测量不能通过325目筛网的炭黑杂质,炭黑中的杂质在橡胶中不能分散,其直接结果是在轮胎中成为安全隐患,在轮胎的使用过程中,在这些未能分散的炭黑杂质处橡胶会出现龟裂,轮胎会因龟裂越来越大而爆胎.直接影响轮胎企业的生产和行车安全.GB/T 3780.21-2006版是修改采用ISO 1437:1992,现国际标准已更新为ISO1437:2007,炭黑生产技术已有较大的发展,本标准需按技术的发展和要求进行修订.","本部分规定了用水冲洗法测定炭黑及橡胶制品用粉剂原材料筛余物的方法.本部分适用于常规未处理过的橡胶用炭黑、色素炭黑及橡胶制品用粉剂原材料,其他用途的未处理过的炭黑可参照采用,但不适用于经油处理过的各类炭黑和油处理过的粉剂.","全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会"]
[967,99456,"炭黑 第7部分: pH值的测定","推荐","修订","GB/T 3780.7-2006","ASTM D 1512:2005",2014,"中国石油和化学工业联合会","全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会","中橡集团炭黑工业研究设计院","炭黑pH值是炭黑生产的重要技术指标,炭黑pH值将直接影响橡胶的硫化速度和硫化质量.炭黑pH值过低,会延缓橡胶的硫化速度,延长硫化时间.浪费时间和热量,降低其经济效益.直接影响轮胎企业的生产.GB/T 3780.7-2006版本采用的是ASTM D 1512-1995,现国外先进标准已更新为ASTM D 1512-2005,炭黑生产技术已有较大的发展,本标准需按技术的发展和要求进行修订.","本部分规定了炭黑pH值的测定方法.本部分适用于各类橡胶用炭黑、各类乙炔炭黑、各类色素炭黑.","全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会"]
[968,101132,"炭黑水分散性透光率试验方法","推荐","制定",null,null,2014,"中国石油和化学工业联合会","全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会","安徽省标准化研究院、安徽省勇锋化工有限责任公司","目的：普通的炭黑不溶于水，在现行的GB/T 7044-2003《色素炭黑》国家标准中没有定量测定炭黑的水分散性效果的检测标准和试验方法.为了定量描述勇锋研发的包覆型超水分散性炭黑产品特殊的水分散性，勇锋化工发明了“透光率”检测方法，以定量表征此类产品的品质.\n意义：“炭黑水分散性的透光率”能定量反映炭黑的水浸润性和水分散性.本发明方法的优点是：1、检测方法简单易行；2、检测结果量化，精确度高，准确性好；3、检测的结果重复性好，可以作为标准执行；4、检测成本低.\n本标准的制定为定量表征炭黑的水分散性提供了有效的检测标准和试验方法.对推进涂料、油墨水性化具有重要的意义.","所述的检测方法针对具有水浸润性、水分散性的炭黑产品进行(普通炭黑的透光率为100%).\n检测分三步进行：\n1. 称取2g待测炭黑，放入烘箱，在105±2℃下干燥1h，然后放在干燥器中冷却至室温备用；\n2. 在150ml小烧杯在注入100ml蒸馏水；再称取待测色素炭黑样品0.05g(精确到千分位)撒在水面上；隔绝环境，在温度23±2°C的条件下静置24h；取中层清液备用；\n3. 在温度23±2°C、相对湿度(50±5)%的条件下调节可见光分光光度计，选择可见光波长为425nm；使玻璃比色皿蒸馏水透射比达100%，将待测色素炭黑备用清液移入玻璃比色皿；测透射比.\n得到的透射比称之为“炭黑水分散性透光率”.可以用“炭黑水分散性透光率”指标来定量反映色素炭黑的水浸润性和水分散性.","安徽省质量技术监督局"]
[969,99395,"未硫化橡胶 用圆盘剪切粘度计进行测定 第4部分：门尼应力松弛率的测定","推荐","制定",null,"ISO 289-4:2003",2015,"中国石油和化学工业联合会","全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会","赛轮股份有限公司等","门尼粘度是一个被广泛应用的橡胶加工特性参数，但是该参数只能显示与剪切速率相关的粘度指标，不能提供任何与弹性有关的信息.因此，只控制门尼粘度指标，不能保证其他流变性能得到很好地控制，对胶料进行质量控制不够全面.而门尼应力松弛指标在橡胶流变学中与弹性效应相关，在门尼粘度测试后，只需花费几秒钟就能进行测试.而将门尼应力松弛与门尼粘度两项参数指标相结合，能够更全面地体现出橡胶的加工性能，更好地对胶料进行质量控制.\n国外已有相关的ISO标准和美国ASTM标准，而且在国际上得到广泛应用.我国目前还无此类标准，有必要建立相关的国家标准，以完善本专业标准体系，更好地指导我国橡胶领域技术研发及质量控制.","适用范围：用圆盘剪切粘度计测定生胶或混炼胶门尼应力松弛率，表征材料的弹性和黏性.主要技术内容：适用范围、规范性引用文件、术语和定义、原理、仪器设备、试样的准备、测试时间和温度、程序步骤、结果计算和表达、试验报告等内容.","全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会"]
[970,99458,"橡胶用造粒炭黑 第2部分: 细粉含量和粒子磨损量的测定","推荐","修订","GB/T 14853.2-2006","ASTM D1508 - 02(2007)e1",2014,"中国石油和化学工业联合会","全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会","中橡集团炭黑工业研究设计院","橡胶用造粒炭黑细粉含量和粒子磨损量是炭黑生产的重要技术指标,细粉含量和粒子磨损量是通过用筛取的办法测量炭黑中细粉含量和粒子磨损量,炭黑中细粉含量过高时,会对轮胎厂的管道输送系统造成阻塞,直接影响轮胎企业的生产.GB/T 14853.2-2006版本采用的是ASTM D1508:2002,现已更新为ASTM D1508:02(2007)el.现在我国炭黑生产技术已有较大的发展,而轮胎行业也对造粒炭黑的粉含量和粒子磨损量有了更高的要求,本标准需按技术的发展和要求进行修订.","本部分规定了橡胶用造粒炭黑细粉含量(A法)和粒子磨损量(B法)的测定方法.本部分适用于各类橡胶用造粒炭黑细粉含量和粒子磨损量的测定.","全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会"]
[971,99459,"乙炔炭黑","推荐","修订","GB/T 3782-2006","JIS K1469:2003",2014,"中国石油和化学工业联合会","全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会","中橡集团炭黑工业研究设计院","乙炔炭黑技术条件是乙炔炭黑中的重要技术文件,它将规定我国乙炔炭黑技术水平,由于近年来我国在乙炔炭黑方面的技术有重大的发展,其生产和使用企业都提出了参照国外先进标准,对我国的乙炔炭黑技术条件进行修订的要求,故有必要对乙炔炭黑技术条件进行修订.","本标准规定了乙炔炭黑的品种分类、要求、试验方法、检验规则、采样、验收及包装、标识、贮存、运输.本标准适用于以乙炔气为原料,在高温下进行裂解而制得的乙炔炭黑.","全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会"]
[972,102976,"4XXX系铝合金圆铸锭","推荐","制定",null,null,2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","东北轻合金有限责任公司","发动机活塞是车辆的心脏,实际生产中最早采用的汽车发动机活塞材料是铸铁.20世纪初,铝合金材料的密度小、热传导性好、较低的热膨胀系数等特点被人们认识,开始用来制造发动机活塞.起初,铝合金活塞制造工艺主要以金属型重力铸造为主,但铸件晶粒粗大、铸件组织缺陷多、致密度低.经过挤压、锻造等变形工艺加工的活塞可克服金属型重力铸造活塞的组织粗大和缺陷多的缺点,且比铸造活塞热稳定性、抗疲劳性都要好,目前是发动机活塞材料的首选.变形铝合金活塞采用4XXX系变形铝合金铸锭生产,东北轻合金有限责任公司率先研制成功了4XXX系铝合金活塞锻件并实现产业化生产,同时起草了《活塞用4A11、4032挤压棒材》行业标准.变形铝合金铸锭作为变形铝合金活塞的坯料,其质量对变形铝合金活塞起决定性作用.4XXX系铝合金脆性大,切削加工性差.要改善此类的切削加工性能,对此类合金的熔铸过程提出了较高的要求,必须同时对共晶Si、初晶Si进行良好的变质处理,细化、球化初晶Si、共晶Si,才能使其得以广泛应用.但是截至目前为止,我国尚没有关于4XXX系铝合金圆铸锭质量要求的相关标准,严重限制了此类合金的应用和活塞产品的质量.为了满足我国及国际市场对车辆用铝合金活塞的需要,规范国内及国际市场上变形铝合金活塞的技术要求,满足国家节能减排的需要,推动国家交通运输装备轻量化的发展进程,提升国家交通运输装备领域的核心竞争力,亟待起草该国家标准.本标准涉及产品符合国家标准化管理委员会《标准化事业发展“十二五“规划》四、提升制造业标准水平、专栏2、03汽车:车辆轻量化和汽车节能技术标准；05有色金属:交通行业需要的有色金属标准.","范围:主要适用于挤压、锻造及其他加工方法使用的4XXX系铝合金圆铸锭.主要技术内容:产品类别、牌号、规格(公称直径>80mm)、化学成分、氢含量、尺寸偏差、断口、显微组织、初晶硅、外观质量、生产与制造工艺控制、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存等.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[973,102980,"纯铂化学分析方法 钯、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、铬铜、铁、镍、铅、镁、锰、锡、锌、硅量的测定 电感耦合等离子体质谱法","推荐","制定",null,null,2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","贵研铂业股份有限公司","含铂系列合金和铂化合物及纯铂,在电子工业、催化及首饰行业中具有不可替代的重要作用和广泛用途,从而成为公司创造较大经济效益的重要产品.这些产品都需要以纯铂为原料来合成,铂的纯度直接影响和制约产品的使用性能及加工工艺.目前铂纯度分析行业标准方法为发射光谱法,但发射光谱法必须用铂基体配制粉末标样,还需要消耗大量的铂基体,且标样配制过程复杂,分析有制样、摄谱、洗谱片、测光等冗长的过程,该方法已不适应市场的需求.2006年我所引进美国PE公司5300DV型ICP-AES,分析工作者进行了对铂中杂质元素分析测定的系统研究,因铂基体干扰,必须建立MSF功能,才能解决铂含量99.9%~99.99%的杂质测定,对铂含量99.99%以上的无法解决.因此,为保证分析结果的准确和分析方法的标准化,制订电感耦合等离子体质谱法测定铂中杂质元素是非常必要的.","技术内容:测定杂质元素为:Pd、Rh、Ir、Ru、Au、Ag、Al、Bi、Cr、Cu、Fe、Ni、Pb、Mg、Mn、Sn、Zn、Si是国家产品标准GB/T1419-2004 《海绵铂》中规定必测元素. 方法相对允许差0.0001%~0.001%允许差为:30%；0.001%~0.01%许差为:20%；0.01%~0.03%允许差为:10%.适用范围:99.95%~99.995%铂含量的测定.测定范围:0.0001%~0.03%.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[974,102981,"磁控管用无氧铜管","推荐","修订","GB/T 20301-2006",null,2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","浙江星鹏铜材集团有限公司","随着我国微波磁控管器件及相关磁控产品产能的迅速增长,节能技术指标提升对磁控管用无氧铜管产品相关要求的提升,促进磁控管用无氧铜管质量指标的提升提到了重要的议程.浙江星鹏铜材集团有限公司、江西耐乐铜业有限公司自主创新的无氧铜管连铸连轧工艺技术不仅进一步降低了磁控管无氧铜管产品的氧含量,而且在磁控管用无氧铜管尺寸精度方面显著的提升,扩大了项目产品的应用范围.目前正在实施的GB/T20301-2006《磁控管用无氧铜管》标准,多项技术要求已不能满足当今微波磁控管器件及相关磁控产品发展的需要.修订磁控管用无氧铜管标准,是提升我国微波磁控器件及相关产品核心竞争能力之所需,也是扩大出口及提高国产品牌微波磁控电器市场占有率之所需.","本标准适用于微波磁控管、高保真通讯及高真电导器件用无氧铜管材.标准规定了磁控管无氧铜管材的要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存及合同内容等.其中要求部分包括:产品分类、化学成分、尺寸允许偏差、力学性能和工艺性能、电性能、氢脆试验、剥落试验、气体排放量及表面状态等.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[975,102984,"电解电容器用铝箔","推荐","修订","GB/T 3615-2007",null,2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","新疆众和股份有限公司、西南铝业(集团)有限责任公司","电解电容器用铝箔是由高纯铝轧制而成,是制造生产铝电解电容器产品的关键原材料,电解电容器用铝箔可分为高中压及低压阳极铝箔和阴极箔是中间产品,属于新型专用电子功能材料；电解电容器是电子线路中必不可少的基础电子元器件,除在电子电路中作为滤波、耦合和旁路作用外,还在特殊电路中如校正电路、泵电源电路和交流电动机启动电路等中起到特殊的作用,由于单位体积小、储存电容量大、有自愈作用、工作电场强度高、成本低等优势,被广泛应用于数字家电、工业控制、节能和新能源、通讯、军工等领域 ,其用量占电容器行业的30%以上的份额.  随着消费类和工业类电解电容器不断向高端发展,对电解电容器用铝箔产品的性能,腐蚀后的比容、内部组织织构、表面致性等方面提出更高的要求,因此,需要对电解电容器用铝箔性能的质量控制标准提出更高的要求,统一标准、规范质量要求来满足国内、外市场对电解电容器用铝箔产品的需求,更多地参与参与国际市场的竞争,年需求量以10%不断增长,预计到2015年,全球电子铝箔的生产和消费量将达到12万吨左右,电解电容器用铝箔产品将在变频器、新能源、连忙道交通等领域中发挥重要作用.  本标准涉及产品符合《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》,属国家优先发展的新一代信息功能材料及器件；符合《“十二五“国家科技发展计划材料领域》新型功能与智能材料中“高端电子铝箔等关键配套材料“的要求.属于国家“十二五“国家战略性新兴产业发展规划中重点发展方向,新材料产业中新型功能材料产业.","本标准规定了电解电容器用铝箔的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存.本标准适用于电解电容器用中高压阳极箔、低压阳极箔及阴极箔生产企业.根据市场对电解电容器用铝箔的需求不断增大和实际生产过程的优化而进行的.本标准在GB/T3615-2007标准的基础上,根据市场及顾客需求,做了以下方面的修订:1、对中高压阳极箔的厚度范围从0.08~0.15修订为0.05~0.15；根据市场的需要,同时增加了中高压阳极箔的牌号1A95,阴极箔的牌号1A90；状态增加H24；2、同时增加了阴极箔牌号1A90的力学性能要求；3、表3中厚度为>0.05~0.15的宽度允许偏差从±1.0修订为±0.5；4、增加了3.9、4.8、5.6.8条款的内容,并对应在5.4、5.5条款中增加了腐蚀率的相关内容.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[976,102987,"电气元件用涂层铝合金带材","推荐","制定",null,null,2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","西南铝业(集团)有限责任公司、中铝瑞闽铝板带有限公司、东北轻合金有限责任公司","电气元件用涂层铝合金带材,主要用于电气元件外壳的制造,随着通讯、计算机等自动控制工业的快速发展,该电气元件的使用量越来越多,质量需求也越来越高.电气元件外壳用涂层铝合金带材,要求涂层带材在满足深冲的同时,对涂层的绝缘性有特殊要求,深冲性要求涂层和铝材在冲制时具有一致的延展性.电气元件采用涂层铝合金带材,即环保,又减重节能,是我国的重要国策,被国家标准化管理委员会列入了“十二五“规划.目前电气元件用铝合金涂层带材年需求近万吨,产值近6亿元人民币,市场潜力巨大.目前国际国内没有电气元件用涂层铝材方面专用的技术标准,为了规范电气元件用涂层铝合金带材,满足电子信息行业的需要,满足国内及出口产品的需要,因此,急需制定该国家标准.  本标准符合《标准化事业发展“十二五“规划》专栏2中05有色金属:电子信息行业需要的有色金属标准.","范围:主要适用于电容器用涂层铝合金带材.主要技术内容:合金、状态、规格；化学成分、基材力学性能、涂层性能、尺寸偏差、外观质量、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[977,102988,"电视机用铝合金带材","推荐","制定",null,"EN485-1:2008",2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","西南铝业(集团)有限责任公司、中铝瑞闽铝板带有限公司、东北轻合金有限责任公司","随着我国国民经济的高速发展,一种新型、节能、环保的电视机或显示器用LCD、LED液晶显示屏在市场的出现及使用越来越多,LCD、LED液晶显示屏的主要原材料为铝合金带材,以前主要靠进口,现在国内企业也能产生,而且产量越来越大.因此在电视行业采用和普及LCD、LED液晶显示屏是我国的重要国策,开发和推广LCD、LED液晶显示屏,离不开电视机用铝合金带材的支撑.电视机用铝带材被国家标准化管理委员会列入了“十二五“规划,具有重要的战略意义.由于我国人口众多,旧型电视机正在淘汰,新型电视机正在推广和普及,因此新型电视及电视机用铝合金带材的市场潜力巨大.为了规范和统一LCD、LED电视机用铝合金带材的产品标准,保证产品质量,满足信息行业的需要,满足国家节能、环保的需要,满足抵制产品进口及产品出口的需要,因此急需制定该标准.本标准涉及产品符合国家标准化管理委员会《标准化事业发展“十二五“规划》专栏2中05有色金属:电子信息行业需要的有色金属标准.","范围:主要适用于电视机或显示器LCD、LED显示屏用的铝合金带材.主要技术内容:合金、状态、规格、化学成分、尺寸偏差、力学性能、弯曲性能、外观质量、包装、标志、运输、贮存等.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[978,102989,"电站高频导电用铝合金挤压管材","推荐","制定",null,"EN755-1:2008",2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","西南铝业(集团)有限责任公司、中铝瑞闽铝板带有限公司、东北轻合金有限责任公司","随着我国国民经济的高速发展,一种新型、节能、环保的,且代替原铜管的变电站高频导电用铝合金挤压有缝管材正在市场上出现及使用越来越多,以前主要靠进口,现在国内企业也能产生,而且产量越来越大.由于铝合金挤压有缝管代替变电站高频导电用铜管,不但能够节能,而且还非常环保,因此在变电站使用铝合金挤压有缝管代替变电站高频导电用铜管是我国的重要国策,取代高频导电用铜管,离不开高频导电用铝合金挤压有缝管材的支撑.高频导电用铝管被国家标准化管理委员会列入了“十二五“规划,具有重要的战略意义.为了规范和统一电站高频导电用铝合金管材的产品标准,保证产品质量,满足电子行业的需要,满足国家节能、环保的需要,满足抵制产品进口及促进产品出口的需要,急需制定该标准.本标准涉及产品符合国家标准化管理委员会《标准化事业发展“十二五“规划》专栏2中05有色金属:电力行业需要的有色金属标准.","范围:主要适用于电站高频导电用铝合金挤压管材.主要技术内容:合金、状态、规格、化学成分、尺寸偏差、力学性能、电导率、外观质量、包装、标志、运输、贮存等.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[979,102990,"电子机柜用铝合金挤压棒材","推荐","制定",null,"EN755-1:2008",2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","西南铝业(集团)有限责任公司、中铝瑞闽铝板带有限公司、东北轻合金有限责任公司","随着我国国民经济的高速发展,一种新型、节能、环保的电子机柜用铝合金挤压棒材正在市场上出现及使用越来越多,以前主要靠进口,现在国内企业也能产生,而且产量越来越大.用铝合金挤压棒材制作的电子机柜,不但节能,而且非常环保.因此用铝合金挤压棒材替代钢或铁制作电子机柜是我国的重要国策,制作铝合金电子机柜,离不开铝合金挤压棒材的支撑.电子机柜用铝合金挤压棒材被国家标准化管理委员会列入了“十二五“规划,具有重要的战略意义.为了规范和统一电子机柜用铝合金挤压棒材的产品标准,保证产品质量,满足电力、电子行业的需要,抵制产品进口及促进产品出口的需要,急需制定该标准.本标准涉及产品符合国家标准化管理委员会《标准化事业发展“十二五“规划》专栏2中05有色金属:电子信息行业需要的有色金属标准.","范围:主要适于电子机柜用铝合金挤压棒材.主要技术内容:合金、状态、规格、化学成分、尺寸偏差、力学性能、硬度、电导率、外观质量、包装、标志、运输、贮存等.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[980,102991,"钒","推荐","修订","GB/T 4310-1984",null,2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","大连融德特种材料有限公司","近年来,工业技术发展迅速,钒作为超导材料、快中子反应堆结构材料、及特种合金添加剂等在新能源、冶金、机械、电子、国防、军工等领域的应用得到迅速拓展.1984年颁布的GB 4310-84 中规定的信息不能完全覆盖各种用途对钒的不同要求.因此,结合行业的发展趋势,与时俱进地修订本标准,具有重大意义:1、更新钒金属的制备技术、检测方式等相关信息,修订与国际接轨的检测方法,更好地推动国内钒行业的发展,引领国内相关行业向国际先进行列迈进.","适用于制造超导材料、快中子反应堆结构材料及特种合金添加剂等用途的钒金属.规定钒的分类、物理性能、化学成分、等技术指标,同时还有相应的检验方法、检验规则及产品的标识、包装、运输和存储要求等.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[981,102995,"海绵钯","推荐","修订","GB/T 1420-2004",null,2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","贵研铂业股份有限公司、贵研资源(易门)有限公司","钯应用广泛,价格昂贵.海绵钯产品国家标准规定,对于99.9%~99.99的海绵钯,用光谱法测定其中的19个杂质元素,差减法求得钯的含量,而对于灼烧损失量的测定没有规定.钯在提取工艺过程中可能会引入铵盐、钠盐或者其他易挥发物质,海绵钯在保存过程中易吸附氧、氮及水分等,对海绵钯产品的质量有一定的影响.自2004年修订海钯铂标准以来,得到了相关企业的高度认可,但同时也有客户反映需对海绵钯产品质量进一步提高,为了保证产品质量,公司相关技术人员通过多次讨论,建议增加海绵钯的灼烧损失量的测定.海绵钯灼烧重量法经受了长期时间的考验,尚未见到国内外相关产品标准方法含有此分析项的发布.分析结果的准确和分析方法的标准化是指导交易和生产顺利进行的必要条件之一,故修订相关标准是很有必要的.","1. 增加烧损量的测定:方法提要   试料于800℃通氢灼烧,称重直至恒重,称量并计算钯灼烧损失量.2.  技术指标   钯质量分数,%            相对允许差,%               99.9~99.99                   0.034.  适用范围:适用于海绵钯的灼烧损失量的测定,测定范围:0.01%~0.1%.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[982,102996,"海绵铂","推荐","修订","GB/T 1419-2004",null,2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","贵研铂业股份有限公司、贵研资源(易门)有限公司","铂应用广泛,价格昂贵.海绵铂产品国家标准规定,对于99.9%~99.99的海绵铂,用光谱法测定其中的19个杂质元素,差减法求得铂的含量,而对于灼烧损失量的测定没有规定.铂在提取工艺过程中可能会引入铵盐、钠盐或者其他易挥发物质,海绵铂在保存过程中易吸附氧、氮及水分等,对海绵铂产品的质量有一定的影响.自2004年修订海铂标准以来,得到了相关企业的高度认可,但同时也有客户反映需对海绵铂产品质量进一步提高,为了保证产品质量,公司相关技术人员通过多次讨论,建议增加海绵铂的灼烧损失量的测定.海绵铂灼烧重量法经受了长期时间的考验,尚未见到国内外相关产品标准方法含有此分析项的发布.分析结果的准确和分析方法的标准化是指导交易和生产顺利进行的必要条件之一,故修订相关标准是很有必要的.","1.增加烧损量的测定方法: 方法提要 试料于800℃灼烧,称重直至恒重,称量并计算铂的灼烧损失量.2.  技术指标   铂质量分数,%            相对允许差,%               99.9~99.99                  0.034.  适用范围:适用于海绵铂灼烧量的测定,测定范围:0.01%~0.1%.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[983,102997,"海绵钛、钛及钛合金化学分析方法  硅量的测定  钼蓝分光光度法","推荐","修订","GB/T 4698.3-1996",null,2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","西部金属材料股份有限公司","①GB/T4698-1996中硅的分析方法已无法满足钛工业发展对硅含量分析检测的要求；②重新修订硅的国家标准分析方法,将原来硅的两个方法合并为一个标准,方法简便易行,通用性及可操作性更强,能够适应实验室检测工作发展的需求.","①建立海绵钛、钛及钛合金中硅含量的化学分析方法,测定范围0.010%~0.70%；②针对新增的合金牌号,需要对硅的测定进行相应的干扰条件试验,进一步验证分析方法的准确度及精密度.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[984,102999,"海绵钛、钛及钛合金化学分析方法铌量的测定5-Br-PADAP分光光度法及电感耦合等离子体发射光谱法","推荐","修订","GB/T 4698.22-1996",null,2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","西北有色金属研究院","钛及钛合金广泛应用于航空航天、化工、轻工、电力、制药、纺织、机械、石油化工等领域,我国作为钛的生产、消费大国,对世界钛行业起着举足轻重的作用.其化学分析方法GB/T4698-1996实施了近20年,原方法中分析元素及检测手段已不能完全满足产品快速发展的要求.生产单位和企业用户要求检测更多的元素,如钌、?、钨和钽等,并要求更快速、简便、先进的分析方法.铌的5-Br-PADAP分光光度法仅适用于含铌0.20%~3.00%的钛合金.依据GB/T3620.1-2007钛及钛合金产品标准要求,含铌钛合金有TC12、TC15、TC20、TC21及TC26等,铌的含量范围为0.5%~14.0%,其中TB8、TC20、TC26含铌量分别为2.4%~3.2%、6.7%~7.5% 、12.5%~14.0%,均超出了原方法测定上限.原分析方法已不能完全满足钛工业发展对产品中铌含量测定的要求,急需制/修订钛及钛合金中铌的化学分析方法,以满足标准化生产需要,解决贸易争端并完善国家标准.","①修订“钛及钛合金中铌的5-Br-PADAP分光光度法“,将原测定范围由0.20%~3.00%调整为0.30%~4.00%；并重新制定含铌为0.50%~16.00 %的电感耦合等将离子体原子发射光谱法(ICP-AES)；②分别对5-Br-PADAP分光光度法和ICP-AES法进行相应的试验研究,包括试样溶解、针对新增的合金牌号进行共存元素干扰、仪器工作状态及工作参数优化等,确定方法的检出限,考察方法的准确度及精密度,最终形成国家标准.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[985,103001,"海绵钛、钛及钛合金化学分析方法铜量的测定火焰原子吸收光谱法","推荐","修订","GB/T 4698.1-1996",null,2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","西北有色金属研究院","钛及钛合金广泛应用于航空航天、化工、轻工、电力、制药、纺织、机械、石油化工等领域,我国作为钛的生产、消费大国,对世界钛行业起着举足轻重的作用.其化学分析方法GB/T4698-1996实施了近20年,原方法中分析元素及检测手段已不能完全满足产品快速发展的要求.生产单位和企业用户要求检测更多的元素,如钌、?、钨和钽等,并要求更快速、简便、先进的分析方法.GB/T 3620.1-2007《钛及钛合金合金产品标准》中,只有TC10合金含铜,含量为0.35%~1.0%,同时删除了原TA8钛合金牌号(其含铜量为2.5%~3.2%).现行《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法》GB/T4698.1-1996,采用铜试剂分光光度法测定铜含量,测定范围为0.10%~5.00%,主要是考虑到原有的TA8牌号钛合金对铜测定的需要.方法较繁琐,测定范围过宽,有必要更改.","(1)该项目研究制定钛合金(TC10)中铜的火焰原子吸收光谱法,测定范围为0.10%~2.00%；(2)采用火焰原子吸收法,对铜的测定条件进行系统研究,通过系列条件试验、干扰试验、试样分析及多家实验室验证,确定方法的检出限,考察方法的精密度,最终形成国家标准.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[986,103006,"铠装电缆用铝合金带材","推荐","制定",null,"EN 485-2:2008",2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","西南铝业(集团)有限责任公司、中铝瑞闽铝板带有限公司、东北轻合金有限责任公司","随着国民经济的发展和节能减排的需要,电线电缆企业正在推广使用铝合金带材作为电缆的铠装层,代替以前作为铠装层的联锁钢带材,不锈钢带或钢丝及钢丝编织带.在欧洲和北美早已采用非磁性材料铝合金作铠装层,由于铝合金具有强韧性好、耐腐蚀、轻质、美观,电力传输过程中无涡流产生,碰撞不产生火花,可再生利用等优良特性,因此铝铠装电缆广泛应用于电力、石油、冶金、煤炭、化工、铁路 、隧道、交通、电信以及大型建筑行业.采用铝代钢铠装电缆,即环保,又减重节能,是我国的重要国策,被国家标准化管理委员会列入了“十二五“规划.推广和使用铝铠装电缆,离不开铠装电缆用铝合金带材的支撑.目前国内有23家铝材铠装电缆生产厂家,年使用铝材约5000吨,随着铝材替代钢材的趋势进一步加强,铠装电缆的铝材用量将成倍增长,市场潜力巨大.为规范电缆铠装用铝合金带材,满足国内及出口产品的需要,因此,急需制定该国家标准.本标准涉及产品符合国家标准化管理委员会《标准化事业发展“十二五“规划》四、提升制造业标准水平、专栏2 、05 有色金属:电力行业需要的有色金属标准.","范围:主要适用于铠装电缆用铝合金带材.主要技术内容:合金、状态、规格；化学成分、力学性能、尺寸偏差、外观质量、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[987,97520,"可渗透性烧结金属材料 透气度的测定","推荐","制定",null,null,2014,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","西安宝德粉末冶金有限责任公司","烧结金属多孔材料包括金属粉末、金属丝网、金属纤维毡、金属膜等几大类.应用用于分离、过滤系统,是石油、化工、水处理等领域的首选材料.“透气度“这一参数一直被广泛使用,其优点在于物理量纲为m3/h kPa m2,直接反映了材料的使用过程中人们所关心的参数,使用起来方便快捷,在一些产品标准准与渗透系数同时出现在性能指标中.尽管一直使用,但是却没有检测方法标准,规范透气度检测方法有非常重要的意义.","标准的技术内容:1、方法原理；2、仪器结构；3、测试要求；4、结果表征.适用范围:本标准适用于金属多孔材料透气度的测定.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[988,103009,"铝箔试验方法方法 第1部分:铝箔厚度的测定 称量法","推荐","修订","GB/T 22638.1-2008",null,2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","云南浩鑫铝箔有限公司、厦门厦顺铝箔有限公司、华北铝业有限公司","随着铝箔产业不断发展,国内外客户对铝箔产品种类不断增加,对铝箔产品的质量要求也越来越高,铝箔厚度是铝箔的最关键质量指标之一,随着铝箔合金的不断增加,例如8079和8021合金铝箔的应用越来越广泛,原厚度检测国家标准中不含该合金的密度值,已经不能完全覆盖不同合金铝箔,使供需双方在进行厚度控制技术协议洽谈中产生争议,不能满足生产贸易的需求.为了适应市场的发展变化及应对可能出现的国外贸易壁垒,特提出修订铝箔厚度测试方法标准,以满足铝箔生产发展的需求.","本部分规定了用铝箔厚度的称重法测量方法,包括:范围、方法原理、试验仪器工具、测定结果计算及表示、测量精度、试验报告.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[989,103010,"铝箔试验方法方法 第2部分:针孔的检测","推荐","修订","GB/T 22638.2-2008",null,2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","云南浩鑫铝箔有限公司、厦门厦顺铝箔有限公司、华北铝业有限公司","随着铝箔产业不断发展,伴随加工产品要求的不断提高及产品出口量的日益增加,国内外客户对铝箔产品的质量要求越来越高,特别是随着我公司0.005mm以下超薄铝箔的成功产出,针对电容器用铝箔不能有密集针孔的要求,原国家标准中的针孔检测方法已经不能适用于电力电容器用超薄铝箔针孔检测,不能满足生产贸易的需求.为了适应市场的发展变化及应对可能出现的国外贸易壁垒,特提出修订铝箔针孔测试方法标准,以满足铝箔生产发展的需求.","本部分规定了用ICP针孔箱检测铝箔针孔率的方法,包括:范围、方法原理、观察室及针孔箱、试样制取、试验条件、检测、结果表示、试验报告等内容.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[990,103011,"铝箔试验方法方法 第3部分  铝箔的粘附性测定方法","推荐","修订","GB/T 22638.3-2008",null,2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","云南浩鑫铝箔有限公司、西南铝业(集团)有限责任公司、华北铝业有限公司","随着铝箔产业不断发展,铝箔产品的宽度也在不断扩展,随着铝箔宽度的增加,铝箔除油和开卷性的矛盾也越来越明显,如何保证宽幅铝箔的除油干净并保证其良好的开卷性,是宽幅铝箔生产的一个难点,而铝箔客户在后续生产中复合速度不断提高,对铝箔粘附性的要求也越来越高,所以粘附性测定方法标准也越来越重要.原国家标准中的检测粘附性测定方法已经不能适用宽幅铝箔的开卷性检测,不能满足生产贸易的需求.为了适应市场的发展变化,特提出修订铝箔粘附性试验方法标准,以满足铝箔生产发展的需求.","本部分规定了用铝箔粘附性的测量方法,包括:范围、方法原理、试验条件、测定、结果表示、试验报告等内容.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[991,103032,"钼粉","推荐","修订","GB/T 3461-2006",null,2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","金堆城钼业股份有限公司","钼粉是最主要的钼深加工原料主要是用氢气还原氧化钼或钼酸铵制取而得,广泛的应用于钢铁工业、冶金行业、航天航空领域、电子工业、原子能工业、轻化工业等领域,还是冶炼大型钼坯,硅化钼电热元件,可控硅、钼顶头、钼坩埚、钼顶头、圆钼棒等的原料.另外在橡胶、塑料、造纸、油漆、制药、玻璃、陶瓷、卫生用品、密封剂、胶粘剂、农业药物载体等环保方面也起到非常重要的作用.轻质钼粉用途与钼粉有重叠也有不同,主要用于食品、医药、黏结剂和卫生用品、塑料聚合物等领域.近年来,随着钼粉工艺技术不断发展,需求量急剧增加.而目前执行的钼粉国家标准虽是2006年发布实施,但已不能满足后续加工需要,企业和用户沟通很难达成一致,在国际上也难以形成竞争优势.另外给国家和行业在宏观调控和管理上,在产品质量监督上也带来了许多不便.因此修定钼粉国家标准就显得尤为重要和迫切,本次修订草案是在钼粉产品国家标准基础上,并根据国内外钼粉产品的发展水平及目前生产实际情况制定的.","1 范围:本标准规定了钼粉的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及合同内容.本标准适用于氢气还原氧化钼或钼酸铵制取的钼粉.3 要求4 试验方法5 检验规则","全国有色金属标准化技术委员会"]
[992,103033,"钼杆","推荐","修订","GB/T 4188-1984",null,2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","厦门虹鹭钨钼工业有限公司","近三十多年来,技术发展突飞猛进,钼杆作为电真空器件、高温炉体加热器件、玻璃熔窑加热电极及电光源零件在照明、新能源、冶金、机械、电子、军工等领域的应用得到迅速拓展.1984年颁布的GB 4188-84中规定的钼杆牌号、尺寸范围及一些性能指标、检测方法已不能满足各种用途对钼杆性能的不同要求,大大制约了国内相关行业的发展.例如,当前用于绿色照明(陶瓷金卤灯)的硬质玻璃封接钼杆,大部分都是从Plansee进口.因此,结合行业的发展趋势,与时俱进地修订本标准,具有重大意义:1、钼杆的规格往下走,从Φ0.8降到Φ0.1,覆盖当前普遍使用的节能高效照明产品-小功率金卤灯(可替代普泡及卤钨灯,能效是这两种产品的4倍左右)；2、钼杆的规格往高走,从Φ11提高到Φ60,满足玻璃窑炉加热电极、大规格钼零件原料用钼杆的应用要求；3、增加对钼杆高温性能的要求,满足电子管和电光源用钼杆的选择及使用要求；4、增加钼杆的牌号要求及对应的化学成分、物理性能要求,满足更大用途的选择及使用要求；5、删除钼杆的最短长度要求,引导企业从半制品原料供应向成制品供应发展,提升产品及产业价值；6、制定更多牌号钼杆的技术标准,提高关键性能参数指标,制定与国际接轨的检测方法,能更好地推动国内钼加工行业的发展,引领国内相关行业向国际先进行列迈进.","适用于制造各种电真空器件、高温炉体及电光源零件等用的钼杆.规定钼杆的分类、化学成分、表面质量、椭圆度、直线性、尺寸及公差、高温性能等技术指标,同时还有相应的检验方法、检验规则及产品的标识、包装、运输和存储要求等.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[993,103037,"汽车用铝合金板材","推荐","制定",null,null,2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","西南铝业(集团)有限责任公司、长安汽车公司、东风汽车公司","由于能源紧张,全世界都在进行节能减排.汽车制造业正在努力使材料轻量化,以减轻汽车重量,达到节能减排的目的.由于铝的比重为2.7,钢的比重为7.8,铝的比重约是钢的1/3,而铝的比强度高,采用铝材料代替钢材,可使汽车减重约1/3.我国目前的汽车总数达数亿辆,若在汽车制造中采用铝材替代钢材,那么汽车的油耗将节约1/3左右,可以大大缓解我国的能源紧张状况,达到节能减排的目的.因此在汽车制造中采用铝材,是我国的重要国策,开发和推广新能源汽车,离不开汽车用铝合金板材的支撑.汽车用铝合金板材被国家标准化管理委员会和工信部列入“十二五“发展规划,具有重要的战略意义.汽车用铝板材主要用于乘用车和商用车,如6016合金主要用于车身外板,6181合金主要用于加强键等结构件,5182主要用于车身内板,还有车门、引擎盖、后盖等.车型有:美系的君越、君威等,日系的天籁等,德系的奥迪A4、A6等,还有出口意大利的城市代步车,另外还有长安汽车厂制造的新能源汽车等,因此市场潜力巨大.本标准主要在国内外各汽车制造厂家使用铝合金板材的基础上参照欧洲EN485-1:2008《铝及铝合金 薄板、带材和厚板 第1部分:检验和交货技术条件》标准制订,其标准水平达到国际先进水平.我国目前尚无《汽车用铝合金板材》的国家标准,为了满足我国及国际市场对汽车用铝板的需要,规范国内及国际市场上汽车用铝合金板材的技术要求,促进我国铝加工业和汽车制造业的发展,满足国家节能减排的需要,满足我国汽车用铝合金板材和我国产汽车出口的需要,因此急需制订该国家标准.本标准涉及产品符合国家标准化管理委员会《标准化事业发展“十二五“规划》四、提升制造业标准水平、专栏2、03汽车:车辆轻量化和汽车节能技术标准；05有色金属:交通行业需要的有色金属标准.以及工信部《新材料产业“十二五“发展规划》五、重大工程,(三):开发汽车用6000系铝合金板材,以及《新材料产业“十二五“重点产品目录》中高端金属结构材料,二、新型轻合金材料、165、铝镁硅(铜)合金汽车车身板的要求.","范围:主要适用于汽车用铝合金板材.主要技术内容:合金(6106、6181、5182等)、状态、规格(厚度0.8mm~2.5mm,宽度1000mm~2000mm)、化学成分、尺寸偏差、力学性能、拉伸应变硬化指数、塑性应变比、外观质量、包装、标志、运输、贮存等.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[994,103038,"汽车用铝合金挤压型材","推荐","制定",null,null,2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","龙口市丛林铝材有限公司、山东兖矿轻合金有限公司","汽车以方便、快捷、适用性强,是交通运输行业的主力军,由于其种类繁多,数量巨大,也成为能源消耗重点领域和污染气体排放的大户.将节能减排、低碳环保、可持续发展已经成为当今国际社会各国的共同关注.在国家节能减排、美丽中国生态文明建设的大背景下,轻量化和采用新能源则成为汽车行业的主攻目标,以铝代钢,减少汽车自身重量,是实现汽车运输节能减排最实际有效的措施.  汽车轻量化,以铝代钢,在发达国家里已取得较大的进展,广泛在家用轿车、商务车、轻型卡车、中型卡车、重型专用卡车方面等各式汽车制造中,铝合金材料都有先进的应用实例.我国汽车业虽然较先进发达国家存在一定差距,在铝合金材料应用与研究方面起步较晚,但我国汽车工业发展之快,科技投入力度大,汽车轻量化研究一定会取得较快较大的进步.  汽车制造业中铝材使用范围很广,铝合金挤压型材除去传统的轿车本身系统、热交换系统、汽车发动机、运行系统零部件、汽车防撞系统应用之外,卡车、蓬车的车厢、半挂车重载车厢整体采用铝挤压材制造国内外都有较快的发展.发达国家已经大量制造应用.丛林铝材有限公司也长期投入大量的人力和资金,引进先进的设计、制造技术.率先制造出多种半挂式货车,并与日本轻金属合资,年产5000辆轻卡、中卡铝制车厢已经投入生产.还与美国通用汽车研发部合作开发出燃气汽车用储气罐用铝型材,已大批量投入生产和制造.同时,丛林成为多家汽车制造厂的合格供应商,提供各种保险杠、控制臂、ABS刹车系统等多种铝合金汽车零部件.在汽车用铝挤压材领域积累了丰富的经验,在行业内具有较高的知名度.  鉴于轻量化汽车材料的特殊性、广泛性及发展前景,制定《汽车用铝合金挤压型材》国家标准已势在必行.标准的制定发布一方面将规范我国汽车制造业铝合金挤压材的应用、制造和检验、验收,另一方面也将促进我国汽车制造业铝合金挤压材的使用和推广,促进汽车轻量化的进一步发展.为实现国家节能减排的伟大目标做出重要贡献.    丛林铝材有限公司有多年为我国高速列车研发铝型材的经验,汽车用铝型材也取得了优异成绩,有能力编制该标准并能够圆满完成该标准的编制工作.","本标准适用于汽车用铝合金挤压型材.本标准规定了汽车用铝合金挤压型材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同(或订货单)内容.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[995,97544,"钛及钛合金化学成分分析取制样方法","推荐","制定",null,null,2014,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司","作为材料的重要指标之一的化学成分,一直以来是各家关注的焦点.在分析方法统一的情况下,试样制备的合格与否将严重影响分析结果.从近些年来实际操作过程来看,因各家对试样制备的取样环境、工具、取样部位、试样形状、试样清洗等整个过程中要求的差异,导致分析结果不统一的现象比比皆是,这种情况不仅不能真实的反映材料本身化学成分的实际情况,而且给供需双方造成了不必要的损失,甚至导致产品的报废.   因此,必须建立一套切实可行,且具有较强操作性和一致性的化学成分分析取样规则,以规范供需双方的取样方法和基本要求,建立起分析结果具有可比性的对比平台.","本标准主要规定了钛及钛合金产品化学成分分析取样规则,适用于各类钛产品的分析取样.内容包括试样要求、试样量、试样几何形状、取样位置和取样数量、取样工具及环境、取样要求及试样处理等.本标准将作为推荐性标准进行实施.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[996,103044,"钽铌化学分析方法  氮量的测定  惰气熔融热导法","推荐","修订","GB/T 15076.13-1994",null,2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","宁夏东方钽业股份有限公司","随着分析检测设备的不断发展,该方法分析检测范围和灵敏度也不断提高,为适应当前分析检测方法的实际情况,应及时修订该标准,以体现我国钽铌化学分析方法的实际水平.","现分析方法:分光光度法   测定范围:0.002%~0.20%  修订后分析方法:惰气熔融热导法  测定范围:0.0005%~0.40%","全国有色金属标准化技术委员会"]
[997,103047,"铁水脱硫用钝化镁","推荐","制定",null,null,2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","营口东邦冶金设备耐材有限公司","用钝化颗粒镁脱硫,这是近几年刚兴起的钢铁冶金新技术,与传统脱硫技术相比具有脱硫效果稳定、脱硫综合成本低等特点,因此,钢厂非常需要这种产品.目前全国有3亿吨铁水需要脱硫,年消耗铁水脱硫用钝化镁10万吨,并且每年将以20%的速度递增.但现在铁水脱硫用钝化镁质量参差不齐,市场混乱.严重影响到炼钢质量.为满足生产使用要求,规范市场,急需制定铁水脱硫用钝化镁国家标准.","标准的技术内容与适用范围；  本标准规定了铁水脱硫用钝化镁的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存.  本标准适用于冶金铁水预处理用作铁水脱硫剂的钝化颗粒镁.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[998,103051,"钨杆","推荐","修订","GB/T 4187-1984",null,2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","厦门虹鹭钨钼工业有限公司","近三十多年来,技术发展突飞猛进,钨杆作为电真空器件、高温炉体加热器件及电光源零件在照明、新能源、冶金、机械、电子、军工等领域的应用得到迅速拓展.1984年颁布的GB 4187-84中规定的钨杆牌号、尺寸范围及一些性能指标、检测方法已不能满足各种用途对钨杆性能的不同要求,大大制约了国内相关行业的发展.例如,2008年中国举办的奥运会,体育场馆用的投影灯、广场灯很多都是日本的产品.因此,结合行业的发展趋势,与时俱进地修订本标准,具有重大意义:1、钨杆的规格往下走,从Φ0.8降到Φ0.1,a、覆盖当前普遍使用的节能高效照明产品-小功率金卤灯(可替代普泡及卤钨灯,能效是这两种产品的4倍左右,被誉为可与LED媲美的明星产品)；b、覆盖当前中高端汽车前大灯(氙气灯)产品,有利于提高汽车的品质,提升行车安全；2、钨杆的规格往高走,从Φ11提高到Φ60,a、满足特种泛光高强度照明HID灯的要求,如矿山、广场、火车、轮船、机场灯的照明灯具；b、满足新能源太阳能蓝宝石长晶炉炉体加热材料的应用；3、钨杆的化学成分有了很大的拓展,如用在超高压气体放电灯的钨杆,对钨的纯度达到5N以上的要求；HID灯的阴极,通常使用钍钨杆作为电极；作为钍钨的替代,有时也采用镧钨杆作为阴极............4、制定更多牌号钨杆的技术标准,提高关键性能参数指标,制定与国际接轨的检测方法,能更好地推动国内钨加工行业的发展,引领国内相关行业向国际先进行列迈进.","适用于制造各种电真空器件、高温炉体加热器件及电光源零件等用的钨杆.规定钨杆的分类、化学成分、表面质量、椭圆度、直线性、尺寸及公差等技术指标,同时还有相应的检验方法、检验规则及产品的标识、包装、运输和存储要求等.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[999,97563,"锡精矿化学分析方法  第10部分:硫量的测定  高频红外吸收法和碘酸钾滴定法","推荐","修订","GB/T 1819.10-2004",null,2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","云南锡业股份有限公司","结合国家标准清理工作,《锡化学分析方法》的标龄将满10年,为了做好标龄10年以上的标准修订,突出技术进步、自主创新、节能减排和行业发展的要求,修订新的国家标准以满足生产和市场的要求是十分必要的.","方法1:在助熔剂存在下,在高频炉内通入氧气流,使试样在高温下燃烧,硫生成二氧化硫气体进入红外吸收池,仪器自动测量其对红外能的吸收,并与标准样品比较,计算结果.测定范围:0.001%~0.50%.方法2:试样在1 250~1 300℃氧气流中燃烧,使硫转化为二氧化硫气体,用淀粉盐酸溶液吸收,以碘酸钾标准滴定溶液滴定.测定范围:>0.50%~10.00%.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[1000,97561,"锡精矿化学分析方法 第7部分:铋量的测定  火焰原子吸收光谱法","推荐","修订","GB/T 1819.7-2004",null,2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","云南锡业股份有限公司","结合国家标准清理工作,《锡化学分析方法》的标龄将满10年,为了做好标龄10年以上的标准修订,突出技术进步、自主创新、节能减排和行业发展的要求,修订新的国家标准以满足生产和市场的要求是十分必要的.","试料用盐酸、硝酸分解,在稀王水介质中,使用空气-乙炔火焰,于原子吸收光谱仪波长223.06nm处,测量?的吸光度.?含量小于0.040%的试样采用氘灯扣除背景测定.测定范围:0.005%~2.00%.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[1001,97562,"锡精矿化学分析方法 第8部分:锌量的测定  火焰原子吸收光谱法","推荐","修订","GB/T 1819.8-2004",null,2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","云南锡业股份有限公司","结合国家标准清理工作,《锡化学分析方法》的标龄将满10年,为了做好标龄10年以上的标准修订,突出技术进步、自主创新、节能减排和行业发展的要求,修订新的国家标准以满足生产和市场的要求是十分必要的.","试料用盐酸、硝酸分解,在盐酸介质中,使用空气-乙炔火焰,于原子吸收光谱仪波长213.9nm处,测量其吸光度.测定范围:0.005%~3.00% .","全国有色金属标准化技术委员会"]
[1002,97605,"锡精矿化学分析方法第11部分:三氧化二铝量的测定 铬天青S分光光度法","推荐","修订","GB/T 1819.11-2004",null,2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","云南锡业股份有限公司","结合国家标准清理工作,《锡化学分析方法》的标龄将满10年,为了做好标龄10年以上的标准修订,突出技术进步、自主创新、节能减排和行业发展的要求,修订新的国家标准以满足生产和市场的要求是十分必要的.","试料以过氧化钠熔融分解,浸取后,滤除氢氧化物沉淀,在稀盐酸介质中,以锌粉还原分离锡.于微酸性溶液中铝与铬天青S及聚乙二醇辛基苯基醚(OP)显色,于分光光度计波长610nm处,测其吸光度.测定范围:0.020%~4.00%.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[1003,97579,"锡铅焊料化学分析方法  第11部分:磷量的测定结晶紫-磷钒钼杂多酸分光光度法","推荐","修订","GB/T 10574.11-2003",null,2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","云南锡业股份有限公司","根据国家标准清理工作,《锡铅焊料化学分析方法》的标龄将满10年,为了做好标龄10年以上的标准修订,突出技术进步、自主创新、节能减排和行业发展的要求,修订新的国家标准以满足生产和市场的要求是十分必要的.","试料用硝酸和少量盐酸分解,在硫酸介质中,用盐酸-氢溴酸挥发除去锡、砷、锑,铅呈硫酸铅沉淀.分取一定量试液调整酸度后,在聚乙烯醇存在下,磷钒钼杂多酸与结晶紫形成紫红色离子缔合物,于分光光度计波长545nm处测量其吸光度.测定范围:0.000 5%~0.010 0%.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[1004,97580,"锡铅焊料化学分析方法  第12部分:硫量的测定 高频红外吸收光谱法","推荐","修订","GB/T 10574.12-2003",null,2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","云南锡业股份有限公司","根据国家标准清理工作,《锡铅焊料化学分析方法》的标龄将满10年,为了做好标龄10年以上的标准修订,突出技术进步、自主创新、节能减排和行业发展的要求,修订新的国家标准以满足生产和市场的要求是十分必要的.","以氢溴酸-盐酸-次磷酸分解试料并将硫还原为硫化氢蒸馏出来,用氢氧化钠吸收,示波极谱测定.测定范围:0.0001%~0.030%.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[1005,97581,"锡铅焊料化学分析方法  第13锑、铋、铁、砷、铜、银、锌、铝、镉、磷、金量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法","推荐","修订","GB/T 10574.13-2003",null,2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","云南锡业股份有限公司","根据国家标准清理工作,《锡铅焊料化学分析方法》的标龄将满10年,为了做好标龄10年以上的标准修订,突出技术进步、自主创新、节能减排和行业发展的要求,修订新的国家标准以满足生产和市场的要求是十分必要的.","试样中杂质元素含量>0.002%时,试料用硝酸和盐酸的混合酸溶解,定容于50mL体积,用ICP发射光谱进行测定.当样品中杂质信号强度超标时,可以将样品溶液稀释后再进行测定.试样中杂质元素含量≤0.002%时,试料用盐酸、硝酸溶解后,加入一定量的硫酸,沉淀分离大部分铅,在少量硫酸存在下,以盐酸-氢溴酸排锡,用ICP-AES进行测定.元素\t测定范围,%\t元素\t测定范围,%\t不分离基体\t分离基体\t\t不分离基体\t分离基体Cu\t0.000 5~1.00\t0.000 01~0.1\tAs\t0.001~1.00\tFe\t0.000 5~1.00\t0.000 02~0.1\tZn\t\t0.000 03~0.1Cd\t0.000 5~1.00\t0.000 01~0.1\tAl\t0.001~1.00\t0.000 1~0.1Ag\t0.001~5.00\t\tBi\t0.001~0.50\t0.000 2~0.1Au\t0.001~1.00\t\tP\t0.002~0.50","全国有色金属标准化技术委员会"]
[1006,97578,"锡铅焊料化学分析方法 第10部分:镉量的测定  火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法","推荐","修订","GB/T 10574.10-2003",null,2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","云南锡业股份有限公司","根据国家标准清理工作,《锡铅焊料化学分析方法》的标龄将满10年,为了做好标龄10年以上的标准修订,突出技术进步、自主创新、节能减排和行业发展的要求,修订新的国家标准以满足生产和市场的要求是十分必要的.","试样经盐酸、硝酸溶解后,再加入一定量的硫酸,沉淀分离大部分铅.在少量硫酸存在下,以盐酸-氢溴酸排锡,使用空气-乙炔火焰,于原子吸收光谱仪波长228.8nm处,测量镉的吸光度.测定范围:0.000 02~0.005 0%.试料用酒石酸、硝酸、盐酸混合酸分解后,以二甲苯酚橙作指示剂,调节PH5.8~6.2,用EDTA先滴定铅镉总量,在另一份试液里用邻菲罗啉络合镉而滴定铅,减差法计算镉量.测定范围:10%~20%","全国有色金属标准化技术委员会"]
[1007,97575,"锡铅焊料化学分析方法 第7部分: 银量的测定  火焰原子吸收光谱法和硫氰酸钾电位滴定法","推荐","修订","GB/T 10574.7-2003",null,2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","云南锡业股份有限公司","根据国家标准清理工作,《锡铅焊料化学分析方法》的标龄将满10年,为了做好标龄10年以上的标准修订,突出技术进步、自主创新、节能减排和行业发展的要求,修订新的国家标准以满足生产和市场的要求是十分必要的.","试料以盐酸-硝酸混合酸溶解,以盐酸-氢溴酸挥发排锡、锑,在10%的盐酸-硝酸混合酸介质中,于原子吸收光谱仪波长328.1nm处,用火焰原子化器、空气-乙炔火焰,测量其吸光度.测定范围:0.0010%~0.500%.试样用硝酸-酒石酸混合酸溶解,于自动电位滴定仪上,以银电极作指示电极,甘汞电极作参比电极,用硫氰酸钾标准滴定溶液滴定.测定范围:0.500%~5.00%.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[1008,97576,"锡铅焊料化学分析方法 第8部分:锌量的测定  火焰原子吸收光谱法","推荐","修订","GB/T 10574.8-2003",null,2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","云南锡业股份有限公司","根据国家标准清理工作,《锡铅焊料化学分析方法》的标龄将满10年,为了做好标龄10年以上的标准修订,突出技术进步、自主创新、节能减排和行业发展的要求,修订新的国家标准以满足生产和市场的要求是十分必要的.","试样用氢溴酸和过氧化氢分解,用盐酸-氢溴酸挥发排除锡、锑,在稀盐酸-氢溴酸介质中,使用空气-乙炔火焰,于原子吸收光谱仪波长213.9nm处,测量其吸光度..测定范围0.000 3%~0.005 0%.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[1009,97577,"锡铅焊料化学分析方法 第9部分:铝量的测定电热原子吸收光谱法","推荐","修订","GB/T 10574.9-2003",null,2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","云南锡业股份有限公司","根据国家标准清理工作,《锡铅焊料化学分析方法》的标龄将满10年,为了做好标龄10年以上的标准修订,突出技术进步、自主创新、节能减排和行业发展的要求,修订新的国家标准以满足生产和市场的要求是十分必要的.","试料以王水分解,在稀王水介质中,将一定体积的溶液引入电热原子化器中,于原子吸收光谱仪波长309.3nm处,测量铝的吸光度.测定范围:0.0003%~0.010%.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[1010,103056,"引线框架用铜及铜合金带材 第1部分:平带","推荐","修订","GB/T 20254.1-2006","EN 1758:1998",2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","中铝洛阳铜业有限公司","现行的GB/T 20254.1-2006《引线框架用铜及铜合金带材 第1部分:平带》是首次制定的框架带材专用标准,至今实施标龄已超过6年.引线框架材料是集成电路封装和半导体元器件的主要材料,起到支撑和固定芯片、传输电信号和散热的作用,因此,框架在集成电路器件和各组装程序中占有极其重要的地位.铜合金以其高导电、高导热、价格低廉等特点,成为制造引线框架的主导材料.随着集成电路向大规模和超大规模的迅速推进,以及半导体器件不断向高集成、高密度方向的发展,引线框架也向高精细发展,对引线框架材料的要求越来越全面、越来越高.现行国家标准内容已不能满足目前的需求,应及时修订现行的国家标准.","1.标准的适用范围:于制作电子行业集成电路和分离器件用引线框架材料用铜及铜合金带材.2.主要技术内容:本标准规定了引线框架材料用铜及铜合金带材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[1011,103057,"引线框架用铜及铜合金带材 第2部分:异型带","推荐","修订","GB/T 20254.2-2006",null,2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","中铝洛阳铜业有限公司","现行的GB/T 20254.2-2006《引线框架用铜及铜合金带材 第2部分:U型带》是首次制定的异型框架带材专用标准,至今实施标龄已超过6年.引线框架材料是集成电路封装和半导体元器件的主要材料,起到支撑和固定芯片、传输电信号和散热的作用,因此,框架在集成电路器件和各组装程序中占有极其重要的地位.铜合金以其高导电、高导热、价格低廉等特点,成为制造引线框架的主导材料.随着集成电路向大规模和超大规模的迅速推进,及半导体器件向高集成、高密度方向发展,引线框架也向高精细发展,对引线框架材料的各种要求也在不断提高.现行国家标准内容已不能满足目前的需求,应及时修订现行的国家标准.","1.标准的适用范围:本标准适用于电子工业部门作引线框架用异型带.2.主要技术内容:本标准规定了异型铜带的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[1012,103058,"硬质合金巴氏韧性试验方法","推荐","制定",null,"ISO 28079:2009",2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","国家钨材料工程技术研究中心；厦门金鹭特种合金有限公司","硬质合金断裂韧性是其重要力学性能,表征硬质合金阻止裂纹失稳扩展的能力,是硬质合金的一种韧性指标.硬质合金中1型裂纹处在平面应变状态下发生断裂时的临界K值被称为K1c,可以用来判定硬质合金的断裂韧性.硬质合金巴氏韧性由测量维氏硬度压痕四个顶角发散出的裂纹总长度而获得的韧性值,在测试方法合适的情况下,巴氏断裂韧性值等于K1c.  目前国内没有测试硬质合金断裂韧性的标准,所以有必要制定此项重要性能测试的国家标准.  本标准制定后,标准的条款中将包括适用范围、引用标准、符号与单位、试样与试样的准备、仪器、测试步骤与条件、分析和测量不确定度等,便于硬质合金行业的生产商、使用商和研究人员按照规范标准获得有效的硬质合金断裂韧性.","本标准的主要范围及技术内容:   本标准规定了适用范围、引用标准、符号与单位、试样与试样的准备、仪器、测试步骤与条件、分析、测量不确定度和测试报告；   本标准适用于硬质合金断裂韧性的测定.   标准项目的主要技术内容:   1、本标准规定了通过压痕法测试硬质合金的断裂韧性；   2、本标准引用ISO 3878,硬质合金-维氏硬度测试和GB7997 硬质合金维氏硬度试验方法；   3、试样准备中规定了稳定的试验结果要求试样表面无残余应力,并且推荐了去除试样表面应力的方法；   4、仪器中规定了必须采用校正的维氏硬度测试仪器；   5、分析中规定了硬质合金维氏硬度HV的计算公式和断裂韧性的计算公式；   6、测量不确定度中规定了不同硬度材料对应的不确定度；   7、测试报告中规定了报告形式和报告中应包含内容.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[1013,103059,"硬质合金耐磨试验方法","推荐","制定",null,"ISO 28080:2011",2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","国家钨材料工程技术研究中心；厦门金鹭特种合金有限公司","硬质合金耐磨性是其重要使用性能,表征硬质合金抵抗摩擦磨损的能力,对于耐磨件和矿用合金,这是一项非常关键的力学性能.  目前国内没有测试硬质合金耐磨性的标准,所以有必要制定此项重要性能测试的国家标准.通过本标准的制定,国内企业可以有效的比较和评判所生产、采购的耐磨合金和矿用合金的耐磨性,从而更好的选择和使用硬质合金；同时,通过本标准的制定,也有利于国内硬质合金走向国际市场.  本标准制定后,标准的条款中将包括适用范围、引用标准、符号与单位、试样与试样的准备、仪器、测试步骤与条件、测试步骤等,便于硬质合金行业的生产商、使用商和研究人员按照规范标准获得有效的硬质合金耐磨性.  本标准的适用于所有硬质合金耐磨性的测量.","本标准的主要范围及技术内容:   本标准主要包括:适用范围、引用标准、符号与单位、试样与试样的准备、仪器、测试步骤与条件、分析和测试报告；   本标准适用于硬质合金断裂韧性的测定.   标准项目的主要技术内容:   1、本标准规定了利用耐磨测试机测试硬质合金的耐磨性；   2、试样准备中规定了硬质合金试样的尺寸；   4、仪器中规定了耐磨测试仪的结构示意图和具体结构参数；   5、分析中规定了耐磨性的计算公式；   6、测量不确定度中规定了不同硬质合金对应的不确定度；   7、测试报告中规定了报告形式和报告中应包含内容.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[1014,103060,"铸造镁合金锭","推荐","修订","GB/T 19078-2003","ISO 16220:2005",2015,"中国有色金属工业协会","全国有色金属标准化技术委员会","有色金属技术经济研究院、上海交通大学、有色金属研究总院","镁合金多以压铸件形式应用于汽车中,汽车用压铸镁合金约占全球压铸镁合金产量的80%左右.北美镁战略联盟计划到2020年车用镁平均总质量约达到158 kg,预计2030 年全世界将拥有汽车10 亿辆, 铸件用镁合金的用量也是可想而知.到目前为止,汽车上共有60多个零部件采用镁合金.汽车用镁正以年均20%的增长速度迅速发展.  我国汽车工业用镁较晚,当前镁合金已用于变速器壳体、壳盖和离合器外壳、发动机罩盖、齿轮室和齿轮盖、脚踏板、真空助力器隔板、制动阀体等零件.我国GB/T 19078-2003《铸造镁合金锭》中镁合金品种少,尤其缺乏汽车工业用高温Mg- RE 合金, 高强Mg- Li 合金等新型镁合金.为了满足我国及国际市场对铸造镁合金的需要,促进我国镁工业和汽车制造业的发展,满足国家节能减排的需要,满足我国产汽车出口的需求,急需修订GB/T 19078-2003.  本标准涉及产品符合国家标准化管理委员会《标准化事业发展“十二五“规划》专栏2、03汽车:车辆轻量化和汽车节能技术标准；05有色金属:交通行业需要的有色金属标准,以及专栏13 、04 高品质特殊钢和新型合金:高性能轻型镁合金.","范围:适用于镁合金铸件用铸造镁合金锭.主要技术内容:规定了铸造镁合金锭的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存.","全国有色金属标准化技术委员会"]
[1015,98292,"白茶加工技术规范","推荐","制定",null,null,2014,"中华全国供销合作总社","全国茶叶标准化技术委员会","福建农林大学等","白茶是世界特种茶之一,起源于中国福建,属微发酵茶,是我国六大茶类中的一颗璀璨明珠,成品白茶外形满披白毫,色白如银,内质汤色清淡,滋味鲜醇、清甜,毫香显.根据采摘标准可分为白毫银针、白牡丹、贡眉、寿眉和新工艺白茶.世界白茶96%产自福建,而福建白茶主要产于福鼎、政和、建阳等地.在国内外都具有一定的影响,深受欧洲、东南亚、美洲等国家和地区人们的喜爱.国家标准《白茶》(标准号GB/T 22291-2008)已制订,但白茶加工技术规程的国家标准尚未制定,影响了白茶的标准化,因此,制定白茶加工技术规程,可以配套、完善白茶国家标准,对规范白茶产品质量,确保消费者的权益,促进全国白茶产业的健康快速发展具有重要的意义.","本标准规定了白茶的术语和定义,原料要求、加工要求、加工工艺、质量管理.白茶加工过程中的一系列操作规程.","全国茶叶标准化技术委员会"]
[1016,101451,"茶叶化学分类","推荐","制定",null,null,2015,"中华全国供销合作总社","全国茶叶标准化技术委员会","安徽农业大学","目前国际上公认的将茶叶分为六大类,即红茶、绿茶、青茶(乌龙茶)、白茶、黄茶和黑茶,主要是依赖其特征性加工工艺的不同,侧重在工艺特征的表述上,品质上侧重于感官审评,而缺乏量化的分类指标.这不仅对消费者对茶叶品质的判别带来了困难,而且由于茶类不同感官审评评判规则有异,因此也容易造成对茶样认识的差异而导致贸易纠纷.目前,随着植物化学分类学和天然植物化学成分分析检测技术的快速发展和应用,为量化的化学分类法在茶叶分类上的应用提供了可能.制定茶叶化学分类方法不仅符合植物化学学科发展趋势的要求,而且更为重要的是作为茶叶行业中茶叶是为基本的分类标准,对于推进茶产业的发展,促进茶叶国际间的公平、公正贸易具有重要作用.基于上述理由,提出茶叶化学分类方法标准--化学分类的定义和基本要求.","茶叶化学分类方法标准明确规定了不同茶类的主要特征性化学成分和临界值,这些临界值作为茶叶分类的指标.本标准不适用于茶饮料的分类.  标准主要规定了《茶叶化学分类方法》术语和定义、要求及引用标准等技术内容.","全国茶叶标准化技术委员会"]
[1017,97930,"绿茶 第3部分:中小叶种绿茶","推荐","制定",null,null,2014,"中华全国供销合作总社","全国茶叶标准化技术委员会","中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院","1、指导中小叶种绿茶产区的企业生产；2、有利于提高中小叶种绿茶的产品质量,保证食品安全；3、有利于监管部门对产品生产和产品质量进行有效监督管理.4、目前已有《绿茶 第1部分:基本要求》和《绿茶 第2部分:大叶种绿茶》的国家标准,制订中小叶种绿茶产品标准可以填补相关标准空白.","1、范围:本标准规定了中小叶种绿茶的定义、要求、试验方法、检验规则、标签标志、包装、运输和贮存.适用于以用中小叶种茶树新稍的芽、叶、嫩茎为原料,经过摊放、杀青、揉捻、干燥等工艺加工制成的茶叶产品.2、规定了中小叶种绿茶的感官要求、理化指标要求、质量安全指标要求以及净含量要求等.3、规定了中小叶种绿茶要求的实验方法和检验规则.4、规定了中小叶种绿茶的标签标志、包装、运输和贮存的要求.","全国茶叶标准化技术委员会"]
[1018,98284,"绿茶 第4部分:珠茶","推荐","制定",null,null,2014,"中华全国供销合作总社","全国茶叶标准化技术委员会","中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院等","珠茶是我国大宗传统出口的绿茶品种,产量大,产区广.珠茶生产和出口的稳定发展对茶区农民增收意义重大.长期以来,由于缺少珠茶的国家标准,使我国在珠茶的生产、加工、质量控制和销售、出口等方面存在着诸多问题.特别是影响茶叶质量安全的隐患在一定程度上存在.制订珠茶的国家标准,使珠茶产品有标可依,对确保茶叶质量安全,稳定和促进珠茶出口,具有重要现实意义.","本部分规定了珠茶的定义、分级、要求、试验方法、检验规则、标志标签、包装、运输和贮存.本部分适用于珠茶产品.","全国茶叶标准化技术委员会"]
[1019,98285,"绿茶 第5部分:眉茶","推荐","制定",null,null,2014,"中华全国供销合作总社","全国茶叶标准化技术委员会","中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院等","眉茶是我国大宗传统出口的绿茶品种,产量大,产区广.眉茶生产和出口的稳定发展对茶区农民增收意义重大.长期以来,由于缺少眉茶的国家标准,使我国在眉茶的生产、加工、质量控制和销售、出口等方面存在着诸多问题.特别是影响茶叶质量安全的隐患在一定程度上存在.制订眉茶的国家标准,使眉茶产品有标可依,对确保茶叶质量安全,稳定和促进眉茶出口,具有重要现实意义.","本部分规定了眉茶的定义、分级、要求、试验方法、检验规则、标志标签、包装、运输和贮存.本部分适用于珠茶产品.","全国茶叶标准化技术委员会"]
[1020,98294,"眉茶生产加工技术规范","推荐","制定",null,null,2014,"中华全国供销合作总社","全国茶叶标准化技术委员会","浙江省茶叶集团茶叶研究所有限公司、浙江省茶叶标准化技术委员会、浙江省供销合作社联合社、浙江省农业厅经济作物管理局、浙江出入境检验检疫局、浙江大学、浙江省茶叶集团股份有限公司、浙江华大制茶有限公司,中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院,浙江省茶叶产业协会、浙江天赐茶业有限公司","眉茶是我国大宗出口绿茶品种,产量大,产区广,眉茶产业的稳定发展对茶区农民增收意义重大.长期以来,由于缺乏眉茶加工技术规程,无国家标准和行业标准,使我国眉茶的初精制加工在加工设备条件、加工工艺、加工过程等方面不够规范,还存在着诸多问题,特别是影响茶叶质量安全的隐患在一定程度上存在,难以全面适应《食品质量安全法》的相关要求.制订《眉茶加工技术规程》国家标准,使眉茶加工有标可依,对确保茶叶质量与安全,稳定和促进眉茶出口,具有重要的现实意义.对指导全国眉茶标准化加工具有重要作用.","本标准规定了眉茶生产、加工的基本要求、加工工艺、加工过程、和质量管理等方面的要求.本标准适用于眉茶原料的生产和初制和精制产品的加工.","全国茶叶标准化技术委员会"]
[1021,101531,"抹茶","推荐","制定",null,null,2015,"中华全国供销合作总社","全国茶叶标准化技术委员会","浙江省茶叶集团股份有限公司,中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院等","抹茶源于中国,兴起于唐朝,鼎盛于宋朝.早在唐朝年间,人们就发明了蒸青散茶(碾茶),还审订了评茶色香味的方法,并成为人们不可或缺的日常饮料.到了宋朝更发展为茶宴,当时最为有名的评茶专家、大文豪蔡襄在《茶录》中评述斗茶方法:把团茶击成小块,再碾成细末,筛出茶末,取两钱末放入烫好的茶盏,注入沸水,泛起汤花品尝色、香、味,佳者为上.清朝茹敦和在越言释中说,古者茶必有点,其?茶(抹茶)为撮泡茶,必择一二佳果点心,谓之点心,谓之点茶.这里所指的抹茶冲饮之道即为唐宋年间的中国茶道,由此可见,中国茶道(抹茶)已有一千多年的历史了,比现今的乌龙茶道还早了几百年.但可惜的是自明代以来,却不再流行抹茶了,而改用茶叶,冲泡喝汤,弃置茶渣.中国抹茶道遂告失传,形成历史断代.目前在世界上颇有盛名的日本茶道和日本抹茶,就是通过当年的遣唐使荣西在中国学成后带回日本,抹茶在日本算是发展较好的.但是,近年中国抹茶发展也相当快,具不完全统计全国有500吨的生产量,为继承和发扬光大抹茶产品,制定抹茶产品标准,对指导发展我国抹茶生产具有重要的现实意义.","本标准规定抹茶术语和定义及要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存等本标准适用于我国抹茶产品.","全国茶叶标准化技术委员会"]
[1022,97931,"乌龙茶 第3部分:黄金桂","推荐","制定",null,null,2014,"中华全国供销合作总社","全国茶叶标准化技术委员会","国家茶叶质量监督检验中心(福建)、中华全国供销社合作总社杭州茶叶研究院、福建省安溪八马茶业有限公司、泉州出入境检验检疫局、福建农林大学、厦门华祥苑实业有限公司、安溪县茶科所、安溪茶厂有限公司","黄金桂是现有乌龙茶品种中发芽较早的品种,产品香气特别高,在产区被称为“清明茶“,“透天香“,有“一早二奇“之誉.早,是指萌芽得早,采制早,上市早；奇是指成茶的外形“细、匀、黄“,条索细长匀称,色泽黄绿光亮；内质“香、奇、鲜“,即香高味醇,奇特优雅,因而素有“未尝清甘味,先闻透天香“之称.一年生长期8个月.适应性广,抗病虫能力较强,单产较高.适制乌龙茶、红茶、绿茶.制乌龙茶,香奇味佳,水色金黄,叶底黄亮,独具一格.目前已着手制定乌龙茶国家标准,但仅制定了基本要求,其主要产品标准有待进一步制定.因此,制定乌龙茶黄金桂国家标准,配套、完善乌龙茶国家标准,对规范乌龙茶产品质量,确保消费者的权益,促进全国乌龙茶产业的健康快速发展具有重要的意义.","本标准规定了乌龙茶黄金桂的定义、要求、试验方法、检验规则、标志标签、包装、运输和贮存.制定肉桂产品感官要求、理化及卫生技术指标.","全国茶叶标准化技术委员会"]
[1023,98286,"乌龙茶 第4部分:水仙","推荐","制定",null,null,2014,"中华全国供销合作总社","全国茶叶标准化技术委员会","福建农林大学、武夷星茶业有限公司","水仙为国家级良种,香气浓郁、具兰花清香,滋味醇厚回甘,汤色清澈橙黄,品质优异,是乌龙茶主要品种之一,原产福建省建阳市水湖乡大湖村,已有一百多年栽培史.主要分布在福建北部、南部.目前浙江、广东、安徽、湖南、四川等省有引种种植,在国内有一定的影响.目前已着手制定乌龙茶国家标准,但仅制定了基本要求,其主要产品标准有待进一步制定.因此,制定乌龙茶水仙国家标准,配套、完善乌龙茶国家标准,对规范乌龙茶产品质量,确保消费者的权益,促进全国乌龙茶产业的健康快速发展具有重要的意义.","本标准规定了乌龙茶水仙的定义、要求、试验方法、检验规则、标志标签、包装、运输、贮存和保质期.制定水仙产品感官要求、理化及卫生技术指标.","全国茶叶标准化技术委员会"]
[1024,98287,"乌龙茶 第5部分:肉桂","推荐","制定",null,null,2014,"中华全国供销合作总社","全国茶叶标准化技术委员会","福建农林大学、武夷星茶业有限公司等","肉桂为乌龙茶主要品种之一,香气浓郁辛锐,滋味醇厚甘爽,品质优异,在国内有一定的影响.目前已着手制定乌龙茶国家标准,但仅制定了基本要求,其主要产品标准有待进一步制定.因此,制定乌龙茶肉桂国家标准,配套、完善乌龙茶国家标准,对规范乌龙茶产品质量,确保消费者的权益,促进全国乌龙茶产业的健康快速发展具有重要的意义.","本标准规定了乌龙茶肉桂的定义、要求、试验方法、检验规则、标志标签、包装、运输和贮存.制定肉桂产品感官要求、理化及卫生技术指标.","全国茶叶标准化技术委员会"]
[1025,99882,"王台型蜂王浆","推荐","制定",null,null,2015,"中华全国供销合作总社","全国蜂产品标准化工作组","北京市蜂业公司、绿纯(北京)生物科技发展中心、中国蜂产品协会蜂产品生产专业委员会","王台型蜂王浆是3日龄蜂王幼虫和优质蜂王浆的结合.自蜂箱中取出后，在两个小时内完成筛选、包装和冷冻.极大限度的保证了王台型蜂王浆的高活性、高品质.\n蜂王幼虫营养丰富，富含几丁多糖，在辅助提高人体免疫力和预防癌症方面有很好的食疗效果.\n王台型蜂王浆是正逐步兴起的新产品，但目前国内、外尚未对该产品应具备的各项理化指标及检测方法有明确的标准和规定，产品的质量、安全性和真实性难以判断，也给王台型蜂王浆生产行业的管理、监督和执法造成困难，难以保证食品质量安全.所以制定全国统一标准非常必要而迫切.","范围：本标准适用于以王台型蜂王浆为主要原料，包装加工生产的成品王台型蜂王浆.\n内容：本标准规定了王台型蜂王浆的定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存.","全国蜂产品标准化工作组"]
[1026,100095,"机采棉加工技术规范","推荐","制定",null,null,2015,"中华全国供销合作总社","全国棉花加工标准化技术委员会","邯郸金狮棉机有限公司、中华全国供销合作总社郑州棉麻工程技术设计研究所、北京中棉工程技术有限公司、中国棉花协会棉花加工分会等","机采棉加工技术是世界发达国家棉花产业发展的一项常规技术,但是在我国推广机采棉技术,却是对棉花传统种植、采摘及加工模式的挑战和改变.我国手摘棉加工工艺已经发展了六十余年,但机采棉从试验至推广仅发生在近十年当中.我国目前的机采棉加工工艺水平参差不齐,有全套从美国进口的机采棉加工工艺设备,有从美国进口的机采棉清理设备与我国国产的轧花等设备组合的机采棉加工工艺设备,还有我国不同生产厂家的全套机采棉加工工艺设备.新疆生产建设兵团在发展机采棉的过程中,有过惨痛的经历和教训,国外进口的机采棉工艺设备并不适用于中国国情,在加工国内机采棉的过程中,有水土不服的现象,因此行业内兴起了一股探索适用于我国机采棉加工工艺的热潮,以期在保证机采棉加工质量的同时,最大限度地发挥加工各环节的生产效率.    2011棉花年度,新疆手摘棉的采摘成本已达2元/斤之多,约占籽棉价格的20%,而机采棉的采摘成本在0.7元/斤左右.因此,在新疆大力发展机采棉是大势所趋,内地也在逐步试探性的开展机采棉加工.在高人力成本和用工荒的驱动下,截止到2012年底,新疆地区和兵团将建成480条机采棉加工生产线.机采棉加工工艺和技术与手摘棉有较大的区别,对排杂、清理、水分控制等都有较高的要求,因而迫切需要制定机采棉加工技术规程,以适应机采棉快速发展的需要,更好地将国内目前先进的机采棉加工技术和工艺规范化和标准化,从整体上提高机采棉加工水平,保证机采棉的加工质量.","本标准适用于机械采摘棉花的加工工艺流程各个环节、技术指标、加工设备等的要求.","全国棉花加工标准化技术委员会"]
[1027,100277,"棉花包装  聚酯捆扎带","推荐","制定",null,null,2015,"中华全国供销合作总社","全国棉花加工标准化技术委员会","南通御丰塑钢包装有限公司、中棉工业有限责任公司、中华全国供销合作总社郑州棉麻工程技术设计研究所、中国棉花协会棉花加工分会等.","我国传统的棉花包装均采用捆扎钢丝、钢带,全国年产皮棉600多万吨,消耗钢材约5万吨,且钢丝、钢带捆扎棉包操作繁琐、安全性差、捆扎道数多、成本高.由南通御丰塑钢包装有限公司研发的与棉花质量检验体制改革相配套的高性能聚酯捆扎带有效地解决了上述问题.产品包装采用高频摩擦熔接,接头平整牢固、强度与钢带同等、不易崩包,材料全部废料循环利用,使用安全,经济实惠,深受涉棉企业欢迎,市场用量与日俱增.但是,目前已有少数企业不顾质量要求,生产劣质“三无“产品充斥市场,导致棉包变形、崩包严重,既损害了企业,也扰乱了市场秩序.因此,为规范棉花包装市场秩序,需要通过制定标准来引导和规范其产品质量,巩固棉花质量检验体制改革成果,促进市场健康有序发展,提高棉纺企业产品市场竞争力,制定国家标准已迫在眉睫.","本标准规定了聚酯捆扎带、技术要求、试验方法、检验规则、包装方法.规定了产品材料的拉伸强度、熔接方式、熔接强度、延伸率等性能指标.","全国棉花加工标准化技术委员会"]
[1028,99973,"棉花加工技术规程","推荐","修订","GB/T 22335-2008",null,2015,"中华全国供销合作总社","全国棉花加工标准化技术委员会","中国棉花协会棉花加工分会、中华全国供销合作总社郑州棉麻工程技术设计研究所、中棉工业有限责任公司等","2003年12月17日,国家发展和改革委员会等五部委联合下发了《关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知》,其中一个重要目标就是实现棉花加工企业的规模化和集约化发展.按照改革规划,截止到2011年底,我国经过加工生产资格认定的棉花加工企业3509家,其中400型加工企业2061家,年加工能力达1100万吨.棉花加工属于初加工行业,生产季节性强,随着棉花行业逐步放开,棉花加工人员也出现市场化的特点,越来越多的企业倾向于雇佣季节性临时工人.棉花质量检验体制改革设定的目标,从企业硬件发展来看,已基本实现,但是从企业软件与管理方面看,则还有待于进一步的提高.棉花加工企业的规模化程度和加工水平参差不齐,仍不能完全达到规范化和标准化生产,企业的管理水平水平低下,各棉机主辅机之间的工作效率没有完全发挥出来.特别是机采棉成为棉花加工的主要发展方向之后,机采棉加工工艺的研究已成为棉花加工行业的主题之一.在棉花加工技术规程的制定过程中,机采棉加工工艺应更加细化和规范化.  提出修订本标准能够进一步促进棉花加工行业的产业升级,能够更好地应对棉花加工产业链的新特点、新要求,能够更加深入地研究机采棉加工工艺,全面提高我国棉花加工工艺水平和加工质量,为棉纺织行业提供优质原棉,对提高我国棉纺织品竞争力、提高棉花加工企业经济效益和安全生产具有重要意义.","本标准适用于棉花加工企业的籽棉收购及加工.主要技术内容为棉花在收购及加工全过程中的技术要求.","全国棉花加工标准化技术委员会"]
[1029,99974,"棉花加工企业基本技术条件","推荐","修订","GB/T 18353-2008",null,2015,"中华全国供销合作总社","全国棉花加工标准化技术委员会","中国棉花协会棉花加工分会、中华全国供销合作总社郑州棉麻工程技术设计研究所、中棉工业有限责任公司等","2006年10月10日,经国务院批准,国家发改委、工商总局、质检总局联合下发第49号令,批准《棉花加工资格认定和市场管理暂行办法》开始实施.《棉花加工资格认定和市场管理暂行办法》中,对棉花加工企业技术条件方面的审核依据即为《棉花加工企业基本技术条件》标准.棉花加工企业基本技术条件涉及到棉花加工工艺流程各环节的技术经济指标和技术管理要求、以及设立棉花加工企业应具备的基本条件.近年来,机采棉的发展成为棉花加工生产的主流方向之一,针对机采棉加工的工艺设备日益成熟,新疆地区已经完成了多条机采棉加工示范生产线的建设,新疆兵团也在大力普及、推广机采棉加工.机采棉加工工艺与手摘棉加工工艺有较大的区别,对杂质的清理和水分的控制更加严格,因此在工艺设计方面也更加复杂.修订《棉花加工企业基本技术条件》是棉花加工产业升级的需要,能够与时俱进地适应棉花加工的新要求,更好的推广应用机采棉,提高生产效率和棉花加工质量,促进企业节能降耗,实现企业的规模化生产和科学化管理,为我国棉纺织行业提供高质量的原棉,提升我国棉纺织行业的国际竞争力.","本标准适用于棉花加工企业的管理和资格认定.主要技术内容有棉花加工工艺流程各个环节、技术经济指标、技术管理的要求、检验设备等的要求.","全国棉花加工标准化技术委员会"]
[1030,97948,"白胡椒","推荐","修订","GB/T 7900-2008","ISO 959-2:1998",2015,"中华全国供销合作总社","全国辛香料标准化技术委员会","全国辛香料标准化技术委员会","该项产品标准从2008年首次修订,发布实施至今已有5个年头,在此期间本标准采标的ISO国际标准也进行了修订,这些修订的内容同样适合本标准,我国推荐性标准GB/T1.1-2009及标准制修订有关规定也进行了修订,为了适应国际标准发展要求以及标准内容适应现行我国制定标准的要求,使该项标准的技术内容和指标要求以及标准编写结构与目前国内外香辛料标准化技术发展相适应,满足香辛料市场对该方法标准的迫切需求,同时也为了便于标准的宣贯实施采用和技术协调,建议尽快启动此项香辛料方法标准的修订计划.虽然此项香辛料方法标准2008年才刚刚修订完毕,但目前我国香辛料市场的飞速发展对香辛料标准化技术的要求日益迫切,对标准的适用性可行性和时效性提出更高的要求,目前的现状是一旦市场香辛料产品相关技术要求的提高和拓展,必然同时反馈到香辛料技术标准上来,市场要求对应的标准化技术作出相应的修订完善补充,以便适应香辛料市场化发展的需要,推动而不是阻碍香辛料市场的发展,使技术标准始终处于引领香辛料行业产业化发展和标准化水平提高的地位,也就是说香辛料市场对技术标准提出新的要求,在目前的发展阶段就应作出对标准的修订或完善的计划,也就是在不定时段和不定间隔的更短的时期内对标准进行必要的修订完善提高,由于目前香辛料产业化处于飞速发展阶段,各相关技术包括标准化技术都处在快速发展和更新完善的特殊阶段,技术标准与其它技术一样也经历起步发展完善提高最后趋于成熟最后到达相对稳定的保持阶段,这也是标准化技术与其他技术的共同发展规律.","适用范围：白胡椒产品的质量检验和指标测定；\n主要技术内容：规范方法和步骤，增加相应新的方法和技术，按照我国产品标准修订要求进行编辑性修改.","全国辛香料标准化技术委员会"]
[1031,97949,"黑胡椒","推荐","修订","GB/T 7901-2008","ISO 959-1:1998",2015,"中华全国供销合作总社","全国辛香料标准化技术委员会","全国辛香料标准化技术委员会","该项产品标准从2008年首次修订,发布实施至今已有5个年头,在此期间本标准采标的ISO国际标准也进行了修订,这些修订的内容同样适合本标准,我国推荐性标准GB/T1.1-2009及标准制修订有关规定也进行了修订,为了适应国际标准发展要求以及标准内容适应现行我国制定标准的要求,使该项标准的技术内容和指标要求以及标准编写结构与目前国内外香辛料标准化技术发展相适应,满足香辛料市场对该方法标准的迫切需求,同时也为了便于标准的宣贯实施采用和技术协调,建议尽快启动此项香辛料方法标准的修订计划.虽然此项香辛料方法标准2008年才刚刚修订完毕,但目前我国香辛料市场的飞速发展对香辛料标准化技术的要求日益迫切,对标准的适用性可行性和时效性提出更高的要求,目前的现状是一旦市场香辛料产品相关技术要求的提高和拓展,必然同时反馈到香辛料技术标准上来,市场要求对应的标准化技术作出相应的修订完善补充,以便适应香辛料市场化发展的需要,推动而不是阻碍香辛料市场的发展,使技术标准始终处于引领香辛料行业产业化发展和标准化水平提高的地位,也就是说香辛料市场对技术标准提出新的要求,在目前的发展阶段就应作出对标准的修订或完善的计划,也就是在不定时段和不定间隔的更短的时期内对标准进行必要的修订完善提高,由于目前香辛料产业化处于飞速发展阶段,各相关技术包括标准化技术都处在快速发展和更新完善的特殊阶段,技术标准与其它技术一样也经历起步发展完善提高最后趋于成熟最后到达相对稳定的保持阶段,这也是标准化技术与其他技术的共同发展规律.","适用范围：黑胡椒产品的质量检验和指标测定；\n主要技术内容：规范方法和步骤，增加相应新的方法和技术，按照我国产品标准制定要求进行编辑性修改.","全国辛香料标准化技术委员会"]
[1032,97950,"天然香辛料 分类","推荐","修订","GB/T 21725-2008",null,2015,"中华全国供销合作总社","全国辛香料标准化技术委员会","全国辛香料标准化技术委员会","该项基础标准从2008年首次修订,发布实施至今已有5个年头,在此期间本标准采标的ISO国际标准也进行了修订,这些修订的内容同样适合本标准,我国推荐性标准GB/T1.1-2009及标准制定修订有关规定也进行了修订,为了适应国际标准发展要求以及标准内容适应现行我国制定标准的要求,使该项标准的技术内容和指标要求以及标准编写结构与目前国内外香辛料标准化技术发展相适应,满足香辛料市场对该方法标准的迫切需求,同时也为了便于标准的宣贯实施采用和技术协调,建议尽快启动此项香辛料基础标准的修订计划.虽然此项香辛料方法标准2008年才刚刚修订完毕,但目前我国香辛料市场的飞速发展对香辛料标准化技术的要求日益迫切,对标准的适用性可行性和时效性提出更高的要求,目前的现状是一旦市场香辛料产品相关技术要求的提高和要求的拓展,必然同时反馈到香辛料技术标准上来,市场要求对应的标准作出相应的修订完善,以适应香辛料市场化发展的需要,以便推动而不是阻碍香辛料市场的发展,使技术标准始终推动和引领香辛料行业产业化发展和标准化水平的不断提高,也就是说香辛料市场对技术标准提出新的要求,在目前的发展阶段就应作出对标准的修订或完善的计划,也就是在不定时段和不定间隔的更短的时期内对标准进行必要的修订完善,由于目前香辛料产业化处于飞速发展阶段,各相关技术包括标准化技术都处在快速发展和更新完善的特殊阶段,标准化技术标准与其它技术一样也经历起步发展完善提高最后趋于成熟稳定到达相对稳定的保持阶段,这也是标准化技术与其他技术的共同发展规律.","适用范围：香辛料产品的教学科研等基础性技术工作；\n主要技术内容：规范和统一文挡结构，增加已经列入辛香料名录的植物品种，对少数品种进行属性调整,按照我国现行基础标准的制定要求进行修订.","全国辛香料标准化技术委员会"]
[1033,99235,"银耳干品包装、标志、运输和贮存","推荐","制定",null,null,2014,"中华全国供销合作总社","全国银耳标准化工作组","古田食用菌产业管理局、福建省标准化研究院、福建农林大学、三明真菌研究所、宁德市产品质量检验所、福建省食用菌检测中心、宁德市质量技术监督局","银耳(Tremella fuciformis Berk)又称白木耳,属银耳目(Tremellales),银耳科(Tremellaceae),银耳属(Tremella).它既是一种经济价值很高的食用菌,又是祖国医学中一种久负成功盛名的良药.银耳含有较多蛋白质和糖类,干品极易回潮,且又易碎.因此,做好银耳干品的包装、标志、运输和储存工作,对保证银耳干品的质量、确保朵形完整、降低银耳干品可能因返潮后产生米酵菌酸而造成安全威胁具有重要的现实意义.据研究,如果银耳的水分含量太高,容易滋生细菌(特别是椰毒假单胞菌酵米面亚种),这种细菌产生的代谢物--米酵菌酸,一旦感染了银耳,食用后就容易产生食物中毒,给消费者的生命健康造成极大威胁.为此,制定《银耳干品的包装、标志、运输和储存》对维护消费者利益、推动银耳产业的健康发展、保持我国银耳干品在国际上的竞争力具有重要意义.","本标准规定了银耳干品的包装、标志、运输和储存要求.本标准适用于人工栽培加工的银耳干品包装、标志、运输、储存.技术部分重点突出包装,包括包装材料、防潮包装、其他要求及包装检验等；在标志方面,设立标准化项目标记.","全国银耳标准化工作组"]
[1034,100345,"城镇供热用单位和符号、术语","推荐","制定",null,null,2014,"住房和城乡建设部","全国城镇供热标准化技术委员会","城市建设研究院","《城镇供热用单位和符号、术语》是住房和城乡建设部所制定供热标准体系中的标准,属行业的基础标准.该标准编制的目的是规范供热行业在工程建设各阶段正确、统一地使用符号和单位,对供热行业的工程建设、标准编制、文献出版等方面有重要的意义.","适用于城镇供热行业工程建设、产品制造、文献出版所使用的常用符号和单位. \n主要内容包括基本符号和单位、热负荷及耗热量、供热热源、供热管网、热力站与热用户、水力计算与强度计算、热水供热系统水力工况和热力工况、施工验收、运行管理与调节、主要设备的符号和单位.","全国城镇供热标准化技术委员会"]
[1035,100280,"彩色沥青混凝土","推荐","制定",null,null,2014,"住房和城乡建设部","全国混凝土标准化技术委员会","深圳市海川实业股份有限公司、上海启鹏工程材料科技有限公司等","说起路面人们似乎早已习惯了黑色的沥青路面和灰色的水泥混凝土路面,工程师们也好像早已熟悉了这些材料的性能、结构和工艺,于是黑色或灰色路面呆在城市里逐日增长.事实上城市主干道和其他机动车道、非机动车道、人行道等需要设置交通阻拦、交通诱导和各种揭示,这些功能可以通过路面的色彩与纹理加以说明,而这种说明本身就构成一种景观要素.彩色沥青混合料铺筑的路面可以使人产生愉悦的感觉(如运动场所,步行街,停车场,环行自行车道等),危险地带的交通安全标志(如停车带,十字路口,紧急停车带等)及对道路可视性要求高的地方,用于增强路面行车安全、警示过往车辆、规范道路类别,方便运行管理,维护交通安全等.  随着我国国民经济的发展,人民生活水平的提高,人们不但希望社会安定,经济繁荣,而且要求逐步改善居住条件,交通出行条件,还要求环境优美.铺筑色彩鲜艳的彩色路面、彩色广场,已经提到议事日程上来,铺筑绚丽多彩的彩色铺面,以美化环境已经成为现实的需要.城市道路中铺有彩色路面,不仅使城市环境更加优美,而且对组织城市交通起了积极作用.这种路面不仅可以与道路周围的建筑艺术更好地协调,而且还可以起到美化城市和诱导交通的作用,并且还能体现出一个国家或一个城市的特色和风格,提升整个城市的形象和功能,显示出现代化都市的气派和魅力.近几年,彩色沥青混凝土路面才作为一种新型的铺面技术,营造着21世纪交通的时代气息,在公路、道路或广场上等场所使用得越来越多,引起了人们的兴趣和关注,被全球工程界视为“新型绿色建材“.  因此,在欧、美、日等发达国家,彩色路面材料应用已成为今日时尚,在中国则刚刚起步.随着人们环保意识和安全意识的提高,可持续发展理念正深入人心,彩色路面材料广泛应用也势必成为人民美化生活、回归自然的当然选择.","范围:  规定了道路沥青路面用彩色沥青混凝土的术语和定义、分类、材料要求及试验方法、彩色沥青混凝土要求、试验方法、检验规则和运输.适用于国内各等级公路、城市道路机动车道沥青路面、非机动车道、人行道、公园道路、停车场、不通行重型车辆的行人广场、运动场、景观道路等彩色沥青混凝土的生产和施工.  主要技术内容:  1、不同区域彩色沥青混凝土胶结料性能；  2、彩色沥青混凝土用着色剂的性能；  3、彩色沥青混凝土混合料的性能.","全国混凝土标准化技术委员会"]
[1036,100278,"防辐射混凝土","推荐","制定",null,null,2014,"住房和城乡建设部","全国混凝土标准化技术委员会","中国核工业中原建设有限公司、中国核电工程有限公司、中国核工业第二建设有限公司、中国核工业华兴建设有限公司、中国原子能科学研究院、建研建材有限公司等15家单位","申请制订国家标准《防辐射混凝土》的目的意义如下:  核技术自诞生以来便得到迅速的发展,目前已在如核电、军事、教育、科研、医疗等众多领域得到了广泛的应用.众所周知,原子核反应产生的大量如a、β、γ、X射线和中子射线能够诱发癌症、白血病和多发性骨髓癌、恶性肿瘤、甲状腺技能紊乱、不育症和生育缺陷等多种人类绝症以及诱发植物的基因变异,危害农作物的生长,而且其潜伏期长,短时间内无法得知.因此,随着核技术的快速发展及其在工业、农业、医学等各领域的广泛应用,对其安全的防护越来越受到人们的重视,对放射线的防护问题成为一个十分突出的问题.  核辐射中主要有a、β、γ、X射线和中子射线.其中,a、β射线穿透力弱,容易被吸收,一般厚度的防护材料就能屏蔽,从防护的角度来看,可以忽略.因此,在设计中最重要的是考虑对γ、X射线和中子射线的屏蔽.迄今为止人类用于防护各种射线的防护材料有铅板、铁板、钢板、铅玻璃、聚合物、水和混凝土等,其中,防辐射混凝土是目前使用最为广泛的射线防护材料.防辐射混凝土又称为防射线混凝土、屏蔽混凝土、重混凝土或核反应堆混凝土,它能有效屏蔽辐射,是原子能反应堆,粒子加速器及其它含放射源装置常用的防护材料.  在一切防止射线危害的材料中,技术经济效果最好的是防辐射强混凝土.目前的研究结果表明,防辐射混凝土对γ射线、X射线和中子射线均有较好的屏蔽效果,同时,其材料来源广泛,又便于施工,可以根据要求制成任何尺寸和形状的结构.成本比传统的铅、铁等防辐射材料低得多,应用前景广阔.  重晶石防辐射混凝土作为防辐射混凝土中的一种,已经广泛应用于国内多个医院及核电站.然而,由于我国重晶石资源主要分布在贵州、湖南、广西、陕西、山东等省,受地域和交通的限制,重晶石并未在防辐射混凝土中得到充分利用,并且质量上乘的大部分重晶石供出口；另一方面,由于实际工程辐射机理和强度的不同,须要引入更多数量的结晶水、使用密度比重晶石更大的骨料和含硼、锂等轻元素的化合物及其掺和料.因此,近年来已有不少利用褐铁矿石、赤铁矿石、甚至冲床钢质废料、短切的铁段以及铁弹等重骨料和硼矿石制备防辐射混凝土的工程实例.  进行防辐射混凝土配合比设计的主要原则是保证混凝土的密度、强度,并满足施工要求的工作性.与普通混凝土相比,防辐射混凝土所用骨料密度较大,在配制混凝土时容易离析和开裂,工作性能差.在现在的混凝土生产技术条件下,防辐射混凝土为一般的强度等级不难达到,配合比设计的重点是混凝土的密度和工作性,其中主要有以下问题需要解决:(1)为了达到混凝土的密度要求,原则上采用相对密度较大的水泥,以增加水泥硬化后的防辐射能力；同时由于水泥水化产物都含结晶水,因此都能起到一定的吸收快速中子的作用.但是,在满足混凝土的工作性,方便施工的情况下,尽可能减少胶凝材料(水泥)等密度相对较低的材料用量,以保证防辐射混凝土满足密度要求；(2)由于骨料的密度大,防辐射混凝土对坍落度要求远远高于普通混凝土.坍落度增大了离析会明显；坍落度减少了会使流动性明显下降,影响施工.另外,由于骨料的含泥量大,坍落度损失会比普通混凝土大,因此需要根据施工要求和骨料类别及参数确定防辐射混凝土的坍落度；(3)目前常用的重晶石骨料的压碎指标值大,反映出强度较低、脆性大的特点,搅拌时间长的话,将大大增加石粉的含量,影响混凝土的工作性能；混凝土搅拌时间不能较长,又一定程度上影响了混凝土拌合物的均匀性；此外,重晶石骨料也不适用于配制强度等级较高的防辐射混凝土；(4)为了进一步加强防辐射混凝土的抗射线能力,在施工时还可以掺加一些对抗辐射有特殊作用的掺合料如硼或锂的化合物粉料,而这些掺合料的掺量范围没有相应规定,其对防辐射混凝土的工作性能、力学性能和耐久性能是否有负面影响也有待验证；(5)对于高层泵送、大体积混凝土结构和有耐热要求的核反应堆等更高防护要求的防辐射构筑物的混凝土配合比设计,则需要对原材料和防辐射混凝土性能参数进行特别的规定.  防辐射混凝土有别于一般普通混凝土,需要根据骨料种类、设计要求和施工需要,进行相应的配合比设计和质量控制.盲目地、不科学地生产和使用防辐射混凝土,也造成了不少混凝土的质量问题和不必要的资源浪费.目前国内关于防辐射混凝土的研究也取得了可喜的进展,揭示了防辐射混凝土的基本特性,已有的研究基础、工程应用经验和教训为防辐射混凝土标准的制订创造了成熟的条件.而该标准的制订,符合可持续发展战略要求,有利于推动我国混凝土技术的整体水平进步.  由此可见,制定一本针对防辐射混凝土的国家产品标准是必须且必要的,这将有利于对防辐射混凝土的原材料的质量控制,规范防辐射混凝土的生产和检验,做到防辐射混凝土安全适用、经济合理、质量可靠、技术先进,实现防辐射混凝土在工业、农业、医疗、人防和科研试验等工程中得到科学、合理、有效的利用.","范围:主要用于工业、医疗、农业、人防和科研试验等方面的辐射防护工程领域的且适用于集中搅拌生产的防辐射混凝土.主要技术内容:1 范围；2 规范性引用文件；3 术语和定义；4分类、性能等级及标记； 5原材料和配合比；6 质量要求；7 制备；8 试验方法；9 检验规则；10 订货与交货.","全国混凝土标准化技术委员会"]
[1037,97818,"建筑钢结构球型支座","推荐","制定",null,null,2015,"住房和城乡建设部","全国建筑构配件标准化技术委员会","衡水丰泽工程橡胶科技开发有限公司","随着钢结构建筑的飞速发展，网架钢结构支座的应用也日益增多，然而，国内迄今为止没有一个钢结构支座的标准或规范，钢结构支座设计、生产、检验和安装大多借鉴桥梁支座标准，而钢结构对支座的结构、性能要求远比桥梁对支座的结构、性能要求苛刻，故依照桥梁支座的标准或规范设计、生产、检验钢结构所用支座远不能满足钢结构工程要求，制定钢结构支座标准十分必要.本标准制定后，将对网架钢结构支座的设计、生产、检验、安装等起到指导和规范作用，可使网架钢结构支座的整体质量普遍提高，同时也为相关工程选用支座提供方便和帮助.","指定的本标准适用于网架钢结构中使用的、承载力为500KN-60000KN的、靠球面传力的球型钢支座；标准规定了网架钢构支座的产品规格、分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标识、包装、储存、运输、安装和养护的要求.","全国建筑构配件标准化技术委员会"]
[1038,100355,"人行自动门通用技术要求","推荐","制定",null,null,2014,"住房和城乡建设部","全国建筑幕墙门窗标准化技术委员会","中国建筑科学研究院、北京宝盾门业技术有限公司、中国建筑金属结构协会、纳博克自动门(北京)有限公司、北京凯必盛自动门技术有限公司 等","自动门源于国外,进入中国市场已有十几年的时间,自动门以其豪华的外观和明显的节能功效被广大建筑设计师认可,并广泛用于各类建筑上.由于建筑市场对自动门需求量逐年增加,促进了国内自动门产业迅速发展.不少以仿制国外品牌的自动门厂家应运而生.2005年实施的JG/T177-2005《自动门》标准,虽然在产品的外形尺寸,规格,功能参数方上作了一些具体规定,但是由于当时我国自动门产品质量还有待提高,在自动门的某些参数上还达不到世界先进国家的自动门的性能标准.由于产品质量标准降低,产品安全性能也大幅度下降.近几年自动门也开始在地铁屏蔽、住宅建筑中得以大量应用,这对自动门的质量提出了更高的要求.为了规范我国自动门行业,提高自动门产品质量,保证自动门行人的安全,达到国际先进水平的自动门国家标准的制定已是迫在眉睫.","范围:本标准适用于民用建筑中供人通行的推拉门自动门、平开自动门、折叠自动门和旋转自动门等.技术内容:包括民用建筑中自动门的分类、规格、代号、材料、功能要求、试验方法、检验规则、警示标识和包装运输储存.","全国建筑幕墙门窗标准化技术委员会"]
[1039,103359,"居住用综合信息接入箱技术要求","推荐","制定",null,null,2014,"住房和城乡建设部","全国智能建筑及居住区数字化技术标准化技术委员会","广州智慧家庭技术标准促进中心，中外建设信息有限责任公司，北京亿速码数据处理有限责任公司，北京智慧通联科技有限公司，北京纵横科技有限公司，广州视声电子科技有限公司，中国智能家居产业联盟.","物联网及智能家居的快速发展，各类住宅对信息化的需求日增，使得家庭信息接入箱在实际的工程项目中使用的越来越广泛，据不完全统计，2011年，新建商品住宅实际使用信息接入箱的比例已经达到50%以上，2012年、2013年，预计实际使用率将超过55%和60%.家庭信息接入箱业已成为住宅建筑中的必需品.\n家庭信息接入箱目前已广泛应用于智能家居、智能建筑、建筑智能化、智能电气、弱电工程、系统集成、智能小区、楼宇自控、楼宇智能、建筑电气、建筑电器、综合布线、家居布线、网络布线、智能布线、布线系统、布线世界、家庭局域网、家庭网络、家庭装潢、家庭装修、家居装潢、家居装修、家电智能化等工程项目中.\n家庭布线的特殊需求，使得家庭信息接入规格多、范围广、技术要求不一，目前市场上产品参差不齐，行业没有可遵循的标准.制定家居布线系统的产品标准，可通过明确产品的基本要求，规范市场，从而减少因缺乏标准导致的行业混乱，保护消费者的基本权益，推进我国物联网及智能家居产业的快速发展.","本标准规定住宅用综合信息接入箱(以下简称信息箱)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装和储运.\n本标准适用于家庭信息箱箱体及模块的设计、生产和选用.本标志规定的设备可用于居民小区、家庭及办公室等室内场所.","全国智能建筑及居住区数字化技术标准化技术委员会"]
[1040,103360,"智能家居自动控制设备通用技术要求","推荐","制定",null,null,2014,"住房和城乡建设部","全国智能建筑及居住区数字化技术标准化技术委员会","嘉兴学院，佛山市顺德区瑞德电子实业有限公司，广东华南家电研究院，广州智慧家庭技术标准促进中心，中外建设信息有限责任公司，北京亿速码数据处理有限责任公司，北京纵横科技有限公司，长虹电器集团，广州视声电子科技有限公司，成都博盛信息技术有限公司，中国智能家居产业联盟.","随着数字技术、网络通信技术和自动控制技术在智能家居系统的融合应用，智能家居自动控制终端的类型和数量逐渐增加.从简单的灯光开关面板、电动窗帘开关、家电控制按钮，逐步发展成为可视对讲综合室内终端、网络家电(如智能电视)、家庭网关、甚至是手机、电脑等均具备家庭自动控制功能.由于缺乏统一的标准，各个厂商的系统间，智能家居不同系统间，无法实现互操作，极大限制了智能家居功能的扩展和人们的使用体验.本标准通过对智能家居自动化产品的技术要求、接口以及应用服务的规范，为智能小区(家居)产品的互操作提供技术指导，可以有效的规范相关产品的生产，促进智慧社区建设的顺利开展，有利于推动我国智慧社区系列产品的产业化.","1  范围\n本标准规定了智能家居自动控制设备用功能、协议、设备自身的描述规定、性能要求.此外，通过规范设备描述和控制的流程与标准，保证智能家居设备的智能管理应用.\n2 结构要求\n2.1 驳接适配器的智能家居设备的大小尺寸、机械强度等外形规格；\n2.2 驳接适配器的智能家居设备的电气特性，包括提供的电流、电压、功率及保护等要求；\n2.3 适配器的大小外形尺寸、机械强度等规定；\n2.4 适配器的电气特性，包括功率、电压等规定.\n3 电气要求\n3.1 面向智能建筑及居住区终端设备的通讯协议，包括物理层，链路层；\n3.2 面向智能小区网络的通讯协议，包括物理层、链路层、网络层、应用层；\n4. 控制要求\n  面向HTML5浏览器的互操作规范，包括设备监控界面与软件操作页面的映射规范.\n5. 安装要求\n   5.1 位置要求；\n   5.2 安装标示要求\n6. 一致性测试要求\n   6.1 一致性测试的条件\n   6.2 测试判据\n7. 其他","全国智能建筑及居住区数字化技术标准化技术委员会"]
[1041,97809,"城镇供热用预制直埋阀门保温技术要求","推荐","制定",null,"EN488",2015,"住房和城乡建设部","住房和城乡建设部","北京豪特耐管道设备有限公司","在我国，地下热力管网中用到了大量的直埋保温阀门，在管网出现故障需要抢修时，需要及时关断阀门，一方面可以尽可能的减少热损失，另一方面，可以及时恢复供暖，以保证居民的正常生活.所以，直埋保温阀门质量的好坏对热力管网的运行起着至关重要的作用.在我国现有的管网中，由于有些阀门的质量不过关，导致在热力管网出现问题需要抢修时，由于阀门不能及时关闭，影响及时修复，不仅导致大量的热能损失，同时也影响了供暖的及时恢复，尤其在冬季会严重影响居民的正常生活.\n到目前为止，我国还没有直埋阀门保温的相关标准.欧洲预制直埋保温管网经过了几十年的发展，积累了大量的实际经验，也有了颁布了一系列成熟的欧洲标准.如：EN253预制直埋保温管、EN448预制直埋保温管件、EN489保温接头及EN488保温阀门等，其中，前3个标准，已被我国非等效采用，根据我国的国情编制了我国的相关的国家产品标准，目前正报批过程中.此次提出制订预制直埋保温阀门的标准，一方面可以填补我国在这个产品领域的空白，另一方面，可以使我国直埋供热的标准更加系统化.","适用范围：适用于管网运行温度不高于120℃、运行压力小于2.5Mpa的高密度聚乙烯外护管聚氨酯硬质泡沫塑料预制直埋阀门保温要求.\n主要技术内容：保温阀门外护管的要求、保温阀门保温层的要求、保温阀门要求、检测方法、标识、阀门安装与维护等.","全国城镇供热标准化技术委员会"]